		보 도 자 료
보도일시	배포 즉시 보도해 주시기 바랍니다.				총 17(붙임 15쪽 포함)
배포일시	2017. 4. 19.(수)		담당부서	체육정책실 스포츠산업과
담당과장	임영아(044-203-3151)		담 당 자	사무관 이수원(044-203-3157)
스포츠산업 신기술을 개발할 기관을 모집합니다 - 스포츠산업 기술개발 사업 지정연구과제 연구기관 모집 -

문화체육관광부(이하 문체부)는 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 이창섭, 이하 국민체육진흥공단)과 함께 스포츠산업 기술개발 사업의 지정연구과제를 수행할 연구기관을 모집한다.

스포츠산업 기술개발 사업은 스포츠와 기술을 접목한 고부가가치의 스포츠용품 또는 스포츠 서비스 콘텐츠를 개발하거나, 국가대표 등 전문스포츠 분야의 경기력 향상을 위한 훈련(경기) 장비 개발 등을 지원하는 것을 목적으로 한다.

문체부는 그동안 스포츠계의 다양한 기술 분야 및 사업 영역 중에서도 현장의 수요가 있거나 정책적인 지원 필요성이 있는 과제를 매년 별도로 기획해 국민체육진흥공단과 함께 해당 과제를 연구할 기관을 모집했다. 올해는 ▲스포츠 멀티 인공환경 구현 시스템 기반 다중압력(음/대기/양) 일체형 챔버 개발, ▲근육활성도 측정용 무선기반 다채널 근적외선 분광장치 및 맞춤형 훈련시스템 개발, ▲능동형 서스펜션 기반 장애인 선수용 모노스키 개발 등, 총 4개 과제를 기획했다.

해당 과제들은 과제별 지원 금액이 상이하나, 2년간 최대 18억 원까지 연구개발비가 지원되며, 기업/연구기관/대학교 등은 자유롭게 연합체(컨소시엄)를 이루어 신청하면 된다.

신청 기간은 5월 8일(월)까지이며, 자세한 내용은 문체부, 국민체육진흥공단, 한국스포츠개발원 누리집 및 이(e)-나라도움시스템 등에서 공고문을 확인하면 알 수 있다.

붙임 1. 지원 과제 개요

2. 과제별 제안 요청서

	이 자료에 대하여 더욱 자세한 내용을 원하시면 문화체육관광부 스포츠산업과 사무관 이수원(☎ 044-203-3157)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		지원 과제 개요

□ 지원규모 : 총 17억 원 이내

구 분	과 제 명	지원금액 (연간)	기간	선정	주관기관	연구보안등급
지정1	스포츠 멀티 인공환경 구현시스템 기반 다중압력(음/대기/양) 일체형 챔버 개발	9억 원 이내	2년 이내	1개	제한없음	일반
지정3	근육활성도 측정용 무선기반 다채널 근적외선 분광장치 및 맞춤형 훈련시스템 개발	5억 원 이내	2년 이내	1개	제한없음	일반
지정4	능동형 서스펜션기반 장애인 선수용 모노스키 개발	3억 원 이내	2년 이내	1개	제한없음	일반
합 계		17억 원 이내

※ 모든과제는 영리기업 참여 필수

붙임 2		과제별 제안요청서

관리번호

2017-스포츠-1

과제유형

산업원천형(  )

산업혁신형(○)

과제명

스포츠 멀티 인공환경 구현시스템 기반 다중압력(음/대기/양) 일체형 챔버 개발

1. 필요성

ㅇ 스포츠 전용 인공환경 시스템의 필요성 증가

- ‘스포츠는 삶이다(Sports is life)’란 슬로건처럼 레저와 스포츠 활동이 활발해짐에 따라 전문 운동선수와 생활 체육선수의 경기력향상 및 빠른 재활회복에 대한 수요가 증가하며, 이에 따른 스포츠 전용 인공환경 시스템의 필요성이 대두됨

- 전문 운동선수의 경기력향상을 위해 해외 고산지대 등에서의 전지 적응훈련 필요성이 증가하고 있으나 많은 비용 때문에 일부만 그 혜택을 보고 있으며 이러한 환경을 인위적으로 구현한 음압·저산소 챔버가 필요하나 국내에서는 몇 개소를 제외하고 해당 시설이 거의 없음

- 경기 후 빠른 재활회복을 위해서는 양압·고산소 챔버가 매우 효과적임에도 불구하고 국내에서 치료 목적으로 병원에 일부 설치된 경우가 있으나, 재활회복을 목적으로 하는 일체형 스포츠 전용 챔버는 없음

ㅇ 다중압력(음/대기/양) 일체형 챔버 개발로 세계적인 선도기술 확보

- 국내와 달리 해외에서는 음압·저산소와 양압·고산소 환경을 구현하는 스포츠 전용 개별 챔버가 일부 보급되어 있으나, 멀티 환경을 동시에 구현하는 다중압력 일체형 챔버는 전혀 없음

- 다중압력 일체형 챔버의 설계 및 제작은 개별 챔버보다 고난도 기술이 요구되기 때문에, 관련 스포츠산업의 기술고도화를 위해서는 이에 대한 극복방안이 필요함

ㅇ 안전기반 챔버 내장형 생체신호 모니터링 시스템 기술은 필수요소

- 챔버 내장형 생체신호 모니터링 장치는 생리적 지표를 실시간으로 관찰, 수집, 분석하여 경기력향상과 빠른 재활회복을 극대화하기 위한 시스템으로, 특히 고압환경에서 신뢰성과 내구성을 확보하기 위한 내압 구조설계 형 시스템 개발이 필요함

ㅇ UI/UX 설계 및 인체공학적 디자인 기법을 접목한 기술 확보 절실

- 제품의 특성상 심리적 및 물리적인 요소 등을 고려하고 사용 환경에 대한 여러 가지 상황을 가정하여 제품을 개발해야 되지만, 현재 UI/UX와 사용자 및 환경을 동시에 고려한 제품은 아직 초기단계에 머물러 있음

ㅇ 스포츠산업 발전 및 국민건강 증진에 기여

- 다중압력(음/대기/양) 일체형 챔버 개발로 다양한 분야의 경기력향상 및 빠른 재활회복 프로그램을 제공함에 따라 전문 운동선수뿐만 아니라 일반인의 건강증진은 물론 국민의료비 경감 기여함

- 다중압력(음/대기/양) 일체형 챔버의 융·복합기술은 세계적으로 경쟁력 있으며  새로운 부가가치를 창출할 것으로 기대됨

2. 연구내용 및 목표

ㅇ 최종목표 : 스포츠 멀티 인공환경에(음압-저산소, 대기압-저산소, 대기압-고산소, 양압-고산소) 최적화된  생체신호 모니터링 시스템, UI/UX 설계 및 인체공학적 디자인과 다중압력(음/대기/양) 일체형 챔버 개발

ㅇ 연구내용

- 다중압력(음/대기/양) 일체형 챔버 기술

∙ φ2000mm x L3000mm 이상(트레드밀 1대 이상 수용 가능)

∙ 압력조절 및 산소공급 장치 기술(양압 3bara 이상, 음압 해발 8000m 이상 압력조절 가능)

∙ 4가지 멀티 인공환경 구현 기술(음압-저산소, 대기압-저산소, 대기압-고산소, 양압-고산소)

∙ 멀티 인공환경에 적합한 인체와 기기의 안전설계 및 안전장치 기술

- 챔버 내장형 생체신호 모니터링 시스템 기술

∙ 생체신호의 실시간 모니터링이 가능한 시스템 기술(비침습형 맥박, 체온, 혈압 등)

∙ 멀티 인공환경에 적합한 생체신호 모니터링 시스템의 안전설계 및 안전장치 기술

∙ 내압 설계 기술(하우징, 전기안전성 설계기술 등)

∙ 페니트레이트(penetrate) 시스템 기술(data전송 및 전원공급 장치기술)

- UI/UX 설계 및 인체공학적 디자인 기술

∙ ISO 9241-210(2010)의 인간중심디자인 설계

(챔버의환경 명시->요구사항명시->디자인해결안 도출->디자인평가)

∙ KS A 7004의 인체측정치를 반영한 챔버시스템의 디자인 기술

∙ 챔버의 관리자용 모니터링 시스템의 UI설계 및 GUI디자인

∙ 챔버실내의 사용공간 포락면(work-space envelope)을 고려한 디자인 기술

< 스포츠 멀티 인공환경 구현시스템 기반 다중압력 일체형 챔버 기술 >

ㅇ 연도별 목표

구분	2017년	2018년
연도별 연구목표	다중압력 일체형 챔버의 분석, 설계 및 모듈 개발 챔버 내장형 생체신호 모니터링 시스템의 분석 및 설계 사용자의 PUI, CUI, EUI(신체적, 인지적, 감성적 인터페이스) 분석에 따른 UI/UX 설계 및 디자인 컨셉 정의	다중압력 일체형 챔버의 시제품 완성 및 평가 챔버 내장형 생체신호 모니터링 시스템의 시제품 완성 및 평가 UI/UX 설계 및 인체공학적 디자인 개발
연도별 주요결과물	다중압력 일체형 챔버에 대한 분석보고서, 설계도면 및 모듈 개발품 챔버 내장형 생체신호 모니터링 시스템에 대한 분석보고서 및 설계서 UI/UX 리서치, 설계 가이드라인 및 사용자 분석 관련 보고서 인체공학을 적용한 디자인 개발서 소프트웨어 기능분석 및 알고리즘	다중압력 일체형 챔버에 대한 시제품 및 평가보고서 챔버 내장형 생체신호 모니터링 시스템에 대한 시제품 및 평가보고서 챔버 내/외부 디자인 설계도 및 개발품 챔버 디자인의 효과(effectiveness), 효율(efficiency), 만족(satisfaction)의 평가척도에 따른 UI/UX의 사용성 평가서

3. BM(Business Model)

ㅇ 최종 상품 내용

- 생체신호 모니터링 시스템을 내장하고 UI/UX 설계 및 인체공학적 디자인을 고려한 스포츠 멀티 인공환경(음압-저산소, 대기압-저산소, 대기압-고산소, 양압-고산소) 구현시스템 기반 다중압력(음/대기/양) 일체형 챔버

< 스포츠 멀티 인공환경 시스템 구성도 >

ㅇ 최종 상품 용도

- 전문 운동선수와 일반인을 대상으로 한 경기력향상과 빠른 재활회복에 적용하고, 최종적으로는 국가 스포츠산업 발전과 국민 건강증진에 이바지함

ㅇ 경쟁상품

- 양압 챔버는 현재 해외에서 캡슐형 및 대형제품이 일부 생산되어 판매되고 있는 실정임(미국-ETC, 독일-HAUX 등)

- 멀티 인공환경 구현 다중압력 일체형 챔버는 국내는 물론 해외에서도 전혀 없음

ㅇ 경쟁상품(기술)과의 차별성

- 하나의 챔버로 멀티 인공환경과 다중압력(음/대기/양)을 구현할 수 있기 때문에 경기력향상과 빠른 재활회복 등 서로 다른 성격의 목적에 활용할 수 있음

- 챔버 내 생체신호 모니터링 시스템을 구축하여 다양한 생리적 지표들을 실시간으로 수집, 전송 및 분석하여 최적의 경기력과 재활회복 효과를 얻을 수 있음

- UI/UX 설계 및 인체공학적 디자인을 개발하여 사용자 중심의 편리성을 극대화하고 이를 바탕으로 체계적 관리 시스템을 구축할 수 있음

ㅇ 활용방안

- 전문 운동선수와 일반인에게 적용하여 경기력향상, 컨디션 조절, 부상 완화, 재활회복, 그리고 건강증진 등을 위한 지속적인 레저 및 스포츠 활동에 기여함

- 해양레저, 고산등반과 같은 스포츠 활동 시 발생될 수 있는 감압병, 고산병 등의 예방 및 회복에 활용함

- 실제 경기환경의 가상 시뮬레이션을 통한 전문 운동선수의 현지 사전적응훈련이 가능함

- 스포츠헬스산업과 이와 관련된 초정밀 융·복합부품산업 분야(의료, 헬스케어, 전기·전자 및 IT 부품, 로봇 등)에서의 기술 국제경쟁력을 확보함

ㅇ 국내외 시장규모 및 성장률

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
국내시장규모	15 억원	20 억원	25 억원	35 억원	50 억원
국외시장규모	1,500 억원	1,600 억원	1,800 억원	2,000 억원	2,000 억원
합계	1,515 억원	1,620 억원	1,825 억원	2,035 억원	2,050 억원

(출처 : 국내 제조기업 ‘A’사 분석자료)

- 스포츠 전용 일체형 챔버는 국내는 물론 해외에서도 전무

- 상기자료는 개별 챔버에 대하여 분석된 시장규모임

ㅇ 경제적 기대효과

구 분	과제 종료 후 1년	과제 종료 후 2년	과제 종료 후 3년	합 계
국내매출액	70 억원	100 억원	130 억원	300 억원
해외수출액	20 억원	30 억원	50 억원	100 억원
합 계	90 억원	130 억원	180 억원	400 억원
고용인원	10 명	30 명	60 명	100 명

4. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내

ㅇ 정부출연금 : ‘17년 9억원 이내(총 정부출연금 18억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

관리번호

2017-스포츠-3

과제유형

산업원천형 (  )

산업혁신형 (○)

과제명

근육활성도 측정용 무선기반 다채널 근적외선 분광장치 및 맞춤형 훈련시스템 개발

1. 필요성

ㅇ 현재 우리나라는 스포츠 산업과 ICT를 융합한 체계적인 경기분석 능력이 부족한

실정이며, 이를 개선하기 위한 노력으로 ICT 융합을 접목하고 경기력 향상에

기여할 수 있는 새로운 스포츠용품 개발 지원이 필요함

- 스포츠 경기의 경우 체계적인 훈련 및 과학적 기술 보강이 성적으로 연결되는 것은

해외 사례나 연구로 검증되었으며, 우리나라도 보다 다양한 종목에서 성과를 내기

위해서는 과학적 접근 방법을 통한 맞춤형 훈련이 반드시 요구됨

ㅇ 순간적인 힘뿐만 아니라 경기전략에 따른 체력분배가 중요한 육상, 스케이팅,

사이클, 역도 종목 등의 경우 다양한 훈련방법이 존재하나, 이를 객관적으로

측정하여 분석할 수 있는 근육 활성도 측정 시스템이 부족함

- 기존의 근육 관련 측정방법은 근전도(EMG), 근육진동센서(MMG), 근육경도센서

등 방법들이 있으나, 움직임에 대한 노이즈 발생이 매우 심하여 활동적인 운동 중

측정이 제한적이며, 근육의 깊이에 따른 활성도 측정이 불가능함

- 근적외선 분광법의 경우 움직임에 대한 노이즈가 상대적으로 매우 적고, 근적

외선의 투과 정도에 따른 깊이 정보를 취득할 수 있어서 근육의 내부적 깊이에

따른 활성도 측정이 가능하여 보다 효과적인 맞춤형 근력강화 훈련이 가능

- 근육활성도 측정 및 분석은 감독이나 코치, 개인의 경험 기반 훈련방법에서 객관적

데이터를 기반으로 과학적 근거에 의한 훈련방법을 제공을 통한 경기력 향상에

기여하여 국내 스포츠산업의 발전에 기여할 수 있음

ㅇ 개인 맞춤형 근력/근지구력 강화 훈련 및 경기 구간별 경기 운용 훈련을

제공함으로써 체계적인 훈련을 통한 경기력 향상에 기여가 가능함

- 경기력 향상을 위한 맞춤형 트레이닝 방법은 국내 취약 종목뿐만 아니라 골프,

야구, 축구, 경륜 등 프로 스포츠산업 적용까지 확장이 가능하여 국내 스포츠산업을

활성화하고 세계 스포츠산업에서의 신시장 확대에 기여가 가능함

2. 연구내용 및 목표

ㅇ 최종목표 : 무선기반 다채널 근적외선 분광장치 개발 및 개인 맞춤형 훈련                 제공을 위한 근육활성도 모니터링 훈련시스템 개발

ㅇ 연구내용

- 무선기반 다채널(8채널 이상) 근육활성도 측정용 근적외선 분광장치 개발

- 실시간 다채널 모니터링 분석시스템 개발(근육활성도/근피로, 3D 분포맵/깊이맵 등)

- 맞춤형 근력/근지구력 강화훈련시스템 개발 및 시범 케이스 적용

- 경기 구간별 경기 운용훈련시스템 개발 및 시범 케이스 적용

- 시범케이스의 사용성 평가 및 효과성 검증

< 근육활성도 측정용 무선기반 다채널 근적외선 분광장치 및 맞춤형 훈련시스템 >

ㅇ 연도별 목표

구분	2017년	2018년
연도별 연구목표	무선기반 단채널 근육활성도/근피로 측정용 근적외선 분광장치시스템 및 맞춤형 훈련 요소기술 개발	무선기반 다채널 근육활성도/근피로 측정용 근적외선 분광장치시스템 및 맞춤형 훈련시스템 개발
연도별 주요결과물	무선기반 단채널 모듈형 근적외선 분광장치 개발 운동부위별 근육 고정용 패치 또는 밴드 개발 주요 운동부위에 대한 움직임 노이즈 제거 기술 개발 근육활성도 기반 근피로 예측 알고리즘 개발 실시간 근육활성도 단채널 모니터링 분석 기술 개발 근력/근지구력 강화훈련시스템 요소가술 개발 경기 구간별 경기 운용훈련시스템 요소기술 개발	8채널 모듈형 근육활성도 측정용 근적외선 분광장치 개발 운동부위별 다채널 고정용 패치 또는 밴드 개발 3D 근육활성도 분포맵/깊이맵 표현 기술 개발 근피로 분석 및 표현 기술 개발 실시간 근육활성도 다채널 모니터링 분석 기술 개발 맞춤형 근력/근지구력 강화훈련시스템 개발 경기 구간별 경기 운용훈련시스템 개발 시범 케이스의 사용성 및 효과성 검증

ㅇ 정량적 기준치

핵심 기술/제품 성능지표		단위	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)	기준치
				1차년도	2차년도
H/W 성능	근육활성도 모듈 당 측정 신호수	개	1 (네덜란드, Artinis)	1 이상	8 이상
	동시 측정 가능 모듈 수	개	1 (네덜란드, Artinis)	하지 4 이상	상하지 4 이상
	Sampling Rate	Hz	10 (네덜란드, Artinis)	8 이상	10 이상
	연속 측정 시간	Hour	2 (네덜란드, Artinis)	2 이상	3 이상
	H/W 크기(WxDxH)	mm	84x54x20 (네덜란드, Artinis)	84x54x20 이하	-
S/W 성능	근육활성도/근피로 표시방법	-	그래프, 디지털패널 (네덜란드, Artinis)	그래프, 디지털패널	그래프, 디지털패널, 3D분포/깊이맵
	근육활성도 분포 해상도	cm	N/A	-	3 이하
	근육활성도 깊이 레이어	개	N/A	-	2
	훈련 어플리케이션 지원 수	개	N/A	-	2
평가 검증	신뢰성 평가 검증	σ	N/A	-	근육 활성치 3σ 이하

ㅇ 시스템의 시범적용 및 성능검증

- 성능검증 방법 : 근육활성도 신호의 신뢰 정확도 검증으로 동일인이 동일한 힘을 사용하는 운동에 대한 100회 반복 시, 근육활성도 수치의 편차가 ± 3% 이하인지를 평가함

- 시범적용 방법 : 시범케이스에 대한 효과성 검증은 피실험자 10명 이상을 실험군, 대조군으로 나누어 운동부위 3종 이상에 대한 훈련 효과 검증으로 근력측정장비 등을 통해 근력량을 측정하여 훈련 전-후 비교 테스트를 진행하여 평가함(p<.05 이상 효과 검증 시행)

3. BM(Business Model)

ㅇ 최종 상품 내용

- 본 시스템은 무선기반의 다채널로 구성된 근적외선 분광 측정장치 및 밴드를 개발하고, 이를 통해 근육활성도에 대한 실시간 모니터링 및 분석을 통하여 개인 맞춤형 근력/근지구력 강화 훈련 및 경기 운용 훈련을 제공함

< 최종 상품 예상도 및 비즈니스 모델 >

ㅇ 최종 상품 용도

- 근육활성도에 대한 데이터분석을 통해 개인 맞춤형 훈련 외에도 맞춤형 재활

보조 훈련에 활용 가능

∙ 근력/근지구력 강화훈련, 경기운용훈련, 재활훈련, 헬스케어 등

ㅇ 경쟁상품

- 네덜란드 Artinis사는 근육 활동량 측정을 위한 휴대용 모듈 PortaMon을 개발하여

판매하고 있으며, 네덜란드 스피드 스케이팅 대표팀에 적용하여 훈련에 사용

ㅇ 경쟁상품(기술)과의 차별성

- Artinis사의 PortaMon은 경우, 핸드폰 사이즈의 무선 단채널 근적외선 분광

측정장치로 별도의 밴드로 고정하여 사용하며 근육활성도에 대한 측정이 가능함

- PortaMon은 사이즈 및 고정 방법에 대한 문제점으로 다채널 부착에 따른 연관 근육

활성 분포를 측정하기에 적합하지 않음

ㅇ 활용방안

- 육상, 스케이팅, 사이클 등 트랙 종목에 대한 체계적인 훈련 제공 및 재활 등에 활용이

가능하며, 국내 프로 스포츠산업에서의 개인 맞춤형 훈련에 활용 가능

ㅇ 국내외 시장규모 및 성장율

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
국내시장규모	36,513억원	38,691억원	40,769억원	41,370억원	- 억원
국외시장규모	1,338,000억원	1,473,400억원	1,476,010억원	1,660,970억원	1,648,155억원
합계	1,374,513억원	1,512,091억원	1,516,779억원	1,702,340억원	- 억원

출처 : (국내)2015 스포츠산업 실태조사 보고서, (국외)Global sports market(statista, 2015)

ㅇ 경제적 기대효과

구 분	과제 종료 후 1년	과제 종료 후 2년	과제 종료 후 3년	합 계
국내매출액	3억원	10억원	30억원	43억원
해외수출액	3억원	20억원	60억원	83억원
합 계	6억원	30억원	90억원	126억원
고용인원	6명	14명	30명	50명

4. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내

ㅇ 정부출연금 : ‘17년 5억원 이내(총 정부출연금 10억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

관리번호

2017-스포츠-4

과제유형

산업원천형 (  )

산업혁신형 (○)

과제명

능동형 서스펜션기반 장애인 선수용 모노스키 개발

1. 필요성

ㅇ 2018년 평창 장애인 동계올림픽 개최국임에도 불구하고 국가대표 장애인 선수 경기력향상을 위한 장애인 선수용 장비 기술 개발은 부진함

- 2014년 소치 동계 올림픽에서 금메달 3개, 은메달 3개, 동메달 2개로 종합 13위를 달성하였으나 패럴림픽*의 경우 대한민국 메달은 없었음 (일본 7위)

* 모두 5개 종목 72개 세부종목에서 45개국 550명의 선수가 참여함

ㅇ 장애인 스키선수는 모노스키를 장착하여 매 하강 시 다양한 환경요소와 선수 상태에  따라 모노스키 상태를 조절해야 하는 불편이 존재하고 경기력에 영향을 미침

ㅇ 선수의 장애유형과 다양한 환경요소에 적용 가능한 선수 맞춤형 기술을 통한 능동형 서스펜션기반 장애인 선수용 모노스키 개발이 시급함

- 장애인 스키 선수의 등급, 체중 등의 선수 개인의 상태를 반영하거나 시합 당일의   슬로프의 설질, 온도 등 변화하는 환경요소를 수동으로 반영하는 조절장치는   경기력 저하 요인

ㅇ 고가의 외산장비에 의존하는 영세한 장애인 동계 스포츠 발전을 위하여 정부지원 필요

ㅇ 장애인 선수 맞춤형 모노스키의 제작비용 절감 기술을 개발하여 국가대표 장애인 선수의 경기력 향상과 일반 하지 장애인의 모노스키 저변확대에 기여함

- 장애인 모노스키에 대한 국민적 관심을  일으키고 장애인 및 비장애인의 어울림 레저 스포츠로 견인

2. 연구내용 및 목표

ㅇ 최종목표 : 다양한 환경요소 및 선수 맞춤형 제어기술을 이용한 능동형 서스펜션기반 장애인 선수용 모노스키 개발

ㅇ 연구 내용

- 장애인 선수용 모노스키의 최적 능동형 서스펜션 선택 및 제어기술 개발

∙ 장애인 모노스키용 능동형 서스펜션의 총 중량(제어부 포함 시스템 총 중량10kg 이하)

∙ 장애인 모노스키용 능동형 서스펜션의 움직임 범위(상하 20mm 이상/ 전후 10mm 이상)

∙ 장애인 모노스키용 능동형 서스펜션의 탄성계수 조절범위(20N/mm 이상, 60N/mm 이하, 수동조절         2단계 이상 포함)

∙ 장애인 모노스키용 능동형 서스펜션의 충격 제어반응시간(50msec 이하)

∙ 장애인 모노스키용 능동형 서스펜션 제어용 가속도센서 반응감도(각 축 0.2G 이상, 2축 이상)

∙ 장애인 모노스키용 능동형 서스펜션 제어용 자이로센서 반응감도(각 축 250deg./s, 3축)

∙ 장애인 모노스키용 능동형 서스펜션 제어용 배터리 작동시간(-10°C 환경에서 완충후 대기

20hr 이상, 연속작동 4hr 이상)

- 능동형 서스펜션이 장착된 모노스키 프레임 설계 개발

∙ 장애인 모노스키 국가대표 선수의 장애유형, 신체정보(키, 몸무게, 체형 등) 및 다양한 환경요소       (슬로프 노면 눈의 재질 및 상태 등)를 반영한 기술

∙ 최적의 능동형 서스펜션 구조 및 프레임 장착 설계 기술(서스펜션의 위치, 중심(Center of Mass)

및 압력중심(Center of Pressure)을 고려한 생체역학적인 분석 포함)

- 경기력 향상을 위한 장애인 선수용 모노스키 부속장치 선택/개선

∙ 장애인 국가대표 모노스키 선수의 경기력 향상을 위한 요소인 아웃트리거 (Outrigger) 및 의자부

(Seat Bucket)에 대한 기술 분석

- 사용성 평가를 반영한 모노스키 설계 및 성능 평가

∙ 개발 모노스키의 장애인 선수 경기력 및 동작분석을 통한 경기력 및 안전성 향상 기술

∙ 수동형 대비 개발 능동형 모노스키 객관적인 성능평가

ㅇ 연도별 목표

구분	2017년	2018년
연도별 연구목표	장애인 선수용 모노스키에 적용 가능한 능동형 서스펜션 기술 분석 및 선택 능동형 서스펜션을 이용한 모노스키 프레임 설계 다양한 장애에 따른 생체 역학적 설계 분석 능동형 서스펜션에 대한 제어기술 개발 능동형 서스펜션을 장착한 장애인 선수용 모노스키 제작	개발된 능동형 서스펜션이 장착된 모노스키 경기에 필요한 부품 선택 및 개선 개발된 능동형 서스펜션이 장착된 모노스키의 조절 개발된 모노스키를 이용한 사용성 평가 및 경기력 분석 경기력 분석 및 선수 피드백을 고려한 장애인 선수용 모노스키 제작
연도별 주요결과물	장애인 선수용 모노스키와 능동형 서스펜션 기술에 대한 보고서 1건 개발된 장애인 선수용 모노스키 설계도면 및 1차 시제품 1건 다양한 장애(2종 이상)를 고려한 생체역학적인 분석보고서 1건	개선된 장애인 선수용 모노스키 설계도면 및 시제품 1종 경기력 향상 및 사용성 평가 결과보고서 1편 장애인 선수용 모노스키를 위한 부품 개선 시제품 1종

* 능동형 서스펜션의 기술분석 보고서에는 장애유형 및 모노스키 구조 특성을 고려한 능동형 서스펜션 선택에 대한 구체적인 선택사유를 포함함

* 다양한 장애는 척수손상장애(경수레벨, 흉수레벨 등을 구분)와 하지 절단(무릎아래위)을 구분하여 구체적으로 기술함

< 능동형 서스펜션기반 장애인 선수용 모노스키 개발>

3. BM(Business Model)

ㅇ 최종 상품 내용

- 국가대표 장애인 스키선수가 경기 시 별다른 조작없이 편하게 최적의 상태로

스키를 자동 조절 가능한 능동형 서스펜션을 포함하는 모노스키, 능동서스펜션

제어를 위한 관련 보조 장치 및 경기력향상을 위한 모노스키 부속장치

< 경기력향상을 위한 능동형 서스펜션 기반 모노스키 >

ㅇ 최종 상품 용도

- 최종상품을 이용하여 장애인 국가대표 모노스키 선수의 경기력을 향상함

∙ 장애인 국가대표 선수의 피드백을 바탕으로 선수 맞춤형 능동형서스펜션 제어기술을 개발하여    올림픽 스키슬로프에 적응하도록 권장함

- 본 기술을 활용하여 장애인용 스포츠 장비, 부속장치와 레저용 동계스포츠 장비 등
장애인 맞춤형 제품 생산이 가능

- 개발된 모노스키를 이용하여 일반 스키와 마찬가지로 비장애인 스키어의 새로운종류의 신개념의 레저스포츠로 발전시킴

∙ 개발된 모노스키의 비장애인을 위한 레저스포츠로 발전시키기 위한 홍보실시

∙ 정규시즌 동안 비장애인을 위한 모노스키 대회 운영

ㅇ 경쟁상품

- Praschberger Monoski(수동형 서스펜션을 사용하는  모노스키, 독일산)

∙ 특징1: 리프트 탑승을 위해 쉽고 빠르게 착탈이 가능함

∙ 특징2: 견고한 의자부 지지와 조절할 수 있는 등받이

- Enabling Technologies Superlite Monoski & Outrigger(미국산)

∙ 특징1: (모노스키) 가격이 $5300가량 되고 시장에서 가장 가벼운 스키 중에 하나로 다양한 셋업
옵션을 제공하고 다리지지대(Footrest)와 의자버킷은 완전 주문 제작이 가능함

∙ 특징2: (아웃트리거) 모노스키를 위해 반드시 필요한 부속장치로써 본 제품은 아웃트리커 중               전 세계에서 가장 진보되어있음(다양한 셋업 옵션을 가지고 있어 많은 종류의 스키선수에게 적합함)

Alois Praschberger Monoski

Superlite Outrigger ▪ Bi Ski

ㅇ 경쟁상품(기술)과의 차별성

- 장애인 모노스키용 능동형 서스펜션 제어기술

∙ 특징1: 선수 상태와 경기장의 슬로프 노면 상태에 따라 다양한 상태에 최적상태의 모노스키
상태를 유지할 수 있음

∙ 특징2: 다양한 센서기능으로 선수와 스키의 상태를 모니터 할 수 있음

- 다양한 장애에 대해 적합한 능동형 서스펜션을 이용한 프레임 설계기술

∙ 특징1: 능동형 서스펜션을 이용하여 스키 프레임이 다양한 장애에 대한 경기력향상을 할 수
있도록 변형이 용이함

∙ 특징2: 다양한 장애에 적합하도록 하여 장애인과 일반인 레저스키로 활용이 가능함

ㅇ 활용방안

- 향후 본 기술을 통해 개발된 제품은 장애인용 스포츠 장비 및 보조기구, 레저용 동계스포츠 분야에서 활용되며 수요 창출과 시장의 확대향후 본 기술을 통해  개발된 제품은 장애인용 스포츠 장비 및 보조기구, 레저용 동계스포츠 분야에서  활용되며 수요 창출과 시장의 확대

∙ 장애인 모노스키 선수의 경기력 향상을 위한 제품으로 사용

∙ 비장애인을 위한 레저용 비즈니스 모델로 발전시켜 활용

ㅇ 국내외 시장규모 및 성장률

운동 및 경기용 장비제조업의 시장규모 및 성장률 (단위: 억 원)

구 분		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
운동 및 경기용 장비제조업	국내시장	8,290	6,670	6,270	6,433	6,607
	세계시장	64,533	66,529	68,525	70,581	72,719

자료 : 문화체육관광부(2015). <2015년 스포츠산업 실태조사>의 운동 및 경기용 장비 제조업과 기타 운동 및 경기용 장비제조업의 매출액을 합산, 2015~2016년 매출액은 각 연도별 GDP성장률을 대입하여 추정 세계시장 규모는 Persistence Market Research의 스포츠용품업의 2013년 매출액 66,528 백만 달러와 2013-2020년 CAGR 3%를 적용하여 추산

장애인 보조기구의 시장규모 및 성장률 (단위: 억 원)

구 분		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
장애인 보조기구	국내시장	2,394	2,644	2,919	3,224	3,561
	세계시장	32,522	34,640	36,899	39,305	41,860

자료 : 중소기업청(2013). 2013중소기업 기술로드맵수립의 신체활동 보조기기 시장을 대입, 2012년 시장규모는 2013~2016년 평균 성장률을 대입하여 추정

ㅇ 경제적 기대효과

구 분	과제 종료 후 1년	과제 종료 후 2년	과제 종료 후 3년	합 계
국내매출액	10 억원	50 억원	100 억원	260 억원
해외수출액	0 억원	5 억원	10 억원	15 억원
합 계	10 억원	55 억원	110 억원	275 억원
고용인원	10 명	50 명	200 명	260 명

4. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내

ㅇ 정부출연금 : ‘17년 3억원 이내(총 정부출연금 6억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음