		보 도 자 료
보도일시	배포 즉시 보도해 주시기 바랍니다.				총 4쪽(붙임 2쪽 포함)
배포일시	2016. 9. 29.(목)		담당부서	관광정책실 관광산업과
담당과장	강석원 (044-203-2831)		담 당 자	사무관 김은희(044-203-2832)
경주 및 주변지역 유원시설 특별 안전점검 실시 결과 - 유원시설 이용객 안전을 위한 점검과 예방 조치 -

문화체육관광부(장관 조윤선, 이하 문체부)는 지진과 관련해 경주 및 주변지역에 있는 유원시설 4개 업체*에 대해 지방자치단체 및 유기시설·유기기구 안전성검사기관과 합동으로 9월 26일(월)부터 27일(화)까지 2일간 특별 안전점검을 실시했다.

* 경주월드(경주), 블루원리조트(경주), 롯데쇼핑 울산점(울산), 통도환타지아(양산)

지면(땅)과 연결된 기초가 있는 유원시설은 최초 설치 검사 시 지진 하중에 의한 안전성 여부를 구조계산을 통해 검토하고 있다. 이는 ｢지진·화산재해대책법｣ 제14조제1항에 의거 2009년부터 유원시설에 대한 내진설계기준을 ｢유기시설․유기기구 안전성검사의 기준 및 절차(문체부 고시)｣에 규정해 적용한 것이며, ‘건축구조설계기준’에 따른 설계 지진하중은 규모(M) 6, 진도(JMA) V(5)에 해당된다.

2009년 이전에 설치된 대형 유기시설·유기기구 중 주로 유럽과 미국 등 해외 다국적기업이 제작해 설치한 시설은 국제표준에 따라 내진설계검토가 이루어진 것으로 파악됐다.

이번 특별점검에서는 지면에서 높이 13미터 이상인 구조물 13종*에 대한 현장점검으로서, 안전성검사기관의 전문가가 해당 유기시설·유기기구의 기초부, 궤도·수로부, 구동장치부, 유압·공압·수압장치, 안전·제동장치부, 승용물장치부 및 운전조작장치부 등의 지진으로 인한 이상 여부를 중점적으로 점검했다. 그리고 점검결과 모두 이상이 없는 것으로 확인되었다.

아울러 유원시설 안전운행 표준지침과 안전관리계획 등도 점검했다. 그러나 그동안 대형 지진으로 인한 유원시설 피해사례가 없고 위기대응 지침(매뉴얼)이 화재와 안전사고 중심으로 마련되어 있었다. 이에 문체부는 지진을 대비한 안전관리체계를 보완하도록 업체를 지도했다.

한편, 부산·울산·경남 지역은 유원시설 42개 업체에 대해 9월 28일(수)부터 29일(목)까지 자체적으로 안전검검을 실시해 다가오는 10월 초 3일간의 연휴 기간 등 가을 행락철에 관광객들이 안심하고 해당 지역을 방문할 수 있도록 안전관리에 만전을 기할 계획이다.

붙임  1. 지진 관련 유원시설 특별점검 개요

2. 지진 관련 유원시설 자체점검 개요

	이 자료와 관련하여 더욱 자세한 내용을 원하시면 문화체육관광부 관광산업과 김은희 사무관(☎ 044-203-2832)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		지진관련 유원시설 특별 합동점검

□ 점검개요

ㅇ 점검기간 : ’16. 9. 26.(월) ~ 9. 27.(화)

ㅇ 점검반 : 1개반 14명

- 문체부(관광산업과, 비상안전기획관실), 해당 지자체(시도 및 시군구), 안전성검사기관(한국기계전기전자시험연구원)

ㅇ 점검대상시설 : 4개 업체 13개 시설

- 경주월드, 블루원 워터파크(경주), 롯데쇼핑(울산), 통도 환타지아(양산)

□ 주요 점검내용

ㅇ 내진설계기준 확인 및 점검

※「지진·화산재해대책법」제14조제1항에 의거, 유원시설의 경우 관광진흥법령(유기시설·유기기구 안전성검사의 기준 및 절차(고시))에 내진설계기준을 정하고 있음(’09년 1월∼)

〈적용기준>

ㅇ 지진에 의하여 유기시설․유기기구에 작용하는 밑면전단력, 수평비틀림모멘트, 전도모멘트 등으로 발생하는 하중으로 지진하중의 크기를 계산한다.

ㅇ 유기시설․유기기구의 구조계산에 적용하는 지진하중의 크기는 국토교통부가 정하는 “건축구조설계기준”의 설계 지진하중에 따른다.

〈적용범위〉

ㅇ 지면과 연결된 기초가 있는 유기시설․유기기구에 적용

ㅇ 유원시설 안전운행 표준지침 및 안전관리계획 확인 및 점검

- 지진발생 시 비상조치방법 내용 적정성, 업무수행체계 등 확인

ㅇ 시설물 및 유기시설·유기기구 안전관리 상태

□ 점검시설

점검일정	시설명	소재지	중점점검대상	비고
9. 26.(월) 10:30～12:30	블루원워터파크 (종합, 물놀이)	경북 경주시 보불로 391 *유기시설·기구 20종(대상 15종)	1개 (워터슬라이드)	2011.6.17. 허가 * 진원지반경 13km 이내
9. 26.(월) 13:30～16:00	경주월드 (종합)	경북 경주시 보문로 544 *유기시설·기구 35종(대상 33종)	6개 (메가드롭, 파에톤 롤러코스터, 서라벌 관람차, 섬마린 플레쉬, 킹바이킹, 토네이도)	1985.5.20. 허가 * 진원지반경 13km 이내
9. 27.(화) 10:30～12:00	롯데쇼핑 울산점 (일반)	울산 남구 삼산로 282 *유기시설·기구 11종(대상 4종)	1개 (공중관람차)	2001.8.23. 허가 * 진원지반경 25km 이내
9. 27.(화) 13:30～16:00	통도환타지아 (종합)	경남 양산시 통도7길 68 *유기시설·기구 59종(대상 41종)	5개 (환타지아스페샬, 관람차, 독수리편대, 프리스윙, 아폴로)	1993.4.30. 허가 * 진원지반경 32km 이내

붙임 2		지진관련 유원시설 자체점검

□ 점검개요

ㅇ 점검기간 : ‘16. 9. 28.(수) ~ 9. 29.(목)

ㅇ 자체점검반 : 4개반  * 지자체 자체점검 실시

- 시·도(부산, 울산, 경북, 경남) 및 시·군·구 담당공무원(관광 및 비상안전 담당)

ㅇ 점검대상시설 : 부산, 울산, 경남 42개 업체 300개 시설

□ 주요 점검내용

ㅇ 내진설계기준 확인 및 점검, 유원시설 안전관리체계 점검

ㅇ 시설물 및 유기시설·유기기구 안전관리 상태

구분	주 요 점 검 사 항
안전관리 체계	ㅇ 안전운행 표준 지침 및 안전관리계획 수립 여부 ㅇ 안전점검기록부 비치 및 안전점검표지판 게시 여부 ㅇ 유기시설․유기기구 안전성 수검 여부 ㅇ 시설 및 설비기준 적합 여부(방송, 비상대피, 구급약품 등)
시설물 안전관리 상태	ㅇ 내진설계기준 확인 ㅇ 유기시설․기구의 안전생태 확인 ㅇ 수전설비 등 전기시설 안전상태 ㅇ 지진 이후 유기기구 이외 주요 시설물 안전 상태

□ 점검시설

시·도별	대상시설	중점점검대상	비고
부산시	일반유원시설업 11개 업체 25개 기구	지면과 연결된 기초가 있는 유기시설․유기기구 적용 (지면에서 높이가 13m 이상 고공 유기시설 반드시 포함)
울산시	일반·기타유원시설업 15개 업체 113개 기구	경주 인근지역에 입지한 업체 위주 (중구 2, 남구 3, 동구 1, 북구 5, 울주군 4)
경상남도	종합·일반유원시설업 16개 업체 162개 기구	지면과 연결된 기초가 있는 유기시설․유기기구 적용 (지면에서 높이가 13m 이상 고공 유기시설 반드시 포함)