“유기시설․유기기구 안전성검사 기준 및 절차” 고시개정(안) 대비표

현 행	개 정 안	개정사유
(별표5) 유기시설․유기기구 허가전 안전성검사 기준 Ⅱ. 공통기준 1)∼22) 생략 < 신설 > < 신설 >	(별표5) 유기시설․유기기구 허가전 안전성검사 기준 Ⅱ. 공통기준 1)∼22) 현행과 같음 23) 타가다디스코는 자동운행프로그램을 설치하여야 한다 24) 실내 타가다디스코는 운행시 승용물 바닥에서 천정(돌출부위 포함) 높이까지 2m이상 및 벽면과 회전승용물 거리는 0.6m이상 이격거리를 유지할 수 있어야 한다.	o 타가다디스코 자동운행프로그램 설치 -운행 조작자가 수동운전으로 인한 과다한 재미위주 운행 방지 o 타가다디스코 안전이격거리 강화 -실내운영장소의 천정 및 벽면의 안전이격거리 신설

현       행

개    정    안

개정사유

Ⅳ. 완성 기능검사기준

1. 고정식 유기시설․유기기구

Ⅳ. 완성 기능검사기준

1. 고정식 유기시설․유기기구

10-1 공기막 장 치, 공기막 연결장치	1)∼2) 생략 3) 공기막의 모형을 유지하거나 하중에 의하여 모형이 변형된 후 복원이 가능하기 위해서 충분한 공기 유지능력을 가지고 있어야 한다. 4)∼5) 생략 6) 풍속이 10m/sec이상 지역에서는 설치 및 운영할 수 없다. 7)∼16) 생략	육안 기기
10-3 지지 보조부재	1)∼6) 생략 7) 이용객이 접근하는 공기막의 높이가 6m이상일 경우에는 공기막장치의 붕괴를 방지하는 지지구조물이 설치되어야 하고 지지구조물에 의하여 부과적인 위험요소가 없어야 한다.

10-1 공기막 장 치, 공기막 연결장치	1)∼2) 현행과 같음 3) 공기막의 모형을 유지하거나 하중에 의하여 모형이 변형된 후 복원이 가능하기 위해서 충분한 공기 유지능력을 가지고 있어야 하며 압력유지를 위해 역류방지장치 및 과도한 공기 누출, 압력저하 등에 대한 경보 장치를 설치하여야 한다. 4)∼5) 현행과 같음 6) 풍속이 7m/sec이상 지역에서는 설치 및 운영할수 없으며, 실외의 경우 이동식 풍속계를 비치하고 기록 관리 하여야한다. 7)∼16) 현행과 같음	육안 기기
10-3 지지 보조부재	1)∼6) 현행과 같음 7) 이용객이 접근하는 공기막의 높이가 6m이상일 경우에는 정전,공기누출, 하중에 의한 전도, 좌굴, 붕괴를 방지하는 보조구조물 또는 지지구조물이 설치되어야 하고 보조구조물 및 지지구조물에 의하여 부과적인 위험요소가 없어야 한다.

o 공기압력 유지 강화

-공기 역류방지장치 및 경보장치 설치

o 운행금지 풍속기준 강화(10m/sec이상→7m/sec이상) 및 실외의 경우 이동식 풍속계 비치 강화

o 공기압력 이상시 지지구조물 강화

현       행

개    정    안

개정사유

2. 이동식․임시 유기시설․유기기구

2. 이동식․임시 유기시설․유기기구

10-1 공기막 장 치, 공기막 연결장치	1)∼2) 생략 3) 공기막의 모형을 유지하거나 하중에 의하여 모형이 변형된 후 복원이 가능하기 위해서 충분한 공기 유지능력을 가지고 있어야 한다. 4)∼5) 생략 6) 풍속이 10m/sec이상 지역에서는 설치 및 운영할 수 없다. 7)∼16) 생략	육안 기기
10-3 지지 보조부재	1)∼6) 생략 7) 이용객이 접근하는 공기막의 높이가 6m이상일 경우에는 공기막장치의 붕괴를 방지하는 지지구조물이 설치되어야 하고 지지구조물에 의하여 부과적인 위험요소가 없어야 한다.

10-1 공기막 장 치, 공기막 연결장치	1)∼2) 현행과 같음 3) 공기막의 모형을 유지하거나 하중에 의하여 모형이 변형된 후 복원이 가능하기 위해서 충분한 공기 유지능력을 가지고 있어야 하며 압력유지를 위해 역류방지장치 및 과도한 공기 누출, 압력저하 등에 대한 경보 장치를 설치하여야 한다. 4)∼5) 현행과 같음 6) 풍속이 7m/sec이상 지역에서는 설치 및 운영할수 없으며, 실외의 경우 이동식 풍속계를 비치하고 기록 관리 하여야한다. 7)∼16) 현행과 같음	육안 기기
10-3 지지 보조부재	1)∼6) 현행과 같음 7) 이용객이 접근하는 공기막의 높이가 6m이상일 경우에는 정전,공기누출, 하중에 의한 전도, 좌굴, 붕괴를 방지하는 보조구조물 또는 지지구조물이 설치되어야 하고 보조구조물 및 지지구조물에 의하여 부과적인 위험요소가 없어야 한다.

o 공기압력 유지 강화

-공기 역류방지장치 및 경보장치 설치

o 운행금지 풍속기준 강화(10m/sec이상→7m/sec이상) 및 실외의 경우 이동식 풍속계 비치 강화

o 공기압력 이상시 지지구조물 강화

현       행

개    정    안

개정사유

(별표6)유기시설․유기기구 정기(재검사)안전성 검사기준

1. 고정식 유기시설․유기기구

(별표6)유기시설․유기기구 정기(재검사)안전성 검사기준

1. 고정식 유기시설․유기기구

10-1 공기막 장치, 공기막 연결장치	1)∼2) 생략 3) 공기막의 모형을 유지하거나 하중에 의하여 모형이 변형된 후 복원이 가능하기 위해서 충분한 공기 유지능력을 가지고 있어야 한다. 4)∼5) 생략 6) 풍속이 10m/sec이상 지역에서는 설치 및 운영할 수 없다. 7)∼15) 생략	육안 기기
10-3 지지 보조부재	1)∼6) 생략 7) 이용객이 접근하는 공기막의 높이가 6m이상일 경우에는 공기막장치의 붕괴를 방지하는 지지구조물이 설치되어야 하고 지지구조물에 의하여 부과적인 위험요소가 없어야 한다.

10-1 공기막 장치, 공기막 연결장치	1)∼2) 현행과 같음 3) 공기막의 모형을 유지하거나 하중에 의하여 모형이 변형된 후 복원이 가능하기 위해서 충분한 공기 유지능력을 가지고 있어야 하며 압력유지를 위해 역류방지장치 및 과도한 공기 누출, 압력저하 등에 대한 경보 장치를 설치하여야 한다. 4)∼5) 현행과 같음 6) 풍속이 7m/sec이상 지역에서는 설치 및 운영할수 없으며, 실외의 경우 이동식 풍속계를 비치하고 기록 관리 하여야한다. 7)∼15) 현행과 같음	육안 기기
10-3 지지 보조부재	1)∼6) 현행과 같음 7) 이용객이 접근하는 공기막의 높이가 6m이상일 경우에는 정전,공기누출, 하중에 의한 전도, 좌굴, 붕괴를 방지하는 보조구조물 또는 지지구조물이 설치되어야 하고 보조구조물 및 지지구조물에 의하여 부과적인 위험요소가 없어야 한다.

o 공기압력 유지 강화

-공기 역류방지장치 및 경보장치 설치

o 운행금지 풍속기준 강화(10m/sec이상→7m/sec이상) 및 실외의 경우 이동식 풍속계 비치 강화

o 공기압력 이상시 지지구조물 강화

현       행

개    정    안

개정사유

2. 이동식․임시 유기시설․유기기구

2. 이동식․임시 유기시설․유기기구

10-1 공기막 장치, 공기막 연결장치	1)∼2) 생략 3) 공기막의 모형을 유지하거나 하중에 의하여 모형이 변형된 후 복원이 가능하기 위해서 충분한 공기 유지능력을 가지고 있어야 한다. 4)∼5)생략 <신설> 6)∼14)생략	육안 기기
10-3 지지 보조부재	1)∼6) 생략 7) 이용객이 접근하는 공기막의 높이가 6m이상일 경우에는 공기막장치의 붕괴를 방지하는 지지구조물이 설치되어야 하고 지지구조물에 의하여 부과적인 위험요소가 없어야 한다.

10-1 공기막 장치, 공기막 연결장치	1)∼2) 현행과 같음 3) 공기막의 모형을 유지하거나 하중에 의하여 모형이 변형된 후 복원이 가능하기 위해서 충분한 공기 유지능력을 가지고 있어야 하며 압력유지를 위해 역류방지장치 및 과도한 공기 누출, 압력저하등에 대한 경보 장치를 설치하여야 한다. 4)∼5) 현행과 같음 6) 풍속이 7m/sec이상 지역에서는 설치 및 운영할수 없으며, 실외의 경우 이동식 풍속계를 비치하고 기록 관리 하여야한다. 7)∼15) 현행과 같음	육안 기기
10-3 지지 보조부재	1)∼ 6) 현행과 같음 7) 이용객이 접근하는 공기막의 높이가 6m이상일 경우에는 정전,공기누출, 하중에 의한 전도, 좌굴, 붕괴를 방지하는 보조구조물 또는 지지구조물이 설치되어야 하고 보조구조물 및 지지구조물에 의하여 부과적인 위험요소가 없어야 한다.

o 공기압력 유지 강화

-공기 역류방지장치 및 경보장치 설치

o 운행금지 풍속기준 강화 (10m/sec이상→7m/sec이상)및 실외의 경우 이동식 풍속계 비치 강화

o 공기압력 이상시 지지구조물 강화