장비별 사양

NO	품 명	기본 사양
1	DSLR 시네마 촬영카메라 (고급)	⦁ 형태 : 디지털, 일안 반사식, AF/AE 카메라 ⦁ 기록매체 : CF 카드, SD 메모리 카드,SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드 ⦁ 이미지센서 크기 : 약 36 x 24 mm ⦁ 사용 렌즈 : 캐논 EF 렌즈(EF - S 렌즈 제외) (35mm 환산 렌즈 초점 거리는 렌즈 표기 수치와 동일) ⦁ 렌즈 마운트 : 캐논 EF마운트 ⦁ 이미지 센서 형태 : CMOS 센서 - 유효 화소수 : 약 2,230 만 화소 - 가로 세로비 : 3:2 ⦁ 뷰 파인더 - 형식 : 아이레벨 펜타프리즘 - 시야율 : 가로/세로 약 100% (아이포인트 약 21mm에서) - 배율 : 약 0.71x (무한에서 50mm 렌즈로 -1m-1) - 아이포인트 : 약 21 mm(-1m-1에서 접안 렌즈 중앙으로부터) - 내장 시도 조절 : 약 -3.0 - +1.0m-1(dpt) - 포커싱 스크린 : 고정 ․ 셔터 - 형식 : 전자 제어식 포컬 플래인 셔터 - 셔터스피드 : 1/8000초에서 1/60초(장면 인텔리전트 오토 모드), X - 동조 1/200초. (전체 셔터 스피드 범위: 가능 범위는 촬영 모드에 따라 다름) ⦁ LCD 모니터 - 타입 : TFT 칼라 액정 모니터 - 모니터 크기 및 도트 수 : 와이드, 8.1cm(3.2형)(3:2), 약 1,040,000 도트 - 밝기 조정 : 자동(어둡게, 표준, 밝게), 수동(7단계) - 전자 수평계 : 가로: 1° 단위, ±6°세로: 1° 단위, ±4° - 인터페이스 언어 : 25개 언어 - 기능 안내 : 표시 가능 ⦁라이브 뷰 촬영 - 화면 비율 설정 : 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 - 포커스 모드 : 라이브 모드, 얼굴 우선 라이브 모드 (콘트라스트 검출 방식), 퀵 모드 (위상차 검출 방식), 수동 포커스 (약 5x/10x 확대 가능) - 포커싱 밝기 범위 : EV 1 - 18(콘트라스트 검출 방식으로 23°C, ISO 100에서) - 측광 모드 : 이미지 센서에서 평가 측광 - 측광 범위 : EV 0 - 20(23°C, ISO 100) ⦁동영상 촬영 - 동영상 기록 압축 방식 : MPEG - 4 AVC/H.264 - 가변(평균) 비트레이트 : 음성 기록 형식 리니어 PCM - 기록 형식 : MOV - 녹화 크기 및 프레임 레이트 : 1920x1080 (Full HD): 30p/25p/24p 1280x720 (HD): 60p/50p, 640x480 (SD): 30p/25p, * 30p: 29.97 fps, 25p: 25.00 fps, 24p: 23.976 fps, 60p: 59.94 fps, 50p: 50.00 fps - 압축 방식 : ALL - I (I - only), IPB ⦁인터페이스 - 음성/영상 출력/ 디지털 단자 : 아날로그 영상(NTSC/PAL과 호환)/스테레오 음성 출력 PC 통신, 다이렉트 프린팅 (Hi-Speed USB), 무선 파일 트랜스미터 WFT-E7, GPS 수신기 GP-E2 접속 HDMI mini OUT 단자 C 타입(해상도 자동 전환), CEC 호환 - 외부 마이크 입력 단자 : 3.5mm 스테레오 미니 잭 - 헤드폰 단자 : 3.5mm 스테레오 미니 잭 - 리모트 컨트롤 단자 : N3 타입 리모트 컨트롤러와 호환 - 무선 원격 제어 : 리모트 컨트롤러 RC - 6 - Eye-Fi 카드 : 호환 ⦁크기와 무게 - 크기(W x H x D) : 약 152.0 x 116.4 x 76.4mm - 무게 : 약 950g (CIPA 가이드라인) 약 860g (본체) ⦁배터리 팩 LP-E6 - 형식 : 재충전가능 리튬 이온 배터리 - 정격 전압 : 7.2V DC - 크기 (W x H x D) : 약 38.4 x 21.0 x 56.8mm - 무게 : 약 80 g ⦁배터리 충전기 - 형식 : 배터리 팩 LP-E6 - 전원 코드 길이 : 약 1m - 충전 시간 :2시간 30분 - 정격 입력 : 100 - 240 V AC (50/60 Hz) - 정격 출력 : 8.4 V DC/1.2A - 작동 온도 범위 :5°C - 40°C - 작동 습도 :85% 이하 - 크기 (W x H x D) :약 69.0 x 33.0 x 93.0mm - 무게 ：약 125g (전원 코드 제외)
2	DSLR 시네마 촬영카메라 (중급)	⦁형태 : 디지털, 일안 반사식, AF/AE 카메라 (플래시 내장) ⦁기록매체 : SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드 * UHS-I 호환 ⦁이미지센서크기 : 약 22.5x 15.0mm ⦁사용 렌즈 : 캐논 EF 렌즈 (EF-S 렌즈 포함) * EF-M 렌즈 제외 (35 mm 환산 초점 거리는 렌즈 초점 거리의 약 1.6배) ⦁렌즈 마운트 : 캐논 EF마운트 ⦁이미지 센서 - 형태 : CMOS 센서 - 유효 화소수 : 약 2020만 화소 - 가로 세로비 : 3:2 - 먼지 제거 기능 : 자동, 수동, 먼지 삭제 데이터 첨부 ⦁뷰 파인더 - 형식 : 아이 레벨 펜타프리즘 - 시야율 : 가로/세로 약 98% (아이포인트 약 22 mm) - 배율 : 약 0.98x (무한에서 50mm 렌즈로 -1 m-1) - 아이포인트 : 약 22 mm (-1 m-1에서 접안 렌즈 중앙으로부터) - 내장 시도 조절 : 약 -3.0 - +1.0 m-1 (dpt) - 포커싱 스크린 : 고정 ⦁셔터 - 형식 : 전자 제어식 포컬 플레인 셔터 - 셔터스피드 : 1/8000초에서 30초 (전체 셔터 스피드 범위; 가능 범위는 촬영 모드에 따라 다름), 벌브, 1/250초에서 X동조 ⦁LCD 모니터 - 타입 : TFT 컬러 액정 모니터 - 모니터 크기 및 도트 수 : 와이드 7.7 cm (3.0형) (3:2), 약 104만 도트 - 밝기 조정 : 수동 (7 단계) - 인터페이스 언어 : 25 - 기능 안내 : 표시 가능 - 터치 스크린 기술 : 정전식 ⦁라이브 뷰 촬영 - 화면 비율 설정 : 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 - 필터 효과 : 거친 흑백, 소프트 포커스, 어안 효과, 유화 효과, 수채화 효과, 토이카메라 효과, 미니어처 효과 - 측광모드 : 평가 측광 (315 존), 부분 측광 (라이브 뷰 화면의 약 10.3%), 스팟 측광 (라이브 뷰 화면의 약 2.6%), 중앙 중점 평균 측광 - 측광 범위 : EV 0 - 20 (상온,ISO 100에서) ⦁동영상 촬영 - 동영상 기록 형식 : MOV - 동영상: MPEG-4 AVC/H.264 - 음성 : 리니어 PCM - 압축 방식 : ALL-I (I-only), IPB - 파일 크기 : 1920x1080 (30p/25p/24p) /IPB : 약 235MB/분 1920x1080 (30p/25p/24p) /ALL-I : 약 685MB/분 1280x720 (60p/50p) / IPB : 약 205MB/분 1280x720 (60p/50p) / ALL-I : 약610MB/분 640x480 (30p/25p) /IPB : 약 78MB/분 *동영상 촬영 시 필요한 카드 읽기/쓰기 속도:IPB: 초당 최소 6MB/ALL-I: 초당 최소 20M - 포커싱 : 라이브 뷰 촬영의 포커싱과 동일 *동영상 촬영 중 퀵 모드 해제 ⦁인터페이스 - 음성/영상 출력/디지털 단자 :아날로그 영상 (NTSC/PAL 대응)/ 스테레오 음성 출력PC 통신 및 다이렉트 프린팅 (Hi-speed USB 또는 그에 상당), GPS 수신기 GP-E2(별매 악세서리) 연결 - HDMI mini OUT 단자 : C 타입 (해상도 자동 전환), CEC 호환 - 외부 마이크 입력 단자 : 3.5 mm 직경 스테레오 미니 잭 ⦁전원 : 배터리 : 배터리 팩 LP-E6 *AC전원은 AC어댑터 키트 ACK-E6(별매 악세서리)로 사용할 수 있습니다. *배터리 그립 BG-E14(별매 악세서리) 부착 시에는 AA/LR6사이즈 배터리를 사용할 수 있습니다. ⦁크기와 무게 - 크기(W x H x D) : 약 139.0 x 104.3 x 78.5 mm - 무게 : 약 755g (CIPA 가이드라인) 약 675g (본체) ⦁배터리 팩 LP-E6 - 형식 : 재충전가능 리튬 이온 배터리 - 정격 전압 : 7.2V DC - 크기 (W x H x D) : 약 38.4 x 21.0 x 56.8mm - 무게 : 약 80 g ⦁배터리 충전기 LC-E6E - 전원 코드 길이 : 약 1m - 정격 입력/출력 : 정격 입력 :100 - 240 V AC (50/60 Hz) 정격 출력 : 8.4 V DC / 720 mA - 크기 (W x H x D) : 약 69 x 33 x 93 mm - 무게 : 약 125g (전원 코드 제외)
3	일반 캠코더 (초급)	⦁ 촬상소자 - ClearVid 픽셀 배열의 1/2.88타입 ExmorR CMOS - 총 픽셀 : 약 6,650K / 유효 비디오: 약 6,140K(16:9) ⦁ 최소 조도 : 3lux(Low LUX 모드, 1/30(60p 또는 60i)) ⦁ 셔터 속도 : 1/8 ~ 1/10000(수동 셔터 속도 제어) ⦁ Focal length : f = 3.8 mm - 38 mm (equivalent to 26.0 mm - 260 mm (16:9), 31.8 mm - 318 mm (4:3) on 35 mm lens) ⦁ 아이리스 : F1.8 ~ F3.4 ⦁ 마이크 입력 : 스테레오 미니 단자(x1) ø3.5mm ⦁ 오디오 입력 : XLR 3핀(암) (x2), LINE/MIC/MIC+48V 선택 기능 ⦁ HDMI 출력 : HDMI 미니 커넥터 ⦁ 뷰파인더 : 0.5cm(0.2 타입) / 컬러 201,600 도트급 ⦁ 내장 LCD 모니터 : 7.5cm(3.0타입, 화면비 16:9) 921,600 도트 (1920x480)ㄴ ⦁ 내장 프로젝터 - 해상도 출력/광 출력 : 640x360 / 최대 20루멘 투사 거리: 5m 에서 100인치(대각선 길이) 투사 - 투사 거리/스크린 범위 : 5m에서 100인치(대각선 길이) / 10 타입 ~ 100타입 ⦁ 내부 메모리 : 96 GB
4	일반 캠코더 (중급)	⦁ 촬상소자 : 3-chip 1/2"-type Exmor CMOS ⦁ 렌즈 : Fujinon 14x Optical Zoom with Image Stabilization 5.8-81.2mm, f/1.9 ⦁ 수직해상도 : 1000 Lines or more ⦁ 감도 : 2000 lux, 89.9% Reflectance, f/10 (Typical, 1920 x 1080 59.94i) ⦁ 내장필터 : OFF: Clear, 1: 1/8 ND, 2: 1/64 ND ⦁ LCD 모니터 : 3.5", 16:9 Aspect Ratio, 921,000 Effective Pixels ⦁ 뷰파인더 : 0.54" Color/B&W, 16:9 Aspect Ratio, 1,226,000 Effective Pixels ⦁ 메모리카드 슬롯 : ExpressCard/34 ⦁ 셔터 스피드 : 1/60-1/2000 sec + ECS ⦁ 슬로우 셔터(SLS): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32 and 64-frame accumulation ⦁ 게인 : -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18dB, AGC ⦁ 최대녹화시간 : 32GB - HQ: 100 분, SP/SD: 140 분 16GB - HQ: 50 분, SP/SD: 70 분 ⦁ 입출력단자 - MiniD (x1 Output) - Composite: Phono via A/V Multi-Connector (x1 Output) - HD/SD-SDI: BNC (x1 Output) - HDMI: A-type (x1 Output) - Audio: XLR 3-Pin Female (x2 Input) - Audio: Phono via A/V Multi-Connector (x2 Output) - Speaker: Monaural (x1 Output) i.LINK: FireWire 4-Pin (x1 Input/Output) - USB: Mini-B - Headphone: Stereo Mini Jack (x1 Output) ⦁ 전격전압 : 12VDC ⦁ 소비전력 : 12.5W ⦁ 작동온도 : 0-40°C ⦁ 크기(WxHxD) : 7.13 x 7.9 x 12.25" (17.9 x 19.9 x 30.8cm) ⦁ 무게 : 2.4kg
5	일반 캠코더 (중급)	⦁ 촬상소자 : 1/2" 3CMOS ⦁ 렌즈 : Fujinon 14x Optical Zoom with Image Stabilization 5.8-81.2mm, f/1.9 ⦁ 렌즈마운트 : 1/2" Bayonet (with 2/3" adapter) ⦁ 수직해상도 :1080 Lines ⦁ 감도 : 2000 lux, 89.9% Reflectance, f/10 (Typical, 1920 x 1080 59.94i) ⦁ 내장필터 :OFF: Clear, 1: 1/8 ND, 2: 1/64 ND ⦁ LCD모니터 : 3.5", 16:9 Aspect Ratio, 921,000 Effective Pixels ⦁ 뷰파인더 :LCD Monitor ⦁ 메모리카드 슬롯 : ExpressCard/34 ⦁ 셔터스피드 : 1/33-1/2000 s ⦁ 게인 : -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB ⦁ 입출력단자 - MiniD (x1 Output) - Composite: BNC (x1 Output) - S-Video: 4-Pin Mini DIN (x1 Output) - Timecode: BNC (x1 Input, x1 Output) - Genlock: BNC (x1 Input) - HD/SD-SDI: BNC (x1 Output) - Audio: XLR 3-Pin Female (x2 Input) - i.LINK: FireWire 4-Pin (x1 Input/Output) - USB: Mini-B - Headphone: Stereo Mini Jack (x1 Ouptut) Remote: 8-Pin ⦁전격전압 : 12 VDC ⦁소비전력 : 13.5W ⦁작동온도 : 0-40°C ⦁크기 (WxHxD) : 25 x 21 x 40 cm ⦁무게 : 렌즈제외 1.9 kg / 렌즈포함 3.6 kg
6	렌즈	EF 16-35mm 렌즈 ⦁초점거리/구경비 : 16-35mm / 1:2.8 ⦁렌즈구성 : 12군 16매 ⦁최단촬영거리 : 0.28m ⦁필터구경 : 82mm ⦁최대구경 : 88.5mm ⦁길이 : 111.6mm ⦁질량 : 약 635g
7		EF 24-70mm 렌즈 ⦁초점거리/구경비 : 24-70mm / 1:2.8 ⦁렌즈구성 : 13군 18매 ⦁최단촬영거리 : 0.38m ⦁최대촬영배율 : 0.21배 ⦁필터구경 : 82mm ⦁최대구경 : 88.5mm ⦁길이 : 113-144.36mm ⦁질량 : 약 805g
8		EF 70-200mm 렌즈 ⦁초점거리/구경비 : 70-200mm / 1:2.8 ⦁렌즈구성 : 19군 23매 ⦁최단촬영거리 : 1.2m ⦁필터구경 : 77mm ⦁최대구경 : 88.8mm ⦁길이 : 199mm ⦁질량 : 약 1.490g
9	삼각대 (초급)	⦁헤드 - 헤드베이스 : 평평한 베이스에 3/8“ 암나사 - 팬드래그 : 1 고정 - 틸트드래그 : 1 고정 - 균형 시 지지 무게 : 2.4kg - 볼사이즈 : ６０mm - 수평계 : 있음 - 팬바 : 1 ⦁LEGS - 최대적재중량 5kg - 삼각대높이 72cm - 낮게 펼칠 수 있는 높이 67.5cm - 높게 펼칠 수 있는 높이 154cm
10	삼각대 (초급)	⦁헤드 - 헤드베이스 : 평평한 베이스에 3/8“ 암나사 - 팬드래그 : 1 고정 - 틸트드래그 : 1 고정 - 균형 시 지지 무게 : 7.5kg - 볼사이즈 : 75mm - 수평계 : 있음 - 팬바 : 1 ⦁LEGS - 최대적재중량 12kg - 삼각대높이 84cm - 낮게 펼칠 수 있는 높이 46.5cm - 높게 펼칠 수 있는 높이 171cm
11	삼각대 (중급)	⦁헤드 - 헤드베이스 : 평평한 베이스에 3/8“ 암나사 - 팬드래그 : 1 고정 - 틸트드래그 : 1 고정 - 균형 시 지지 무게 : 7.5kg - 볼사이즈 : 75mm - 수평계 : 있음 - 팬바 : 1 ⦁LEGS - 최대적재중량 7.5kg - 삼각대높이 15.5cm
12	리그 (초급)	캠코더 스태빌라이저 - 소재 : 알루미늄 - 지름 : 475mm - 두께 : 25mm - 플레이트 타입 : 퀵릴리즈 - 무게 : 1kg
13	리그 (중급)	캠코더 미니 달리 - 길이 : 1000mm - 무게 : 7.1kg - 넓이 : 120m - 최대적재중량 : 40kg - 베어링 높이 : 11.06mm - 베어링 지름 : 30mm
14	촬영모니터 (중급)	5.6인치 필드 모니터 ⦁LCD 크기 : 5.6″ ⦁LCD 종횡비 : 1280×800(16:10) ⦁LCD 픽셀간격 : 0.0945mm ⦁LCD 색 : 16.7M(Dithered 8bit) ⦁LCD 시야각 : 170°(H) / 170°(V) ⦁LCD 명암 : 500:1 ⦁입력단자 : RCA(Analog 3EA), BNC(SDI 1EA), HDMI(1EA) ⦁출력단자 : BNC(HDMI-to-SDI conversion output) ⦁입력신호 : Analog, 3G-SDI, HD-SDI, HDMI ⦁SDI 입력신호 포맷 - SMPTE-425M-A/B : 1080P(60/519.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/ 29.97sF/25sF/24sF/23.98sF), 1080i(60/59.94/50) - SMPTE-274M : 1080i (60/59.94/50), 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) - SMPTE-296M : 720p (60/59.94/50) - SMPTE-260M : 1035i (60/59.94) - SMPTE-125M : 480i (59.94) - ITU-R BT.656 : 576i (50) ⦁오디오 입력 : Embedded Audio ⦁오디오 아웃 : Analog Stereo(Phone jack) / Internal Speaker(Mixed Mono) ⦁전원 : DC 6~12V
15	촬영모니터 (고급)	17인치 필드 모니터 ⦁LCD 크기 : 5.6″ ⦁LCD 종횡비 : 1366×768(16:9) ⦁LCD 픽셀간격 : 0.273mm ⦁LCD 색 : 16.7M(True 8bit) ⦁LCD 시야각 : 178°(H) / 178°(V) ⦁LCD 명암 : 900:1 ⦁입력단자 : RCA(Analog 3EA), BNC(SDI 2EA), HDMI(1EA), DVI(1EA) ⦁출력단자 : RCA(Analog 3EA), BNC(SDI 1EA) ⦁입력신호 : Analog, 3G-SDI, HD-SDI, HDMI ⦁SDI 입력신호 포맷 - SMPTE-425M-A/B : 1080P(60/519.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/ 29.97sF/25sF/24sF/23.98sF), 1080i(60/59.94/50) - SMPTE-274M : 1080i (60/59.94/50), 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) - SMPTE-296M : 720p (60/59.94/50) - SMPTE-260M : 1035i (60/59.94) - SMPTE-125M : 480i (59.94) - ITU-R BT.656 : 576i (50) ⦁오디오 입력 : Embedded Audio / Analog Stereo (Phone Jack) ⦁오디오 아웃 : Analog Stereo(Phone jack) / Internal Speaker(stereo) ⦁소비전력 : 60W
16	촬영모니터 (초급)	5인치 필드 모니터 ⦁LCD 크기 : 5″ ⦁LCD 종횡비 : 800×480 ⦁LCD 픽셀간격 : 0.135mm×0.135mm ⦁LCD 색 : 16.7M(8bit) ⦁LCD 시야각 : 170°(H) / 170°(V) ⦁LCD 명암 : 300:1 ⦁입력단자 : BNC(SDI 1EA), HDMI(1EA) ⦁출력단자 : BNC(SDI 1EA) ⦁입력신호 : Analog, 3G-SDI, HD-SDI, HDMI ⦁SDI 입력신호 포맷 - SMPTE-425M-A/B : 1080P(60/519.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/ 29.97sF/25sF/24sF/23.98sF), 1080i(60/59.94/50) - SMPTE-274M : 1080i (60/59.94/50), 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) - SMPTE-296M : 720p (60/59.94/50) - SMPTE-260M : 1035i (60/59.94) - SMPTE-125M : 480i (59.94) - ITU-R BT.656 : 576i (50) ⦁오디오 입력 : Embedded Audio ⦁오디오 아웃 : Analog Stereo(Phone jack) / Internal Speaker ⦁소비전력 : 13W
17	조명기 (중급)	⦁유형 : 1000W Hotlight 이에 상응하는 영상 빛 ⦁High CRI, ˃95 ⦁색상 온도 : 텅스텐 3200K 또는 일광 5600K 가변형 ⦁Full Dimming ⦁100-240V AC Power adapter 포함 ⦁소비전력 60W ⦁크기 : 30×30×5.6cm(H×W×D) ⦁무게 : 1.81Kg(반도어 요크마운트 제외) ⦁배터리 장착 : V-마운트
18		⦁산출 : 500W Hotlight 이에 상응하는 영상 빛 ⦁High CRI, ˃95 ⦁색상 온도 : 텅스텐 3200K 또는 일광 5600K 가변형 ⦁Full Dimming ⦁100-240V AC Power adapter 포함 ⦁소비전력 30W ⦁크기 : 30×15×5.7cm(H×W×D) ⦁무게 : 0.9 Kg (반도어 요크마운트 제외) ⦁배터리 장착 : V-마운트
19	조명기 (초급)	텅스텐 라이트 ⦁소비전력 : 150W ⦁소켓 : BA15d ⦁색온도 : 3200K ⦁램프 : 텅스텐 할로겐(Tungsten Halogen, Quartz) 폐쇄형, 프레즈넬 렌즈(Fresnel Lens) 장착, 포커싱 기능
20		텅스텐 라이트 ⦁소비전력 : 300W ⦁소켓 : GY9.5 ⦁색온도 : 3200K ⦁램프 : 텅스텐 할로겐(Tungsten Halogen, Quartz) 폐쇄형, 프레즈넬 렌즈(Fresnel Lens) 장착, 포커싱 기능
21	조명 보조장비	A스탠드 ⦁스탠드 다리를 모두 펼친 상태의 최소 높이 : 142cm ⦁스탠드 다리를 모두 펼친 상태의 최고 높이 : 400cm ⦁스탠드 다리를 모두 접은 상태의 길이 : 124cm ⦁스탠드 다리를 모두 펼친 공간의 지름 : 114cm ⦁중량 : 4kg ⦁최대 적재 중량 : 9kg ⦁상단 Spigot 사이즈 16mm
22		C스탠드 ⦁최저높이 : 134cm, 최고높이: 328cm ⦁스탠드 다리를 모두 펼친 공간의 지름 : 94cm ⦁중량 : 5.5kg ⦁최대 적재 중량 : 10kg
23		플래그 세트 ⦁플래그 가방 18"x24" N1824FB ⦁검은색 플래그 18"x24" N1824.06 ⦁싱글 네트 플래그 18"x24" N1824.01 ⦁더블네트 플래그 18"x24" N1824.02 ⦁화이트 실크 플래그 18"x24" N1824.04
24	배터리	배터리 ⦁ 115Wh 대용량 V 마운트 배터리 ⦁ 최대 150W, 12A 지속적인 출력 ⦁ 마운트 형태 : V-마운트 ⦁ 동작 온도 : 0 - 40 °C ⦁ 실제 무게 : 약 0.9kg ⦁ 크기 : 165×90×51mm
25	충전기	2채널 충전기 ⦁ 출력전압 : DC 16.8V/3A(51W) ⦁ 충전가능 배터리 : V-마운트 배터리 ⦁ 크기 : 116(W)×140(H)×225(D)mm ⦁ 무게 : 0.99kg
26	녹음기 (초급)	소형 필드 녹음장비 ⦁ 레코딩 미디어 : SD card(64MB to 2GB), SDHC card(4GB to 32GB) ⦁ 파일시스템 : FAT16/32 ⦁ 파일포멧 : WAV, MP3 ⦁ 녹음/재생 포맷 - WAV : 44.1/48/96 (HS mode) kHz, 16/24-bit - MP3 : 44.1k / 48k Hz ⦁ 재생속도조절 : -50% to +16%(1% step) ⦁ 채널수 : 2 ⦁ A/D변환 : 24 비트 ⦁ D/A변환 : 24 비트 ⦁ 커넥터 : 1 X 외부 전원 입력, 1 X 3.5mm 라인 입력, 1 X 3.5mm 라인 출력, 2 개의 X XLR 마이크 / 라인 입력, 1 X 3.5mm 헤드폰, 1 X 3.5mm 원격 잭, 1 X 미니 USB ⦁ 크기 : 80 X 153 X 35mm
27	녹음기 (중급)	소형 필드 녹음장비 •SLR카메라의 렌즈처럼 상황에 따라 교환 할 수 있는 마이크 •최대 24bit/96khz의 wav 포멧으로 최대 6트랙 동시녹음 가능 •4개의 외부마이크 / 라인을 연결할 수 있는 XLR/TRS 콤보단자 •각 채널 독립된 게인컨트롤과 -20dB PAD 스위치 장착 •+12/+24/+48V 에서 선택 가능한 팬텀 파워 공급 •보기 쉬원 경사각에 탑재된 풀 컬러 LCD •최대 128GB의 대용량 SDXC 카드 지원 •BWF(broadcast wave format) 호환 WAV 레코딩 또는 MP3 레코딩 가능 •놓치지 않는 완벽한 촬영을 도와주는 오토 REC/프리 REC /백업 REC 가능 •녹음시의 모니터 믹스를 만들 수 있는 내장 믹서 기능 •녹음 결과를 바로 확인할 수 있는 내장 스피커 •입력 레벨을 확인할 수 있는 가상 VU 미터 •음성 메모 및 최대 99개 마커 기록 가능 •최대 99번 겹쳐 녹음이 가능한 오버 더빙 기능 •로우컷 필터 내장, 컴프레션 및 리미터 등의 내장 이펙트 •MS 디코딩 내장 •노멀라이즈, 다바이드, 트림 등의 오디오 편집 기능 •악기 연습에 편리한 튜너&메트로놈 기능 •모든 범위를 반복 재상하는 AB 반복기능 •재생속도릉 50~150% 범위에서 ㄱ변 가능 •MAC / PC / iPAD 용 멀티 채널 및 스테레오 USB 오디오 인터페이스 •카메라 스트랩을 장착 가능한 스트랩 마운트 •별매인 HS-1 핫슈 마운트로 DSLR에 장착 가느 •AA 알칼리 건전지 4개로 최대 20시간 사용 가능 •최대 16트랙 오디오 녹을을 할 수 있는 DAW 소프트웨어 Cubase LE 번들 제공 •크기 : 77.8(W) X 152.8(D) X 47.8(H) mm •무게 : 280g - 하드케이스 포함
28	마이크 (중급)	콘덴서 마이크 ⦁지름: 25mm ⦁길이: 280mm ⦁주파수 응답 : 50Hz to 20kHz ⦁최대 음압 레벨 : 125(134)dB/1kHZL ⦁상응하는 소음 수준 : 8(15)dB ⦁전원공급 : 48V +/-4V Phantom ⦁소비전력 : 2 mA
29	마이크 (중급)	콘덴서 마이크 ⦁지름: 19mm ⦁길이: 250mm ⦁주파수 응답 : 40Hz to 20kHz ⦁최대 음압 레벨 : 130dB/1kHZL ⦁상응하는 소음 수준 : 13dB ⦁전원공급 : 48V +/-4V Phantom ⦁소비전력 : 2 mA
30	마이크 (초급)	콘덴서 마이크 ⦁지름: 20mm ⦁길이: 256mm ⦁주파수 응답 : 40Hz to 20kHz ⦁최대 음압 레벨 : 132dB/1kHZL(48v), 126dB/1kHZL(배터리) ⦁상응하는 소음 수준 : 15dB(48v), 16dB(배터리) ⦁전원공급 : 48V +/-4V ⦁소비전력 : 4.4 mA (P48전원)
31	붐 폴 (중급)	붐폴 ⦁재질 : 카본 ⦁단수 : 6단 ⦁최대 길이 : 395cm ⦁최단 길이 : 87cm ⦁무게 : 0.76kg ⦁최대 적재 하중 : 2kg - 소프트케이스 포함
32	붐 폴 (중급)	붐폴 ⦁재질 : 알루미늄 ⦁단수 : 6단 ⦁최대 길이 : 366cm ⦁최단 길이 : 87cm ⦁무게 : 1.12kg ⦁최대 적재 하중 : 2kg - 소프트케이스 포함
33	붐 폴 (중급)	붐폴 ⦁재질 : 카본 ⦁단수 : 4단 ⦁최대 길이 : 278cm ⦁최단 길이 : 86cm ⦁무게 : 0.43kg ⦁최대 적재 하중 : 2kg - 소프트케이스 포함
34	해드폰 (중급)	헤드폰 ⦁헤드폰 타입 : 다이나믹, 밀폐형 ⦁마그넷 타입 : Neodymium ⦁드라이버 크기 : 40mm ⦁주파수 음답범위 : 10-20kHz ⦁임피던스 : 63 Ohms ⦁감도 : 106dB/W/m ⦁파워 : 1,000mW ⦁플러그 타입 : Gold, Stereo Unimatch plug 1/4" and 1/8" ⦁코드길이 : 9.8 ft ⦁무게 : 8.1 oz
35	헤드폰 (중급)	헤드폰 ⦁헤드폰 타입 : 다이나믹, 밀폐형 ⦁마그넷 타입 : Neodymium ⦁드라이버 크기 : 50mm ⦁주파수 음답범위 : 5-80kHz ⦁임피던스 : 24 Ohms ⦁감도 : 107dB/W/m ⦁파워 : 3,000mW ⦁플러그 타입 : Gold connectors and OFC cord with stereo unimatch plug ⦁코드길이 : 9.8 ft ⦁무게 : 10.6 oz
36	노트북 또는 PC	노트북 또는 PC ⦁프로세서 : 3.2GHz 쿼드 코어 Intel Core i5 프로세서 ⦁메모리 : 8GB 1600MHz DDR3L SDRAM ⦁하드 디스크 : 1TB 하드 드라이브 ⦁그래픽 카드 : NVIDIA GeForce GT 750M(1GB 비디오 메모리) ⦁디스플레이 : LED 백라이트 디스플레이, 1920 x 1080 해상도 ⦁무선네트워크 : 802.11ac Wi-Fi 무선 네트워크3 IEEE 802.11a/b/g/n 호환 Bluetooth 4.0 무선 기술 ⦁키보드 및 마우스 입력장치 포함
37	편집 소프트웨어	편집 소프트웨어 ⦁검색 저장소 지원 ⦁프로젝트 통합 및 트랜스코딩 지원 ⦁GoPro CineForm 중간 코덱 지원 ⦁HiDPI 지원 ⦁소스 모니터 타임라인 뷰 지원
38	디지털 시네마 서버	디지털 시네마 서버 ⦁재생지원 - JPEG2000 2K or 4K movie and preshow file playback at 2K resolution - 12-bit 444 (XYZ, RGB) on dual link HD-SDI - MPEG2 MXF interop movie, pre-show and alternative content file playback - 3D – JPEG2000 movies and 48p playback via Dual 10-bit 422 (YPbPr/YCxCz) ⦁보안 - TI’s CineLink II Strong Link Encryption - Thomson’s NexGuard Forensic Watermarking - FIPS 140-2 Level 3 Security Certified ⦁인터페이스 - Gigabit Ethernet for file transfer - Gigabit Ethernet for control & subtitling - RS-422 serial control port - USB 2.0 - External control of captioning cervices ⦁저장용량 - Up to 6TB of RAID5 storage ⦁형태 - 4U Rack Unit - 19” x 22” x 7” inch (48 x 56 x 19cm) - 무게 : 48lbs/22Kg
39	DLP 영사기	DLP 영사기 ⦁밝기 : 8000안시루멘 ⦁기본해상도 : XGA 1024 x 768 ⦁최대해상도 : WUXGA 1920 x 1200 ⦁명암비 : 2100 : 1 ⦁입력단자 : DHMI, RGB 2EA, BNC 1EA, 디스플레이 포트 ⦁출력단자 : RGB 아웃 ⦁디스플레이 타입 : 0.7“ DLP타입