인조잔디 운동장 유해성 점검결과

인조잔디 유해성 점검개요

ㅇ 기간/ 기관 : ‘13. 5. 20.(월) ~ ‘13. 6. 30.(일)/ FITI시험연구원

ㅇ 대 상 : 2005년 이후 완공된 인조잔디 운동장 100개소

조사시설 (학교, 지자체 등)	계	인조잔디, 충진재	인조잔디	충진재	비 고
	106개	94개	6개	6개

ㅇ 내 용 : 인조잔디 파일(잎) 및 충진재 유해성 분석(중금속 4종, 휘발성유기화합물 4종, 다환방향족탄화수소 8종)

인조잔디 유해성 점검결과

ㅇ 파일 14개소(기준초과 4), 충진재 18개소(기준초과 3)에서 유해물질 검출

- 특히 일부 운동장에서 납 성분이 기준치를 상당부분 초과 검출

* (파일) 기준치의 26~53배 이상 검출, (충진재) 1.1~2.6배 이상 검출

ㅇ KS 기준이 제정된 2010년 이후 설치분에 대해서는 미검출, 안정성 확보

구 분	인조잔디 파일(개소)				충진재(개소)				비고
	계	미검출	검출	기준초과	계	미검출	검출	기준초과
계(%)	100%	86%	10%	4%	100%	82%	15%	3%
중금속	100	87	9	4	100	84	14	2
T-VOC	100	99	1	0	100	99	1	0
PAHS	100	100	0	0	100	98	1	1

앞으로의 조치계획

ㅇ (전수조사) 유해물질 검출 우려가 있는 ‘10년(KS 제정) 이전 설치 운동장 996개소 유해성 전수 조사 실시

ㅇ (개보수 지원) 전수조사 후 유해물질 검출 운동장에 대해 개보수 지원

- 유해물질 검출 우려 150개소(샘플조사 추정치)‘14년 예산확보 후 우선 실시

ㅇ (유해성 기준 강화) 인조잔디 파일(잎)에 대해서도 한국산업표준이 제정될 수 있도록 조치(기술표준원 협조)

참 고	인조잔디 유해성 분석 안전기준(KS 기준)

구 분		안전기준(mg/kg)	비 고
중금속	Pb(납)	90 이하
	Cd(카드뮴)	50 이하
	Hg(수은)	25 이하
	Cr(Ⅵ)(6가크롬)	25 이하
T-VOC (휘발성 유기화합물)	Benzene	총량 50 이하	1mg/kg 이하
	Toluene
	Ethyl benzene
	Xylene
PAHs (다환방향족 탄화수소)	Benzo(a)anthracene	총량 10 이하
	Chrysene
	Benzo(b)fluoranthene
	Benzo(j)fluoranthene
	Benzo(k)fluoranthene
	Benzo(e)pyrene
	Benzo(a)pyrene		1mg/kg 이하
	Dibenz(a,h)anthracene

※ 휘발성유기화합물 : 대기중에 휘발되어 악취나 오존을 발생시키는 탄화수소 화합물을 일컫는 말로, 피부접촉이나 호흡기 흡입을 통해 신경계에 장애를 일으키는 발암물질

※ 다환방향족탄화수소 : 환경 중에 유출되면 지속성 오염물질로서 자연적으로 잘 분해되지 않고 오랫동안 대기, 토양 혹은 수중 환경 중에 존재하면서 발암물질이나 돌연변이물질로 생물에게 섭취되면 생체에 악영향을 미침