카지노기구검사업무규정

제 1 장    총  칙

제1조(목적) 본규정은 한국전기전자시험연구원(이하 "연구원"이라 한다.)이 관광

진흥법 제25조에 의한 카지노기구의 검사업무를 수행함에 있어 필요한 사항을

규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 정한 용어의 정의는 다음과 같다.

①신규검사 (최초 카지노기구 검사)

관광진흥법 제25조제3항에 의거 공인기준을 적용하여 카지노기구의 해당 전     검사항목 [외관, 구조, 동작, 시상(배당)률, 성능 등〕에 대하여 최초로 검사함    을 말한다.

②갱신검사 (유효기간 갱신검사)

검사를 받은 후 3년이 경과된 카지노기구에 대하여 신규검사와 동일한 절차로

검사함을 말한다.

③확인검사 (문화체육관광부장관의 검사명령, EPROM 및 기타프로그램저장장   치교체, 기계의 고장수리, 구조변경 등)

문화체육관광부장관으로부터 검사명령을 받은 경우, 주요부의 고장수리, 구조

변경, 시상(배당)률에 영향을 미치는 EPROM 및 기타프로그램저장장치와 같은

주요부품의 교환, 기타 봉인 해체가 필요한 경우 등에 따른 검사를 말한다.

④재검사

신규검사, 갱신검사, 확인검사, 서류검사 및 추가검사에 불합격된 기구에 대하여 검사함을 말한다.

⑤서류검사

외국에서 제작된 카지노기구로서 당해 국가공인검사기관의 검사에 합격한 카지노기구를 신규로 수입하는 경우, 당해 카지노기구의 검사합격증명서에 의하여 검사함을 말한다.

⑥추가검사

서류검사(제11조)를 실시한 결과 본규정 제12조에 2항에 해당되는 검사를 말한다.

⑦국가공인검사기관

외국의 검사기관으로서 문화체육관광부장관이 인정하는 검사기관을 말한다.

제 2 장   검사절차 및 방법

제3조 (검사소요 기간)

카지노기구 검사소요기간은 검사신청서 접수일로부터 15일 이내로 한다.

제4조 (검사실시 시간 및 휴일)

카지노기구 검사업무를 수행하는 시간과 휴일은 관공서의 근무시간 및 휴일에

준하며 부득이한 때에는 근무시간외 또는 휴일에도 검사를 실시할 수 있다.

제5조 (검사대상)

검사를 받아야 할 기구는 게임을 목적으로 카지노영업장에 설치되는 슬롯머신

(Slot Machine) 및 비디오 게임기(Video Game Machine)로 한다.

제6조 (검사신청)

검사를 받고자 하는 자는 다음 각호의 서류를 제출하여야 한다.

또한 제2조제1항, 제3항(해당경우에 한함) 및 제2조제5항의 경우에는 EPROM

및 기타프로그램저장장치 등록을 하여야 한다.

①신규검사 신청(카지노 사업자)

1. 별지 제1호서식에 의한 신청서 1부

2. 카지노기구 제조증명서(품명․제조자명․제조년월일․제조번호․규격․

형식 또는 모델명이 기재된 것) 1부

3. 카지노기구 수입 증명서(수입의 경우에 한함) 1부

4. 카지노기구 구조도 및 설치도면(현장에 설치된 경우에 한함) 각1부.

5. 카지노기구 동작설명서 1부.

6. 카지노기구 시상(배당)율 표 및 그림의 구성표 각 1부.

7. 카지노기구의 사진[전면 및 생산일련번호(Serial No)] 2장

8. 모델별 이론적 배당률 표 산출근거 1부

9. 기타 연구원장이 필요로 하는 서류

②갱신검사 신청(신규검사를 받은 카지노사업자가 검사유효기간(3년)이 만료된

카지노기구를 검사 신청하는 경우)

1. 별지 제1호서식에 의한 신청서 1부

③확인검사 신청

1. 별지 제1호서식에 의한 신청서 1부

2. 확인 할 내용 및 설명서 1부

단, 문화체육관광부장관의 명령을 받아 검사를 실시 할 때에는 신규검사

신청의 경우에 준용한다.

④재검사 신청

1. 별지 제1호서식에 의한 신청서 1부

2. 기타 연구원장이 필요로 하는 서류

⑤서류검사

1. 별지1호 서식에 의한 신청서 1부

2. 카지노기구의 규격 및 기준에 적합함을 증명할 수 있는 서류

3. 수입면장

4. 카지노기구 구조도 및 설치도면 각1부.

5. 카지노기구의 사진[전면 및 생산일련번호(Serial No)] 2장

6. 카지노기구 시상(배당)율 표 및 그림의 구성표 각 1부.

7. 모델별 이론적 배당률 표 산출근거 1부

8. 기타 연구원장이 필요로 하는 서류

⑥ EPROM 및 기타프로그램저장장치 등록

카지노사업자가 카지노기구(슬롯머신 및 비디오게임기)를 검사신청할 경우에는 카지노기구의 동일모델별로 각각 1개의 EPROM 및 기타프로그램저장장치와 EPROM 및 기타프로그램저장장치 체커(Checker)를 제출하여 등록하여야 하며, 다음과 같이 관리한다.

1. 카지노사업자는 연구원에 등록된 EPROM 및 기타프로그램저장장치만        사용할 수 있다.

2. 어떠한 경우에도 문화체육관광부장관의 승인을 받지 아니하고는 EPROM 및    기타프로그램저장장치를 교체할 수 없다.

제7조 (검사장소)

검사는 연구원내에서 검사를 실시한다. 다만, 출장검사를 요청하는 경우에는

시험검사원을 현장에 출장시켜 검사하게 할 수 있다.

제8조 (검사의 개시 및 절차)

검사의 개시는 제6조에 의한 카지노기구 검사신청서가 접수된 후 검사에 착수

하며, 그 절차는 별지 제1호서식의 (뒷면)과 같다.

제9조 (검사 기준 및 방법)

카지노기구의 검사기준 및 방법(이하 "공인검사기준"이라 한다.)은 별표 1에

따른다.

제10조 (검사의 거부)

다음과 같은 사유가 있는 경우에는 검사를 거부 할 수 있다.

①법령 위반등으로 인하여 검사를 행함이 부적당하다는 문화체육관광부장관의

통보가 있을 때

②정당한 사유없이 검사를 방해하거나 검사에 응하지 아니 한 때

③기타 제 규정에 위반되었을 때

제11조 (서류검사의 불합격)

①국가공인기관의 검사서류를 제출하지 않을 때

②제품의 생산일련번호와 검사성적서상의 생산일련번호가 일치하지 않을 때

③본 규정 별표1의 해당규격 검사항목 기준 중 일부기준이 불합격 판정을 받았   을 때

제12조 (추가검사)

서류검사결과 불합격된 제품은 다음과 같이 검사한다.

①본 규정 제11조의 ①, ②의 경우에는 신규검사로 한다.

②본 규정 제11조의 ③항의 경우에는 불합격 판정 받은 해당기준만 추가검사한   다. 다만, 배당률에 불합격된 경우에는 신규검사를 받아야한다.

제 3 장   수 수 료

제13조 (수수료)

①수수료는 1대(1개)를 기본단위로 계산한다.

②원장은 수수료율 표를 작성하여 비치 또는 게시하여야 한다.

③출장비는 검사수수료와 별도로 납부하며 당원 여비규정(3급기준)에 따른다.

④검사수수료는 검사구분에 따라 아래와 같이 적용한다.

1. 신규검사, 갱신검사

: 대당 135,000원

2. 확인검사

: 대당 15,000원(다만, 고장수리에 의한 재확인검사는 무료로 합니다.)

3. 추가검사 : 별표 2에 따르되 대당 135,000원을 초과할 수 없다.

제14조 (수수료 납부)

①수수료는 검사 신청 시 납부하여야 한다.

②해당 수수료는 현금 또는 자기앞 수표로 납부한다.

③10원 미만의 단수가 있을 때는 그 단수는 계산하지 아니한다.

제15조 (수수료 환불)

검사 착수 전에 검사신청을 취소하고자 하는 경우에는 별지 제2호서식에 의거

환불신청서를 제출하여야 하며 수수료 금액 및 출장비는 전액을 환불한다.

다만, 신청 후 30일 이상 경과한 경우에는 검사독촉장을 발송하고 발송 후 30

일 이상 경과하여도 검사 또는 환불요청이 없는 경우에는 환불하지 아니한다.

제 4 장   검사의 증명

제16조 (합격증명서)

공인검사기준등에 따라 검사에 합격된 카지노기구는 개개의 제품에 따라, 별지

제3호서식의 합격증명서를 발급하고 불합격한 제품은 별지 제4호서식의 불합격   통지서를 발급한다.

제17조 (합격필증)

공인검사기준 등에 따라 검사에 합격된 카지노기구는 개개의 제품에 별지 제

5호서식 검사합격필증을 부착한다.

제18조 (봉인 등)

①공인검사기준 등에 따라 검사에 합격된 카지노기구에 대하여 변조할 우려

가 있는 주요부분은 다음 방법에 따라 확실하게 봉인하여야 한다.

1. EPROM 및 기타프로그램저장장치 : 스티커 또는 압착봉인

2. EPROM 및 기타프로그램저장장치가 들어있는PCB 기판 및 외함 커버 :       스티커 또는 압착봉인

3. 기타 변조가 우려되는 부분 : 스티커 또는 압착봉인

②고장시 수리 등을 이유로 봉인한 부분을 개봉할 필요가 있을 경우에는 연구

원에 이를 요청하여야 하고 이 경우 연구원은 영업에 지장이 없도록 즉시 필

요한 조치를 취하여야 한다.

제19조 (유효기간)

합격증명서 및 합격필증의 유효기간은 3년으로 한다.

제 5 장 보  칙

제20조 (대장)

검사기관은 카지노기구 검사기록부(별지 제6호서식)를 작성 비치하여야 한다.

제21조 (업무보고)

검사기관은 검사실적이 있는 경우, 익월 10일까지 별지 제7호서식에 의한

카지노기구 검사실적을 문화체육관광부장관에게 보고하여야 한다.

제22조 (서류의 보존기간)

카지노기구 검사 관계서류 중 별지 제6호서식의 보존은 5년으로 한다.

제23조 (업무협조)

문화체육관광부장관으로부터 카지노기구 검사에 대한 사후관리 등 업무상 지원요청이 있을 경우는 업무협조를 하여야 한다.

제24조 (검사원의 준수사항)

①검사업무 수행시 원장이 발행한 신분증을 휴대 제시하여야 한다.

②업무상 기득한 기밀 사항은 누설하여서는 아니 된다.

③수검 업소에 불편이나 부당한 일을 끼쳐서는 아니 된다.

④검사 지시를 받은 검사원은 신속, 정확, 공정하게 검사에 임하여야 한다.

⑤검사기록을 허위로 작성하거나 검사의 거부, 방치 및 기피하여서는 아니된다.

⑥불법 변조된 기구를 발견하였거나 기타 위법 사실을 발견한 때에는 즉시

문화체육관광부장관에게 보고하여야 한다.

제25조 (시행세칙)

이 규정 운영에 필요한 사항중 이 규정에 정하지 아니한 사항은 한국 카지노관

광협회 회장과 협의하여 처리하여야 하고, 협의가 되지 아니할 경우에는 문화

체육관광부장관의 지시에 따라야 한다

부      칙

1. (시행일) 이 규정은 문화체육관광부장관의 승인일로부터 시행한다.

2. (다른 규정과의 관계)

이 규정 시행과 동시 기존 카지노기구검사 업무규정(2001.02.19 승인)은

폐지한다.

(별지 제1호 서식)

카지노기구 검사신청서				처 리 기 간
				15일
신청인	① 성명(명칭)		② 주민등록번호
	③ 주 소		④ 전 화 번 호
⑤ 제품명 및 형식			⑥ 제 품 수 량
⑦ 제품의 소재지
⑧ 제조(수입)업소			⑨ 제조(수입)일자
⑩ 제조(수입)번호
관광진흥법 제25조제 3항의 규정에 의거 위와같이 카지노기구의 검사를 신청합니다. . . . 신청인 서명 또는(인) 한국전기전자시험연구원장 귀하
구비서류					수 수 료
					뒷면참조
1. 카지노기구 제조증명서(품명, 제조업자, 제조년월일, 제조 번호, 규격, 재질, 형식이 기재된 것이어야 한다.) 1부. 2. 카지노기구 수입증명서(수입의 경우에 한한다.) 1부. 3. 카지노기구도면 1부. 4. 카지노기구 작동설명서 1부. 5. 카지노기구의 배당률표 1부. 6. 카지노기구의 검사합격증명서(외국에서 제작된 카지노기구 중 해당국 가에서 인정하는 검사기관의 검사에 합격한 카지노기구를 신규로 반 입․사용하려는 경우에만 해당한다.)

210mm × 297mm

(신문용지 54g/㎡)

(뒤쪽)
수수료 1. 「관광진흥법 시행규칙」 제33조제2항 각 호에 따른 신규검사 및 갱신검사(카지노기구 중 슬롯머신 및 비디오게임기구만 해당합니다): 대당 135,000원 2. 주요부분의 구조변경 또는 주요 부품교환 등에 따른 확인검사: 대당 15,000원(다만, 고장수리에 의한 재확인검사는 무료로 합니다)
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인										처리기관
										카지노기구 검사기관
		신청											접수
													검사
		통보											검사결과

(뒷  면)

(별지 제2호 서식)

합 격 증 명 서

발급번호 :                                               유효기간 :

상   호 :                       주   소 :

---------------------               ---------------------

대 표 자 :                       전   화 :

---------------------               ---------------------

제작업자(수입업자) :                                       설치장소 :

기계명칭 및 번호	제작등록번호	비 고

관광진흥법 제25조의 규정에 의거 카지노기구 공인검사 기준에

합격되었음을 증명합니다.

년      월     일

한국전기전자시험연구원장

(별지 제3호 서식)

불 합 격 통 지 서

발급번호 :                                               검사일 :

상   호 :                       주   소 :

---------------------               ---------------------

대 표 자 :                       전   화 :

---------------------               ---------------------

제작업자(수입업자) :                                       설치장소 :

기계명칭 및 번호	제작등록번호	비 고

관광진흥법 제25조의 규정에 의거 카지노기구 공인검사 기준에

불합격되었음을 통지합니다.

년      월     일

한국전기전자시험연구원장

(별지 제4호 서식)

검 사 합 격 필 증

90mm

카지노기구 검사합격필증		60mm
제작등록번호
합격유효기간	. . . 부터 . . .까지
모 델 명
규 격
제 작 자
연락처(A/S)
검 사 일
검 사 기 관	한 국 전 기 전 자 시 험 연 구 원 인

(90mm × 60mm)

* 바탕에 무궁화 인쇄 (특급용지 70g/㎡ )

(별지 제5호 서식)

환 불 신 청 서

====================

접수번호 :                      검사신청일 :       년      월      일

-------------------                ---------------------------

상    호 :                       주      소 :

-------------------                ---------------------------

대 표 자 :                       전      화 :

-------------------                ---------------------------

제품명 및 형식	규 격	수 량	비 고

수수료 :                 (원)                 환불금액 :                  (원)

환불사유 :

년    월    일

한국전기전자시험연구원장

(별지 제6호 서식)

카지노기구 검사실적

(    월) (   .  .  .부터   .  .  .까지)                      작성자 :       (인)

지 역	기구명 ＼ 업소명	슬롯머신	비디오게임기	기 타
월 계
전 월 계
누 계

(별지 제7호 서식)

카지노기구 검사기록부

신 청 년월일	대 상 기 구	신 청 자			검 사 년월일	검사 결과	검사 기관	검사원 직 위 성 명	확 인
		영업소명	소재지	성 명

364mm × 257mm

(인쇄용지(특급) 120g/㎡)

(별지 제8호 서식)

카지노기구 EPROM 및 기타프로그램 저장장치 등록신청서						처 리 담 당 자
신청인	① 업 체 명		② 대 표 자
	③ 주 소		④ 전 화 번 호
⑤ 제품명 및 형 식			⑥ 제 품 수 량
⑧ EPROM 및 기타프로그램 저장장치 종류		EPROM 및 기타프로그램저장장치종류		EPROM 및 기타프로그램저장장치 NO
카지노검사 업무규정 제6조제6항에 의해 위와 같이 카지노기구의 EPROM 및 기타프로그램저장장치등록을 신청합니다. . . . 신청인 서명 또는(인) 한국전기전자시험연구원장 귀하

〔별표 1〕

카지노기구 검사기준 및 방법

본기준은 관광진흥법 제25조(카지노기구의 규격 및 기준 등)의 규정에 의한

검사기준 및 방법을 다음과 같이 정한다.

1. 슬 롯 머 신(SLOT MACHINE)

가. 외관

(1) 현저한 흠, 부식, 파손, 변형등 기타 외관상 이상이 없어야 한다.

(2) 그림이나 표시사항은 유기자가 쉽게 식별할 수 있어야 한다.

나. 구조

(1) 통상의 사용상태애서 위험이 생길 우려가 없는 것으로서 각 부의 가공

상태가 양호하여야 한다.

(2) 전원전선 등 기체외부에 노출하는 전선의 관통구멍은 보호붓싱,면돌림 등

적당한 보호장치를 사용하거나 보호가공을 하여야 한다.

(3) 전선의 단락, 과전류 등의 이상이 생겼을때 동작하는 퓨우즈 등의 보호

장치를 두어야 한다.

(4) 정격전압이 150V를 초과하는 것에 있어서는 외곽의 보기 쉬운곳에 어스용

단자 또는 어스선을 두어야 한다. (단, 3심코오드를 사용한 제품은 예외로 한다.)

(5) 퓨우즈 붙임부는 퓨우즈를 쉽게 확실히 붙일 수 있는 것으로서 퓨우즈가

용단하면 그 회로를 완전히 차단할 수 있고 뚜껑이나 상자 등이 파손되지

아니하여야 한다.

(6) 퓨우즈 붙임부에는 정격전류( 온도퓨우즈에 있어서는 정격동작온도 )를

쉽게 지워지지 아니하는 방법으로 표시하여야 한다.

(7) 전압전환 탭을 갖는 것에 있어서는 우발적으로 탭이 바뀌지 않는 구조

로서 탭 위치에 전압 값을 표시하여야 한다.

(8) 부품 또는 부속품의 정격전압, 정격전류 및 허용전류는 이에 가해지는

최대전압 또는 최대 전류값 이상이어야 한다.

(9) 게임방법과 배당금액 표는 항상 고객이 볼 수 있도록 머신기구나 머신

기구가 부착되어 있는 테이블 등에 명시되어야 한다.

(10) 다음 각 항목의 내용이 게임기구 전면에 표시되고 있어야 한다.

(가) 투입된 코인(토큰)수

(나) 고객이 이겼을 때 지불된 코인(토큰)수

(다) 베팅 가능한 크레딧 수

(11) 매게임의 결과는 무작위 선택 방법에 의해 결정되어야 한다.

(12) 배당률 조작을 위한 배당금액 표 자동전환장치가 부착되어서는 아니된다.

(13) 코인의 투입, 지불, 드롭을 누적 기록할 수 있는 미터기를 포함한 최소한

3개 이상의 미터기를 장착하여 6자리 이상까지 등록할 수 있어야 한다.

(14) 미터기는 정전 시에도 자체정보를 보유하고 있어야 한다.

(15) 전원이 켜진 후 진행된 게임 수 및 기계 주 도어를 잠근 후 진행된 게임수

를 나타낼 수 있는 최소 3자리 이상의 디지털기록기를 장착하고 있어야 한다.

(16) 코인(토큰) 또는 지폐계수기가 내장되어 있어야 하고 유효한 것만 받아들

이는 기능을 가지고 있어야 한다.

(17) 주요회계자료가 보존되어 있는 EPROM 및 기타프로그램저장장치는

주회로 보드에 장착되어 있어야 하고, 주 회로보드에 잠금 장치가

되어있어야 한다.

(18) 프로그램이 들어있는 회로 판은 이를 보호할 커버가 있어야 하고 회로판

커버, 주 도어 등에 잠금 장치가 되어 있어야 한다.

(19) 호퍼의 고장, 지불코인(토큰)의 소진, 릴스핀 에러 등 동작불량이 있는

경우 기계상에 명확하게 그 사실이 표시되어야 한다.

(20) 기계 상단부에 최소 2단계의 경보용 등장치를 장착하고 있어야 하되 1단계

는 주 도어가 열렸거나 드롭박스가 열리는 등의 보안상의 이유로 경보등이

점멸되어야 하며, 2단계는 고객이 코인(토큰)이 필요할 때 점멸되어야 한다.

(21) 생산자의 이름, 생산일련번호, 모델번호와 생산일자를 지워지지 않는 방법

으로 표시하여야 하고 생산일련번호는 기계내부에 홈을 파는 표기로 표시

하여야 한다.

다. 동작

(1) 정격전압으로 동작 시 각부 이상없이 원활하게 동작되어야 한다.

(2) 회전기구가 부착된 경우에는 회전상태가 원활하게 동작하여야 한다.

라. 바퀴제동장치( 제동장치가 별도로 장착된 것에 한한다 )

(1) 바퀴제동조정 제어회로는 임의로 변조하거나 교체할 수 없는 구조이어야

한다.

(2) 바퀴제동조정 회로기판과 솔레노이드 단자사이 및 주 연산 회로기판과

신호 감지부 사이를 연결하는 접속부와 내부배선은 임의로 변조할 수 없는

구조이어야 한다.

마. 전기적 특성

(1) 정격소비전력

정격입력전압으로 동작 중 최대로 소비되는 전력은 표시치를 기준으로

다음의〔표 1〕에  적합하여야 한다.

〔표 1〕

정격소비전력( W )	허용차( 퍼센트 )
10 이하	+ 25
10 초과 30 이하	± 25
30 초과 100 이하	± 20
100 초과 1,000이하	± 15
1,000을 초과하는 것	± 10

(2) 절연저항

충전부와 어스될 우려가 있는 비충전 금속부와의 사이에 DC 500V 절연

저항계로 측정하여 5Mohm 이상이어야 한다.

(3) 절연내력

충전부와 어스될 우려가 있는 비충전 금속부와의 사이에 정격전압이 150V

이하인 것은 1,000V, 150V를 초과하는 것은 1,500V의 교류전압을 인가하였

을때 연속하여 1분간 이에 견디어야 한다.

(단, 120%의 인가전압에 1초간 시험으로 대체할 수 있다)

(4) 잡음단자전압

주파수가 450KHz 이상 30MHz 이하의 범위에서 일선 대지간을 측정한

경우에 〔표2〕에 적합하여야 한다.

〔표 2〕

측정주파수 ( MHz )	기준 ( dB㎶ )
0.45 - 1.705	60 이하
1.705 - 30	70 이하

(5) 감과 전압

정격입력전압의 90% 및 110%의 전압으로 동작시킬 때 각 부의 동작에

이상이 없어야 한다.

바. 배당률

(1) 이론적 배당률은 각각의 당첨될 확율(%) × 시상수의 합계가 75% 이상이

어야 한다.

(2) 신규검사의 경우 다음 시험중 어느 하나에 적합하여야 한다.

① 실제 운영 테스트시 이론적 배당률의 95% 신뢰구간내에 있어야 한다.

② Chi-Square Test시 95% 신뢰구간내에 있어야 한다.

③ In- Circuit Emulator에 의한 검사에 이상 없어야 한다

(3) 유효기간 갱신검사의 경우에는 실제 게임한 결과를 누적 기록한 메타에

의해 확인시

배당된 총금액

{ × 100(%) ｝이 이론적 배당률의 95% 이상이거나

투입된 총금액

EPROM 및 기타프로그램저장장치 체커(CHECKER)에 의한 검사시 등록된      EPROM 및 기타프로그램저장장치와 동일하여야 한다.

사. 표시사항

(1) 검사에 합격한 슬롯머신에 대하여는 본규정 별지 제4호서식에 의한

다음의 검사합격 필증을 쉽게 지워지거나 떨어지지 않도록 견고하게 부착

하여야 한다.

90mm

카지노기구 검사합격 필증		60mm
제작 등록 번호
합격 유효 기간	. . .부터 . . .까지
모 델 명
규 격
제 작 자
연 락 처 (A/S)
검 사 일
검 사 기 관	한국전기전자시험연구원 인

바탕에 무궁화 인쇄(특급용지 70g/㎡)

(2) 검사에 합격한 슬롯머신에는 기계별 고유번호를 부착하여야 한다.

아. 판정기준

판정은 전수검사후 전항목이 기준에 적합할 때 합격으로 한다.

단, 배당율은 동일모델( EPROM 및 기타프로그램저장장치가 같은 경우 )

별로 판정할 수 있다.〕

2. 비 디 오 게 임 기(VIDEO GAME MACHINE)

가. 외관

(1) 현저한 흠, 부식, 파손, 변형등 기타 외관상 이상이 없어야 한다.

(2) 그림이나 표시사항은 유기자가 쉽게 식별할 수 있어야 한다.

나. 구조

(1) 통상의 사용상태애서 위험이 생길 우려가 없는 것으로서 각 부의 가공

상태가 양호하여야 한다.

(2) 전원전선 등 기체외부에 노출하는 전선의 관통구멍은 보호붓싱, 면돌림 등

적당한 보호장치를 사용하거나 보호가공을 하여야 한다.

(3) 전선의 단락, 과전류 등의 이상이 생겼을때 동작하는 퓨우즈 등의 보호

장치를 두어야 한다.

(4) 정격전압이 150V를 초과하는 것에 있어서는 외곽의 보기 쉬운곳에 어스용

단자 또는 어스선을 두어야 한다. (단, 3심코오드를 사용한 제품은 예외로 한다.)

(5) 퓨우즈 붙임부는 퓨우즈를 쉽게 확실히 붙일 수 있는 것으로서 퓨우즈가

용단하면 그 회로를 완전히 차단할 수 있고 뚜껑이나 상자 등이 파손되지

아니하여야 한다.

(6) 퓨우즈 붙임부에는 정격전류( 온도퓨우즈에 있어서는 정격동작온도 )를

쉽게 지워지지 아니하는 방법으로 표시하여야 한다.

(7) 전압전환 탭을 갖는 것에 있어서는 우발적으로 탭이 바뀌지 않는 구조

로서 탭 위치에 전압 값을 표시하여야 한다.

(8) 부품 또는 부속품의 정격전압, 정격전류 및 허용전류는 이에 가해지는

최대전압 또는 최대 전류값 이상이어야 한다.

(9) 게임방법과 배당금액 표는 항상 고객이 볼 수 있도록 머신기구나 머신

기구가 부착되어 있는 테이블 등에 명시되어야 한다.

(10) 고장난 경우를 제외하고는 항상 다음 각 항목의 내용이 게임기 전면에

표시되고 있어야 한다.

(가) 투입된 코인(토큰)수

(나) 고객이 이겼을 때 지불된 코인(토큰)수

(다) 베팅 가능한 크레딧 수

(11) 매게임의 결과는 무작위 선택 방법에 의해 결정되어야 한다.

(12) 배당률 조작을 위한 배당금액 표 자동전환장치가 부착되어서는 아니된다.

(13) 코인의 투입, 지불, 드롭을 누적 기록할 수 있는 미터기를 포함한 최소한

3개 이상의 미터기를 장착하여 6자리 이상까지 등록할 수 있어야 한다.

(14) 미터기는 정전 시에도 자체정보를 보유하고 있어야 한다.

(15) 전원이 켜진 후 진행된 게임 수 및 기계 주 도어를 잠근 후 진행된 게임수

를 나타낼 수 있는 최소 3자리 이상의 디지털기록기를 장착하고 있어야 한다.

(16) 코인(토큰) 또는 지폐계수기가 내장되어 있어야 하고 유효한 것만 받아들

이는 기능을 가지고 있어야 한다.

(17) 주요회계자료가 보존되어 있는 EPROM 및 기타프로그램저장장치는

주 회로 보드에 장착되어 있어야 하고, 주 회로보드에 잠금 장치가

되어 있어야 한다.

(18) 프로그램이 들어있는 회로 판은 이를 보호할 커버가 있어야 하고 회로판

커버, 주 도어 등에 잠금 장치가 되어 있어야 한다.

(19) 호퍼의 고장, 지불코인(토큰)의 소진, 릴스핀 에러 등 동작불량이 있는

경우 기계상에 명확하게 그 사실이 표시되어야 한다.

(20) 기계 상단부에 최소 2단계의 경보용 등장치를 장착하고 있어야 하되 1단계

는 주 도어가 열렸거나 드롭박스가 열리는 등의 보안상의 이유로 경보등이

점멸되어야 하며, 2단계는 고객이 코인(토큰)이 필요할 때 점멸되어야 한다.

(21) 생산자의 이름, 생산일련번호, 모델번호와 생산일자를 지워지지 않는 방법

으로 표시하여야 하고 생산일련번호는 기계내부에 홈을 파는 표기로 표시

하여야 한다.

다. 동작

(1) 정격전압으로 동작 시 각부 이상없이 원활하게 동작되어야 한다.

(2) 회전기구가 부착된 경우에는 회전상태가 원활하게 동작하여야 한다.

라. 전기적 특성

(1) 정격소비전력

정격입력전압으로 동작 중 최대로 소비되는 전력은 표시치를 기준으로

다음의〔표 1〕에  적합하여야 한다.

〔표 1〕

정격소비전력( W )	허용차( 퍼센트 )
10 이하	+ 25
10 초과 30 이하	± 25
30 초과 100 이하	± 20
100 초과 1,000이하	± 15
1,000을 초과하는 것	± 10

(2) 절연저항

충전부와 어스될 우려가 있는 비충전 금속부와의 사이에 DC 500V 절연

저항계로 측정하여 5Mohm 이상이어야 한다.

(3) 절연내력

충전부와 어스될 우려가 있는 비충전 금속부와의 사이에 정격전압이 150V

이하인 것은 1,000V, 150V를 초과하는 것은 1,500V의 교류전압을 인가하였

을때 연속하여 1분간 이에 견디어야 한다.

(단, 120%의 인가전압에 1초간 시험으로 대체할 수 있다)

(4) 잡음단자전압

주파수가 450KHz 이상 30MHz 이하의 범위에서 일선 대지간을 측정한

경우에 〔표2〕에 적합하여야 한다.

〔표 2〕

측정주파수 ( MHz )	기준 ( dB㎶ )
0.45 - 1.705	60 이하
1.705 - 30	70 이하

(5) 감과 전압

정격입력전압의 90% 및 110%의 전압으로 동작시킬 때 각 부의 동작에

이상이 없어야 한다.

바. 배당률

(1) 이론적 배당률은 각각의 당첨될 확율(%) × 시상수의 합계가 75% 이상이

어야 한다.

(2) 신규검사의 경우 다음 시험중 어느 하나에 적합하여야 한다.

① 실제 운영 테스트시 이론적 배당률의 95% 신뢰구간내에 있어야 한다.

② Chi-Square Test시 95% 신뢰구간내에 있어야 한다.

③ In- Circuit Emulator에 의한 검사에 이상 없어야 한다

(3) 유효기간 갱신검사의 경우에는 실제 게임한 결과를 누적 기록한 메타에

의해 확인시

배당된 총금액

{ × 100(%) ｝이 이론적 배당률의 95% 이상이거나

투입된 총금액

EPROM 및 기타프로그램저장장치 체커(CHECKER)에 의한 검사시 등록된      EPROM 및 기타프로그램저장장치와 동일하여야 한다.

사. 표시사항

(1) 검사에 합격한 슬롯머신에 대하여는 본규정 별지 제4호서식에 의한

다음의 검사합격 필증을 쉽게 지워지거나 떨어지지 않도록 견고하게 부착

하여야 한다.

90mm

카지노기구 검사합격 필증		60mm
제작 등록 번호
합격 유효 기간	. . .부터 . . .까지
모 델 명
규 격
제 작 자
연 락 처 (A/S)
검 사 일
검 사 기 관	한국전기전자시험연구원 인

바탕에 무궁화 인쇄(특급용지 70g/㎡)

(2) 검사에 합격한 슬롯머신에는 기계별 고유번호를 부착하여야 한다.

아. 판정기준

판정은 전수검사후 전항목이 기준에 적합할 때 합격으로 한다.

〔단, 배당율은 동일모델( EPROM 및 기타프로그램저장장치가 같은 경우 )

별로 판정할 수 있다. 또한 시스템으로 동작되는 기기의 경우에는 서버검사     로 배당률검사를 대체할 수 있다.〕

〔별표 2〕

수 수 료 (표)

※ 상기수수료는 대당 수수료임

검사항목	수수료(원)	산출근거	산출액
외 관	2,000	수수료×항목수	2,000×2
구조	2,000	수수료×항목수	2,000×21
동작	2,000	수수료×항목수	2,000×2
바퀴제동장치	2,000	수수료×항목수	2,000×2
정격소비전력	2,000	-	2,000
절연저항	2,500	-	2,500
절연내력	2,500	-	2,500
잡음단자전압	118,000	-	118,000
감과전압	2,000	수수료×항목수	2,000×2
이론적배당률	10,000	-	10,000
실제배당률(신규)	10,000	10,000회당	10,000×( )만회
실제배당률(갱신)	10,000	-	10,000
표시사항	2,000	-	2,000

〔별표 3〕

EPROM  및 기타프로그램저장장치 검사

EPROM 및 기타프로그램저장장치 등록을 신청한 경우 다음과 같이 검사한다.

1. 시상관련 EPROM 및 기타프로그램저장장치

실제게임과 유사한 방법으로 검사하여 이론적배당률의 95%신뢰구간에 포함

여부를 확인하는 검사 위주로 하되 필요한 경우 CHI-SQUARE TEST, ICE

TEST로 대체 및 겸할 수 있다.

2. 시상과 무관한 EPROM 및 기타프로그램저장장치

Sound  Chip,  Graphic Chip 등 시상과 직접적인 관계가 없는 EPROM 및     기타프로그램저장장치에 대하여는 필요한 사항에 대한 확인 및 동작 또는       ICE TEST등을 검사하여 이상여부를 확인한다.

〔별표 4〕

봉인 및 합격필증 견본

봉인용 스티커

압착봉인	압착봉인 전면 압착봉인 후면

검사합격필증 (본 체 부 착)

90mm × 60 mm

* 바탕에 무궁화를 인쇄 (인쇄용지(특급) 70g/㎡)