[첨부#1]
접수 번호
		규격 제안서
건명 : 예술의전당 광주 디자인 비엔날레 상영관 영상 장비 임차 용역
		사업자등록번호 :
		주 소 :
		상 호 :
		대 표 자 :		(인)
		예술의전당 귀중

[첨부#2 : 규격서 서식]

실감형 콘텐츠 상영관 장비 규격서

번호	구 분	품목	제안 규격(요약)	단위	수량
1	영상장비	DLP Projector01		EA	5
2		DLP Projector02		EA	1
3		Zoom Lens		EA	5
5		Fixed Lens		EA	1
6		Hologram Screen		EA	1
7		Production Server		EA	1
8		Display Server		EA	1
9		HD Monitor		EA	1
10		Projector 브라켓		EA	6
1	음향장비	SPEAKER		EA	5
2		SPEAKER 브라켓		EA	5
3		WOOFER		EA	1
4		Audio Interface		EA	1
5		오디오 콘솔		EA	1

※ 별도 사항(인증서, 제품설명서 등 첨부 및 기본사항을 제외한 제안 사항과  제품의 장,

단점 등을 자유롭게 기술-별도첨부 가능)

주요장비 규격 사양서

품  명

DLP Projector01

규격

제 안

규 격

투사방식
해상도
밝기
명암비
화면사양
단자
전원
소음
무게
기타사항

품  명

DLP Projector02

규격

제 안

규 격

투사방식
해상도
밝기
명암비
화면사양
단자
전원
소음
무게
기타사항

품  명

Zoom Lens

규격

제 안

규 격

렌즈타입
투사 스크린 사이즈
렌즈 쉬프트	수직
	수평
비율
무게
기타사항

품  명

Fixed Lens

규격

제 안

규 격

렌즈타입
투사 스크린 사이즈
렌즈 쉬프트	수직
	수평
비율
무게
기타사항

품  명

Hologram Screen

규격

제 안

규 격

크기
스크린 색상
반사율
프로젝션 방향
원단 형태
질감
음향 통과 acoustically transparent
투사 이미지 가시성
프레임
무게
기타사항

품  명

Production Server

규격

제 안

규 격

프로세서
메모리
저장장치 1
저장장치 2
비디오 메모리
비디오 출력
이더넷 네트워크 1G
이더넷 네트워크 10G
운영체제
전원
무게
기타 사항

품  명

Display Server

규격

제 안

규 격

프로세서
메모리
저장장치 1
저장장치 2
비디오 메모리
비디오 출력
이더넷 네트워크
운영체제
전원
무게
기타사항

품  명

4k Monitor(21:9)

규격

제 안

규 격

화면크기
해상도
주사율
화면종류
화면비율
응답속도
곡면형
명암비
단자
전원
기타사항

품  명

Audio Interface(오디오 인터페이스)

규격

제 안

규 격

입력 단자
출력 단자
샘플 레이트
기타 입출력
기타사항

품  명

Speaker

규격

제 안

규 격

구성
자유 필드 주파수 응답 +- 6dB
자유 필드 주파수 응답 +- 3dB
전원 설계
크로스 오버 주파수
크로스 오버 슬로프
입력
임피던스
입력 게인 컨트롤
출력 레벨 컨트롤
최대 입력 레벨
디지털 컨버터
전원공급장치
기타사항

품  명

Woofer Speaker

규격

제 안

규 격

구성
자유 필드 주파수 응답 +- 6dB
자유 필드 주파수 응답 +- 3dB
전원 설계
크로스 오버 주파수
크로스 오버 슬로프
입력
디지털 입력
디지털 아웃
디지털 감도
출력 레벨 컨트롤
기타사항

품  명

Audio MIXER

규격

규 격

Inputs
input Processing Channels
Output Processing Channels
16 aux buses, 6 matrices, main LRC
Internal Effects Engines (True Stereo / Mono)
Internal show automation (structured Cues / Snippets)
Internal Total Recall Scenes (incl. Pre amplifiers and Faders)
Signal Processing
A/D Conversion(8-channel, 96Khz ready)
D/A Conversion(stereo, 96Khz ready)
I/O Latency(Console Input to Output)
Network Latency (Stage Box in > Console > Stage box Out)
Microphone pre amplifier(XLR)
Talk back Microphone Input(XLR)
RCA Inputs / Outputs
XLR Outputs
Monitoring Outputs(XLR/ TRS Balanced)
Digital AES/EBU Output(XLR)
AES50 Ports
Expansion Card interface
ULTRANET P-16 Connector (No Power Supplied)
MIDI Inputs / Outputs

규 격

USB Type A(Audio and Data Import / Export)
USB Type B(Audio and Data Import / Export)
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control
Frequency Response @ 48khz Sample Rate
Dynamic Range, Analogue In to Analogue Out
A/D Dynamic Range, Output (Typical)
Crosstalk Rejection @ 1kHz, Adjacent Channels
Output Level, XLR Connectors (Nominal / Maximum)
Output impedance, XLR Connectors (Unbalanced / Balanced)
input impedance, TRS Connectors(Unbalanced / Balanced)
Non-Clip Maximum input Level, TRS Connectors
Output Level, TRS(Nominal / Maximum)
Output Impedance, TRS(Unbalanced / Balanced)
Residual Noise Level, Out 1-16 XLR Connectors, Unity Gain
Residual Noise Level, Out 1-16 XLR Connectors, Muted
Residual Noise Level, Out 1-16 XLR Connectors XLR Connector
Switch-Mode Power Supply
Power Consumption
Standard Operating Temperature Range

본 기기는 ① 32개의 동시 XLR 입력 채널이 있어야 하며 ② 32개의 마이크 프리앰프

내장되어 있어야 한다. ③ 최대 96 입력 96 출력을 허용하는 AES50 네트워킹이 포함 되어 있어야 한다. ④ 아웃 풋 채널은 16개 이상이어야 한다.

※ 위 사양의 장비 이외에도 인터페이스에서 6ch의 소스를 받아 출력

가능하면 입찰 참여가 가능함.

[첨부#3]

확     약     서

예술의전당에서 주관하는 ‘예술의전당 광주 디자인 비엔날레 상영관 영상장비 임차 용역’ 입찰에 참여한 당 사는 예술의전당의 규격 및 시방서를 충분히 숙지하고 규격제안서의 제반사항을 사실에 근거하여 작성하였고, 이에 따른 법률적, 재정적, 행정적 책임을 감수하겠습니다. 또한, 본 입찰에 관련된 귀 기관의 방침 등에 이의를 제기하지 않겠습니다.

2021 년     월      일

상 호
사업자등록번호
주 소
대 표 자		(인)

예술의전당 귀중