2022년 올림픽공원 전문공연장

무대기계 유지보수 관리용역서

차     례

Ⅰ. 과업개요 및 참가자격 ............................ 3

Ⅱ. 무대기계 유지보수 관리용역 과업지시서 ....... 4

Ⅲ. 계약 특수조건 ....................................... 13

과업 개요 및 참가자격

1. 과업개요

□ 사 업 명 : 2022년 올림픽공원 전문공연장 무대기계 유지보수 관리용역

□ 과업내용 : 과업지시서 참조

□ 일반사항

ㅇ 사업기간 : 2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31까지

ㅇ 설계금액 : 39,783,477원

ㅇ 입찰방식 : 제한 경쟁 입찰

□ 입찰서 제출

ㅇ 제출서류 : 각 1부

ㅇ 제출일시 및 장소 : 조달청 입찰공고에 의함.

□ 과업목적

ㅇ 올림픽공원 전문공연장(우리금융아트홀, 올림픽홀(뮤즈라이브 포함),

K-아트홀)의 무대기계 설비의 원활한 운영을 위하여 상시 운영체제

구축 및 설비의 수명연장, 안전사고 예방을 목적으로 유지보수전문

업체와 유지보수 및 관리용역 계약을 체결하여 올림픽공원 전문공연장

무대기계 관리에 만전을 기함.

2. 참가자격

□ G2B(나라장터)에 공연법 제12조 및 공연법 시행령 제10조에 의한

「무대시설 안전진단전문기관(1535)」으로 등록을 필하고, 무대시설 전      문기술인력과 무대시설 안전진단 장비를 갖춘 업체.

무대기계 유지보수 관리용역 과업지시서

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 2022년 올림픽공원 전문공연장 무대기계 유지보수 관리용역

나. 용역기간 : 2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31까지

2. 용역업무 범위

가. 우리금융아트홀 : 무대기계 상부 조물(39조물)

나. 올림픽홀(뮤즈라이브 포함) : 무대기계 상·하부 조물(71조물)

다. K-아트홀 : 무대기계 상·하부 조물(27조물)

3. 용역업무의 내용

가. 무대기계 유지보수 관리조건

ㅇ 우리금융아트홀

구 분	횟수	투입인원	기간	비 고
정기점검	1회	고급기술자1인, 초급기술자2인	5일	1회점검
수시점검	1회	고급기술자1인, 초급기술자2인	3일	1회점검
비상점검	공연장 요청시	고급기술자1인, 초급기술자1인	1일

ㅇ 올림픽홀(뮤즈라이브 포함)

구 분	횟수	투입인원	기간	비 고
정기점검	1회	고급기술자1인, 초급기술자2인	4일	1회점검
수시점검	1회	고급기술자1인, 초급기술자2인	3일	1회점검
비상점검	공연장 요청시	고급기술자1인, 초급기술자1인	1일

ㅇ K-아트홀

구 분	횟수	투입인원	기간	비 고
정기점검	1회	고급기술자1인, 초급기술자2인	3일	1회점검
수시점검	1회	고급기술자1인, 초급기술자2인	2일	1회점검
비상점검	공연장 요청시	고급기술자1인, 초급기술자1인	1일

※ 기술자의 등급 및 자격기준

ㅇ 엔지니어링 산업진흥법 시행령 제4조(엔지니어링 기술자) “가”항(기술계엔지

니어링 기술자)에 의거 동등한 국가 기술자격자 및 학력자를 말한다.

ㅇ 별표 2(개정 2020. 7. 14.)

구분 기술등급	국가기술자격자	학력자
기술사	․ 해당 전문분야의 관련 기술사 자격을 가진 사람
특급기술자	1) 해당 전문분야의 관련 기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 10년 이상 수행한 사람 2) 해당 전문분야의 관련 산업기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 13년 이상 수행한 사람
고급기술자	1) 해당 전문분야의 관련 기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 7년 이상 수행한 사람 2) 해당 전문분야의 관련 산업기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 10년 이상 수행한 사람
중급기술자	1) 해당 전문분야의 관련 기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 4년 이상 수행한 사람 2) 해당 전문분야의 관련 산업기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 7년 이상 수행한 사람	1) 해당 전문분야와 관련된 박사학위를 가진 사람 2) 해당 전문분야와 관련된 석사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 3년 이상 수행한 사람 3) 해당 전문분야와 관련된 학사학위를 가진 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 6년 이상 수행한 사람 4) 해당 전문분야와 관련된 전문대학을 졸업한 사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 9년 이상 수행한 사람
초급기술자	1) 해당 전문분야의 관련 기사자격을 가진 사람 2) 해당 전문분야의 관련 산업기사자격을 가진 사람으로서 2년 이상 해당 전문분야의 관련 업무를 수행한 사람	1) 해당 전문분야의 관련 석사학위를 가진 사람 2) 해당 전문분야의 관련 학사학위를 가진 사람 3) 해당 전문분야의 관련 전문대학을 졸업한 사람으로서 3년 이상 해당 전문분야의 관련 업무를 수행한 사람

나. 정기점검

1) 용역목적물에 대한 전반적인 무대기계 점검을 실시해야 하며, 무

대기계가 안전하고 장애 없이 운용될 수 있도록 최선을 다해야 한다.

단, 한국체육산업개발(주)(이하“체육산업”이라 한다) 우금융아트홀․올림픽홀․K-아트홀의 공연 일정, 기타 사정에 따라서 정기점검 일정이 변경될 수 있다.

2) 매 3년(올림픽홀, 우리금융아트홀, K-아트홀)마다 의무 정기안전진단, 매 9년(올림픽홀, 우리금융아트홀, K-아트홀)마다 의무 정밀안전진단 수검에 대비한 정기점검을 실시하여야 한다.

3) 본 점검은 공연법을 충족하여야 하며 필요한 보수작업을 포함해야 한다.

4) 점검 종료후 20일 이내에 정량화한 점검 결과 보고서 3부, 점검내용

일체가 포함된 CD 1장을 제출해야 한다.

다. 수시점검

1) 점검시기는 상호 협의하여 결정하되 당월 점검일로부터 차기 점검까지

6개월(정기점검 차수 포함)이상 기간이 경과되지 않아야하며

점검 횟수는 분할하여 점검이 될 수 있도록 하여야 한다.

단, 우리금융아트홀, 올림픽홀, K-아트홀의 공연 일정, 기타 사정에   따라서 일정이 변경될 수 있다.

※ 정기 및 수시점검 일정(예정)

구 분	정기점검	수시점검
우리금융아트홀	10월	4월
올림픽홀	3월	11월
K-아트홀	5월	11월

2) 매 점검 후 작업현장 및 주변환경을 깨끗이 하여야 하며, 정량화한

점검결과보고서를 20일 이내에 3부, 점검내용 일체가 포함된 CD 1장을

제출해야한다.

라. 비상점검

체육산업이 다음과 같은 사유로 “무대기계설비”의 비상점검을 계약상대     자에게 요청하는 경우 계약상대자는 선량한 관리자의 주의로서 점검     및 조치를 실시하고 무대기계 제어시스템의 정상 가동을 위해 최선을     다하여야 한다.

1) 무대기계 장치 등의 장애 발생 등으로 체육산업이 계약상대자에게

긴급 출동을 요청하는 경우

2) 수재, 지진, 낙뢰 등 천재지변에 의한 장애가 발생할 때.

3) 기타 체육산업이 필요에 따른 비상점검 요청 시

4) 고장 원인에 대한 문제점을 파악하고 무대기계의 정상적인 작동을 위한

조치를 완료 후 20일 이내에 보고서를 작성하고 제출하여야 한다.

단, 2)항의 장애 발생 등으로 체육산업이 긴급 출동을 요청하는 경우에는 계약상대자는 6시간 이내에 현장 도착하여야 한다.

마. 특별점검

체육산업이 다음과 같은 사유로 “무대기계설비”의 특별점검을 계약상대    자에게 요청하는 경우 계약상대자는 선량한 관리자의 주의로서 점검

및 조치를 실시하고 무대기계 설비의 원활한 유지관리를 위해 최선을

다하여야 한다.

1) 체육산업의 보수공사 등으로 인해 무대기계설비의 교정 또는 보정      이 필요한 경우

2) 무대기계 제어시스템의 문제로 인해 무대기계 장치의 특별점검이

필요한 경우

3) 기타 체육산업의 사정으로 인해 특별점검이 필요한 경우

바. 안전관리교육

계약상대자는 유지보수 계약 이후 전문기술자로 하여금 관리자 교육을

1회 이상 의무적으로 실시하여야 하며, 체육산업의 요청이 있을 시 수      시 교육을 실시하여야 한다.

4. 용역의 착수 및 보고

계약상대자는 유지보수 관리용역 계약서에서 정하는 바에 따라 용역을 착수

하여야 하며, 착수시에는 착수계 및 다음 사항의 서류를 제출하여야 한다.

가. Maintenance 용역 예정 공정표

나. 착수계, 과업수행 계획서

다. 인력 및 장비투입 계획서

라. 기타 담당자가 요구하는 사항

5. 유지보수관리 대상시설물

가. 무대기계 시설물의 정기적인 유지보수관리 점검을 위해 계약상대자가

수행하여야 할 범위 내용은 다음과 같다.

1) 우리금융아트홀 무대기계 상부 시스템 (전기 부분 포함)

ㅇ 상부기계 조물 : 39조

2) 올림픽홀(뮤즈라이브 포함) 무대기계 상·하부 시스템 (전기, 컨트롤 부분 포함)

ㅇ 상부기계 조물 : 62조

ㅇ 하부기계 조물 :  9조

3) K-아트홀 무대기계 상·하부 시스템 (전기, 컨트롤 부분 포함)

ㅇ 상부기계 조물 : 25조

ㅇ 하부기계 조물 :  2조

나. 정기점검 및 유지보수 관리용역 주요항목

점검장소	점 검 기 준	점 검 범 위	점검방법
감속기	가) 감속기 취부상태는 견고할 것	취부상태 점검	외관검사 동작검사
	나) 감속기 회전은 정상이고 소음 및 누유가 없을 것	회전 작동상태 점검	동작검사 외관검사
감속장치 기구	가) 축과 결합부에 소음이 없을 것	키 SET 점검, 균열의 유무	외관검사
	나) 회전은 정상이고, 이상 음, 진동이 없을 것	회전 작동 및 청소상태 점검	소음검사
진동장치 (구동용 체인, 벨트 등)	가) 전동장치의 취부상태는 양호하고, 급유가 적당 할 것	취부 및 급유상태 점검	외관검사
	나) 전동용 로라 체인, V벨트의 장력은 적절 할 것	체인 V벨트의 장력 상태점검	외관검사
메인드럼	가) 드럼의 파손 상태 및 로프 홈의 마모 상태가 양호 할 것	취부상태 및 파손, 마모상태 점검	외관검사
	나) 드럼 고정 금구는 이상이 없고 취부 부위에 풀림이 없을 것	고정금구의 상태 점검	외관검사
와이어 마찰식	가) 와이어와 활차의 마찰에 이상이 없을 것	활차와 와이어 로프간 상태 점검	외관검사
전동 감기식 드럼	가) 드럼 부 와이어가 엉킴이 없어야 하며, 활차 간 처짐이 적절할 것	와이어 감기는 상태점검	외관검사
	나) 드럼, 축수, 기계 베이스 등의 고정을 확실히 할 것	취부상태 점검	외관검사
수전반 제어반	가) 고정상태가 견고하고 진동에 의한 진동음, 과열등에 의한 냄새가 없을것	취부상태점검 및 과열 등의 발생점검	외관검사 후각검사
	나) 유해한 빗물, 누수 흔적 및 결로 현상이 없을 것	유해한 빗물, 누수 흔적 및 결로현상 점검	외관검사
	다) 절연저항은 각 회로마다 다음규정에 적합할 것	절연저항 측정	측정검사
와이어로프	가) 와이어 와 활차 로라 와의 마찰상태 확인	메인 활차와 수직 활차	외관검사
	나) 연결부위가 이상 없고 동시에 헐거움이 없을 것	매다는 파이프, 웨이트 틀,드럼 등의 상태 점검	외관검사
구동용체인 (로드체인)	가) 비틀림, 얽힘이 없을 것	매달아 내리는 상태 점검	외관검사
	나) 마모 및 늘어남이 현저하게 나타낼 때에는 다음의 규정 이내로 할 것 * 마모 : 선경의10%, 늘어남 : 1링크 마다 5%	마모, 늘어남 상태 점검	외관검사 구동검사
수평 ,수직 활차	가) 와이어로프가 이탈되지 않고 꼬임이 없을 것	각 활차의 상태 점검	외관검사
	나) 이상한 회전 및 소음, 진동이 없을 것	활차의 결손 ,균열, 마모 유무 및 회전 상태 점검	외관검사 구동검사
	다) 활차의 취부상태는 양호하고 로프의 틀어짐이 없을 것	취부상태 점검 및 로프의 틀어짐 점검	외관검사

점검장소	점검기준		점검범위		점검방법
바튼 파이프	가) 매다는 하중은 허용치 내에서 분포되어 있을것		국부에 큰 휨이 발생하고 있는지 점검		외관검사
	나) 파이프에 매다는 방법 및 재료가 규정대로 일 것		매다는 중량을 확인하고 낙하방지는 충분한지 점검		외관검사
	다) 파이프의 변형, 손상이 없고 연결부위는 이상이 없을 것		매다는 파이프 상태점검		외관검사
전동기 모타	가) 운전중 이상음, 진동, 악취가 없을 것		운전상태점검		외관검사
	나) 취부상태가 견고할 것		전동기 취부상태 점검		외관검사
제동기 (브레이크)	가) 제동기의 취부상태는 견고 할 것		취부상태 점검		외관검사
	나) 정지위치에서 어긋남이 없고 미끄러짐은 적절할것		작동 및 작동량, 작동감도 상태점검		외관검사
회로의용도	회로의 사용 전 전압	절연 저항치	제회로	150V이하의 것	0.1㏁이상
전 동 기	300V이하의 것	0.2㏁이상	신호회로 조명회로	150V를 넘고 300V이하의 것	0.2㏁이상
주 회 로	300V를 넘는 것	0.4㏁이상
조 작 반	가) 운전버튼 스위치 등이 없고 취부상태는 견고 할 것		스위치 파손의 유무 및 취부상태 점검		외관검사 조작검사
	나) 표시등 및 스위치 등은 정상으로 점등 할 것		램프의 전구수명, 헐거움 등 취부상태 점검		외관검사 조작검사
	다) 정지버튼 비상정지버튼 등 안전 스위치의 작동상태는 양호할 것		안전관계 버튼 및 스위치의 작동 상태 점검		외관검사 조작검사
상·하한 스위치	가) 변형과 손상이 없고 취부상태가 견고할 것		관계버튼 및 스위치의 작동 상태 점검		외관검사 조작검사
	나) 취부위치는 정지 정도가 확보되는 지점에 조정 되어있을 것		정지정도, 확인위치 등 재조정의 필요 유무점검		외관검사 조작검사
기계베이스	가) 기기의 취부 상태는 견고하고 흔들림 등 발생하지 않을 것		취부상태점검		외관검사
	나) 녹, 부식의 발생과 건축과의 연결부위에 이상이 없을 것		부재의 녹, 부식 발생의 유무 및 연결 부위점검		외관검사
철골, 프레임 류	가) 프레임 구성부재의 조립상태는 견고하고 용접부 등 이상이 없을 것		조립상태 점검		외관검사
	나) 프레임 구성부재는 휨 및 비틀림 등 발생하지 않을 것		구성부재의 휨 및 비틀림 등 점검		외관검사

6. 유지보수관리용역 시설물 세부내역

가. 우리금융아트홀  무대기계 상부구조물 (제어시스템 : 독일BBH)

NO	조물명	수량	구동부
1	APRON POINT HOIST (NO.1, 3)	2	2.2㎾×4P
2	APRON POINT HOIST (NO.2)	1	15㎾×4P
3	FIRE SAFETY CURTAIN (PROSCENIUM HEADER)	1	3㎾×4P
4	HOUSE CURTAIN	1	11㎾×4P (UP-DN)
			0.75㎾×4P (OP-CL)
5	PROSCENIUM BRIDGE	1	4㎾×4P
6	FLY SET BATTEN	29	15㎾×4P
7	SIDE LIGHTING LADDER	4	2.2㎾×6P
합 계		39조

나. 올림픽홀 무대기계 상부 구조물 (제어시스템 : 부원엔지니어링)

NO	조물명	수량	구동부
1	CEILING LIGHT BATTEN (NO.1 ~ NO.5)	5	3.7㎾×4P
2	PROSCENIUM HEAD BOARD	1	3.7㎾×6P
3	PROSCENIUM SIDE BOARD (L,R)	1	0.75㎾×4P
4	PLACARD BATTEN	1	2.2㎾×4P
5	HOUSE CURTAIN RAIL	1	0.75㎾×4P
6	FLY SET BATTEN (NO.1,5,8,11,13,15)	6	3.7㎾×4P
7	FLY SET BATTEN (NO.2,18)	2	2.2㎾×4P
8	FLY SET BATTEN (NO.3)	1	3.7㎾×6P
9	FLY SET BATTEN (NO.4,6,7,9,10,12,14,16,17,19)	10	11㎾×4P
10	DRAW CURTAIN	2	2.2㎾×4P (UP-DN)
			0.4㎾×4P (OP-CL)
11	SUSPENSION LIGHT BATTEN (NO.1 ~ NO.5)	5	3.7㎾×4P
12	UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN	1	3.7㎾×4P
13	SPEAKER CLUSTER LIFT	1	5.5㎾×4P
14	CEILING SUN SCREEN (NO.1~8)	8	750W(350W×2)
15	MOTORIZED CURTAIN	4	1.5㎾×4P
16	CHAIN HOIST (NO.1~4)	4	1.2㎾
17	VIDEO PROJECTOR LIFT	1	0.75㎾×4P
합 계		54조

다. 올림픽홀 무대기계 하부 구조물

NO	조물명	수량	구동부
1	메인 스테이지 리프트	1	5.5㎾
2	서브 스테이지 리프트 (NO.1 ~ NO.3)	3	5.5㎾
3	슬라이딩 왜건 스테이지	2	3.7㎾
4	왜건 스테이지 보조무대 (NO.1,2)	2	3.7㎾
5	카고리프트	1	5.5㎾
합 계		9조

라. 뮤즈라이브 무대기계 상부 구조물

NO	조물명	수량	구동부
1	PLACARD BATTEN	1	1.5㎾×4P
2	SUSPENSION LIGHT BATTEN (NO.1,2)	2	1.5㎾×4P
3	ROLL SCREEN	1	400W
4	FLAG BATTEN	1	1.5㎾×4P
5	CEILING LIGHT DRIVING LIFT	3	3.7㎾×4P
합 계		8조

마. K-아트홀 무대기계 상부 구조물 (제어시스템 : 한일FNC)

NO	조물명	수량	구동부
1	APRON SET BATTEN	2	2.2㎾×4P
2	PROSCENIUM SIDE BOARD FRAME	2	0.75㎾×4P
3	HOUSE CURTAIN	1	7.5㎾×4P (UP – DN)
			0.75㎾×4P (OP-CL)
4	LIGHT BATTEN	4	2.2㎾×4P
5	FLY SET BATTEN	13	11㎾×4P
6	REAR SOUND DOOR	1	2.2㎾×4P
7	후무대 COVER CURTAIN	1	0.4㎾×4P
8	객석 상부 차단막	1	0.4㎾×4P
합 계		25조

바. K-아트홀 무대기계 하부 구조물

NO	조물명	수량	구동부
1	NO.1 APRON STAGE LIFT	1	18.5㎾×4P
2	NO.2 APRON STAGE LIFT	1	7.5㎾×6P
합 계		2조

계약 특수조건

제 1 조 (목적)

한국체육산업개발(주)(이하“체육산업”이라 한다)과 무대기계 유지보수 관리 용역업체(이하“계약상대자”라 한다)는 올림픽공원 전문공연장(우리금융아트홀, 올림픽홀(뮤즈라이브 포함), K-아트홀) 무대기계설비 유지보수 관리용역 계약을 체결함에 있어 동 설비의 안전사고 예방 및 수명연장, 긴급 상황 발생에 대비한 상시 대기체제 구축 등을 통한 올림픽공원 전문공연장 무대기계 설비의 원활한 운영이 가능토록 하는 데 그 목적이 있다.

제 2 조 (의무)

“체육산업”과 “계약상대자”는 동 계약을 이행함에 있어 신의와 성실의 원칙에 입각하여 본 계약 내용을 충실히 이행하여야 한다.

제 3 조 (용역의 범위)

용역의 범위는 “체육산업”이 제시한 과업지시서 및 부속서류를 그 대상으로 한다.

제 4 조 (특수조건)

1. “계약상대자”는 올림픽홀(부원엔지니어링) 및 K-아트홀(한일FNC)의       제어프로그램을 완전히 이해하고 원활하게 운영할 수 있는 기술진이       수리 및 점검, 보수를 하여야 한다.

2. “계약상대자”는 유지보수를 위하여 점검 시 필요한 장비 및 예비

부품을 확보하여야한다.

3. “계약상대자”는 수리를 위해 반출한 부품은 단시간에 수리입고 하여

야 하며 국외 반출이 필요한 경우 “체육산업”에게 보고하여 허락을 득한 후 실시하고 수리 또는 보수의 중간상황을 “체육산업”에게 서면으로 수시 보고하여야 한다.

4. “계약상대자”는 점검 시 수반되는 소모성 부품의 가격이 매회 10만원

이하 일 경우 무상으로 부품을 교체하는 것을 원칙으로 하되, 10만원을

초과하는 경우 “체육산업”에게 보고한 후 동의를 거쳐 실비로 금액을 청구할 수 있다.

5. “계약상대자”는 공급하는 부품의 품질에 대한 책임과 부품 또는 장비에 대한 정보 및 자료를 “체육산업”에게 제공하여야 하며 설비의 효율적인 운영을 위한 기술자문에 신속히 응해야 한다.

6. “계약상대자”는 무대시설 안전진단 등 “체육산업”의 필요에 따른 요청이 있을 경우 즉각 현장 동행 점검을 원칙으로 하나 “계약상대자”의 사정으로 동행이 어려운 경우에는 사전에 “체육산업”에게 보고하고 승인을 득하여야 한다. 또한 지적된 사항에 대한 후속조치는 “체육산업”과 협의 후 신속히 조치하여야 한다.

제 5 조 (용역관리책임자 및 기술요원)

1. “계약상대자”는 용역관리책임자를 선임하여 “체육산업”에게 통보하며 24시간 비상연락이 가능하여야 한다.

2. “계약상대자”의 용역관리책임자 및 기술요원은 제안서에 제시된

참여인력이어야 한다. 부득이한 사유로 다른 인력으로 교체하고자

할 때에는 동등 또는 그 이상의 능력을 가진자를 투입하되 사전에

“체육산업”의 승인을 득하여야 한다.

3. “계약상대자”의 투입인력으로 인하여 발생한 제반 문제에 대해서는

“계약상대자”가 민,형사상 일체의 책임을 진다.

제 6 조 (배상 및 보상책임)

1. “계약상대자”가 “체육산업”과 체결한 동 계약 이행과정에서 발생하는 다음의 사고에 대해서 “계약상대자”의 책임(민,형사상책임포함)으로 하며 “체육산업” 또는 “제3자”의 손해배상청구 시 “계약상대자”는 즉시 배(보)상하여야 한다.

① “계약상대자”의 계약이행 소홀(점검, 정비불량, 비규격품 또는 중고품자재 사용 등) 또는 과실 기타 안전조치 미비 등 “계약상대자”의 사유로 발생하는 “체육산업”또는 “제3자”의 인적, 물적피해 일체

② “체육산업”의 비상점검요청시 “계약상대자”가 선량한 관리자의 의무 이행을 위한 신속 내방점검을 고의 또는 과실로 이행하지 않아 “체육산업”이 입게 되는 일체의 피해

2. “계약상대자”의 사유로 “체육산업”의 무대시설 내에서 발생한 “제3자”의 피해 에 대해서는  “체육산업”은 “제 3자”를 대리하여 “계약상대자”에게 피해보(배)상을 청구할 수 있다.

3. “계약상대자”가 유지보수 작업 중 시설물을 파손하는 등으로 “체육산업”에게 손해를 끼쳤을 경우 “계약상대자”의 비용 및 책임으로 원상복구 하여야 하며 작업지연으로 인한 금전적 손실이 있을 경우 “계약상대자”는 전액 배상하여야 한다.

4. “계약상대자”가 “체육산업”의 시설에 대한 용역계약을 이행하는 과정에서 발생하는 일체의 사고로 인한 “계약상대자”측의 인적, 물적 피해에 대해서는 “계약상대자”는 “체육산업”에게 민, 형사상의 책임을 물을 수 없다.

제 7 조 (면책사항)

과업수행 중 다음 각 사항의 경우로 인하여 발생한 고장 및 사고 또는

“체육산업”의 직접 및 간접 손해에 대하여 “계약상대자”는 면책된다.

1. 천재지변, 전쟁 및 폭동 등의 불가항력으로 인해 발생한 사고

2. 기타 “계약상대자”의 책임에 속하지 않은 사유로 인해 발생한 사고

제 8 조 (하자보수 책임승계)

“계약상대자”는 전 계약상대자에 의하여 이행된 부분에 대하여도 보수의

책임을 지며 단, 하자책임 구분이 분명한 경우는 그러하지 않다.

제 9 조 (보험가입)

계약상대자는 동 계약 중 계약상대자의 사유로 계약자 또는 제3자에게 피해가 발생한 경우에 손해배(보)상을 계약자에게 담보하기 위하여 책임보험

(1사고당 보험금액 1억원 이상)에 가입한 보험증권을 제출한다.

제 10 조 (계약변경 및 해지)

본 계약기간중 아래의 계약내용의 변경사유가 발생할 경우에는 “체육산업”은

동건 계약을 변경 또는 해지할 수 있다.

1. “체육산업”이 계약을 해지하고자 할 때에는 최소한 1개월전에 “계약 상대자”에게 그 사유를 서면으로 통보하고 계약을 해지 할 수 있다.

① “체육산업”의 시설물 개․보수공사 및 예산 등에 대한 부득이한      사유가 발생 될 경우

② 계약 기간 만료시

③ 올림픽홀 무대기계 구동부 교체 공사 진행 시 계약을 변경 할 수 있다.

( 올림픽홀 구동부 교체 공사 : 2022. 7. 4. ~ 10. 31. 예정 )

2. “계약상대자”의 노사분규, 기술인력 부족, 기술능력 부족 등으로

동 계약상의 유지보수 용역계약 업무수행이 불가능하다고 “체육산업”이

판단하는 경우

3. “계약상대자”가 계약불이행 또는 점검 소홀, 점검일지 미제출 등

“체육산업”의 정당한 지시를 따르지 않을 경우 “체육산업”은 용역비용   의 지급을 유보・삭감 또는 거부 할 수 있다.

제 11 조 (재 하도급 금지)

“계약상대자”는 제3자에게 본 계약의 일부 또는 전부를 양도 하거나 본 계약과 관련된 채권 등을 양도할 수 없다.

제 12 조 (관련법 준용)

“계약상대자”는 본 계약특수조건에 세부적으로 명시되지 않은 사항에 대해서는 공연법 및 계약법 등을 준용하며 반드시 “체육산업”과 협의하여 업무를 수행하여야 한다.

제 13 조 (관할법원)

본 계약과 관련한 소송 발생시 계약자의 소재지 관할 법원으로 한다.

제 14 조 ( 기타 )

1. 본 계약서에 명시되지 않은 사항은 “체육산업”과 “계약상대자“가 합의하여 정하되 합의가 이루어지지 않을 경우 ”체육산업“의 해석을 따르는 것을 원칙으로 한다.

2. “계약상대자”가 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해한 것을 이유로 “체육산업”을 상대로 제3자가 손해배상 요구 또는 손해배상 청구소송을 제기하는 경우 “계약상대자”가 합의 배상・보상의 주체가 되기로 하며 이에 수반되는 민,형사상의 책임 또한 “계약상대자”가 지기로 한다.

3. 정기 및 수시점검 완료 후 일일 작업일지 및 보고서를 제출

하여 감독관의 승인 후 지급기준에 의거하여 유지관리 보수 용역비를

지급하고, “계약상대자”의 사정에 의하여 계약대로 완료 되지 않았을 경우 대금을 지급하지 아니한다.