「한국스포츠정책과학원 신청사 리모델링 인허가 및 설계용역」

과업내용서

첨부2_과업내용서

2021. 11.

목 차         Ⅰ. 총 칙

1.1 과업의 명칭

1.2 과업의 목적

1.3 과업의 개요

1.4 일반사항

1.5 세부사항

1.6 적용기준 및 시방서

Ⅱ. 설계 일반지침

2.1 공통사항

2.2 조사 및 자료수집

2.3 실시설계 단계

2.4 특기사항

Ⅲ. 기술지침

3.1 공통지침

3.2 분야별 설계지침

3.2.1 건축계획

3.2.2 기계설비(소방포함)

3.2.3 전기설비(소방포함)

3.2.4 통신설비

Ⅳ. 성과품 작성 및 납품

4.1 작성

4.2 납품

Ⅰ

총칙

1.1 과업의 명칭

1.2 과업의 목적

1.3 과업의 개요

1.4 일반사항

1.5 세부사항

1.6 적용기준 및 시방서

Ⅰ. 총칙

1.1 과업 명칭 : "한국스포츠정책과학원 新청사 리모델링 공사"를 위한 건축설계

1.2 과업의 목적

(1) 2023년 공실 예정인 올림픽문화센터로의 한국스포츠정책과학원 청사 이전을 위한 기존

올림픽문화센터 건축물 리모델링* 사업

* 2018년, 올림픽 문화센터 리모델링으로 최근 실측도면 구비완료

(2) 청사 이전을 통한 유관기관과의 상호 협조체계 강화

(3) 조직문화에 대응하며, 더 나은 업무·연구 방식을 구현하는 스마트 워크플레이스 구현

-  일하는 방식 변화를 통해 조직문화를 바꾸는 미래지향적 스마트 오피스 계획

-  향후 조직(부서)개편에 따른 인원과 장비 증가 및 다양한 업무형태를 융통성 있게 수용할 수 있는 공간 계획

1.3 과업의 개요

1) 과업의 위치

서울특별시 송파구 올림픽로 424 일원 (올림픽 문화센터)

2) 예정 총공사비 : 5,620,334천 원(부가가치세 포함)

(1) 건축(사인물, 가구 및 집기류 구입 포함), 구조, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리, 철거 등에 대한 총 공사비임.

(2) 각종 인입에 따른 시설분담금도 공사비에 포함

(3) 단, 추후 발주기관의 사정에 따라 예산범위 내 공사비 증감 등 내용이 변경될 수 있음

3) 예정 설계용역비 : 268,928천 원(부가가치세 포함)

1) 구조안전 정밀점검 시행여부 검토

2) 이전계획 및 기존 시설의 철거 및 그에 따른 안전보강과 관련된 설계, 계획·기본·실시설계 수행

3) 공간계획, 사인물, 가구계획 등 포함 설계

4) 기계, 전기, 통신, 소방, 특수시설(연구 기자재 등) 설치 계획 및 외부공간 계획 설계

5) 인허가(건축물 용도변경, 건축허가 등), 각종 심의(수도권실무위원회 심의), 녹색건축 인증(향후 필요시) 등 행정절차 이행에 필요한 업무 수행, 필요 시 연구장비 반입을 위한 외벽철거·복구 등 건축협의

6) 전시계획 설계

7) 손해배상보혐료 비용 포함

8) 기존 시설에 대한 진단 및 유지관리 개선사항 검토

9) 리모델링 공사에 대한 내역서 및 산출서 작성, 예정공정표 작성, 모형스케치

10) 부분별 별도설계(공사)사항 검토 및 조정

11) 필요 시 추가될 설계의도구현비용, 설계VE비용, 부지측량비용, 인증 수수료 등은 별도책정

4) 시설개요

(1) 대 지  위 치 : 서울특별시 송파구 올림픽로 424 일원 (올림픽 문화센터)

(2) 연   면   적 : 10,116.41㎡ [대지면적 549,419.40㎡] (설계 대상 총 연면적: 7,414.84㎡)

(3) 층       수 : 지상 3층 (설계 대상 범위: 지상 2층 및 3층)

(4) 주용도/ 구조 : 문화 및 집회시설(올림픽 문화센터) / 철근콘크리트+철골구조

(※ 교육연구시설(연구소)로 용도변경 예정)

5) 과업범위

(1) 공간범위

층별	구 분	세부 구분	면 적(㎡)	내 용
3층			3,617.79
	위치 및 면적유지 (회색영역)	화장실	138.75
		계단실	60.51
		EPS.TPS	10.62
	리모델링 범위		3,407.91
	외부창호 및 유리공사		-	- 내부 리모델링 등과 연계된 공사
층별	구 분	세부 구분	면 적(㎡)	내 용
2층			3,797.05
	위치 및 면적유지 (회색영역)	주방	132.00	- 주방휴게실, 화장실, 창고 포함
		화장실	151.59
		사우회창고	99.81
		기계/전기실	403.29	- 전기/통신/발전기/기계실 포함
		계단실	57.01
		EPS, TPS	10.60
	리모델링 및 공간조성 범위		2,942.75
	외부창호 및 유리공사		-	- 운동생리학 실험실 장비 반입 및 외부 환기시설 관련 공사 내부 리모델링 및 공간구획과 연계된 공사
	외북 벽체공사		-	운동생리학 실험실 장비 반입 및 외부 환기시설 관련 공사
	외부공간 조성공사		-	외부벽체 및 창호공사로 인한 정비 및 복구공사

(2) 지상 2,3층 리모델링 스페이스 프로그램(space program)

※ 실제 사업 진행 시 space program, 면적 등은 발주자와 협의하여 변경 및 조정 가능

구분			기존면적		배치계획 적용
					면적	비고
업무시설			1,780		1,903
	연구원 연구실		1,152		1,311	44실→47실
	연구기획지원실		233		207
		행정지원팀	158		0
		연구기획팀	53		0
		연구혁신TF팀	22		0
	스포츠과학연구실		265		189
		스포츠과학밀착지원팀	53		0
		스포츠과학거점센터팀	53		0
		차세대스포츠과학지원팀	159		0
	스포츠산업연구실		0		60
	기타 (1인 연구공간)		0		8	신설
	원장실		105		98	-
		원장실/접견실	79		0
		비서실	26		0
	문서고		26		30
실험시설			1,100		1,515
	운동역학 실험실 (+사무실)		365		372
		동작분석실	131		0	지면반력 설치 마루 제작 / 차광 필요
		영상 스튜디오	79		0
		스포츠영상분석센터	54		0
		사무실			0
		기자재보관실			0
		탈의/샤워실	27		0
		기타	74		0	내부 복도
	운동생리학 실험실 (+사무실)		534		870
		근기능측정실	58		0
		생화학실험실	42		0	개수 실험대 및 흄후드 필요(외부 배기설비)
		기초체력측정실	298		0	우레탄 재질 바닥 필요
		운동부하검사실	67		0	개수대 및 항온항습기 필요
		무산소성운동측정실	38		0
		골밀도측정실	16		0
		체열측정실	0		0
		체성분/체형측정실	0		0
		일체형다중환경구현장치	69		0
		일체형다중환경구현장치 기계실	0		0	대형 챔버 설치, 옥외 대형 챔버탱크 설치
		사무실/자료보관실	15		0
		기자재 보관실	0		0
		대기실	24		0	외부 사용자 대기실
		탈의/샤워실	32		0
	스포츠공학 실험실 (+공작실)		175		208
		스포츠공학실험실	127		153
		공작실	48		55	환기창문 필요
	스포츠심리/상담 실험실		26		65	심리실험실 추가
		스포츠심리상담실	26		30
		스포츠심리심헐실	0		35
지원시설			669		1,015
		회의실	210		240	소회의실(2), 중회의실(1), 대회의실(1)
		강의실	158		112
		스마트컨퍼런스룸	0		178
		도서관	223		255	일반에 공간 개방
		전산실 및 개발자실	79		25
		실별 다인 연구공간	-		168	50~60㎡/실 신설
		전시/체험관	0		37	신설, 방문객 접견실 겸용, 1층 홀과 연계
편익시설			534		644
	식당		184		364	올림픽문화센터 기존 식당 활용
		직원식당/조리실	145		0
		식자재창고	13		0
		탈의/샤워/세탁실	13		0
		휴게실	13		0
	체력단련실 / 탁구장		161		102	탈의/샤워실 휴게실에 포함된 시설 이용
	휴게실 (샤워실 포함)		84		82
		휴게실(여)	53		0
		탈의/샤워실(여)	0		0
		휴게실(남)	13		0
		탈의/샤워실(남)	0		0
	숙직실		26		30	기존 로비 및 홀 내에 포함
		숙직실(여)	13		15
		숙직실(남)	13		15
	안내실		26		0	-
	경비원/기사 대기실		0		21
	미화원실		53		45	-
		미화원실(여)	0		0
		미화원실(남)	0		0
전용면적			4,083		5,077
공용공간			2,297		2,265
	창고		210		181	비품, 연수, 기자재, 부속, 기타기존 식당에서 면적 확보
	방풍실 / 홀 / 복도		843		1,192	폐쇄적인 복도 지양
	기계/전기실, 시설관리실		674		458	기존 시설 활용
		UPS실	0		24	신설
	화장실		230		317	기존 시설 활용
	계단실/기타		340		118	기존 시설 활용
공용면적			2,297		2,265
총합			6,380		7,342	엘리베이터 코어, 설비샤프트 면적 제외

(2) 설계업무

① 이 과업지시서가 의도하는 목적과 주민 등 관계자 본 공사와 관련된 여러 가지 조건을 종합하여 기본 계획승인 후 이를 구체화하여 실제 시공에 필요한 내용을 실시설계 도서에 표시하는 업무

② 정기안전점검 결과를 검토하여 반영하여 철거·보강계획 수립을 수립하고, 추가 안전점검, 내진성능평가 등의 필요여부 검토

③ 공사에 필요한 건축(사인물, 블라인드, 가구계획을 포함하며, 필요시 토목·기계·조경 포함), 전기, 통신, 소방 등 공종별 실시설계도면, 내역서, 산출서, 계산서, 구조안전확인서, 시방서와 투시도, 조감도 등 작성

④ 본 리모델링 사업을 통하여 변경되는 내부 공간의 용도와 개념에 적합한 사인물, 블라인드, 가구의 설계 및 디자인 계획

⑤ 공사에 필요한 건설사업관리기술인 배치계획 및 관련도서(건설사업관리용역 대가산출, 과업지시서 등) 작성, 공사에 필요한 기타 용역 검토 및 발주서류 작성

(3) 부대업무

① 설계용역 사전작업 수행

- 시설 현황조사, 주변 여건 분석, 구조안전 정밀점검 등

② 공사의 시행과 관련하여 거쳐야 할 다음 행정절차의 대행

- 건축법, 건축물관리법, 소방관계법령, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 등에 따른 각종 협의

- 수도권정비 실무위원회 심의, 용도변경 및 건축허가 등 사업 관련 인허가 절차, 이에 수반하는 각종 심의, 협의, 승인, 자문에 따른 협의 도서 제출 및 지적사항 보완

※ 심의 및 인허가 관련 수행에 따른 비용은 설계비에 포함된 것으로 본다.

③ 기술자문위원회 심의 및 지적사항에 대한 조치 (해당 시에 한함)

④ 이 과업의 수행과 관련하여 발주기관이 필요하다고 인정하여 요구하는 다음의 업무

- 각종 설명회, 보고회 시 프리젠테이션 자료준비 및 발표

- 각종 설명회, 보고회 준비 및 참석하여 기술적인 사항 설명 및 의견에 대한 대안 제시

- 보고서 내에 디자인(안)과 기타 도면은 실물색상(천연색)으로 작성

- 장애인‧노인‧임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 각종 인증서 취득에 관한 사항

- 사업추진과 관련된 관계기관(부서) 협의 및 의견 조율에 관한 사항

- 기타 각종 자료의 작성 및 기술제공 등 과업수행에 필요한 사항

⑤ 공사 및 사업추진과정에서 발생하는 각종 질의 및 변경사항에 대한 설계 최적(안)에 대한 컨설팅 업무

(※ 컨설팅 업무에 대하여는 용역기간에 포함하지 아니하며, 설계변경 등에 따른 추가 비용에 대하여는 발주기관과 협의하여 산정)

(4) 과업범위는 필요시 발주처와 협의하여 조정가능

4) 과업 기간 : 착수일로부터 180일(공휴일 포함)

- 설계용역 완료 및 계약기간 종료 후라도 추후 발견되는 설계 미비점 및 하자에 대하여는 즉시 그 내용이 수정될 때까지 과업을 수행하여야 한다.

- 설계용역 완료 및 계약기간 종료 후라도 설계용역 관련한 각종 협의 업무 및 관련 자료의 제출, 공사 발주시점에 필요한 각종 노임·단가 최신화 등은 사업추진 시 불가피하게 필요한 부분이며 과업내용에 포함된 것으로 보고 필요시 수시로 그 내용이 완료될 때까지 과업을 수행하여야 하며, 다음 경우에 한하여 업무담당자의 승인을 득하여 과업 수행기간을 연장 할 수 있다.

(1) 천재지변 또는 불가항력적 사태로 인하여 용역수행이 불가능한 경우

(2) 발주기관의 방침에 의하여 과업시행이 중단되었을 경우

(3) 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

(4) 인허가 협의 및 심의 지연 등 외부적 지연요인으로 인하여 용역수행이 지연되는 경우

5) 발주기관 및 연락처

(1) 서울올림픽기념 국민체육진흥공단 건설관리팀 (담당자 : 정연승)

(2) 주소 : 서울시 송파구 올림픽로 424 올림픽공원 내 우리금융아트홀 4층 건설관리팀

(3) 홈페이지 : www.kspo.or.kr

(4) TEL : (02) 410-1366

(5) e-mail : gimme@kspo.or.kr

6) 공사예정기간 : 착공일로부터 180일(추후 설계하는 공사내용에 대한 예정공정표 작성결과 및 여건에 따라 변동 가능)

1.4 일반사항

1) 착수신고서 및 기타 제출서류

(1) 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 제반 서류를 제출하여야 한다.

① 착수보고서

a. 사업 책임기술자 선임계 (이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

b. 예정 공정표

c. 각 분야별 용역비 산출내역서

② 분야별 참여기술자 투입 계획

a. 각 분야별 참여기술자는 국가기술자격법에 의한 해당분야 기술자자격 소지자(설계업등록업체)로 하여금 수행토록 하되 건축사 자격 소지자가 총괄하여야 한다.

b. 계약상대자는 본 과업의 최종 보고서상에 참여기술자의 명단과 실제로 참여한 업무 내용을 구체적으로 명기하여 제출한다.

③ 보안각서, 개인정보 수집·이용 동의서 및 기타 용역 수행에 필요한 사항

(2) 계약상대자는 필요시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

① 용역 기성부분 검사원

② 준공기한 연기원

③ 준공 검사원

④ 하도급 통지 또는 하도급 승인요청

⑤ 기타 용역 수행에 필요한 사항

2) 과업수행계획서

계약상대자는 계약일로부터 14일 이내에 아래 내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여야 하며, 발주기관은 제출된 내용이 미흡하거나 변경요인이 있을 경우 계약상대자에게 수정을 요구할 수 있다.

① 각 관련주체(건축, 구조, 무대설비, 기계, 전기, 통신, 소방 등)간의 업무범위와 책임한계

② 과업수행계획서 책임기술자명단 및 참여기술자 조직표 전문분야별 기술자 중에 견적 및 내역작성업체, 공법, 기술을 지원하는 전문건설업체 등도 포함하여 실질적인 관련주체의 작업반 구성이 되도록 작성하여야 한다.

3) 업무협의 및 공정보고

(1) 계약상대자는 착수신고서 제출 후(계약 후 7일 이내) 발주기관과 1차 업무협의를 한다.

(2) 이후 업무협의는 다음과 같이 개최한다.

① 조사 및 자료 수집 완료 또는 공법 결정 시

② 주간 및 월간 공정보고 시

③ 각종 심의(자문) 개최 시

④ 성과품 작성 및 준공 시

⑤ 기타 발주자 및 계약상대자가 필요하다고 판단하는 경우

(3) 계약상대자는 과업수행계획서의 예정 공정표를 기준으로 공정보고서(용역수행 대표자 명의)를 작성하여 발주기관에 보고하여야 하며, 계약상대자는 착수와 동시에 설계일지를 작성한다.

① 주간보고 : 매주 1회 작성(주말기준 작성 익주 월요일 제출).

② 월간보고 : 매 월 1회 작성

③ 수시보고 : 발주기관 요청 시 계약상대자는 설계진행 사항을 보고하여야 한다.

4) 관련기관 인․허가 수행 및 협조

(1) 계약상대자는 본 과업에 관련하여 필요시 세움터 작성 및 관련기관의 건축허가(용도변경 및 대수선 등 본 과업에서 필요한 건축협의 포함)에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

(2) 계약상대자는 수도권 정비위원회 심의에 대한 심의도서 자료작성 및 협의 등 수행하여야 한다.

(3) 계약상대자는 본 과업수행 중 구조물 계획 및 설계 시 발주기관과 협의하여야 한다.

(4) 에너지절약계획서 및 친환경인증(필요시) 관련하여 필요한 서류작성 및 협의 등 수행하여야 한다.

5) 각종 심의 및 자문

(1) 본 과업수행 기간 중 발주기관은 다음과 같이 설계사항에 대한 검토 및 자문을 할 예정이므로 계약상대자는 이에 필요한 자료 준비 및 협조를 하여야 한다.

- 실시설계도면 및 내역서 등 적정여부, 관련법규, 공사시방서 적정 작성 여부

(2) 각종 자문 및 심의 시 지적사항에 대해서는 검토 후 설계에 반영 여부를 발주기관에 통보하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

(3) 본 과업수행 기간 중 발주기관은 상기 사항과는 별도로, 필요 시 수시로 본 과업의 설계 사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 계약상대자가 준비하여야 한다.

※ 상기 설계일정은 발주처와 협의하여 설계 응모자가 제시할 것

6) 하도급의 범위

(1) 계약상대자는 본 설계용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

(2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

① 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

② 건설공사의 수량산출 및 견적업무

③ 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

(3) 계약상대자는 발주기관이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로 관계 법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 이 경우 당해 용역착수 시 설계협력업체 명단을 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

7) 설계에 사용하는 재료

(1) 공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업표준(K.S), 각종 표준시방서 규정에 적합한 것으로 국산자재를 우선 채택하고, 경제성, 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성, 친환경(인증) 제품 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영한다.

(2) (1) 이외의 자재 또는 제품 사용시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 운영 및 사후관리의 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택한다.

(3) 정부기관(국토교통부 등)에서 인정한 신기술, 신공법 및 고효율 인증제품 즉 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무) 및 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한규정)에 따른 고효율 기자재를 우선 사용하되 본 과업의 특성에 맞는 것을 적극 검토 적용하여야 한다.

(4) 인체에 유해한 물질(예:석면 등)이 함유된 자재의 사용은 아니 되며, 가능한 친환경자재의 사용을 고려한다.

(5) 건설폐자재 등 친환경 자재 활용방안을 검토하여 제시하여야 한다.

(6) 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한법률에 따라 적용여부를 검토하고 적용 시에는 사용되는 재료를 구분하여 추후 관계법령에 따라 중소기업청과 협의대상 목록을 작성하여야 한다.

8) 타 계약상대자와의 업무한계

(1) 다수의 계약 상대자가 공동계약 또는 별도 계약으로 일정 지역 내의 과업을 수행하여 서로 간의 업무한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 계약상대자간의 업무 한계를 명확히 구분하여야 한다.

(2) 엔지니어링산업 진흥법 제27조(설계도서의 등의 서명날인) 및 건설기술 관리법 시행규칙 제35조(용역참여 기술자의 업무내용 명기 등)에 따라 모든 설계 참여자 (사업책임자, 분야별 책임자, 설계자)는 설계도면 및 보고서에 서명 날인할 것.

9) 기 타

(1) 계약상대자는 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 소유권 및 저작권 등에 관련한 제반사항은 저작권법이 정하는 바에 따른다.

(2) 용역준공 후 설계용역 성과물의 사용권은 발주기관에 있다.

(3) 분야별 설계지침에서 해당하지 않는 과업에 대하여는 생략할 수 있다.

(4) 본 과업수행 중 발주기관의 사업계획 변경 등에 따라 과업내용의 축소 등 변경사항이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산 처리하거나 과업의 범위를 조정․변경할 수 있으며, 기타 계약의 해제 또는 해지, 기술용역의 일시정지, 계약상대자의 기술용역정지, 기술용역에 있어서의 이행보증 등은 기획재정부의 계약예규 등을 따른다.

(5) 도서는 국토교통부 고시 제2016-1025호 ‘건축물의 설계도서 작성기준’을 기준으로 작성한다.

10) 수급인의 책임

(1) 설계하자 책임한계

수급인이 제출한 설계도서상의 하자로 인하여 국고 등 우리 공단에 손실을 입히거나 인명피해, 기타공사  진행상 지장을 초래하였을 때에는 이에 대한 책임을 져야 하며 손해배상을 발주청 또는 발주청이 지정한 자에게 하여야 한다.

첨부2_과업내용서

(2) 안전관리의 의무

수급인은 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

1.5 세부사항

1) 검토 보고

(1) 계약상대자는 과업 착수 후 즉시 설계의 기본계획안을 발주기관과 협의하여야 하며, 협의 사항을 설계에 반영하여야 한다.

(2) 발주기관에 대한 보고내용은 주관부서인 ‘국민체육진흥공단 건설관리팀의 의견수렴’ 등을 포함한다.

(3) 보고에 필요한 도서는 다음에 정하는 바에 의한다.

① 설계설명서

a. 공사 및 설계개요

b. 공사비 및 공정계획

c. 주요설비계획

d. 주요 마감재료계획

② 설계도면

a. 배치도, 각층 평면도, 각층별 단면도(또는 내부 입면도)

b. 기타 설계보고에 필요한 도서

2) 주관부서 의견수렴

(1) 계약상대자는 설계도서를 작성하여 발주기관에 보고하고 주관부서의 의견을 반영하여야 한다.

(2) 설계 시 실 용도에 부합할 수 있는 기준적용을 철저히 준용한다.

3) 기초조사

(1) 계약상대자는 대지의 현황에 대한 조사를 실시하여 건설공사의 모든 단계에서 필요한 사항(부적절하거나 불확실한 시설, 기타 건설공사 장애 요인 등)을 조사하여 발주기관과 협의하고 해결책을 제시하여야 한다.

(2) 계약상대자는 공부상의 내용(법적 현황과 상․하수도, 도시가스 현황 등)을 철저히 조사하여 제반 법규 및 협의 보고서를 발주기관에 제출한다.

(3) 계약상대자는 대지 경계선에 대한 자료, 높이, 상·하수, 이용 가능한 시설이나 상태, 조사자료, 추가 정보 등을 참조하여 설계하여야 한다.

4) 관계부서 협의

(1) (내부협의)계약상대자는 주요 사항에 대하여 운영, 시설관리 등 내부 관계부서 협의 등 발주처의 확인을 받은 후 과업을 수행한다.

(2) (외부협의)계약상대자는 실시설계 시 내역작업을 시행하기 전 법규상 문제가 없도록 소방협의 등 인허가 관계부서와 협의를 시행하고 이에 따른 협의 결과를 설계에 반영한 후 내역 작업에 착수하여야 한다.

5) 관계 법령에 따른 절차이행 및 소요시간 산입

(1) 계약상대자는 설계도서가 관계 법령에 위배되지 않도록 유의하여야 하며, 건축법, 소방법 등 관계법에 따른 협의․심의 절차를 계약상대자의 책임으로 용역성과품 납품 전까지 완료하여 지적사항에 대하여 설계에 반영하여야 한다.

(2) 발주기관에 대한 과업진행상황 보고, 관계법에 따르는 심의․협의 보완 등에 소요되는 기간 등은 용역기간에 산정되며, 발주기관이 인정하는 특별한 사유가 없는 한 모두 용역기간에 산정한다.

6) 과업내용의 변경, 조정 및 보완

(1) 계약상대자는 과업수행 전 과정에서 감독관의 지시 및 감독을 받아야 한다.

(2) 과업수행 중 최적의 설계를 위하여 필요한 경우 계약상대자는 발주기관과 협의하여 설계내용을 변경 또는 수정할 수 있으며, 설계내용의 변경에 따른 용역기간 연장에 대하여는 발주기관과 협의하여 연장할 수 있다.

(3) 과업수행 중 심의․협의 과정에서 발생되는 보완사항은 계약상대자가 즉시 보완하여야 한다.

(4) 과업수행 중 발주부서의 사정에 의하여 예정공사비 등 공사량의 증가가 있을 경우에는 예산 범위 내에서 용역비를 조정할 수 있다.

(5) 성과품에 의한 공사시행 시 현저한 기본계획이 변경되지 않는 사항에 대한 설계변경 사항이 발생하였을 경우 발주기관의 요구에 계약상대자는 불가피한 사유가 없는 한 지체 없이 이행하며 본 과업에 포함한다.

1.6 적용기준 및 시방서

(1)  본 설계용역은 건축 관계 법규 및 규정에 따른 설계기준, 시방서 등에 의거 수행한다.

① 설계도서의 작성 : 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 별표2_각 도서내용(중급)

② 시방서의 작성 : 표준시방서 (국토교통부)

전문시방서 (서울특별시) 등 기타 참고자료

③ 예산서의 작성 : 건축공사 계약요청 설계서 작성 협조요청 (조달청) 등

(2) 계약상대자는 과업수행계획서에 설계 시 적용할 기준 및 시방을 포함하여 제출하여야 한다.

Ⅱ

설계

일반지침

2.1 공통사항

2.2 조사 및 자료수집

2.3 실시설계

2.4 특기사항

Ⅱ. 설계 일반지침

2.1 공통사항

1) 적용 요령

(1) 용역의 수행은 본 과업내용서에 의하되 세부적인 사항은 계약 상대자가 보다 합리적인 방안으로 연구·발전시킨다.

(2) 본 과업내용서 외에 관계 규정 및 각종 시행 기준을 준수하여야 하며, 본 과업내용서와 상이한 부분이 있을 때에는 본 과업내용서를 우선 적용한다.

(3) 신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영 시에는 그에 대한 보고서가 있어야 한다.

(4) 설계도면 및 시방서에 특정 제품을 사용토록 명시할 경우 발주기관의 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

2) 발주기관, 계약상대자의 책임 및 업무

(1) 설계의 목표와 추진 절차

① 계약상대자는 건설공사의 시행 과정에 대한 전문적 기술 능력과 경험을 가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정 계획, 자금 계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야한다.

② 계약상대자는 합리적으로 설계를 추진하기 위해 용역착수 시 계약에 의거 발주기관이 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 하고, 기본적인 프로그램의 요구 조건들을 판단하고 결정하여 설계 요구 조건을 작성하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

③ 계약상대자는 발주기관의 승인없이 과업의 범위에 어떤 변경도 할 수 없다.

④ 계약상대자는 건축과 관련된 각 전문분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계용역의 각 단계별 성과품을 작성하며 그에 대해 총체적 책임을 진다.

⑤ 설계는 관련 법규와 계약조건, 발주자와 협의된 설계 조건을 만족해야 한다. 만약, 설계용역의 시행 과정에서 변경요인이 발생했을 경우 계약상대자는 발주자에게 보고할 책임이 있고 관계법규 및 계약서 검토, 발주기관 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색해야 한다.

⑥ 계약상대자는 언제든지 설계용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있어야 하며, 계약조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대해 즉시 발주기관에 이를 알려야 한다.

⑦ 계약상대자는 설계 추진과정에서 건축, 기계, 전기, 통신 등 각 공종간의 긴밀한 협조체제를 구축하여 세부 설계내용에 상이함이 없도록 만전을 기하여야 한다.

⑧ 계약상대자는 용역 종료 후 공사 진행 과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물 간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주기관이 이에 대한 보완자료를 요구하였을 경우 자신의 비용으로 지체없이 이를 이행하여야 한다.

⑨ 계약의 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 분쟁기간 중이라 할지라도 계약상대자는 본 용역의 수행을 중지할 수 없다.

(2) 착 수

계약상대자는 발주기관과 계약 후 별도로 정한 기간 내에 설계용역을 착수하여야 한다. 이때 계약상대자는 과업수행계획서를 작성하여 용역 수행 전반에 관한 발주기관의 승인을 받아야 한다.

또한, 착수 회의를 개최하여 모든 중요한 사항들이 토의되어야 한다.

(3) 공정 계획

① 계약상대자는 설계용역의 공정에 대하여 막대 공정표 또는 네트워크(Net-Work)공정표를 작성하여 발주기관에 제출하여 승인을 받거나 발주기관이 동의할 수 있는 새로운 공정을 제안하여 승인을 받아야

한다.

② 공정은 모든 일정이 기술되어야 하고, 계약상대자는 발주기관이 동의한 공정 계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

③ 공정계획은 용역 착수 시 뿐만 아니라 용역수행과정에서도 항상 재검토되어 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 하여야  한다.

(4) 공정보고

용역의 진도를 보여주는 공정보고는 1.4 일반사항 3)업무협의 및 공정보고에 따라 정해진 날짜에 발주기관에 제출되어야 하고, 만약 공정이 지연되면 그 사유를 명시하고 적절한 대책을 수립하여야 한다.

(5) 인․허가 및 승인

계약상대자는 용역 착수 시 인․허가 및 승인이 요구되는 목록을 작성하여 발주기관에 제출 업무범위를 명확히 하고, 필요한 경우 발주기관의 협조를 받아 필요한 도서를 작성하여 준공 전까지 인․허가를 완료하여야 한다.

(6) 업무 연락

업무 연락은 계약상대자와 발주기관이 상호 근거를 남길 수 있는 방법으로 수행되어야 하며, 용역착수 시 계약상대자가 과업수행계획서에서 업무 연락의 절차, 조직, 방법 등을 체계적으로 제안하여 발주기관의 승인을 받아 시행하여야 한다.

(7) 회 의

① 설계용역과 관련된 회의는 계약상대자 또는 발주기관이 필요하다고 판단할 때 관련 인원을 소집하여 진행하며, 회의의 목적이 분명하여야 하고, 반드시 회의록을 작성하여 상호 보관하여야 한다.

② 또한 회의에서는 진척된 공정 보고와 회의에서 제안된 모든 안건이 토의되어야 하고, 회의 소집자는 회의 3일 전까지 모든 참석자에게 회의 정보를 전달하여야 한다.

③ 회의록 작성 시에는 일련번호, 날짜, 장소, 참석자, 안건, 결론, 질문, 책임 소재와 일정 등을 포함한다.

(8) 보 안

① 업무 내용의 비공개 : 계약상대자는 발주기관과 업무 수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주기관의 승인 없이 이를 외부에 공개해서는 안 된다.

② 성과품은 발주기관에 최초 제출 : 계약상대자가 작성한 모든 발주기관 관련 성과품에 대하여 발주기관에 최초로 제출되어야 한다.

③ 검토 및 승인 창구 단일화와 절차 체계화 : 계약상대자와 발주기관의 관계에서 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 승인 창구는 단일화되어야 하고, 절차가 일정한 양식을 통하여 체계화되어 보안 유지가 용이하여야 한다.

(9) 계약서와의 관계

① 발주기관과 계약상대자는 계약내용 수행에 상호 책임을 진다.

② 발주기관의 승인으로 업무내용이 변경될 시에는 아래와 같이 계약을 변경하여야 한다.

a. 발주기관은 설계용역 계약의 관리에 책임이 있고, 계약상대자는 발주기관의 승인이 없는 한 계약서를 위반할 수 없다.

b. 업무 내용의 변경은 발주기관과 설계자가 문서화를 통하여 상호 승인을 하여야 하고, 이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.

c. 계약서 및 본 과업내용서에 명기되지 아니한 사항에 대해서는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하기로 한다.

(10) 발주기관 승인

계약상대자는 용역 착수 시 작성하는 과업수행계획서에서 성과품 및 자료에 대한 검토, 자문, 자료 제출의 범위와 절차 및 기간을 제안하여 발주기관의 승인을 받아야 한다. 이때 발주기관의 적절한 검토 소요 기간은 설계자의 용역 수행 기간에 포함된 것으로 본다.

(11) 기존 시설의 처리

① 계약상대자는 대지 내에 기존 구조물이 있어 공사 내용의 변경, 추가 등이 예상될 때 이에 대한 상세한 조사를 해야 한다.

② 계약상대자는 발주기관에 의해 제공되는 모든 기존 구조물의 자료에 대하여 검토하고, 매설된 구조물에 대해 충분한 조사를 통해 위치 및 숫자를 명백히 해야 한다.

③ 계약상대자는 기존 구조물의 증축, 개축 또는 철거가 필요할 때 이를 설계에 반영하여야 한다.

(12) 공사비와 예산

① 계약상대자는 용역 수행 시 추정 공사비를 지속적으로 검토하고 발주기관과 협의하여 적정 예산의 수립 및 관리에 노력해야 한다.

② 개산 견적과 별도로 상세 견적은 계약서에 의하고, 이때 계약상대자는 설계용역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위, 시공 중 예상되는 추가 발생 비용, 기존 시설의 일시 이동 비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

2.2 조사 및 자료수집

1) 현지답사

(1) 계약상대자는 현지 답사하여 현지 조건에 계획시설물의 적합 여부를 확인하여야 한다.

(2) 현지답사 시에는 필요시 주변 건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등을 사진(또는 비디오)으로 찍어 사진첩에 정리하고 민원 발생 시 또는 구조물 계획 시에 참조하도록 한다.

2.3 실시설계 단계

계약상대자는 기본계획을 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 건설공사의 실시설계를 수행하여야 한다.

(1) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 유지관리 방법을 제시한다.

(2) 실시설계의 착수가 지시되면, 계약상대자는 발주기관의 공사 계약에 요구되는 모든 도서를 준비해야 한다.

(3) 설계도서는, 충분하고 상세한 도면, 시방서, 공사비 내역서, 발주기관이 승인하는 공사 예정공정표(공사기간)와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

(4) 도면과 시방서는 공간 요구 조건을 충족시키기 위해 필요한 정보를 포함하고 주어진 범위 내에서 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량을 산출할 수 있도록 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 작성되어야 한다.

(5) 계약상대자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 발주기관에 제시한다. 계약상대자는 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우에 도면을 수정한다.

1) 용역 내용

(1) 정보 수집 및 준비

① 설정되는 조건의 상세한 파악 (조건의 파악)

② 현지 상세 조사 및 확인

③ 사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인

④ 각종 법령 수속에 대한 협의

⑤ 일정표 조정

(2) 조건 설정

① 설계 조건의 상세한 설정

a. 각 부분의 요구 성능의 확인

b. 법령, 기타 제약 조건의 각 부분별 파악

c. 각 설비의 요구 성능의 확인

② 공사비의 파악

③ 설계 방침의 전개

④ 기기류의 배치 및 사용 방식의 결정

⑤ 배관 배선 등의 계통 및 경로의 설정

(3) 비교․검토

① 각 부분 기능의 검토

② 공간 표현의 검토 :

a. 형태의 검토

b. 사용 재료의 검토

③ 공사비의 검토

④ 시공 기술의 검토

⑤ 사용기기 및 사용 재료의 검토

⑥ 각종 설비 방식의 검토

⑦ 유지관리에 관한 검토

⑧ 관계법령 등의 조합 및 검토

(4) 종합화

① 내부 공간 설계

② 평면, 단면, 입면 및 상세설계

③ 각 부분 사용 재료 및 시방의 설정

④ 각종 설비의 설계

⑤ 공사비 계산과의 조정

⑥ 각종 설계 등의 조정

2) 착수 회의

(1) 사업 관련 분야의 관계자 회의를 통해 공정과 계획에 대한 주요한 결정을 토의하여 최종 실시설계도서 준비에 착수한다. 계약상대자의 공정 계획의 검토, 초기 계획의 제안을 통해 용역 계약에서 의도하는 모든 부분이 명확히 이해되도록 한다.

(2) 계약상대자는 대지를 검토하고 조사하여 필요한 자료를 제공한다.

3) 용역 범위의 승인

모든 용역 업무 범위는 발주자의 승인을 받아야 하며, 성과품은 “승인용” 표식을 한 자료를 제출하여 승인을

받아야 한다

4) 최종 공사 계약 서류의 준비

계약상대자는 최종 성과품을 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 최종 설계도서는 성과품 작성기준에

의거 작성한다.

5) 도면의 분야별 협업 및 조정

설계의 각 분야 간 간섭되는 부분은 계약상대자가 책임을 지고 협업․조정하여야 한다.

(1) 계약상대자는 정확한 축척, 기계 장비의 교체, 복도 및 기타 필요한 면적을 나타내는 종합적인 단면계획을 수행한다.

(2) 부적절한 도면이나 설계도서 간의 간섭은 계약상대자가 책임지고 조정한다. 계약상대자는 입찰단계, 시공단계에서 발주기관에 의해 추가 또는 보완되는 도면을 작성한다.

6) 시방서

실시설계 전 발주자의 내부 시방서 기준에 의하거나 계약상대자가 합리적으로 검토․작성하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

7) 공사비 산출

(1) 계약상대자는 실시설계를 진행하면서 지속적으로 공사비를 검토하고 변경이 필요할 때는 발주기관에 자문 또는 승인을 받는다. 만약 공사비 한계를 초과할 경우 계약상대자는 비용 절감을 검토하여야 하고, 예상  범위 내에 들도록 의견을 제출하여 승인을 받아야 한다.

(2) 계약상대자는 총공사비 산출서를 작성하여 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

2.4 특기사항

(1) 수도권정비위원회 심의, 건축허가(대수선, 심의) 등 기본적인 인허가 업무에 대한 수속대리(포괄위임)

(2) 관련 법령 및 규정에 의거한 검토 및 심의를 위한 설계자료 등 작성 지원

(3) 『건축물 대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙』에 의한 건축물대장 작성 업무

Ⅲ

기술

지침

3.2 공통지침

3.2 분야별 설계지침

3.2.1 건축계획

3.2.2 기계설비(소방포함)

3.2.3 전기설비(소방포함)

3.2.4 통신설비

Ⅲ 기술지침

3.1 공통 지침

1) 기본 개념

이용자에게 기능성, 친숙성, 편의성 및 안전성을 제공하여야 하며, 여러 가지 용도에 대응하는 기능을 충분히 발휘하고, 사회적, 기술적 및 조형적 조화를 이루어야 한다. 계약상대자는 설계업무 등의 이행에 있어 이 지침에 따라 구조 기준 등에 적합한 소정의 강도, 내구성, 경제성, 시공성, 미관, 환경 등의 모든 요건을 만족하도록 하여야 한다.

어린이, 장애인 등에 대한 실질적인 편익증진과 지역 주민들의 사회참여 기회 확대 등을 위한 공간은 물론 시설의 사용 연한도 고려하여 계획하여야 하며, 시민 모두에 서비스가 제공되는 시설은 친밀성과 편의성, 생명, 신체 및 공공재산의 보호를 도모하는 안전성을 도모해야 한다.

또한, 단순히 기술적 측면을 중시하는 것에 그치지 않고 사회적 요청의 변화 등을 정확히 파악하여 계획되어야 하며 특히 다음 사항을 고려하여 설계한다.

(1) 양호한 기존 시설을 활용하여 불필요한 비용 절감안을 검토하여 계획에 반영

(2) 다양한 업무, 연구, 실험 등 다양한 기능들이 있는 과학원의 구성을 파악하여 기능 간 집적 및 연계를 통해 기능들이 잘 발휘할 수 있도록 계획에 반영

(3) 기존 과학원의 조직문화를 이해하고, 조직문화 및 일하는 방식의 변화가 요구됨에 따라 변화에 대응하고 부합하는 방향으로 계획한다.

(4) 업무, 연구, 실험 등 양질의 환경을 조성한다.

(5) 내부 구성원이 이용하는 시설과 외부인이 접근 가능한 시설(전시/체험관, 스마트컨퍼런스 룸 등)의 관계를 합리적으로 정립하여 계획에 반영한다.

(6) 장애인·노인·임산부 등의 편의 증진보장에 관한 법 및 소방법 등을 준수하여야 한다.

(7) 내부환경의 마감재, 색채, 조명계획 등 방향 제시한다.

(8) 공간별 가구(제작가구 포함) 및 집기류 배치를 포함하여 배치계획도를 작성한다.

(9) 시설장비 목록을 작성 및 내구연한 검토 등을 통해 노후시설장비에 대한 적절한 교체·보완이 되도록 계획한다.

2) 소화 및 방재 설계지침

(1) 화재에 대한 안전성 확보

계획 시 천장 및 벽체 등의 내장은 불연재료를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

3) 기타 지침

(1) 에너지 절약

① 계획 시에 부지의 환경 조건, 건축물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 건축물의 외벽을 통과하는 열의 손실 방지 및 공기조화설비 관련 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모한다.

② 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무) 및 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정에 의하여 고효율기자재를 사용하여야 한다.

③ 신·재생에너지(태양광 등)의 활용계획 및 적용방안 수립

(2) 건축물 사용 연한에 관한 고려

① 사용 연한의 확보

a. 계획 시에 건축물의 사용 기능을 검토하여 요구되는 시설의 용도, 기능의 확보에 대응할 수 있도록 한다.

b. 계획에 있어서 장기적인 사용 기간을 상정하여 사용 조정 및 용도 변경에도 대응 가능토록 필요에 따라 어느 정도의 융통성을 고려한다.

② 내구성의 확보

a. 계획 시에 건축물의 사용 연한 내 그 기능을 확보할 수 있도록 건축 구조, 설비 및 건축 비(非)구조 부재의 합리적인 내구성 향상에 노력한다.

(3) 비용에 대한 고려

① 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 등이 제시되어야 한다.

② 각 시설에 관해 공사비의 적정한 배분을 고려한다.

③ 사후 유지관리비 등의 경제성이 비교․검토되어야 한다.

(4) 기성 규격제품 사용의 촉진

건축물에 쓰이는 재료는 국산 자재를 사용함을 최대한 고려하고 KS제품을 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정토록 한다. 단, 외국산 자재의 사용 시에는 선정 사유 및 근거 자료를 제시하고 운영 및 사후관리의 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요 자재는 발주기관과 협의 후 채택한다.

4) 설계 세부지침

(1) 칸막이벽의 이동

칸막이 벽 및 각실 출입구의 위치는 인원의 증감에 따른 변경 등에 지장이 없도록 고려한다.

또한, 조명기구, 콘센트, 스위치, 스프링클러 등 모든 설비 기구의 설치 장소와 칸막이벽의 이동에 대한 융통성을 충분히 고려한다.

(2) 설비 공간

덕트, 입상샤프트 및 전기/통신용 EPS는 유효한 위치에 두고, 설비의 보수 및 관리에 지장을 주지 않도록 하며, 또 천정 내의 덕트, 배관 및 조명기 등으로 인한 천정 공간에 설치가 가능한지 검토한다.

(3) 차 음

각 실에 대한 적절한 소음대책 계획에따라, 차음 성능의 향상과 흡음판 등의 설치를 고려한다.

(4) 단 열

① 거실 등의 바닥 슬래브 단열을 고려한다.

② 창, 출입구 등의 개구부 및 외기에 접하는 바닥의 단열을 고려한다.

(5) 결 로

① 외벽 결로 방지와 동시에 외부에 면하는 마감면 등의 결로의 저감, 결로수 등의 처리를 고려한다.

② 외벽에 면하는 실런트 등의 결로 방지를 도모한다.

③ 이외에 일반적인 열교 방지를 고려한다.

(6) 동 해

① 화장실, 샤워실 등의 급배수 배관은 필요에 따라 보온 처리를 하고, 원칙적으로 외벽면의 배관은 피한다.

(7) 채광, 조명

자연광의 이용을 검토하고, 천정, 벽 마감재 및 색채의 선정은 조명 효과에 대해 고려한다.

5) 산업재해 예방 조치 및 안전보건대장에 대한 고지사항(「산업안전보건법」제67조 및 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시(고용노동부고시 제2020-22호)」관련)

(1) 설계자는 발주자로부터 제공받은 기본안전보건대장을 반영하여 기본설계 시에 설계안전보건대장을 작성하고 발주자의 확인을 받아야 하며, 실시설계 시에는 그 구체적인 내용을 설계서에 반영하여야 한다.

(2) 설계자는 아래 기본안전보건대장의 유해·위험요인과 감소대책에 대한 설계조건을 미리 확인 및 숙지하고 입찰 등 계약절차에 참여하여야 하며, 설계 시에 해당 내용을 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

No	공종명	유해‧위험요인	감소대책에 대한 설계조건
1	철거 공사	철거 공사 중 전도	․철거 부분에 대한 대상별 철거계획을 수립
		철거 장비 사용목록 작성	․철거 부분에 철거시 사용할 장비를 선정하고 설계에 반영
		철거 자재 관리와 반출방법	․철거 자재를 안전하게 관리하고 외부로 반출하는 방법을 계획서에 수립
		2m고소작업시 추락위험	․공사 진행 여건을 고려한 안전한 가설계획을 설계반영
		가설전선바닥 방치로 감전	․공사 진행 여건을 고려한 가설용 전선설치 및 거치계획 설계반영
2	가설 공사	가설용 전선 파단으로 인한 감전	․공사 진행 여건을 고려한 가설용 전선설치 및 거치계획 설계반영
		가설 분전함 수량 부족으로 문어발식 콘센트 사용 등 과부하로 인한 감전 및 화재	․현장 면적 및 작업 공정별 투입인원을 고려한 가설 분전함 설치계획 설계반영
		가설전기 접지봉 매설깊이 부족 및 접지시설 미설치로 인한 감전	․사용전력별 기준 접지저항이 지속적으로 유지 가능하도록 설치계획을 설계에 반영
		공사용 진입로	․공사장 차량의 주차구역과 운행하는 진입로 구분하여 계획서에 반영 필요
		가설전선 물기 접촉에 의한 감전	․가설전기 및 거치계획 설계반영
		이동식 크레인이 지반 지내력 부족으로 전도	․공사구간 지반조건 고려하여 장비의 전도 방지 조치 설계 반영 ․또한, 건물 주변의 주요 장비 운행 구간은 공사용 가설도로 설치를 설계에 반영하고, 특히 산업안전보건기준에 관한 규칙 제379조의 4개항(견고성, 울타리, 배수, 속도제한 표지) 준수
3	비계 공사	높이 31m이상 비계 구조검토 미 실시로 인한 전도 및 붕괴	․비계공사 시 붕괴 및 전도재해 예방을 위한 구조검토 후 설계반영 ․시스템비계 설계반영
		층고가 높은 공간 내부에 비계 설치하지 않고 사다리 등을 임시로 사용하여 마감작업 진행 중 추락위험	․내부비계도 시스템비계 설계 반영
		비계 조립 및 해체 시 사고위험	․비계 내 작업벌판, 안전난간대등 안전시설물 설계반영
4	칸막이 공사	리모델링 자재 및 칸막이 자재 운반 작업 중 전도 및 자재의 낙하	․현장 작업여건 및 장비 제원을 고려한 부재를 선정하여 설계반영
		조립 중 볼트 파단에 의한 전도 및 낙하	․리모델링 시 부착되는 부재에 따른 볼트 체결수, 볼트의 규격, 매립 깊이 등 고려하여 설계
		설치 중 판넬 전도	․칸막이자재 구조 검토를 통한 안전성 확보 ․고정방업, Bolt의 설치방법 등을 고려, 구조검토를 통한 안전성 확보
5	습식 공사 (조적, 미장, 방수)	수조, 피트 등 밀폐공간 내 도료, 유기용제, 방수제, 접착제 등 사용에 의한 질식 위험	․밀폐공간 내 방수 및 도장자애 등 유해가스 발생이 최소화 되도록 재료 선정하여 설계 반영 ․부득이 선정할 경우 물질안전보건자료 및 유해위험 안내
		수조, 정화조 등 밀폐공간작업 중 폭발위험	․밀폐공간 환기계획을 고려하여 설계 ․밀폐공간 방수 및 도장자재 등 인화성 ․물질 사용을 최소화 되도록 재료 선정하여 설계반영
6	석재 및 타일 공사	외부 석재용 비계의 전도 및 붕괴	․외부 석재 설치구간 시스템 비계 설계 반영 ․비계 내 작업발판 안전율을 반영한 허용하중을 고려하여 설계 반영 ․시스템비계 설치기준은 가설공사 (비계공사) 기준을 준하여 설계반영
		외부 석재 설치시 추락 및 낙하	․비계 내 작업발판, 안전난간대, 낙하물방지망 등 안전시설물 설계반영
7	창호 금속 공사	옥상 및 외벽, 슬래브 단부 등의 공사 중 추락	․층고, 외부작업공간 등을 고려한 작업방법을 선정하여 설계적용 ․추락방지를 위한 안전시설물 설계 반영
8	마감 공사	마감공사 시 인화성, 발화성물질 사용에 따른 화재 및 폭발 위험	․인화성, 가연성, 발화성물질의 사용이 최소화 되도록 재료선정 및 설계반영 ․화재/폭발예방대책(임시소방시설 등)을 설계 반영
9	부대 토목 공사	조경작업 중 수목 전도에 의한 협착	․수목 선정 시 장비제원, 작업방법 등을 고려 하여 설계반영
		포장시 작업 경로 및 지반상태 미확보에 따른 사고 위험	․포장 및 포설 작업시 작업경로의 충분한 폭 확보 및 지반상태 등 설계 반영
10	기타 사항	혹서기, 동절기 공사에 따른 건강장해 발생 위험	․혹서기, 동절기 공가 기간 고려하여 적정 공사기간 산정
		혹서기나 혹한기에 한냉 또는 온열질환 발생 우려	․산업안전보건기준에 관한 규칙 제79조에 따른 휴게시설 등을 설치하여 이상기후에 따른 건강관리 실시
11	기계 및 전기 공사	덕트, 트레이 등 작업공간 미고려한 설계로 협착	․트레이, 덕트, 배관 등 최소작업 공간 확보되도록 설계반영
		접지봉 및 접지시설 설계기준 미준수로 인한 감전	․사용전력별 기준 접지저항이 지속적으로 유지 가능하도록 설치계획을 설계반영
		저수조, 중수조, 축열조 등 협소한 장비(자재)반입구 이용 시 추락 및 낙하	․협소한 장소에 반입될 장비 및 자재 등을 고려하여 설계
		수조, 정화조 등 밀폐공간작업 중 질식 및 폭발 위험	․밀폐공간 환기계획 고려하여 설계 밀폐공간 내 방수 및 도장자재 등 유해가스 발생이 최소화 되도록 재료 선정하여 설계
		지하저수조, 소화저수조, 중수조, 축열조 등 밀폐공간으로 내,외부 이동시 가설통로 대신 사다리 이용하다가 추락위험	․별도의 점검통로 설치를 설계에 반영
12	작업발판 사용안전기준	- 이동식 비계 작업 ․비계의 전도를 방지하기 위한 아웃트리거 설치 ․작업발판은 전면에 걸쳐 빈틈이 없게 설치 ․비계의 최상부에 안전난간을 설치 ․작업자가 탄 채로 이동 금지 - 말비계 ․지주부재와 수평면의 기울기를 75도 이하로 하고 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것 ․말비계의 높이가 2미터를 초과하는 경우에는 작업발판의 폭을 40센터미터 이상으로 할 것 - 고소작업대 ․바닥과 고소작업대는 수평유지(STOPER) ․불시이동 방지를 위한 스토퍼 설치 ․작업자는 안전모 안전대 등의 보호구 착용 및 작업구역 통제 ․감전 사고 방지를 위한 작업감시자 배치 ․작업대에 정격하중을 초과하는 탑승 및 적재 금지 .	․2.0m미만 - 말비계 ․3.9m미만 - 이동식 비계 1단(1.7m) ․3.9m ~ 5.9m미만 이동식 비계 2단(3.4m) ․5.1m ~ 6.8m미만 고소작업대, 비계조립 권고 ※ 부득이할 경우 이동식 비계, 전도방지를 위한 별도 조치 필요 ․6.8m 이상 고소작업대,비계조립 권고 □상기 기준에 따라 현장내의 작업발판 사용 내용을 도식화 한다.
13	용접작업시 화재예방작업	□ MSDS 부착 □ 화재감시인 배치 □ 개인보호구 착용 □ 가연성물질 사전제거 □ 화기작업허가서 사전승인 □ 비상대피경로 유도등 설치 확보 (3.3kg A.B.C) □ 소화기 및 소화장비 비치 □ 사전 가스농도 측정하여 폭발 재해예방 □ 단열재설치구간 용접작업 시 불티방지포 사전설치 □ 경고 주의표지판 화기금 지 흡연금지 인화성물질 설치

3.2 분야별 설계지침

3.2.1 건축계획

1) 기본 지침

(1) 설계용역의 착수 시 설계자와 모든 관계자가 당해 설계용역의 목적에 대하여 분명한 인식과 확인을 하여야 한다. 설계용역의 목적은 모든 뒤따르는 설계의 결정에 기본이 되고, 우선순위에 의한 판단 기준이 되기 때문이다.

(2) 사업시행에 있어 각종 관련법규와 관할 행정관청의 조례, 규정, 자치법규 등을 검토하여 계획에 반영한다.

(3) 내부 공간 계획은 사용자 및 관객의 동선이 명확하여야 하며, 기능적으로 연계되고 효율적이며, 수용되는 제반 활동의 특성에 따른 소요 공간이 제공되어야 하며, 체계적인 가구 배치가 가능하도록 구성․계획되어야 한다.

(4) 내부마감 재료는 건물의 특성과 공간 및 사용자의 활동에 부합하여야 하며, 영구적이고, 내구적이며, 유지보수가 용이하고, 대중의 사용에 적합하여야 하며, 개․보수 시에는 기존의 마감재질을 손상하지 않는 것이어야 한다.

(5) 계약상대자는 치수, 재료, 건물 구성 요소의 설치와 관련하여 현재 건설 산업에서 사용되고 있는 표준적인 방법과 시공성을 채택하여 설계하여야 한다.

(6) 계약상대자는 수급으로 인하여 정상적인 공정을 방해하거나 공정 지연이 발생할 수 있는 건축 재료 또는 기타 요소로서 설계함을 피하여야 한다.

2) 건축일반

(1) 평면계획

① 공간이용의 효율성이 극대화된 배치계획을 고려한다.

② 적정한 여유 공간을 확보하여 상호유기적으로 사용이 가능하고 연속된 만남과 모임을 유도하여 구성원 간 커뮤니티를 형성할 수 있으며 사용자간 소통과 교류를 활성화하고 쾌적한 분위기를 조성할 수 있도록 계획한다.

③ 공간의 가변성을 확보하고 확장 및 변화 가능성을 고려한다.

④ 쾌적한 분위기를 조성하되 공간 효율이 극대화할 수 있는 공용공간 계획을 수립하여 Dead space가 발생하지 않도록 계획한다.

⑤ 사용자의 특성을 고려하여 각 시설에 대한 보안대책을 수립한다.

⑥ 기능별 명확한 구분은 하되 기능이 합리적으로 분리, 통합되도록 계획한다.

⑦ 일조 및 조망과 시각적, 기능적 효율성을 고려하여 미래지향적이고, 다양화된 창의적인 평면 형태를 계획한다.

⑧ 일반인에게 개방되는 공간 중 공용면적(복도, 홀 등)은 35%이상 확보하여 계획한다.

(2) 동선계획

① 보행동선의 원활한 소통이 이루어지도록 계획한다.

② 외부인이 이용하는 시설에 대하여 동선을 최대한 간결하게 계획한다.

③ 공동사용 부분은 혼잡이 발생되지 않도록 명쾌한 동선분리를 한다.

④ 중복도 구간의 채광 및 환기기능을 제고할 수 있도록 계획한다.

⑤ 가능하면 복도의 폭과 형상을 유지하여 막힌 복도로 오해가 발생하지 않도록 계획한다.

(3) 소음차단계획

① 공조실, 발전기실, 기계실 등 내부 소음과 진동이 발생할 우려가 있는 시설은 공연시설 및 스포츠교실과 이격배치 하는 등 건축계획 단계부터 차단할 수 있는 계획을 수립한다.

② 화장실 등은 내부 발생음을 고려하여 소음을 줄일 수 있는 방식으로 계획한다.

③ 건물 내/외부의 소음 및 진동에 의한 영향을 최소화할 수 있도록 적절한 방진, 방음을 고려하여 계획한다.

④ 공조 냉·난방시 소음을 최소화하도록 계획한다.

⑤ 상.하층의 층간소음을 최소화하여야 한다.

(4) 스마트 워크플레이스 계획

① 4차 산업혁명 시대 조직문화 일하는 방식의 변화가 요구됨에 따라 부합하는 방향으로 계획한다.

② 과학원이 가진 특성과 문화, 일하고 연구하는 방식과 공간활용에 대한 검토를 통해 최적의 해결책을 제시한다.

③ 조직의 생산성과 구성원의 근무 만족도를 향상시키는 소통·협업 솔루션을 제안한다.

④ ICT, IOT 등 기반 모바일 업무 환경과 공간활용을 위한 IT 기술을 제안한다.

⑤ 언제 어디서나 소통하고 협업할 수 있는 Cloud 업무환경을 제안한다.

⑥ 유지보수와 변화관리에 이르기까지 통합 품질관리 체계를 확보한다.

(5) 외부 벽체 및 창호계획(입면계획)

① 디자인, 보안, 안전성, 친환경인증 등을 고려하여 계획한다.

② 개방감과 세부공간의 기능 및 에너지 효율, 소음방지 등을 고려하여 계획한다.

③ 과학원의 정체성 및 이미지를 표현할 수 있는 입면계획 아이디어를 제시한다.

(6) 환경 그래픽(Signage)

① 과학원의 이미지 제시 및 미래지향적 위상 제고할 수 있도록 계획한다.

② 각 공간을 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 시·지각적 인지성이 높힐 수 있도록 계획한다.

3) 주요 공간별 계획

(1) 기본사항

① 과업지시서 제시된 기준과 동등수준 이상의 성능이 되도록 계획한다.

② 각 분야의 기능(건축, 구조, 전기통신, 공조, 조명, 소방 등)이 서로 연계되어 성능발휘에 문제가 발생하지 않도록 계획한다.

③ 시스템은 편리한 시공, 사후관리가 용이하도록 계획한다.

④ 공공성 확보방안으로 제시된 로비 내 간편 체력측정소 개방을 위해서 보안이 필요한 시설과 분리하여 일반인인 접근 가능한 로비와 홀(공용공간)을 계획한다.

(2) 업무공간

① 기존의 폐쇄적이고 위계적인 공간에서 협업과 소통, 창의성이 발휘될 수 있는 개방형 공간을 계획한다.

② 파티션·칸막이 등 물리적 장벽을 최소화 하여 조직개편, 업무방식 변화에 유연하게 대응하도록 계획한다.

③ 회의실은 이동이 가능한 구조물 및 가구 등을 이용하여 회의의 목적 및 규모에 따라 공간 배치가 자유로운 창의적 공간을 계획한다.

④ 집중 업무공간, 폰부스, OA실(프린트, 복합기, 파쇄기 등), 개인 사물함 설치 공간, 소통·휴게공간, 공용 비품창고 등을 계획하여 공간 활용을 극대화 한다.

(3) 식당

① 양호한 기존 운영되던 식당의 시설 및 운영방식은 유지하고, 스페이스프로그램에 제시된 면적은 현재 과학원 청사에서 운영 중인 식당 면적 이상으로 제시되었으나, 과업 수행시 발주처와 협의하여 합리적인 면적 및 운영을 계획한다.

② 충분한 환기와 채광을 확보하여 음식냄새 및 조리 시 발생하는 소음 등이 건물 내로 확산되지 않고 쾌적한 시설이 되도록 계획한다.

③ 내부 직원 및 외부 방문객 식사를 가능하게 하며 식사시간 이외에는 다목적 공간으로 활용할 수 있도록 계획한다.

(4) 도서관

① 다양한 구성원 및 이용자들의 방문을 고려한 동선·배치계획을 제시한다.

② 소음확산 방지를 위하여 열람공간 등에는 고차음 창호 및 흡음재 등의 적용을 반영한다.

(5) 전시/체험실

① 주동선과 인접 배치하여 방문객이 자연스럽게 전시품을 접하고, 체험할 수 있도록 계획한다.

② 로비 또는 홀과 연계하여 개방형 공간으로 계획한다.

③ 방문객이 대기할 수 있는 공간으로 계획한다.

(6) 생리학실험실

① 생화학실험실의 환기 및 급·배수 적용한다.

② 일체형다중환경구현장치 반입을 위한 외부 벽체 및 창호 철거 및 복구 계획을 수립한다.

③ 일체형다중환경구현장치에 필요한 옥외 탱크 설치 계획을 수립한다.

④ 25미터 직선거리의 기초체력측정을 위한 공간을 계획한다.

⑤ 서전트 점프측정을 위한 층고를 확보하여야 한다.

(7) 역학실험실

① 동작분석(지면반력기)을 위한 마루 제작 및 설치를 계획한다.

② 분석을 위한 카메라 설치를 위한 층고를 확보하여야 한다.

(8) 스포츠공학실험실

① 분석을 위한 카메라 설치를 위한 층고를 확보하여야 한다.

② 공장식은 3D 프린터, 레이져 커팅기등 운영을 위한 공간으로 환기설비를 계획한다.

(9) 스마트 컨퍼런스룸

① 회의 및 행사 진행을 보조하기 위한 영상실, 조명실, 음향 등의 음향조정실과 무대준비실을 별도로 계획

② 회의실 용도에 적절한 음향조건이 갖추어지도록 마감 재료를 선택하고, 잔향설계 등을 통한 쾌적한 음환경이 확보될 수 있도록 계획 후 음향전문가로부터 검증한다.

③ 실 환경에 적정한 공계계획을 수립한다.

④ 스마트 통합제어시스템을 구축한다.

(10) 화장실

① 화장실의 이용에 있어 장애인의 이용 및 통행을 수월하게 계획한다.

(11) 설비시설에 대한 지침

① 냉난방설비는 소음 및 진동이 발생하지 않도록 개선하고 필요 냉난방부하를 고려하여 계획한다.

② 환기구는 외기의 역류 및 눈비가 들어오지 않도록 설치한다.

③ 소화 및 방화설비에 관해 법적으로 필요한 부분은 발주처와 협의하여 개선.

(12) 외부 시설에 대한 지침

① 현관 입구, 경사로 등은 잘 미끄러지지 않는 재료를 사용한다.

② 보행자 출입구에 무단차 계획을 통해 교통약자 등의 접근성을 확보한다.

③ 리모델링 대상건물과 인접한 K아트홀을 이용하는 보행자를 고려한 보차분리계획 수립한다.

④ 일체형다중환경구현장치에 필요한 옥외 탱크 설치로 인한 외부공간계획을 수립한다.

⑤ 외부로의 진출입 계획이 필요시 이를 위한 창호계획에 대응하여 외부공간계획을 수립한다.

⑥ 옥상 방수시스템을 점검하고 누수가 있을 경우 방수공법 검토비교를 통해 설계에 반영한다.

3.2.2 기계설비(기계소방 포함)

1) 설계지침

(1) 설계 기본방향

① 건축, 전기 등 관련된 타 공사와 긴밀한 협조 하에 건축물의 각 구성요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 하여야 한다.

② 이설이 요구되는 배관 등은 건축 및 구조분야와 협의하여 이설하여야 하며 공연장의 냉난방성능을 개선하기 위하여 최상의 방안을 적용하여 설계하여야 한다.

③ 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 설비방식을 추구하고, 특히 기자재 선정 시 에너지이용합리화법에

의거 고효율 기자재로 인증된 제품을 우선 고려하여 선정한다.

④ 보수, 유지 관리가 용이하여야 한다.

⑤ Life Cycle Cost를 고려하여 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비 방식을 고려한다.

⑥ 자동제어와 컴퓨터 제어에 의한 운전관리를 통하여 업무효율의 극대화와 인력절감을 기한다.

⑦ 진동 및 소음을 최소화하여 실내 근무자들에게 쾌적한 환경을 유지시켜주어야 한다.

⑧ 수질오염이나 대기오염의 억제나 방지에 대한 대책을 고려한다.

⑨ 신기술, 신공법의 적극적 반영.

⑩ 관계 제 법규의 규정을 준수한다.

(2) 열원설비(냉․난방)

① 에너지의 합리적 이용을 위한 시스템 검토선정

② 부분 부하운전 및 대수제어에 대비한 시스템 구성

③ 중앙집중식 냉난방 시스템 설비 검토

(3) 공기조화설비

① 조건별(부하 특성별, 사용 시간별)로 조닝(Zoning)을 계획하여 제어할 수 있는 공조방식 채택

② 부하 변동에 적절히 대응할 수 있는 자동제어 시스템 적용

③ 결로 및 소음방지 대책과 실내 쾌적한 환경조성 등을 종합적으로 검토

(4) 환기설비

① 환기목적에 적합한 환기방식 채택(실내 공기질 조건을 만족시키는 설비로 적용)

② 기능실의 용도를 고려한 환기계통의 분리

③ 기계 환기로 인한 동력소모를 줄일 수 있도록 자연환기 방법 적극 활용

④ 악취 냄새가 날 수 있는 기능실(주방, 식당, 화장실 등)은 부압상태 유지

(5) 위생 설비

① 급수, 급탕, 위생설비에는 최신형 절수형 기기를 채택한다.

② 보수, 유지가 쉽고 위생적인 재질을 선택 사용하여야 하며 소음이 적고 결로 및 동파방지를 고려한 시스템을 선정

③ 건물내부 오, 배수는 가능한 자연배수 되도록 설계.

④ 장애인 화장실 위생기구는 장애인 관련법에 의한 설치기준 준용

(6) 도시가스 설비(필요시)

① 도시가스사업법 및 가스공급회사의 공급규정에 의한 공급방식 검토

② 도시가스 인입지점은 현장을 조사하고 관할 도시가스 공급회사와 협의 후 결정

③ 가스사용 기자재 선정 시에는 공급가스의 종류 및 압력 등에 적합한 설비를 채택

④ 도시가스 누출 시 경보음 및 자동 차단장치 채택

(7) 소화 및 방재설비

① 화재 시 인간의 행동특성과 피난동선을 고려한 소화설비의 적정배치

② 건물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합한 시스템 채택

③ 각 설비는 중앙감시반에서 조작, 감시 및 유도가 가능하도록 설계

2) 설계도서 작성

(1) 설계도면 작성

① 도면의 내용에 있어 다음 사항을 상세히 명기하여 시공 및 적산에 용이하도록 작성하여야 한다.

- 각부 치수의 정확한 표기

※ 치수의 단위는 (㎜)를 원칙으로 하고 특수한 경우에는 ㎝, m를 사용 할 수 있으며, 장비의 단위는 표준규격으로 명확히 표시하여야 한다.

- 각종 사용자재의 설치 상세도 작성 후 관련 평면도에 명기

- 각종 자재의 품질, 규격, 형태의 표시

- 각종 설비 및 구조연결 부위의 위치, 접합 방법, 이음 길이 등을 명기

- 각종 부착물 및 부품에 대한 명시

- 특수공법에 대한 공인기관의 기술검토 보고서 첨부 및 설명서(상세도)의 작성

- 도면 이해를 위한 주의사항 및 시공시 유의사항을 명시

- 부호, 방향 KEY PLAN, GRAPHIC SCALE, ROOM NAME등

- 계획고, 깊이, 구배, 연장 등 표시

- 계통 설명도

- 수량 집계표

- 가구에 대한 스펙리스트 작성

- 기타 관계규정에 따라 요구되는 사항을 명기

② 설계도면에는 도면 하단에 전문분야별로 참여한 책임 또는 참여기술자의 확인 및 서명날인을 하여야 한다.

(2) 공사시방서

① 시방서는 국토교통부 제정 표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하여 작성하되, 공사의 특수성, 건물여건, 공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능, 규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술하여야 한다.

② 특수공법 및 특수자재로써 국내 관련 규정이 없을 때에는 그 품질, 규격 및 시공방법에 대하여 외국의 기준을 적용할 수 있으나 관련사항을 충분히 검토 후 작성하여야 한다.

③ 사용자재에 있어서는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용하여야 한다.

(3) 공사내역서

① 공사비에는 철거비, 시운전비(전기, 기계)등을 포함하여 내역서에 표기하여야 한다.

② 내역서 비고란에 일위대가표와 해당코드 번호를 필히 기록하고 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록하여야 한다.

③ 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련자료를 인용할 수 있으나, 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안 되어야 한다.

④ 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

⑤ 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하되, 관련기준 등을 참조하여 작성한다.

⑥ 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용할 때에는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

⑦ 수량의 산출은 건설교통부 발행 적산요령을 기준으로 산출하되, 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 및 부위별로 작성 집계한다.

⑧ 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성한다.

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법시행령, 동법시행규칙

- 재무회계 예규

- 기타 관련법규 및 기준

3.2.3 전기설비(전기소방 포함)

1) 설계지침

(1) 설계 기본방향

① 경제성, 기능성 및 안정성이 있고 상호 호환성이 있도록 시스템 계획

② 건축, 기계 등 관련된 타 공사와 긴밀한 협조하여 건축물의 시설기준, 운영계획, 추진 방향 등을 면밀히 검토하여 각 구성요소가 서로 원활하고 충분한 기능을 유지할 수 있도록 계획하여야 한다.

③ 시설장비 증설에 따른 전력용량을 검토하여야 하며 각 장비의 전원이 서로 영향을 받지 않도록 분리하여 설계하여야 한다.

④ 보수, 유지관리가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경 및 개․보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

⑤ 에너지 절약을 극대화할 수 있는 최적 설비방식을 추구한다.

⑥ 관련 제반 법규의 규정을 준수 할 것.

⑦ 공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공 범위를 명확히 구분하고 관련도면에 명기할 것

⑧ 각종 실험실에서 사용하는 실험, 측정 기기의 전기 용량 및 기기 배치에 따른 전원공급 계획을 수립하여 설계에 반영한다.

(2) 전기설비 일반

① 전력간선설비

a. 간선의 굵기는 허용전류, 전압강하, 기계강도, 단락 시 허용전류, 단락용량, 접지저항 등을 고려하여야 한다.

b. 간선설비는 안정성, 효율성 및 장래 부하설비의 증설을 고려하여 간선의 구성 및 용량을 결정하여야 한다.

c. 배전전압은 3상 4선식 380V/220V로 계획하고 간선의 길이는 최단거리가 되도록 한다.

d. 건물 전체 전기용량을 산정하여 동시사용률을 감안한 수전설비 용량의 적정성을 검토한다.

② 동력설비

a. 동력제어반과 각 기기의 평면배치는 조화성을 고려 할 것

b. 동력배관은 배관 이격거리를 고려하여 설계할 것

c. 제어반, 배전반, 전동기 등의 접지선 굵기는 충분토록 고려할 것

③ 조명설비

a. 건축물의 각 실 용도에 적합한 광원과 등기구 종류와 각 실에 맞는 적정조도로 설계 할 것

b. 에너지이용합리화법 규정에 의한 「고효율 에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정」에 적합한 설계 적용

c. 조명은 에너지 절약을 고려하고 각 구역별 패턴별로 구분하여 중앙조명제어반에 의해 점멸이 가능하도록 구성 검토

d. 매입 조명기구의 설치 위치에 타 설비 또는 덕트 배관 등 장애물을 감안하여 충분한 설치공간을 협의하여 확보할 것

e. 가급적 조명기구 종류를 단순화하여 준공 후 유지보수비 절감 및 자재확보의 편의성을 고려할 것

④ 전열설비

a. 각 실의 사용기자재를 정확히 파악 실별, 용도별로 구분하여 전원이 공급되도록 할 것.

b. 일반용의 수구는 220V 접지형을 사용할 것.

c. 수구의 사용전압이 다를 경우 사용자가 쉽게 구분하여 사용이 가능하게 분류할 것.

d. 수구부하의 용량값은 150VA/ EA로 하며 분기회로는 용량의 80%를 초과하지 않도록 할 것.

⑤ 소방설비

a. 소방법령 및 건축법령 등 기타 법령에 정해진 제반 설비를 검토하여 설치

b. 비상방송을 겸한 방송설비는 화재수신기와 연동하여 비상시 상용방송을 차단시킬 수 있는 회로를 구성 할 것

c. 유도등 및 유도표지의 설치대상과 장소가 적합하게 할 것

d. 유도등 간의 배선은 3선식으로 하며 배선은 내열전선을 사용토록 할 것

e. 비상조명등 설치대상 중 면제 또는 누락부분에 해당되는지 여부를 확인

2) 설계도서 작성

(1) 일반사항

① 설계도서는 수배전, 전등, 전열등의 공사별로 구분하여 작성하며 그 구분이 불분명한 경우에는 발주기관의 지시에 따른다.

② 도서별 표기내용에 있어서 기본설계도서와 실시설계도서의 내용을 함께 명시하였으므로 설계도서 작성시 참고한다.

③ 설계도서에는 누락부분과 상반된 설계내용이 나타나지 않도록 정확하게 작성하되 알기 쉽고 명료하게 작성하여야 한다.

(2) 시방서 작성

① 공사시방서는 일반시방서와 특기시방서로 구분하여 작성하고 각 공종별 표준시방서(국토교통부 제정)를 준용하여 동등이상의 성능이 나타날 수 있도록 작성하여야 하며, 유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비 등 유지관리 방법을 제시하여야 한다.

② 전 공정을 단계별, 분야별, 공정 순으로 공사시공자(기술자 및 기능공) 및 감독관이 알기 쉽도록 상세히 세부적으로 작성한다.

③ 해당공종 착수 전 시공 및 감리원의 설계도서 검토보고 의무화(부실공사예방)

④ 하자보수 만료와 관계없이 부실시공 또는 시공상 하자에 대한 전면 재시공 등의 조치방법을 명기한다.

⑤ 공사의 범위, 공사기간, 기타 필요한 시공조건 등을 설명한다.

⑥ 각종 기자재의 특성, 성격, 방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단 KS등의 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등을 표시할 수 있다

⑦ 도면에 표기하기 힘든 내용의 명칭, 주요자재의 종류, 기기의 설치기준, 제작 설치 방법 및 기준, 주의사항 등 특수한 사항은 특기시방서에 상세히 기입한다.

3.2.4 통신설비

1) 설계지침

(1) 설계 기본방향

① 경제성, 기능성 및 안정성이 있고 상호 호환성이 있도록 시스템 계획한다.

② 건축, 기계 등 관련된 타 공사와 긴밀한 협조 하에 건축물의 시설기준, 운영계획, 추진 방향 등을 면밀히 검토하여 각 구성요소가 서로 원활하고 충분한 기능을 유지할 수 있도록 계획하여야 한다.

③ 보수, 유지관리가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경 및 개․보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

④ 에너지 절약을 극대화할 수 있는 최적 설비방식을 추구한다.

⑤ 관련 제반 법규의 규정을 준수한다.

⑥ 공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공 범위를 명확히 구분하고 관련도면에 명기한다.

(2) 통신설비 일반

① 전화교환 및 구내통신 설비

a. 구내 통신선로설비에는 인입 국선의 수용, 구내 회선의 구성 및 단말장치 등의 증설에 지장이 없도록 충분한 회선을 확보할 것.

b. 기존건물 통신설비 계통도를 검토하고 접속점의 위치는 관리자와 협의하여 결정한다

② 방송, CATV, TV공시청 설비

a. 일반방송(안내방송, BGM)은 비상시 화재수신반과 연동하여 비상방송이 가능하도록 설계 한다

b. 기존건물 계통도를 확인하고 접속점의 위치는 관리자와 협의하여 설계에 반영한다.

2) 설계도서 작성

① 설계도서는 구내통신시설, 방송시설, 종합유선방송시설, CCTV설비, 소방설비 등 공사별 구분하여 작성하며 그 구분이 불분명한 경우에는 발주기관의 지시에 따른다.

② 도서별 표기내용에 있어서 기본설계도서와 실시설계도서의 내용을 함께 명시하였으므로 설계도서 작성시 참고한다.

③ 설계도서에는 누락부분과 상반된 설계내용이 나타나지 않도록 정확하게 작성하되 알기 쉽고 명료하게 작성하여야 한다.

④ 시공자가 이해하기 쉽고 정확하게 시공할 수 있도록 상세도면을 빠짐없이 작성하여야 한다.

[참고] 조닝 및 배치계획 예시안

※규모검토 및 합리적 사업실행을 위한 사전검토 예시안으로서 제안자가 자유롭게 변경·제안 가능

▮프로그램 조닝 방향 (예시)

▮배치계획(안) (예시)

Ⅳ

성과품

작성 및 납품

4.1 작성

4.2 납품

Ⅳ. 성과품 작성 및 납품

4.1 작 성

1) 관련법규 및 제반규정 준수

(1) 건축법 및 건축사법, 건축물관리법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

(2) 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

(3) 건설기술진흥법

(4) 산업안전보건법

(5) 전기공사업법 등 관련 규정 및 기준

(6) 정보통신공사업법 등 관련 규정 및 기준

(7) 소방관련 규정 및 기준

(8) 산업표준화법 관련규정 및 기준

(9) 폐기물관리법 관련 규정 및 기준

(10) 에너지이용합리화법

(11) 수도법 및 하수도법, 환경정책기본법 등 관련규정 및 기준

(12) 장애인․노인․임산부등의 편의증진 보장에 관한 법 등 관련규정 및 기준

(13) 국토교통부 제정 표준시방서

(14) K․S기준

(15) 공공기관 에너지지용 합리화 추진에 관한 규정

(16) 기타 정부관련 법규 및 남양주시 조례 방침 등

2) 실시설계 보고서

(1) 보고서는 제출문과 참여기술자 명단을 수록한다.

(2) 발주기관의 지시사항, 각종 회의록, 설계자문회의 검토사항 등에 대하여 내용, 조치 또는 설계반영내용 등을 정리하여 보고서에 부록으로 삽입한다.

3) 설계도면

① 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

② 도면의 내용에 있어 다음 사항을 상세히 명기하여 시공 및 적산에 용이하도록 작성하여야 한다.

③ 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

④ 도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

⑤ 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부 확인 후 서명 또는 날인하여야한다.

⑥ 설계도면에는 필요한 경우 사용재료의 종류 및 강도, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

⑦ 설계도면에는 해당도면과 주요 관련 도면들의 번호 및 도면명을 표기한다.

⑧ 모든 도면은 CAD 시스템을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD-ROM 또는 USB에 담아 제출한다.

4) 계산서 (해당하는 사항에 한함)

(1) 구조계산서, 냉난방 계산서, 기계설비용량 계산서 등

(2) 구조계산서 작성에 관한 사항은□건축물 구조계산서 작성 및 검토요령□에 의거 작성하여야 한다.

5) 유지관리지침

유지관리지침은 다음과 같은 사항을 포함하여 공사완료 후 유지관리에 필요한 유지관리 지침서를 각 분야별로 상세하게 작성한다.

① 개 요 : 설계방법, 사용자재, 기타

② 유지관리시설 : 시설의 종류, 목적, 사용방법

③ 점 검 : 주요 점검항목, 점검방법

④ 보수방법 : 건축마감, 기계설비, 전기설비 등

6) 공사시방서

(1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 발주기관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

(2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세사항

② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

④ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

⑤ 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

⑥ 발주기관과 계약상대자(시공자) 사이의 책임범위 및 한계

⑦ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

⑧ 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세사항

⑨ 기타 주요공사 사항

7) 설계예산서

① 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서로 작성한다.

② 노임기준은 당해연도 공사노임단가를 기준한다.

③ 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 상의하여 1～2개 업체  이상의 견적서를 기준으로 적용할 수 있다.

④ 설계예산서는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙에 의거 작성한다.

8) 예정공정표

① 예정공정표는 반드시 Cpm/ PERT 기법으로 설계원도 및 회관진에 작성하고, A3규격으로 축소하여 제출한다.

② 공사기간 산정시 태풍, 혹한 등으로 인한 작업 불능일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

4.2 납 품

1) 성과품 납품시기

(1) 성과품의 납품은 실시설계에 대한 가납품(인쇄본 등) 및 본납품(제본)으로 구분한다.

(2) 계약상대자는 용역기간 중 각종 심의 및 자문 등 필요한 도면 및 서류를 최소 3일전까지 제출하여야 하며, 최종성과품은 과업수행 종료일에 납품하여야 한다.

2) 성과품의 종류 및 납품부수

납 품 목 록	규 격	수 량	비 고
설계용역 최종보고서	A4	4
구조계산서	A4	4	필요시
공사시방서	A4	4
설계내역서	A4	4	공내역서 별도제출
일위대가표	A4	4
수량산출서	A4	4
단가산출서	A4	4
설계도면	A4	5	반책제본
각종 설계계산서	A4	4
예정공정표	A4	4
행정절차 이행에 수반한 자료		4	발주기관이 요구한 자료 및 각종 심의, 심사, 인허가등
성과품 모두가 기록된 USB	-	4	도면 pdf파일 포함

※ 각 공종별 제출 / 제출 시기가 도래하면 발주처와 협의하여 합본 등 결정

※ 『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부 고시 제2020-635호)』 별표2 도서작성

기준에 의거 작성

※ 공사발주를 위한 공내역서는 한국스포츠정책과학원에서 요구하는 수량만큼 제작 납품하여야 하며 이에

소요되는 경비는 용역수행자가 부담한다.

※ 설계도서 중 설계도면과 시방서는 USB 등으로 내역서 및 일위대가표는 조달청에서 시설공사  응용프로그램으로 선정한 프로그램으로 작성 후 프로그램 상호간 호환포맷인 텍스트파일(TXT)로 변환된 자료로 제출하여야 한다.

【 별첨】개인정보 수집 및 이용 동의서(참여인력 전원 제출)

개인정보 수집 및 이용 동의서

‘실내민간 체육시설 고용지원사업 교육 위탁용역‘ 을 위해 제출한 사업계획서 상의 개인정보 보유 및 활용을 위하여 개인정보보호법 제15조 제1항 제1호, 제17조 제1항 제1호, 제23조 제1호, 제24조 제1항 제1호에 따라 아래와 같이 개인정보의 수집‧이용에 관하여 귀하의 동의를 얻고자합니다. 개인정보 수집 동의를 거부하실 수 있으며, 다만 이 경우 참가신청이 제한될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

수집‧이용목적	개인정보 수집항목	개인정보의 수집 및 이용 목적	개인정보의 보유 및 이용 기간	동의 여부
선정평가 및 사업운영‧관리	- 성명 - 소속/ 직위 학력/ 경력 - 연락처/ 이메일	본인확인, 공지사항의 전달, 사업정보 제공 등	사업 신청일로부터 5년까지	( ) 동의함 ( ) 동의안함

※ 개인정보보호법에 의거, 개인정보 수집 및 이용 동의서는 필수 제출해야 함

2021년    월    일

참여인력 :              (서명)

참여인력 :              (서명)

참여인력 :              (서명)

국민체육진흥공단 이사장 귀하

【 별첨】보안각서

보 안 각 서

1. 계  약  명  :

2. 계약일자 :

3. 착수일자 :

4. 완료예정일  :

5. 계 약 금 액  : 금 원정(금 원정)

본인은 상기의 계약을 이행함에 있어 사업에 관한 내용을 보호하기 위하여 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 계약 과업수행의 모든 사항이 서울올림픽기념국민체육진흥공단의 중요 시설임을 인식하고 과업수행 중 취득한 모든 정보가 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 계약을 이행함에 있어 과업수행 과정에서 취득한 정보 또는 기밀사항을 기획재정부 계약예규의 ‘기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무’에 의거 과업수행 기간의 전후를 막론하고 일체 외부 또는 관계되지 않은 내부직원 등에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 과업수행과 관련하여 취득한 사항을 누설하거나, 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 손해배상 책임을 지고 관계법규에 의거 법적 책임을 진다.

4. 본인은 대표계약자로써 공동도급업체 및 하도급업체에 대해서도 보안확약서를 징구하여야 하며, 공동도급업체 및 하도급업체가 본 각서에 대한 사항을 위반하였을 경우 동일한 책임을 진다.

5. 본인은 본 과업수행 종료 이후라도 과업수행 과정에서 취득한 정보 등에 관하여 발주기관이 의견 제출 등을 요청할 경우에는 이에 적극 협력한다.

6. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 도서 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

7. 본인은 본 사업 추진의 사실 및 성과가 귀 기관에 의하여 적법하게 공개된 경우라고 하여도 공개된 범위 이외 또는 미공개 부분에 대해서는 제2항을 준수한다.

20  년   월   일

	계 약 자 : 주 소 : 대 표 자 : 0 0 0 (인)

서울올림픽기념국민체육진흥공단 이사장 귀하