2022년 스튜디오큐브 무대기계장치 유지관리 위탁용역 과업지시서 (한국콘텐츠진흥원 대전분원)

2022.  04.

1. 용역명 : 2022년 스튜디오큐브 무대기계장치 유지 관리 위탁용역

2. 목적

스튜디오큐브 무대기계 설비의 원활한 운영을 위하여 상시 운영체제구축 및 설비의 수명연장, 안전사고 예방을 목적으로 유지보수 용역계약을 체결하여 스튜디오 운영 무대기계 관리에 만전을 기하기 위함.

3. 과업범위

가. 유지관리 범위

1) 스튜디오큐브내 설치된 무대기계장치 시설물(상부에 설치) 및 콘솔⋅PLC 제어시스템 등 부속 설비

2) 스튜디오 내 조명설비(디머, 콘솔, 조명설비 및 DMX 등)

구분	스튜디오B	스튜디오D	스튜디오E
유지관리 수량	286	211	111

나. 유지관리 기준

구 분	분 야	횟수(년)	인 원	기 간	비 고
무대설비 정기점검 (B 동)	기계	1회	고급기술자 1인 중급기술자 1인 초급기술자 1인	4일	일정 별도협의
	조명	1회	고급기술자 1인 초급기술자 2인	2일	일정 별도협의
무대설비 정기점검 (D, E 동)	기계	1회	고급기술자 1인 중급기술자 1인 초급기술자 1인	4일	일정 별도협의
	조명	1회	고급기술자 1인 초급기술자 2인	2일	일정 별도협의
긴급점검 / 수시점검	기계, 조명	요청 시	고급기술자 1인 초급기술자 1인	1~2일	(긴급점검) 6시간 이내 도착

4. 과업기간 : 게약체결일로부터 ~ 2022.12.31

5. 참가자격

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조(경쟁입찰의 참가자격)와 같은 법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)에 의한 유자격자로서 소정의 서류를 구비하여 입찰 등록을 마친 사업자.

- 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록 규정에 따라 입찰 마감전일까지 나라장터(G2B 시스템)에 무대장치 제조물품(세부품명번호 10자리 3022109901)  또는 무대시설 안전진단전문기관(업종코드 1535) 자격을 등록한 업체

나.  중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(이하 판로지원법) 제8조의 2에 해당하지 않는 자로서 중소기업 범위 및 확인에 관한 규정에 따라 발급된  소기업 · 소상공인 확인서(이하 확인서)를 소지한 자이어야 합니다.

(다만, 판로지원법 제33조 제1항에 의거 중소기업자로 간주되는 특별법인도 해당  입찰참가 자격이 있음)

6 일반적용 범위

가. 본 과업지시서는 스튜디오큐브 무대장치 유지관리 위탁용역을 수행하기 위한 필요한 사항을 규정한다.

나. 본 용역을 수행함에 있어서 법령 또는 별도로 정한 규정 및 특이한 사항을 제외하고는 본 과업지시서에 의하여 시행하여야 한다.

7. 용역기술자의 등급기준 및 자격 범위

기 준 구 분	기술자격 및 경험기준	학력 및 경험기준
기술사	- 기술사
특급 기술자	- 해당 전문분야의 관련 기사 자격을 가진 사람으로서 해당 전문 분야의 관련 업무를 10년 이상 수행한 사람 - 해당 전문분야의 관련 산업기사 자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 13년 이상 수행한 사람	- 박사학위를 가진 자로서 3년 이상 해당 기술 분야의 업무를 수행한 자 - 석사학위를 가진 자로서 9년 이상 해당 기술 분야의 업무를 수행한 자 - 학사학위를 가진 자로서 12년 이상 해당 기술 분야의 업무를 수행한 자 - 전문대학을 졸업한 자로서15년이상 해당 기술 분야의 업무를 수행한 자
고급 기술자	- 해당 전문분야의 관련 기사 자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 7년 이상 수행한 사람 - 해당 전문분야의 관련 산업기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 10년 이상 수행한 사람	- 박사학위를 가진 자 - 석사학위를 가진 자로서 6년 이상 해당 기술 분야의 업무를 수행한 자 - 학사학위를 가진 자로서 9년 이상 해당 기술 분야의 업무를 수행한 자 - 전문대학을 졸업한 자로서 12년이상 해당 기술 분야의 업무를 수행한 자 - 고등학교를 졸업한 자로서 15년이상 해당 기술 분야의 업무를 수행한 자
중급 기술자	- 해당 전문분야의 관련 기사 자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 4년 이상 수행한 사람 - 해당 전문분야의 관련 산업기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 7년 이상 수행한 사람	- 석사학위를 가진 자로서 3년 이상 해당 기술 분야의 업무를 수행한 자 - 학사학위를 가진 자로서 6년 이상 해당 기술 분야의 업무를 수행한 자 - 전문대학을 졸업한 자로서 9년 이상 해당 기술 분야의 업무를 수행한 자 - 고등학교를 졸업한 자로서 12년이상 해당 기술 분야의 업무를 수행한 자
초급 기술자	- 해당 전문분야의 관련 기사 자격을 가진 사람 - 해당 전문분야의 관련 산업기사자격을 가진 사람으로서 2년 이상 해당 전문 분야의 관련 업무를 수행한 사람	- 석사학위를 가진 자 - 학사학위를 가진 자 - 전문대학을 졸업한 자 - 고등학교를 졸업한 자로서 3년 이상 해당 기술 분야의 업무를 수행한 자

8. 용역업무 내용

가. 정기점검

1) 년 2회 관리조건에 따른 계약 목적물에 대한 전반적인 무대기계 점검(기계⋅

전기)을 발주처에서 지정한 날짜에 실시하고 무대기계시설이 안전하고 장애 없이 운용될 수 있도록 최선을 다해야 한다.

2) 본 점검은 공연법에 충족하여야 하며 필요한 보수작업을 포함해야 한다.

3) 매 점검 후에는 작업 현장 및 주변 환경을 깨끗이 원상복구 하여야 하고 정량

화한 점검결과 보고서 3부와 점검내용 일체가 포함된 USB 2개를 30일 이내에        제출하여야 한다.

나. 긴급점검

1) 발주처의 요청시 게약상대자는 6시간 이내에 현장에 도착하여야 한다

2) 신속하게 문제의 원인을 파악하고 정상동작을 위한 보수를 하여야 하며, 작업이 종료된 즉시 보고서를 작성하고 제출하여야 한다.

3) 지진, 낙뢰, 수재 등 천재지변에 의한 장애 발생시.

다. 안전관리교육

계약상대자는 유지보수 계약 이후 전문기술자로 하여금 관리자 교육을 1회 이상 의무적으로 실시하여야 하며, 발주처의 요청이 있을 시 수시 교육을 실시 하여야 한다

9. 용역의 착수 및 보고

가. 과업수행계획서 제출

* 계약상대자는 계약일로부터 14일 이내에 다음 사항이 포함된 과업수행계획서(착수서류)를 작성 진흥원에 제출하여 승인을 받아야 한다.

1) 유지보수 관리용역 예정 공정표

2) 착수계, 과업수행 계획서

3) 인력투입 계획서

4) 기타 담당자가 요구하는 사항

나. 업무협의 및 공정보고

1) 계약상대자는 본 과업 착수 후 수행일정 계획에 따라 과업을 수행하여야 한다.

2) 본 과업 수행간 점검 및 보수일정은 스튜디오 대관 일정 등을 고려하여 발주처와 상호 협의하여 수행한다

3) 정기점검 시 30일 이내, 정기 안전진단 후 문제발생에 따른 보완 조치를 하였을 경우에는 20일 이내에 점검보고서 3부와 점검보고서 내용을 담은 USB 2개를 제출하여야 한다.

10. 정기점검 및 유지보수 관리용역 주요 항목

가. 구동부 및 조작반 주요 항목

검사부위	검 사 기 준	검 사 범 위	검사방법
1. 와이어 로프	① 와이어로프는 활차 및 보조 롤러로부터 이탈되지 않을 것	주 드럼 또는 권상 드럼에서 장치봉까지의 상태와 주 드럼에서 평형추 사이의 상태	육안
	② 로프 끝단의 매듭부위는 풀림이나 이완이 없을 것	장치봉 및 평형추 틀, 권상 드럼의 상태	육안
	③ 와이어로프 외관에 부식, 소선파단, 마모, 소선돌출 및 풀림, 변형, 직경감소 등의 결함이 없을 것	와이어로프의 이송 구간	육안 촉수
	④ 와이어로프와 주변 기구물, 구조물과의 의도되지 않은 간섭이 없을 것	와이어로프의 이송 구간	육안 촉수
2. 활차	① 로프의 이탈이 없고 활차 지지대에 변형, 파손, 산화 등의 외관 결함이 없을 것	각 활차 및 활차 지지대의 상태	육안
	② 이상회전, 소음, 진동이 없을 것	활차의 결손, 균열, 마모, 회전상태 및 급유상태	육안 청음
	③ 활차 지지대의 체결요소에 풀림이 없을 것	활차 지지대를 고정하는 체결볼트 및 너트, 용접부	육안 촉수
	④ 활차 홈 및 표면에 날카로운 모서리, 와이어로프에 의한 마모(wire rope printing)가 발생하지 않을 것	활차의 홈 및 표면의 외관상태	육안 촉수
3. 장치봉 (batten)	① 국부적으로 휨이 없고 하중이 집중 되어있지 않을 것	매달림 기구의 하중 분포	육안 촉수
	② 강관 고정방법과 매달기 기구의 체결 요소 및 수량이 적정하며 안전고리가 설치되어 있을 것	강관 고정방법과 매달기 기구의 체결상태	육안
	③ 승하강시에 근접 구조물과 물리적 간섭이 없을 것	승하강시 근접 구조물과 물리적 간섭	육안
	④ 바텐 하부박스 RD 전원 표시등	조명 전원 ON/OFF 상태	육안
4. 전동기	① 운전 중에 이상 소음, 진동, 냄새가 없을 것	전동기의 운전 상태	육안 청음 후각
	② 고정 상태가 견고할 것	전동기의 고정 상태	육안
5. 제동 장치 (brake)	① 고정 상태가 견고할 것	제동장치의 고정 상태	육안
	② 제동장치 작동시에 무대기구가 원하는 위치에서 정지할 것	제동장치의 작동 후 과도한 미끄러짐이 발생 여부	육안
	③ 제동력에 영향을 줄 수 있는 외관상의 결함 및 마모가 없을 것	제동장치 및 부속품의 산화, 파손상태, 라이닝 패드의 마모상태	육안
6. 감속기 및 기어박스	① 감속기(기어박스)의 고정상태가 견고할 것	감속기(기어박스)의 고정상태	육안
	② 감속기(기어박스)의 유량은 적정하며, 오염 및 누유현상이 없을 것	감속기(기어박스)의 유량 및 누유, 오염	육안
	③ 감속기(기어박스)의 회전은 정상이고, 이상 소음 및 진동이 없을 것	감속기(기어박스)의 회전 및 작동상태	육안
7. 감속 장치 (기어, 풀리, 체인 등)	① 축과 결합부에 이상이 없을 것	감속장치의 키 조립상태, 키 유동상태 및 균열 여부	육안
	② 감속장치의 윤활은 적정하며 오염이 없을 것	감속장치의 윤활 상태 및 오염	육안
	③ 감속장치의 회전은 정상이고, 이상 소음 및 진동이 없을 것	감속장치의 회전 및 작동상태	육안 청음
	④ 구동시 충격하중을 발생시킬 수 있는 유격이 없을 것	감속장치의 회전 작동 중 충격음 및 유격	육안 청음
8. 동력 전달장치 (축, 커플링, 벨트 등)	① 동력전달장치의 고정상태가 양호하고 급유상태가 적절할 것	동력전달장치의 고정 및 급유상태	육안
	② 동력전달장치의 이상 마모, 파손이 없으며 벨트의 장력이 적정할 것	동력전달장치 외관 및 장력	육안 촉수
	③ 무대시설 구동 시 동력전달장치의 이상 소음 및 진동이 없을 것	동력전달장치 운전상태	육안 촉수 청음
9. 메인 드럼 및 권상드럼	① 홈 및 외관에 이상 마모 및 파손이 없고 로프의 현저한 미끄러짐(슬립)이 없을 것	드럼 외관검사 및 운전 시 슬립	육안
	② 드럼 및 드럼축의 고정상태는 견고할 것	드럼 및 드럼축, 드럼축 지지대의 고정상태	육안 촉수
	③ 무대기구가 최대한으로 하강하였을 때 권상드럼의 권선여유가 2바퀴 이상 일 것	권상드럼 권선여유	육안
10. 로프의 고정	① 턴버클, 섀클, 클립, 심블 등 체결요소는 견고하게 고정되고 풀림이 없을 것	로프 체결요소의 고정상태	육안 촉수
	② 각 체결요소에 균열, 손상 및 마모가 없을 것	각 체결요소의 균열, 손상 및 마모	육안 촉수
11. 배전반 제어반	① 볼트류의 풀림에 의한 진동음과 과열에 의한 이상 냄새가 없을 것	전장부품의 체결 상태 및 과열	육안 촉수 후각
	② 빗물, 누수 및 결로가 없을 것	배전반과 제어반의 설치 환경	육안 촉수
	③ 공급전압은 정해진 수치에서 시동, 운전, 정지시에 큰 변동이 없을 것(±10% 이내)	공급전압의 변동량	측정
12. 조작반	① 운전 조작 스위치 등에 이상이 없고 체결이 견고할것	스위치류의 파손 및 체결상태, 동작상태	육안
	② 표시등은 정상적으로 점등하고, 조도는 평상과 변화가 없을 것	램프전구의 깨짐, 풀림 등 고정상태(수명시간 확인)	육안
13. 리미트 스위치	① 변형, 손상이 없고 고정은 견고하며 정확히 작동하도록 충분한 조정이 되어 있을 것	체결 및 작동상태	육안
	② 고정위치는 정지 정확도를 확보한 지점에 조정되어 있을 것	정지 정확도, 위치 확인 등 재조정의 필요 유무	육안
14. 전선관, 덕트, 케이블류	① 전선관 및 덕트의 외관상태는 양호하고 견고하게 고정될 것	전동기 전원인입부, 그리드 상의 덕트, 신호선 전선관 등의 외관 및 고정상태	육안 촉수
	② 전선 및 케이블의 손상 및 변형이 없을 것	전선 및 케이블의 외관상태 및 손상 여부	육안 촉수
	③ 무대기구가 승강할 때 이동용 케이블과 무대기구간의 간섭이 없을 것	조명봉, 끌막, 승강무대 등에서 케이블이 무대기구와 함께 이동하는 경우 간섭상태	육안
15. 상부 그리드 및 철골 프레임류	① 구성부재의 조립 및 고정상태는 견고하고 체결요소의 풀림이 발생하지 않을 것	구성부재의 조립 및 고정상태	육안
	② 구성부재에 휨, 비틀림이 없을 것	구성부재의 변형	육안
	③ 구성부재와 용접부분에 균열 등의 손상이 없을 것	구성부재 및 용접부의 손상	육안
	④ 구성부재에 산화 및 부식이 없을 것	구성부재의 산화 및 부식	육안
16. 조명설비	① 조명 조작부(디머,콘솔 등)의 작동 이상 없이 동작 할 것	디머, 콘솔, RD판넬 조작 상태	육안
	② 조명 콘트롤 콘솔의 신호 송출 및 페이더의 부속 기능 정상인가?	DMX 신호체크, 페이더 등 기능 체크	육안 측정
	③ 디머 유니트의 전원제어 및 기능이 정상인가?	DMX 신호체크, 전원제어 상태 체크	육안 측정
	④ FLY DUCT 등 설비의 부착 상태가 정상인가?	구성부재의 조립 및 고정상태	육안
	⑤ 설비별 XLR 분착 상태 및 신호가 정상 출력되는가?	부착 상태 및 신호 체크	육안 측정

11. 유지보수 관리용역 시설물 세부내역

가. 스튜디오 (B동) 무대기계 상부 구조물(콘솔⋅PLC 제어시스템 등 부속 설비 포함)

NO	조 물 명(설비명)	구 분	출 력	수량
1	LIGHT BATTEN	조명시설	1.5 Kw x 4P	120
2	SET BATTEN	막시설	2.2 Kw x 4P	120
3	REAR SET BATTEN	막시설	2.2 Kw x 4P	14
4	CHAIN HOIST	막시설	1.5TON	32
소 계				286

나. 스튜디오 (D동) 무대기계 상부 구조물(콘솔⋅PLC 제어시스템 등 부속 설비 포함)

NO	조 물 명(설비명)	구 분	출 력	수량
1	LIGHT BATTEN	조명시설	1.5 Kw x 4P	90
2	SET BATTEN	막시설	2.2 Kw x 4P	90
3	REAR SET BATTEN	막시설	2.2 Kw x 4P	11
4	CHAIN HOIST	막시설	1.5TON	20
소 계				211

다. 스튜디오 (E동) 무대기계 상부 구조물(콘솔⋅PLC 제어시스템 등 부속 설비 포함)

NO	조 물 명(설비명)	구 분	출 력	수량
1	LIGHT BATTEN	조명시설	1.5 Kw x 4P	45
2	SET BATTEN	막시설	2.2 Kw x 4P	45
3	HORIZONT LIGHT BATTEN	막시설	2.2 Kw x 4P	7
4	POINT BATTEN	막시설	3.7 Kw x 4P	14
소 계				111

12. 기타사항

가. 장비 보수

① “계약상대자”는 원만한 유지보수를 위하여 점검 시 필요한 장비 및 예비부품을  확보하여야 하며, 시중에서 공급되지 않는 특수설비 및 부품은 본 용역 착수일을 기준으로 상기 제품업체와 기술지원계약을 체결 하고(부품공급확약서 확보) 그 사본을  1개월 내에 “계약자”에게 제출하여야 한다.

② 무대기계장치 점검 시 발생되는 소모성 부품의 가격이 매회(전장부품, 기구의 마모부품 등) 매회 20만원 이하일 경우 무상으로 부품을 교체하는 것을 원칙으로 하며, 매회 20만원을 초과하는 경우에만 실비로 금액을 "계약자"에게 청구한다.

③ “계약상대자”는 공급하는 부품의 품질에 대한 책임과 부품 또는 장비에 대한 정보 및자료를 “계약자”에게 제공하며 설비의 효율적인 운영을 위한 기술자문에 응해야 한다.

④ “계약상대자”는 계약기간이 종료되더라도 차기계약상대자가 선정되기 이전에 발생되는 긴급점검 발생에 대해서는 “계약자”의 요청에 응해야 한다.

⑤ 시스템 소프트웨어 오류는 무상으로 보수 되어야 한다.

⑥ 시스템 정기점검 완료 후 과업완료보고서에 첨부하여 제출하여야 한다.

나. 신속한 유지보수 관리 지원

① “계약상대자”는 용역관리책임자를 선임하여 “계약자”에게 통보하며, 24시간비상연락이 가능하여야 한다.

② “계약상대자”의 용역관리책임자 및 기술요원은 제안서에 제시된 참여인력이어야 하며, 부득이 한 사유로 다른 인력으로 교체하고자 할 때에는 동등 또는 그 이상의 능력을  보유한자를 투입하되 “계약자”의 승인을 받아야 한다.

③ “계약상대자”는 투입인력으로 인하여 발생한 문제에 대하여 전적으로 책임을 진다.

다. 손해배상책임

“계약상대자”가 유지보수 작업 중 시설물을 파손하는 등으로 “계약자”에게 손해를 끼쳤을 경우 “계약상대자”의 책임으로 원상 복구 하여야 하며, 작업지연으로 인한 손실이 있을 경우 배상 또는 계약을 해지할 수 있다.

라. 대금지급방법

가. 용역대금은 과업수행 완료후  "계약상대자"의 청구에 의하여 청구일로부터 14일 이내에 지급하되 "진흥원"의 검사를 필한 후 지급한다.

나. 용역대금 청구 시 제출서류

- 과업수행 결과 보고서(사진대지 포함)

마. 계약의 해지

“계약자”는 다음 각 호의 경우 본 계약을 해지할 수 있다.

1) 계약상상자가 본 계약조건을 충실히 이행할 수 없다고 판단될 경우

2) 계약상대자가 계약을 이행하지 아니하거나 고의 또는 과실로 과업을 이행하지 못하였을 경우

3) 본 계약물을 하도급 하였을 경우

4) 기타 계약조건을 위반하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 진흥원이 판단할 경우

바. 안전관리 및 법률상의 책임

1) 계약상대자는 본 계약 이행 시 과업수행 중 발생하는 인적·물적 등 모든 피해에 대하여 민·형사상의 책임을 지며, 안전사고 등이 발생하지 않도록 사전에 충분한 대책 수립 및 교육을 실시하여야 한다.

2) 계약상대자는 과업 수행 중 발주처가 요청하는 일체의 안전 관련 규정 등에 대하여 준수하여야 한다.

3) 법률상의 책임

① 수급업체는 관련 법령 및 규정 등에 의거 본 계약을 이행하여, 노무자의 위생, 안전 및 화재, 도난방지에 최우선으로 주의를 기울여야 하고, 안전사고 등의 발생 시에는 이에 대한 책임을 일체 수급업체가 진다.

② 수급업체는 진흥원을 포함한 제3자의 부당한 위법적 요구를 수용해서는 아니된다.

③ 제1항 및 제2항에 인하여 계약상대자가 발주처에 손해를 입혔을 경우 계약상대자는 그에 따른 모든 손해를 배상하여야 한다.

4) 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항은 “계약자” 와 “계약상대자“가 합의하여 결정하되 합의가 이루어지지 않을경우 관련회계 규정에 근거한 ”계약자“의 해석에 따른다.