공고(아리랑)2022-012

국제방송교류재단 견월악송신소 노후 송신시스템 교체

제안요청서

2022. 4.

운영 담당	융합기술센터	센터장 이 창 배	Tel) 02-3475-5345
		부 장 김 동 수	Tel) 02-3475-5422
		부 장 이 재 승	Tel) 064-723-8872
계약 담당	경영지원센터	파트장 이 택 수	Tel) 02-3475-5260

목  차 -

제1장 개요

1. 사업 개요	4

2. 사업 목적	4

3. 사업 범위	4

4. 사업 장소	4

제2장 입찰 및 계약 관련 사항

1. 입찰 참가 자격	5

2. 사업자 선정 방법	5

3. 제안서 평가 방법	5

4. 추진 일정	6

제3장 제안서 작성 및 평가

1. 제안서 제출 안내	7

2. 제안서 제출 방법	7

3. 제안서 작성 시 유의 사항	7

4. 제안서 작성 요령	8

5. 제안서 작성 방법	9

6. 제안서 평가 기준 및 배점표	10

7. 기술인력 보유현황 배점 기준표	11

7. 경영상태 배점 기준표	11

8. 제출서류 목록	12

제4장 제안요청 사항

1. 개요	13

2. 사업 내용	13

3. 장비 내역서	14

4. 장비 규격서	15

제5장 일반 시방서

1. 용어의 정의	24

2. 일반 사항	24

제6장 특수 시방서

1. 일반 사항	29

2. 설치 일반	30

3. 송신기 및 U-Link 설치	31

4. Cable 설치	32

5. Rigid 설치	33

6. 측정과 조정	34

7. 무선국 검사	34

8. 철거 및 폐기	34

서식 1~14호	35

첨부도면	47

제1장  개 요

사업 개요

가. 사 업 명 : 국제방송교류재단 견월악송신소 노후 송신시스템 교체 공사

나. 사업기간 : 계약일로부터 100일

다. 사 업 비 : 금 252,000천원(부가세포함)

2. 사업 목적

노후된 견월악송신소 송신시스템을 교체하여 안정적이고 고품질의 방송 송출

3. 사업 범위

품 명	주 요 내 용	수량
송신시스템교체	○ FM 3.5KW Transmitter	2set
	○ Auto Changeover & 9 port U-Link System	1식
	○ FM Directional Coupler(88~108Mhz, -50dB)	2set
	○ Optional Parts	1식
	○ 측정기	1set
	○ 설치공사	1식
	○ 무선국 변경허가 및 검사	1식

4. 사업 장소

제주특별자치도 제주시 봉개동 78-1 견월악송신소

제2장  입찰 및 계약 관련 사항

1. 입찰 참가 자격

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 규정에 의한 자격을 구비하

고, 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업 등록 업체(자)

※해당 사업 수행 시 원활한 수급(책임)을 위하여 공동 수급을 허용치 않음.

2. 사업자 선정방법

가. 낙찰자 선정

1) 입찰방식: 입찰공고서 참조

2) 낙찰자 선정 방법: 입찰공고서 참조

나. 제안서(규격) 평가

1) 제안서의 평가는 내외부 평가위원회를 구성(7인)하여 제안서 평가 기준 및

배점표에 의거 평가함.

2) 기준 및 배점은 본 사업의 성격에 맞게 정하되 평가위원회의 검토 및 협의(동           의)에 의하여 평가 이전에 조정·변경할 수 있음.

3. 제안서 평가 방법

가. 제안서 평가

1) 평가기준 적용일은 입찰공고일 현재를 기준하여 적용한다.

2) 제안 내용에 대하여 평가위원회는 평가 기준에 따라 평가하며, 제안서에 기재되           지 않은 사항은 평가하지 않는다.

3) 규격 평가에 대한 점수의 집계는 평가의 공정성과 합리성을 위하여 평가 위원들           의 최고 및 최저 점수를 제외한 나머지 점수의 평균 점수를 산정한 후, 정량적            평가 점수와 합산한다.

4) 입찰서는 기술능력과 입찰가격을 평가하여 각 부문별 평점의 합산으로 평가순위           를 부여한다.

※ 종합평가점수(100%) : 기술능력평가 80%, 입찰가격평가 20%

5) 제안사는 제안 내용을 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 불분명한 사항에 대해           소명자료 요구 시에는 평가 기간 내에 반드시 제출하여야 한다.

6) 제안사는 평가 방법 및 결과에 대해 이의를 제기하거나 열람을 청구할 수 없다.

7) 제출된 제안서 중 자격 기준 미달 및 제출서류를 허위로 작성한 경우에는 평가에           서 제외한다.

구 분	평가 절차	평가 주체	평가 시기
기술능력평가	정량적(지표) 평가	계약담당자	평가위원회 개최 이전
	정성적(지표) 평가	제안서 평가위원회	평가위원회 개최 시
입찰가격평가	입찰가격 평가	규정 산식	기술심사 완료 후

8) 제안서 평가 절차는 아래와 같다.

9) 응찰 업체가 5개 이상일 경우 1차 기술심사(정량평가) 실시(p.10 참조)

- 정량평가 고득점자 순으로 4개 업체 2차 기술심사(PT심사) 참가 자격 부여

- 응찰 업체가 4개 이하일 경우 1차 심사 생략하며 전원 2차 기술심사 자격 부여

4. 추진 일정

가. 사업공고

나. 제안서 접수

다. 제안서 평가 및 우선협상대상자 선정

라. 사업자 선정

마. 계약체결 및 계약이행

제3장  제안서 작성 및 평가

1. 제안서 제출 안내

가. 제안서 제출

1) 대표자 인감을 날인 하여 원본 1부 및 복사본 7부를 직접 제출(우편 접수는 인           정하지 않음)

2) 누락 된 서류 등은 제출기한 내에 미제출 시 제안 의사가 없는 것으로 처리하           며 제출된 제안서 및 제반 자료는 반환하지 않음

3) 제안사는 제안서 확인 및 검토를 위해 국재방송교류재단의 추가적인 자료 제출           요구가 있는 경우 이에 응해야 함

나. 제안서의 효력

1) 제안서는 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다. 단, 계           약서에 명시된 경우는 계약서가 우선함

2) 제안서에 대한 해석상 문제가 발생 시 쌍방이 협의하여 조정하되 국제방송교류           재단의 의견이 우선함

2. 제안서 제출 방법

가. 제출처: 입찰 공고서에 의함

나. 제출 부수: 제안서 원본 1부 및 사본 7부(제안서 내용이 담긴 USB 1개 포함)

다. 제출 방법 등: 입찰 공고서에 의함

3. 제안서 작성 시 유의 사항

가. 제안서와 기타 구비서류를 검토하여 미비 업체는 상황에 따라 보완지시․실격처리․감         점처리 등의 조치를 취하여 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있음

나. 제안 내용에 대한 확인 또는 검증이 필요한 내용은 공식적인 입증 자료를 반드시          첨부하여야 하며 입증 자료를 제출하지 못할 경우나 임의적인 자료는 불가능한 것         으로 판단함

다. 추가자료 요청 시 제안 업체는 이에 성실히 임하여야 하며 미제출 시 불이익은 제         안 업체가 책임을 진다.(제안서 검토 후 추후 통보)

라. 제안 내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판         단되는 경우에는 제안을 무효로 함

마. 제안서 평가는 국제방송교류재단의 평가 기준에 의하여 평가하며 제안사는 기술평         가 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없으며 세부적인 평가항목 및 결과는 공         개하지 않음

바. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰         참가자(제안사)의 부담으로 함

사. 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나, 제안된 내용을 충족         시키지 못할 경우 제안 업체는 일체의 손해 배상 책임을 져야 함

아. 사업 특성상 본 제안요청서는 사업의 범위, 내용 등을 상세하고 명확하게 정의되지         못한 한계를 가지고 있으므로, 제안요청서에 기술되지 않은 사항이라도 꼭 사업에         필요하다고 판단되는 사항은 상호 간 협의하에 사업 범위에 포함 시킬 수 있음

자. 사업 추진에 필요한 자재 및 장비 일체는 제안사 부담으로 확보하여야 함

차. 선정된 사업자(계약자)는 계약업무 수행과 관련 습득한 사실에 대하여 보안을 준수         하여야 함

카. 제안사는 본 사업과 관련하여 취득한 업무 내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는         안 되며 국제방송교류재단이 요구하는 보안 사항을 철저히 준수하여야 함

타. 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용할 수 없음

파. 제안사가 제출한 모든 자료 및 문서는 반환하지 않으며 제안사의 권익 보호를 위하         여 외부에 공개하지 않음을 원칙으로 함

4. 제안서 작성 요령(권고사항)

가. 제안서 작성 요령

1) 제안서는 목차에 따라 간결하고 명확하게 작성하고 아래 내용을 준수한다.

․ 제안서는 A4용지에 종으로 단면으로 인쇄

․ 제안서 총 분량은 30매 내외로 작성하되, 제품 소개 카달로그 등 첨부파일에 따라 자율적으로 가감하여 작성한다.

2) 제안은 제안 요구사항 및 제안서 작성 요령을 최대한 충족하도록 작성한다.

3) 제안 내용은 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하여야 하며, 불확실한 용어의 사용 및 추상적인 표현은 하지 말아야 한다.

4) 「～할 수 있다」, 「～할 예정이다」, 「~을 고려하고 있다」 등 모호한 표현은 불가능한 것으로 본다.

5) 목차의 항목 중 해당 내용이 없는 경우에는“해당 사항 없음”을 기술한다.

6) 제안서는 허위 또는 예상으로 작성하지 않아야 하며, 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가 대상에서 제외한다.

7) 사업 추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서에 포함되지 않은 일반적 사항은 국제방송교류재단의 요구사항을 따른다.

8) 제안 업체는 사업목적을 효과적으로 달성하기 위하여 필요하다고 판단되는 사항에 대해 추가로 제안할 수 있다

5. 제안서 작성 방법(권고사항)

제안서 목차		작 성 방 법	참 고
Ⅰ. 일반현황
	1. 경영상태	- 일반현황 및 주요연혁 - 자본금 및 매출액 - 신용평가서 등 증빙서류	별지 제3호, 제4호 서식
	2. 사업수행실적	입찰일 기준 최근 3년이내에 본 사업과 동등한 사업을 수행한 실적 증명원 첨부(계약서 등도 인정)	별지 제5호 서식
	3. 업체의 전문성	- 전문 기술인력 보유현황	별지 제6호 서식 및 증명서
Ⅱ. 장비의 규격 부문
	1. 규격 준수사항	- 제안장비 총괄 목록 - 제안사양을 충족하는지를 명확히 확인할 수 있는 제안장비의 사양서 및 각종 공식증빙자료 - 동등 이상의 장비일 경우 증빙 가능한 구체적인 사양 및 제안 사항을 초과하는 부분 또는 우수 사항 표시 - 장비의 사양, 확장성, 안정성, 편의성 등을 자유롭게 제안/제시 - 장비의 국내외 도입 운영사례, 도입건수 등 - 설치 후 장비 성능측정 계획서 및 성능보증 등 - 제안 제품의 카달로그 등의 관련 자료는 제안서에 별첨하여 제출	별지 제7호 및 사양서, 공식자료 등 첨부
	2. 장비의 보수 및 관리	- 제안 장비의 관리운영 용이성, 제조사 및 납품사의 유지보수 지원제체와 기술지원체계 등 제안장비의 우수성을 검증할 수 있는 내용을 자유롭게 기재(공식적으로 확인 가능한 자료만 유효)	공식자료
	3. 기술지원	- 교육 계획 적합성 및 인력 전문성 - 방송사고 예방조치 대책 - 송신소 운용관련 기술지원 능력 - 제조사 또는 공급사의 기술지원 확약서	별지 제8호,9호 서식
	4. 사업수행 계획 및 실행방안	- 사업수행 이해도 - 세부계획의 달성 가능성 및 효율성 - 시험계획의 적합성 및 타당성

6. 제안서 평가기준 및 배점표

평가 부분	항목	평 가 요 소	배점	기 준
1차(정량) 기술심사 (20) [계량]	경영상태	경영상태 평가 (신용평가)	6	경영상태배점 기준표 참조
	사업수행 실적	주요 사업실적 평가(공고일 기준 최근 3년) (본 사업과 동등 또는 유사사업, 부가세포함 금액)	6	합산 10억원 이상 6점 합산 5억원 이상 3점 합산 1억원 이상 1점
	기술지원 여부	제조사(지사) 기술지원 확약서 제출여부 (무상기술지원 기간표기)	8	첨부 8점 미첨부 0점
2차(정성) 기술심사 (60) [PT심사]	규격 준수 사항	- 제안장비의 기능, 성능 등 장비규격 - 제안장비의 적합성, 확장성, 안정성, 편의성	30	기술 평가 첨수 기준표 참고
	장비의 보수 및 관리	제안장비의 유지보수, 관리운영 및 기술지원 등 (관리, 운영, 유지보수, 무상A/S 기간 등)	15
	업체의 전문성	기술인력 보유현황 등 업체 기술력 평가	10
	사업수행계획 및 실행방안	사업수행 이해 및 실행방안	5
입찰가격평가(20)		나라장터 규정 산식	20
합계	1,2차 기술심사 종합점수(85% 이상 시 가격심사 유효)		100

※ 참고: 기술 평가 점수 기준표(조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준)

배점 기준	매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	100%	90%	80%	70%	60%

7. 기술지원 여부

- 기술지원 확약서(무상기술지원 기간표기) 제출 여부 확인

8. 경영상태 배점 기준표

경영상태 평가기준
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	평점
AAA AA+ AA0 AA- A+ A0 A-	A1 A2+ A20 A2-	AAA (회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급) AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급) A+ (회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급) A0 (회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급) A- (회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급)	6
BBB+	A3+	BBB+ (회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급)	5.7
BBB0	A30	BBB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)	5.4
BBB-	A3-	BBB- (회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급)	5.1
BB+, BB0	B+	BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급)	4.8
BB-	B0	BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)	4.5
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)	4.2
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급)	3.9

주) ① 신용평가등급은 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제4항 제1호 또는 제4호 업         무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 유효기간내 회사채         (또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용         평가등급, 등급평가일 및 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 ‘신용평가 등급 확인서’)

② 심사대상자의 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 기업신용평가에 따른 평점이          다른 경우 에는 높은 평점으로 평가하며,‘등급 확인서’를 제출하지 않는 경우에는 최저등         급으로 평가한다.

③ 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후의          새로운 신용평가 등급이 없는 경우에는 합병대상 업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받         은 업체의 신용평가 등급으로 심사한다.

8. 제출서류 목록

가. 제안서 8부(원본 1부/사본 7부, USB 1매)

나. 기타서류

1) 일반현황 및 연혁(별지서식 제1호)

2) 사업자등록증(사본)

3) 법인등기부등본

4) 기업신용평가서

5) 재무제표(대차대조표/손익계산서)

6) 제조사 공급(기술지원) 확약서(별지서식 제6호)

7) 무상하지담보책임 확약서(별지서식 제7호)

8) 청렴계약이행서약서(별지서식 제8호)

9) 제안서제출확인서(별지서식 제9호)

제4장  제안요청 사항

개요

가. 본 제안요청 사항은 국제방송교류재단 견월악송신소 송신시스템 교체에 적용한다.

나. 국제방송교류재단 아리랑FM 방송의 장애 없는 교체, 최적의 송신시스템 구축, 안         정적인 운영방안 등 최적의 방안을 제안하여야 한다.

다. 제안사는 송신소 랙 실장도, 전기 계통도, 시스템 도면 등 붙임자료를 참고하여          추가 보완사항이 반영된 도면을 제시하여야 한다.

사업 내용

가. 견월악송신소 시스템 교체

1) 송신기(주, 예비), U-LINK 등 송신시스템 설치

2) 송신시스템 설치 완료 후 On-Air 및 종합특성 측정

3) 기존 송신시스템 철거 및 폐기

나. 무선국 변경허가 및 준공검사

1) 견월악송신소 변경허가(방송통신위원회)

2) 견월악송신소 준공검사(제주전파관리소)

다. 유지보수 및 교육

1) 방송장비 고장 및 시스템 장애 발생에 대한 예방 및 복구방안을 제시한다.

2) 송신시스템 유지보수 및 문제점 발생 시 해결을 위한 효율적인 지원체계를 제           시한다.

3) 체계적이고 효율적인 교육을 위하여 교육훈련에 대한 계획서를 작성 제시한다.

라. 기타사항

1) 방송장비를 제안함에 있어 국제방송교류재단의 제안사양과 동급 이상의 제품으           로 변경제안 시 제안 배경과 변경에 따른 시스템 운용의 효율성을 제시한다.

2) 계약자는 송신시스템 설치 완료 후 무선국 검사 지적사항, 타 방송에 혼신 등           영향초래, 민원 등이 발생할 경우 다양한 대책을 시행하여 책임지고 반드시 해           결하여야 한다.

장비 내역서

번호	장 비 명	모델/규격	제조사	단위	수량	비 고
1	FM Transmitter System			식	1
	○ FM Transmitter	3.5KW		set	2
	- Remote Interface Board			set	2
	- RF Surge Protector			set	1
	- AC Line Surge Protector			set	2
	- Technical Service Manual			copy	2
	○ Spare Parts
	- Digital Exciter			set	1
	- RF Power Amplifier Pallet			set	1
	- DC Power Supply			set	2
2	Auto Changeover & 9port U-Link System			식	1
	- ACU(Automatic Control Unit)			set	1
	- Directional Coupler	-50dB		set	2
	- Wattmeter			set	2
	- Dummy Load	10KW		set	1	기존장비사용
3	FM Signal Analyzer System			식	1
	- Basic H/W			set	1
	- FM Signal Analyzer			set	1
	- Audio/MPX Signal Converter			set	1
	- Carrying Bag			ea	1
4	교체 설치 공사			식	1
	- 송신기, 절체랙 및 자재 현장 납품
	- 신 송신기 설치(전원, 접지, Rigid 작업)
	- 노후 송신기 시스템 철거 및 폐기
	- 송신기 Setup, On-Air, 시 운전
	- Audio 및 RF 종합특성 측정
	- 측정 Data Reports
	- 준공검사 시 전문 엔지니어 입회(계측기 포함)

장비 규격서

번 호	품 명	단위	수량
1	FM Transmitter System	식	1

가. 용도

- 방송프로그램을 고주파(FM Band : 88~108㎒)로 바꾸어 송신 안테나로 전달하는 장비로 허가된 주파수 FM 88.7MHz(3KW)  출력으로 안정적으로 송신할 수 있어야 한다.

- 송신기는 10년 이상 장기간 사용하는 장비이므로 향후 라디오 Digital 방송(미국식, 유럽식 등)에 대비하여 최소한의 비용으로 Digital 방송으로 전환이 가능 하여야 한다.

- 송신기의 출력, 주파수, 특성 등 무선설비 기술기준을 충족하여야 한다.

나. 구성

○ 송신시스템

- FM Transmitter 3.5KW : 2set

Remote Interface Board : 2set

- RF Surge Protector : 1set

AC Line Surge Protector : 2set

- Technical Service Manual

○ Spare Parts

- Digital Exciter : 1set

- RF Power Amplifier Pallet : 1set

- DC Power Supply : 2set

다. 기능

- HD Radio(IBOC) 또는 DRM+ 디지털 방송으로 전환 시 대응할 수 있도록  Digital Ready Type으로 제작되어, 장비 부가 시 바로 디지털 방송이 가능.

- 송신기의 하단에 낙뢰 및 Noise 등으로부터 장비를 보호하기 위한 낙뢰 보호기 설치

송신기 전면의 화면으로 장비의 동작 상태, Analog Metering, 출력 Spectrum, EQ Frequency Response 등을 표시

송신기의 Audio Input은 Digital, Analog, Composite 등 3개 이상의 입력을 받아야 하며 사용자의 사전 설정 순서에 따라 입력신호 장애 발생 시 자동으로 절체가 되어야 하며 모든 입력이 장애 발생 시 USB에 저장된 파일(MP3, WAV 등)이 자동으로 Play 방송정파 최소화

송신기의 반사파 전력 증가 시 송신기가 출력을 자동으로 저하시켜 정재파비를 항상 일정하게 유지

정전이 발생되어도 복전 후 10초 이내에 정격 출력 도달

SNMP 기능이 있어 접점없이 송신기의 상태 확인 및 제어 가능

랜 포트를 이용 원격지에서 Web 뷰어가 되어야 하며 송신기의 상태 확인 및 제어 가능(PC, 테블릿, 스마트폰 등)

RF 송출 중 RF Module은 Hot Swap 가능 기능

Exciter 최대 RF 출력은 110W급 이상으로 비상시 단독으로 송출 기능

송신기 자체에 FM Band용 Spectrum Analyzer 기능

Exciter와 PA는 분리 구성

장비 설치 후 준공검사 시 입회

무상 하자보수 기간 2년, 유상 10년 이상 유지

A/S보증서(제작사가 지정한 국내 A/S사 발행) 1부

정품확인서 1부

라. Specifications

송신출력 : 최대 4150(W)

VSWR : 1.3:1 ~ 1.5:1

S/N Ratio : 100% 변조 시 80dB 이하

Stereo Separation : 60dB 이상(30Hz~15KHz)

Modulation : ±300kHz

Input Signal : Digital AES, Analog L/R, Composite, USB Player, Stream

Input Impedance : AES(110Ω), L/R(600Ω), Composite(10KΩ)

Input Audio Change : 가능(Composite, L/R, AES, USB)

RF Output Load Impedance : 50Ω unbalanced

PA Module : 2 Module(1 Module PA Pallet 4ea)

PS Module : 5ea(1 Module 당 2ea & Controller 1ea)

전원 : 180Vac to 264Vac, 3phase, 50/60Hz

312Vac to 457Vac, 3phase, 50/60Hz

180Vac to 264Vac, 1phase, 50/60Hz

Overall Efficiency : Typical Efficiency 71%

Power Factor : Typically 0.98

Temperature Range : 0°C to +50°C

냉각방식 : Fan(공냉식)

소비전력 : 3.75KW(5.39KVA)

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

번 호	품 명	단위	수량
2	U-LINK System	식	1

가. 용도

- 주/예비 FM 송신기를 송신안테나로 연결하는 장비로, 송신기의 출력 및 안테나의 REF을 절체 랙에 탑재된 ACU를 통해 자동 감지하여 설정 값 이하로 송출 및 안테나의 Ref가 증가하게 되면 자동으로 송신기를 절체 하여 방송이 끊김 없이 송출할 수 있도록 하는 자동 및 수동 절체 할 수 있는 시스템.

나. 구성

- U-Link(절체 Rack 포함) : 1set

- Automatic RF Transfer Control Unit(ACU) : 1set

N1급 Router(16 or 24 Ports) : 1set

- Directional Coupler : 2ea

- Wattmeter : 2ea

- 10KW Dummy Load : 기존장비 사용

- 설치 자재

. EIA Flange(Clamp Type)  1-5/8" : 6ea

. 90° Miter Elbow  1-5/8" : 12ea

. Anchor Connector 1-5/8" : 6ea

. Rigid Line(Non-Flanged)  1-5/8" 5m : 4ea

. FM 송신기 On-Air 및 특성 측정, 조정

다. 기능

- EIA 규격에 적합

U-Link Patch Panel은 알루미늄 6mm 이상을 사용

- U-Link 전면에 Coaxial SW 및 U-Link 전체 연결 시스템을 알 수 있도록 Display 용 LED 설치

- U-Link Panel 각 Port 간에는 Inter Lock 회로(2회로 이상) 장치를 장착하여 패치시 오동작을 방지

- U-Link 각 Port에는 Name Plate 제작하여 부착

- 신속하고 정확한 절체가 가능한 회전식 레버 타입 U-Link

- ACU는 송출되는 송신기의 출력을 감시하여 지정한 설정 값 이하로 저하시 자동 감지하여 예비 송신기로 자동 절체

- ACU는 송신기의 모든 상태를 감지하여 기존 원격제어 시스템과 완벽히 정합하여 동작할 수 있는 Interface를 제공해야 한다.

- 송신기 절체용 Coaxial SW가 고장 시 U-Link의 U-Bow를 Bypass해도 Inter Lock이 구성되는 회로를 구성하여 Terminal Board에 결선하고 ACU와 결선할 수 있도록 한다. (송신기 A/B, 안테나 A/B, Dummy Load)

각 연결부의 조임을 스틸밴드 사용 시 스테인리스 재질 사용

- Coaxial Switch가 동작하는 동안 송신기의 Interlock 자동 차단, 정상 동작 후 Interlock 연결

- Directional Coupler는 송신기 종단에 설치하여 RF출력 값을 전기적 세기를 갖는 Level 신호로 환원하여 송신기의 기준 값으로 사용

- Wattmeter는 송신기 종단 및 Dummy Load 측에 설치하여 정확한 출력 값 측정(Element 포함)

- 송신기, U-Link, Dummy Load 등의 연결자재는 구리합금으로 제작된 Rigid Line으로 정확한 50Ω의 임피던스 값과 낮은 VSWR 값의 특성 필요.

라. Specifications

가) U-LINK PATCH PANEL(1-5/8" 9-PORT)

- MIMIC Panel 포함

- 9Port Patch Panel(Interlock S/W, 회전식 Lever type)

. 송신기 주 ․ 예비, Dummy Load, 안테나 주 ․ 예비 Patch

- 입력 컨넥터 : 1 5/8" Unflange

- 출력 컨넥터 : 1 5/8" Unflange

- 전기적 특성

. Power Rating : 10KW 이상

. 사용주파수 : 88~108MHz

. 임피던스 : 50Ω UNBALANCE

. VSWR : 1.1:1 이하 ±200KHz

. 삽입손실 : 0.1dB 이하(1 PASS당)

나) COAXIAL SWITCH

- Motor Drive 4Port

- 입출력은 1-5/8inch FLANGE를 사용하여 함체의 U-LINK PANEL과 연결.

- CONTROL Connector 접속은 D-Sub로 구성되어 간단하게 처리.

- 수동조작은 하단에 위치하여 비상시 손쉽게 조정이 되어야 함

- 유지보수가 용이하도록 함체 COVER를 간단히 개폐 가능

- 전기적 특성

. 허용전력 : AVERAGE POWER 25KW(50MHz이하) / 10KW(150MHz 이하) / 6KW(250MHz 이하) / 4KW(900MHz 이하)

. 사용주파수 : DC ~ 900MHz

. 임피던스 : 50Ω UNBALANCE

. VSWR : 1.05:1 이내

. 삽입손실 : 0.1dB 이내

. ISOLATION : 60dB 이상

. 절체시간 : 2초 이내

. 동작전압 : MOTOR : AC110~220/60Hz, RELAY : 24VDC

다) Automatic RF Transfer Control Unit

- 전원: Dual Power / 220[V] 단상 전원 공급

- 운용모드

. Auto: TX-A, B 운용 중인 TX가 Fault 발생 시 절체 되어야 한다.

. Remote: 원격지에서 ACU를 제어 및 모니터링 가능

. Local: ACU전면에서 모든 제어 가능

Alarm LED

. VSWR: 송신기 반사 출력 / 진행 출력의 10%이상(VSWR 2) 이상시 점등

. PA 과온도 Fault: 방열판 온도가 70℃이상, 10초경과 후 점등

. PA 과출력 Fault: RF 현재 출력이 기준 Level 보다 높고, 10초 경과 후 점등

Remote부: RS232, RS485 동시 사용 불가, 15pin D-sub Female로 구성

Status: 25pin D-sub Female로 구성

LAN: PC Monitor 용 / 출하 시 기본 IP:192.168.0.20

Log: TX-A, B 및 C/S의 동작 시 Event를 기록 / 최대 400항목

Over Power Fault Set

. 범위: 110 ~ 150% 이내

. 공장 출하 기준출력: 100W, Over Power Level: 120%, 현재 출력:                               125W 일 때

100W * 1.2 = 120W(현재 기준출력)

125W/100W = 120%<125% 이므로 10초 후 Over Power Fault                             동작 후 절체

절체조건: Ant에 연결된 송신기가 아래 사항이 발생하면 절체 됨.

. TX Fault 발생 시(VSWR, PA, PS등 Fault 발생 시)

. Low Power Alarm 동작 시

. Ant에 연결된 중계기 정전, 상대 중계기 전원이 정상일 때 10초 후 절체

- LAN Port를 통해 Web Viewer를 지원하여 송신기의 상태 및 감시 제어를 할 수        있어야 한다. (PC, 테블릿, 스마트폰 등) 운용자와 협의하여 자동화 Web Viewer        화면을 구성할 수 있어야 한다.

- ACU 단독으로 자동화 사용 시 PIC 제어가 가능해야 한다.

- 전원이 OFF 되어도 운용되는 송신기의 동작에 영향을 주지 않아야 한다.

- 무상 하자보수 기간은 2년, 유상 10년 이상 유지되어야 한다.

라) FM Directional Coupler

- 주/예비 FM송신기 및 Dummy Load 에 연결하는 장비로, 왜곡 없는 RF 샘플 값을 검출, 각종 계측장비에 접속, 측정할 수 있도록 함.

- 1-5/8“ EIA Unflange Type으로 제작하며, Inner 부분은 필히 은도금 처리하여 삽입 손실을 최소화

- 사용주파수 : FM Band (88.7MHz)

- RMS Output Power : 20KW

- Coupling Range : -47 to -67dB

- Coupling Accuracy : ±0.15dB

- 측정 단자 : 3-Slot Type, N-female

- Max Operating Temperature : 65℃/Body)

- Return Loss/VSWR : ＞36dB

- Probe Connector : SMA / N Female RF Detectors

마) Wattmeter

- RF특성측정을 위한 RF픽업용 단자가 Main ANT Rigid 및 Dummy Load Rigid Line에 각각 부착하여 방송중인 송신 출력과 시험 및 보수시 정확한 Fwd 출력 과 Ref 측정

- 사용 주파수 : 50-125MHz

- Output Power : Fwd/5KW, Ref/250W

- Type : Thruline Wattmeter (Double Socket)

- Meter Scales : 5/10/25 KW (Fwd and Ref Switch)

- Element : Fwd/5KB1, Ref/250B1

바) Dummy Load

- 기존장비 사용

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

번 호	품 명	단위	수량
3	FM Signal Analyzer System	식	1

가. 용도

- 본 장비는 FM 송신기의 성능과 특성 측정을 위한 장비로 무선국 검사를 효율적으로 수검하기 위한 장비이다.

-  All in One FM 신호분석기로 FM 신호분석 기능과 스펙트럼 분석기능이 일원화 되어 검사 및 측정시간을 대폭 축소하여야 한다.

다양한 FM 신호발생 기능 및 분석 기능이 있고 고해상도 화면 그래프, 측정값, 적합여부를 실시간으로 출력해야 한다.

편리하고 직관적인 윈도우 기반의 GUI 적용 및 정밀 신호측정 및 분석 보고서 자동작성 기능이 있어야 한다.

나. 구성

○ Portable FM Signal Analyzer

- Basic H/W : 1set

FM Signal Analyzer : 1set

Audio/MPX Signal Converter : 1set

Carrying Bag : 1ea

다. 기능

○ In Band Quality Measurement

- RF Frequency

- Residual AM Noise

- FM Deviation: Total/L+R/L-R/Pilot/38kHz/L/R/RDS

- Pilot Frequency Error/Angle Error

- Audio X-talk

- Modulation Linearity

- Audio Balance

- Audio Frequency Response

○ Out Band Quality Measurement

- Occupied bandwidth

- 2nd & 3rd Harmonic

D. Specifications

○ FM Signal Analyzer

- Dimensions: 328(W) x 217(H) x 99(D), mm

- Weight: 4Kg

- Li-Po Battery

- 19V DC Adaptor (110V ~ 220V)

- Carrying Bag

- Operating Temperature: 0℃ ~ 45℃

- Storage Temperature: -20℃ ~ 70℃

- Permissible Relative Humidity: 85%

- RF Input Frequency Range: 80~110MHz

- RF Input Impedance: 50Ω

- Out of Channel: ≥ 80dBc@1MHz BW

- 2nd/3rd Harmonic : ≥ 80dBc@1MHz BW

- Residual AM Noise: ≤ -80dBc@20Hz~25KHz

- RF Frequency Error: ≤ ±1Hz@-70KHz~70KHz

- Deviation Error: ≤ 0.01%@50Hz~60KHz

- Audio THD+N: ≤ 0.002%@50Hz~15KHz

- Audio X-talk: ≥ 80dBc@50Hz~15KHz

- Audio Balance Error: ≤ ± 0.01dB@50Hz~15KHz

- Audio Response Error: ≤ ± 0.01dB@50Hz~15KHz

- Audio Linearity Error: ≤ ± 0.01dB@50Hz~15KHz

- Pilot Frequency Error: ≤ ± 0.1Hz@-40Hz~40Hz

- Pilot Phase Error: ≤ ± 0.01 Degree@-12.5°~12.5°

RF Input: 50Ω, N-type

Composite Output: 75Ω unbalanced, BNC

10.4” TFT LCD Panel: 1024 x 768 Pixels

Function & Menu Hard-Key

Scroll Knob

USB 2.0 x 2ports

Gigabit Ethernet Port (RJ-45) x 1port

8GB Internal Data Storage (SSD)

3 Status LED

○ Audio Converter

- Dimensions: 108(W) x 196(D) x 50(H), mm

- 9V DC Adaptor: 100V ~ 240V

- Operating Temperature: 0℃ ~ 45℃

- Digital AES3id Input Voltage: 1Vpp

- Audio Output:

* Digital AES3 Output Voltage: 3.3Vpp

* Analog Audio Output: +12dBu@0dBFs(AES3id)

* Analog MPX Output: +5Vpp@0dBFs(AES3id)

- Audio Output mode:

* Digital Output: AES3 Audio(48K), AES3 MPX(192K)

* Analog Output: Analog Audio, Analog MPX

- Analog Audio Spec.

* Frequency Response: ≤ ±0.005dB@20Hz~15KHz

* THD+N: ≤ 0.002%@20Hz~15KHz, +12dBu

* L/R Audio Crosstalk: ≤ -100dBc@20Hz~15KHz

* L/R Audio Balance: ≤ ±0.01dB@20Hz~15KHz

- Analog MPX Spec.

* Frequency Response: ≤ ±0.005dB@20Hz~60KHz

* THD+N: ≤ 0.004%@20Hz~60KHz, +5Vpp

* L/R Audio Crosstalk: ≤ -70dBc@20Hz~15KHz

- Digital Audio Input: 75Ω, unbalanced, BNC

- Digital Audio output: 110Ω, unbalanced, BNC

- Analog Audio Output: +12dBu@600Ω, balanced, XLR

- Analog MPX Output: +5Vpp@10KΩ, unbalanced, BNC

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

제5장  일반시방서

1. 용어 정의

가. 본 사업에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

1) 발주처란 국제방송교류재단을 말한다.

2) 제안사란 본 사업에 참여하기 위하여 제안서를 제출한 자를 말한다.

3) 계약상대자란 본 사업의 계약자로서 발주처의 계약상대자를 말한다.

4) 감독관이란 국제방송교류재단에서 지정한 사람으로서 계약문서대로 실시되는지           의 여부를 확인, 관리 감독하는 자를 말한다.

5) 사업관리자란 계약상대자의 대표로부터 모든 권한을 위임받은 총괄관리자로서           본 사업의 현장책임자로 작업관리, 기술관리 및 기타 업무를 수행하는 자를 말           한다.

6) 경미한 변경이란, 현장에서의 마감 상태, 작업 상태 등으로 인하여 기기 및 재           료의 설치위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 것으로 감독관과 협의하여 시           공한다.

7) 기타 사항은 관련규정, 회계예규 및 계약문서에 의한다.

2. 일반 사항

가. 제 법규 준수

1) 계약상대자는 다음의 관계 법규와 각종 규정 및 계약 사항 등을 준수하고 위법           으로 인한 제반사고 및 문제에 대하여 민형사상 책임을 진다.

- 전파법

- 전기통신사업법

- 전기공사업법

- 방송법

- 보안관계 제 법령 및 규정

- 안전관리 규정 및 수칙

- 기타 본 공사와 유관한 제 법령, 규정

나. 계약상대자 의무사항

1) 계약상대자가 납품·설치에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 감독관을            경유하여야 한다.

2) 계약상대자는 감독관의 의사를 존중하고 항상 긴밀히 상호 협의하여 공급·설치           에 만전을 기하여야 한다.

3) 본 계약에 의해 공급하는 장비 및 물품은 본 제안 요청서 규격으로 하고 계약           상대자는 물품을 공급하기 전에 감독관의 승인을 받고 공급해야 한다.

4) 계약상대자는 방송시스템 구축을 위해 생산자로부터 공급받는 각 장비들의 신      호정합에 모든 책임을 져야 하며, 이를 위해 생산자가 공급하는 장비에 대해       상호간 충분한 협의를 통해 성실한 계약이행을 해야 한다.

5) 계약상대자는 본 제안요청서에 의한 방송시스템 구축과정에서 발생될 수 있는      분쟁에 대해 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 국제방송교      류재단과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

6) 계약상대자는 시스템에 공급한 모든 장비 및 소프트웨어에 대해서 저작권 분쟁    관련 등의 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

7) 본 방송시스템 구축사업은 물자공급, 설치 및 시험 등 모든 공정을 포함하는     일괄구매 계약 방식으로 시행하는 점을 고려하여 요청서에 명시한 모든 조항    중 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대해서도 방송시스템 기능 수행에    문제가 없도록 계약상대자가 사전 조치를 반드시 취해야 한다.

8) 본 제안요청서에서 요구하고 있는 사항에 대해 계약상대자가 입찰시 필요사항    을 제출하지 않음으로써 누락되어 이를 만족시키지 못하고 계약 후 이를 보완    하기 위한 설계변경, 장비 및 설치작업의 추가 등이 필요한 경우는 계약상대자    가 비용을 부담하여야 한다.

9) 계약상대자는 본 사업에 대한 준공검사가 완료되어 발주처에서 인수하기 전까    지 본 사업과 관련된 모든 장비, 자재 및 인력에 대한 관리 ․ 안전 ․ 운영 등에    대한 모든 책임을 진다.

10) 본 사업으로 인해 발생하는 대관, 대민업무 일체는 계약상대자의 책임으로 처     리한다.

11) 보안유지

가) 계약상대자는 보안관계 법규에 의해 보안 관리에 최선을 다해야 하며, 계약    상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한    다. 계약상대자는 작업 참여인원에 대한 보안서약서를 착수 전 제출하여야    한다.

나) 계약상대자는 본 사업수행 과정에서 제공받은 모든 자료는 외부에 공개, 대     출하지 못하며 사업완료일까지 반납하여야 한다.

다) 계약상대자는 보안사항의 누설과 관련 자료의 도난, 분실 등을 방지하고 제     반 보안사항의 조치를 강구하여야 하며, 또한 보안책임자를 지정하여야 한     다.

라) 사업수행 중 참여자를 교체할 경우에는 국제방송교류재단에 통보하고 협의     하에 진행하여야 하며, 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에     방지하여야 한다.

12) 손해 예방

가) 계약상대자는 공사 시행 중 공사 목적물, 사급자재, 대여기기, 당사의 소유          설비에 손해가 발생하지 않도록 최선을 다해야 한다.

나) 계약상대자는 당사 및 타 기관의 장비 운용에 지장이 없도록 시공하여야           한다.

다) 계약상대자는 위 가), 나)항의 손해를 입혔을 때는 현품 변제 또는 복구비          를 변상하여야 한다.

13) 재해 예방

가) 공사기간 중 기상 이변으로 재해 발생이 예견 될 경우에는 계약상대자 부          담으로 그 예방조치를 강구하여야 한다.

나) 계약상대자는 공시가간 중 인적, 물적 사고의 예방에 최선을 다해야 하며          이행 태만으로 인해 발생되는 일체의 사고 및 공사 지연 등에 대한 책임을          져야한다.

14) 방송사고 예방

가) 계약상대자는 현지의 방송시스템을 충분히 숙지하여 공사에 임하며, 작업          에 항상 신중을 기하여 방송 사고 예방에 최선을 다해야 한다.

나) 계약상대자는 방송의 중요성을 인식하여 항상 치밀한 작업계획을 수립하여          작업에 하며 현지감독관과 협의 없이 무리하게 공사를 진행하여 방송업무          에 지장을 주어서는 안 된다.

다) 계약상대자는 방송장비 교체시에는 특히 사고 예방을 위해 항상 주의하여          공사를 시행하여야 한다.

15) 사업관리자

가) 계약상대자는 공사 시행에 있어 규정에 의한 자격자를 선임하여야 한다.

나) 사업관리자는 공사 시행에 적합한 자로서 발주처의 적부 승인을 받아야 한          다.

다) 계약상대자는 사업관리자에 대하여 발주처로부터 부적격자라는 통지를 받          았을 때에는 즉시 사업관리자를 교체하여야 하며, 공사 시공 중 발주처 또          는 계약상대자의 의사에 의해 교체 시에도 발주처의 사전 승인을 받아야           한다.

라) 사업관리자는 공사 현장에 상주하여 발주 부서 및 현지 감독자의 지시에           따라야 하며, 계약상대자를 대표하여 시공 관리, 기술상의 관리, 재해 방           지, 사용인, 작업원의 인적 관리 등 계약상대자가 이행하여야 할 모든 사항          에 대하여 책임지고 처리하여야 한다.

마) 사업관리자는 감독관이 작업원의 기능, 지식, 숙련도 등의 부적격자로 판정               하여 통보 시에는 그 작업원을 즉시 교체하여야 한다.

16) 설계 변경

가) 계약상대자는 공사 시공 중 설계 및 시방서 내용 변경이 필요한 경우에는               감독관과 협의하고, 반드시 발주 부서의 승인을 얻은 후 수정, 보완하여야               하며 설계도/시방서의 계약물량이 없는 사항이라도 본 공사의 목적을 위해               기술적 기능이 수행되지 못할 경우는 계약금액의 증액 없이 계약상대자가               전액 부담하여 완공하여야 한다.

나) 본 시방서에 표기되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히                필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감독관의 지시에 따라 보완 설               치하며 도면과 시방서의 내용이 상치되거나 명기가 없을 때 또는 해석상의               차이가 있을 때는 감독관의 결정에 따라 시공하며 제반 비용도 계약상대자               가 전액 부담한다.

17) 자재 관리

가) 사급 자재는 당사가 지정하는 장소에서 자재의 수량 및 상태를 확인, 인수               후 현지에 운반하여 시설한다.

나) 사급 자재 인수 후 운반, 관리 및 보전에 책임을 지며 손, 망실 한 경우는               동등 이상으로 즉시 변상하여 공정에 지장을 초래하지 않도록 한다.

다) 도급 자재는 설계 도서에 명시한 규격품을 사용하여야 하고, 같은 품목이               없을 경우에는 우량업체의 물품으로서 감독관의 사전 승인을 받고 사용하               여야 한다.

라) 사급 자재와 도급 자재는 분리하여 시공이 용이토록 잘 정리하여 관리하                며, 공사 후 남은 자재는 현지 감독자의 확인 후 반납한다. 단 도급 자재               는 남은 수량을 정산한 경우는 반납하지 않는다.

18) 공사 진행 보고 및 공정 협의

가) 계약상대자는 주요 공정이 현저히 지연될 때에는 즉시 그 사유 및 지연을               회복할 수 있는 구체적인 조치 방안을  감독관에게 보고하여야 한다.

나) 일일 공정 협의

사업관리자는 발주처의 현장 감독관에게 당일의 공사 내용을 사전에 보고,               협의 하여야 한다.

다) 주간 공정 협의

사업관리자는 발주처의 현장 감독관에게 주 단위의 공정을 보고, 협의하여               전체 공정에 차질이 없도록 면밀한 계획을 수립한다.

19) 원상 복구

본 공사를 위해 기존 시설을 임시 변형해야 할 경우는 그 범위를 최소화하고,            공사 후에는 원상태 내지, 그 이상의 수준으로 복구하여야 한다.

20) 폐기물 처리

계약상대자는 공사 중 발생한 폐기물을 관련 규정에 따라 깨끗이 처리하여야            하며, 무단, 불법 투기 등으로 환경을 오염시키거나, 민원을 야기하는 등 당사            의 명예를 훼손하는 일체의 위법 행위를 하여서는 안 된다.

21) 준공계 제출

계약상대자는 공사가 완료되면 다음 서류를 완비하여 준공계를 제출하여야 한            다.

가) 최종 준공 도면 : 2부

나) 공정별 사진첩 : 1부

- Digital Camera로 촬영한 사진화일과 A4용지에 컬러 인쇄한 사진 철.

다) 현장 감독관의 준공 확인서 : 1부

라) 무선국 검사를 위한  특성 측정 자료 및 전계강도 측정 자료 : 1부

마) 무선국 검사 시 측정장비 비치 및 입회하며 필요 시 송신기 조정으로 무선               국 합격을 책임져야 한다.

22) 하자 보증

가) 하자보증 기간은 장비 및 시공관련 부분에 대하여 준공검사 완료일로부터               2년으로 한다.

나) 계약상대자는 하자 발생 통보 시에는 지체 없이 하자보수에 임해야 한다.

제6장  특수시방서

1. 일반 사항

가. 계약상대자는 방송시스템 간 상호 호환되고 성능이 완벽하게 동작하도록 제안, 설         계, 납품, 설치하여 원활한 송신소 환경이 구축되도록 하여야 한다.

1) 계약 후 현장을 조기에 답사하여 현장 사정에 따른 각종 공사자재의 정확한 물량    을 사전에 파악하여 공사 설치자재의 수급준비를 하고 세부공정을 수립하여 공사    진행 및 준공일정에 차질 없도록 하여야 한다.

2) 방송시설은 작업자 동선, 운용의 편의성, 비상시에는 신속한 대처가 가능한 최적    의 세부 공간배치를 고려하여 설계하며, 설치 전 국제방송교류재단과 협의하여 결    정한다.

3) 시스템 설치에 필요한 배선통로 해결, 장비 하중 해결, 공간설계 등의 사전준비와    제반 시설공사 및 Cable링 작업 등이 모두 포함되며, 시스템의 원활한 설치 및 운    영과 보안을 위해 필요시 설치 기반시설을 보강하여야 한다.

4) 공사장에는 먼지의 확산 방지 및 배출 시설을 설치하여 먼지가 날리지 않도록 하    고, 주변 장비는 운용에 지장을 주지 않는 범위 내에서 최대한 덮개를 씌워 먼지    가 앉지 않도록 조치 후 시공한다.

나. 모든 장비들은 기존 방송사에서 운용하고 있는 검증된 장비를 선정, 제안하여야    하고 각 방송장비간에도 안정적인 운영을 수행할 수 있도록 시스템을 설계하고    제안하여야 한다.

1) 제안 장비는 전력 소모량이 가장 효율적이어야 하고, 공간 활용이 용이하고 성능    이 우수한 장비로 제안하여야 한다.

2) 각 장비들 간의 인터페이스 호환성은 계약상대자의 책임이다.

3) 제안요청서에 명시되지 않은 사항이라도 본 사업의 효율화를 위해 시스템을 구현    하는 과정에서 필요한 장비/부품이 요구 되는 사항이 있을 경우 반드시 제안되어    야 한다.

4) 시스템 구성과 관련하여 시스템의 고유기능 유지를 위한 부수 장비의 추가 시 계    약상대자는 이를 무상으로 제공해야 하며, 고유기능 수행을 위한 필수 부착품은    별도의 언급이 없어도 반드시 설치해야 한다.

다. 장비의 운반, 설치 시 무리한 힘이나 충격으로 인하여 장비 및 시설물이 훼손되    거나 기능에 장애가 발생하지 않도록 주의한다.

1) 장비의 설치는 수직·수평을 정확히 하며, 설치된 장비가 지진 등의 진동이나 충격    에도 움직이지 않도록 지정된 부분을 단단히 고정한다.

2) 각종 장비는 바닥의 수평조정, 장비보호, 높이맞춤 등이 필요한 경우 목재 또는    철재 받침을 제작, 지정 색으로 칠한 후 설치한다.

라. 계약 후 납품장비는 모두 신품으로 공급되어야 하며 계약자는 실제 하드웨어 납    품시 이에 관한 객관적인 증빙서류(통관서류)를 첨부하여야 한다. 각 장비는       Manual 등 해당 모델의 품목을 모두 포함하여 제공되어야 한다.

마. 공사의 한계 및 장비 관리책임

1) 준공검사 완료 이전까지의 시공 범위 내에 설치될 장비 및 자재에 대한 유지, 관    리 등의 모든 관리책임은 계약상대자의 책임으로 한다.

2) 신설 장비는 설치 공사에 직접 관련이 없는 부분(면)은 원 포장 상태를 유지하여    준공 때까지 장비를 최대한 보호한다.

바. 장비 설치 후 관련 법규에 의한 변경, 준공검사가 필요한 경우 측정 DATA를 작   성하여 제출한다.

사. 시공 중 작업시간을 연장, 단축할 수 있으나 야간 또는 방송 송출 시간 중에 작   업을 하여야 할 경우 방송에 지장이 없는 범위 내에서 정파시간이 발생치 않도록   감독자와 협의하여 작업하여야 한다.

아. 방송사고 예방 및 변상

1) 작업자는 현지의 방송 시스템을 충분히 숙지하여 공사에 임하며, 작업에 항상 신    중을 기하여 방송사고 예방에 최선을 다해야 한다.

2) 작업자는 방송의 중요성을 인식하여 항상 치밀한 작업 계획을 수립하여 작업에    임하며, 감독관과 협의 없이 무리하게 공사를 진행하여 방송 송출에 지장을 주어    서는 안 된다.

3) 장비를 교체할 경우는 사고 예방을 위해 항상 예비 기능을 최대한 확보한 후 공사    를 시행해야 한다.

4) 필요 시 감독관과 예비기능 구성 및 작업순서 등에 대한 사전검토를 하고 시행한    다.

5) 본 공사 중 작업자의 실책에 의한 방송사고가 발생할 경우 이를 변상하여야 한다.

6) 설치 중 기존 시설물의 손괴분에 대해서는 즉시 원상복구 하여야 한다.

자. 제안사는 명시된 내용들 이외에 본 사업과 관련하여 발생하는 모든 상황들에 대    해서 반드시 국제방송교류재단과 협의하여 결정하여야 한다.

2. 설치 일반

가. 계약상대자는 송신기 교체설치 시 방송 송출방안 및 비상송출 계획을 수립 후 감    독관의 승인을 득한 후 설치작업을 시행한다.

나. 본 시스템의 설치란 도면의 해당 위치에 장비가 장착되고 해당 장비의 입출력 신   호선 제어선이 완전히 설치되는 것을 의미한다.

1) 송신기는 중량이 큰 장비로 건물의 구조를 고려하여 설치하여야 하며 최종 설치    도면은 승인 후 설치한다.

2) 시스템의 설치를 담당 기술자는 해당 시스템의 설치 운용에 정통한 자 이어야 한    다.

3) 장비의 설치는 수직·수평을 정확히 하며, 설치된 장비가 지진 등의 진동이나 충격    에도 움직이지 않도록 지정된 부분을 단단히 고정한다.

4) 장비 설치 과정 중 Cable 배선이나 부품의 조립에 특별히 유의하여야 하며 작업    완료  후 반드시 감독관 입회하에 점검하여야 한다.

5) 모든 장비는 주변의 진동이 장비에 가해지지 않도록 방진 처리를 하여야하며 신    호선 및 전원선 등은 팽팽히 당겨지지 않도록 약간의 여분은 두고 결선하여야 한    다.

6) 본 공사에 사용되는 장비는 대부분 고가의 장비이므로 공사 시 장비의 결선, 전원    투입 등 장비에 영향을 줄 수 있다고 판단 될 경우는 충분한 검토와 주의를 기울    여 작업하고, 기기설치가 완료된 후 기기별로 전원을 공급하여 이상 유무를 확인    하고, 전체 시스템에 전원을 공급한다.

7) 송신기 및 관련기기 등 각종 장치는 반드시 접지 시켜야 한다.

8) 방송장비 설치시 방송 사고에 유의하여야 하며 설치 후 동작 시험시킬 때에는 설    명서와 절차를 숙지하여 현장감독관의 입회하에 시행하여야 한다.

다. 기타 주의사항

1) 포장 해체 후 장비의 취약 부분을 파악 후 작업자에게 취급 주의 사항을 충분히    주지시키고 작업에 임한다. 특히 디스플레이, Outlet의 돌출 부분의 파손 및 표면    의 긁힘 방지에 각별한 주의를 기울여야 한다.

2) 장비의 출고 전원전압이 현지의 공급 전압에 맞게 설정되었는지 재확인한다.

3) 장비 가동 전 각종 내부 결선을 도면과 비교 재확인하고, RF 절체기의 선택이 바    른지, 해당 방송 또는 타 방송에 문제가 없는지 확인 후 제작사의 운용 절차에 따    라 시행한다.

3. 송신기 및 U-Link 설치

가. 송신기

1) 송신기 설치공사로 인하여 어떠한 경우라도 아리랑FM과 더불어 인근 타방송사의    방송 사고가 없도록 해야 한다.

2) 송신기의 부품은 약한 충격에도 주파수, 대역특성 등이 변할 수 있으므로 설치시    절대 충격을 가해서는 안 된다.

3) 송신기의 설치, Rigid 설치 등 전반적인 사항은 공사 설계 도서를 기준으로 하고,    송신기 내부 조립, 결선은 송신기 제작사의 설치 도면에 따라 설치한다.

4) 송신기 설치 시 받침을 할 경우는 송신기 무게에 충분히 견딜 수 있는 목재 혹은    철재로 견고히 제작 설치하고, 바닥에는 먼지 유입을 막기 위해 코킹처리 한다.

5) 송신기 윗면은 먼지나 이물질이 들어가지 않도록 포장재로 철저히 덮어씌운 후    작업에 임하고, 특히 송신기 위에서는 드릴작업은 절대하지 않도록 한다.

6) 송신기 설치작업에 참여하는 기술자는 해당분야의 전문적인 지식이 있는 자라야    하며, 반드시 장비의 설치 및 운용설명서를 충분히 숙지한 후 작업에 임해야 한    다.

7) 계약자상대자는 본 시방서와 설치공사 도면, 자재 및 현재의 장비설치 상태를 사    전에 숙지하여 공사 공정에 지장을 주지 않아야 하며 설치상의 의문이나 의견이    있을 때는 감독자와 협의 후 시공하여야 한다.

나. U-LINK

1) Interlock Switch가 포함된 9 Ports Patch Panel(U-Link)을 설치한다.

2) 9 Ports Patch Panel(U-Link)의 설치시 전, 후면 모든 Ports는 1-5/8"로 설치    한다.

3) Patch Panel의 상태를 모니터 할 수 있는 MIMIC Panel을 설치한다.

4) 1개의 Coaxial Switch를 Rack에 설치한다.

5) Rigid Line 등 정상동작을 위해서 필요한 것은 같이 설치한다.

6) 자동절체기에 포함된 장치는 19″랙에 설치한다.

다. Dummy Load, RF Power Meter, Directional Coupler 설치

1) Dummy Load는 기존장비를 활용하여 설치한다.

2) 송신기와 Interlock은 반드시 구성하여 장비의 파손을 방지해야 한다.

3) Dummy Load로 가는 Rigid Line에 RF Power Meter로 출력을 측정할 수 있도    록 설치하고 RF Power Meter는 안전하게 고정시킨다.

4) Directional Coupler는 송신기와 U-Link 사이에 설치하여 장비 점검 및 무선국    검사 시 사용할 수 있어야 한다.

5) 필요한 경우 장비보호 및 운용의 편리를 위해 장비받침을 제작 설치해야 한다.

4. Cable 설치

가. 신호선과 전원선은 최대한 격리하여 전원 HUM의 유도를 최소화 하도록 하여 전   구간을 가지런히 하여 선들이 서로 교차되지 않도록 설치한다.

나. 접지선은 CABLE TRAY의 가장자리에 설치한다. 접지선 포설 접지는 단위 조정   실별로 일점접지를 하여야 하며, 접지함에 접속하는 전선 결선 및 해체가 용이한   구조로 처리하여야 한다.

다. 전선관을 설치 할 경우는 향후 케이블의 증설, 철거가 용이토록 하고, 관의 이음   새 및 가장자리는 매끈하게 처리하여 피복이 손상되지 않도록 한다.

라. 케이블의 끝 부분은 Phase 따라 색깔을 구분하여 고무캡이나 열수축관으로

깔끔하게 처리하며 비닐TAPE을 감아서 마무리해서는 안 된다.

마. 압착터미널은 알맞은 크기를 사용하며, 규격에 맞는 공구와 적정한 압력

으로 가공한다. 특히, 아주 가는 선은 무리하게 압착하면 터미널 내부에서

선이 끊어지는 경우가 있으니 유의해야 하며, 필요에 따라 납땜 가공한다.

바 TRAY 위의 모든 CABLE은 CABLE TIES를 사용 움직임이 없도록 보기 좋게 묶        는다.

사. TRAY가 없는 곳의 CABLE 묶음은 CABLE TIES로 묶어 보기 좋게 처리 한다.

아. 모든 스위치류, 단자류, NFB 등의 나사 조임은 견고히 조여야 하나, 장비 및 제   품에 무리한 힘을 가하여 손상을 입혀서는 안 된다.

5. Rigid 설치

가. Rigid 설치는 송신기 설치 공사에서 대단히 중요한 부분이므로 Connector의 구   조 및 치수를 정확히 파악하여 정밀하고도 견고하게 시공한다.

나. 작업 시는 항상 깨끗한 면장갑을 착용하여 손자국이 나지 않도록 하고, 절단 작    업 후에는 Rigid 내부의 이물질을 깨끗이 제거한다.

다. 절단을 할 때는 내, 외관 도체를 분리해서 하도록 하며, 내부도체는 절연체의 위    치를 적당히 안배하여 절단해야 한다.

라. 절단면은 정확히 직각이 되어야 하며, 절단 후 모서리는 Hook Cuter 또는 유사    한 Tool을 사용하여 깔끔하게 처리하며, 쇠줄 연마는 표면이 거칠므로 삼간다.

마. Connector와 Rigid의 접속, 분리 시는 절대 돌려서는 안 되며 힘을 지그시 주   어서 직선 방향으로만 접속, 분리한다.

바. Rigid와 Elbow의 결합은 직각이 되어야 하며, 고무망치로 외부에 가벼운 충격을   주어 Inner의 접속이 완전하도록 한다.

사. 고정 Hanger는 연결로부터 10cm 위치에, 직선 부는 2m 간격으로 설치하며      ROD의 휘어짐이 없이 Rigid 전체에 하중이 골고루 전달되게 하며, 클램프에는    고무 밴드를 삽입하여 고정이 단단히 되도록 설치해야 한다.

아. 스틸밴드는 일정간격을 맞추며, 밴드꼭지는 드라이브 사용이 용이한 쪽 Rigid외관   의 1/4 지점에 나란히 하여 최대로 조여 고정한다.

자. 시공 후 송신기가 On 되면 접촉부의 열 발생과 VSWR을 통하여 이상 유무를 반   드시 확인하여야 한다.

차. 주·예비기는 절체 후 D/L로 연결되어 시험/측정이 가능해야 한다.

6. 측정과 조정

가. 모든 장비설치 및 접지시설이 완료되면, 최종점검(종합기능시험)을 감독관과 운용    자 입회하에 실시하고, 장비의 동작상태 이상 유무를 점검 확인하여야 한다.

나. 공사 완료 후 각종 내부결선을 도면과 비교 재확인하고, 해당매체 및 타 매체의    방송에 문제가 없는지 확인 후 이상 없을 시 감독관과 협의하여 시험 송출을 한    다.

다. 종합시험은 점검리스트에 따라 순차적으로 진행한 후 그 결과를 작성하여 준공서   류에 함께 제출하여야 한다.

라. 전기적인 Test는 장비에 전원을 공급하기 전에 수행하여 결과 치를 제출한다.

마. 사업관리자는 시험운용 완료시까지 현장에 상주하며 시스템 특성 측정을 수행하    고 현장 감독자의 별도 지시사항이 있을시 이에 따른다.

바. 송신기 측정과 조정

1) 송신기 측정은 무선국 검사 기준으로 측정하여 측정 데이터를 제출하여야 한       다.

2) 측정장비 : Watt Meter, Frequency Counter, Spectrum Analyser, 전계강                 도 측정기 등

3) 주요측정 : 공중선 전력, 주파수 편차, 점유주파수, 종합왜율, 좌우 신호분리도,    공중선 지향특성, 불요파 방사강도, 전계강도 측정 등

7. 무선국 검사

가. 계약상대자는 제반 공사를 시공함에 있어 관계법령에 의한 준공 검사시 불합격사    유가 발생치 않도록 사전 조치하여 반드시 합격하여야 한다.

나. 계약상대자는 준공 후 관계법령에 의한 준공 검사시 입회하여야 하고, 지적사항    발생 시 이를 즉시 시정하여야 한다.

다. 계약상대자는 관계법령에 의한 준공검사 결과, 불합격판정을 받아 재검사를 받아   야 할 경우 수수료 등 재검사에 따르는 일체의 경비를 부담하여야 한다.

8. 철거 및 폐기

가. 계약상대자는 공사 완료 후 철거장비(송신기, U-Link 등)를 폐기처리 하여야 한    다.

나. 철거장비의 폐기 비용은 계약상대자가 부담하여 폐기한다.

[별지 제1호 서식]

일반현황 및 연혁
상호 또는 법인명칭		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사설립년도
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 ( 년 개월)
□ 주요 취급품목
□ 주요 회사 연혁
□ 주요 납품 설치 실적

주) 1. 증빙서류 첨부(사업장등록증 사본, 면허증 사본등)

2. 기업신용평가서 첨부

[별지 제2호 서식]

(단위: 천원)

제안사 제정상태
구 분		년도	년도	합 계	평 균
총 자 산
자기자본
유동부채
고정부채
유동자산
당기순이익
매출액	○○부문
	○○부문
	○○부문
	○○부문
	○○부문
	계
유동비율
부채비율
매출액 순이익율

주) 결산공고된 대차대조표 및 손익계산서(관계기관확인) 제출

[별지 제3호 서식]

FM송신기 공급 및 설치 실적 증명서

신청인	업체명 (상호)						대 표 자
	영업소재지						전 화 번 호
	사업자번호
	증명서용도	입찰 심사 신청용					제 출 처	국제방송 교류재단
	사업의종류	제 조 ( ), 공 급 ( ), 기 타 ( )
계약 및 납품내용	품 명				실적구분		계약목적물과 동등이상물품( ) 계약목적물과 유사물품( )
	규 격 (품질,성능등)
	계약번호	계약일자	납품일자	단위		수량	납품금액	비 고
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기 관 명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (Fax번호 : )
	발급부서 :					담당자 :

주) 1. 본 양식외에 정보통신공사협회에서 인증한 실적 양식도 유효함

2. 이행실적에 대한 인증책임은 제안사가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적을 인정하         지 아니한다.

[별지 제4호 서식]

기술인력 보유현황

연번	담당역할	성명	직위	생년월일	최종학력 및 졸업일자	경력기간	자격증

주) 기술자의 보유자격 및 경력사항 확인용으로 재직증명서와 기술자격증 보유자가 있을 경우는 사본을 제출

[별지 제5호 서식]

(제안)장비 총괄 목록

번호	품명	규격/모델명	제조사	단위	수량	규격 적합성
1		규격 또는 모델명 표기				적합 또는 동등이상으로 표기
2
3
4
5
6
~

[별지 제6호 서식]

제조사 공급(기술지원) 확약서

수    신 : (재)국제방송교류재단

참    조 :

사 업 명 : 국제방송교류재단 견월악송신소 노후 송신시스템 교체

당사는 상기 사업에 대하여 아래와 같이 해당 제품을 공급 및 유지보수 지원할 것을 확약합니다.

- 아      래 -

제 조 사		공급받는 회사
제 품 명		모델명(수량)
생산/판매시작일		판매중지 예상일
단종 제품 여부	입찰등록일 기준 단종 혹은 향후 1년 이내에 단종예정 제품이 아님을 확약함.
공급(기술지원) 확약 사항	무상 유지보수 기간을 포함하여 검수 후 최소 10년 간 수요자의 연간 정비요율 범위 내에서 부품 공급 및 기술지원을 확약함.(단종 이후에도 보장)

2022 년    월    일

주    소 :

제 조 사 :

대표이사 :                   (인)

주) 본 양식에 준하되 각 국가별로 사용하는 양식으로 제출하여도 무방함

[별지 제7호 서식]

무상 하자담보책임 확약서

수    신 : (재)국제방송교류재단

참    조 :

사 업 명 : 국제방송교류재단 견월악송신소 노후 송신시스템 교체

당사의 상기 사업에 대한 무상 하자담보 책임 기간은 아래와 같습니다.

- 아      래 -

제 조 사		공급받는 회사
제 품 명		모델명(수량)
생산/판매시작일		판매중지 예상일
공급(기술지원) 확약 사항	무상 책임 담보 기간 : 납품 설치 후 00년

2022 년    월    일

주    소 :

제 조 사 :

대표이사 :                   (인)

[별지 제8호 서식]

청렴계약이행 서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 청렴계약제 시행취지에 적극 호응하여 국제방송교류재단에서 시행하는 용역, 물품 구매 등의 입찰 및 계약에 참여함에 있어 당사 및 하도급업체 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.
이를 위반하여 경쟁 입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우, 국제방송교류재단에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며, 경쟁 입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우, 국제방송교류재단에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 참여하지 않고, 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계담당자에게 직ㆍ간접적으로 금품ㆍ향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업제공 포함)의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.
이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계담당자에게 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실하게 시공한 사실이 드러날 경우, 국제방송교류재단에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나,  계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계담당자에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우,  국제방송교류재단에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계담당자에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우, 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사 착공 전에는 계약취소, 공사착공 이후에는 발주처에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하고 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임직원이 관계담당자에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사 윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익 처분을 하지 않도록 하는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본건 관련 하도급계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

6. 수의계약 관련하여 국제방송교류재단의 퇴직자가 퇴직일로부터 2년 이내 당사에 임원으로 근무하고 있지 않음을 확인해드리고 사실과 다를 경우 계약해지 및 입찰참가자격이 제한될 수 있음을 확인합니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 계약자로 결정될 시, 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 국제방송교류재단의 조치와 관련하여 당사가 국제방송교류재단을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2022.  00.  00.

서약자 :	회사  대표	(인)

[별지 제9호 서식]

제안서 제출 확인서

본인은 (재)국제방송교류재단에서 시행하는 ‘국제방송교류재단 견월악송신소 노후 송신시스템 교체사업’ 입찰에 대한 제안서를 붙임과 같이 제출합니다.

2022 년    월    일

업  체  명 :

대표자성명 :

생 년 월 일 :

주      소 :

연  락  처 :

제출자성명 :                     (연락처:               )

부서 . 직위 :

붙임 : 1. 입찰관련서류 각 1부 2. 제안서 8부(원본 1부, 사본 7부, USB 1매 포함)	접수번호	접수인
		(인)

(재)국제방송교류재단 사장 귀하

․․․․․․․․․․  절    취   선  ․․․․․․․․․․․

접  수  증

접수번호		접수인 확인
업 체 명
대표자 성명		(인)
제 출 자	직 위 : 성 명 :

2022 년    월    일

(재)국제방송교류재단

[첨부도면 1]

[첨부도면 2]

[첨부도면 3]

[첨부도면 4]

[첨부도면 5]