전통공연예술 콘텐츠제작실 시스템 조성 용역 제안요청서

2022. 4.

전통공연예술진흥재단

담당	부서	직위	성명	연락처	이메일
	경영기획팀	차장	강민석	02-580-3273	9265@kotpa.org

Ⅰ. 용역 개요

가. 목 적

ㅇ 전통공연예술인들의 작품 콘텐츠(음원, 영상)제작 지원을 위한 녹음, 음원제작, 영상제작 등의 시스템 조성 용역 수행에 필요한 기술적인 사항 등을 규정하여 과업수행에 적정을 기하고자 함

ㅇ 콘텐츠제작실 목적 및 특성이 반영된 시스템 조성

ㅇ 전통공연 음원, 영상 제작이 가능한 시스템 구축

ㅇ 코로나19 시대에 새로운 비대면 문화서비스 프로그램 제공

ㅇ 스마트폰 대중화 및 멀티미디어 홍보수요 급증에 따른 콘텐츠 제작

ㅇ 기 구축된 콘텐츠제작실 공간을 고려한 스튜디오 시스템 구축

나. 용역개요

ㅇ 용역명 : 전통공연예술 콘텐츠제작실 시스템 조성

ㅇ 용역기간 : 계약체결일로부터 60일 까지

ㅇ 총용역비 : 240,000,000원 이내(VAT포함)

ㅇ 입찰 및 계약방법 : 제한경쟁 및 협상에 의한 계약

ㅇ 용도 : 음원 및 조정실, 녹음부스, 영상·촬영 스튜디오, 서버실 등

ㅇ 용역대상지 : 서울특별시 종로구 종로 272(동대문종합시장) 9층 일부

ㅇ 기본방침

1) 콘텐츠제작실 공간 조성 세부내용은 첨부자료(도면)참조

2) 각 공간별 시스템의 효율적인 구축으로 공간 활용 극대화

3) 최적의 시스템 구축으로 이용자에게 최대한의 서비스 제공

4) 조성 세부내용 외에 보완 및 추가사항 제안 가능

5) 관련법규 의무 권장사항 준수

Ⅱ. 주요 과업내용

가. 공사범위 : 서울특별시 종로구 종로 272(동대문종합시장)9층 일부

* 공사현장 검토를 위한 현장방문 가능 (방문전 사업팀으로 문의 : 02-2263-6663)

ㅇ 전통공연 콘텐츠제작실 시스템 조성

1) 음원제작을 위한 시스템 구축, 기타 필요 장비 등 일체

2) 녹음 및 음원편집의 원활한 진행에 필요한 필수 시스템 설치

3) 음향ㆍ영상스튜디오의 촬영 환경을 구성하는 조명 시스템 및 운영에 필요한 기타 부대장비·설비 일체

4) 각종 음원편집, 영상편집 S/W 등을 활용하여 신속하고 유연한 영상 제작·편집 콘텐츠 구현

5) 유지관리 매뉴얼 작성 및 종합 시운전

6) 기타 용역과 관련하여 발주기관과 별도로 협의하는 용역

ㅇ 사인물 제작 및 설치 포함

ㅇ 시스템구성, 전기, 장비등 배치 제안

나. 세부용역내용

품목	기본사항	참조문서
Monitor Speaker	- 38hz~23kHz / SPL 121dB	규격서 1참조
Pre Amplifier 1	8in/8out / Sample Rate 192KHz	규격서 2참조
Pre Amplifier 2	Better than -103dBV	규격서 3참조
Compressor	15Hz ~ 20kHz / OPTO Tube	규격서 4참조
AD/DA Converter	Up to 64 x 64 / 20Hz ~ 35KHz	규격서 5참조
Digital Patch System	Over 32ch	규격서 6참조
Condenser Mic 1	- 20Hz ~ 20KHz / Cardioid / Figure Eight / Omni	규격서 7참조
Condenser Mic 2	- 20Hz ~ 20KHz / Cardioid	규격서 8참조
Condenser Mic 3	- 20Hz ~ 20KHz / Cardioid / Figure Eight / Omni	규격서 9참조
Condenser Mic 4	- 20Hz ~ 20KHz / Cardioid / Figure Eight / Omni	규격서 10참조
Tube Mic 1	- 20Hz ~ 20KHz / Cardioid / Omni	규격서 11참조
Tube Mic 2	- 20Hz ~ 20KHz / Cardioid / Figure Eight / Omni	규격서 12참조
Condenser Mic Stereo	- 10Hz ~ 20KHz / Omni	규격서 13참조
Dynamic Mic 1	- 50Hz ~ 16KHz / Cardioid	규격서 14참조
Dynamic Mic 2	- 50Hz ~ 16KHz / Hyper Cardioid	규격서 15참조
Dynamic Mic 3	- 48Hz ~ 19KHz / Hyper Cardioid	규격서 16참조
Drum Mic Set	Dynamic mic x 5 / Condenser mic x 3 / Case	규격서 17참조
Mixer/Controller	48CH input / 16CH bus / 8CH matrix	규격서 18참조
Stage Box	32CH input / 16CH output	규격서 19참조
Personal Monitoring Set	24bit, 44.1 / 48KHz sample rate	규격서 20참조
Headphone	Dynamic 밀폐형 / 10Hz ~ 25KHz,	규격서 21참조
PA Speaker System	- 50hz~20kHz / SPL 126dB	규격서 22참조
Pop Filter	Metal	규격서 23참조
Long Stand	Tripods / Aluminum or Steel	규격서 24참조
Short Stand	Tripods / Aluminum or Steel	규격서 25참조
Short Stand	Tripods / Aluminum or Steel	규격서 26참조
Music Stand	Tripods / Aluminum or Steel	규격서 27참조
Chair	Round Chair	규격서 28참조
Desk 외 가구	Custom	규격서 29참조
DAW System	DAW S/W,interface,Chassis,	규격서 30참조
Plug-in Software	Over 140, bundle	규격서 31참조
Monitor	21:9 , IPS, Ultrawide, VESA	규격서 32참조
합 계

ㅇ 음원제작 및 영상 시스템 내역

ㅇ 영상제작 스튜디오 조명 시스템 내역

품목	기본사항	참조문서
Panel Light	- 200W / Cool White LED	규격서 33참조
Fresnel Light	200W / Cool White LED	규격서 34참조
Color PAR Light	10W 4in1 LED	규격서 35참조
Moving Light	350W White LED	규격서 36참조
Studio SPOT Light	200W Cool White LED / Softbox / Stand	규격서 37참조
DMX Spilitter	2Way 10 out port	규격서 38참조
Light Controller	DMX 2 Port /1024Ch	규격서 39참조
합 계

다. 기본지침

ㅇ 본 제안요청서는 『콘텐츠제작실 시스템 구축』에 필요한 사항을 규정하여, 모든 과업은 제안요청서에 의하여 수행하여야 한다.

ㅇ 본 제안요청서에는 최소한의 내용만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 제안업체는 운영상 문제가 발생하지 않도록 제안하여야 한다.

ㅇ 일반적·추상적인 표현을 피하고 구체적인 용역계획을 제시, 실현가능성 없는 제안 지양

ㅇ 제안요청서 등에 명시된 내용의 해석에 있어 그 뜻이 모호하여 의견을 달리할 경우 발주기관의 해석을 따르도록 한다.

ㅇ 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 경우에는 상호 협의에 따른다.

ㅇ 운영상 소프트웨어의 교체 및 업그레이드와 수리가 용이하도록 구성하며, 경제성을 고려하여야 한다.

ㅇ 요구되는 기능을 만족시키기 위해 부수적으로 수반되는 장비 및 기기 일체를 포함하여 제안하여야 한다.

ㅇ 제안자는 요구 조건을 정확히 분석하여 타당성이 충분한 콘텐츠제작실 시스템 구축 방법을 제시하여야 하며, 제시된 시스템의 기능, 장점 및 효과를 구체적으로 명시하여야 한다.

ㅇ 시스템 구축에 필요한 주요 장비에 대하여 원활한 시스템 구성 및 완벽한 호환성을 위하여 완제품으로 설치하여야 한다.

ㅇ 납품업체는 제안요청서에 기술된 요구사항을 기반으로 납품하되 제안 요구사항 보다 창의적이고 우수한 제안은 수용 가능하다.

ㅇ 모든 규격, 사양, 품질, 성능, 효율 등은 관련 법규정과 제안요청서 에서 제시한 기준 이상으로 설계한다. 다만, 기준이 명확하지 않거나 서로 상이한 경우 에는 강화된 기준을 따른다.

ㅇ 특수장비, 핵심부품, 해외의 완성품 등을 구입하고자 할 경우에는 절차, 소요기간 및 관계서류 목록을 제출하여 발주기관과 도입여부를 협의하고, 향후 운영과정 에서 부품조달 및 유지보수가 원활히 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다.

ㅇ 모든 시스템 구축에 따른 제안내용 등이 특허권, 저작권 등 배타적 권리와 관련되었을 경우 발주기관에 문제가 되지 않도록 조치하여야 한다.

ㅇ 사업자는 계약에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 시스템을 구축하여야 한다. 발주기관으로부터 재제작·설치, 중지명령, 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받았을 때에는 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 한다.

ㅇ 사업자는 계약조건에 위배하여 납품된 부분에 대하여는 재납품 또는 보완 하여야 하며, 만약 발주기관이 지적한 사항에 대하여 재납품 또는 보완하지 않을 경우 발주기관은 다른 방법에 의해 제거 또는 보완할 수 있다. 이로 인하여 발생하는 비용은 사업자가 부담하여야 한다.

ㅇ 제작과정 중 발생한 주요 부적합 사항에 대하여는 사전에 발주기관의 승인을 받은 후 수정 조치하여야 한다.

ㅇ 사업자는 과업수행에 있어서 안전관련 법규에 따라 철저한 안전관리를 시행 하고 사고 및 재해방지에 노력하여야 하며, 사고 및 재해가 발생한 경우에는 즉시 발주기관에게 보고하고 그 지시에 따라 필요한 조치를 취해야 한다. 아울러, 과업수행 중 발생하는 화재, 도난, 유실, 손상과 사업자의 종업원 또는 고용원의 안전사고에 대한 모든 책임을 진다.

다. 시스템구축 일정 및 관리계획 제시

ㅇ 세부 추진 일정 계획 제시 - 사업특성 및 현장여건을 고려한 사업일정 분석을 통해 설계 및 제작 설치 일정을 산정하여 제시한다.(설계, 자문, 제작 및 설치, 종합시운전, 하자보수 및 유지관리까지)

ㅇ 제작·설치 추진 단계별 인력투입 및 업무분장 계획 제시 - 사업추진 단계별 주요 발생업무를 구체적으로 기술하고, 해당업무의 효율적 수행을 위한 공정별, 단계별 인력투입계획을 제시한다.

ㅇ 제작·설치 실적과 활용 가능한 시사점 제시 - 최근의 사례별 실적을 토대로 제작･설치과정에서 활용 가능한 유용한 시사점을 제시한다.

ㅇ 콘텐츠의 타당성을 위한 관련 자료 획득 계획 제시 - 전문분야(소프트웨어, 영상, 음향 등)의 객관성, 신뢰성, 타당성을 확보 하기 위해 검증된 관련자료 또는 세부 검증결과를 제시한다.

ㅇ 설계 및 제작·설치 단계별 계획 및 업체 관리 방안 제시 - 제작·설치에 대한 기술보유 현황 및 제작･설치과정에서 활용계획을 제시한다.

- 제작·설치과정에서 공정관리, 품질관리, 안전관리 및 환경관리 방안을 구체적으로 제시한다.

라. 효율적인 관리‧유지‧운영방안 제시

ㅇ 지속적인 발전 및 안정성 있는 관리･유지･운영을 위한 계획 및 구체적인 실행방안 제시

- 각종 장애발생 시 즉각적인 원인분석 및 복구 등 유지보수를 위한 조직, 인력지원체계, 세부운영계획을 제시한다.

ㅇ 설계 및 제작･설치 후 시험운영 및 교육계획, 지원방안 등을 제시 - 시험운영에 대한 구체적 평가기준을 포함한 시험운영 계획 및 구체적 실행 방안을 제시한다.

- 원활한 콘텐츠제작실 운영을 위해 하드웨어, 시스템 소프트웨어, 응용 정보 시스템 등을 안정적으로 운영할 수 있도록 매뉴얼화 방안을 제시한다.

- 음향 영상 콘텐츠 관련 시스템의 소프트웨어 및 하드웨어 구조의 원활한 유지보수와 운영, 기능향상 등이 가능하도록 실제 지원 가능한 범위 내에서 지원 계획 및 방안을 제시한다.

- 공급되는 H/W 및 S/W에 대한 하자보수 기간은 최종검수일로부터 1년으로 하며, 고장에 따른 유지보수를 실시하여야 한다.

Ⅲ. 입찰 안내사항

가. 입찰방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약체결)

ㅇ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조 적용

ㅇ 본 계약은 전기공사, 조명공사, 스튜디오 장비간의 연동을 요구하는 음원, 영상 촬영 관련 시스템 조성 사업으로서, 스튜디오 구축의 전문성과 기술성이 필요한 사업임

나. 입찰참가 자격

ㅇ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)의 규정에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 사업자

ㅇ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않은 업체

ㅇ「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 입찰참가자격등록 마감일시까지 아래의 자격을 모두 입찰참가 등록한 사업자

1) 정보통신공사업(업종코드 : 0036)

2) 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발·공급사업, 업종코드 : 1426)

3) 방송장치(G2B 분류번호 4511170501)

ㅇ 공동수급협정 및 하도급 불가

ㅇ 「소프트웨어 진흥법」 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)에 따른 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」 준수

ㅇ 「소프트웨어 진흥법」 제48조제4항에 따라 상호출자제한기업집단 소속회사의 입찰 참여 제한

ㅇ 본 사업은 20억원 미만 사업으로 「소프트웨어 진흥법」 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원) 및 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침 제2조, 제3조에 따라 대기업 및 중견기업인 소프트웨어 사업자의 입찰 참여 제한

* 중소 소프트웨어사업자(소프트웨어사업자 일반 현황 관리확인서 상의 ‘공공 소프트웨어사업 입찰참여 제한금액: ’없음’으로 확인)만 입찰참가 가능

Ⅳ. 제안서 작성 및 입찰 안내사항

가. 제안서작성 요령

ㅇ 제안요청서의 용역 추진목적과 내용을 충족하여야 함

ㅇ 제안서는 핵심내용을 중심으로 명료하게 작성하되, 그 내용이 검토될 수 있는 충분한 정보를 포함하고 있어야 함

ㅇ 제안서 상의 각 항목별 내용이 누락되지 않도록 하며, 구체적으로 작성하여야 함

ㅇ 제안서는 50페이지 이내로 한글 또는 PDF 등으로 작성(표지 목차, 첨부 제외)하여 5부 제출(필요시 도면제출 가능)

* 용지 기준은 A4 (페이지별 번호 반드시 부여)

ㅇ 제안서 내 용역제안 금액을 기술하여야 하고 최대한 구체적으로 기술해야 함

ㅇ 사용된 영문약어(전문용어)에 약어(용어)표를 기술

ㅇ 인용자료 및 데이터 출처, 가격제안서의 경우 산출근거 명확히 제시

ㅇ 제안서 작성비용은 제안사가 부담

나. 제안서 유의사항

ㅇ 전통공연예술진흥재단(이하 ‘재단’)은 허위사항이 발견된 기관과 계약을 체결하지 않거나 계약을 해지할 수 있으며, 이에 따라 발생된 손해에 대해서는 제안기관이 배상하여야 함

ㅇ 제안서의 내용이 허위 또는 이행 불가능한 내용으로 작성된 사실이 발견되었을 경우, 부정당업자로 제재할 수 있음

ㅇ 제안서와 기타 구비서류를 검토하여 미비업체는 상황에 따라 보완지시·실격처리·감점처리 등의 조치를 취하여 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있음

ㅇ 재단은 제안된 내용의 검토를 위하여 필요시 설명회를 요구할 수 있으며, 재단의 요구를 수락하지 아니하는 제안사는 평가대상에서 제외함

ㅇ 제안서 및 관련 자료로 제출된 모든 문서에 대하여는 제안사의 이익을 보호하기 위하여 동 사업 이외의 목적으로 사용하지 아니함

ㅇ 동 사업에 참여하는 제안사는 담합하여 제안할 수 없으며, 담합사실이 발견될 경우,『독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제4장』에 의거 불이익을 당할 수 있음

ㅇ 기타 규정하지 아니한 사항은 협의 후 결정함

다. 사업수행 유의사항

ㅇ 제안서 평가에서 선정된 기관은 제안서에서 명시된 참여인력을 투입하여 본 용역을 성실히 수행하여야 함

ㅇ 투입인력의 교체 또는 변동사항이 발생하였을 때에는 본 용역의 재단 용역담당자와 사전 협의하여야 함

ㅇ 제안사는 용역 수행에 필요한 전문가 활용 등 필요한 수단을 강구하여야 함

ㅇ 제안사는 용역 추진 과정에서 용역범위에 명시되지 않았거나, 일부 변경 필요시 재단 용역담당자와 협의하여 추진하여야 함

ㅇ 재단이 필요에 의해 용역발표회 등을 요구할 경우, 사업자는 이에 대해 관련자료 및 발표 등을 준비하여야 한다.

ㅇ 추락, 파손, 안전사고 등 위험요소가 있는 공사의 경우 종합적인 안전대책을 포함하여 제시하여야 하며, 보수, 유지․관리가 용이하도록 설계․설치되어야 한다.

ㅇ 모든 시설, 장비, 자재 등은 성능과 안전도가 검증된 KS표시품과 형식승인품 및 그 이상의 제품을 우선 사용해야 하며, KS표시품이 없을 경우 한국표준산업규격 (KS), (Q), (전), (검), (품)표시 규격 순으로 사용하고 외산제품을 사용할 경우 국내 인증 및 외산 공급지의 품질기준에 적합한 제품을 사용함을 원칙으로 한다.

ㅇ 설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항일지라도 당연히 시공해야 될 사항이나 관계법령에 규정된 사항 등은 재단의 요구에 따라 사업자의 부담으로 시공하고, 해석상 의문사항 및 제외된 사항은 발주기관의 해석에 따른다.

ㅇ 본 용역은 재단에서 지정하는 장소에서 수행하는 것을 원칙으로 하고 원활한 업무 수행을 위하여 자료요청, 공청회, 위원회 운영 등 재단의 요청사항에 응하여야 함

ㅇ 용역 추진 과정에서 재단 용역담당자의 설명 요구가 있을 경우 용역책임자가 참석하여 내용을 설명하고, 재단의 수정․지시 사항을 성실히 이행하여야 함

ㅇ 본 용역을 수행함에 있어 발생하는 지적재산권 문제에 대한 책임은 제안업체에 있음

라. 제안서의 효력

ㅇ 제안서의 내용은 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 단, 동일한 사항에 대하여 제안서와 계약서의 내용이 상이할 경우 계약서 사항이 우선하여 적용됨

ㅇ 재단은 필요시 제안기관에 대하여 추가제안 또는 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

ㅇ 추가자료 요청 시 제안업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출 시 불이익은 제안업체가 책임을 짐(제안서 검토 후 추후 통보)

ㅇ 제안내용 일부의 조건부 누락 또는 발주자 별도부담을 전제로 한 제안 등 발주자가 제시한 사항 이외 별도의 비용 부담이 없어야 함

마. 소유권

ㅇ 본 용역의 수행결과물로 발생되는 모든 자료는 용역 수행 종료와 동시에 재단에 제출하여야 하며, 본 용역의 수행과정에서 취득한 결과물은 재단이 그 소유권을 가짐

ㅇ 본 용역을 위해 제공된 모든 정보와 제출된 제안서 및 산출물 등의 서류는 반환하지 않고 재단에 귀속됨

ㅇ 모든 제안내용이 특허권, 저작권 등 배타적 권리와 관련되었을 경우 발주기관에 문제가 되지 않도록 조치하여야 하며, 문제발생시 그 책임은 사업자에 있다.

바. 보안유지

ㅇ 본 용역 수행과 관련하여 지득한 각종 정보나 자료들은 재단의 사전 동의 없이는 대외유출을 금지함

ㅇ 제안서 작성과정에서부터 과제수행 중 재단등 에서 제공받은 제반 정보 및 자료 등은 본 계약의 목적 외에 사용하여서는 안 되며, 재단에서 반환을 요구하였을 경우 즉시 이를 반환하여야 함

ㅇ 제안요청서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 외의 다른 어떤 목적으로 사용되어서는 안 됨

ㅇ 입찰참여기관 및 선정된 용역 기관은 입찰과정 중에 취득한 각종 정보와 계약의 이행과정에서 취득한 각종 정보의 기밀을 유지하여야 함

사. 과업수행 보고

ㅇ 착수보고 : 사업자는 계약체결 후 7일 이내에 본 과업에 착수해야 하며, 착수시 착수계를 제출해야 한다.

ㅇ 업무협의

ⓛ 사업자는 착수계 제출시 발주기관과 1차 업무협의를 한다.

② 과업수행과정 중 예기치 못한 상황이 발생하였을 때에는 발주기관과 업무협의를 실시하여야 한다.

ㅇ 사업진행 보고

ⓛ 주간공정보고 : 사업자는 본 용역에 대한 과업수행 사항을 기록한 과업일지(금주 업무수행 실적 및 내주 업무계획)로 구성된 주간업무 보고서를 주간단위로 작성하여 매주 지정한 요일에 발주기관(또는 감리자)에게 보고․제출한다.

② 수시보고 : 발주기관의 요청이 있거나 사업자가 주요 결정사항에 있어 필요할 경우에 보고를 실시한다.

아. 용역의 대가 조정

ㅇ 수급인은 발주기관에서 제시한 예산을 초과하지 않는 범위 내에서 시공하여야 하며, 불가피하게 본 용역의 목적이나 수급인 창의에 의한 시공 및 조성 의도를 충족시키기 위하여 용역의 범위나 비용이 증가되는 경우, 이에 대한 용역비 증액을 청구할 수 없으며, 용역비 내에서 용역규모가 결정되도록 한다.

ㅇ 계약 후 당초에 용역비를 산출할 때보다 물량과 용역비가 감소될 경우나 용역비 산출에 하자가 있었음이 발견될 때에는 발주기관은 계약된 용역비를 감액조치 할 수 있으며, 또한 사업물량의 증감이나 장비 수 재조정 등 특수사정으로 인하여 용역비가 증가될 경우 수급인은 이에 대한 용역비 증액을 발주기관에 청구할 수 없다.

자. 기타

ㅇ 입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합하는 등 불공정 행위를 하였을 때에는 해당 입찰을 무효로 할 수 있으며, 공정한 경쟁이나 계약의 적정한 이행을 해칠것이 명백하다고 인정되는 경우에는 2년의 범위 내에서 재단이 실시하는 입찰참가자격을 제한할 수 있음. 또한 계약체결 이후 입찰 무효 사유를 발견한 경우에도 해당 계약을 해제 또는 해지할 수 있음

ㅇ 재단은 담합 등 불공정한 행위를 한 자에 대하여 즉시 손해배상을 청구할 수 있음. 손해액은 담합 등 불공정한 행위로 인하여 발생한 손해 일체로 하되, 구체적인 손해액을 산정하기 곤란하거나 불가능한 경우에는 계약금액의 10%를 배상하도록 할 수 있으며, 손해배상의무를 부담하는 자가 그 의무를 이행하지 아니하는 경우, 재단은 손해액을 계약대금에서 공제할 수 있음.

□ 제안서 목차

Ⅰ. 제안기관

1. 조직 및 연혁

2. 동 용역 관련 주요 실적

Ⅱ. 제안개요

1. 제안 목적

2. 제안 고려사항

Ⅲ. 시스템제안

1. 카테고리별 제안

2. 기기 상세

Ⅳ. 교육 및 유지보수 계획

1. 교육 방안 및 내용

2. 유지 보수 계획

Ⅴ. 제안서 제출방법 등

가. 입찰서류 제출방법

ㅇ 제출기한 : 입찰공고문 참조

ㅇ 제출처 : 입찰공고문 참조

ㅇ 접수방법 : 직접방문(우편접수 불가, 제안서 이메일 별도제출)

ㅇ 문의처

- 입찰, 계약 관련 : 경영기획팀 강민석 사원(02-580-3273)

- 시스템 조성 관련 : 창작거점팀 신현우 팀장(02-2263-6663)

나. 입찰서류 및 제안서 제출

- 입찰참가신청서(첨부양식)	- 법인등기부등본 1부(해당 경우)
- 제안서 5부 (전자파일 별도제출 : 9265@kotpa.org)	- 가격제안서 별도분리 밀봉 제출
- 사업자등록증 사본 1부	- 입찰유의서 1부
- 용역 실적증명서(해당 경우)	- 하도급 직불조건부 입찰참가 확약서 1부
- 법인(개인)인감증명서(필요시 사용인감계) 1부	- 청렴계약특별유의서 1부
- 기술등급확인서, 신용평가등급확인서 각 1부	- 수입제품 제조사/수입사 공급자 및 기술지원 확약서
국세 및 지방세 완납증명서

※ 제안서는 A4지 기준, 50매 이내로 작성

Ⅵ. 제안서 평가

가. 제안서의 평가 및 업체 선정

ㅇ 입찰 공고된 본 과제에 응찰하고자 하는 자는 제안요청서에 따라 제안서를 작성하여 제출

ㅇ 접수된 제안서에 대한 심사․평가를 위해 기술평가위원회를 구성하고,  ‘제안서 평가방법’에 따라 심의

※ 평가위원회 구성시 평가위원 명단 등은 비공개를 원칙으로 하고 제안서 평가일은 별도 통보

ㅇ 평가는 기술능력평가 90%(정량적 평가 20%, 정성적 평가 70%), 가격평가 10%이며 평가결과 76.5점 이상인 자 중 고득점자순에 의하여 협상적격자로 선정하고, 협상은 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 합산점수의 고득점자순으로 실시

ㅇ 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 함.

ㅇ 기술능력(제안서) 평가방법 : 「제안서 발표평가」

- 평가위원 구성 : 평가의 전문성 및 공정성을 확보하기 위하여 내‧외부 전문가로 구성

- 평가일정 : 제안서 접수 후 개별통지

나. 계약방식 : 협상에 의한 계약체결

ㅇ 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행일정, 제시가격 등의 제안서 내용을 대상으로 협상하며, 협상을 통해 그 내용의 일부는 조정할 수 있음

ㅇ 협상을 통해 합의한 내용을 낙찰자는 최종제안서로 제출하여야 하며, 최종제안서를 포함하여 계약을 체결함

ㅇ 가격협상 시 기준가격은 해당 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격)이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 한다.

ㅇ 선정결과 공개

- 선정결과는 선정업체에 한하여 통보하며, 미 선정업체에 대한 통보는 생략

ㅇ 계약체결

- 협상이 완료되면「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 시행령 및 시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따라 계약추진

다. 평가항목 및 배점

구 분		평 가 항 목				배점한도
계						100
기술 능력 평가	정량적 평가	부문별	항 목 별	평 가 요 소	점수
		제안업체 일반현황	경영상태 평가	- 신용평가등급 확인서	6	20
			사업수행경험 (실적)	- 입찰공고일 기준 최근 5년 이내의 합산 실적 - 수행실적총괄표, 실적 증명서, 준공내역서 - 실적 증빙자료	6
			기술평가	- 기술등급확인서	8
			소 계		20
	정성적평가	기술, 지식 능력 및 사업 수행 계획	시스템에 대한 이해	- 제안 시스템에 대한 제안 방향 (범위, 기대효과, 목적 등) - 시스템 구축 요구사항 적합성 (구현기능/특기시방)	10	70
			시스템 구축 계획	- 시스템 개요 - 시스템의 특징 및 제안 장비의 적합성	15
			성능 및 기능 개선제안	- 제안요청서 보다 개선된 사항이나 향상된 기능 제안	15
			신뢰성 및 품질보증	- 제안장비의 유사설치사례 신뢰도/적정성 - 품질(제품,설치) 보증계획 및 조직의 적정성 - 주요장비의 품질확보방안	10
			시스템 연계 및 시험계획	- 추후 외부 시스템과의 연계 - 사용자 운영의 편의방안	5
		사업 관리	시스템 셋팅계획	- 시스템 셋팅 전문 인력투입 계획의 적정성 - 시스템 설치/셋팅/연동/튜닝 방향, 절차 - 시스템 설치 전, 후 절차의 명확성 - 시험계획 및 절차/조작/시험장비의 적정성	5
		기술 지원 및 사후 관리	교육훈련 및 기술이전 계획	- 시스템의 교육 개요, 절차, 방안 - 기술이전 절차, 방안	5
			하자보수 및 사후관리 계획	- 하자보수 지원범위, 방법의 확실성 - 지속적 지원방안 - 장애 시 대처 우수성 - 장비/시스템 업그레이드 방안	5
			소 계		70
입찰가격 평가				- 입찰가격 평점산식 평가(조달청)	10	10

①. 경영상태 평가 (6점)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100% 6.0
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95% 5.7
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90% 5.4
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70% 4.2

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

②. 수행실적 (6점)

심사항목	평가등급 기준금액: 2억(부가가치세 포함)	평점
입찰공고일 기준 5년 이내의 방송, 스튜디오시스템 사업수행실적비율	100% 이상	배점의 100% 6.0
	70% 이상∼100% 미만	배점의 90% 5.4
	40% 이상∼70% 미만	배점의 80% 4.8
	40% 미만	배점의 70% 4.2

* 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 5년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용

1.수행실적은 입찰공고 또는 제안요청서 등 입찰 관계서류에 따로 정한 경우를 제외하고는 계약일자 및 납품기한에 관계없이 이행이 완료된 시점을 기준으로 평가한다. 이 경우 입찰공고일에 이행완료 된 실적도 평가에 포함하나, 입찰공고일 다음날부터 이행완료된 자료는 평가에서 제외한다.

2.등급구간별 평점은 제9조제8항제1호에 따라 부여한다.

3.등급구간 및 구간별 평점은 위 표에 의하며, 필요하다고 인정되는 경우 입찰
공고에 달리 정할 수 있다.

4.실적 인정 범위는 방송, 스튜디오 분야 물품납품 및 시공 실적액(이행이 완료된 실적만 인정)을 말하며, 수행실적은 제8호에 따라 제출된 실적을 기준으로 평가한다.

5.입찰자는 수행실적 평가를 위하여 서식 제8호의 수행실적 총괄표와 다음 각 목에 따른 서식 제9호 또는 그에 준한 수행실적증명서 등을 제출하여야 한다.

가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서

나. 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한  수행실적증명서, 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함) 등을 첨부하여야 함

다. 위 가목과 나목에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서

라. 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증명자료 첨부를 생략할 수 있음

마. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 않는다.

③. 기술등급평가 (6점)

항목별	평 가 항 목	평가기준	배점	점수
기술등급	T1	최고수준	8
	T2	매우우수	7
	T3	우수수준	6
	T4	양호수준	5
	T5	보통이상	4
	T6	보통수준	3
	T7	보통정도	2
	T8 이하	보통이하	1

붙임1		입찰 참가 신청서

입찰참가신청서
공 고 번 호		입 찰 일 자	2022. . .
입 찰 건 명	콘텐츠제작실 시스템 조성
본인은 위의 번호로 공고한 귀 전통공연예술진흥재단의 “콘텐츠제작실 시스템 조성“ 경쟁입찰에 참가하고자 귀 재단에서 정한 관련서류 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 붙임 서류를 구비하여 입찰참가를 신청 합니다. 붙 임 : 1. 제안서 5부(전자파일 추가제출) 2. 사업자등록증 사본 1부 3. 법인(개인)인감 증명서(필요시 사용인감계) 1부 4. 법인 등기부등본 1부(해당 경우) 5. 가격제안서 1부(밀봉제출) 6. 입찰유의서 1부 7. 청렴계약특별유의서 1부 8. 하도급직불조건부 참가확약서, 하도급지킴이이용확약서 각 1부 9. 신용평가등급확인서 1부 10. 수입제품 제조사/수입사 공급자 및 기술지원 확약서 1부 2022년 월 일 입찰참가신청자 상 호 : 주 소 : 대 표 자 : (인)(법인인감 날인) 주민등록번호 : 연 락 처 : 전통공연예술진흥재단 이사장 귀하

붙임2		가격 제안서

가 격 제 안 서
입찰공고번호		입 찰 일 자	2022. . .
입 찰 건 명	콘텐츠제작실 시스템 조성
입 찰 금 액	금 원정(￦ )부가세 포함
준공(납품)년월일	계약체결일로부터 ~ 60일 이내
본인은 귀 재단에서 정한 “콘텐츠제작실 시스템 조성”건의 입찰관련서류에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 재단에 의하여 수락되면 계약서, 동 특수조건, 제안요청서, 제안서 등 입찰관련서류에서 정하는 바에 따라 위의 입찰금액으로 계약서에서 정한 기한 내에 완료할 것을 확약하며 이에 입찰서를 제출합니다. 붙임 : 가격산출내역서 1부. 2022년 월 일 입찰자 상 호 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 주민등록번호 : 연 락 처 : 전통공연예술진흥재단 이사장 귀하

붙임3		입찰보증금 납부 확약서

입찰보증금 납부확약서

�   사 업 명 : 전통공연예술 콘텐츠제작실 시스템 조성 용역

�   보증금액 : 낙찰금액의 100분의 5이상

�   보증기간 : 2022.   .    . ~ 2022.   .    .

본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀 기관에 상기의 입찰보증금액을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.

2022년   월   일

대표업체 주  소 :

업체명 :

대표자 :

전통공연예술진흥재단 귀하

붙임4		사업수행실적 집계표

사업수행실적 집계표

구 분	용 역 명	용 역 기 간	용역금액 (지분 반영)	발주자	실적확인 발주자 담당자·전화	비 고
실 적
합 계

주) 1. 공고일 기준, 3년이내 시스템 조성 분야 건별금액(완료실적)을 최근 일자순으로 기재

2. 실적 증명서(발주기관 또는 협회 등 3개월 이내) 첨부

3. 실적 증명서 양식은 발급기관 서류로 제출

붙임5		기타 서류

청렴계약 특별유의서 : 별도 첨부

입찰유의서 : 별도 첨부

붙임6		규격서

ㅇ 음원제작 시스템 내역

규격서	01	수량	1 pair
품목/품명	Monitor Speaker
사양	1. Power : 280 + 45 W 2. MAX SPL : 121 dB 이상 3. Signal to noise ratio : 98 dBA 4. Frequency Range : 38-23kHz 5. Crossover frequency : 2.4kHz
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	02	수량	00
품목/품명	Pre Amplifier 1
사양	1. Signal Chain : 8 mic/line input 2. Gain : class-A mic preamplifiers with 60dB gain 3. Sample Rate : 192kHz 4. Bit Depth : 24bit 5. Pads : -10dB 6. Network : Dante
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	03	수량	00
품목/품명	Pre Amplifier 2
사양	1. Equivalent Input Noise : -125dB 2. Trim : +/-6dB 3. Gain : 0 - 66dB in 6dB steps 4. Phantom power : +48V 5. POLARITY : Inverts the polarity of the signal path 6. EQ : HPF variable 20 - 250Hz 7. MAX OUTPUT LEVEL : +23dBu
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	04	수량	00
품목/품명	Compressor
사양	1. Type : OPTO Compressor 2. Frequency Response : 15 – 20000Hz 3. Gain : 40dB 4. Attack time : 10㎳ 5. Release time : 0.06s for 50% release 6. In/Out Impedance : 600Ω 7. maximum peak reduction : -40dB ±3dB 8. Input level : +16 dB maximum
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	05	수량	00
품목/품명	AD/DA Converter
사양	1. Channel : Up to 64 x 64 2. Dynamic Range : 118dB A-weighted A/D 121dB A-weighted D/A 3. Frequency Response : 20Hz – 35000Hz 20Hz - 20000Hz (Headphone Out) 4. Gain : 0-8dB to 63dB in 1dB steps 5. Siganal to Noise Ratio : 119dB A-Weighted (Mic/Line Input) 117dB A-Weighted (Instrument Input) 6. Sample Rates : 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	06	수량	2개
품목/품명	Digital Patch System
사양	32ch 48V Phantom Save, Store, Recall Support Mac & Window S/W USB support
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	07	수량	00
품목/품명	Condenser Mic 1
사양	1. Frequency Response : 20 – 20000Hz 2. Polar Patterns : Cardioid / Figure Eight / Omni 3. Output Impedance : 150Ω 4. Self Noise : -117dB 5. MAX SPL : 125dB (0dB) 이상
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	08	수량	00
품목/품명	Condenser Mic 2
사양	1. Frequency Response : 20 – 20000Hz 2. Polar Patterns : Cardioid 3. Output Impedance : 200Ω 4. Signal to Noise Ratio : 78dBA 5. MAX SPL : 123dB (0dB) 이상
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	09	수량	00
품목/품명	Condenser Mic 3
사양	1. Frequency Response : 20 – 20000Hz 2. Polar Patterns : Cardioid / Figure Eight / Omni 3. Output Impedance : 150Ω 4. Self Noise : -115dB 5. MAX SPL : 138dB (0dB) 이상
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	10	수량	00
품목/품명	Condenser Mic 4
사양	1. Frequency Response : 20 – 20000Hz 2. Polar Patterns : Cardioid / Figure Eight / Omni 3. Output Impedance : 100Ω 4. Siganal to Noise Ratio : 85dBA 5. MAX SPL : 147dB (0dB) 이상
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	11	수량	00
품목/품명	Tube Mic 1
사양	1. Frequency Response : 20 – 20000Hz 2. Polar Patterns : Cardioid / Omni 3. Output Impedance : 100Ω 4. Siganal to Noise Ratio : 76dBA 5. MAX SPL : 131dB 이상
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	12	수량	00
품목/품명	Tube Mic 2
사양	1. Frequency Response : 20 – 20000Hz 2. Polar Patterns : Cardioid / Figure Eight / Omni 3. Output Impedance : 200Ω 4. Siganal to Noise Ratio : 82dBA 5. MAX SPL : 140dB 이상
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	13	수량	00
품목/품명	Condenser Mic Stereo
사양	1. Frequency Response : 10 – 20000Hz 2. Polar Patterns : Omni 3. Output Impedance : 150Ω 4. Siganal to Noise Ratio : 88dBA 5. MAX SPL : 140dB 이상
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	14	수량	00
품목/품명	Dynamic Mic 1
사양	1. Frequency Response : 50 – 16000Hz 2. Polar Patterns : Cardioid 3. Output Impedance : 280Ω 4. MAX SPL : 140dB 이상
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	15	수량	00
품목/품명	Dynamic Mic 2
사양	1. Frequency Response : 50 – 16000Hz 2. Polar Patterns : Hypercardioid 3. Output Impedance : 290Ω 4. MAX SPL : 140dB 이상
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	16	수량	00
품목/품명	Dynamic Mic 3
사양	1. Frequency Response : 48 – 19000Hz 2. Polar Patterns : Hypercardioid 3. Output Impedance : 200Ω 4. MAX SPL : 144dB 이상
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	17	수량	1 Set
품목/품명	Drum Mic Set
사양	1. Dynamic Mic x 5 2. Condensor Mic x 3 3. Mic Holder x 4 4. Mic Clip x 8 5. Shock mount x 2 6. Flight Case
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	18	수량	1개
품목/품명	Mixer/Controller
사양	1. Fader : 24 2. Mix Input (Max.) : 48 3. Aux : 8 4. Matrix : 8 5. Screen : Touch 6. Group : 16 7. DCA : 16 8. Digital Protocol : Dante option (64ch)
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	19	수량	1개
품목/품명	Stagebox
사양	1. Input : 32 2. Output : 16 3. Network Cables : CAT5/5e
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	20	장소	12개
품목/품명	Personal Monitoring System
사양	1. A/D conversion : 24-bit, 44.1 / 48 kHz sample rate 2. Converter type : 24-bit, delta-sigma 3. Frequency response : 20 Hz to 20 kHz (+0 / -3 dB) 4. Dynamic range typical : 92 dB
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	21	수량	12개
품목/품명	Headphone
사양	1. Operating Principle : Dynamic 2. Driver Size : 40mm 3. Sensitivity : 97dB 4. Impedance : 32Ω 5. Frequency Range : 10 – 25000Hz
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	22	수량	1 Pair
품목/품명	PA Speaker system
사양	1. Size : LF: 1 x 12“ / HF: 1 x 1” 2. Coverage : H 90°4. : V 50° 3. Frequency Response : 50 - 20000 Hz 4. Max SPL : 126dB 이상 5. Active or passive+amp
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	23	수량	00
품목/품명	Pop Filter
사양	1. Metal type
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	24	수량	00
품목/품명	Long Stand
사양	1. Base type : Tripods 2. Material : Steel 3. Min. height : 1030 mm 4. Max. height : 1690 mm 5. Transport length : 1050 mm
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	25	수량	00
품목/품명	Short Stand
사양	1. Base type : Tripods 2. Material : Steel 3. Min. height : 510 mm 4. Max. height : 740 mm 5. Transport length : 650 mm
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	26	수량	00
품목/품명	Short Stand
사양	1. Base type : Tripods 2. Material : Steel 3. Max. height : 320 mm 4. Transport length : 500 mm
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	27	수량	00
품목/품명	Music Stand
사양	1. Base type : Tripods 2. Music desk type : Panel 3. Material : Aluminium 4. Support width : 500 mm 5. Support height : 335 mm 6. Min. height : 640 mm 7. Max. height : 1200 mm 8. Transport length : 1180 mm
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	28	수량	00
품목/품명	Chair
사양	1. Type : Musicians Chair Round 2. Seat diameter : 330 mm 3. Control circuit Diameter : 520 mm 4. Min. height : 560 mm 5. Max. height : 800 mm 6. Max. load capacity : 100kg
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	29	수량	1 Set
품목/품명	Desk 외 가구
사양	제안 사양 (Main desk 외)
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	30	수량	1 Set
품목/품명	DAW System
사양	DAW S/W (Protools Ultimate 이상) Audio Interface (Latency 0.7ms 이하), 192Khz 이상, Thunderbolt3 지원 chassis
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	31	수량	1개
품목/품명	Plug-in Software
사양	1. One massive collection 2. 180 stellar audio plug-ins 3. Upgrades available from all bundles
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	32	수량	1개
품목/품명	Monitor
사양	1. 895 x 587 x 260 이상 2. 21:9 3. IPS & QHD 이상 4. HDMI x 2 port, USB-C x 1 port. 5. VESA ready 6. 7kg 이하
기타사항	상기 사양 동급 이상

ㅇ 영상제작 스튜디오 조명 시스템 내역

규격서	01	수량	00
품목/품명	Panel Light
사양	1. Power Supply : AC100-240V 50-60Hz 2. Power Consuption : 200W 이상 3. LED : Cool White LED 6500k 4. Beam Angle : 170° 5. Flicker Free(Refresh Rate 〉1000HZ) 6. Weight : 11.2kg 이하
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	02	수량	00
품목/품명	Fresnel Light
사양	1. Power Supply : AC100-240V 50-60Hz 2. Power Consuption : 260W 이상 3. LED : Cool White LED 6500k 4. Housing : aluminum, plaspics, iron 5. Operating Temperature : -30°~40° 6. Weight : 8.5kg 이하
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	03	수량	00
품목/품명	Color PAR Light
사양	1. Power Supply : AC100-240V 50-60Hz 2. Power Consuption : 240W 이상 3. LED : 18pcs x 10W 4in1 LEDs 4. Dimmer : 0~100% linearly adjustable 5. Average lifetime : 50,000h 이상 6. Control Panel : LED 4 button control panel
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	04	수량	00
품목/품명	Moving Light
사양	1. Power Supply : AC100-240V 50-60Hz 2. Power Consuption : 450W 이상 3. LED : 350W High White LED 4. Zoom Angle : 8°~35° 5. Control Channel : 16/18 DMX Channels 6. Weight : 16kg 이하
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	05	수량	00
품목/품명	STUDIO SPOT LIGHT
사양	1. Power Supply : AC100-240V 50-60Hz 2. Power Consuption : 240W 이상 3. LED : Cool White LED 5600k 4. Dimmer : 0~100% 5. Control : On-board controller 6. Light Fixture : 2.48kg 이하
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	06	수량	00
품목/품명	DMX Splitter
사양	1. 2 DMX inputs each with DMX thru (parallel) to 5 pairs of DMX outputs selectable to A or B inputs (10 outputs total)
기타사항	상기 사양 동급 이상

규격서	07	수량	1개
품목/품명	Light Controller
사양	1. Power Supply : AC100-240V 50-60Hz 2. Power Consuption : 15W 3. 1024 DMX channels 이상 4. Up to 42 channels each Ficture
기타사항	상기 사양 동급 이상