『백제 국보관 건립사업 설계용역』 일반공모 설계지침서

2022. 4.

목      차

Ⅰ. 사업 개요

1. 목적	1

2. 사업 개요	1

Ⅱ. 설계 지침

1. 일반사항	2

2. 설계공모 주요지침	2

3. 설계공모 일반지침	3

4. 설계공모 세부지침	7

Ⅰ. 사업개요

1. 목적

○ 대표유물을 전시할 수 있는 국보관 확보를 통한 전시환경 개선 및 공간재배치

○ 백제역사문화를 대표하는 전문박물관으로의 특성화 및 지역문화 핵심기관으로서의 역량강화

2. 사업개요

가. 사 업 명 : 백제 국보관 건립사업 설계용역

나. 발주기관 : 국립부여박물관

다. 대지위치 : 충청남도 부여군 부여읍 금성로5, 국립부여박물관 내 일대
(준보전산지, 자연녹지지역, 문화재보존영향 검토대상구역)

라. 대지면적 : 870,03㎡ (박물관 전체 부지 : 61,429㎡)

마. 사업규모 : 5,230㎡ (국보관 증축 3,463㎡(지하1층~지상3층), 공간재배치 증개축 1,767㎡)

※ 전체 연면적(±3%범위) 및 동수 등은 설계자의 계획에 의하여 조정 가능하며, 세부시설개요는 “과업내용서의 Space Program”참조

바. 주 용 도 : 문화시설(박물관)

사. 시설 공사비 : 13,972,000,000(VAT포함)

※ 제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리, 철거, 보강 등에 대한 총공사비이며, 각종 인입에 따른 시설분담금 또한 공사비에 포함(단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

아. 설계 용역비 : 공고서에 따름

※ 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 철거 등 제반 분야의 기본 및 실시설계용역 수행 등의 비용을 말한다.(단, 각종 영향평가 관련 기타 용역비 및 설계공모 상금은 별도)

자. 공모기간 : 설계공모 공고서에 의한다.

차. 설계기간 : 착수일로부터 300일(공휴일 포함)

Ⅱ. 설계지침

1. 일반사항

가. 관계법령 및 규정에 적합하고 주변환경 등에 조화를 이루며 이용자의접근성 및 편의성을 고려하고 누구나 이용이 편리하도록 계획하여야 한다.

나. 건축물의 용도에 적합하도록 이용자 동선 등을 고려하여 실을 배치하고, 과도한 마감재와 치장재 사용은 지양하여 사업비를 절감할 수 있도록 설계하여야 한다.

다. 문화시설(박물관)로서의 상징성과 창의성이 표현되어야 한다.

라. 대상지의 자연적 특성을 적극 활용하고, 주변 환경 및 경관과 조화를 이루도록 건물이 입지하여야 하며, 대상지의 지형, 지세 등의 약점을 보완할 수 있고, 가용공간을 효과적으로 확보할 수 있는 설계 방안을 제시한다.

마. 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등 실행 가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를 제시할 수 있어야 한다.

바. 운영비를 최소화할 수 있는 에너지절약형 및 저탄소 녹색성장과 장애물 없는 생활환경의 시대적 추세를 고려한 설계를 한다.

사. 총공사비는 사업예산을 초과하지 않도록 설계하여야 한다.

아. 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주자의 해석에 따른다.

※ 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주자의 요구사항, 상위계획(환경성평가, 영향성평가, 건축 심의, 건축물 에너지효율등급, 녹색건축인증 등)변경 등에 따른 설계의 변경 및 보완이 필요한 경우, 조정 및 기본설계수정·보완하여 이를 설계에 반영하여야 함

2. 설계공모 주요지침

가. 건축공사 : 실용적이며 효율적인 건축

1) 전시공간 일원화와 주용도를 고려한 합리적인 배치계획 및 동선계획

※ 증축 건물은 기존 전시동과 연계를 위해 기존 건물 확장 형태로 증축 고려

2) 예술성과 작품성을 갖춘 건축

3) 가변적이고 융통성 있는 공간계획

나. 토목공사 : 주변경관 및 환경을 고려한 자연친화적 부지 조성

1) 자연친화적 공간 조성

2) 합리적인 토지이용으로 효율적이고 쾌적한 환경의 조성

3) 이용객 편의를 위해 부지를 활용한 충분한 주차장 조성

4) 조경, 우․배수, 오․폐수, 부대시설 환경 고려 계획 조성

다. 설비공사 : 미래감각과 에너지 절감을 위한 첨단설비 구축

1) 경제적이며 관리, 운용이 간편한 효율적인 시스템 도입

2) 전기, 냉․난방, 전산, 정보, 통신, 소방, 방재, 기타설비 등

- 효율적인 시설 및 인력운영을 위한 방재실과 중앙감시실 통합운영 고려 계획

3) 기존 설비(기계, 전기, 통신, 소방 등)와 연계를 통한 활용 고려

라. 건축물에너지효율 1++등급 이상, 제로에너지(5등급 이상) 및 녹색건축 일반등급 이상의 예비인증 취득, 장애물 없는 생활환경 예비인증 취득, 신재생 에너지 공급 비율 법정비율 이상 반영

3. 설계공모 일반지침

가. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 대지현황 및 주변 인접지 현장조사, 우수량, 지하수위 등을 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

2) 안정성과 조형미를 살리면서 공공기관 건물로서 상징성이 부각되도록 설계하며, 주변건물과 조화를 이룰 수 있도록 설계되어야 한다.

3) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

4) 본 사업부지 주변현황을 고려하여 안정성 있고 기존건물과 조화롭게 설계하여야 한다.

5) 구내도로, 공동구, Pit 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

6) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

7) 관련기관 심의 시 문제가 없도록 사전 검토를 철저히 하고, 심의일정에 의한 차질이 없도록 한다.

나. 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

1) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 조형성, 독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지로 반영하여야 한다.

2) 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷전화 등)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

3) 공동구, Pit 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

4) 전기 및 정보통신분야(LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용

5) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

다. 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

라. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1) ‘공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정’, ‘건축물의 에너지절약 설계기준’ 등 제반 규정을 준수하여 설계하여야 한다.
특히, 냉난방설비는 심야전기를 이용한 축냉식, 도시가스, 집단에너지 사업허가를 받은 자로부터 공급되는 집단에너지, 소형열병합발전을 이용한 에너지, 신재생 에너지 등 각종 냉난방설비 별 장·단점 비교검토 후 설계하여야 한다.

2) 창호, 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

3) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

4) 기계설비는 신재생에너지(신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법 제12조 제2항)설비를 설계하여야 한다.

5) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고, 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

6) 근무 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

7) 건축물 에너지효율인증, 녹색건축 인증 기준에 준하여 설계

8) 기타 에너지 관련 제반 규정을 적용한다.

마. 환경 친화적 부지환경 조성

1) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 근무환경 조성

2) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계

3) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

※ 소음․진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음․방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

바. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

사. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 기능과 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

3) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계

4) 설계자는 설계완료 후 설계과정 중 도출한 건설안전 위험요소 및 위험성에 대한 평가를 실시한 결과로서 위험요소/위험성/저감대책 형태로 작성된 설계안전검토보고서(건설공사 안전관리 업무수행 지침의 서식 반영)와 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항을 작성 제출하여야 한다.(건설기술진흥법에 따른 설계의 안전성 검토 대상일 경우)

5) 본 공사의 굴착, 토공사(흙막이), 철거공사, 가설공사, 파일공사, 골조공사, 마감공사 등의 시행시 지형 조건과 장마철 등 기후조건에 대해 적절하게 설계에 반영되어야 하며, 가설공사 시 대공간에는 시스템 동바리 등(필요시)을 고려하여 안전하게 설계되어야 한다.

파. 장애인 편의시설 계획

1) 보건복지부령 및 관계법령 등 장애인 편의시설 및 설비기준에 적법하게 설계하여 편의성을 최대한 고려하여 계획한다.

2) 장애물 없는 생활환경 인증 기준에 준하여 설계한다.

4. 설계공모 세부지침

가. 관련 법규 적용기준

1) 사업시행 부지의 도시계획 및 관련법규와 관할 행정관청의 조례, 규정, 자치법규, 지구단위계획 등을 참고하여 각종 배치계획 및 대지이용계획과 규제사항을 확인, 설계에 반영한다.

- 문화재청고시 제2019-93호에 따른 역사문화환경보존지역 1구역에 해당하므로, 관련 법령에 따른 행위제한 사항 검토

2) 설계도서는 관계법령에 의한 인․허가 취득에 문제가 없도록 작성되어야 한다.

나. 각종 계획 등 주요사항

1) 토지이용 및 외부공간 계획(동선계획)

가) 부지 내 보행자 안전에 유의하고 보행 및 차량 동선이 간섭되지 않도록 계획한다.

나) 화재‧비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용 동선계획을 수립한다.

다) 장애인의 출입은 관련 법 규정에 따라야 하며, 편리하게 계획되어야 한다.

라) 사업부지 내 기존 옥외석조유물을 이전 전시 할 대상 공간을 조성하고, 관람동선은 기존 전시실과 연계하되 1층 국보관은 관람객 통행에 불편이 없도록 기존 전시실 바닥면과 단차가 없도록 하며, 1층 국보전시관의 층고 또한 기존 전시실과 동일하도록 계획한다.

마) 외부공간(순환도로 등)에서 국보관으로 직접 진입 시 관리자와 이용객 및 전시·수장유물의 반·출입 동선이 겹치지 않도록 계획한다.

바) 외부공간은 건물 기능의 효과를 극대화하여 사용자가 사용할 수 있는 커뮤니티 공간으로서의 기능이 발휘되도록 계획한다.

사) 기획전시관은 전시공사가 수시로 이뤄지는 공간으로 유물, 공사자재, 차량 및 각종 물품 등의 반출입이 수월하도록 외부로 부터의 접근성을 고려하여 계획한다.

2) 배치계획

가) 부지에 접한 도로와 상위계획(개발, 실시계획) 등 제반 여건 및 관계규정 등을 고려하여 대지활용도를 높이고 건축물의 위치, 대지현황과 인접대지·시설, 대중교통 등과의 연계성을 고려하여 적정한 배치계획을 하여야 한다.

나) 지형조건을 고려하여 녹지공간, 주차장구역, 차량/보행자 진출입 구역 등 대지이용계획을 결정하여야 한다.

다) 본 시설은 주변 시설과 조화를 고려한 합리적이고 친환경적인 배치계획을 하여야 한다.

라) 외부의 관람객 편의를 위해 기존 안내실을 활용한 적정 휴게공간(카페테리아 등) 조성과 차량통제 및 관람객 안내 등 청원경찰 업무를 고려한 근무지(안내실)의 재배치(신설), 내부시설 간의 접근성, 환경, 일조 및 기류환경을 고려하여 계획한다.

마) 효율적인 접근성 확보와 편의성을 고려한 사용자 중심의 배치안을 계획한다.

바) 합리적인 동선계획(차량, 보행, 주차 등)과 피난 및 안전을 고려한 시설물 배치계획을 한다.

사) 장기적으로 부지 활용을 극대화하여 미래지향적인 공간체계가 될 수 있도록 계획안을 제시하고, 제시된 구획공간을 활용하여 건축물을 배치 계획한다.

아) 건축물의 배치는 사업대상지의 여건과 세부시설 등을 고려하여 합리적이고 창의적인 건축물 배치가 계획되어야 하며, 기존 순환도로의 존치 및 산책로와의 연계를 위해 필요한 경우 도로면에 접하는 공간은 필로티 구조로의 계획을 고려한다.

3) 평면계획

가) 각종 시설 계획은 통합관리가 가능한 시스템을 원칙으로 하여 중앙제어 및 통제가 가능하며, 최소인원으로 운영․관리가 가능하도록 경제성과 효율성을 고려한다.

나) 각 실의 기능과 특성을 고려한 영역 및 수평동선을 계획하며 전시시나리오에 따라 공간을 가변적으로 사용할 수 있는 장스팬 구조를 고려한다.

다) 적정한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하여 쾌적하고 편안한 분위기를 조성할 수 있도록 계획한다.

라) 건물의 주출입구는 되도록 건물의 중앙부에 위치하여 인지에 어려움이 없도록 한다.

마) 장애인의 각종시설 이용에 필요한 편의시설을 설치한다.

바) 관련 소방규정에 준한 대피시설 및 동선을 충분히 고려한다.

4) 입면계획

가) 대지위치, 주변현황 등 대지특성을 고려하여 도시계획 지침에 따라 주변과 연계된 입면계획을 수립한다.

나) 용도 및 기능별 독창성을 부여하여 건물전체가 동질성을 갖도록 하되, 박물관의 아이덴티티를 드러낼 수 있는 조형을 고려하고, 창의적인 디자인을 계획한다.

다) 외장재는 주위 환경과 조화를 이루는 재료로 선택하되, 실내는 자연채광효과를 높이고 쾌적하고 밝은 느낌을 줄 수 있도록 계획하며, 시간의 경과에도 불구하고 변형, 퇴색, 오염 등 부작용이 없도록 지속가능하고 시공성이 우수한 색상과 질감을 고려한다.

라) 전시실의 층고는 최대한 여유 있게 확보하고, 기획전시관과 사무동의 변경 용도에 맞춰 건축물의 입면이 적절하게 계획 될 수 있도록 한다.

5) 단면계획

가) 기능별 영역을 통해 서로 독립적이면서 운영․관리에 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 동선을 고려한다.

나) 공간감 확보, 에너지 절감, 설비공간 등 각 실의 기능과 면적 등을 종합적으로 고려하여 적정한 층고 및 천정고로 계획한다.

다) 냉·난방효율 합리화 등 시설이 효율적으로 운영될 수 있는 건축물 단면계획을 검토한다.

6) 구조계획

가) 모든 구조계획은 합리적이어야 하며, 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다.

나) 구조의 안전성능은 법령 및 정부, 학회, 국토교통부 산하연구소 등에서 정한 설계기준을 준수하여야 한다.

다) 각종 하중에 저항하기 위한 다양한 구조시스템을 검토 후 건물의 안정성, 경제성 및 시공성을 감안하여 최적화한다.

라) 재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려하여야 한다.

마) 장스팬 구조는 사용성을 고려(가변성 및 공간적 융통성)하여 합리적인 구조시스템을 계획한다.

7) 기계(소방)설비계획

가) 건축법, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙, 소방시설공사업법 등 건축기계설비 관련 법령 및 규정에 적합하도록 설계하여야 한다.

나) 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화 하고 에너지 및 수자원 절약을 극대화할 수 있는 최적의 설비방식을 추구한다.

다) 건축, 토목, 전기 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 면밀히 검토하여 계획하고, 특히 기존 시스템과 증설되는 시스템을 고려하여 유지관리에 문제가 없도록 고려한다.

라) 대기오염, 소음 및 진동 등의 공해에 충분히 대응할 수 있는 쾌적한 실내 환경의 조성을 고려하여 공간별로 제어 가능한 최적의 공조시스템으로 설계가 가능하도록 한다.

마) 방재설비는 건축방재와 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시, 제어가 될 수 있는 시스템으로 계획한다.

바) 기계실 및 전기실에는 적정한 크기의 장비 반입구를 계획한다.

사) 엘리베이터는 「승강기 안전관리법」 규정에 적합하게 설치하고 유물이동 및 관람객, 장애인의 사용에 불편이 없어야 하며, 화물용과 인승용으로 분리 계획하고 규격은 기존 시설을 검토하여 설계에 반영한다.

- 기존 시설현황: 인화물용 2톤 30인용 1대, 화물용 2톤 1대

아) 유지관리의 편의성 확보를 위해 기기 및 장비의 표준화, 모듈화를 고려하고, 보수점검이 용이한 장비배치와 설비면적을 확보하며, 향후 증설(용량증가) 및 장비의 반․출입 통로등에도 대비할 수 있게 계획한다.

자) 전관에는 냉난방설비를 완비하여야 하며, 각 실의 용도에 따라 중앙공급방식 또는 개별 냉·난방 방식, 항온항습설비를 혼용 적용하고 각 실별 부하 조건을 고려하여 에너지 절약을 위한 설계를 하여야 한다.

차) 위생설비는 내구성, 수두압 등을 감안하여 재질이나 규격을 산정하고 배관 경로가 전기실, 배전실 등을 통과하지 않도록 계획한다.

카) 화장실 등 환기가 많이 요구되는 시설은 외기와 접할 수 있도록 배치하고 악취가 비산되지 않도록 자연환기와 강제 배기를 병행 가능하도록 검토하여 설계한다.

8) 전기(소방)설비계획

가) 전기설비는 최적의 시스템으로 안전성ㆍ경제성ㆍ확장성 등에 중점을 두어 계획하고, 유지관리를 일원화한 시설통합관리시스템을 고려한다.

나) 「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법」에 의한 신재생에너지 이용의 구체적인 추진방안(경제성, 시공성, 유지관리성 등)을 비교 검토하여 최적의 시스템을 계획에 반영한다.
- 태양광 발전설비 설치 시 기존 건축물과의 조화 등 경관적 문제 등에 대한 검토 필요

다) 모든 조명기구는 실내디자인 및 설비마감과 조화가 되게 하고, 고효율 LED조명의 사용을 고려한다.

라) 건축물과 옥외공간과 주변 환경을 연계한 경관조명시설을 계획하며, 필요한 조도를 확보하고 조명기구의 디자인 및 설치장소에 대하여도 종합적으로 고려한다.

마) 부하의 설비용량을 정확히 산출하고 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

바) 사무실 등의 전기, 전화, OA설비는 Inner Box를 바닥에 매립하여 필요시 인출하여 사용토록 계획한다.

9) 정보통신계획

가) 모든 정보통신설비는 보안성ㆍ신뢰성ㆍ기능성ㆍ안전성ㆍ경제성ㆍ확장성ㆍ에너지 절약 ㆍ운용ㆍ관리 방안 등을 고려하고 설계 시점에서 최신 기종 등을 종합적으로 고려한다.

나) 사무자동화, 건물자동화 등 각 IBS를 수용할 수 있도록 하고, 향후 정보통신설비의 증설 및 발전된 시스템 도입 시 각 실의 구조 변경 없이 자유로운 설치를 고려한다.

다) 방송통신위원회 고시 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내 통신선로설비, 이동통신구내선로설비 및 종합 유선방송 전송설비 등을 검토하여 시공과 사용에 지장이 없도록 계획한다.

라) 통신 인입관련 여건 등 충분한 현장조사 및 관련 기관과의 협의를 통하여 설계 및 시공과 사용성에 지장이 없도록 한다.

마) 시설 및 사무실의 수요를 감안하여 미래지향적인 충분한 용량을 확보하고 장래 증설이나 변경 및 개·보수에 대한 융통성이 있도록 계획한다.

바) 네트워크, 구내통신선로설비 설계 및 외부 임차 통신망 사용시 보안에 대해 고려하여 계획한다.

사) 공간재배치 시 기존 방재실 및 전산실의 재배치에 대해 이전 가능 여부 및 이전 시 시설보안에 공백이 발생하지 않도록 시설에 대한 면밀한 사전 검토 및 계획을 수립하여야 한다.
- 방재실 이전은 효율적인 시설 및 인력운영을 위해 기존 중앙감시실과 통합운영을 고려하고 쾌적한 근무환경이 되도록 계획한다.

10) 조경계획

가) 가능한 현 지형을 이용하며 주변 환경과 배식 연계성을 고려하여 계획하되, 부지정지 및 식재 시 조성에 필요한 성토 및 절토, 배수시설은 관련 전문분야에 반영한다.

나) 외부공간은 주변 산책로와 연계를 통해 이용자의 정서함양, 휴식, 만남의 장소 등 다양한 옥외활동이 가능한 친숙하고 편리한 공간을 구성하며 이벤트, 공연, 전시 등 다양한 기능으로 전환할 수 있는 열린 옥외공간을 계획한다.

다) 보행공간, 진입공간 등 주요 바닥 포장재는 내구성이 강하고 친환경적 자재를 사용한다.

11) 토목계획

가) 설계자는 현장답사를 실시하여 현지 지형, 지역적인 여건 및 장래계획, 가로망계획, 배수상황, 구조물현황 등 제반조사를 실시하여 설계 기초자료를 조사하고 조사내용은 설계에 활용한다.

나) 토목계획은 하부구조를 조성하는 작업으로 시설의 효용성, 구조의 안전성 및 경제성을 고려하고 계획한다.

다) 기초구조는 대지여건, 지층조건, 공사목적 공법의 경제성 및 시공성, 굴착 심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 적용할 수 있도록 계획한다.

라) 일반 토목 설계 법규 및 지침 등을 준수하여 설계에 반영하고, 토공사로 인하여 주변 건축물 및 시설물에 대한 피해가 발생되지 않도록 주변현황을 철저히 조사하여 안전성을 검토 후 이에 대한 조치를 전문기술자가 확인하고 설계에 반영한다.

다. 주요 시설 및 기능별 세부설계지침

1) 합리성과 기능성이 조합된 계획안을 제시하고 요구 성능을 충족시킬 수 있는 기술적 해법 및 에너지 절약적인 시설계획을 고려한다.

2) 본 사업으로 인하여 발생되는 모든 지상 및 지하 매설 혹은 존치물의 이설ㆍ철거ㆍ증설 등에 대해 현장조사 및 관계기관과 사전 협의하여 합법적으로 제반사항을 이행하여야 한다.

3) 다중이 이용하는 시설이므로 재해시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처하도록 설계하여야 한다.

4) 증축 건물 내 지하수장고 유물 반·출입에 필요한 하역장 설치, 유물운송 차량의 회차 및 주차공간이 필요할 경우 주변 순환도로 및 부지 조정과 지장물(쿨링타워, 굴뚝 등) 이전을 검토하여 반영하고 본관 지하수장고와 연계(예: 지하통로 등)를 고려하여 계획한다.

바. 시설 및 용도별 Space Program

프로그램
시설명	주용도	층	세분류	면적(㎡)	사용인원	층	세분류	면적(㎡)
국보관 증축	수장/기계실	지하 1층	수장고	250		전시영역: 800㎡ 수장영역: 550㎡ 사무영역: 728㎡ 유지관리영역(기계실포함): 1,385㎡ 합 계: 3,463㎡
			기계실	250
			소 계	500
	전시/준비	지상1층	전시실	750
			준비실	50
			소 계	800
	사무	지상 2층	학예연구실	112	13
			실장실	17	1
			회의실	50
			유물관리 자료보관실	40	1
			창고	9
			소 계	228
	유물정리	지상3층	유물정리실	400	5
			사진실	50
			전산실	50
			임시수장고	300
			소 계	800
	유지관리		공용면적	1,135
	합 계			3,463
공간 재배치	사무동 ↓ 기증유물실	지상1층	기증유물실	377		·방재실은 기존 중앙감시실과 통합 운영 검토 필요 ·사무동은 당초 2층 바닥슬라브를 철거하여 기획전시관 1개층으로 사용하고자 하였으나, 2층 바닥슬라브를 철거하지 않고 1층을 기증유물실, 2층은 자료실, 북카페 및 관람편의시설로 변경(당초 계획 대비 2층 면적이 증가하였으나, 철거 및 구조보강비 감소로 사업비 내에서 실현 가능할 것으로 판단됨) ·기존 전시동 기증유물실은 기획전시실로 활용 ·기획전시관을 사무동으로 공간재배치시 사무동 층고가 높기 때문에 복층구조도 가능하며, 쾌적한 사무환경 조성 및 환기, 조망 등을 위해 외벽에 창호 설치 필요 전시영역: 377㎡ 사무영역: 883㎡ 유지관리영역: 447㎡ 카페테리아: 30㎡ 안내실: 30㎡ 합 계: 1,767㎡
			방재실	31	4
			경비실	9
			창고-3	9
			공용면적	87
			소 계	513
	2층학예실 ↓ 자료실, 북카페, 편의시설	지상2층	자료실, 북카페	190
			편의시설	60
			창고	9
			사무공간	88
			공용공간	165
			소 계	512
	기획전시관 ↓ 사무동	지상1층	기획운영과	127	9
			관장실	58	1
			회의실	60
			전산실	21
			방호원휴게실	17
			위생원실 남	14
			위생원실 여	20
			문서고	123
			숙직실	17
			창고-2	19
			기자재보관실	11
			공용면적	195
			소 계	682
	합 계			1,707
편의시설			카페테리아	30		안내실→카페테리아로 변경
안내실			안내실	30		정문 주변 등 적정 부지 신축

※ 층수 및 실간 배치는 설계자의 계획에 의하여 조정이 가능

※ 유의사항

- 위 시설기준의 용도를 참고하여 계획하되, 각 시설의 면적(±10%범위), 전체 연면적(±3%범위), 층수 및 실간배치는 설계자의 의도에 따라 조정이 가능

- 각 실의 면적과 비율 및 모듈의 적용은 설계자의 의도와 설계 시 각 실의 배치 및 특수성을 고려하여 변경이 가능하며, 본 시설별 면적표에 명기되지 아니한 시설이 기능유지상 필요하다고 설계자가 판단하는 경우 사업비의 예산 범위 내에서 추가할 수 있음.

- 각 시설의 세부면적 변경, 설치장비, 요구사항 등 사업목적 달성을 위하여 필요하다고 판단되는 경우 사업비예산 내에서 변경 가능함

사. 사업부지 현황 및 평면도

대지현황 (위성사진)
배치도

공간재배치 관련 평면도	본관동 지상1층, 2층 평면도
	본관동 지하1층 평면도