<붙임2>

과업지시서

■ 개요

1. 사업명: 봉인사 사리탑 3D 조사 2차

2. 추진배경 및 필요성

가. 사리탑의 각 부재별 상태 파악

나. 봉인사 부도암 사리탑에 대한 실측 기록 및 보존 관리를 위한 기초 자료 확보

다. 3D 역설계(Reverse Engineering) 및 복원 검사(Inspection) 기초 자료 확보

라. 폴리곤 최적화를 통한 사리탑의 정확한 3차원 형상 모델링

마. 도면화 및 사리탑 원형의 3D 디지털 데이터 구축

바. 3D 디지털 복원(1차 사업 성과물 포함)

3. 사업개요

가. 사업기간: 계약 후 180일 이내

나. 사업비: 금99,600,000원(금구천구백육십만원, 부가세 포함)

다. 사업대상: 봉인사부도암사리탑 부재 약 55점

4. 과업범위내용

가. 3D 스캐너를 이용한 각 부재의 세부 정밀 스캔

나. 카메라를 이용한 사리탑 부재의 3차원 사진 계측

다. 3D 스캔 및 사진데이터 후처리

라. Mapping 작업

마. 2D 도면작성(평면, 입면, 단면 등 7면 이상)

바. 3차원 디지털 복원(1차 사업 성과 포함)

사. 사업 결과보고서

아. 검토, 수정 후 최종 성과물 납품

5. 과업대상

가. 봉인사 부도암 사리탑 부재 약 55점

연번	명칭	부재명	크기(cm)	중량(kg)	수량	box	비고
1	난간석	난간석1	102.5×62.3×16.8	100	1	6	box에는 중량 150kg
2		난간석2	105×60.8×18	100	1
3		난간석3	101×62.5×16.5	100	1	7
4		난간석4	95.4×61.5×15.8	100	1
5		난간석5	104.2×60.8×15.6	100	1	8
6		난간석6	98.2×61.5×15.8	100	1
7		난간석7	65.5×62×16.3	100	1	9
8		난간석8	104.3×63×16.4	100	1
9	난간기둥	난간기둥 1좌	26×94.5×26.5	100	1	10
10		난간기둥 1우/2좌	27.6×93×26.5	100	1
11		난간기둥 2우/3좌	28×92×27	100	1
12		난간기둥 3우/4좌	28.8×87.8×27.4	100	1	11
13		난간기둥 4우/5좌	29×89.5×27.5	100	1
14		난간기둥 5우/6좌	27.7×94×28	100	1
15		난간기둥 6우/7좌	27.3×90.6×26	100	1	12
16		난간기둥 7우/8좌	27.3×91.8×27.6	100	1		box에는 7좌/8우
17	비	이수	59.5×50×29	100	1	12
18		비신	45×138×50	370	1	13
19		비좌			1
20	석관	석관	93×63×61.5	230	1	14	box에는 중량 800kg
21	상석	상석	95×58.5×23.5	350	1	15
22	둘레석	둘레석(2개)	139.2×115×33	140	5	16	box에는 석관주변석 우뒤-130/앞우-125
23		둘레석(3개)	280	140	5	17	box에는 석관주변석 중량 410kg
24	중대갑석	1좌(1좌 편1)	65×146.2×28.5	250	1	18
25		1우(1우 편1)	64.3×161.1×22.3	250	1
26		2좌	65×144×21.5	250	1	19
27		2우	68×144×22.3	250	1
28		3좌	68×144×22.3	250	1	20
29		3우	68×144×22.3	250	1
30		4좌	68×144×22.3	250	1	21
31		4우	68×144×22.3	250	1
32		5좌	71.4×144×25.5	250	1	22
33		5우(5우 편1)	80×144×24	250	1
34		6좌	56×120×21	250	1	23
35		6우	72.5×133×24	250	1
36		7좌	63.5×134×26	250	1	24
37		7우	72×140×27	250	1
38		8좌(8좌 편1)	64×157.5×25	250	1	25
39		8우	67×139×17	250	1
40	하대갑석	1	134×38×33	280	1	26	box에는 중량 250kg
41		2	126×38×33.5	280	1
42		3	122.5×38×36	280	1	27
43		4	124×38×30	280	1
44		5	121×36×30	280	1	28
45		6	127×37×33	280	1
46		7	122.5×35×35.5	280	1	29
47		8	143×37×35.5	280	1
총 box 포장 29개, 부재 약 55점

사리탑 부재(기단석, 난간석, 탑비 등 55점)

※사리탑(상륜부, 옥개석, 탑신석, 상대기단석, 중하대기단석)은 2021년 조사 완료

6. 추진계획

추진 일정 과업 내용	시 행 기 간( 착수일로부터 180일)									소요일	비 고
	20	40	60	80	100	120	140	160	180
3D 스캔/사진계측										30일
Registration										30일
Data Editing										80일
도면화 작업										120일
3D 디지털 복원										80일
사업결과보고서										60일
검수 및 수정										20일
인쇄 및 납품										7일

■ 세부 사업 내역

1. 세부 과업내용

가. 3차원 스캐너를 이용한 대상 유물 3차원 스캐닝

1) 문화재 상태를 점검하여 대상 분석

2) 스캔을 위한 장비 및 프로그램 점검

3) 스캔 대상의 고품질 데이터 확보를 위하여 적합한 장비 사용

나. 사리탑 각 부재에 대한 사진측량

1) 사진측량을 위한 촬영은 고해상도의 DSLR을 활용(5000만 화소 이상)

2) 대상의 상·하·좌·우 등 각 대상 부재의 모든 방향에서 이미지가 중첩되도록 촬영

3) 촬영된 사진의 파일 포맷은 RAW와 JPG 등 검독관과 협이 후 결정

4) 대상의 음영, 밝기, 색상 등을 보정하여 실제 정보와 동일한 정보 확보

다. 3차원 스캔 데이터 후처리 및 사진측량 데이터 후처리

1) 3차원 스캔데이터는 측정 원본의 정밀도와 정확도를 유지하도록 후처리함

2) 은면이 발생한 경우 감독관과 협의하여 대상 부재의 형상에 크게 지장이 없는 부분에 대해서는 편집을 진행하며, 본 사업의 목적에 부적합할 경우 재측정 및 추가 측정 실시

3) 3차원 모델은 3차원 가상공간의 원점 좌표에 근접하여 정치

4) 사진데이터를 이용하여 3차원 모델을 제작

5) 사진측량으로 확보된 모델의 텍스쳐는 UV를 재작업하여 정리함

라. 3차원 스캔 데이터와 사진측량 데이터 병합

1) 3차원 스캔과 사진측량을 통해 생성된 3차원 데이터를 하나의 3차원 데이터로 병합

2) 3차원 모델을 병합할 때, 형상정보는 3차원 스캔 모델을 기준으로 하며, 색상정보에 대한 기준은 사진측량 모델을 기준으로 병합함

3) 병합이 완료된 3차원 모델에 대한 최적화를 실시하여 무결성을 유지

마. 봉인사 부도암 사리탑 디지털 복원

1) 3차원 모델을 정치하여 디지털 가상복원을 실시

2) 감독관과 협의하에 부재별 위치에 맞추어 디지털 복원

3) 정치가 완료된 3차원 모델은 파일로 출력

바. 도면제작 (부재별 및 복원 평면, 입면, 단면 등 7면 이상)

1) 디지털 복원된 사리탑 및 부재별 도면을 작성

2) 도면은 평면, 입면, 단면 등 각 7면 이상 제작

3) 도면은 선 두께에 따라 레이어를 별도로 지정하여 작성함

사. 최종 결과물

1) 3차원 모델 파일 : STL, PLY, OBJ 등(출력 포맷은 발주처와 협의 후 결정)

2) 촬영원본사진 파일 : RAW, JPG 등(출력 포맷은 발주처와 협의 후 결정)

3) 도면 파일 : AI, DWG, JPG 등(출력 포맷은 발주처와 협의 후 결정)

4) 도면 출력물 : A4 또는 A3(출력 크기는 발주처와 협의 후 결정)

5) 사업 결과보고서 : A4 크기 10부 출력 및 PDF파일

2. 사업장 환경 구축

가. 주관사업자는 동 사업의 충분한 이해를 통해 과업 수행에 필요한 장비를 갖추어야 하고, 전산기기 등을 설치 운영

나. 사업을 위한 스캔 장비, PC 등을 준비하여 지정 작업장에 구축

다. 작업장 구축 시 국립중앙박물관의 보안 및 재난대비 계획을 준수함

3. 품질관리

가. 과업 동 사업에서 모든 결과물은 제공하기로 협의한 사항을 모두 이행하여야 하며, 초기 협의한 요구사항 중에서 변경관리 절차를 통해 승인된 것만 인정

나. 작업자에 대한 충분한 사전교육을 통하여 작업내용 및 절차 등에 대한 이해도를 높여 결과물의 품질 향상 도모

다. 과업 중 문화재의 훼손이나 훼손 가능성이 있을 경우 즉시 주관기관에 통보한 후 취급 절차를 협의하여 결정

라. 과업 수행 시 예상되는 위험 요소에 대한 교육 및 문화재 훼손 방지대책 수립

1) 자료 유출, 보안에 대한 감독 강화

2) 사업관리 규정을 마련하여 사업추진 체계, 사업자 선정 기준, 실업자 고용 및 관리, 공정 보고, 품질관리, 검수방법 및 체계 등을 정의함

마. 산출물관리

1) 주관사업자의 관리방법론을 적용하여 준용하되 공정을 신속하게 진행할 수 있는 방안은 주관기관과 협의하여 결정

2) 단계별 산출물은 정해진 일정에 따라 주관기관에 제출하며, 제출 산출물과 일정은 주관 기관과 협의를 통하여 확정

바. 단계별 품질목표에 부합하는 산출물 품질 점검

4. 사업관리

가. 과업수행과 관련된 국립중앙박물관 표준에 따라 업무처리 절차를 확정하고 예외사항에 대한 처리 방안을 주관기관과 협의하여 마련

나. 주관사업자는 본 과업에 대한 이해와 작업의 일관성 확보를 위해 업무처리 절차와 지침의 숙지를 위한 사전교육을 실시

다. 주관사업자는 사업 중 사업결과물을 검사하여 보완사항을 교육

라. 과업시간 준수

1) 주관사업자는 공무원 근무시간을 기준으로 과업을 진행하여 주관기관의 관리감독 하에 과업이 진행될 수 있도록 하여야 함

2) 부득이하게 기준 근무시간 외에 과업을 진행 하고자 할 경우 당일 관리책임자 및 주관 기관의 사전 승인을 받아야 함

5. 하자보수

가. 하자보수 지원

1) 주관 사업자는 모든 하자보수의 책임을 지며 하자보수 기간은 사업을 종료한 날부터 1년으로 함

2) 주관 사업자는 하자보수 기간 중 산출물에 대한 보수 요청을 받았을 경우 5일 이내에 해당 문화재의 하자보수 처리를 재실시 하여야 함

3) 사업자 귀책사유로 인한 장애는 무상으로 하며, 하자요청사항은 하자보수기간 내에 조치

4) 하자보수 이외의 추가 개발·구축(상위버전 업그레이드 포함), 사업방법의 개선 등이 있다면 유상 유지관리 및 재개발에 해당하므로 계약목적물의 인수직후 별도의 계약체결을 통해 유상으로 사업을 추진함

나. 하자보수 조건

1) 하자보수 지원 방안을 분야별로 구분하여 구체적으로 제시되어야 하며, 무상이 아닌 경우 비용 부담 조건 등이 명시되어야 함

2) 주관 사업자는 검수완료 후 하자관리 상세계획서를 제시하고 무상하자보수를 실시하여 정상운영에 차질이 초래되지 않도록 하여야 함

3) 장애발생시 원인분석 및 복구 등 즉각 조치가 가능하도록 기술지원부서, 전문 인력을 확보하여 지속적 지원체계를 구축 운영하여야 함

4) 하자보수 지원은 공무원 근무시간을 기준으로 하되 발주기관의 요구가 있을 경우 근무 시간 및 휴일에 관계없이 지원하여야 함