국립아시아문화전당

2023년 무대기계 유지보수 관리용역 과업지시서

2023. 01.

	목 차

Ⅰ. 사업 안내	2

Ⅱ. 입찰 자격 조건	2

Ⅲ. 과업지시서	3

Ⅳ. 용역의 착수 및 보고	7

Ⅴ. 안전관리 지침 사항	7

Ⅵ. 유지보수 관리 대상시설물	8

Ⅶ. 무대기계 유지보수 관리용역 특수계약조건	14

Ⅰ. 사업 안내

1. 사 업 명 : 2023년 국립아시아문화전당 무대기계 유지보수 관리용역

2. 과업목적 : 국립아시아문화전당 무대기계 설비의 원활한 운영을 위하여

유지보수 관리용역 계약을 체결하여 공연장 무대기계 시설을 관리

3. 사업기간 : 계약일로부터  2023. 11. 30.(수)까지

4. 과업내용

- 현재 설치되어 운영 중인 국립아시아문화전당 극장의 상.하부기계 Control

System은 부원엔지니어링(주)과 독일 BBH사 제품으로 구성【1.PLC 제어 소프트웨어 : StageQ  System(부원엔진어링(주)) 2.AXIS 제어 소프트웨어 : BBH System(BBH사)】되어있음.

- 위의 두 회사 Engineer에 의한 System 유지보수를 진행하며, 지속적이고 상시적인 운영을 위해서는 최소 1년에 한번 이상의 정기적인 점검을 실시

- 전반적인 기계 설비에 대해서도 전문 장비와 인력을 보유하고 전문적인 기술력을 갖춘 업체를 선정하여 유지관리를 함으로써 효율적인 운영 도모

Ⅱ. 입찰 자격 조건

1. 입찰자격 (아래사항을 모두 만족해야 함)

가. 무대장치[세부품명번호 : 3022109901]를 제조물품으로 입찰참가 자격을 등록한 업체

나. 직접생산확인증명서[세부품명 : 무대장치, 세부품명번호 : 3022109901]를 소지한 업체

다. 중·소기업 확인서를 소지한 업체

※ 공동수급 및 하도급 불가 합니다.

- 해당과업의 무대기계 소프트웨어는 BBH사와 부원엔지니어링 시스템으로 우리원과 기술지원 협약이 맺어진 상태이며, 과업수행자는 기술지원을 받아 소프트웨어 시스템에 대한 유지보수를 진행해야 함.

※ 기타 자세한 사항은 입찰공고문을 참고하시기 바랍니다.

2. 입찰서 제출

가. 제출서류 : 입찰공고문 참조

나. 제출일시 및 장소 : 입찰공고문 참조

※ 첨부된 과업지시서 및 기술지원협약서를 참고하시어 무대기계 종류 및 현황파악 후 실제용역 가능한지 여부를 판단하고 투찰하시기 바랍니다.

3. 기술지원 확약서 제출 (낙찰자)

가. 제출기한 : 계약일로부터 10일 이내

나. 제 출 처 : 광주광역시 동구 문화전당로 38(광산동,국립아시아문화전당)

콘텐츠사업과 무대기술팀 김평강(☏ 062-601-4812)

Ⅲ. 무대기계 유지보수 관리용역 과업지시서

1. 용역기간 : 계약일로부터  2023. 11. 30.(수)까지

2. 용역업무 범위 : 4개소 극장

구 분	무대기계장치	수 량	비 고
극 장1	무대기계 상하부 조물	56개
	- PLC 컨트롤 시스템(상부)	1조	20개
	- PLC 컨트롤 시스템(하부)	1조	36개
	무대기계 상부 조물	82개
	- AXIS 컨트롤 시스템(상부)	1조	82개
극 장2	무대기계 상하부 조물	63개
	- PLC 컨트롤 시스템	1조	60개
	- PLC 컨트롤 시스템(하부)	1조	3개
극 장3	무대기계 상하부 조물	10개
	- PLC 컨트롤 시스템	1조	10개
어린이극장	무대기계 상하부 조물	4개

3. 용역업무의 내용

가. 무대기계 유지보수 관리조건

구 분	년 횟수	기 간	투입인원	비 고
무대기계 유지 점검	년2회(정기점검)	정기 7일	고급기술자1인 중급기술자1인 초급기술자2인
무대전기 유지 점검	년2회(정기점검)	정기 7일	고급숙련 기술자1인 중급숙련 기술자2인	stageQ SYSTEM
BBH SYSTEM 점검	년1회 (정기점검)	3일	BBH 기술자1인 고급기술자1인 초급기술자2인	BBH SYSTEM
비상 점검	중대한 문제 발생 (철골 절단 등) 시	3일	고급(중급)기술자1인 초급기술자1인 고급숙련 기술자1인

나. 기술자의 등급 및 자격기준

기준 구분	기술자격 및 경험기준		학력 및 경험기준
특급 기술자	- 해당 전문분야의 관련 기사 자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 10년 이상 수행한 사람 - 해당 전문분야의 관련 산업기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 13년 이상 수행한 사람		-
고급 기술자	- 해당 전문분야의 관련 기사 자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 7년 이상 수행한 사람 - 해당 전문분야의 관련 산업기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 10년 이상 수행한 사람		-
중급 기술자	- 해당 전문분야의 관련 기사 자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 4년 이상 수행한 사람 - 해당 전문분야의 관련 산업기사자격을 가진 사람으로서 해당 전문분야의 관련 업무를 7년 이상 수행한 사람		-
기준 구분	기술자격 및 경험기준	학력 및 경험기준
초급 기술자	- 해당 전문분야의 관련 기사 자격을 가진 사람 - 해당 전문분야의 관련 산업기사자격을 가진 사람으로서 2년 이상 해당 전문 분야의 관련 업무를 수행한 사람	- 해당 전문분야의 관련 석사학위를 가진 사람 - 해당 전문분야의 관련 학사학위를 가진 사람 - 해당 전문분야의 관련 전문대학을 졸업한 사람으로서 3년 이상 해당 전문분야의 관련 업무를 수행한 사람
고급숙련 기술자	- 해당 전문분야의 관련 국가기술자격자 (기능장,산업기사4년이상,기능사7년이상,기능사보10년이상)
중급숙련 기술자	- 해당 전문분야의 관련 국가기술자격자 (기능사3년이상,기능사보5년이상)

다. 업무 내용

○ Stage-Q SYSTEM 점검

1) 국립아시아문화전당의 공연장 상.하부 무대기계 Control 시스템은 부원엔지니어링(주)사에서 자체 설계 및 제작한 제품으로 프로그램을 완전히 이해하고 운영할 수 있는 기술진이 국립아시아문화전당 측이 지정한 날짜에 방문하여 점검 및 보수를 하여야 함.

2) StageQ Console의 Network, Inverter 제어와 부원엔지니어링(주)사에서 자체 설계한 plc 제어 소프트웨어의 프로그램에 관련된 국립아시아문화전당 상.하부 Console System의 점검을 하여야 함.

3) 부원엔지니어링(주)사 제어의 핵심인 StageQController를 Normal,Backup 전환시에 정상적인 동작 상태와 각 System Data 상호 공유, 프로그램 점검 및 유지보수를 하여야 함.

4) 시스템 점검 시 부원엔지니어링(주)사의 A/S 담당 엔지니어 1인을 초빙하여 시스템 에러사항에 대한 조치 및 문제점을 보완하며, Console 프로그램 Up-Date를 실시하여야 함.

5) 위에 관련된 사항들을 공연장의 원활한 사용과 극장 가동률을 최대화 하기 위해 공연장 정기점검 기간에 System 점검을 실시하여야 함.

6) 부원엔지니어링(주)사 제어의 핵심인 StageQ  System 점검은 “을”의 관리감독 및 책임 하에 진행하여야 함.

7) 점검 후에는 정량화한 점검 결과 보고서 3부, CD 3장을 제출해야한다.

○ BBH SYSTEM 점검

1) 국립아시아문화전당의 공연장 상부 Control 시스템은 독일 BBH사에서   자체 설계 및 제작한 제품으로 프로그램을 완전히 이해하고 운영할 수 있는 기술진이 국립아시아문화전당 측이 지정한 날짜에 방문하여 점검 및 보수를 하여야 함.

2) BBH Console의 Network, Inverter 제어와 BBH사에서 자체 설계한 Drive Box의 프로그램에 관련된 국립아시아문화전당 상부 Console System의 점검을 하여야 함.

3) BBH사 제어의 핵심인 Show Controller를 Normal, Backup 전환 시에 정상적인 동작 상태와 각 System Data 상호 공유, 프로그램 점검 및 유지보수를 하여야 함.

4) 시스템 점검 시 BBH사의 A/S 담당 엔지니어 1인을 초빙하여 시스템 에러사항에 대한 조치 및 문제점을 보완하며, Console 프로그램 Up-Date를 실시하여야 함.

5) 위에 관련된 사항들을 공연장의 원활한 사용과 극장 가동률을 최대화 하기 위해 공연장 정기점검 기간에 System 점검을 실시하여야 함.

6) BBH System 점검은 “을”의 관리감독 및 책임 하에 진행하여야 함.

7) 점검 후에는 정량화한 점검 결과 보고서 3부, CD 3장을 제출해야한다.

○ 유지보수 점검

1) 년2회 정기점검 실시하며, 시기는 상호 협의하여 결정함

(단, 국립아시아문화전당의 공연일정, 기타 사정에 따라서 유지 보수 점검 일정이 변경될 수 있음)

- 유지보수 점검 예정표

구 분	정기점검 1차	정기점검 2차
점검 기간	2월 예정	8월 예정

2) 점검 후 작업 현장 및 주변 환경을 깨끗이 하여야 하며, 정량화한 점검 결과 보고서를 30일 이내에 3부, 점검내용 일체가 포함된 CD 3장을 제출해야 함

○ 비상점검(긴급점검 및 특별점검)

1) 국립아시아문화전당의 요청 및 필요에 의해 계약 상대자에게 파견 근무를 요청할 때.

2) 수재, 지진, 낙뢰 등 천재지변에 의한 장애가 발생할 때.

3) 국립아시아문화전당의 요청 시 계약 상대자는 6시간 이내에 현장에 도착하여야 한다.

4) 고장 원인에 대한 문제점을 파악하고 무대기계의 정상적인 작동을 위한 보수를  완료 후 30일 이내에 보고서를 작성하고 제출하여야 함.

Ⅳ. 용역의 착수 및 보고

1. 계약 상대자는 유지보수 관리용역 계약서에서 정하는 바에 따라 용역을 착수하여야  하며, 착수 시에는 다음 사항의 서류를 제출하여야 함.

가. Maintenance 용역 예정 공정표

나. 현장 대리인계(재직증명서, 4대보험가입증명서 포함)

다. 착수계, 과업수행 계획서

라. 인력 및 장비투입 계획서

마. 자격증 사본

바. 기타 담당자가 요구하는 사항

Ⅴ. 안전관리 지침 사항

1. 계약상대자는 본 용역을 수행함에 있어 안전 및 보안사고가 발생하지 않도록 예방은 물론 제반 안전 및 보안조치를 강구하여야 한다.

2. 계약상대자는 용역 착수 전에 “안전관리 서약서”를 제출하여야 한다.

3. 계약상대자는 용역 착수 전에 위험성 평가를 실시하여 “위험성평가표” 를  제출하여야 한다.

4. 계약상대자는 용역 착수 전에 “안전예방 대책계획서”를 제출하여야 한다.

5. 계약상대자는 신종 코로나 바이러스 확산 방지, 공공사업장의 근로자 건강 보호를 위해 공공사업현장에서 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」및 「감염병 예방 및 확산방지를 위한 사업장 대응지침(고용부)」등 관련법규 및 지침에 따른 사업자의 의무를 준수하여야 한다.

6. 계약상대자의 귀책사유로 인한 안전사고가 발생하는 경우 이에 대한 책임을 진다. 또한 업무수행 중 사고에 대비 상해보험 또는 산업재해보상 보험에 가입에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

7. 계약대상자는 본 과업에 투입되는 인력에 대한 사전 안전 및 보안교육을 실시하고, 과업에 소요되는 각종 보호구를 지급·착용한다.

8. 계약상대자는 본 과업 수행 중 위험작업시 필요에 따라 ‘안전작업허가서’ 발행을 요청할 수 있고, 생명 및 신체 등이 위험에 노출되는 등 상황에 따라 ‘작업중지’를 요청할 수 있다.

9. 성희롱, 성폭력이 발생하지 않도록 노력하여야 한다.

Ⅵ. 유지보수 관리 대상시설물

1. 무대기계 시설물의 정기적인 유지보수 관리 점검을 위해 계약 상대자가 수행하여야 할 범위

구분	기계장치	수량	비고
극 장1	무대기계 상하부 조물(전기, 컨트롤 부분포함)	56개
	- PLC 컨트롤 시스템(상부)	1조	20개
	- PLC 컨트롤 시스템(하부)	1조	36개
	무대기계 상부 조물(전기, 컨트롤 부분포함)	82개
	- AXIS 컨트롤 시스템(상부)	1조	82개
극 장2	무대기계 상하부 조물(전기, 컨트롤 부분포함)	63개
	- PLC 컨트롤 시스템	1조	60개
	- PLC 컨트롤 시스템(하부)	1조	3개
극 장3	무대기계 상하부 조물(전기, 컨트롤 부분포함)	10개
	- PLC 컨트롤 시스템	1조	10개
어린이극장	무대기계 상하부 조물(전기, 컨트롤 부분포함)	4개

2. 유지보수 관리용역 주요항목

점검부위	점검기준	점검범위	점검방법
와이어	와이어의 Kink 및 장력이 기준치 이상일 것	BATTEN 운행 구간	장력 테스터 결함 테스터
	와이어 활차 롤러와의 마찰상태 확인	메인 활차와 수직 활차	외관검사
	연결부위가 이상 없고 동시에 헐거움이 없을 것	매다는 파이프, 웨이트 틀, 드럼 등의 상태점검	외관검사
턴버클	턴버클의 EYE & EYE 형태, 규격 확인	턴버클의 균열 상태 점검	외관검사
	턴버클의 휨, 이중너트 체결상태 확인	취부상태 점검	외관검사

점검부위	점검기준	점검범위	점검방법
구동용 체인 (로드체인)	비틀림, 얽힘이 없을 것	매달아 내리는 상태 점검	외관검사
	마모 및 늘어남이 현저하게 나타날 때에는 다음의 규정 이내로 할 것 마모: 선경의 10% 늘어남 : 1 링크마다 5%	마모, 늘어남 상태 점검	외관검사
수평, 수직 활차	와이어로프가 이탈되지 않고 꼬임이 없을 것	각 활차의 상태 점검	외관검사
	이상한 회전 및 소음, 진동이 없을 것	활차의 결손, 균열, 마모의 유무 및 회전상태 점검	외관검사 소음계 검사
BATTEN	활차의 취부 상태는 양호하고 로프의 틀어짐은 없을 것	취부상태 점검 및 로프의 틀어짐 점검	외관검사
	매다는 하중은 허용치 내에서 분포되어 있을 것	국부에 큰 휨이 발생하고 있는지 점검	외관검사
	파이프에 매다는 방법 및 재료가 규정대로 일 것	매다는 중량을 확인하고 낙하 방지는 충분한지 점검	외관검사
	파이프의 변형, 손상이 없고 연결 부위는 이상이 없을 것	매다는 파이프 상태점검	외관검사
	BATTEN의 구동시 속도가 정확할 것	운전상태 점검	회전 속도계
전동기	운전 중 이상 음, 진동, 악취가 없을 것	운전상태 점검	외관검사 진동계 검사
	취부상태가 견고할 것	전동기 취부상태 점검	외관검사
레일 (가이드 레일)	레일에 뒤틀림과 손상이 없고 연결부 이상이 없을 것	레일의 변형과 균열상태 및 연결부의 용접부 상태점검	외관검사
	레일의 취부부분 및 보강부분이 견고할 것	취부 볼트의 헐거워짐 및 보강 상태 점검	외관검사
카운트 웨이트 박스	카운트 웨이트와 바튼 중량의 밸런스가 적절할 것	웨이트 밸런스 조정확인	외관검사 전류계검사
	웨이트의 적재상태 확인 및 고정금구의 취부상태가 견고할 것	겹쳐서 쌓는 방법, 고정금구의 취부상태 점검	외관검사
	가이드 슈의 취부상태는 견고하고, 마모상태는 양호할 것	가이드 슈의 고정상태 및 마모 상태 점검	외관검사
	조립 볼트가 잘 체결되어 있고 조립 상태는 견고할 것	조립 볼트의 체결 및 상태 점검	외관검사

점검부위	점검기준		점검범위		점검방법
수전반, 제어반	고정 상태가 견고하고 진동에 의한 진동음, 과열 등에 의한 냄새가 없을 것		취부상태 점검 및 과열 등의 발생 점검		외관검사
	유해한 빗물, 누수 흔적 및 결로현상이 없을 것		유해한 빗물, 누수 흔적 및 결로 현상 점검		외관검사
	Inverter 등 전기부속품의 결선 및 접점, 접지 등 상태가 양호할 것		결선 및 접점, 접지 상태 점검		외관검사
	절연저항은 각 회로마다 다음 규정에 적합할 것		절연저항 측정		절연저항계
회로의 용도	회로의 사용전압	절연 저항치	제어회로	150V 이하의 것	0.1MΩ이상
전동기	300V 이하의 것	0.2MΩ 이상	신호회로	150V를 넘고 300V 이하의 것	0.2MΩ이상
주회로	300V를 넘는 것	0.2MΩ 이상
조작 반	운전 버튼스위치, 커넥터의 동작이 이상이 없고 취부상태는 견고할 것		스위치, 커넥터 파손의 유무 및 취부상태 점검		외관검사 조작검사
	표시등 및 스위치 종류의 등은 정상으로 점등할 것		램프의 전구 수명, 헐거움 등 취부상태 점검		외관검사 조작검사
	조작반의 터치컴퓨터의 동작 상태가 확실할 것		터치스크린 패드의 동작 상태 및프로그램 점검		외관검사 조작검사
조작반	각 PANEL의 입출력 전압과 각 모터 및부하 작동 시 전류 상태 점검		작동 시 상태 점검		계측기검사
	정지버튼, 비상정지버튼 등 안전 스위치의 작동 상태는 양호할 것		안전관계 버튼 및 스위치의 작동 상태 점검		외관검사 조작검사
	각 조작반의 네트워크 연결 상태가 양호할 것		전환 시 작동 상태 점검		조작검사 랜 테스터
상하한 스위치	변형과 손상이 없고 취부상태가 견고 할 것		관계 버튼 및 스위치의 작동 상태 점검		외관검사 조작검사
	취부 위치는 정지, 비상구간이 확보되는 지점에서 조정되어 있을 것		정지, 비상 위치 등 재조정의 필요 유무 점검		외관검사 조작검사
제동기 (브레이크)	제동기의 취부상태는 견고할 것		취부상태 점검		외관검사
	정지위치에 어긋남이 없고 미끄러짐이 적절할 것		작동감도의 상태점검		외관검사 동작검사
	브레이크 패드 간격		정지 상태 점검		계측기검사

점검부위	점검기준	점검범위	점검방법
감속기 및 Oil	감속기 치차 상태 점검	감속기 치차 점검	내시경 측정
	감속기 취부상태는 견고할 것	취부상태 점검	외관검사
	감속기 회전은 정상이고 소음 및 누유가 없을 것	회전 작동상태 점검	외관검사 소음계 검사
	Oil의 점도 및 오염여부	감속기 Oil 점검	계측기 검사
감속장치 기구	축과의 결합부에 소음이 없을 것	키 세트 점검, 균열의 유무	외관검사
	회전은 정상이고 이상 음, 진동이 없을 것	회전 작동 및 청소상태 점검	소음계 검사 진동계 검사
메인드럼	드럼의 파손상태 및 로프 홈의 마모 상태가 양호할 것	취부상태 및 파손, 마모 상태 점검	외관검사
	드럼, 고정금구는 이상이 없고 취부 부위에 풀림이 없을 것	고정금구의 상태	외관검사
전동 감기식 드럼	드럼부와 와이어가 엉킴이 없어야 하며 활차 간 처짐이 적절할 것	와이어 감기는 상태 점검	외관검사
	드럼, 축수, 기계베이스 등의 고정이 확실 할 것	취부상태 점검	외관검사 진동계 검사
	드럼에 와이어 고정상태가 확실할 것	취부상태 점검	외관검사
케이블 릴	스프링에 반력 상태 및 슬립링은 일정할 것	조립상태 점검		외관검사 두께게이지
	케이블 릴의 단자의 풀림이 없을 것	단자 조임 상태 점검		외관검사
	Bracket의 흔들림이 없을 것	취부상태 점검		외관검사
	드럼 내부의 베어링의 회전 및 고정 상태가 확실할 것	회전 작동상태 및 취부상태 점검		외관검사
구동 방식 (스크류 및 Spiral 밴드)	구동방식에 의한 마찰에 의한 마모 및 크랙이 없을 것	취부상태 점검		외관검사
	GREASE 잔량이 적당할 것	주입 상태 점검		외관검사
	스크류 및 Spiral 기계베이스 등의 고정이 확실 할 것	취부상태 점검		외관검사 진동계검사
	스크류 및 Spiral의 수직, 수평이 정확할 것(좌우 1.5° 이내)	취부상태 점검		외관검사 디지털 수평계

점검부위	점검기준	점검범위	점검방법
철골, 프레임 류	프레임 구성부재의 조립상태는 견고하고 용접부등 이상이 없을 것	조립상태 점검	외관검사
	프레임 구성부재는 휨 및 비틀림 등이 발생하지 않을 것	구성부재의 휨 및 비틀림 등 점검	외관검사
기계 베이스	기기의 취부상태는 견고하고 흔들림 등이 발생하지 않을 것	취부상태 점검	외관검사 진동계검사
	녹, 부식의 발생과 건축과의 연결 부위에 이상이 없을 것	부재의 녹, 부식 발생의 유무 및 연결부위 점검	외관검사
	구동부와 철골의 취부에 상태가 이상이 없을 것	구동부의 진동으로 인한 소음 방지용 RUBBER 점검	외관검사

3. 유지보수 관리용역 시설물 세부내역

가. 극장 1 무대기계 상부 구조물 (PLC)

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	MOVABLE LIGHT BRIDGE (NO.1 ~ 14)	14조	TRAVEL: 0.75kw × 2 U-D : 5.5kw × 6P
2	CURTAIN BATTEN (NO.1 ~ 3)	3조	4.0kw × 6P
3	CURTAIN BATTEN (NO.4 ~ 5)	2조	2kw × 6p
4	장비 이동 시스템	1조	4kw × 4P
합 계		20조

나. 극장 1 무대기계 상부 구조물 (AXIS)

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	FLY SET BATTEN (NO.1 ~ 45)	45조	15kw × 4P
2	REAR FLY SET BATTEN (NO.46 ~ 47)	2조	15kw × 4P
3	MOVEABLE POINT HOIST (NO. 1 ~ 11)	11조	5.5kw
4	CHAIN HOIST (1,250kg)	8조	0.9kw × 4P
5	CHAIN HOIST (500kg)	16조	0.44kw × 4P
합 계		82조

다. 극장 1 무대기계 하부 구조물 (PLC)

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	STAGE LIFT (NO. 1 ~ 12)	12조	15 kw × 6p
2	STAGE LIFT (NO. 13 ~ 16)	4조	7.5 kw × 6p
3	STAGE LIFT (NO. 17 ~ 24)	8조	15 kw × 6p
4	STAGE LIFT (NO. 25 ~ 28)	4조	7.5 kw × 6p
5	STAGE LIFT (NO. 29 ~ 36)	8조	15 kw × 6p
합 계		36조

라. 극장 2 무대기계 상부 구조물 (PLC)

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	SAFETY CURTAIN	1조	11kw × 4P
2	HOUSE CURTAIN	1조	U-D : 11 kw × 4p SLANT : 2.2kw × 4p DRAW : 0.75kw × 4p
3	FLY SET BATTEN (NO.1 ~ 52)	52조	11kw × 4p
4	CEILING DOOR (NO. 1 ~ 2)	2조	4kw × 6p
5	ROLL BATTEN (NO. 1 ~ 4)	4조	0.4kw × 4p
합계		60조

마. 극장 2 무대기계 하부 구조물 (PLC)

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	ORCHESTRA LIFT	1조	30kw × 6p
2	TRAP LIFT	2조
합 계		3조

바. 극장 3 무대기계 상부 구조물

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	PLACARD BATTEN	1조	2.2 kw × 6p
2	NO.1 DRAW CURTAIN	1조	0.4 kw × 4p
3	NO.1 SUSPENSION LIGHT BATTEN	1조	2.2 kw × 6p
4	ROLL SCREEN	1조	0.4 kw
5	NO.2 DRAW CURTAIN	1조	0.4 kw × 4p
6	NO.2 SUSPENSION LIGHT BATTEN	1조	2.2 kw × 6p
7	UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN	1조	2.2 kw × 6p
8	FLAG BATTEN	1조	2.2 kw × 6p
9	CEILING LIGHT BATTEN	1조	2.2 kw * 6p
10	HORIZONT CURTAIN	1조	전동 타입
합 계		10조

사. 어린이극장 무대기계 상부 구조물

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	NO.1 CEILING LIGHT BATTEN	1조	1.5 kw × 4p
2	NO.2 CEILING LIGHT BATTEN	1조	1.5 kw × 4p
3	ROLL SCREEN	1조	0.4 kw
4	SET B 장치걸이대	1조	1.5 kw × 4p
합 계		4조

Ⅶ. 무대기계 유지보수 관리용역 특수계약조건

제1조 (목적)

국립아시아문화전당(이하“발주기관”이라 한다)과 유지보수 용역업체(이하“낙찰자”라 한다)와의 유지보수 용역 계약(이하“계약”이라 한다)을 체결하여 상시 원활한 운영체제 구축 및 설비의 수명 연장, 안전사고를 예방하는 등 무대기계 설비를 효율적으로 운영하는데 목적이 있다.

제2조 (의무)

“발주기관”과 “낙찰자”는 계약을 이행함에 있어 신의와 성실의 원칙에 입각하여 본 계약 내용을 충실히 이행하여야 한다.

제3조 (용역의 범위)

용역의 범위는 “발주기관”이 제시한 과업지시서를 그 대상으로 한다.

제4조 (특수조건)

① 공연 무대 연출을 위한 PLC 제어 소프트웨어 StageQ System 점검 시 부원엔지니어링(주)사의 기술직원이 방문하여 점검 및 수리하여야 한다.

BBH System 점검 시 독일 BBH사의 기술직원이 방문하여 점검 및 수리하여야 한다.

② “낙찰자”는 원만한 유지보수를 위하여 점검 시 필요한 장비 및 간단한 예비부품을 확보하여야 하며, 시중에서 공급되지 않는 특수설비 및 부품은  본 용역 착수일을 기준으로 상기 제품업체와 기술지원 계약을 체결하고, 계약서를 계약체결일로부터 10일 이내에“발주기관”에게 제출하여야 한다.

③ 수리를 위해 반출된 부품은 단시간에 수리, 반입하여야 하며 국내외로 반출 시 중간 상황을“발주기관”에게 보고 하여야 한다.

④ 무대기계 유지보수 점검 시 발생하는 소모성 부품가격의 합이 매회 실비 20만원 (부가세 포함) 미만일 경우 무상으로 부품을 교체하는 것을 원칙으로 한다.

⑤“낙찰자”는 공급하는 부품의 품질에 대한 책임과 부품 또는 장비에 대한 정보 및 자료를“발주기관”에게 제공하며 설비의 효율적인 운영을 위한 기술 자문에 응해야 한다.

⑥“낙찰자”는 “발주기관”의 무대시설 안전진단(공연법 제12조 2항)시 동행하여야 하며, 지적된 사항이 있을 경우 후속 조치를 취한 후 30일 이내로 보고서를 작성하여 제출하여야 한다.

⑦ 시스템 소프트웨어(StageQ-V8.0 System )의 점검 및 Up-Date를 하여야 한다.

시스템 소프트웨어(BBH/INTECON-WIN)의 점검 및 Up-Date를 하여야 한다.

⑧ “낙찰자”는 “발주기관”이 지정하는 장비를 사용하여 점검을 실시하여야 한다.

제5조 (용역관리책임자 및 기술요원)

①“낙찰자”는 용역관리책임자를 선임하여“발주기관”에게 유선 통보하며, 24시간 비상연락이 가능하여야 한다.

②“낙찰자”의 용역관리책임자 및 기술요원은 제안서에 제시된 참여 인력이어야 하며, 부득이한 사유로 다른 인력으로 교체하고자 할 때에는 동등 또는 그 이상의 능력을 가진 자를 투입하되 “발주기관”의 승인을 얻어야 한다.

③“낙찰자”는 투입인력으로 인하여 발생한 문제에 대하여 전적으로 책임을 진다.

제6조 (손해배상책임)

“낙찰자”가 유지보수 작업 중 시설물을 파손하는 등으로 “발주기관”에게 손해를 끼쳤을 경우 “낙찰자”의 책임으로 원상 복구하여야 하며, 작업 지연으로 인한 손실이 있을 경우 배상 또는 계약을 해지할 수 있다.

제7조 (하자보수 책임승계)

①“낙찰자”는 전 계약 상대자에 의하여 이행된 부분에 대하여도 하자  보수의 책임을 진다.

② 하자보증증권을 (1년/5%) 제출한다.

단, 하자 책임 구분이 분명한 경우는 그러하지 않는다.

제8조 (대금지급방법)

① StageQ  시스템 점검

StageQ 시스템 점검 완료 후 일일 작업일지 및 보고서를 제출하여 감독관의 승인 후 병행하는 유지보수 점검을 동시에 완료 하였을 경우에만 지급기준에 의거하여  대금을  지급하고, “발주기관”, “낙찰자”또는 부원엔지니어링(주)사의 사정에 의하여 StageQ System의 점검이 완료되지 않았을 경우 대금을 지급하지 아니한다.

② BBH 시스템 점검

BBH 시스템 점검 완료 후 일일 작업일지 및 보고서를 제출하여 감독관의 승인 후 병행하는  유지보수 점검을 동시에 완료 하였을 경우에만 지급기준에 의거하여  대금을 지급하고, “발주기관”, “낙찰자”또는 BBH사의 사정에 의하여 BBH System의 점검이 완료되지 않았을 경우  대금을 지급하지 아니한다.

③ 유지보수 점검

유지보수 점검 완료 후 일일 작업일지 및 보고서를 제출하여 감독관의 승인 후 지급 기준에 의거하여 유지관리 보수 용역비에서 계약 금액 중 해당 유지보수 점검에 대한 금액을 지급하고,“발주기관”또는 “낙찰자”의 사정에 의하여 계약대로 유지보수 점검이 완료되지 않았을 경우에는 대금을 지급하지 아니한다.

제9조 (계약의 해지)

“발주기관”은 다음 각 호의 경우 본 계약을 해지할 수 있다.

①“낙찰자”가 계약(무대기계 유비보수 과업지시서)에서 정한 의무를 특별한 사정(천재지변, 전쟁 등)없이 이행하지 아니한 때

②“낙찰자”가 “발주기관”의 점검 요청에 이유 없이 응하지 아니하여 “발주기관”에게 서면으로 년3회 이상 경고를 받았을 때

③ 제3자로부터 압류, 가압류, 가처분, 체납처분 등의 강제집행 및 파산선고를 받았을 경우

④ 금융기관으로부터 부도처분 또는 거래정지를 당한 경우

⑤“낙찰자”가 유지 보수 계약의 업무를 기타 사유 등에 의해 계속 수행하기 어렵다고 “발주기관”이 판단하였을 경우

제10조 (소송)

본 계약의 분쟁 발생 시 이에 대한 소송은 “발주기관”의 소재지 관할 법원으로 한다.

제11조 (기타)

① 본 계약서에 명시되지 아니한 사항은 “발주기관”과 “낙찰자”가 합의하여 결정하되 합의가 이루어지지 않을 경우 관련 법규, 규정에 따르거나 통상의 의미에 따라 합의한다.

②“낙찰자”는 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하여 “발주기관”을 상대로 손해배상 또는 청구소송이 제기될 경우 “낙찰자”는 피해자 측에 합의 배상하여야 한다.

③ 사전 동의 없이 본 계약에 따른 권리와 의무를 타인에게 양도할 수 없다.

④ 무대 기계 System의 문제 발생에 따른 보완 조치를 하였을 경우 30일 이내로 보고서를 제출하여야 하며, 점검보고서 3부와 CD 3장을 제출하여야 한다(단, “낙찰자”의 사정으로  늦어질 경우 “발주기관”에게 사전에 승인을 얻은 후 실행한다).