과   업   지   시   서

- 국립공주박물관 본관 로비 환경개선공사 실시설계용역 -

2023.  2.

목      차

제1장    설 계 유 의 사 항

제2장    일   반   사   항

제3장    설   계   지   침

제4장    설계도서 작성요령

제5장    납 품 도 서 목 록

제1장 설계유의사항

1. 용어의 정의

본 과업지시서 상의 용어의 정의는 다음과 같다.

가. “발주자”는 국립공주박물관을 말한다.

나. “설계자”는 본 설계용역을 수급한 건축설계사무소의 대표자를 말한다.

2. 납품설계도서의 인정

설계용역의 최종도면은 관계기관의 완성검사가 완료된 도면을 말한다.

3. 납품방법

납품은 설계진행 공정상의 공사 범위를 검토 후에 완료하고 본설계 도서를 납품한다.

4. 설계의 책임

설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며, 납품 후라 할지라도 설계상의 하자로 인한 책임은 설계자가 부담한다.

제2장 일반사항

1. 설계용역 개요

가. 설계용역명 : 국립공주박물관 본관 로비 환경개선공사 실시설계용역

나. 공사금액 : 478백만원(부가세 포함)

다. 설계용역기간 : 착수일로부터 60일

라. 공사대상 및 주요 공사내용

1) 본관 로비 환경개선공사

○ 로비 확장에 따른 비가림시설 보강

○ 로비 천장, 벽체, 바닥재 등 전반적인 환경개선

○ 로비 확장관련 전문공사(전기, 통신, 소방 등)

2. 설계도의 작성

설계도서의 작성방법은 발주자가 정하는 소정 양식에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주자와 협의한 후 후속작업을 실시한다.

3. 설계공정

가. 용역 착수계 제출 시 예정 공정표를 제출하고 예정 공정에는 기본 및 실시설계로 구분하여 기본설계 협의 일정을 명시한다. 또한 공정표에 설계진행에 필수적인 발주자가 제공하여야 할 기본 자료의 제공기일을 명시한다.

나. 설계자는 발주자에게 설계 착수계 제출 시 참여 기술자 현황을 제출하여야 하며, 용역 설계 책임기술자 및 해당 분야별 책임기술자(하도급자 포함)를 지정하고 기술자격증 사본을 제출한다.

다. 설계자가 설계내용에 대하여 발주자와 협의 또는 상의하고자 할 때에는 해당분야 책임기술자로 하여금 발주자와 협의토록 하여야 한다.

라. 각종 인허가 관련 도서의 작성(필요시)

○ 인․허가 업무에 필요내용 포함

4. 설계도서의 수정

가. 설계자는 설계 진행과정에서 일단 완성된 부분의 설계도서를 발주자에게 제출하여 중간검사를 받아 수정사항이 있으면 발주자의 지시에 따라 수정한다.

나. 기본설계(투시도)를 작성하여 2회 이상 설명회를 실시하고 발주자 측에서 원하는 요구사항을 충분히 검토하여 설계에 반영한다.

다. 설계도서 작성이 완료되면 완성검사 전 발주자에게 제출하여 예비 검사를 받는다. 만일 수정사항이 있으면 발주자의 지시에 따라 수정하여 납품하여야 하며, 납품 후라 할지라도 설계도서 상의 결함 사항은 발주자의 지시에 따라 수정 제출하여야 한다.

5. 검사

가. 설계자는 설계가 완료되면 해당분야 책임기술자가 확인, 날인한 납품검사원을 제출한다.

나. 공사용 중요자재의 선정시험 성과표는 설계도서 납품 시 제출한다.

6. 공사기간 산정(공정표 작성 포함)

설계자는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고, 이에 따른 공정표를  작성, 제출한다.

7. 안전 및 품질관리

안전 및 품질관리 등에 관한 적정내용을 특기시방서에 명기하고, 필요시  내역에 반영한다.

제3장 설계지침

1. 일반사항

가. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로, 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고 이의가 있을 시는 설계자 임의로  판단하여서는 안되며 질의에 의하여 확인을 득한다.

나. 발주자가 제공하는 기본방침 및 의견을 고려하여 충실히 설계하여야 한다.

다. 건축(토목), 기계, 전기, 소방 및 기타 부대공사에 대한 설계도서 작성 시에는 관련법규에 위배됨이 없어야 하며 건설과 관련된 각종 인․허가는 설계자 책임하에 완료하여야 한다.

라. 신기술의 설계적용은 적극 권장하나, 보편적이 아닌 신기술의 적용은 적정성 여부를 판단할 수 있는 검토 자료를 작성하고 인증 절차를 거친 후 적용할 수 있다.

마. 건축, 기계설비, 전기, 통신도면 등이 공종간 대조 (Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 동일 축척으로 표현하는 등 타 공종의 설계용역업체와 협의하여 도면 작성한다.

2. 설계용역 과업내용

가. 세부 설계내용

1) 설계도서 제작

○ 본관 로비 환경개선공사(1식)

○ 전문공사(전기, 통신, 소방) 설계도서 제작(1식)

2) 공종별 세부 공사내역

○ 본관 1층 로비 환경개선공사(1식)

- 로비 천장 및 벽체 인테리어공사

- 로비 바닥재 인테리어공사

- 로비 확장에 따른 비가림시설 보강공사

- 로비 확장에 따른 자동문 철거, 기존구조물 철거공사

○ 전문공사(전기, 통신, 소방 등) 설계도서 제작

- 환경개선공사에 따른 전기공사

- 환경개선공사에 따른 정보통신공사

- 환경개선공사에 따른 기계 및 냉난방기공사

- 환경개선공사에 따른 소방공사

나. 주요자재 사용계획

1) KS 규격품 또는 인증된 규격품 자재 중에서 선정하고, 내구성, 사후 관리 및 교환이 양호한 제품을 선정한다.

2) 주요자재는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계한다.

3) 검증된 에너지 절약형 자재를 선정하여 제경비의 절감을 도모한다.

제4장 설계도서 작성요령

1. 시방서

가. 시방서의 작성은 공통사항만 표준시방서를 기준으로 하고, 기타는 당해공사의 특성에 부합되는 특기시방서를 별도로 작성하여야 한다.

나. 한글과 아라비아 숫자로 작성하며, 영문 및 한문 필요시 괄호안에 명기한다.

다. 건설용 자재 중 시험을 필해야 하는 품목은 검사 및 시험규정을 제시하고 시험이 가능한 기관을 명기하여야 한다.

2. 내역서

가. 내역서 작성에 있어서 설계수량은 정부재정 건설공사 표준품셈을 기준하고, 원가계산은 회계예규 “원가계산에 의한 예정가격 작성준칙”을 기준으로 산출하며, 내역서를 작성하여 PC용 CD를 함께 제출하여야 한다.

나. 공사비를 산출할 때에는 아래 자료를 기준으로 산출하여야 한다.

1) 노임 : 시중노임단가

2) 재료비 :

○ 물가자료, 물가정보지를 단가 비교하여야 하며 그중 최저가 적용한다.

○ 견적 처리시에는 2개업체 이상 견적을 비교하여 최저가를 적용한다.

○ 특수 자재는 공인 물가조사기관의 원가계산 가격을 적용한다.

3) 운반비는 운반장비, 운반장소 및 거리, 도로상태 등 운반비 산정에 대한 세부산출내역을 첨부하여야 한다.

4) 단가 적용지역은 충청남도로 한다.

6. 자재선정

가. 모든 자재는 발주자의 사전 검토를 받아 설계에 반영한다.

나. 설계 시 적용되는 주요재료는 KS제품을 사용하여야 하며 그러하지 아니한 경우 선정 시험을 실시하여 설계도 및 시방서에 그 품질기준을 명시하고 시험성적표는 설계서 납품시 제출하여야 한다.

7. 참조자료 및 설계자료

설계시 정부 또는 공공단체가 발간한 자료를 인용하거나 기타 자료를 참고할 때에는 반드시 참고자료의 근거를 명시하고 발주처에 사본을 제출 및 승인을 득하며, 시험성적표는 설계서 납품시 제출하여야 한다.

8. 설계도면작성시 유의사항

가. 도면 표준 및 규격

1) 도면은 KS제도 통칙을 따르며, 도면규격은 A3(297×420)을 원칙으로 한다.

2) 한글과 아라비아 숫자로 작성하며, 영문 또는 한문 필요시 괄호안에 명기한다.

나. 도면표기 머리문자

1) 건 축  도 면 : A

2) 구 조  도 면 : S

3) 기계설비도면 : M

4) 토 목  도 면 : C

5) 조 경  도 면 : L

6) 전기설비도면 : E

7) 통신설비도면 : T

다. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 시공        및 적산이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수의 명확한 표기

2) 각종사용자재의 명칭표기

3) 각종 부착시설물의 표기

4) 토목, 건축, 기계설비, 전기설비, 통신설비, 조경 등 기타 부대설비의 관련공사와 명확한 구분표시

5) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있는 보조 설계도면(상세도)의 충분한 작성

6) 국내에서 시행된바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관(대한건축학회, 공인연구소)등의 기술검토서를 첨부

제5장 납품도서

1. “설계자”는 설계도서와 각종 성과품의 종류 및 수량 제출은 아래와 같이 작성하여 제출하여야 한다.

품 명	규 격	단 위	수 량	비고
설계설명서	A4	부	3
설계도면	A3	부	3
공사시방서 일반자재시방서	A4	부	3
내역서(실내역)	A4	부	3	가로 작성
내역서(공내역)	A4		3	가로 작성
일위대가표	A4	부	3	가로 작성
단가산출조서	A4	부	3	가로 작성
수량산출조서	A4		3	가로 작성
공사 예정공정표	A4	부	3	가로 작성

※ 규격과 성과품 제작방법은 발주청과 협의하여 따로 정할 수 있다.

□ 상기 설계도서와 함께 다음 내용을 제작하여 성과품 납품시 제출하여야 한다.

-  설계설명서, 공사시방서 등을 워드 작업 후 CD 및 디스켓에 저장하여 제출한다.

-  예산내역서, 일위대가표 등을 PC로 엑셀 작업 후 CD및 디스켓에 저장하여 제출한다.

-  사용 프로그램의 종류는 본원과 협의하여야 한다.

-  분야별 구분 등에 대하여 본원과 협의하여야 한다.

- 안전보강공사와 리모델링공사는 별도로 진행됨에 따라 설계도서량도 위 내용을 근거로 별도로 작성 제출되어야 함.

2. 기타사항

가. 업종별 시설공사 별도 발주, 설계도서 및 산출내역서 별도 작성

나. 실시설계 제작 전 안전필름 및 안전망은 발주처와 협의 후 적용

다. 기초설계 제작 후 공사내용 전반에 대하여 관련 직원과 충분한      의견수렴 및 공사내용 협의 후 진행

라. 공사 전반에 대한 설계도서 제작 후 예산에 맞게 공사물량 조정

마. 폐기물 전문업체 위탁처리

바. 공사중 기존건물 운영, 유지, 관리에 지장을 주지 않도록 설계 시 최대한 고려한다.

사. 설계의 지연책임이 발주자에게 있을 때에는 설계기간을 연장할 수 있다.

〔별첨 1〕

보   안  각   서

1. 용  역  명 : 국립공주박물관 본관 로비 환경개선공사 실시설계용역

2. 계약  일자 : 2023. 2.   .

3. 착수  일자 : 2023. 2.   .

4. 완수예정일 : 2023. 4.   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 발주기관의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2023년  2월    일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 :

성        명 :                   (인)

국립공주박물관장 귀하

〔별첨 2〕

설계용역 보고서상의 참여기술자 명단

ㅇ용 역 명 : 국립공주박물관 본관 로비 환경개선공사 실시설계용역

ㅇ용역기간 :

분야별	참 여 기 술 자					비고
	참여업무 내용	참여기간	성 명	주민등록번호	자격증번호