컨테이너 임대 계약 규격서

□ 사업명 : 당인리문화공간 아카이브 수집·보존 컨테이너 임대 계약

□ 개 요

❍ 본 규격서는 당인리발전소에 아카이브 용품 보관을 위한 창고 목적의 컨테이너 임대 설치에 대해서 적용함.

□ 납품수량 및 규격 : 2동

품명	규격	단위	수량	용도	사용형태	비고
컨테이너	3.0m×9.0m×2.6m (폭×길이×높이)	동	2	창고용	단동형	양개문

□ 임대기간 : ‘23.5.1. ~ ‘23.12.31. (설치 완료일로부터 8개월)

※ `23년 임대기간 만료 후 `24년도 이후 연간 임대계약 연장하여 사용 예정

□ 납품장소 : 당인리발전소 내(서울특별시 마포구 당인동 1 舊 암모니아수 탱크실 부지)

당인리발전소

※ 설치 세부위치는 발주청과 사전 협의(현장 확인) 후 설치할 것

□ 일반사항

❍ 본 컨테이너에 사용되는 모든 재료는 견고하고 품질이 우수한 재료를 사용하고 구조적으로 안전해야 함.

□ 특이사항

❍ 설치 환경 상세는 붙임1 현장사진을 참고할 것.

❍ 컨테이너박스 내 원활한 수납을 위하여 출입문은 양개문(너비 1.8m x 높이 2.1m) 타입으로 적용하며, 개폐방향은 붙임2 도면을 참고할 것.

❍ 전열·전등설비는 추후 필요 시 별도로 설치할 수 있도록 배선 등이 반영된 제품을 적용할 것.

❍ 열쇠 등 잠금장치를 포함할 것.

□ 구조시설

❍ 컨테이너는 창고용, 사무실용으로 사용할 목적으로 제작된 제품이어야 하며 표준규격(ISO)에 준함.

- 장기간 고정 사용에 따른 외부 기후 조건에 충분히 견디는 구조, 방수, 단열, 지열 차단 등 안전한 시설로 제작된 것이어야 함.

□ 설치환경

❍ 연약지반에 설치되는 등 현장 여건을 고려하여 컨테이너 하부 기초석 보강 작업 등 안정성을 확보한 후에 설치하여야 함.

❍ 컨테이너 출입이 쉽도록 합판·발판 등 부속품을 설치해야 함.

□ 단열 및 내장

❍ 단열재는 틈이 없도록 부착하며 습기가 서리지 않도록 해야 함.

❍ 산업용품을 보관하는 목적에 부합하도록 바닥은 내구성이 강하고 견고한 바닥 마감재로 구성할 것.

□ 기타사항

❍ 운송, 상․하차, 설치(크레인·지게차 등), 철거, 회수 등 컨테이너 설치에 제반되는 금액 일체를 포함할 것.

❍ 컨테이너 사용으로 인한 경미한 손상(바닥 긁힘, 도색 벗겨짐 등)은 발주청에서 책임을 지지 않음.

❍ 임대기간 종료일로부터 14일 이내에 컨테이너를 해체 및 반출해야 함.

□ 붙임1. 컨테이너 설치 위치

□ 붙임2. 컨테이너 설치 도면