과업내용서

용역명: 국립중앙박물관 거울못 등 침전물 제거 청소 용역

2023. 4.

제1조 용역개요

1. 용 역 명

「국립중앙박물관 거울못 등 침전물 제거 청소 용역」

2. 목 적

국립중앙박물관 내 거울못과 모란못의 청소를 통한 쾌적한 관람환경 조성

3. 위 치

서울특별시 용산구 서빙고로 137, 국립중앙박물관

4. 청소면적 : 8,917㎡ (바닥 슬러지 제거 면적 8,412㎡ + 벽면 및 자갈 세척 면적 505㎡)

구분	바닥 면적(㎡)	벽면 및 바닥자갈 세척 면적(㎡)	담수량(ton)	수심(m)
거울못	7,971	370	7,180	0.6~1.5
모란못	441	135	330	0.75
계	8,412	505

5. 용역기간 : 본 용역기간은 착수일로부터 28일로 한다.

단, 다음의 경우에는 “발주처”의 승인을 득하여 과업기간을 연장 할 수 있다.

가. 천재지변 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능한 경우

나. “발주처”의 지시・용역중지 명령에 의거 작업이 중단될 경우

다. 민원문제가 해결되지 않아 작업이 지연될 경우

라. 용역업체의 수행 지연으로 폐기물의 반출(수집)이 불가한 경우

마. 기타 과업기간의 연기가 불가피하거나 연장할 정당한 사유가 있을 경우

제2조 일반사항

1. 적용 규정

본 시방서는 「국립중앙박물관 거울못 등 침전물 제거 청소 용역」에 대한 과업을 원활히 수행하기 위해서 필요한 사항을 규정하며, 이에 규정되지 아니한 사항에 대하여 다음 각 호를 준용한다.

∙ KCS 34 99 15 시설물 유지관리

2. “계약상대자”의 의무

가. 본 용역 「국립중앙박물관 거울못 등 침전물 제거 청소 용역」에 대한 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 및 관련규정에 의거 발주처와 협의하여 수행하여야 하며, 협의가 이루어지지 않을 시 지정 감독원 및 발주처 해석을 따른다.

나. “계약상대자”는 계약 후 계약서에 정한 착수일에 착수하여야 하며, 착수계(산출내역서 포함), 과업내용별 수행계획표, 현장대리인계 등 과업수행에 필요한 제반 서류를 제출하고, 발주처의 승인을 받아야 한다.

다. 본 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 발주처가 필요하다고 인정하는 사항에 대하여는 이에 따라야 하며, 발주처 사정 및 관계기관의 요구에 의하여 변경이 있을 때에는 발주처의 방침에 따라야 한다.

라. 본 과업 수행 중 현장대리인이나 “계약상대자”의 고용인이 과업수행에 부적당 하다고 인정 할 때는 교체를 명할 수 있으며 “계약상대자”는 즉시 이에 대한 조치를 하여야 한다.

마. 근로자에 대한 제법규의 운용과 적용은 “계약상대자”의 책임 하에 이루어지고, 모든 근로자의 행위에 대해서는 “계약상대자”가 책임져야 한다.

바. “계약상대자”는 해당 관할 지자체에서 관련 법규에 의거 발주처의 처리계획 및 처리실적 보고 등 각종 업무가 적기에 이행 될 수 있도록 최대한 협조하여야 한다.

사. “계약상대자”는 용역 기간에 대하여는 발주처와 협의하여 일정에 맞추어 진행이 될 수 있도록 조정할 수 있다.

아. “계약상대자”의 위법・계약위반 등으로 인한 유책으로 물적・인적사고 등으로 피해가 발생될 경우, “계약상대자”의 부담으로 민・형사상 모든 책임을 지고 발주처에서 제재 등을 하더라도 감수하고, 이의를 제기하지 않는다.

자. “계약상대자”는 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고 수행중인 용역 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 안전조치, 장비의 운전 및 현장 정돈에 특별히 주의하여야 하며, 안전조치에 대하여 발주처의 지시에 따라야 한다.

차. “계약상대자”는 발주처 시방서 등 계약에 필요한 제반사항 및 현장상태를 반드시 확인하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 “계약상대자”자에게 있다.

카. “계약상대자”는 본 시방서 및 설계도서의 내용과 다른 폐기물이 발생하거나 수량변경이 예상될 경우 즉시 서면으로 발주처에 보고하고, 발주처 지시에 따라 처리하여야 한다.

타. “계약상대자”는 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표4에 따라 폐기물 운반 전에 사전조사 및 작업계획서를 작성하여 발주처에 제출하여 승인을 득해야 한다.

파. “계약상대자”는 국립중앙박물관 출입 전, 출입자명단 및 출입차량 목록을 제출하여야 한다.

3. 계약의 해제, 해지

가. 발주처는 “계약상대자”가 정당한 사유 없이 고의 또는 중대한 과실로 용역을 3일 이상 지연 또는 미처리 시 계약을 해제・해지할 수 있다.

나. 발주처는 “계약상대자”가 법에서 정한 절차 및 방법에 따라 공사를 시행함에 있어 명백한 위법 사항이 발견될 시 계약을 해제・해지할 수 있다.

4. 용역의 일시중지

발주처는 다음 사항에 대하여 용역을 일시 중지 할 수 있다.

가. 천재지변 등 기후의 악조건으로 인하여 과업수행에 지장을 줄 우려가 있다고 인정할 때

나. 발주처의 지시를 이행하지 않을 때

다. 용역 근로자의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

라. 불법하도급거래 또는 하도급 위반사항이 발견될 때

5. 자재

가. 자재는 한국산업표준(KS)에 적합한 것 또는 동등 이상의 제품으로 한다.

나. 한국산업표준(KS)에 규정되지 않은 자재는 사용 전 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

6. 시공

가. 안전관리 및 위생보건 교육

ㅇ 청소전 청소작업 전반에 대한 교육을 실시한다.

- 작업준비, 장비사용, 작업방법, 잔수처리, 공정별 확인 검수 등

ㅇ 작업장 내 안전관리 및 사고예방 교육

- 개인 안전장비 착용 및 재해자 구조, 응급조치 요령 등 교육

ㅇ 청소용 약품사용 기준 및 약품관리 방법 등

나. 작업장 안전관리

ㅇ 계약상대자는 청소시행에 있어 항상 소정의 안전작업규정 및 안전수칙에 따라 안전관리를 하여야 한다.

ㅇ 전기사용 모든 장비는 누전차단기를 설치한 상태로 사용하여야 한다.

다. 청소와 뒷정리

ㅇ 계약상대자는 청소완료 시 현장에 대한 정리 및 청소를 완전히 하여야 하며 청소 중 발생한 쓰레기 및 폐자재는 전량 외부로 반출하여 관련법규에 의하여 적법하게 처리하여야 한다.

라. 기타사항

ㅇ 계약상대자는 본 시방서에 명시되지 않았어도 청소에 필요하다고 인정되는 사항은 감독자와 협의하여 시행하여야 한다.

제3조 특기사항

1. 일반사항

가. 국립중앙박물관 거울못, 모란못 바닥은 벤토나이트 방수기법으로 시공되어 있으므로 청소작업으로 방수층의 손상을 주어서는 안된다.

나. 계약상대자는 수경시설(수심 0.6~1.5m) 배수 후 벽면(자갈 포함) 세척, 바닥 슬러지 청소를 위한 인력 및 장비를 준비하여햐 한다.

2. 수경시설  청소

가. 작업용구

ㅇ 청소작업자는 항상 깨끗한 복장을 착용하고 작업 중에는 반드시 안전장비, 장갑 등을 착용하도록 한다.

나. 작업준비

ㅇ 청소 작업 주위에 작업 중임을 표시하고 일반인의 접근을 막아 안전관리에 유의하여야 한다.

다. 배수작업

ㅇ 배수펌프를 작동시키기 전에 건축물의 배수시설이 토출량을 감당할 수 있는지를 확인하여야 한다.

ㅇ 배수구가 막혔거나 협소하여 토출되는 물이 넘칠 염려는 없는지를 미리 살펴보고 배수구 쪽에 작업자를 배치하여 감시하도록 하여야 한다.

라. 청소공정

ㅇ 배수가 완료되면 먼저 고압세척기를 사용하여 벽면, 급배수관, 자갈돌 등에 부착된 오염물, 이끼류 등을  1차적으로 제거한다.

ㅇ 바닥면에 고인 오니 등 침전물이나 폐기물 등을 거울못, 모란못 밖으로 수거하고 오염된 잔수를 진공흡입기 등 잔수처리기를 사용하여 배출한다.

ㅇ 1차 세정으로 제거되지 않은 벽면 등의 오염물을 브러쉬나 수세미 등을 사용하여 깨끗하게 제거한다.

ㅇ 바닥 슬러지 제거작업은 인력으로 적절한 청소 도구를 이용하여 슬러지를 긁어모아 외부로 반출하여 임시 보관하여 수분을 제거 한 후 「폐기물관리법」에 따라 반출 및 처리한다.

* 외부 반출 및 수분 제거에 소요되는 비용은 “계약상대자”가 부담한다.

ㅇ 작업시간은 08:00~17:00를 기준으로 하며, 이를 변경하고자 할 때는 발주처의 승인을 득하여야 한다.

ㅇ 저면표층 및 자갈층의 토사류 등 퇴적물(모래・흙 등) 및 수면위로 부상하는 부유물을 완전 제거하여야 하며, 효율은 청소 전・후를 비교하였을 때 자갈층 및 수질이 선명하게 육안으로 확인 되어야 한다.

3. 폐기물 처리

가. “계약상대자”는 폐기물 운반을 「산업안전보건법」 및 「폐기물관리법」에 의거 적정하게 처리하여야 한다.

나. “계약상대자”는 위탁받은 폐기물을 수집․운반 또는 처리하는 경우 환경오염이 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

다. “계약상대자”는 위탁받은 폐기물을 위탁받은 성상 그대로 재 위탁하거나 재 위탁을 받아서는 아니 된다.

라. “계약상대자”는 전자정보처리프로그램(올바로시스템)의 입력내용‧방법‧시기에 협조하여야 한다.

- 계약상대자는 건설폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처리를 할 때마다 폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 법 제19조제1항에 따른 전자정보처리프로그램에 입력해야 한다.

- 계약상대자(운반자)는 배출자로부터 폐기물을 인수받은 날부터 2일 이내에 전달받은 인계번호를 확인하여 전자정보처리프로그램에 입력하여야 한다.

- 계약상대자(처리자)는 운반자로부터 폐기물을 인수한 때에는 인수한 날부터 2일 이내에 인계번호, 인계일자, 인수량 등을 전자정보처리프로그램에 입력하여야 한다. 이 경우 인수량은 계량시설에서 측정된 값이 법 제19조제1항에 따른 전자정보처리프로그램에 자동으로 전송ㆍ입력되어야 한다.

마. “계약상대자”는 폐기물 운반 시 지정차량으로 운반하여야 하며, 작업시간은 09:00～18:00를 원칙으로 하여 폐기물 운반 차량통행으로 인한 비산먼지 발생 등 처리 현장 및 인근 환경 파괴 및 훼손이 없도록 조치하여야 한다.

-  “계약상대자”는 폐기물 처리와 관련하여 인근 지역에 대한 피해를 사전에 예측 및 예방하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 하며, 공사 관련 민원사항 발생 시 “계약상대자”의 책임으로 해결하여야 한다.

- “계약상대자”는 야간작업이 불가피 할 경우에는 민원예방 등 필요한 사전조치를 발주처와 협의한 후 시행하여야 한다.

바. “계약상대자”는 폐기물은 수집․운반 중 흩날리거나 흘러내리지 아니하도록 수집․운반차량에 덮개를 설치하거나 이와 유사한 조치를 취하여 수집․운반하여야 한다.

사. 폐기물 수집·운반차량은 반드시 그 적재함의 양쪽 옆면에 건설폐기물 수집·운반차량, 회사명 및 전화번호 등의 내용을 잘 알아볼 수 있도록 부착 또는 표기하여야 한다.

아. “계약상대자”는 용역기성처리와 관련하여 기성처리 완료기준일은 폐기물인계서가 배출자에게 도착한 날짜로 하며, 처리물량은 폐기물 인계서 및 폐기물관리대장의 물량과 계량 확인서의 일치여부를 확인하여 확정한다.

자. “계약상대자”는 현장에서 반출된 폐기물은 중간처리장 및 최종처리장에 반입 여부를 확인할 수 있도록 반출 일자별로 인계․인수서를 관련 규정에 따라 인계․인수자가 각각 보관한다.

차. “계약상대자”는 다음 각 호의 서류를 폐기물 반출일 다음날 폐기물 반출 개시 전 까지 발주처에 제출하여야 한다.

ㅇ 폐기물 관리대장

ㅇ 폐기물 인계서

ㅇ 계량증명서

4. 현장사진 촬영

청소 전・중・후의 모습이 잘 나타나도록 다음 사항을 참조하여 각 공정별로 현장 사진을 촬영한다.

가. 청소 현장 전경 및 청소 전의 수경시설 세부 장면

나. 청소 중의 청소 전경

다. 세정, 잔수 및 침전물 처리 등 각 공정별로 1매 이상 사진촬영을 한다.

라. 청소 전의 모습과 비교할 수 있도록 가급적 동일 지점에서 촬영한다.