예술의전당 공연 영상화사업

실황 영상 제작 용역

과  업  지  시  서

2023. 10.

	예술의전당

1		과업 개요

□ 과업 명칭 : 예술의전당 공연 영상화사업 실황 영상 제작 용역

□ 과업 내용 : 예술의전당에서 제공하는 공연의 실황 영상 제작

□ 영상 용도 : 온라인 플랫폼 업로드

□ 과업 기간 : 계약체결일로부터 ~ 2023. 12. 22.(금)

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 예술의전당 공연 영상화사업 실황 영상 제작 용역

○ 촬영장소 : 예술의전당 콘서트홀

○ 촬영일시

- 1회차 : 2023. 11. 15.(수) 19:30(약 120분)

- 2회차 : 2023. 12. 15.(금) 19:30(약 120분)

2		세부 과업 내용

□ 촬영 일정 : 2023. 11. 15.(수), 12. 15(금) / 총 2회

일 정		내용	비고
11. 15.(수)	10:00	장비반입	객석 및 무대 장비 셋팅
	13:00	카메라 설치	조명 테스트 포함
	15:00	드레스 리허설	리허설 촬영
	19:30	공연	본공연 촬영 / 실황촬영
	21:30	철수	철수
12. 15.(금)	10:00	장비반입	객석 및 무대 장비 셋팅
	13:00	카메라 설치	조명 테스트 포함
	15:00	드레스 리허설	리허설 촬영
	19:30	공연	본공연 촬영 / 실황촬영
	21:30	철수	철수

* 촬영 일정은 공연의 사정으로 변경될 수 있음

□ 실황 촬영 공연 개요

○ 1회차 공연

- 공연명 : 안드리스 넬손스 & 라이프치히 게반트하우스 오케스트라

- 일  시 : 2023.11.15.(수) 19:30

- 장  소 : 예술의전당 콘서트홀

○ 2회차 공연

- 공연명 : 비킹구르 올라프손 피아노 리사이틀

- 일  시 : 2023.12.15.(금) 19:30

- 장  소 : 예술의전당 콘서트홀

□ 규격 내용 : 위탁된 업무의 수행을 위하여 필요한 경력, 경험 및 기계, 기구, 장비, 재료를 구비하여야 한다.

○ 1회차

품 목	규 격	단위	비 고
중계차	4k UHD 실황중계 차량	1대	-
인 력	기술감독	1명	모든 과업을 수행하기에 충분한 인력을 투입해야 한다.
	비디오감독	1명
	촬영감독(지미집 2대 포함)	7명
	음향감독	1명
	합 계	10명
카메라	UHD(3840X2160) 59.94fps 이상 사양	9대	-
렌즈	107X, 99X, 80X, 77X, 25X, 23X 등 NOMAL LENS SET	1세트	공연 구성에 맞게 셋팅
녹화장비	(4K 카메라 9대)영상 레코더 및 백업 레코더	1세트	-
지미집	전당 무대 내부 촬영	2세트	-
기타 장비	스위쳐, 모니터, 인터컴(필수), 발전차(필수) 등	1세트	-
실시간 편집	예술의전당의 요구에 맞게 제작	1식	-

○ 2회차

품 목	규 격	단위	비 고
중계차	4k UHD 실황중계 차량	1대	-
인 력	기술감독	1명	모든 과업을 수행하기에 충분한 인력을 투입해야 한다.
	비디오감독	1명
	촬영감독(지미집 2대 포함)	5명
	음향감독	1명
	합 계	8명
카메라	UHD(3840X2160) 59.94fps 이상 사양	7대	-
렌즈	107X, 99X, 80X, 77X, 25X, 23X 등 NOMAL LENS SET	1세트	공연 구성에 맞게 셋팅
녹화장비	(4K 카메라 9대)영상 레코더 및 백업 레코더	1세트	-
지미집	전당 무대 내부 촬영	2세트	-
기타 장비	스위쳐, 모니터, 인터컴(필수), 발전차(필수) 등	1세트	-
실시간 편집	예술의전당의 요구에 맞게 제작	1식	-

※ 영상 제작의 연출 및 조연출, 스코어리더 등은 예술의전당이 지정하는 별도의

인력과 협업하여 영상 제작 해야 한다.

※ 영상 제작 시 예술의전당에서 고용한 별도의 촬영 감독 인력 2인과 협업해야한다.

□ 과업 범위

○ 기획

- 예술의전당이 지정하는 연출과 함께 협의하여 카메라 위치와 앵글을 정한다.

(별첨, 카메라 배치도 참조)

- 중계차를 이용하여 촬영하여야 하며, 예술의전당에서 제공하는 별도의 영상소스

(무대 천장 탑샷 등 최대 2개 영상 소스)를 중계차의 입력으로 받아 촬영 시 활용해야 한다.

- 예술의전당 별도 영상 소스는 광 신호로 전달하며 별도의 컨버터를 활용하여

SDI 출력으로 받아 입력 받는다.

- 실황촬영의 최종 아웃 영상은 PGM 및 개별 카메라 레코더의 모든 개별 영상을

외장하드 디스크로 납본한다.

○ 촬영 규격

- 규격 : UHD (3840 × 2160, 59.94fps)

- 고배율 렌즈를 사용하여 영상 촬영(4K 스탠다드 렌즈 99X, 107X 이상의 고배

율 렌즈를 사용하여 객석 끝열에서 솔리스트 촬영)이 가능해야 한다.

- 카메라는 촬영에 요구되는 부가장비를 모두 갖춰야하며, 중단 없이 공연 전체의 촬영이 가능해야 한다.

- 본 공연의 촬영에 사용되는 카메라의 수(특수 촬영 장비 포함)는 9대 이상으로 한다.(카메라 수는 예술의전당과 협의하여 수량을 조절할 수 있다.)

- 본 공연의 촬영에 사용되는 카메라의 위치 및 렌즈 줌 배율은 전당이 제시하는 기준에 따른다.

- 과업 수행을 위해 필요하다고 판단되는 보조 장비가 있을 경우 이를 포함한다.

- 모든 카메라는 이동설치 시스템 또는 중계차에서 개별 녹화장비를 갖추어야 한다.

- 촬영 영상 모니터링 장비와 인터컴을 예술의전당에서 지정하는 위치에 설치한다.

- 모든 녹화장비는 영상의 품질을 손상하지 않아야 한다.

- 모든 녹화장비는 중단 없이 공연전체의 녹화가 가능해야 한다.

- 개별 녹화장비(Kipro 등)로 녹화된 개별 영상은 남품 규격에 맞게 SSD 또는

하드디스크로 예술의전당에 제출한다.

- 소음발생에 민감한 클래식 음악회의 특성을 전 스텝에게 주지시켜야 하며, 리허설

및 공연에 방해가 되지 않도록 사전에 장비를 셋업하고 테스트해야 한다.

※ 촬영 시 발생 가능 소음(인터컴 등), 카메라 불빛 등 공연에 방해가 되는 상황 예방 필수

- 촬영 시 공연장 내 카메라맨은 소음이 발생하지 않는 재질의 검정색 복장을 착용하여야 하며, 무전기 소리는 사전에 체크하여 조절한다.

- 지미집 2대를 설치하여 촬영해야하며, 예술의전당 콘서트홀 무대 내부를 촬영할 수 있도록 설치한다(설치 시 예술의전당의 지시에 따른다)

- 예술의전당에서 별도 보내는 광 컨버터 신호(탑샷 등)를 중계차 내부에서 입력받아 실황촬영 시 사용 가능해야 한다.

- 음원은 예술의전당에서 실시간 제공 한다.

- 리허설 진행 시에 본 공연 촬영을 위한 사전 준비를 완료하고(카메라 세팅 등), 본 공연과 동일하게 리허설 공연을 촬영한다. 이 때 전당에서 선정하는 일부 카메라는 녹화를 진행한다.

- 촬영의 철수는 무대에서의 모든 일정이 끝난 후 진행한다. 본 공연 후 패치 작업이 진행되는 경우 패치작업이 마무리된 후 철수한다.

□ 납품내역

○ 영상납품

- 촬영 원본 :  MOV Apple Prores 4:2:2(HQ) 이상 / 59.94fps 이상

구분	납품형식	수량	내용
외장하드 (8TB 이상)	파일	1개	*실황 촬영 마스터 영상 클린본/원본 PGM (APPLE Prores 422HQ 화질 이상. MOV) *실황 촬영 마스터 영상 클린본 개별 9개 카메라 (APPLE Prores 422HQ 화질 이상. MOV)

- 개별 촬영 영상 소스의 원본은 전당이 지정한 카메라 + 클린본/원본으로
1회차 총 11개 / 2회차 총 9개 소스를 하드디스크에 담아 촬영 종료 시 납품

3		기타 사항

□ 과업지시서는 예술의전당이 과업수행자에게 요구하는 과업에 대한 제반사항을 명시하였으며, 계약의 일부로서 효력을 가진다.

○ 과업수행 중 예술의전당의 사정에 의해 내용 및 형식의 일부변경 또는 추가사항 발생 시 예술의전당의 방침에 따라야 한다.

○ 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 수시로 예술의전당과 협의하고, 명시된 사항은 최소한의 사항만을 규정하였으므로 누락된 사항에 대해 문제가 발생하지 않도록 과업수행자는 사전조치를 취하여야하고, 상호이견이 있을 때에는 예술의전당의 의견을 따라야 한다.

□ 기획 분야

○ 과업수행자는 해당 작품의 제작 목적, 취지, 성격 등을 이해하고 충분한 자료조사 및 분석, 정확한 제작 방향의 설정, 충분한 협의를 통해 기획하여야 한다.

□ 촬영 및 편집 분야

○ 다양한 촬영 구도를 통해 고품질을 낼 수 있는 촬영소스를 제공 한다.

○ 촬영 후 발생하는 촬영 소스에 대한 화질 손상과 기타 제작물의 파손에 대한 책임은 과업수행자 책임으로 한다.

○ 장면 구성, 컷 전환 등에 관하여 예술의전당에서 수정, 보완 요구 시 성실히 응해야 한다.

□ 성과품 납품

○ 영상은 본 영상의 제작 의도에 맞게 편집하여야 한다.

○ 제작 과정 중 변동사항은 예술의전당과 협의하여 내용을 변경하고 지시에 따라야 한다.

○ 납품 검사 시 하자(플리커 현상, 음향 노이즈 등)가 있을 경우 재납품 하여야 한다.

○ 최종 영상본에 대해서 예술의전당 최종 컨펌 이후 납품 한다.

○ 저작권 등의 모든 권리는 예술의전당에 귀속되며 동 제품의 복사 또는 자료 활용 등을 하고자 할 때에는 반드시 예술의전당의 승인을 얻어야 한다.

□ 저작권, 특허권, 초상권 등의 사용

○ 과업 수행에 있어 타인의 권리대상으로 되어 있는 저작권, 특허권, 초상권 등의 권리를 사용할 때에는 과업 수행자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 법률 검토를 통해 획득하여야 하며, 이와 관련된 법적 분쟁의 책임은 과업 수행자에게 한다.

□ 기타 준수사항

○ 과업수행자는 제작 목적과 방향 등을 충분히 숙지하고, 예술의전당이 의도하는 방향에 맞게 기획 및 편집 등에 문제점이 없도록 최고의 기술인력을 구성하여 본 과업을 성실히 수행하여야 한다.

○ 과업수행자는 최소 1년 간 예술의전당에 납품했던 자료를 보관해야 하며, 예술의전당이 요구 시 제공해야 한다.

○ 본 과업과 관련하여 과업 수행자가 제3자에게 불법ㆍ부당한 피해를 주었을 경우, 과업수행자가 이에 대한 손해배상을 하여야 한다.

#별첨: 카메라 배치도

카메라	위치	카메라	위치
A	C블록 22열	F	2층 BOX 5
B	C블록 22열	G	합창석 G블록 1열
C	100-2 출입구 앞	H	무대 하수 전실
D	105-3 출입구 앞	I	무대 상수 전실
E	2층 BOX 2
1회차 카메라 배치도

※ 공연, 리허설 등 상황에 따라 카메라의 위치 및 수량은 변경될 수 있음.

카메라	위치	카메라	위치
A	C블록 22열	H	무대 하수 전실
B	C블록 22열	I	무대 상수 전실
C	100-2 출입구 앞
D	105-2 출입구 앞
G	합창석 G블록 1열
2회차 카메라 배치도

※ 공연, 리허설 등 상황에 따라 카메라의 위치 및 수량은 변경될 수 있음.