2024년 국립극단 명동예술극장

무대기계 유지보수 관리용역서

2023.10.

재단법인 국립극단

Ⅰ. 과업개요

1. 과업명	: 2024년 국립극단 명동예술극장 무대기계 유지보수 용역

2. 과업목적

- 국립극단 명동예술극장 무대기계 설비의 안정적인 운영을 위하여 운영체제 구축 및 설비의 수명 연장, 안전사고 예방 등을 목적으로 전문업체와의 유지보수 관리용역 계약을 체결하여 공연장 무대기계 설비 관리에 만전을 기하고자 함.

3. 과업내용 : 과업지서서 참조

4. 과업기간 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

5. 계약방법 : 제한 경쟁 입찰

5. 용역업무 범위 : 명동예술극장 무대기계 설비 45조

(제어시스템 : 부원엔지니어링)

6. 전문업체 자격 요건

- 공연법 시행령 제10조에 의한 「무대시설 안전진단전문기관(1535)」으로 등록을 필하고, 무대시설 전문기술인력과 무대시설 안전진단 장비를 갖춘 업체.

Ⅱ. 과업지시서

1. 용역개요

가. 용역명 : 2024년 국립극단 명동예술극장 무대기계 유지보수 용역

나. 용역기간 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

2. 유지보수 용역업무 범위 : 명동예술극장 무대기계 설비 45조

(제어시스템 : 부원엔지니어링)

3. 유지보수 용역 내역

명동예술극장	투입인원	일수	합계	비고
정기점검 및 보수작업	고급 기술자 1인	8일 (4일 x 2회)	8	상반기 1회 하반기 1회 진행
	중급 기술자 2인	8일 (4일 x 2회)	16
	고급 숙련기술자 2인 (※기술협약 업체 : 부원엔지니어링)	4일 (2일 x 2회)	8
보고서 작성	중급 기술자 1인	2일 (1일 x 2회)	2
긴급점검 및 보수작업	고급 기술자 1인	1일 x 공연장 요청 시		최대 3회 무상 지원 (필요에 따라 변동 가능)
	중급 기술자 1인	1일 x 공연장 요청 시
	고급 숙련기술자 1인 (※기술협약 업체 : 부원엔지니어링)	1일 x 공연장 요청 시

※ 기술자의 등급 및 자격기준

- 엔지니어링 산업진흥법 시행령 제4조(엔지니어링 기술자) “가”항(기술계엔지니어링기술자)에 의거 동등한 국가 기술자격자 및 학력자를 말한다.

- 엔지니어링 산업진흥법 시행령 [별표 2] <개정 2020. 7. 14.>

	국가기술자격자		학력자
기술사	․ 해당 전문분야 관련 기술사 자격을 가진 사람
특급기술자	․ 해당 전문분야 관련 기사자격을 가진 사람으로서 관련 업무를 10년 이상 수행한 사람 ․ 해당 전문분야 관련 산업기사자격을 가진 사람으로서 관련 업무를 13년 이상 수행한 사람
고급기술자	․ 해당 전문분야 관련 기사자격을 가진 사람으로서 관련 업무를 7년 이상 수행한 사람 ․ 해당 전문분야 관련 산업기사자격을 가진 사람으로서 관련 업무를 10년 이상 수행한 사람
중급기술자	․ 해당 전문분야 관련 기사자격을 가진 사람으로서 관련 업무를 4년 이상 수행한 사람 ․ 해당 전문분야 관련 산업기사자격을 가진 사람으로서 관련 업무를 7년 이상 수행한 사람	․ 해당 전문분야 관련 박사학위를 가진 사람 ․ 해당 전문분야 관련 석사학위를 가진 사람으로서 업무를 3년 이상 수행한 사람 ․ 해당 전문분야 관련 학사학위를 가진 사람으로서 업무를 6년 이상 수행한 사람 ․ 해당 전문분야 관련 전문대학을 졸업한 사람으로서 업무를 9년 이상 수행한 사람
초급기술자	․ 해당 전문분야 관련 기사자격을 가진 사람 ․ 해당 전문분야 관련 산업기사자격을 가진 사람으로서 관련 업무를 2년 이상 수행한 사람	․ 해당 전문분야 관련 석사학위를 가진 사람 ․ 해당 전문분야 관련 학사학위를 가진 사람 ․ 해당 전문분야 관련 전문대학을 졸업한 사람으로서 관련 업무를 3년 이상 수행한 사람

구 분	요건
점검장비	다음 각 호의 검사ㆍ시험 등을 위한 장비를 각각 1대 이상 보유해야 한다. 1. 육안검사: ① 버니어 캘리퍼스(Vernier Calipers), ② 산업용 내시경 2. 구동검사: ① 회전속도계 ② 절연저항계 ③ 전류계 ④ 전압계 ⑤ 소음계 ⑥ 온도계 ⑦ 와이어로프 결함테스터 ⑧ 와이어로프 장력테스터 3. 진동시험: ① 진동계

※ 보유 장비 요건

4. 정기점검 및 유지보수 관리용역 주요 항목

점검장소	점 검 기 준		점 검 범 위			점검방법
감속기	가) 감속기 취부상태는 견고할 것		취부상태 점검			외관검사 구동검사
	나) 감속기 회전은 정상이고 소음 및 누유가 없을 것		회전 작동상태 점검			외관검사 구동검사
감속장치 (치차, 풀리, 체인 등)	가) 축과 결합부에 소음이 없을 것		키 SET 점검, 균열의 유무			외관검사
	나) 회전은 정상이고, 이상 음, 진동이 없을 것		회전 작동 및 청소상태 점검			구동검사 진동검사
전동장치 (구동용 체인, 벨트 등)	가) 전동장치의 취부상태는 양호하고, 급유가 적당할 것		취부 및 급유상태 점검			외관검사
	나) 전동용 롤러체인, V벨트의 장력은 적절할 것		체인 V벨트의 장력 상태 점검			외관검사
메인드럼	가) 드럼의 파손 상태 및 로프 홈의 마모상태가 양호할 것		취부상태 및 파손, 마모상태 점검			외관검사
	나) 드럼 고정금구는 이상이 없고 취부 부위에 풀림이 없을 것		고정금구의 상태 점검			외관검사
전동 감기식 드럼	가) 드럼 부 와이어가 엉킴이 없어야 하며, 활차 간 처짐이 적절할 것		와이어 감기는 상태 점검			외관검사
	나) 드럼, 축수, 기계 베이스 등의 고정을 확실히 할 것		취부상태 점검			외관검사
	다) 드럼에 와이어 고정상태가 확실할 것		와이어 고정 상태 점검			외관검사
수전반 제어반	가) 고정상태가 견고하고 진동에 의한 진동음, 과열 등에 의한 냄새가 없을 것		취부상태 점검 및 과열 등의 발생 점검			외관검사 후각검사
	나) 유해한 빗물, 누수 흔적 및 결로 현상이 없을 것		유해한 빗물, 누수 흔적 및 결로현상 점검			외관검사
	다) 전기부속품의 결선 및 접점, 접지 등 상태가 양호할 것		결선 및 접점, 접지 상태 점검			외관검사
	라) 절연저항은 각 회로마다 다음 규정에 적합할 것		절연저항 측정			측정검사
회로의 용도	회로의 사용 전 전압	절연 저항치	제어회로		150V이하의 것	0.1㏁이상
전 동 기	300V이하의 것	0.2㏁이상	신호회로 조명회로		150V를 넘고 300V이하의 것	0.2㏁이상
주 회 로	300V를 넘는 것	0.4㏁이상
와이어로프	가) 와이어와 활차의 마찰에 이상이 없을 것		활차 상태 및 활차와 와이어로프간 상태 점검			외관검사
	나) 연결부위가 이상 없고 동시에 헐거움이 없을 것		배튼, 드럼 등의 상태 점검			외관검사
	다) 이상풀림이 없으며 장력이 알맞게 분포되어 있을 것		와이어 선의 상태 및 장력 분포 상태 점검			외관검사 측정검사
턴버클	가) 턴버클의 형태가 온전하며 체결상태가 견고할 것		턴버클의 균열 상태 및 취부 상태 점검			외관검사
구동용 체인 (로드체인)	가) 비틀림, 얽힘이 없을 것		매달아 내리는 상태 점검			외관검사
	나) 마모 및 늘어남이 현저하게 나타낼 때에는 다음의 규정 이내로 할 것 * 마모 : 선경의 10%, 늘어남 : 1링크 마다 5%		마모, 늘어남 상태 점검			외관검사 구동검사
수평, 수직 활차	가) 와이어로프가 이탈되지 않고 꼬임이 없을 것		각 활차의 상태 점검			외관검사
	나) 이상한 회전 및 소음, 진동이 없을 것		활차의 결손, 균열, 마모 유무 및 회전상태 점검			외관검사 구동검사
	다) 활차의 취부상태는 양호하고 로프의 틀어짐이 없을 것		취부상태 점검 및 로프의 틀어짐 점검			외관검사
BATTEN	가) 매다는 하중은 허용치 내에서 분포되어 있을 것		국부에 큰 휨이 발생하고 있는지 점검			외관검사
	나) 파이프에 매다는 방법 및 재료가 규정대로 일 것		매다는 중량을 확인하고 낙하방지는 충분한지 점검			외관검사
	다) 파이프의 변형, 손상이 없고 연결부위는 이상이 없을 것		배튼 상태 점검			외관검사
SPIRAL	가) 고정상태가 견고하며 구동 시 마찰에 의한 마모 및 균열이 없을 것		취부상태 점검			외관검사 구동검사
	나) 구동 시 스파이럴의 수직, 수평이 정확할 것		스파이럴 구동시 상태 점검			외관검사 구동검사
	다) 윤활제의 오염이 없을 것		윤활 상태 점검			외관검사
전동기	가) 운전 중 이상음, 진동, 악취가 없을 것		운전상태 점검			구동검사 진동검사
	나) 취부상태가 견고할 것		전동기 취부상태 점검			외관검사
제동기 (BRAKE)	가) 제동기의 취부상태는 견고할 것		취부상태 점검			외관검사
	나) 정지위치에서 어긋남이 없고 미끄러짐은 적절하며 이상소음이 없을 것		작동 및 작동량, 작동감도 상태 점검			외관검사 구동검사
가이드레일	가) 손상이 없고 연결부위는 이상이 없을 것			레일의 균열상태 및 연결부위 상태 점검		외관검사
조 작 반	가) 운전버튼스위치가 이상이 없고 취부상태는 견고할 것			스위치 파손의 유무 및 취부상태 점검		외관검사 조작검사
	나) 표시등 및 스위치 등은 정상으로 점등 할 것			램프의 전구수명, 헐거움 등 취부상태 점검		외관검사 조작검사
	다) 터치스크린의 동작 상태가 확실할 것			터치스크린 동작 상태 점검		외관검사 조작검사
	라) 정지버튼, 비상정지버튼 등 안전스위치의 작동상태는 양호할 것			안전관계버튼 및 스위치의 작동 상태 점검		외관검사 조작검사
	마) 입출력 전압 및 부하전류가 적합할 것			구동시 전압 및 전류 상태 점검		측정검사
상·하한 스위치	가) 변형과 손상이 없고 취부상태가 견고할 것			관계버튼 및 스위치의 작동 상태 점검		외관검사 조작검사
	나) 취부위치는 정지 정도가 확보되는 지점에 조정되어있을 것			정지 정도, 확인 위치 등 재조정의 필요 유무 점검		외관검사 조작검사
기계베이스	가) 기기의 취부상태는 견고하고 흔들림이 발생하지 않을 것			취부상태 점검		외관검사
	나) 녹, 부식의 발생과 건축과의 연결부위에 이상이 없을 것			부재의 녹, 부식 발생의 유무 및 연결 부위 점검		외관검사
철골, 프레임 류	가) 프레임 구성부재의 조립상태는 견고하고 용접부 등 이상이 없을 것			조립상태 점검		외관검사
	나) 프레임 구성부재는 휨 및 비틀림 등이 발생하지 않을 것			구성부재의 휨 및 비틀림 등 점검		외관검사
	다) 녹 또는 부식의 발생이 없을 것			부식의 유무 점검		외관검사

5. 정기점검 및 유지보수 대상 시설물 세부 내역 (제어시스템 : 부원엔지니어링)

NO	설비명	구분	수량	POWER	SPEED	TYPE
1	no.-3 FLY BAR	막시설	1	3.7kw x 4P	15m/min	WINCH
2	no.-2 FLY BAR	막시설	1	3.7kw x 4P	15m/min	WINCH
3	no.-1 ELECTRIC BAR	조명시설	1	5.5kw x 6P	15m/min	WINCH
4	FIRE CURTAIN	막시설	1	15kw x 4, 12P	13.5, 4.5m/min	WINCH
5	no.1 HOUSE CURTAIN	막시설	1	7.5kw x 4P (U/D)	1~60m/min	WINCH
				0.75kw x 4P (O/C)	1~40m/min	WINCH
6	no.2 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
7	no.3 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
8	no.4 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
9	no.5 ELECTRIC BAR	조명시설	1	5.5kw x 6P	8m/min	WINCH
10	no.6 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
11	no.7 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
12	no.8 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
13	no.9 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
14	no.10 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
15	no.11 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
16	no.12 ELECTRIC BAR	조명시설	1	5.5kw x 6P	8m/min	WINCH
17	no.13 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
18	no.14 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
19	no.15 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
20	no.16 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
21	no.17 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
22	no.18 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
23	no.19 ELECTRIC BAR	조명시설	1	5.5kw x 6P	8m/min	WINCH
24	no.20 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
25	no.21 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
26	no.22 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
27	no.23 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
28	no.24 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
29	no.25 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
30	no.26 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
31	no.27 ELECTRIC BAR	조명시설	1	5.5kw x 6P	8m/min	WINCH
32	no.28 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
33	no.29 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
34	no.30 ELECTRIC BAR	조명시설	1	5.5kw x 6P	8m/min	WINCH
35	no.31 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
36	no.32 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
37	no.33 FLY BAR	막시설	1	11kw x 4P	1~60m/min	WINCH
38	no.34 FLY BAR	막시설	1	3.7kw x 6P	12m/min	WINCH
39	LIGHT HANGER BAR	조명시설	1	3.7kw x 6P	12m/min	WINCH
40	no.1 SIDE BAR	막시설	1	5.5kw x 6P	9m/min	WINCH
41	no.2 SIDE BAR	막시설	1	5.5kw x 6P	9m/min	WINCH
42	no.3 SIDE BAR	막시설	1	5.5kw x 6P	9m/min	WINCH
43	no.4 SIDE BAR	막시설	1	5.5kw x 6P	9m/min	WINCH
44	ORCHESTRA LIFT	연주승강무대	1	15kw x 4P	1~4m/min	SPIRAL
45	MAIN LIFT	메인승강무대	1	55kw x 4P	1~6m/min	SPIRAL

6. 용역업무 내용

가. 정기점검 및 유지보수

1) 정기점검은 반기별 1회 (1년 총 2회) 실시하는 것으로, 점검 일정은 계약 체결 후 상호 간에 협의하여 결정한다.

2) 관리 조건에 따른 용역목적물에 대한 전반적인 무대기계 점검을 시행해야 하며 무대 기계가 안전하고 장애 없이 운용될 수 있도록 최선을 다해야 한다.

3) 공연법에 따른 정기안전진단(매 3년) 및 정밀안전진단(매 9년) 수검에 대비한 정기점검을 실시하여야 한다.

4) 본 점검은 공연법에 충족하여야 하며 필요한 보수작업을 포함해야 한다.

5) 매 점검 종료 후 작업 현장 및 주변 환경을 깨끗이 하여야 하며, 정량화한 점검 결과보고서 2부, USB 2장 및 일일작업일지를 제출하여야 한다.

6) 2024년 상반기 명동예술극장에서 시행되는 법정 정기 안전검사 결과에 따라 조치가 필요한 부분에 대한 유지보수공사에 최선을 다해야 한다.

나. 긴급점검 (비상점검 및 특별점검)

1) 국립극단의 필요로 계약 상대자에게 파견 근무를 요청할 때.

2) 수재, 지진, 낙뢰 등 천재지변에 의한 장애가 발생할 때.

3) 국립극단의 사용상의 부주의나 과실로 인한 장애 발생 시.

4) 국립극단의 필요에 의한 보수공사 발생 시.

5) 기타 국립극단의 사정으로 인해 특별점검이 필요한 경우.

6) 국립극단이 긴급점검을 요청하는 경우, 계약 상대자는 6시간 이내에 현장에 도착하여야 한다.

7) 계약 상대자는 고장 원인에 대한 문제점을 파악하고 무대기계의 정상적인 작동을 위한 보수를 완료 후 14일 이내에 확인서를 작성하여야 한다.

Ⅲ. 계약 특수조건

제1조 (목적)

국립극단(이하“극단”이라 한다)과 유지보수 용역업체(이하“계약대상자”라 한다)와의 유지보수 용역 계약(이하“계약”이라 한다)을 체결하여 상시 원활한 운영체제 구축 및 설비의 수명 연장, 안전사고를 예방하는 등 명동예술극장 무대기계 설비를 안정적으로 운영하는 데에 목적이 있다.

제2조 (의무)

“극단”과 “계약대상자”는 계약을 이행함에 있어 신의와 성실의 원칙에 근거하여 본 계약 내용을 충실히 이행하여야 한다.

제3조 (용역의 범위)

용역의 범위는 “극단”이 제시한 과업 지시서 및 부속서류를 그 대상으로 한다.

제4조 (특수조건)

① “계약대상자”는 명동예술극장 PLC 제어프로그램인 ㈜부원엔지니어링의 PLC 제어프로그램 유지보수를 위해, 해당 업체와 기술지원을 협약하고 이에 대한 기술지원 확약서 제출이 가능한 업체이어야 한다.

② “계약대상자”는 원만한 유지보수를 위하여 점검 시 필요한 장비 및 간단한 예비부품을 확보하여야 하고, 시중에서 공급되지 않는 특수설비 및 부품은 본 용역 착수일을 기준으로 상기 제품업체와 기술지원 계약을 체결하여 그 사본을 30일 이내에 “극단”에 제출하여야 한다.

③ “계약대상자”는 수리를 위해 반출한 부품은 단시간에 수리, 반입하여야 하며 국외로 반출이 필요한 경우 “극단”에게 보고하여 허락을 득한 후 실시하고, 수리 또는 보수의 중간상황을“극단”에게 수시 보고 하여야 한다.

④ 점검 시 수반되는 소모성 부품의 가격이 매회 20만원 이하일 경우 무상으로 부품을 교체하는 것을 원칙으로 하며, 20만원을 초과하는 경우 “극단”에게 보고한 후 동의를 거쳐 별도의 금액을 청구할 수 있다.

⑤ “계약대상자”는 공급하는 부품의 품질에 대한 책임과 부품 또는 장비에 대한 정보 및 자료를 “극단”에게 제공하며 설비의 효율적인 운영을 위한 기술 자문에 응해야 한다.

⑥ “계약대상자”는 계약기간이 종료되어도 차기계약자가 선정되기 이전에 발생하는 긴급점검 발생 시에는 “극단”의 요청에 응해야 한다.

제5조 (용역관리책임자 및 기술요원)

① “계약대상자”는 용역관리책임자를 선임하여 “극단”에게 통보하며, 24시간 비상 연락이 가능하여야 한다.

② “계약대상자”의 용역관리책임자 및 기술요원은 제안서에 제시된 참여 인력이어야 하며, 부득이한 사유로 다른 인력으로 교체하고자 할 때는 동등 또는 그 이상의 능력을 갖춘 자를 투입하되 “극단”의 승인을 얻어야 한다.

③ “계약대상자”는 투입인력으로 인하여 발생한 문제에 대하여 전적으로 책임을 진다.

제 6 조 (배상 및 보상책임)

① “계약대상자”의 계약이행 소홀(점검, 정비불량, 비규격품 또는 중고품자재 사용 등) 또는 과실 기타 안전조치 미비 등 “계약대상자”의 사유로 “극단”또는 “제 3자”의 인적, 물적 피해가 발생한 경우 “계약대상자”는 즉시 배(보)상하여야 한다.

② “계약대상자”의 사유로 “극단”의 무대시설 내에서 발생한 “제 3자”의 피해에 대해서는 “극단”은 “제 3자”를 대리하여 “계약대상자”에게 피해보(배)상을 청구할 수 있다.

③ “계약대상자”가 유지보수 작업 중 시설물을 파손하는 등으로 “극단”에게 손해를 끼쳤을 경우 “계약대상자”의 비용 및 책임으로 원상복구 하여야 하며, 작업지연으로 인한 금전적 손실이 있을 경우 “계약대상자”는 전액 배상하여야 한다.

④ “계약대상자”가 “극단”의 시설에 대한 용역계약을 이행하는 과정에서 발생하는 일체의 사고로 인한 “계약대상자”측의 인적, 물적 피해에 대해서는 “계약대상자”는“극단”에게 민, 형사상의 책임을 물을 수 없다.

제 7 조 (면책사항)

과업수행 중 다음 각 사항의 경우로 인하여 발생한 고장 및 사고 또는 “극단”의 직접 및 간접 손해에 대하여 “계약대상자”는 면책된다.

① 천재지변, 전쟁 및 폭동 등의 불가항력으로 인해 발생한 사고

② 기타 “계약대상자”의 책임에 속하지 않은 사유로 인해 발생한 사고

제8조 (하자보수 책임승계)

“계약대상자”는 전 계약 상대자에 의하여 이행된 부분에 대하여도 하자 보수의 책임을 진다. 단, 하자 책임 구분이 분명한 경우는 그러하지 않는다.

제9조 (대금지급 방법)

유지보수 용역 완료 후 일일 작업일지 및 보고서를 제출하여 감독관의 승인 후 지급기준에 의거하여 유지관리 보수 용역비를 지급하고, “계약대상자”의 사정에 의하여 계약대로 검사가 완료되지 않았을 경우 대금을 지급하지 아니한다.

제10조 (재 하도급 금지)

“계약상대자”는 “제 3자”에게 본 계약의 일부 또는 전부를 양도하거나 본 계약과 관련된 채권 등을 양도할 수 없다.

제11조 (계약의 해지)

“극단”은 다음 각 호의 경우 본 계약을 해지할 수 있다.

① “계약대상자”가 계약(무대기계 유비보수 과업지시서)에서 정한 의무를 특별한 사정 (천재지변, 전쟁 등)없이 이행하지 아니한 때

② “계약대상자”가 “극단”의 점검 요청에 이유 없이 응하지 아니하여 “극단”에게 서면으로 년 3회 이상 경고를 받았을 때

③ 제 3자로부터 압류, 가압류, 가처분, 체납처분 등의 강제집행 및 파산선고를 받았을 경우

④ 금융기관으로부터 부도처분 또는 거래정지를 당한 경우

⑤“계약대상자”가 유지보수 계약의 업무를 기타 사유 등에 의해 계속 수행하기 어렵다고 “극단”이 판단하였을 경우

제12조 (소송)

본 계약의 분쟁 발생 시 이에 대한 소송은 “극단”의 소재지 관할 법원으로 한다.

제13조 (기타)

① 본 계약서에 명시되지 아니한 사항은 “극단”과 “계약대상자”가 합의하여 결정하되 합의가 이루어지지 않을 경우 관련 회계 규정에 근거한 “극단”의 해석에 따른다.

②“계약대상자”는 제 3자의 특허권 또는 저작권을 침해하여 “극단”을 상대로 손해배상 또는 청구 소송이 제기될 경우 “계약대상자”는 피해자 측에 합의 배상하여야 한다.

③ 정기점검 완료 후 보고서 및 일일작업일지를 제출하여 감독관의 승인 후 지급기준에 의거하여 유지관리 보수 용역비를 지급하고, “계약대상자”의 사정에 의하여 계약대로 완료되지 않았을 경우 대금을 지급하지 아니한다.

④ 사전 동의 없이 본 계약에 따른 권리와 의무를 타인에게 양도할 수 없다.