- 태권도원 디지털 마이스 공간(대형 사이니지 구축)

조성 용역 -

과업지시서

2023. 12.

태권도진흥재단

구분	성 명	직 위	부서	전 화	e-mail
입찰담당	이상경	대 리	경영지원부	063-320-0046	ninesix21@tpf.or.kr
사업담당	이승연	주 임	홍보마케팅부	063-320-0127	dltmddus7187@tpf.or.kr

과 업 지 시 서

Ⅰ		과업개요

1. 용역개요

ㅇ 용 역 명: 태권도원 디지털 마이스 공간(대형 사이니지 구축) 조성 용역

ㅇ 과업기간: 계약체결일로부터∼2024.7.26.(금)까지

ㅇ 계약 및 낙찰자 결정방법: 제한경쟁(총액) / 협상에 의한 계약

-(과업지시서) 태권도원 디지털 마이스 공간(대형 사이니지 구축) 조성 용역-

- 제안서 평가(기술능력평가+가격평가)에 따른 최고득점 우선 협상

ㅇ 사업목적

- 코로나19로 인해 오프라인 국제회의가 감소함에 따라 비대면 온라인 회의 개최를 통해 비대면 콘텐츠 활성화 기틀 마련

- 태권도 종주국인 대한민국에 태권도 성지 ‘태권도원’에서 국제회의 개최를 통해 태권도 모국 위상 강화와 더불어 인적 네트워크 교류의 장 마련으로 태권도 종주국 역할 수행 필요

- 태권도 성지 ‘태권도원’에서 개최되는 각종 국제규모의 행사 및 대회와 연계하여 국제회의를 개최하여, 지속적인 태권도 발전에 기여

2. 사업개요

ㅇ 사 업 명: 태권도원 디지털 마이스 공간(대형 사이니지 구축) 조성 사업

ㅇ 사업기간: 계약체결일∼‘24.7.26.(금)

ㅇ 주최/주관: 태권도진흥재단

ㅇ 후    원: 문화체육관광부, 전라북도, 무주군

ㅇ 주요내용: 태권도원 내 디지털 마이스 공간(대형 사이니지 구축) 조성

3. 사업내용

가. 디지털 마이스 공간(대형 사이니지 구축) 조성

ㅇ (디지털 시설 현황) 없음(태권도 내 공간 활용 신규 구축)

ㅇ (시설 조성계획) 태권도원 도약센터 1층 나래홀

나. 시스템 구축 계획

구 분	대형 하이브리드 회의실(나래홀)
면적	717㎡
주요용도	국제회의, 포럼, 웹세미나 등
구축수량	1개실 구축 (고정형)
카 메 라	현장 중계용 카메라(이동형 스탠드 1대 이상)
영상송출	LED 2.5 pitch 5.4m×3.038m(16:9화면) / 해상도 2,160×1,215
음향장비	기존 장비 활용(500W, 350W)
음향시스템	기존 장비 활용(500W, 350W)

Ⅱ		과업지시내용

가. 디지털 마이스 공간(대형 사이니지 구축)설계 및 기획

ㅇ 디지털 마이스 공간(대형 사이니지 구축) 예시(안)

ㅇ 전기 및 배선공사 참고사항

- (파워케이블) f-cv 2.5SQ/3C, 20m×5Line

- (후렉시블) GW 16mm

- (AC파워패널) 2차 분전함

- 전원 배선은 태권도원 나래홀에 배전반 등을 확인하고 설치하여 안정적으로 전원 공급이 될 수 있어야 함

- 전원케이블은 충분한 용량의 전연특성이 우수한 전선을 사용하여 영향을 받지 아니하여야함

- 전선 접속에 사용되는 테이프, 커넥터, 단자 및 땜납 등은 규격에 적합하여야 하며, 감독관의 지시에 따름

- 각종 장비간의 배선은 은폐시켜 유지관리시 안전사고의 발생을 사전에 대비할 수 있도록 하여야함

- 배선의 단말에는 적합한 터미널과 점검이 용이하도록 마크밴드 또는 튜브를 사용하여야함

나. 대형 모니터 구매 및 설치(전기 배선작업 포함)

ㅇ 대형 LED 사이니지

- LED케비넷 형태로 2.5mmPitch, 600nit, 5.4×3.038m 이상

* LED 크기 등은 나래홀 여건에 맞게 추가 제안가능

- 명암비: 5,000:1

- 해상도: 2,160×1,215

- LED수명: 100,000시간

- IP등급: IP30 이상

- KC, ROHS, EMC ClassB, 화재 방지 인증서

- 제조사 공급증명 확약서와 기술 지원 확약서 제출

- 전  기: Max 14.6kw(20% UP)

구분		사양
표출부	전체 화면크기 (LxH)	5,400 x 3,037.5 mm 이상
	화면 해상도	2,160 * 1,215 이상
LED 캐비닛	캐비닛 크기 (LxHxD)	600 x 337.5 x 34 mm
	디스플레이 Type	SMD 3in1 LED
	Pixel Pitch	2.5mm
	캐비닛 해상도 (LxH)	240 x 135
	화면 밝기 (Max)	800 nit
	명암비	5,000:1
	시야각 (H/V)	160°/160°
	처리심도(Bit)	14(HDR10, HDR10 PRO)
	Refresh Rate	3,840Hz
	색온도	3,200K~9,300K
	IP등급	IP30
	캐비닛 재질	Die-casting Aluminum
	유지보수	전면 유지보수
	제품 인증	방송통신기자재등의 적합등록필증(KC인증) RoHS,EMC Class-B, Fire Protection(BS 476 Part7:1997 Class1)
	캐비닛 설치 수량	81대 [9열x9단]
LED 컨트 롤러	출력	해상도 : 3840x2160 @60Hz ethernet : 16 Ports 픽셀 : 8.2944 Millon Pixels
	입력	해상도 : 3840x2160@60Hz HDMI 1 (HDMI 2.0) HDCP 1 (HDCP 2.2) DP 1 (DP 1.2) Port : LAN , RS232C
	사이즈(WxHxD)	443 x 63 x 307.5mm
	SW	LED Assistant
	기능	스케일러 기능 지원

ㅇ 구조물 공사

- (LED골조) 각파이프 구조물, 6×5m 이상

- (마감) 테두리 갈바 마감, 블랙 도장

- (고소작업) 이동식비계 1+난간, 2세트

- (바닥보양) 플라베니아 및 건축비닐

- (폐기물 처리) 제품 및 폐기물 양중, 처리

ㅇ 매트릭스 스위치

- HDMI 4K, 4in 4out

ㅇ 운영PC

- 운영체제: Window 10(64bit)

- CPU i9-14900k 이상

- RAM 128g 이상

- SSD 1tb 이상

- HDD 8tb 이상

- 그래픽카드 rtx 4070 이상

- 모니터(27인치, 2560×1440, 144Hz 이상)

ㅇ 주요기능

- 납품하는 시스템은 다양한 입력신호, 영상신호 등을 수용하고, 고화질 영상을 표출할 수 있는 LED디스플레이 제품으로 섬세한 영상을 표출하기 위해 픽셀 간격기 P2.5mm를 지원하여야함

- LED모듈은 외부 먼지에 견고한 내구성을 보장하기 위해 IP30등급을 만족하여야함

- 더 넓은 스펙트럼과 생동감 넘치는 영상 재생을 위해 3,840Hz이상의 높은 화면재생률로 콘텐츠를 매끄럽게 재생할 수 있어야함

- 신속한 점검 및 유지보수를 위해 LED모듈은 전면에서 탈/부착이 되어야 하며, 진공방식의 지그를 통해 쉽게 분리·설치할 수 있어야 함

- 원활한 유지보수를 위해 서비스용 모듈 자재는 5%이상 공급하여야함

- 납품하는 LED와 컨트롤러는 동일한 제조사 제품이어야함

ㅇ 세부사항

- 표출소자(SMD LED)

· 가장 최근에 개발된 최신의 제품을 사용하여 설계·제작하여야함

· 발광 특성 및 휘도 특성상의 최상의 조건을 부여하기 위하여 SMD소자는 제작 당시 생산품을 기준으로 동일회사의 제품을 사용하는 것을 원칙으로 함

· SMD LED소자의 사용 수명 시간은 100,000시간을 보증제품을 사용하여야 함

· 재생률은 3,840hz를 지원하여야함

- 모듈(Module)

· LED모듈의 Pixel Pitch 2.5mm이하 간격으로 제작된 제품이어야 함

· 모듈 제작은 LED자동 삽입기로 제작하여 사람이 수동으로 삽입할 경우 발생하는 편심(경사도) 및 오삽입을 막을 수 있을 뿐만 아니라 정전기 발생으로 인한 소자의 훼손을 최대한 발지 할 수 있는 양질의 제품으로 제작되어야함

· 표시부의 모듈은 습기 및 분진에 대비한 코팅처리 등이 되어야함

· 원활한 유지보수를 위해 서비스용 모듈 자재는 5%이상 공급하여야함

· 신속한 점검 및 유지보수를 위해 LED모듈은 전면에 탈/부착되어야 하며, 진공방식의 지그를 통해 쉽게 분리 및 설치되어야함

- 전원제어부(Power Controller)

· 표시 소자의 전원 공급 장치는 충분한 용량으로 설계되어야 하며 전원공급은 단산전원을 정류하여 양질의 직류전원을 소자 및 회로에 공급하여야 함

· 회로에 공급되는 전원은 정전압, 정전류 회로를 구성하여 전원의 변동에 따른 어떠한 오동작이나 변화도 발생하지 않도록 제작되어야함

· 안정적인 정원 on/off를 위해 순차전원제어를 할 수 있어야함

- LED 캐비닛

· LED WALL 외함은 안정성 있는 구조물로 설치되어야함

· 재질은 알루미늄 및 스틸을 사용하여 구축되어야 하며, 수평·수직을 정확히 맞추어 설치하여 모듈에 의한 왜곡이 발생하지 않도록 설치하여야 함

· KC, ROHS, EMC Class B, 화재 방지 인증을 받은 제품이며, 인증서를 제출하여야함

· 제조사 공급증명확약서와 기술지원 확약서를 제출하여야함

- LED 컨트롤러

· 외부 입력 영상을 미디어월에 표출할 수 있는 신호로 변환 및 보정 처리하여 구현하고자 하는 영상 신호를 출력하여야함

· 납품하는 LED와 컨트롤러는 동일한 제조사 제품이여야함

다. 화상시스템 1대(이동형 모니터 활용)

ㅇ 모니터: 86”전자칠판

- 86 UHD, 350nit, Android 9.0

- 사이즈: 2244.7×1323.2×89.5mm 이상

ㅇ 대형 이동형 스텐드: 전동 높낮이 조절 유리선반

그림-1 이동형 스텐드 참고사진

ㅇ 화상회의 장치

- 4K PTZ Camera 광학 15배줌/130ΩFoV

- 일체형 카메라·스피커·마이크

- TV 마운트 브라켓, 확장형 마이크 1셋트

ㅇ 화상시스템과 대형사이니지용 본체PC와 연동하여 화상회의가 가능하도록 하여야함

라. 안전관리사항

ㅇ 본 사업의 기술 기준은 다음의 관련기준 및 국제적인 표준권고를 적용하여야하며, 적용기술 설정이 곤란할 경우 반드시 감독관과 협의하여 시공

- 전파법

- 전기통신공사업법

- 소프트웨어진흥법

- 국제표준화기구(ISO)의 기준

- 한국공업 표준규격(KS)

- 전자공업협회(EIA) 표준규칙

- 전기통신 기술기준 및 내선규정

- 기타 전광판 제작에 관하여 적용되는 기술적 규정이나 기준 등

ㅇ 모든 자재는 과업내역서에 의한 기준 규격품을 사용하되 없을 시 발주업체 담당자에 승인을 얻은 후 사용

ㅇ 본 공사 중 마무리정도 색깔 등은 기존 실정에 맞추어 미리 견본품과 기존 현황 사진을 제시하여 감독관의 승인 후 사용

ㅇ 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독관 확인 및 사진 촬영하여 준공 시 사진을 제출

ㅇ 본 공사를 시행함에 있어 관련공사 시공자와 상호 긴밀한 협조로 전체 공정에 차질이 없도록 함

ㅇ 본 공사로 인하여 인접 건물 및 기타에 피해가 발생시는 계약상대자가 보상하고, 이에 수반되는 경비를 부담

ㅇ 본 공사는 산업안전보건법에 규정한 법규대로 준수이행하며 안전사고 예방에 철저

ㅇ 자재차량 진입은 서행하여 운행

ㅇ 공사부분에 매설된 설비배관 등이 있을 시 감독관과 협의 후 적절한 장소에 이설하거나 피해서 다시 공사

ㅇ 공사현장의 재료거치장, 작업장 등에는 공사관계자 이외의 사람(특히 유아, 어린이 등) 등이 출입하지 못하도록 봉쇄하고 필요한 장소에는 조명설비를 하여야함

ㅇ 공사장관리는 근로안전관리규정, 보건관계규정 및 산재보험법 기타 관계법규에 따라 빠짐없이 행하고 아래 각 항을 준수

- 노무자와 기타 출입자감시, 풍기문란, 위생단속 및 교육

- 화재, 도난, 소음방지, 위험물 위치표시 등 사고방지 대책 이행

- 기존시설 및 수목 등의 손상방지 및 보호시설 설치

- 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장내외 청소

- 공사장 주변의 보안 및 기타 조치는 관계법규에 의하고 현장인원의 안전장비재해예방시설 확보 및 설치

- 감독자이외의 인원 현장출입 시 단속실명제 실시

ㅇ 안전관리와 관련되어 발주업체 담당자와 사전협의 후 지시를 받으며, 이를 준수하지 않아 발생한 안전사고에 대한 모든 책임은 계약상대자에게 있음

마. 기타사항

ㅇ 곡면 디스플레이 설치 특성상 발생되는 데드스페이스 최소화

ㅇ 무상유지보수 2년 이상, 예비품 5% 이상 제공

ㅇ 추후 내부 자산등록을 위해 자산목록 공급가 등 증빙 제출

ㅇ 기타 운영 관련 업체 제안

Ⅲ		과업수행 일반지침

1. 적용범위

가. 본 과업지시서는 「태권도원 디지털 마이스 공간(대형 사이니지 구축) 조성 용역」 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 여기에 규정되지 아니한 사항은 관련법규, 정부가 제정한 기준 및 지침, 사업목적에 따라 재단과 협의하여 수행하여야 한다.

나. 또한 계약상대자는 특히 계약서와 과업지시서에 의한 과업의 세부내용을 정확히 파악하고 과업을 수행하여야 하며, 본 과업지시서의 해석상 이의가 있을 때에는 재단의 해석에 따라야 한다.

2. 사업수행 준수사항

가. 수행지침

ㅇ 사업진행에 있어서 그 내용이 분명하지 아니하거나 해석상의 차이가 있는 경우에는 발주기관의 업무담당자와 반드시 승인을 거쳐 사업을 수행하여야 한다.

ㅇ 계약상대자는 효과적인 사업수행을 위해 사업 진행사항에 대하여 착수, 수시보고를 시행하여야 한다. 또한 발주기관의 요구가 있을 때에는 사업 추진 전반에 걸쳐 보고하여야 한다.

나. 착수계 제출(계약체결 후 10일 이내)

ㅇ 계약상대자는 계약시점에 다음 각 호의 사항을 제출하고 용역에 착수하여야 한다.

- 사업수행계획서(사업수행자 명단, 이력서 등 첨부)

- 성희롱 및 성폭력 방지를 위한 관련 교육 이수증 및 서약서(사업수행자 전체)

- 착수보고회 논의사항 포함 등 기타 사업수행에 필요한 사항

- 예산 세부산출내역서

다. 사업추진 관리

ㅇ 계약상대자는 사업의 목표관리, 진도관리, 변경관리, 진행계획 등의 승인, 제안, 과업 수행 과정상에서의 문제점 및 위험요소 등을 위해 정기 또는 비정기적으로 수행하는 보고체계를 계획하고 수행하여야 한다.

라. 예산집행관리

ㅇ 선금은 계약금액의 70% 이내로 신청할 수 있다.

ㅇ 단, 선금 신청시 선금금액은 선금정산액 이상을 정산하여야한다.

3. 계약의 변경 또는 해제 및 해지

가. (계약상대자의 책임있는 사유로 인한 계약의 해제 또는 해지) ➀태권도진흥재단은 계약상대자가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다. 다만, 제3호의 경우에는 계약상대자의 계약이행 가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우로서 계약상대자가 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약보증금(당초 계약보증금에 「(계약예규) 용역계약일반조건」제18조제1항에 따른 지체상금의 최대금액을 더한 금액을 한도로 한다)을 추가납부하는 때에는 계약을 유지한다.

1. 정당한 이유없이 약정한 착수기일을 경과하고도 용역수행에 착수하지 아니할 경우

2. 계약상대자의 귀책사유로 인하여 용역수행기한까지 해당 용역을 완료하지 못하거나 완료할 가능성이 없다고 인정될 경우

3. 「(계약예규) 용역계약일반조건」제18조제1항에 의한 지체상금이 시행령 「(계약예규) 용역계약일반조건」제50조제1항에 의한 해당 계약(장기계속용역계약인 경우에는 차수별 계약)의 계약보증금상당액에 달한 경우

4. 장기계속용역의 계약에 있어서 제2차 용역이후의 계약을 체결하지 아니하는 경우

5. 계약의 수행중 뇌물수수 또는 정상적인 계약관리를 방해하는 불법ㆍ부정행위가 있는 경우

6. 해당 계약이행과 관련하여 계약상대자가 「최저임금법」제6조제1항 및 제2항 또는 「근로기준법」 제43조를 위반하여 「최저임금법」 제28조 또는 「근로기준법」 제109조에 따라 처벌을 받은 경우(다만, 지체없이 시정된 경우에는 그러하지 아니한다)

7. 입찰에 관한 서류 등을 허위 또는 부정한 방법으로 제출하여 계약이 체결된 경우

8. 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

② 태권도진흥재단은 제1항에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 때에는 그 사실을 즉시 계약상대자에게 통지하여야 한다.

③ 태권도진흥재단은 제1항에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 경우 및 제33조에 의하여 보증기관이 보증이행을 하는 경우에 기성부분을 검사하여 인수하는 때에는 인수한 날로부터 14일 이내에 해당 부분에 상당하는 대가를 계약상대자에게 지급하여야 한다.

④ 계약상대자는 제1항에 의하여 계약이 해제 또는 해지되는 경우에는 지급받은 선금에 대하여 미정산잔액이 있는 경우에는 그 잔액에 대한 약정이자상당액[사유발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 금융기관 대출평균금리를 말한다)에 의하여 산출한 금액]을 가산하여 발주기관에 상환하여야 한다. 이 경우 계약담당공무원은 상환할 금액과 기성부분의 대가를 상계할 수 있다.

나. (사정변경에 의한 계약의 해제 또는 해지) ① 태권도진흥재단은 다음 각 호의 사유와 같이 객관적으로 명백한 발주자의 불가피한 사정이 발생한 때에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 정부정책 변화 등에 따른 불가피한 사업취소

2. 관계 법령의 제ㆍ개정으로 인한 사업취소

3. 과다한 지역 민원 제기로 인한 사업취소

4. 기타 공공복리에 의한 사업의 변경 등에 따라 계약을 해제 또는 해지하는 경우

② 제1항에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 경우에는 그 사실을 즉시 계약상대자에게 통지하여야 한다.

③ 태권도진흥재단은 제1항에 의하여 계약을 해제 또는 해지할 경우에는 다음 각호에 해당하는 금액을 해제 또는 해지한 날부터 14일이내에 계약상대자에게 지급하여야 한다. 이 경우 「(계약예규) 용역계약일반조건」제8조에 의한 계약보증금을 동시에 반환하여야 한다.

1. 검사를 완료하지 아니한 부분 중 객관적인 자료(감독일지, 사진 또는 비디오테잎 등)에 의하여 이미 수행되었음이 판명된 부분 중 대가를 지급하지 아니한 금액

2. 전체용역의 완성을 위하여 계약의 해제 또는 해지일 이전에 투입된 계약상대자의 인력ㆍ자재 및 장비의 철수비용

④ 계약상대자는 선금에 대한 미정산잔액이 있는 경우에는 이를 발주기관에 상환하여야 한다. 이 경우에는 미정산잔액에 대한 이자는 가산하지 아니한다.

다. 이하 계약 해제 또는 해지와 관련된 사항은 「(계약예규) 용역계약일반조건」을 준용한다.

4. 지식재산권 등 저작권 관리

가. 계약에 따른 계약목적물에 대한 지식재산권은 발주기관과 계약상대자가 공동으로 소유한다.

나. (계약목적물의 지식재산권 귀속 등) ① 해당 계약에 따른 계약목적물에 대한 지식재산권은 발주기관과 계약상대자가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 한다. 다만, 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(국가안전보장, 국방, 외교관계 등)을 고려하여 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있다.

② 제1항에 따라 지식재산권을 공동으로 소유하는 경우에는 국가안전보장, 국가의 방위계획 및 정보활동, 외교관계 등의 사유에 의해 지식재산권의 상업적 활용을 제한할 수 있는 경우를 당사자간에 별도로 협의하여 정하지 않는 한 공유자 일방은 지식재산권의 복제, 배포, 개작, 전송 등의 사용ㆍ수익을 할 수 있다.

③ 제2항에 의한 지식재산권의 사용ㆍ수익 등에 따른 이익은 별도의 정함이 없는 한 지식재산권을 행사한 당사자에게 귀속하는 것으로 한다.

④ 제1항 및 제2항에도 불구하고, 발주기관이 개발된 소프트웨어를 타기관과 공동으로 활용하는 경우에 계약담당공무원은 그 대상기관의 범위 등을 입찰 공고에 명시하고 이를 계약서에 반영하여야 한다.

⑤ 공유자 일방이 지분을 제3자에게 양도하는 등 지식재산권을 처분ㆍ배포하고자 하는 경우에는 반드시 타 공유자의 동의를 받아야 한다.

⑥ 제1항에 의하여 지식재산권이 발주기관에 귀속된 경우 발주기관은 국가안전보장, 국가의 방위계획 및 정보활동, 외교관계 그 밖에 이에 준하는 경우로서 국가기관의 행위를 비밀리에 할 필요가 있을 경우 등 특별한 사유가 없는 한 계약상대자에게 계약목적물을 개작할 수 있는 권리를 부여하여야 하며, 계약상대자는 이를 상업적으로 활용할 수 있다. 이 경우 개작권을 부여받은 계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 제3자에게 개작권을 양도할 수 있다.

⑦ 제1항에 의하여 지식재산권이 계약상대자에게 귀속된 경우라 하더라도 계약상대자는 발주기관이 계약목적과 관련되어 해당 계약목적물을 사용(기능개선, 재개발, 유지보수를 포함한다. 이하 "계약목적물의 사용"이라 한다)함에 있어서는 어떠한 제한을 하여서도 아니된다.

5. 관할법원

가. 계약과 동시에 발생되는 태권도진흥재단과 계약상대자간 소송은 태권도진흥재단의 소재지 관할법원을 합의관할 법원으로 한다.

나. 단, 태권도진흥재단의 사정에 의해 관할법원 변경 요구시 응해야한다.

6. 단위, 사용언어, 기호 등

가. 계약상대자가 제출하는 모든 서류, 도서, 도면, 자료(제품설명서, 부품설명서 등)에 사용되는 언어는 한국어로 하며, 단 영어를 병기할 수 있다.

나. 계약상대자가 규격서, 도면 등에 사용하는 전기전자 및 정보통신 기호, 약어는 국제적으로 공인된 약어, 심벌 등으로 표기하여야 한다.

7. 납  품

가. 계약상대자는 본 장비를 납품함에 있어 시방서, 내역서에 의거 동등 이상을 납품하어야 하며, 반드시 감독관의 승인을 득한 후 제작, 납품, 설치하여야 한다.

나. 모든 품목은 각 품목별로 포장해서 개봉되지 않은 상태로 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 하며, 감독관의 요구에 따라 검사를 받은 후 합격된 물품에 대하여 반입하고. 불합격된 물품은 즉시 반출시켜야 한다.

다. 물품의 납품시 파손 또는 시험 중 이상이 발생하였을 경우 A/S를 불허하며, 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체하여야 한다.

라. 계약상대자가 납품하는 모든 H/W와 S/W는 정품(완제품)으로 공급하여야하며, 주요 구성품과 부품 역시 제조사의 정품만을 사용하여야 한다.

마. 납품에 필요한 소요자재, 부대비용은 계약상대자가 부담하고, 작업 수행 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생되는 행정적, 기술적 문제 처리는 계약상대자가 책임지고 처리한다.

바. 시스템 납품 및 설치는 납품기한 이내에 설치 완료하고 시험운영 및 튜닝을 거쳐 정상 운영되어야 한다.

사. 계약상대자는 과업지시서에 명시된 물품을 일괄 공급하여 감독관이 지정하는 장소에 감독관 및 담당직원의 입회하에 시스템을 설치하여야 한다.

아. 시스템 설치 등 작업수행으로 인해 발생된 타 시설물의 피해 및 손상에 대해서는 계약상대자가 원상 복구 또는 보상하여야 한다.

자. 납품완료는 시스템의 납품, 설치, 시험운영 후 감독관의 검수에 의한다.

8. 하자보장

가. 계약상대자는 명백하고도 확실한 운영자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 검수 완료일로부터 2년 안에 발생하는 장비의 결함과 손상 등 모든 하자에 대하여 계약자 부담으로 신속히 무상 A/S를 이행하여야 한다. 단, 시스템의 결함으로 고장이 자주 발생할 경우(최초 장애발생 기준 30일 이내, 유사장애 3회 이상) 계약자는 납품한 품목을 신규 장비로 교체하여야 한다.

나. 작업시 목적물에 하자가 발생할 경우에는 해당품을 신품으로 교체하여야 한다.

9. 교육 및 기술지원

가. 계약상대자는 공급하는 장비의 운영과 유지관리를 위하여 교육 및 훈련계획을 수립하여 유지관리 운영요원(태권도원 주식회사)에 대하여 교육훈련을 실시하여야 한다.

나. 교육은 시스템 전반에 대한 기초이론과 운영기술 위주로 실시하여야 하며, 운영교육은 운영설명서를 중심으로 장비 및 운영프로그램 조작 등 실무위주로 실시하여야 한다.

다. 계약상대자는 장비를 운영하는 과정에서 시스템의 기본 구성의 변경을 요하지 않는 소프트웨어의 재구성 설치, 데이터의 변경 또는 추가의 요구가 있을 경우에는 지원하여야 한다.

라. 계약상대자는 시스템의 하드웨어 또는 소프트웨어의 업그레이드가 필요한 경우에는 이를 지원하여야 한다.

10. 현장시험 및 검수

가. 계약상대자는 감독관이 요구하는 기간 동안에 검사 및 시험을 수용하여 감독관 및 관련업무 담당직원의 입회하에 시스템에 대한 시험운영을 실시하여야 한다.

나. 현장시험에서 발견되는 오류나 불합리한 상황에 대하여 계약자는 계약물이 정상적으로 가동될 수 있도록 조치하여야 한다.

다. 현장시험 결과 감독관으로부터 보완 요구사항이 제시되면 계약상대자는 이를 전면 수용, 보완하여야 한다.

라. 물품 규격 확인은 과업지시서에 따르며, 제품별 규격 및 사양에 대하여 각 제품별로 성능과 품질을 증명할 수 있는 자료를 제출하여야 하고, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우에는 관련 증빙서류를 제출 또는 기타 확인 과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.

마. 계약물 현장시험에 필요한 장비 및 기기는 계약자가 검수기간 동안 무상으로 제공하고, 계약물에 대한 관련 기술 및 모든 자료의 인계를 감독관으로부터 확인받아야 한다.

바. 현장시험은 과업지시서를 근거로 하며, 계약상대자가 제안한 내용을 참고하여 감독관에 승인을 득하여야 검수가 확인된다.

11. 설치 및 추가요소

가. 설치에 따른 작업내용을 공정표에 따라 감독관과 협의하여 설치에 임하며, 설치 후 감독관에게 고지하여 확인을 받고, 그 결과 안전 관리상 시정요구가 있을 시 계약자는 즉시 이에 따라야 한다.

나. 설치는 LED 스크린 운영의 최적화 및 안정성을 고려하여 설치해야 한다.

다. 설치에 따른 해석의 차이로 공정에 차질이 발생할 경우에는 쌍방이 협의하여 결정하고 조정이 안될 경우에는 최종적으로 감독관의 판단에 따라야 한다.

12. 유의사항

가. 계약상대자는 과업지시서 및 제안요청에서 명시된 사항을 필히 준수하고, 명시되어있지 아니한 내용일지라도 계약물의 운용목적, 기능상 당연히 설치되어야 할 것은 본 과업지시서에 포함된 것으로 간주하여야 한다.

나. 계약상대자는 설치와 관련하여 제반 관련 규정 및 계약서상에 명시된 일체의 내용을 준수하여야한다.

Ⅳ		과업의 추진방법

1. 착수보고

가. 계약일로부터 10일 이내에 사업담당자는 본 용역에 대해 착수보고서를 제출하고 14일 이내에 착수보고회를 개최하여야 한다.

나. 착수보고회에는 사업PM, 각 분야 전문가 등을 구성한 결과를 포함하여야 한다.

2. 수시보고

가. 과업 진행 및 세부내용 검토를 위해 추진사항 및 추진계획을 보고하여야한다.

나. 재단과 전반적인 과업수행에 대한 협의가 필요하거나, 필요하다고 인정하는 경우 보고하여야 한다.

3. 제출 자료

가. (착수보고서) 사업 추진 절차, 일정, 인력투입 계획, 제조사 공급자 증명서, 기술지원 및 A/S확약서 등 / 계약체결일로부터 10일 이내

* 착수보고회 개최 14일 이내

나. (최종보고서) 사업결과(성과)보고서, 장비운영 매뉴얼 등 / 계약종료 7일 전  * USB형태 별도 제출(2식)

다. (하자보증) 하자보증보험증권(3%) 1부 / 계약종료일로부터 2년