장  비  규  격  서

사 업 명	코리아넷 멀티미디어 장비 임차
주관 기관	문화체육관광부
주관 부서	해외홍보콘텐츠과

Ⅰ		제안 요구 사항

1. 제안 내용

가. 사진 촬영용 카메라 임차

- 전문가용 풀프레임 미러리스 카메라

나. 영상 촬영용 카메라 임차

- 6K 및 그 이상 촬영이 가능한 미러리스 카메라

- 미러리스 타입으로 짐벌 및 거치 운영이 가능한 카메라

다. 촬영용 렌즈

- 15-35mm(16-35mm)의 화각에 대응하는 광각 줌 렌즈

- 24-70mm의 화각에 대응하는 표준 줌 렌즈

- 70-200mm의 화각에 대응하는 망원 줌 렌즈

- 24-105mm의 화각에 대응하는 표준 줌 렌즈

- 24-105mm 표준 줌 렌즈에 고속모드가 가능한 파워 줌 어댑터

라. 이동식 편집 장비

- 배터리 운용이 가능한 편집장비

- 16인치 이상의 모니터 사양

- NLE프로그램(파이널컷프로, 프리미어 등) 운용 가능한 시스템

- 외부에서 4k~8K 영상 편집이 가능한 시스템

마. 기타장비

- 8KG 장비의 운용이 가능한 전문가용 삼각대

- 8KG 장비의 운용이 가능한 카본 삼각대

- 전문가용 스트로보

바. 임차 장비에 대한 교육

2. 요구 내역 및 수량

No	제품내역	수량	내 용
1	미러리스	2ea	- 최신 바디 설계, 플래그쉽 바디로 방진, 방적 - 6K 이상의 RAW 포맷 영상 대응 - 전자식 셔터로 30FPS 촬영 가능
2	미러리스 씨네	1ea	- 8K 이상의 화질 촬영가능 - 냉각팬이 포함되어 고화질 영상 연속촬영 가능 - 세로 그립을 통해 추가 밧데리 활용 가능
3	렌즈	4ea	미러리스, 미러리스 씨네 카메라에 활용 가능한 렌즈 - 15-35mm(16-35mm), 24-70mm, 70-200mm, 24-105mm(파워줌 포함) 각 1EA
4	NLE 모바일 시스템	1ea	- 최신 M3 MAX 탑재 - 4TB이상의 저장 장치 - 128GB 이상의 메모리 - 윈도우와 맥킨토시 간 파일 호환 인코딩 코덱 - 16인치 이상의 4k이상의 영상 편집가능
5	삼각대	1ea	- 전문가용 삼각대 - 페이로드 8KG 이상 - 75mm 하프볼 이상의 삼각대
6	삼각대	1ea	- 페이로드 8KG 이상 - 75mm 하프볼 이상의 삼각대
7	스트로보	1ea	전문가용 스트로보 재충전속도 0.9초 미만 고속동조, 선막동조, 후막동조 방진방습, AF보조광

3. 세부 규격

가. 스틸 사진용 장비

1) Mirrorless Camera : 2식

- 디지털 일안 비반사식 AF/AE 카메라

- 풀프레임 이면조사 적층형 CMOS 센서,

- 최대 2.410만 유효화소 이상

- Dual Pixel CMOS AF II, Eye Control AF

- 6K60 Raw and 4K120 10-Bit Internal Video

- 30 fps E. Shutter, 12 fps Mech. Shutter

- Sensor-Shift 5-Axis Image Stabilization

- Multi-Function Shoe, Built-In Vert. Grip

- CFexpress & SD UHS-II Memory Card Slots

- Wired LAN and 5 GHz Wi-Fi Support

나. 영상 촬영용 장비

1) Mirrorless Cine Camera : 1식

- 8K 고성능의 사진/동영상 촬영가능

- Full-Frame 8K CMOS Sensor

- JPEG/C-RAW, 12-Bit Cinema RAW Light

- Dual Pixel CMOS AF with Eye Detection

- Dual-Slot Record, Unlimited Record Time

- 냉각 팬 내장으로 논스톱 녹화 가능

- Cinema RAW Light, XF_AVC, MP4등 3가지 포맷 녹화 가능

- Canon Log3, HLG, PQ 지원

- 4-Channel Audio Record with XLR Adapter

다. 촬영용 렌즈

1) Wide angle Zoom Lens : 1식

- Focal Length : 15 – 35mm (16 – 35mm)

- Maximum Aperture : f/2.8 이상

- Format Compatibility : Full-Frame

- CAPA규격의 광학 IS지원

- Maximum Magnification : 0.21x

- Filter Size : 82mm 이상

- BW 필터 포함

2) Standard Zoom Lens : 1식

- Focal Length : 24 – 70mm

- Maximum Aperture : f/2.8 이상

- Format Compatibility : Full-Frame

- Maximum Magnification : 0.3x

- Filter Size : 82mm 이상

- BW 필터 포함

3) Telephoto Zoom Lens : 1식

- Focal Length : 70 – 200mm

- Maximum Aperture : f/2.8

- Format Compatibility : Full-Frame

- Maximum Magnification : 0.23x

- Filter Size : 77mm

- BW 필터 포함

4) Standard Zoom Lens : 1식

- Focal Length : 24 – 105mm

- Maximum Aperture : f/2.8

- Format Compatibility : Full-Frame

- CAPA규격의 광학 IS지원

- Maximum Magnification : 0.24x

- Filter Size : 77mm 이상

- BW 필터 포함

라. 이동식 편집 장비

1) NLE Mobile System : 1식

- 4K, 입체 3D 편집을 지원, 네이티브 64비트 동작가능

- H.264/AVC 4k 영상의 출력속도가 실시간 플레이백 속도보다 빠름

- 윈도우와 맥킨토시 간 파일 호환 인코딩 코덱 형식 제공

- 4K, RAW, XAVC, XAVC-S, XF-AVC, P2 AVC-Intra 422 / AVC-Ultra 422 /  AVC-Intra LT / AVC-Intra LT 2K, HD/SD, NTSC, PAL, MPEG2 IMX-MXF,   H.264-mp4, AVCHD-mts(m2ts), 5D Mark2-mov, ADVCHD Version 2.0, Window Media Video-wmv, RED, 휴대전화 영상(3GPP), MPEG-2 TS/PS 등 멀티 포맷파일들을 동일 타임라인에 별도의 변환(transcoding)없이 불러와 실시간으로 편집 가능

- RGB 프로세싱을 위한 소스 색공간 자동검출이 가능한 색보정 지원

- 하드웨어 라이센스 방식이 아닌 웹 인증 방식의 라이센스를 제공

- Log/LUT와 RAW, XF-AVC 등 최신코덱 지원

- 완성된 시퀀스를 파일 출력 시(MPEG2 Long-GOP MXF), Segment encoding, Multi-threaded encoding으로 재생시간보다 짧은 시간에 파일을 생성 가능

- Segment encoding, Multi-threaded encoding 활용, MPEG2 Long-GOP MXF 파일 출력 속도가 실시간 Playback속도보다 2배 이상 빠름

라. 삼각대 및 기타 악세사리

1) Tripod : 1식

- Bowl size: 75mm 이상

- Payload : 8Kg이상

- Tilt Angle +90°/-70° 이상

- Spreader Type : Mid-Level

- Material : Carbon Fiber

- Counter Balance : 15+0 Counterbalance steps

2) Tripod : 1식

- Bowl size: 75mm 이상

- Payload : 8Kg이상

- Tilt Angle +90°/-75° 이상

- Spreader Type : Mid-Level

- Material : Carbon Fiber

- Counter Balance : 8 Counterbalance steps

3) Camera Flash : 1식

- 플래시 충전시간 : 0.9초 미만

- 전원 : 배터리 팩, 외부 전원 지원

- 방진, 방적 기능 탑재

- 160회 이상 연속 발광 가능

- LED 모델링 램프

- 1/1발광 약 335회의 발광 횟수