공단시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역

과업설명서

2024. 4.

과 업 설 명 서

1. 일반조건

1.1 과업명 : 공단시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역

1.2 과업의 목적

본 용역은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조 및 제12조에 의한 안전점검 및 「지진·화산재해대책법」제16조에 의한 내진성능평가 용역으로

시설물에 대하여 물리적․기능적 결함 조사, 구조안전성 점검, 내진성능평가를 실시하고 점검 및 평가 결과에 따라 적절한 조치를 함으로써 사고예방과 시설물 내구연한을 증진시키고자 함

1.3 시설물 개요

구 분	분류	종별	시설명	건물현황				위치
				준공년도	규모		구조
					연면적(m2)	층수 (지하/지상)
정밀안전점검	건축	1종	광명돔경륜장	2006	70,696.30	1/5	철근콘크리트	서울시 송파구 올림픽로424
		2종	우리금융아트홀	1986	12,710.10	0/4	철골철근 콘크리트
		2종	올림픽문화센터	1991	10,116.41	1/2	철골조
	토목	3종	청룡교	1986	L=60m B=21m	-	철근콘크리트 아치교
		3종	꿈나무다리	1986	L=8m B=18m	-	철근콘크리트 라멘교
내진성능평가	건축	2종	소마미술관 1관	2004	10,191.17	2/2	철근콘크리트
		2종	올림픽홀	2003	11,828.72	1/2	철근콘크리트

1.4 준수하여야 할 관련법규

1. 시설물의 유지 및 안전관리에 관한 특별법 및 지진·화산재해대책법

2. 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한지침(국토교통부)

3. 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토교통부, 국토안전관리원)

4. 시설물통합정보관리체계 운영규정(국토교통부)

5. 건축구조기준(2020/국토교통부)

6. 기존 시설물(건축물) 내진성능평가요령(국토교통부)

7. 지반조사결과 전산화 및 활용에 관한 지침(국토교통부)

8. 지진안전 시설물 인증에 관한 규칙(행정안전부)

1.5 과업개요

1. 현장조사, 자료조사 수집 및 검토(설계도서, 이전 점검보고서 등)

2. 정밀안전점검 및 내진성능평가(현장조사 및 지반조사 포함)

3. 결과보고회 실시

(결과 브리핑, 지적사항 및 보수보강 방안, 유지관리 제언, 안전점검 실무 등 교육)

4. 시설물통합정보관리시스템(FMS) 관련 업무처리, 자체점검 매뉴얼 작성제출 및 타 보고자료 등 관련법규 요구사항 수행 및 감독관이 요구하여 협의한 사항

1.6 과업수행기간

구 분	대상시설물	실시기한	용역기간
정밀안전점검 (5개소)	광명돔경륜장	`24. 6. 30.	계약일로부터 ‘24.10.31.까지
	우리금융아트홀	`24. 5. 30.
	청룡교	`24. 6. 30.
	꿈나무다리	`24. 6. 30.
	올림픽문화센터	계약기간 내
내진성능평가 (2개소)	소마미술관 1관	계약기간 내
	올림픽홀

* 상기 실시시기는 「시설물안전법」 안전점검·진단 및 결과보고서 제출 등 법정기한을 준수하도록 하여야 하며, 착수 후 계획수립 및 과업수행간 변동 가능

* 올림픽문화센터의 경우 리모델링 및 청사이전(∼`24. 8월) 중이며, 계약기간 내 정밀안전점검 및 결과보고서 등록을 하여야 함(국토부 협의 완료)

1.7 과업내용

1. 정밀안전점검

과업구분	내 용
자료수집 및 분석	⦁준공도면, 구조계산서 등 ⦁시설물관리대장 ⦁보수・보강, 증축 이력, 내진설계, 검토・분석, ⦁기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 ⦁기타 관련자료
현장조사 및 시험	⦁기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층 분리, 백태, 철근 노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등 ⦁현장 재료시험 등 - 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험) - 콘크리트 탄산화 깊이 측정 ⦁변위·변형 조사 - 건축물 기울기 - 부동침하에 의한 부재의 기울기 - 외력에 의한 형상과 치수의 변형
상태평가	⦁외관조사 결과 분석 ⦁현장 재료시험 결과 분석 ⦁대상 시설물(부재)에 대한 상태평가 ⦁시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견(등급지정)
보고서	⦁CAD 도면 작성 등 보고서 작성

※ 세부내용은 2. 과업수행 내역을 참조

2. 내진성능평가

과업구분		내 용
현장조사 및 상태평가		⦁기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 ⦁현장 재료시험, 변위·변형 조사 등 ⦁외관조사 및 현장 재료시험 결과 분석 ⦁대상 시설물(부재)에 대한 상태평가
내진 성능 평가	예비 평가	⦁개략적 강도측면에서 내진성능평가 - 횡하중저항능력을 지진하중에 의해 건물에 작용하는 밑면전단력과 비교 - 재료강도 및 부재강도 평가
	1단계 상세 평가	⦁선형 구조해석절차를 통해 내진성능평가 - 선형정적절차(LSP, Linear Static Procedure) - 선형동적절차(LDP, Linear Dynamic Procedure)
	2단계 상세 평가	⦁비선형 구조해석절차를 통해 내진성능평가 - 개별 부재의 재료비선형 거동특성을 정의한 후 횡변위를 증가시키면서 해석(푸시오버해석) - 성능점 산정은 역량스펙트럼법 또는 변위계수법 사용
보강 방안 제시		⦁내진보강 방안 제시 - 공법별 보강방안 구분제시 (경제성, 시공성, 외관 미학, 유지관리 상 장단점 등 비교검토) ⦁실시설계를 위한 기본 보강도면 작성 ⦁보강에 필요한 개략 비용 산출 - 내진보강설계 용역비 산출에 필요한 제 서류 작성 - 내진보강 공사비 산출에 필요한 제 서류 작성
보고서		⦁보고서 작성

※ 세부내용은 2. 과업수행 내역을 참조

1.8 과업 일반사항

1. 착수계 제출

가. 계약상대자는 계약 후 착수계를 포함한 다음의 계획서를 계약일로부터 10일 이내에 제출하여야하며, 발주기관의 감독관으로부터 승인을 득한 후 과업을 수행하여야 한다.

1) 착수계(책임기술자* 선임계 및 기술자격증 사본, 경력사항, 사용인감계·인감증명서, 사업자등록증, 건설기술용역업 등록증, 계약서·내역서 등)

* 책임기술자는 정밀안전점검, 내진성능평가 등 과업별 별도 지정

2) 용역수행세부계획서(책임·참여기술자 및 장비 투입계획서, 예정공정표, 안전관리계획 등)

3) 보안각서(별첨 참조)

4) 위험성평가표

2. 과업수행 조직 구성

가. 계약상대자는 본 용역의 원활한 수행을 위하여 관련법령에 따라 과업수행에 적합한 자격과 풍부한 경험을 갖춘 자로 과업수행조직(책임기술자 및 참여기술자)을 구성하여야 하여야 하며, 공단의 사전승인을 득하여야 한다.

나. 원활한 과업수행을 위하여 공단은 과업수행조직의 보완 또는 변경을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

다. 책임기술자는 공단(감독관)의 지시에 따라 계약상대자를 대표하여 용역수행 전반의 과업일정과 안전관리 및 성과품의 품질 관리 등 전반적인 책임을 지며 차질이 없도록 철저하게 관리하여야 한다.

3. 주간 및 월간 정기 공정보고

계약상대자는 용역과업 수행기간 중 아래 사항을 포함하여 주간(매주 월요일) 및 월간(매월 말일) 용역 진도보고를 실시하여야 한다.

가. 과업 추진내용 및 공정현황

나. 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항

다. 업무관련회의 및 발주자 요구사항 처리결과

라. 과업 수행상의 중요 문제점 및 대책

마. 투입인력 현황

바. 다음 주 및 월 과업수행 계획 등

4. 본 과업 착수 후 제출한 수행계획서에 따라 과업을 수행하고, 우리공단의 요구가 있을 때에는 과업진행상황을 별도로 보고하여야 한다.

5. 본 과업은 계약기간 내에 예정공정에 맞추어 착오 없이 수행되어야 한다. 다만, 불가항력적인 사유 및 통념상으로 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 경우 우리공단의 승인을 얻어 과업기간을 연기 또는 단축할 수 있다.

6. 실행 공정이 예정공정대비 90% 미만일 때는 사유 및 만회대책을 강구, 제출하여야 한다.

7. 계약상대자는 점검일정 및 범위에 대하여 사전에 충분히 공지하여 각종 지장물 등으로 인하여 용역수행에 지장을 받지 않도록 하며, 지장물 정비 등 우리공단의 협조가 필요할 때에는 감독관과 협의하여 시행한다.

1.9 협의사항 등

1. 계약상대자는 계약이행에 관련된 제반 관계사류 및 자료를 충실히 확보, 검토하여 성실하게 과업을 수행하여야 하며, 감독관 및 해당 시설물 관리자·관계자와 사전에 일정, 과업수행 관련 사항 등에 대해 충분한 협의를 하여야 한다.

2. 과업설명서 해석에 대한 의견차이가 있을 경우에는 서로 협의하여 조정하여야 한다.

3. 본 과업과 관련된 법령 등의 개정 또는 입법예고 등 개정이 확실시되는 경우 이를 감안하여 용역성과를 작성하여야 한다.

4. 시설물의 중대한 결함발생이나 긴급사항 발생 할 시에는 감독관에게 즉시 보고하고 조치방법을 제시하여야 한다.

1.10 성과품 제출

1. 일반사항

가. 안전점검 결과보고서는 시설물 관리부서의 보수·보강공사 추진 및 유지관리업무에 효율적이고 체계적으로 활용할 수 있도록 작성․제출하여야 한다.

나. 보고서 작성의 세부사항은 “안전점검 및 정밀안전진단 세부지침”에 따른다

2. 보고서 작성

가. 일반사항

1) 현장에서 사용하는 진단양식과 보고서는 체계적으로 작성되어야 하며, 결함에 대한 설명과 개략도가 포함되어야 한다.

2) 완성된 보고서는 제3자가 보더라도 설명과 결함에 대한 해석이 가능하도록 상세하고 명확해야 한다.

3) 현장 사진을 촬영하여 결함을 확인할 수 있도록 하여야 하며, 여러 가지 결함이 언급된 경우에는 보고서와 양식에서 상호 참조할 수 있도록 하여야 한다.

4) 개략도와 사진은 결함의 위치와 특성에 환한 설명을 보충하기 위한 수단으로 사용하여야 한다.

5) 과업내용(세부사항)을 보고서에 포함하여 작성(책임기술자) 및 관련자의 서명 날인)하되 모든 자료의 근거를 명확히 하여야 하고 진단일시와 그 근거도 기록하여야 한다.

나. 손상현황표 작성 관련

1) 전차 정밀안전점검 및 최근 정기안전점검의 지적사항 보수 유무를 확인할 수 있도록 표기한다.

2) 손상현황표 작성방식은 발주자에 양식 등 요구사항에 따라 작성한다.

다. 내진보강 및 기타공사(수선) 설계도서 관련

1) 설계도서 작성요령 및 관련법령ㆍ지침에 의거 작성한다.

라. e-보고서

1) e-보고서는 정밀점검 및 정밀안전진단 실시결과 보고서를 보관 등 유지관리 업무에 효율적이며, 체계적으로 활용할 수 있도록 전자매체(PDF파일)로 작성하여야 한다.

2) e-보고서에는 조사내용, 결과분석 등을 열람할 수 있도록 작성하여야 하며, 첨부되는 사진(칼라) 또는 동영상(칼라) 등은 결함을 구체적으로 확인할 수 있도록 하여 e-보고서와 서식에서 상호 참조할 수 있도록 하여야 한다.

3) e-보고서에는 시설물 안전성평가를 위한 입ㆍ출력 자료 전체를 포함하여야 하며, 기간이 경과한 후에도 결함에 대한 해석이 가능하도록 상세하고 명확하여야 한다.

마. 부록 작성 관련

1) 외관조사망도 : 손상현황은 아래와 같은 방법으로 표기한다

- 본 용역에서 발견한 손상 중 보수필요 건은 빨간색으로, 유지관리 건은 초록색으로 표기한다.

- 도면에 손상현황의 내용, 위치와 규격 등을 명확히 표현하여야 한다.

※ 필요시 일부구조물에 대한 기본(구조)도면 작성을 포함하며,

기타 도면작성에 대한 구체적인 사항은 감독관의 지시에 따른다.

2) 내진성능평가 구조기술사 자격증 사본 포함

3) 구조해석 모델링 및 수치해석 자료

4) 각종 측정, 시험, 계측 성과표

5) 상태평가 결과 자료

6) 시설물관리대장 사본

7) 현황조사 및 외관조사 사진첩

바. 그 외 사항은『시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침』에 의거 하여 작성한다.

3. 지진안전 시설물 인증 자료

가. 지진안전 시설물 자체평가서

나. 자체평가서에 포함된 내용이 사실임을 증명하는 서류(보고서 등)

다. 인증평가 중 보완서류(필요 시)

4. 성과품 수량 및 규격

종 류	제출시기	내 용	부 수	비 고
정밀안전점검 결과보고서	‘24. 5.30. 등 (법정기한내)	∘ 결과보고서 ∘ 관계사진첩(필름포함), 현장 측정, 등 기타 부속자료 ∘ 지적사항 및 보수보강(안) ∘ 안전교육 자료 및 기타 요구자료	시설별 각 5부
내진성능평가 결과보고서	‘24.10.30	∘ 결과보고서 ∘ 관계사진첩(필름포함), 현장 측정 등 기타 부속자료 ∘ 지진안전 시설물 인증 자료 ∘ 안전교육 자료 및 기타 요구자료	시설별 각 5부
전산자료	상동	∘ 성과품 1식	3매

※ 안전점검 및 정밀안전진단은 시설물통합정보관리시스템(FMS)의 점검기한 내 실시, 점검일로부터 30일 내 결과등록·승인요청하여 법정기한 준수하여야 함

※ 기타 성과품관련 세부사항은 제작·납품 전 사전 상호 협의하여 정한다.

1.11 용역수행자의 배치 및 교체

1. 계약상대자는 과업의 수행을 위하여 투입된 참여기술자를 과업기간 내 임의로 교체할 수 없으며, 발주자는 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서는 교체를 요구 할 수 있고, 상호 협의하여 교체한다.

2. 본 과업 참여기술자가 퇴직 등 사유로 과업 수행이 불가할 때에는 그와 동등 또는 그 이상의 자격을 갖춘 기술자로 대체하여 발주자의 승인 후 교체한다.

1.12 계약상대자의 책임

1. 계약상대자는 “KSPO 안전관리 계약특수조건”에 따라 안전관리를 성실히 하여야 하며, 과업수행 중 안전관리 소홀로 사고가 발생하지 않도록 적극 노력하여야 한다.

2. 본 과업의 부분성과 및 최종성과가 그 내용상 미비, 과오 등의 결격사항이  발견될 경우에는 계약상대자의 비용부담으로 보완조치를 하여야 한다.

3. 계약상대자는 본 용역과 관련하여 관련법규 및 기준을 검토하여 용역에 반영하여야 하고, 필요 시 발주자와 협의하여 대관 인·허가 업무를 할 수 있다.

4. 계약상대자는 계약이 종료된 후라도 계약상대자의 책임으로 인한 수정사항이나 추가자료 요청 시 즉시 관련도서 및 자료를 수정 및 제출하여야 하며, 그 밖에 과업내용 관련 발주자의 요청 시 자료제공 등 원만히 협조하여야 한다.

1.13 보안사항

1. 과업전반에 걸쳐 보안에 이상이 없도록 하여야 하며, 과업수행으로 취득한 사실에 대하여는 철저한 보안유지를 하여야 한다.

2. 본 과업과 관련 있는 자료 및 정보에 대하여는 발주자의 사전 승인 없이 타 업무기관 및 타인에게 제공 또는 대여할 수 없다.

3. 보안대책을 수립하고 대표자와 참여기술자의 보안각서를 착수계 제출 시 제출하여야 한다.

4. 모든 성과품은 발주자의 허락 없이 임의로 활용하거나 복사 또는 외부로 유출할 수 없다.

5. 과업수행 폐기물은 소각 처리하여야 하며, 작업용 보안사진은 감독관의 입회하에 폐기처리 하여야 한다.

6. 기타 보안규정 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약상대자가 진다.

7. 이외 사항은 계약예규 용역계약일반조건(제35조의2, 제35조의3 등)을 따른다.

1.14 정산

1. 안전관리비, 차량운행비, 도서인쇄비, 추가과업 등 실비 계상된 항목은 세금계산서 및 사진(목적물·수량 등이 명확히 구분되어야 함) 등 사용 증빙자료를 제출하여야하고 사용금액을 실비 정산한다.

2. 과업내용 중 실지 수행하지 않은 항목 및 수량의 경우 계약내역서 및 관련규정을 근거로 하여 감액정산 하여야 한다.

3. 계약기간 종료시점이 도래하여 계약상대자가 준공금 또는 완료금으로 상기 정산금액을 청구하였을 경우 최종 준공정산 또는 완료정산에 동의한 것으로 한다.

1.14 설계변경 및 감액(환수)

1. 설계변경은 원칙적으로 허용되지 않는다.

2. 발주자의 부득이한 사유로 인한 경우 상호 협의하여 설계변경 및 계약조정 할 수 있다.

3. 계약상대자는 발주자의 설계도서 중 중대한 누락 또는 오류 및 기타 과업이 필요한 경우 서면으로 적절한 조치가 이루어질 수 있도록 요청할 수 있다.

4. 용역의 예정가격 또는 계약금액 결정에 하자가 있거나 감액할 사유가 발생될 시 계약담당자는 계약이행 중 또는 계약이행 후에라도 상호 협의 등에 따라 감액, 환수 할 수 있다.

5. 전항의 규정에 의하여 감액, 환수 사유가 발생하였을 때에는 계약상대자에게 지급할 타 지급금에서 이를 공제할 수 있으며, 타 지급금이 없을 때에는 상호 협의하여 정하는 기일까지 이를 납부하여야 한다.

1.15 손해배상 청구

1. 계약상대자는 천재지변 등 불가항력적인 이유 없이 각 용역(정밀안전점검, 내진성능평가)에 대한 계약이행 지연 및 불이행에 따른 기간지연 등으로 손해가 발생할 경우 우리 공단은 계약상대자에게 그에 대한 배상을 청구할 수 있다.

2. 과업수행 내역

2.1 정밀안전점검

1. 자료수집 및 분석

계약상대자는 다음의 자료를 포함한 관련 자료를 수집하고 검토ㆍ분석하여 본과업의 기초자료로 이용하여야 한다.

1) 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리ㆍ수문계산서

2) 시공ㆍ보수도면, 제작 및 작업도면

3) 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료

4) 시설물관리대장

5) 기존 안전점검 및 정밀안전진단 결과

6) 보수ㆍ보강이력 등 기타 유지관리 관련자료

2. 현장조사 및 시험

가. 현장조사는 기존 시설물에 관한 기초 자료를 얻고, 시간이 경과함에 따라 변화되는 균열 폭과 길이 등의 변하를 추적하기 위하여 정밀하게 수행한다

나. 도면이 없거나 도면상에 나타난 자료 확인을 위해서는 현장 측정을 원칙으로하며 측정의 정확성은 원하는 목적을 달성할 정도이어야 한다.

다.「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 세부지침」에 의한 손상상태 조사표를 작성하기 위하여 시설물 전체 표면에 대한 상세한 육안검사를 하여야 한다.

라. 부식, 노후화 또는 기타 식별이 어려운 결함을 발견하기 위하여 육안으로 검사하기 전에 검사부위를 깨끗이 청소하여야 한다.

마. 콘크리트의 압축강도 조사는 최소 2개소이상 실시하여 전체적인 압축강도를 추정할 수 있도록 실시하여야 하며,

바. 코어채취 시 코어채취된 시료는 파손 변형이 발생하지 않도록 잘 보양하여 운반하여야 하며, 반드시 채취상태인 건조상태로 강도시험을 하여야 한다.

아. 건축물 내·외부의 천장·벽 마감재 및 부착 구조물 등의 탈락 위험여부를 조사하여야 한다.

자. 최근 지반침하 등 안전 관련사항에 대하여 대상시설물(일산올림픽스포츠센터 등)에 영향성을 조사하여야 한다.

차. 건축물의 내진설계 유무 및 내진성능 관련 내용에 대하여 조사하여야 한다.

자. 세부조사항목

구분		조사항목	내 용
부재상태 및 내구성	R.C S.R.C 조적조	콘크리트강도 및 규격	콘크리트 압축강도 및 부재의 규격
		균열	균열폭 및 면적률
		콘크리트 탄산화	탄산화 진행깊이
		표면 노후화	박리, 박락 및 층분리, 누수, 백태, 철근노출
	ST’L	강재의 규격	강재강도 및 부재규격
		용접 접합상태	용접부 결함
		볼트 접합상태	볼트 누락, 풀림, 이완
		강재의 부식도	방청과 강재부식
		내화피복	내화피복 두께 및 손상
변위ㆍ기울기		기울기	건축물기울기
		부동침하	부동침하에 의한 구조 및 부재의 기울기

3. 상태평가

가. 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 결함, 손상, 열화 등 상태변화를 근거로 하여 「시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침」의 상태평가 기준에 따라 실시한다.

나. 기본시설물에 대하여 점검하고, 외관조사망도를 작성하여 상세히 상태평가를 실시하며, 그 결과를 참조하여 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가를 결정한다.

다. 상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위해 정밀안전진단을 실시한 사람은 외관조사 결과를 서식에 결함의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다.

4. 종합평가 및 안전등급 지정

가. 상태평가 및 안전성평가를 실시한 결과를 종합적으로 세부지침의 종합평가 기준에 따라 시설물의 종합평가 결과를 결정한다.

나. 안전점검을 실시한 책임기술자는 당해 시설물에 대한 종합적으로 평가한 결과로부터 안전등급을 지정한다. 다만, 안전점검 실시결과 기존의 안전등급보다 상향하여 조정할 경우에는 해당 시설물에 대한 보수 보강 조치 등 그 사유가 분명하여야한다

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수.보강이 필요하며, 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉 각 사용금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

5. 보수·보강방법 제시

가. 상태평가 및 안전성평가 결과 등을 상세히 검토하고, 발생된 결함의 종류 및 정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 필요한 보수·보강 방법 및 수준을 정하여야한다.

나. 보수·보강의 수준은 위험 경제성 등을 고려하여 아래의 경우 중에서 결정한다.     1) 실용상 지장이 없는 성능까지 회복

2) 초기수준이상으로 개선

다. 공법의 선정

1) 구조물 결함에 따른 보수·보강은 보수재료와 공법 선정시 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다.

2) 시설물관련 제반자료, 점검, 진단 시 수행한 각종 상태평가 및 안전성 평가 결과를 기초로 하여 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 결함 부위 또는 부재에 가장 적합한 보수·보강공법을 선정하여야 한다.

3) 시설물별 보수·보강 개략공사비를 산정하여 제시한다.

라. 보수·보강 우선순위의 결정

1) 보수보다 보강을, 보조부재보다 주부재를 우선순위로 결정한다.

2) 시설물 전체에서의 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도, 발생한 결함의 심각성 등을 종합 검토하여 결정한다.

※ 기타 명기 되지 않은 내용은 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토교통부)에 따른다.

6. 정밀안전점검 적정성 검증 지원 업무

가. 용역기간 중 정밀안전점검 용역 수행에 관하여 자문위원회를 통한 검증을 시행(발주자 주최) 할 예정이며, 계약상대자는 검증에 필요한 과업수행계획서, 각종 시험 결과, 점검보고서 등을 제공 및 자문위원회 시행 시 참석하여 과업진행 및 결과에 대해 설명하여야 한다.

나. 계약상대자는 자문위원의 의견 및 요구사항을 충분한 협의 후 최대한 반영하여야 하며 정밀안전점검 보고서를 충실히 작성하고 반영내용에 대해서는 별도 보고를 실시하여야 한다.

2.2 내진성능평가

1. 문헌분석 및 기초자료 검토

가. 문헌분석

관련 법령 및 기준 등 수집 및 분석

나. 도면 등 기초자료 분석

1) 발주자 제공 자료 분석

- 준공도면, 구조계산서(기존)

- (해당 시) 시공보수도면

- (해당 시) 정밀안전진단, 정기안전점검, 정밀안전점검 등 용역보고서

- (해당 시) 기타 유지관리 관련자료

2) 계약상대자의 분석 및 검토

계약상대자는 전문적 지식을 이용하여 제공된 자료 및 서류에 대하여 성실하게 조사․연구를 하여야 하며, 업무의 수행에 따라 추가로 요구되는 자료는 발주자에 요청하여 수령하거나, 현장조사를 통하여 취득하는 등, 필요한 조치를 취해야 한다.

2. 현장조사

가. 외관조사, 현장재료시험 등을 시행하며‘기존 시설물(건축물)의 내진성능평가 및 향상요령(국토안전관리원)’현장조사 항목을 상세히 조사하여야 한다.

나. 자료조사를 통한 설계도서에 나타난 구조물 관련 직접정보뿐만 아니라 현장조사를 통하여 구조물의 보수․보강 이력 및 상태, 현 구조물의 여건, 구조물 주위의 환경적 요인 등을 함께 조사하여 정리한다.

1) 지형, 지질, 하천 등의 자연 상황, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사부지 내 작업장 등의 확보가능 여부를 판단하여야 한다.

2) 본 내진보강사업에 따라 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원 문제 등을 조사 검토한다.

3. 지반조사

가. 국토지반정보 포털시스템 및 기타 지질조사 자료를 사전 조회하여 기존의 지반조사 결과를 파악하고, 해당 시 기존자료를 인용하고 지반조사 비용은 감액 정산한다.

나. ｢구조물기초 설계기준｣ 및 ｢기존 시설물(기초 및 지반) 내진성능 평가요령｣ 등을 참고하고 토질 및 기초 전문가의 조언에 따라 지반조사 방법을 협의하여 합리적인 지반조사 계획을 수립하여 실시하고 보고서를 작성한다.

다. 본 과업을 수행함에 있어 지형도, 지질도, 항공사진 등과 기시행한 조사기록을 수집하고 시추공의 위치 등을 포함한 조사계획을 수립하고 본 조사의 성과 분석 시 참고하여 최상의 결과가 도출되도록 한다.

라. 지질조사 추정심도는 30M로 하며, 시추공경은 NX로 굴진하는 것을 원칙으로 한다.

마. 지반조사 전 「지하수법」에 의한 굴착신고 등 지반조사 관련 행정절차를 이행하여야 한다.

바. 지반조사 결과를 바탕으로 합리적으로 지반분류를 도출해야 한다. 발주자는 이 내용을 검토한 후, 필요시 보완을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 대하여 성실히 응하여야 한다.

* 지반조사 결과는 국토부예규 제284호(2019.12.2.) ‘지반조사결과 전산화 및 활용에 관한 지침’에 따라 지반정보가 차질없이 생산되도록 위탁기관에 제출하여야 함

(http://www.geoinfo.or.kr 가이드라인 적용)

4. 내진성능평가

가. 내진성능평가는 현행 법규·법령 및 관련된 최신기준에 부합하도록 시행하며, 세부사항은‘기존 시설물 내진성능 평가요령(2021/국토교통부)’기준 및 절차와 방법을 따른다.

나. 내진성능평가는 예비평가와 상세평가 순으로 시행하되, 예비평가 시행 결과에 대해 내진성능평가 검증 수행 책임자 및 발주자와 협의 후 필요에 따라 상세평가를 시행한다.

다. 각 성능평가 단계에서 내진성능을 만족하여 협의 후 다음 평가를 생략하는 경우, 미 집행된 과업에 대해서는 설계변경 또는 정산한다.

(내진성능평가 인원수 기준 : 예비평가 40%/ 1단계 상세평가 30%/ 2단계 상세평가 30%)

라. 작성 또는 보유 도면, 구조계산서 등 설계도서와 현장조사내용 등을 통해 수집된 자료를 활용하여 성능수준을 판정한다.

마. 설계변경 또는 구조변경 사항을 고려하여 시행하여야 하며, 보강방법에 따라 일관된 내진해석방법을 적용하여야 한다.

5. 내진보강대책 제시

가. 내진성능평가 시행 결과 목표성능 미달 시 다음 조건을 고려하여 최적의 내진성능 향상방안(보강공법)을 2개안 이상을 제시하여야 한다.

1) 보강대상 시설물의 용도에 따른 공법의 적정성 및 보강효과 고려

2) 보강부위의 안전성 및 공법의 경제성 고려

3) 공법 선정 시 유사공법 비교 검토로 최적의 보강방안 채택하며, 일반공법을 우선적으로 고려하되 특수공법이 사용되어야 하는 경우, 이에 대한 필요성과 타당성 분석내용을 제시하여야 한다.

4) 보강재료 및 보강공법에 따른 현장시공 시 제약조건 고려

5) 공법의 구조적 안정성, 경제성, 현장 적용성 고려 등

나. 건축구조기술사를 포함한 3인 이상의 자문회의를 통하여 건축물의 적합한 보강공법을 선정하여야 한다.

다. 채택된 공법에 대한 보강 도면 및 개략 보강설계 용역비 산출서 및 내진보강 공사비 산출서(건축마감 공사비 포함)를 작성하여 제출한다.

라. 내진성능 평가 결과 현행 목표성능을 만족하는 경우, ‘내진보강대책 제시’ 과업을 생략하고, 미 집행된 과업에 대해서는 계약금액 변경절차 또는 감액정산 하여야 한다. 이때 정산대상은 ‘내진보강대책 제시’를 위한 투입인원(내진성능평가 인원의 20%)이다.

6. 내진성능평가 검증용역 지원 업무

가. 발주자는 기존 공공건축물(건축물) 내진보강 업무처리 가이드라인(행정안전부)에 따라 내진성능평가 검증용역을 발주 및 시행할 것이며, 계약상대자는 검증용역에 필요한 일체의 서류를 제출하여야 한다.

- 착수계, 기초자료, 현장조사 및 지반검토 자료, 내진성능평가, 내진보강대책(해당시) 등

나. 검증위원의 의견 및 요구사항을 적극 반영하여 내진성능평가 보고서를 충실히 작성 및 수정하여야 한다.

7. 지진안전 시설물 인증

가. 과업기간 내 또는 향후 발주자가 ‘국토안전관리원’의 ‘지진안전 시설물 인증’을 추진할 경우, 계약상대자는 기본 및 세부자료를 작성 및 제출하는데 협조하여야 한다.

나. 상기 인증 관련, ‘국토안전관리원’에서 현장 점검 시 참석하여 내진성능평가 방법 설명, 구조기술사 의견 등을 설명한다.

다. 보완자료 요구 시, 빠른 시일 내에 자료작성 등 협조하여 ‘지진안전 시설물 인증’ 획득 일정에 차질이 없도록 하여야한다.

【 별첨】보안각서

보 안 각 서

1. 계  약  명  :

2. 계약일자 :

3. 착수일자 :

4. 완료예정일  :

5. 계 약 금 액  : 금 원정(금 원정)

본인은 상기의 계약을 이행함에 있어 사업에 관한 내용을 보호하기 위하여 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 계약 과업수행의 모든 사항이 서울올림픽기념국민체육진흥공단의 중요 시설임을 인식하고 과업수행 중 취득한 모든 정보가 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 계약을 이행함에 있어 과업수행 과정에서 취득한 정보 또는 기밀사항을 기획재정부 계약예규의 ‘기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무’에 의거 과업수행 기간의 전후를 막론하고 일체 외부 또는 관계되지 않은 내부직원 등에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 과업수행과 관련하여 취득한 사항을 누설하거나, 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 손해배상 책임을 지고 관계법규에 의거 법적 책임을 진다.

4. 본인은 대표계약자로써 공동도급업체 및 하도급업체에 대해서도 보안확약서를 징구하여야 하며, 공동도급업체 및 하도급업체가 본 각서에 대한 사항을 위반하였을 경우 동일한 책임을 진다.

5. 본인은 본 과업수행 종료 이후라도 과업수행 과정에서 취득한 정보 등에 관하여 발주기관이 의견 제출 등을 요청할 경우에는 이에 적극 협력한다.

6. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 도서 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기획재정부 계약예규에 따라 처리함에 동의한다.

7. 본인은 본 사업 추진의 사실 및 성과가 귀 기관에 의하여 적법하게 공개된 경우라고 하여도 공개된 범위 이외 또는 미공개 부분에 대해서는 제2항을 준수한다.

20  년   월   일

	계 약 자 : 주 소 : 대 표 자 : 0 0 0 (인)

서울올림픽기념국민체육진흥공단 이사장 귀하