『 국립부여박물관 백제국보관 건립공사 건설폐기물처리 용역』

과 업 지 시 서

2023. 03.

	국립부여박물관

1. 과업명 : 국립부여박물관 백제국보관 건립공사 건설폐기물처리 용역

2. 목  적 :

- 본 과업지시서는 건설폐기물 처리작업에 관련하여 폐기물관리법에 적용되어 처리 되어야 하고 사전에 불법으로 처리되는 것을 방지하는데 목적이 있다.

3. 용역대상

가. 공사개요

1) 위   치 : 충남 부여군 부여읍 금성로5

2) 공사규모(예정물량) 및 개요

○ 건설폐기물 처리 및 운반 : 828.2432ton

- 폐콘크리트             : 46.56ton  + 135

- 폐아스팔트콘크리트     : 641ton

- 건설폐재류             : 1.22ton

- 건설폐기물(폐보온재)   : 0.242ton

- 혼합건설폐기물(불연성)  : 3.99ton + 0.231ton + 0.0002ton

※ 단, 폐기물 증감 물량이 있을시 정산처리 한다.

나. 폐기물처리범위

1) 국립부여박물관 백제국보관 건립공사 현장에서 발생하는 건설폐기물 처리

2) 기타 “갑”이 요구하는 폐기물

4. 과업기간 : 계약일로부터 405일로 한다.

단, 현장여건에 따라 계약기간을 단축 또는 연장할 수 있다.

5. 폐기물 처리지침

가. 건설폐기물처리 용역을 시행함에 있어 국립부여박물관을 “갑”이라 하고, 건설폐기물 처리업체를 “을”이라 한다.

나. “을”은 용역의 착수 전에 공정 및 현장조건 등을 종합적으로 검토하여 공정표, 세부용역계획서, 기술자의 인적사항 및 운전장비 등을 첨부하여 착공계를 제출 하여야 하며, 작업상 불합리한 점이나 타 시공 분야와 합리적으로 부합되는지 검토하여 이상 유무를 “갑”에게 보고하고 이를 협의하여야 한다.

다. 본 작업기간 중 사업장에서 배출하는 폐기물을 수집하여 운반처리 하는데 있어 폐기물관리법 등 기타 관련법규의 제반사항을 준수하여야 하며, 이를 위반하여 처리하였을 때는 “을”은 어떠한 처분도 감수하여야 하며, 이를 사유로 배출처에 어떠한 민․형사상의 책임을 물을 수 없다.

라. “을”은 현장에서 건설폐기물 용량 만적시 종류별, 성상별로 분리배출 하여야 한다.

마. 폐기물은 반드시 토사가 혼입되지 않도록 처리하여야 하며, 운반차량 적재후 폐기물 간이 인계서 작성시 감독관의 확인을 받아야 한다.

바. 폐기물처리는 반드시 지정된 장소로 처리 및 반입하여야 하며, 수집·운반된 폐기물에 대하여 무단매립 내지는 다른 장소에 반출됨이 없이 계약된 폐기물처리장에서 폐기물관리법에 근거하여 적법하게 처리하여야 한다.

사. 본 작업으로 인하여 발생되는 시설물 파·오손이 있을 경우 “을”은 이의 없이 원상복구 하여야 한다.

아. 폐기물 수집․운반중 흩날리거나 흘러내리지 아니하도록 수집․운반 차량에 덮개를 설치하거나 이와 유사한 조치를 취하여 수집․운반하여야 한다.

자. 작업현장의 관리는 항상 깨끗이 정리하고 청소하여 화재 등 사고방지에 최선을 다하여야 한다.

6. 설계변경

가. 발주처의 사정 및 현장여건 변동으로 인한 물량 증감이 있을 경우에는 용역비를 가․감하여 정산처리 할 수 있다.

나. 수집․운반 및 중간처리 완료시 폐기물 간이인계서와 계량전표에 의한 물량정산을 시행하여야 한다.

다. “을”은 폐기물 처리과정에서 설계변경이 필요할 경우 그 사유와 의견을 첨부하여 “갑”에게 서면 보고하고 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

7. 용역기간의 연장

- 건축공사 기간 연장 등 발주처 사유가 발생할 경우 그 기간만큼 용역기간을 연장할 수 있다.(단, “을”의 사정에 의해 반출기간이 연장될시 그 기간만큼의 지체상환금을 납부한다)

8. 용역의 준공 및 사업비 정산

가. 용역비는 ton당 단가금액(계약단가)에 따라 발생되는 물량에 따라 지급한다.

나. “을”은 올바로 시스템에 폐기물 운반, 처리에 관한 내역을 입력하며, 준공 신청시 용역관련 사진, 인계서, 처리확인서, 계량증명서 등의 준공신고서 및 제반 서류를 “갑”에게 제출한다.

9. 기타

가. 현장관리자는 감독관의 감독 또는 지시에 따라서 작업현장의 모든 사항을 처리 하여야 한다.

나. “을”은 용역 완료후에라도 정부 감사기관으로부터 보완설명 등의 요구가 있을 경우 참석하여 보완설명 및 관련 자료를 제출하여야 한다.

다. 긴급을 요하는 작업 발생시에는 즉시 인력과 장비를 동원할 수 있어야 한다.

라. 본 작업중 작업 성질상 필요하고 쌍방이 인정되는 사항은 감독관과 협의하여 처리하여야 하며 설계도서에 누락, 오기 등 사항이 발생할 경우 감독관과 협의해야 하며, 문구 해석 등 분쟁의 조정에 대하여는 감독관의 의견을 따라야 한다.

마. “을”은 관련규정에 의거하여 안전교육을 실시해야 하며, 감독관 지시가 있을 경우, 안전교육을 실시해야 한다.

바. 계근 물량을 속이거나 기타 부정한 방법으로 계근량을 산정하였을 경우 계약자는 민·형사상 모든 책임을 감수하여야 한다.

사. “갑”에서 다음과 같은 조건 발생시 1차 시정조치를 통보한 후 시정이 이루어지지 않을 경우에는 계약을 해지할 수 있다.

1) 용역 수행이 불가능하다고 인정될 때

2) “갑”의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

3) 기타 계약조건을 위반할 때