과업지시서

제1장 용역 개요

1. 용 역 명 : 예술의전당 무대기계 유지보수 및 점검용역

2. 용역위치 : 예술의전당 오페라하우스 상, 하부 무대기계 시설물

3. 용역기간 : 2024년 5월 1일 - 2025년 4월 30일

4. 용역개요 : 오페라 하우스 상, 하부 기계의 전반에 대하여 항상 정상적이고 안정적인

상태 유지

제2장 일반시방서

1. 본 용역은 시방서에 준하여 실시하며,

2. 점검 중 수급자의 고의 또는 과실 등, 어떠한 사유로 인하여 전당의 집기, 비품, 기타      시설물을 파손 또는 훼손하였을 때에는 즉시 수급자의 부담으로 원상복구 또는 변상

하여야 한다.

3. 점검 중 유지관리 대상에 해당하는 시설물의 작동불량 등으로 인하여 발생한 인명재해      및 사고의 일체에 대하여 법적 및 보상책임은 전적으로 수급자에게 있다.

4. 수급자는 작업의 전반에 대하여 전당 담당자의 지시에 따르며, 화재 예방 및 기타 안전      사고 예방에 최선을 다하고, 항상 작업현장 및 주변 환경을 깨끗이 하여야 한다.

5. 무대기계 유지관리, 정기점검의 시기 및 투입인력

가. 정기점검: 오페라, 토월, 자유소극장을 년 2회 실시하며, 기간은 전당의 상반기(3월)

하반기(9월) 점검기간에 준한다.(단, 점검기간은 대관상황에 따라 변경될

수 도 있음.)

나. 수시점검

1) 오페라, 토월, 자유소극장 상대로 년 4회를 실시하는 것을 원칙으로 하되, 예술의전당        의 사정에 따라 극장 점검횟수 및 일정을 조절할 수 있다.

2) 수시점검의 시기는 극장 사정을 감안하여 전당에서 최소 15일에서 1개월 전에 통보한다.

다. 비상점검: 긴급을 요하는 점검으로, 전당에서 요구 시에 2시간 이내에 현장에 도착         하여 보수를 행하되, 연 2회 무상으로 실시하고 초과되는 점검횟수는 수시점검

범위에 포함을 한다.

라. 보수 및 특별점검: 다음과 같은 사유가 발생 시에는 무대기계 시설물의 정상 가동을        위하여 최선을 다한다.

1) 수해, 지진, 낙뢰 등 천재지변에 의한 시설물의 장애 발생 시

2) 전당의 사용상 부주의나 과실로 인하여 보수 혹은 점검을 요할 시

*2024년 5월 ~ 2025년 4월까지 인력투입계획

점검인원	2024년								2025년				총계
	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월
	6명	-	6명	-	72명	-	6명	-	6명	-	36명	-	132명

6. 점검용역 인원의 자격요건 : 고급기술자 1명 외 초급숙련기술자 이상인자

가. 정기점검시 고급기술자를 1명 이상 반드시 포함한다.

나. 고급기술자 자격기준

- 자격기준 : 해당분야 기사자격 7년 이상, 산업기사 10년 이상.

7. 작업시간 : 1일 8시간을 준하고 작업자 임의로 일과를 종료하지 않도록 한다.

8. 작업범위

가. 육안검사

나. 기능검사

다. 안전검사

라. 시설물 조정 작업

마. 점검사항 기록

바. 시설물 유지 및 보수에 대한 서비스

9. 점검결과서 제출 : 일일 작업현황 파악 및 향후 유지 보수를 위해 최종적인 정기점검 결과서를 상세히 기록하여 최종작업 종료 후 15일 이내에 제출한다.

10. 기술력 및 정보 제공 : 기술진은 시설물 유지보수를 기술력 및 향후 시스템 개보수를  위해 장비의 수명, 개보수 범위, 예상 소요예산 등 서비스를 제공한다.

11. 점검을 실시하되 우선적으로 현재까지 나타난 문제점 가운데 운용에 심각한 점부터 해결토록 한다.

12. 점검과정에서 돌출되는 문제점에 대하여는 그때마다 전당에 전달하여 문제점 해결을  신속하게 처리할 수 있도록 한다.

13. 작업여건 : 전당은 점검, 유지보수, 수선작업을 위하여 다음과 같은 작업여건을 충족  시켜 준다.

가. 상, 하부기계에 설치되어 있는 장치물은 가능한 범위에서 철거하여 주고, 모든 시설물은 점검 및 유지보수를 위해 전당의 담당자 입회하에 자유롭게 사용할 수 있게 한다.

나. 작업중단이나, 작업의 방해요소 등의 배제

다. 작업등이나 전원사용은 무료로 공급한다.

라. 기술진이 머무를 수 있는 공간과 공구 및 장비를 보관할 수 있는 창고를 무료로 제공하고, 도면도 자유롭게 이용할 수 있도록 한다.

14. 교체 또는 윤활에 필요한 간단한 부품이나 윤활유는 용역업체에서 무상 공급하되, 유  무상 공급의 기준은 다음에 준하여 적용한다.

가. 단위 어셈블리에 소요되는 부품의 단가가 10만원이상 되는 것은 전당에서 지급 또는 부담한다.(부품단가의 기준은 가격정보를 기준하되, 가격정보에 없는 부품은 시장조사 가격을 적용)

나. 부품의 품질은 최상급을 적용하되(외산포함), 이에 대한 판단은 전당의 담당자가 한다.

15. 유지보수 및 점검용역과 안전진단용역은 동일 업체가 할 수 없다.

16. 점검기간 중(비상점검 포함) 용역차량에 대한 주차비용은 업체가 부담한다.

제3장 특기시방

유지보수, 정기점검용역 범위 및 점검사항

* 점검용역 범위

1. 오페라극장

가. 하부기계

1) 오케스트라 엘리베이터(2조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 커풀링, 기어박스, 스크류잭, 베어링 등)

2) 주무대 리프트(3조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 랙피니언, 베어링 등)

3) 막 보관용 승강기(1조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 커플링,랙 피니언, 베어링 등)

4) 측무대 웨곤(6조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 커플링,베어링 등)

5) 측무대 보상리프트(6조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 커플링, 베어링 캠 & 롤러시스템 등)

6) 후무대 웨곤(턴 테이블, 링)(각 1조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 커플링,베어링, 케이블 릴 등)

7) 후무대 보상리프트(1조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 커플링,  베어링 캠 & 롤러시스템 등)

8) 주무대 보상리프트(6조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 커플링,  베어링 캠 & 롤러시스템 등)

9) 보상리프트, 주/후무대 사이(2조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 커플링,  베어링 캠 & 롤러시스템 등)

10) 경사무대(12조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 커풀링, 기어박스,

스크류잭, 베어링 등)

나. 상부기계

1) 머리막 장치(1조)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 기어박스, 드럼) 와이어로프, 풀리

2) 프로시니움 타워(2조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 랙피니언, 베어링 등)

3) 프로시니움 브릿지(1조)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 기어박스, 드럼) 카운트 웨이트(와이어 로프, 풀리)

4) 라이팅 컬럼(12조)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 기어박스, 드럼) 와이어로프, 풀리

5) 탑라이트 브릿지(3조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 커플링, 기어박스, 드럼) 카운트 웨이트(와이어로프, 풀리) 브릿지

6) 하우스 커튼(1조)

철 구조물, 가이드, 서스펜션, 트랙시스템, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 기어  박스, 클러치, 커플링, 드럼)

7) 크레인 시스템(10조)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 기어박스, 드럼) 쇠사슬, 풀리

8) 조물용 플라이(88조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 커플링, 기어박스, 드럼), 와이어로프, 풀리, 파이프

9) 싱글 포인트 호이스트(8조)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 기어박스, 드럼) 와이어로프, 풀리

10) 트랙 포인트 호이스트(30조)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 커플링, 기어박스, 드럼) 와이어로프

11) 이렉팅 포인트 호이스트(6조)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 벨트, 기어박스, 드럼) 와이어로프, 풀리, 파이프

12) 사운드 도어(3조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 벨트, 기어박스, 드럼), 카운트 웨이트(와이어로프, 풀리)

13) 방화막(1조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 커플링, 기어박스, 드럼), 카운트 웨이트(와이어로프, 풀리)

14) 배연장치(1조)

철구조물, 가이드(로라, 포스트 및 레일) 드럼 유니트(드럼, 샤프트, 와이어로프,  풀리) 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 커플링, 기어박스, 드럼) 카운트 웨이트(와이어로프, 풀리)

2. 토월극장

가. 하부기계

1) 오케스트라 엘리베이터

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 커풀링, 기어박스, 스크류잭, 베어링 등)

2) 주무대 리프트(4조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 랙피니언, 베어링 등)

3) 막 보관용 승강기(1조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 커플링,랙 피니언, 베어링 등)

4) 측무대 웨곤(2조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 커플링,베어링 등)

5) 측무대 보상리프트(2조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 커플링, 베어링 캠 & 롤러시스템 등)

6) 후무대 웨곤(턴 테이블)(각 1조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 커플링,베어링, 케이블 릴 등)

7) 후무대 보상리프트(1조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 커플링,  베어링 캠 & 롤러시스템 등)

8) 주무대 보상리프트(2조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 커플링,  베어링 캠 & 롤러시스템 등)

9) 보상리프트, 주/후무대 사이

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 커플링,  베어링 캠 & 롤러시스템 등)

10) 전동 난간(12조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 커풀링, 기어박스,

볼 스크류잭, 베어링 등)

나. 상부기계

1) 프로시니움 타워(2조)

철 구조물, 가이드(기어박스, 와이어로프, 롤러 등)

2) 프로시니움 브릿지(1조)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 기어박스, 드럼) 카운트 웨이트(와이어 로프, 풀리)

3) 라이팅 컬럼(8조)

철 구조물, 가이드(기어박스, 와이어로프, 롤러 등)

4) 하우스 커튼(1조)

철 구조물, 가이드, 서스펜션, 트랙시스템, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 기어  박스, 클러치, 커플링, 드럼)

5) 크레인 시스템(4조)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 기어박스, 드럼) 쇠사슬, 풀리

6) 조물용 플라이(55조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 커플링, 기어박스, 드럼), 와이어로프, 풀리, 파이프

7) 싱글 포인트 호이스트(10조)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 기어박스, 드럼) 와이어로프, 풀리

8) 리어 이렉팅 호이스트(10조)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 벨트, 기어박스, 드럼) 와이어로프, 풀리, 파이프

9) 사운드 도어(2조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 벨트, 기어박스, 드럼), 카운트 웨이트(와이어로프, 풀리)

10) 방화막(1조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 커플링, 기어박스, 드럼), 카운트 웨이트(와이어로프, 풀리)

11) 배연장치(1조)

철구조물, 가이드(로라, 포스트 및 레일) 드럼 유니트(드럼, 샤프트, 와이어로프,  풀리) 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 커플링, 기어박스, 드럼) 카운트 웨이트(와이어로프, 풀리)

3. 자유소극장

가. 하부기계

1) 리프트(10조)

철구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 샤프트, 기어박스, 랙 피니언, 베어링 등)

나. 상부기계

1) 브릿지(2조)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 기어박스, 드럼) 와이어로프, 풀리

2) 포인트 호이스트(24포인트)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 커플링, 기어박스, 드럼) 와이어로프

3) 사운드 도어(1조)

철 구조물, 가이드, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 벨트, 기어박스, 드럼) 카운트 웨이트(와아어로프, 풀리)

※ 주요점검 사항

1. 철 구조물 : 철 구조물의 상태, 용접부위 균열, 연결부위의 연결 및 변형여부

2. 가이드 및 슈 : 고정 및 마모상태, 변형여부, 윤활상태

3. 모터 : 운전상태, 베어링의 상태, 변형여부, 윤활상태

4. 브레이크 : 고정 및 작동상태, 간극

5. 커플링 : 고정 및 파손여부

6. 기어박스 : 고정상태, 오일레벨, 소음 및 누유여부

7. 베어링 : 파손 및 마모상태

8. 샤프트 : 작동상태, 플랜지 및 조인트 연결 상태. 회전 및 소음 진동여부

9. 스크류 잭 : 스핀들의 상태, 오일레벨, 스핀들 헤드 상태

10. 드럼 : 작동 및 고정상태, 홈의 마모상태

11. 클러치 : 작동상태

12. 와이어로프 및 수동로프 : 고정 및 마모상태, 처짐상태, 꼬임 또는 파손여부

13. 활차 : 고정 및 마모상태, 작동상태, 소음 및 진동여부

14. 배튼 파이프 : 고정상태, 변형 및 손상여부

15. 랙 피니언 : 마모 및 윤활상태,

16. 벨트 : 운동중 소음 및 진동여부, 장력, 마모상태

17. 카운트 웨이트 : 적재 및 취부상태, 변형여부

18. 캠 : 직진도 와 변형 및 손상여부

19. 롤러 : 고정 및 마모상태, 소음 및 진동여부