「평화의 광장 판석교체 설계용역」

과 업 설 명 서

2024.  7.

목    차

Ⅰ.일반사항 .......................................................................................... 1

1. 과업의 명칭 ................................................................................. 1

2. 과업의 목적 ................................................................................. 1

3. 과업의 범위 ................................................................................. 1

4. 과업의 내용 ................................................................................. 2

5. 주요업무의 사전승인 .................................................................. 4

6. 과업수행 및 공정보고 ................................................................ 4      7. 용역감독 등 ................................................................................. 6

8. 계약대상자의 책임 ...................................................................... 6

9. 관계기관 협의 및 인⋅허가 ....................................................... 8

10. 자재선정 등 ............................................................................... 8

11. 저작권 및 보안, 비밀유지 ....................................................... 8

12. 국민체육진흥공단 재정 후원 ................................................. 10

13. 용역변경 ................................................................................... 10

14. 용역수행자의 교체 .................................................................. 10

15. 과업의 지연 ............................................................................. 11

16. 용어의 해석 ............................................................................. 11

17. 적용기준 및 설계기준 적용 .................................................. 12

Ⅱ. 지형현황측량 .............................................................................. 13

1. 일반지침 ..................................................................................... 13

2. 세부지침 .................................................................................... 14

Ⅲ. 토질조사 ....................................................................................... 15

1. 일반지침 ..................................................................................... 15

2. 세부지침 .................................................................................... 15

Ⅳ. 실시설계 ...................................................................................... 23

1. 적용기준 ..................................................................................... 23

2. 설계조건 ..................................................................................... 23

3. 동선설계 ..................................................................................... 23

4. 식재지반설계 ............................................................................. 24

5. 구조물설계 ................................................................................. 24

6. 시설물설계 ................................................................................. 24

7. 포장설계 ..................................................................................... 25

8. 배수설계 ..................................................................................... 25

9. 폐기물 처리 .............................................................................. 26

Ⅴ. 성과품 작성 ................................................................................. 27

1. 일반사항 ..................................................................................... 27

2. 성과품의 구분 ........................................................................... 28

3. 성과품의 내용 ........................................................................... 28

4. 성과품 작성의 특기사항 ........................................................... 31

5. 성과품 납품수량 및 CD타이틀 작성기준 ............................... 34

6. 납품 및 인쇄 ............................................................................. 35

Ⅵ. 시설 보존사항(제약조건) ......................................................... 36

1. 시설 보존사항 ........................................................................... 36

2. 시설 보존사항 위치도 .............................................................. 37

Ⅰ. 일반사항

1. 과업의 명칭

가. 평화의 광장 판석교체 설계용역

2. 과업의 목적

가. 1986년 올림픽공원 조성 이후 노후화된 평화의 광장 바닥포장 및

수변무대의 심각한 균열, 침하 등으로 인한 안전사고를 예방하고

잦은 긴급 개보수로 방문객에게 초래되는 불편을 개선하고자 함

3. 과업의 범위

가. 위치: 서울특별시 송파구 방이동 88-1 및 88-2(올림픽공원 내 평화의 광장 및 수변무대)

나. 공사비: 11,799백만원 (일백일십칠억구천구백만원, 부가세 포함)
※ 사업진행 상황에 따른 일부 변경 가능

다. 용역예산: 520백만원 (금오억이천만원정, 부가세 포함)

라. 용역기간: 계약일로부터 140일

마. 규모: 약 39,200㎡
※ 평화의 광장 약 25,000㎡ / 수변무대 약 14,200㎡

바. 용역내용 : 평화의 광장 판석교체 실시설계 용역 전반에 관한 사항

1) 지형현황측량(4급 기준점, 1급 수준)

2) 토질조사(NX 2공)

3) 실시설계

4) 각종 인·허가(관련법규 및 관련제한사항 검토, 문화재 현상변경 등 관련 인허가) 절차 수행

5) 설계VE 실시

5) 기타사항

- 조성 배경 및 목적, 조성 방향 및 콘셉트, 추진 절차, 조성 비용

- 용역보고회 등 개최

- 실시설계 도서 완료 후 준공도면 작성 및 결과품(도면, 내역 시방서 등) 일체 제출

- 올림픽레거시 가치를 보존하면서 올림픽의 의미가 담긴 문화⋅예술공간 조성 및 연출

- 평화의 연못 개보수 관련 설계 도서 작성(펌프, 여과기 등 설비시설 교체)

- 대상지 내 보존 시설물(존치) 활용방안 및 유지ㆍ관리관리 방안 검토

- 국내ㆍ외 사례 3가지 이상 조사 및 검토 후 설계에 반영

4. 과업의 내용

가. 과업 종류 : 평화의 광장 판석교체 설계용역

나. 과업의 기본방향

□ (유산계승) 올림픽레거시 가치를 보존하고 올림픽의 역사성이 반영될 수 있도록 계획

□ (시민참여) 기본구상 수립단계에서 대국민 아이디어공모를 통해 평화의 광장
리뉴얼 공감대 형성 및 올림픽공원 홍보

□ (특색도출) 사례조사 및 답사를 통해 평화의 광장만의 특색을 담은 모습으로 탈바꿈

□ (시설개선) 노후화로 인한 안전사고 및 이용객 민원의 근본적 원인제거를 위한 공공시설물의 안전성 확보

□ (전문성·기술성·긴급성) 올림픽공원의 대표 공간인 광장의 장소성을 개선할
수 있는 전문성ㆍ기술성을 갖춘 설계성과 조속히 확보

1) 평화의 광장의 상징성, 기념성 등을 고려하고 컨셉 정립 및 기본 구상 제시

2) 이용자로 하여금 광장 이용에 다양성과 흥미를 유도할 수 있는 창의적인 문화·예술 공간 및 프로그램 조성 방안을 제시

4) 광장 주변 환경 및 시설 규모, 동선, 수용인원을 고려하여 계획

5) 야간경관을 포함한 다양한 경관연출과 조명효과가 가능하도록 계획하여야 함

6) 사계절 이용 가능한 광장 시설계획

7) 인근 지역과 소통 ‧ 연계하고 리모델링 후 효율적으로 운영 ‧ 관리 할 수 있는 설계

8) 행사 및 전시, 휴식 등 복합기능을 수행할 수 있는 커뮤니티 공간 조성

9) 광장으로의 접근 편의 및 보행 편의성 확대하여 노약자 및 장애인들도 이용하기 편한 공간 및 주변과 어울리는 디자인 제시

다. 실시설계

1) 설계개요 및 관계 법령(도시계획 관계, 하천 관계, 상하수도 관계, 도로 관계,  관계 법규 등) 등 각종 기준 검토

2) 현황 측량 실시(4급 기준점, 1급 수준, 지형 측량 등)

3) 토질조사 실시

4) 설계설명서, 각종 계산서, 설계 VE

5) 공종별 형식의 비교 검토 및 형식별 적용 공법의 비교 검토

6) 주요 자재, 장비 사용성 검토

7) 대안별 시설물의 규모, 경제성 및 현장 적용 타당성 검토

8) 수경시설(평화의 연못) 개보수 설계 및 유지방안 마련

9) 공사비 및 공기 산정

10) 시설물의 기능별 배치검토 및 설계요강 결정 및 설계지침의 작성

11) 수변무대 활성화 계획 및 이용자 동선 계획

12) 「산업안전보건법」 제67조, 동법 시행규칙 제86조, 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」 제7조에 의거 계약상대자는 반드시 각 공종별로 안전설계를 수행하여야 하며, 추후 시공과정에서 발행할 수 있는 유해·위험 요인을 감소시킬 수 있도록 관련 대책·방안 등 구체적인 내용을 작성하여 설계서(특기시방서 등)에 반영하고, ‘설계안전보건대장’ 작성하여 제출

13) 안전과 관련하여 발주처에서 제공하는 국민체육진흥공단 ‘KSPO 건설공사 안전
보건관리 매뉴얼’을 준수하여 설계단계 및 공사단계를 고려해 설계도서(도면, 시방서 등) 작성

14) 폐기물 처리 및 재활용 방안 마련

15) 본 과업설명서에 명기되지 아니한 사항은 발주자와 계약상대자 간 협의하여 수행

라. 과업기간: 계약일로부터 140일간(공휴일 포함)

다음 경우에 한하여 발주기관의 승인을 득하여 과업 수행 기간을 연장할 수 있다.

1) 천재지변 또는 불가항력의 사태로 인하여 용역수행이 불가능한 경우

2) 발주기관의 방침에 의하여 과업 시행이 중단되었을 경우

3) 발주기관의 사업계획변경으로 과업 내용이 변경되었을 경우

4) 과업 수행과 관련한 협의ㆍ협조 부서의 업무처리 지연으로 과업수행에 현저한 차질을 초래한다고 발주기관이 판단한 경우

마. 발주기관 및 연락처

1) 국민체육진흥공단 건설관리팀

2) 주  소 : (05540) 서울특별시 송파구 올림픽로 424 올림픽회관 8층

3) 연락처 : (02) 410-1365 / FAX : (02) 410-1369

5. 주요업무의 사전승인

가. 계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의를 하여 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

2) 관계기관과의 협의사항

3) 기타 합법적인 사항, 쌍방계약에 입각한 사항, 천재지변 등의 사항  발생 시 용역감독자와 계약상대자가 협의조정 결과에 따라 승인받아야 할 사항

6. 과업수행 및 공정보고

가. 과업수행방법

1) 계약상대자는 과업설명서와 관계법령 및 제규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

2) 용역수행 처리절차는 본 과업설명서에 따르고, 과업설명서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 협의하여 처리함으로서 내실 있는 계획 및 설계가 되도록 하여야 한다.

나. 일반지침

1) 적용 요령

가) 용역의 수행은 본 과업설명서에 의하되 세부적인 사항은 계약상대자가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

나) 본 과업설명서에서 제시된 사항은 계약상대자가 임의로 해석할 수 없으며 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 협의하여 정한다.

다) 본 과업설명서에 대한 대안이 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출, 발주기관의 승인이 있을 경우 채택될 수 있다.

라) 발주기관 및 관계 부서와 긴밀한 협조 체제를 유지하고 분야별 전문가의 참여를 유도, 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

마) 설계도면에 특정 제품을 사용토록 명시할 경우에는 발주기관의 승인 후 설계 반영할 수 있다

다. 착수신고서 제출

계약상대자는 계약문서에 정하는 바에 따라 기술용역을 착수하여야 하며 착수 시 계약일로부터 5일 내 착수 시 관계 법령 및 규정에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

1) 기술용역 예정공정표

2) 착수신고서 제출서류

가) 착수신고서 [붙임1 참조]

- 사업책임기술인 선임계(경력증명서 등)

나) 분야별 참여기술인 서류(경령증명서 등)

다) 참여기술인 보안각서 [붙임2 참조]

라) 용역수행에 필요한 서류

마) 기타 계약담당 공무원이 지정한 사항

라. 과업 수행 계획서 제출

계약상대자는 과업 착수 후 10일 이내에 과업수행계획서 작성기준을 참고하여 과업 수행 계획서 3부를 작성하여 제출한다, 이에 포함된 내용은 다음과 같다.

1) 세부공정계획서

2) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

3) 참여기술인 인적사항, 참여과업내용 및 참여예상기간

마. 업무협의 및 공정보고

1) 업무협의

가) 계약상대자는 착수신고서 제출 시 발주기관과 1차 협의를 한다.

나) 과업의 수행과정 전환점이 되는 시점과 예기치 못한 사항이 발생하였을 때에는 발주기관과 협의하여야 한다.

2) 보고 : (3회 이상 / 착수 시, 50%, 90% 수행 시, 별도 필요시)

계약상대자는 용역감독자의 요구가 있거나 다음 각호의 경우에는 관련 자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술인로 하여금 설명토록 하여야 하며 용역감독자의 지시사항(구두 및 서면 지시 포함)에 대하여 성실히 수행하고 조치 결과를 서면으로 제출한다.

가) 착수보고: 착수 시

나) 중간단계: 실시설계 50% 완료 시

다) 최종보고: 설계 완료 시

라) 정기ㆍ수시보고 : 월간ㆍ주간 공정보고[붙임3, 4 참조] 및 발주자 요구 시
- 공정이 지연되면 사유와 적절한 대책을 수립하여 발주자에게 보고한다.

7. 용역감독 등

가. 용역감독

발주기관은 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약 관련 업무 내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

1) 기술인력 동원현황

2) 용역 단계별 과업 추진내용 및 공정현황

3) 기타 확인에 필요한 사항

나. 용역점검

발주기관은 설계품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위하여 계약상대자에 대한 정기 또는 수시점검을 하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 용역감독자와 협의하여 점검사항을 시정하여야 한다.

8. 계약대상자의 책임

가. 계약상대자의 책임 범위

계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업 수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관의 수정․보완요구가 있을 때에는 계약상대자는 부담으로 시정․조치하여야 하며 본 계약당사자 이외의 제3자에 의해 작성된 각종 도서가 용역성과의 첨부 자료로 된 경우도 계약상대자의 책임 한계는 동일하다.

나. 설계의 목표와 추진 절차

1) 계약상대자는 용역의 시행과정에 대한 전문적 기술 능력과 경험을 가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정 계획, 자금 계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야 한다.

2) 계약상대자는 합리적으로 설계를 추진하기 위해 용역 착수 시 계약에 의거 발주기관이 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 하고, 기본적인 프로그램의 요구 조건들을 판단하고 결정하여 설계 요구조건(Design Criteria)을 작성하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

3) 계약상대자는 발주기관의 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

4) 계약상대자는 용역과 관련된 각 전문분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계 용역의 각 단계별 성과품을 작성하며 그에 대해 총체적 책임을 진다.

5) 설계는 관련 법규와 계약조건, 발주기관과 협의된 설계 조건을 만족해야 한다. 만약, 설계용역의 시행과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 계약상대자는 발주 기관에게 보고할 책임이 있고 관계법규 및 계약서 검토, 발주기관 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색해야 한다.

6) 계약상대자는 언제든지 설계용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있어야 하며, 계약조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대해 즉시 발주기관에 이를 알려야 한다.

7) 계약상대자는 계약의 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 현장상황을 준수하여야 하며, 모든 설계도서에 실제 조건을 정확하게 표시 반영하여야 한다.

8) 계약상대자는 계약을 체결할 때와 설계용역을 착수할 때, 설계도서를 완성하여 제출할 때 반드시 현장을 방문하여 계약 및 설계도서와 상이점이 발생되지 않도록 하여야 한다. 현장 상황에 중요한 이변이 발생되었을 때는 발주기관에 보고하여 즉시 필요한 조치를 취하도록 하여야 한다.

9) 계약상대자는 설계 추진과정에서 각 공종간의 긴밀한 협조체제를 구축하여 세부 설계내용에 상위됨이 없도록 만전을 기하여야 한다.

10) 계약의 수행 중 계약 당사자 간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계 법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 분쟁기간 중이라 할지라도 계약상대자는 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

11) 계약상대자는 설계 등 용역계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역목적물의 부실 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 할 경우 이를 배상하여야 한다.

12) 계약상대자는 설계상의 하자(누락 등)로 인하여 설계 및 시공과정에서 인명의 피해, 공사비 또는 공사기간의 증가, 기타 사업진행에 상당한 지장을 초래하였을 경우 계약기간 만료 이후에도 관련법령에 따른 처벌(부실벌점 부과 등)과 이에 대한 모든 책임(설계도서 수정작성 등에 대한 모든 비용 부담)을 진다.

다. 문서의 기록 비치

계약상대자는 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의 사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업 추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출 요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

라. 안전관리의 의무

계약상대자는 관계 법규에 의한 안전 수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

마. 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 또는 모든 피해 사항에 대하여 책임을 져야 한다.

9. 관계기관 협의 및 인⋅허가

계약상대자는 본 과업과 관련하여 관련기관 협의 및 인허가에 필요한 자료를 설계 공정 진행에 따라 필요한 시기에 작성 제출하여야 하며 제출된 자료에 대하여는 계약상대자가 책임진다.

10. 자재선정 등

설계 등 추진과정에서 투명성과 공정성을 확립하고 동일 규격과 예산 범위 내 다양한 제품 중 최상의 제품을 선정(경제성, 시공도, 디자인 등)하기 위해 자재⋅공법선정위원회를 구성하여, 자재선정 심의를 진행하도록 한다.

11. 저작권 및 보안, 비밀유지

가. 보안 관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야 한다.

나. 과업 성과품 발간 시 유의사항

계약상대자는 당해 계약을 통하여 얻은 정보 또는 기밀 사항을 계약이행 전후를 막론하고 외부로 누설할 수 없다.

다. 보안관리의 책임

계약상대자는 관계 법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

라. 계약상대자가 용역 수행 과정에서 사용하는 자료는 초상권, 저작권 등을 규정하는 관련 법령에 위배됨이 없어야 하며, 이로 인해 발생하는 민ㆍ형사 상 책임은 모두 과업상대자에게 있음

마. 계약상대자는 과업수행에 따른 자료와 성과품 등이 공단의 승인을 거치지 않고 타 용도에 임의로 사용되거나 외부에 유출되지 않도록 보안대책을 강구하여야 함

바. 과업수행의 산출물은 공단과 과업상대자가 공동소유하나, 과업상대자가 보안상 실수로 이를 외부에 유출하거나 다른 목적으로 사용하는 경우 공단은 그 피해에 대한 민ㆍ형사상 책임을 제기할 수 있음

사. 용역수행 과정에서 아래 보안 요구사항을 준수하여야 함(양식은 제안공모 지침서 참조)

○ 보안 요구사항

- 개인정보 업무의 범위 및 책임을 명확히 하기 위해 사업수행계획서와 별도로 ‘개인정보 처리위탁 계약서’를 제출하도록 하며 표준 개인정보처리 위탁계약서 양식을 준수하여 작성한다.

- 용역사업 참여인원은 ‘직원용 개인정보 보호서약서’, 계약업체 대표자는 ‘대표용 개인정보 보호 서약서’에 자필서명 후, 발주기관에 제출해야 한다.

- 계약업체는 용역사업 수행 전 참여인원에 대해 개인정보 보호법 준수 및 위반 시 손해배상책임 등에 대한 개인정보 보호 교육을 실시하여야 한다.

- 계약업체는 ‘개인정보 보호 실태점검 보고서’ 양식을 이용해 정기적으로 개인정보 실태점검을 실시하고 결과를 발주기관에게 확인받아야 한다.

- 개인정보의 안전성 확보조치, 손해배상, 개인정보 파기 등 개인정보 보호 관련 세부사항은 개인정보처리 위탁계약서에서 정한다.

아. 기타 보안 관련 사항은 공단의 보안업무운영지침에 따라야 함

자. 용역 계약에 의해 수행된 용역사업의 결과물에 대한 지적 재산권 일체와 2차적 저작물 또는 편집저작물의 저작권은 저작권법에 따른다. 연구 결과물의 내용을 일부 보완 또는 수정은 설계자와 협의하여 진행한다.

12. 국민체육진흥기금 재정 후원

□ 과업수행 시 인쇄물(포스터, 팸플릿, 현수막 등), 결과물(책자 등)에 대한 공단 및 문체부 재정후원 홍보

<  국민체육진흥기금 홍보 예시   >

재정후원 :
이 사업은 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 재정후원을 받고 있습니다.

13. 용역변경

가. 용역수행 중 변경 사항이 발생하였을 경우에는 「(계약예규) 용역계약일반조건」에 따른다.

나. 계약상대자는 설계용역수행 중에 주요 설계 및 과업 내용에 대한 변경 없이 경미한 변경 사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성 여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 용역감독자와 협의하여 과업을 변경하여야 한다.

다. 다만, 주요 설계 과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 설계변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

14. 용역수행자의 교체

가. 과업에 참여하는 기술인는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관은 다음과 같이 용역에 참여하는 기술인 등이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단하는 경우, 그 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

1) 참여건설기술인이 건설산업기본법 및 건설기술관리법 등의 규정 의한 기준 등 관련법규를 위반하였을 때

2) 참여건설기술인이 사전 승낙을 얻지 아니하고 정당한 사유 없이 당해 용역에 참여하지 아니할 때

3) 참여건설기술인의 고의 또는 과실로 인하여 설계를 조잡하게 수행 또는 부실 설계하였을 때

4) 참여건설기술인이 계약에 따른 설계 능력 및 기술이 부족하다고 인정되거나 정당한 사유 없이 기성공정이 현격히 미달할 때

5) 참여건설기술인의 기술능력이 부족하여 설계시행에 차질을 초래하거나 용역감독자의 정당한 지시에 응하지 아니한 때

6) 기타 당해 용역 참여건설기술인이 질병, 퇴직 등의 개인적인 사유로 정상적인 업무수행이 어려울 경우

나. 과업에 참여하는 기술인이 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등 이상의 등급, 경력을 갖춘 기술인으로  발주기관의 승인을 받은 후 즉시 교체한다.

다. 과업의 수행을 위하여 투입된 기술인은 과업 기간 중에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전동의를 받아야 하고, 본 과업 수행에 참여하는 기술인의 투입 지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

15. 과업의 지연

계약상대자는 계약서에서 정한 용역수행기한내에 용역을 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부하여야 한다.

16. 용어의 해석

사용언어 및 문자의 해석에 있어 발주기관과 계약상대자 간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 하여야 하고, 그 뜻이 분명치 못한 용어는 알기 쉽고 정확하게 정의한 후 사용하며, 과업내용서 상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

가. 성과품 작성에 사용하는 용어

1) 계약조건에서 정의, 사용한 용어

2) KS 등 표준규격에서 정의, 사용한 용어

3) 기술 용어사전에서 정의, 사용한 용어

4) 정부 제정 제기준 용어

5) 기타 국어사전에서 정의 사용한 용어

나. 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

1) 한글 맞춤법(국립국어원)

2) 외래어 맞춤법(국립국어원)

다. 성과품 작성에 사용하는 문장구성

1) 과업 내용서에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구의 사용은 지양한다.

2) 형용사, 부사는 문장의 연결이 확실히 되도록 사용

3) 누구나 쉽게 이해될 수 있도록 평이한 문장사용

4) 의사전달이 명확하도록 간결하고 서술적, 명령적 구술체 사용

17. 적용기준 및 설계기준 작성

가. 관련 규정 및 시방서가 개정된 경우 용역 완료 전까지 수정된 최신기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다.

나. 관련 법령 및 기준에 대해 명기한다.

다. 통계자료는 공신력 있는 재정경제부, 건설교통부 및 정부기관, 지방 자치단체, 기타 한국은행 등 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 통계자료는 반드시 출처를 명시한다.

라. 계약상대자에 대한 과업 내용(설계도서 작성기준)

1) 계약상대자는 「건축물의 설계도서 작성기준」에 따라 설계도서를 작성하여야 한다.

2) 발주기관 또는 설계 등 용역업자는 다음 각호의 기준에 따라 설계도서(실시설계 도면 등 발주기관이 특히 필요하다고 인정하여 요구한 부대 도면 기타 관련 서류를 말한다)를 작성하여야 한다.

Ⅱ. 지형현황측량

1. 일반지침

가. 본 과업지시서는 지형현황측량 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며,  세부적인 사항은 감독관과 협의하여 더욱 합리적인 방법으로 수행하여야 한다.

나. 측량법 및 동법 시행령, 시행규칙과 공공측량에 관한 표준작업규정에 의거 시행한다.

다. 지적도 및 임야도는 지적공부 원도를 기본으로 하되 도곽선 및 도근점을 아울러 등사하여야 한다.

라. 현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적의 10%이상 여유 있게 측량하여야 하며 발주처와 측량범위를 사전협의한다.

마. 현황측량은 다음 사항을 준수해야 한다.

- 각도는 도, 분, 초로 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

- 각 측량성과는 공공측량 작업규정이 규정하는 허용범위 내에 들어야 한다.

- 현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지상공작물 및 주요지점을 표시하고 등고선은 최소 1미터 간격
으로 표시하여야 한다.

- 주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

바. 삼각점 및 주요 수준점 조서를 작성하며 감독원이 필요하다고 인정하는 지점에는 표석을 매설하여 영구 보존할 수 있도록 한다.

사. 공공측량 성과심사

- 측량법에 의거 공공측량성과심사를 위한 관련절차를 수행한다.(필요 시)

- 공공측량 성과심사 수수료는 발주처에서 부담하며, 심사결과 도급인의 불성실한 결과가 명백한 경우로 인하여 성과불량 등 부적격으로 판정되어「공공측량성과
심사 업무처리규정」제12조의 조항에 의해 재심사를 받을 경우 재심사비는 수급인이 부담하여야 한다.

2. 세부지침

가. 현황측량

1) 축적은 1/1,000로 하고 신축이 없는 용지를 사용하여야 하며, 특히 건물의 부속시설 및 담장 출입문의 형상을 상세히 실측하며 과업면적의 10%이상 여유 있게 측량하여야 한다.

2) 현황측량은 도근점을 기준하여 실시토록 하고 등고선의 간격을 표시하도록 한다.

3) 주요부분과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

4) 측점밀도는 도상 0.5∼1.0cm정도로 측정하며 평판측량의 오차는 5mm이내로 한다.

5) 현황측량도에는 지하매설물(상․하수도관, 도시가스관, 통신케이블, 한전지중선, 각종맨홀, 수로구조물, 기타)과 각종 진행공작물에 대한 현황도가 포함되어야 한다.

나. 수준측량

- 국립지리원에 등록된 수준점에 대하여는 기준성과를 확인하여 사용하고, 대상지 주위에 영구 보존될 수 있는 1개소 이상의 장소에 측량표준규격에 의하여 표석을 설치하고, 지구내 보조삼각점에 대하여도 수준측량을 실시하고 그 기록이 보존되도록 하여야 한다.

다. 도근측량

- 도근점의 배치는 주로 현황시설물의 실측에 편리하도록 배치하고 관측은 삼각측량에
준하며, 측각은 2배각으로 한다.

라. 종합현황도 보완작성 및 계산

1) 수급인은 지형도상에 지적이 삽입된 종합현황도를 작성하여야 한다.

2) 각종 계산은 감독원의 지시에 의한 소정양식에 의거 실시하되 도상지구계는 좌표로서
결정한다.

마. 측량성과

- 측량성과는 측량계산부, 지장물조사서, 측량원도 등 건설표준품셈에 의한 성과품을 제출하여야 한다.

Ⅲ. 토질조사

1. 일반지침

가. 수급인은 과업설명서에 의거 조사하며, 과업설명서에 명기되지 않는 사항은 「건설기술 진흥법」 및 관련규정과 감독관의 요청에 따라 시행하여야 한다.

나. 현장조사 방법은 조사용역 착수 시 설계계획을 원활히 수립할 수 있도록 사업지구 내 토질전반의 개략적인 상황을 파악하기 위한 개략조사를 실시하고 설계계획 수립 후 용역이 진행됨에 따라 상세조사를 실시하여야 한다.

다. 수급자는 조사지역을 정밀 답사하여 지표 지질조사를 실시한 후 조사에 대한 제반
계획을 수립하여 착수 전 보고하여야 한다.

라. 수급인은 작업현황에 대하여 작업일보를 작성 감독관에게 보고하여야 하며 기계기구이동 이전에 감독관의 사전 승인을 받아야 한다. 만일 감독관의 승인 없이 장비를 이동한 경우는 그 성과를 인정하지 아니한다.

마. 수급인은 시방의 해석, 조사자료의 해석 등에 있어서 의견의 차이가 있을 경우 감독관의 해석 결과에 따라야 한다.

바. 수급인은 시추 및 원위치시험, 시험 굴 굴착 광경을 원근에 따라 1개소당 2매 이상 사진 촬영하여 기록 사진첩에 작성하여야 한다.

사. 수급인은 현장조사 완료 후 성과를 종합 분석하여 즉시 그 결과를 감독관에게 제출하여야 한다.

아. 추가 토질조사 및 실내시험 등이 필요할시 사전 감독관에게 보고하여 승인을 득하여야
하며 승인된 사항에 대해서는 차후 정산하도록 한다.

자. 조사 지점은 차후 필요시에 찾을 수 있도록 필요한 조치(표시말뚝, 인조점)를 취하여야 한다.

2.. 세부지침

가. 지표지질조사

1) 수급인은 현장답사 시 본 지구에 대한 충분한 자료수집 및 현장 지형확인, 노두 등 지표관찰, 사면관찰, 지하수관찰 등에 대한 정밀한 지표지질조사를 실시하여 현장
조사 시 반영토록 하고 조사결과를 서면으로 보고한 후, 조사보고서에 수록하여야 한다.

2) 지표지질조사는 지표의 암석이나 지층상태를 관찰하여 조사지역내의 지질분포상태, 지질구조, 지사 등을 밝힘으로서 지반의 안정성 여부 등을 규명하는 일련의 조사과정으로서 그 대상과 목적에 따라 조사의 정도가 달라지나 특별한 경우를 제외하고는 일반지질조사와 기초지반조사에 수반되는 지표답사로 실시한다.

나. 시추

1) 시추조사 보림규격은 NX를 원칙으로 한다.

2) 풍화암층부터는 코아리프터를 사용하여야 하고 연암, 보통암 및 경암층에 대하여는 다이아몬드 비트, 다이아몬드 리빙쉘, 더블코아 튜브를 사용하는 등 코아회수가 최대가 되도록 하여야 하며 특히 지층상태가 불균일한 지역은 트리플코아 튜브를 사용하여 정확한 지반정보를 얻어야 한다.

3) 암반 시추시에는 코아튜브를 회수하여 채취된 코아가 회수된 상태대로 흐트러지지 않도록 보관하여야 한다.

4) 시추조사는 산출내역서를 따르며 토층여건이 산출내역서와 상이할때는 감독관의 승인을 득하여 조사심도, 위치 및 수량을 변경할 수 있다.

5) 케이싱은 감독관의 지시가 있을때까지 빼어서는 아니되며, 지하수위 측정은 24시간 경과후 측정한다.

6) 토질이나 암석층을 불문하고 시료가 채취되지 않은 경우에는 특별한 경우를 제외하고는 그 작업을 인정하지 아니한다. 또한 토질 및 암의 분류는 시험결과, 슬라임
(slime) 등 육안판정 및 현장관찰 기록과 실내시험 결과를 종합분석하여 KS F 2324(흙의 공학적 분류방법)에 따라 분류하도록 한다.

7) 시추조사 중 쓰레기 매립지역으로 추정될 시에는 감독관에게 보고하여 매립된 쓰레기량을 추정하기 위한 추가조사를 시행토록 하여야 한다.

8) 시추완료후 지하수위 측정이 끝나면 시추공에 대한 감독관의 승인을 득한 후 폐공처리 절차에 따라 폐공 처리하여야 하며, 폐공처리 현황을 사진 촬영하여 제출해야 한다.

9) 시추조사 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

① 조사명

② 조사기간

③ 조사위치 및 표고

④ 조사자

⑤ 시행자

⑥ 시추번호

⑦ 시추 장비명 CORE TUBE 및 케이싱구경, 케이싱심도, 보링규격

⑧ 각 채취 시료의 위치 및 심도, 채취방법

⑨ 시추 중에 나타난 층의 관찰

⑩ 원위치 시험의 심도 및 결과

⑪ 지하수위

⑫ 코아 회수율 및 천공 속도

⑬ 암층천공 압력 및 비트 회전속도

⑭ 표준관입시험 타격회수

⑮ 기타 시추 작업중 나타나는 관찰사항

시추중에 판단하는 토층 및 암층분류

토층 및 암층의 심볼표시

절리간격 및 형상

암상태(D:풍화의정도, S:hardness, 일축강도)

다. 오오거 보오링

- 저지대의 토성 파악을 위하여 오오거 보오링을 실시하여 채취된 시료 중 대표적인 것은 토성시험에 임하여야 하고, 현장여건에 따라 조사빈도, 위치 및 심도를 변경할 수 있다.

라. 원위치 시험

1) 표준관입시험

① 표준관입시험은 KSF 2307에 규정한 시험방법에 의거 실시하되 토층이 변화하거나 동일 토층이라도 1.0m마다 1회씩 연결성 있게 실시하여야 한다.

② 케이싱은 시료를 채취할 깊이보다 더 깊이 투입되어서는 아니되며, 채취된 흐트러진 시료는 함수량의 변화가 없도록 밀폐된 용기속에 보관하여야 한다.

③ 용기는 입구가 넓고 금속제 뚜껑을 갖는 유리병으로서 도급자는 각 용기에 방수잉크로서 명칭, 보오링번호, 일자, 시료채취심도, 타격회수, 토질 분류 등을 기재한다.

2) 자연시료 채취

① 자연시료의 채취는 KSF 2317에 규정한 시험방법에 의거 연약하고 포화된 점성토를 중심적으로 채취하되 보오링과 병행하여 연약토질의 성질을 연속적으로 파악할 수 있도록 실시하여야 하며 채취심도는 감독관의 요청에 따라야 한다.

② 자연시료채취용 얇은관은 내경이 80㎜이상으로 내경비 1%, 면적비 15%이내, 길이 83㎝를 갖는 것을 사용하여야 한다.(KSF2317 규격을 준용한다.)

③ 자연시료 채취시에는 Piston Sampler를 사용하여 적정한 속도로 채취 길이보다 약간 적게 압입하여 압입 종료후 약 5~10분간 방치한 후 180°회전하여 진동 없이 들어 올려야 한다.

④ 시료 채취 시 채취 심도와 채취기의 길이 측정을 정확히 하여 어떠한 경우라도 채취기 길이보다 많이 압입되어 내부의 시료가 압축되는 경우가 발생치 않도록 하여야 한다.

⑤ 시료채취 위치보다 casing이 깊게 설치하여서는 안된다. casing내에서 채취된 시료는 실내시험에 사용될 수 없으며 재차 채취하여야 한다.

⑥ 자연시료의 채취간격은 감독원의 지시를 받아 실시함을 원칙으로 하나, 점토층의 성질을 파악할 수 있는 간격으로 시행하여야 한다.

⑦ 채취된 시료를 들어 올린 후 시료가 충격 및 진동 등에 의해 교란이 되는 것을 방지하여야 하며 시료채취 즉시 ring이 부착된 밀봉마개를 사용하거나 파라핀으로 밀봉하여야 한다. 특히 시추기 엔진에 의한 충격 또는 진동으로 인한 시료교란의 방지책을 수립하지 않았을 경우에는 채취된 시료를 안전하게 처리할 때까지 엔진을 정지시켜야 한다.

⑧ 채취된 시료의 양 즉, 시료회수율은 반드시 보고서에 수록하여야 하며, 시료 회수율이 95%이하일 때 다시 채취하여야 한다.

⑨ 만일 채취된 시료의 양이 충분하지 못할 경우라도 밀봉하여 실내시험에서 사용될 수 있도록 하여야 한다.

⑩ 채취된 시료가 교란의 가능성이 크거나 교란도가 높은 시료가 채취되었을 경우에는 감독원의 지시를 받아 인접된 지역의 동일심도 혹은 연속된 하부층에서 다시 시료를 채취하여야 한다.

⑪ 표준관입시험은 자연시료 채취가 끝난 후 바로 하부에서 실시하는 것을 원측으로 한다.

⑫ 자연시료 채취 전 slime 등의 침전물을 제거하기 위하여 공내청소 실시 시 원지반을 손상시켜서는 아니 된다.

⑬ 파라핀으로 채취된 재료를 밀봉시는 상단 6mm, 하단 9mm정도의 두께로 밀봉
하여야 하며 밀봉전 상부의 흐트러진 시료를 완전히 제거하고 하부의 시료를 1cm정도 파내고 남은 길이를 측정하여 기록하여야 한다.

⑭ 채취된 자연시료는 계속되는 조사작업 및 운반시의 진동, 충격에 교란되지 않도록 사전에 완충재(톱밥, 스폰지)를 넣어서 조사 현장에 준비시켜둔 시료상자에 넣어 직사광선 및 동결을 받지 않도록 조치된 상태에서 보관 및 운반되어야 한다.

⑮ 현장에서 조심스럽게 채취된 불교란 시료라 할지라도 운반중의 부주의로 인해 교란될 수 있으므로 완충재를 넣은 시료상자에 thin wall tube가 서로 맞닿지 않도록 똑바로 세운 상태로 운반하여야 한다.

자연시료채취는 2m～3m 간격으로 채취하는 것을 원칙으로 하되, 조사지점마다 심도를 조정함으로서 지층 전반에 대하여 대표적으로 파악할 수 있도록 배치하여야 하며, 필요한 경우 대표적인 지점에서 full-coring실시를 하도록 한다.

3) 원위치 시험 sampler의 규격

구 분	규 격
표준관입시험	1. shoe가 마모되지 않은 것 2. head의 물이 빠질 수 있는 구멍 및 check ball이 있는 것
자연시료채취	1. thin wall tube는 황동제이어야 하며 날끝 미파손품일 것 2. 외경 76mm, 길이 80cm 이상일 것

마. 시험굴 굴착

1) 현장답사를 통하여 절토지역(토취장 지역)에서 토질의 변화에 따라 각 구간에서 대표될만한 토질의 노출지점에 시험굴의 위치를 선정한다.

2) 시험굴의 심도는 토사층 1.5～2.0m 기준으로 하되, 각 토질의 대표되는 심도에서 시료를 채취하여야 하며, 시료의 양은 토성시험, 다짐시험, 실내CBR시험 등을 실시할 수 있도록 50kg이상을 채취하여야 한다.

3) 토량환산계수 산출을 위하여 토층 1m, 2m 깊이에서 자연상태의 현장밀도시험 각 1회, 굴착되어 흐트러진 상태에서 1회의 현장밀도시험을 실시하여야 한다.

바. 토질시험

1) 각종 시험은 한국산업규격의 규정에 따라 시행하여야 하며 변경 시 사전에 감독관의 승인을 득하여야 한다.

2) 시험결과의 기록은 한국산업규격 소정 양식에 따른다.

3) 수급자는 각종 실내시험 시료조제 및 시험실시 광경을 각 시료별로 구분 사진촬영하여 제출하여야 한다.

4) 수급자는 실내시험 실시에 있어 공신력이 있는 시험기관에 의뢰 실시하여야 하며, 시험계산서 등 제반자료(계산자료 등)에는 책임기술인이 인명날인하여 제출하여야 한다.

5) 표준관입시험, 자연시료, 시험굴조사 및 오오거보오링에 의해 채취된  시료는 토질분류 및 물리적, 역학적 성질을 파악하기 위하여 아래 시험을 실시하여  그 결과를 분석 검토하여 보고서에 수록하여야 한다.

① 입도시험                 ② 지지력특성 시험

③ 암석시험                 ④ 역학시험

6) 표준관입시험 시료

① 표준관입시험 시료는 각 토층을 대표할 수 있는 시료 중 감독원이 지정하는 시료로 시험을 실시하여야 한다.

② 지정된 시료에 대하여 입도시험(체분석, 침강분석), 함수비, 비중, 액, 소성한계 시험 등을 실시하여야 한다.

7) 자연시료

① 채취된 불교란 시료에 대하여 index test즉, 입도분석(체분석, 침강분석), 함수비, 비중, 액․소성한계시험 및 역학시험을 시행한다.

② 비중이 2.5 미만인 세립토, 냄새가 심하게 나거나 노 건조한 시료로 시행한 액성 한계가 원시료로 시행한 액성한계의 75% 미만일 경우, 자연 함수비가 80%를 초과하는 흙에 대해서는 반드시 유기물 함량 시험을 시행하여야 한다.

③ 압밀시험

- 반드시 24시간 재하를 하여야 하며 e-log p곡선에서 재하하중이 직선구간상에 3점 이상이 존재할 때까지 시험을 실시하여야 한다.

- 압밀계수의 계산은 반드시 √t법 및 log t법의 두가지 방법을 모두 사용하여야 하며, 그 결과를 보고서에 모두 수록하여야 한다.

- log p-cv 및 log p-mv curve를 전재하 하중에 대하여 작성하여야 한다.

- 시험결과 과압밀 상태에 있거나, 또는 기타 사유로 곡선에서 선행압밀 하중을 수정하여 구하여야 할 경우에는 schmertman, casagrande등의 방법으로 하여 구하여야 하며, 수정 과정을 보고서에 명기하여야 한다.

- 유기물 함량이 많거나 또는 자연함수비가 80% 이상이 되는 흙에 대하여는 2차 압밀 특성을 추정할 수 있는 필요한 시험을 시행하고, 이를 보고서에 수록하여야 한다.

④ 전단강도의 측정

- 비소성의 흙 또는 시료의 성형이 불가능하여 일축압축 및 삼축압축시험이 불가능한 경우를 제외하고는 어떤 경우에도 직접전단 시험을 세립토에 대하여 실시하여서는 안된다.

- 시험을 시행하여야 할 경우에는 시험전에 시료가 없는 상태에서 하중 단계별로 전단시험시에 발생될 마찰력을 사전에 측정하여 그 결과를 보고서에 수록하여야 한다.

8) 시험굴 시료

① 시험굴을 굴착하여 대표적인 시료를 채취하여 실내시험에 임하여야 한다.

② 각 시료에 대하여 함수비, 비중, 액성한계, 소성한계, 입도시험(체분석, 침강분석), 다짐시험, CBR시험, 현장밀도시험 등을 실시하여야 한다.

9) 암(CORE) 강도

① 보오링 조사결과 채취된 암석CORE중 감독원이 지시하는 시료에 대해서 KSF 3031, 3033에 의한 일축압축강도 시험을 실시하여야 하며, 시료의 직경과 깊이에 대한 비율을 고려하여 측정된 강도를 보정하여야 한다.

② 별도의 지시가 없는 한 압축강도 시험시료에 대하여 강도시험 이전 에 비중 및 흡수율 시험을 병행 실시하여야 하고, 강도시험 후에는  마모시험, 안정성 시험을 실시하여야 한다.

10) 기타 과업 수행상 감독원이 필요하다고 인정될 때에는 관련규정에 의거 시험을 추가 실시하여야 한다.

사. 보 고

1) 현장조사 착수 및 조사결과 보고시에는 책임기술인의 현장답사의견,  조사계획 및 성과이용에 다른 중간보고 등 제반 일정을 별도 작성,  당해 책임기술인이 직접 보고하여야 한다.

2) 토질조사는 조사목적에 따라 부위별(성토지역 혹은 절토지역) 및 위치별로 조사의 우선 순위가 부여될 수 있으며 이에 따라 조사성과의 적기 이용이 가능토록 선 조사 부위는 실내시험 등 제반 후속 조치를 선행하여 그 결과를 서면으로 보고하여야 한다.

아. 보고서 작성

1) 수급자는 현장조사 및 실내시험 완료후 성과를 종합분석하고 다음과 같은 내용 등 단지조성을 위한 경제적이고 합리적인 자료 및 공법을 제시하여야 한다.

① 절·성토 지반의 개략적 특성 언급

② 토적계산을 위한 보오링 주상도 및 추정단면도(토질주상도)

③ 토공량 산정을 위한 토량변화율 및 성토재의 특성

④ 연약지반 판단을 위한 보오링 주상도 및 토층 추정 단면도

⑤ 연약지반 처리 범위 및 처리공법 추천

⑥ 지층별 절취방법(토공작업 방법)추천

⑦ 사면안정 검토를 위한 자료

- 절·성토 사면안정        - 터파기 사면안정

⑧ 포장단면 결정을 위한 C.B.R

⑨ 구조물 안정 검토를 위한 자료(침하, 지지력 검토를 위한 제반 역학적 상수)

⑩ 발생재 유용 검토를 위한 자료

⑪ 매립쓰레기 부존지역의 확인조사 결과(매립위치, 심도, 구성성분 및 매립량 등)

2) 수급자는 기 조사된 자료를 최대한 수집하여 상관관계를 분석하여 조사계획 반영 및 성과분석에 이용하고 그 성과를 포함하여 보고서를 작성하여야 한다.

3) 보오링 주상도에 사용하는 symbol등 각종 표시 및 기호는 감독원과 협의하여 결정한다.

4) 수급자는 보고서 작성에 있어 초안을 작성하여 인쇄전에 감독원에 제출하고 내용 검토를 받은 후 인쇄하여야 한다.

5) 수급자는 보고서 작성시 다음과 같은 내용을 수록하여야 한다.

① 조사명              ② 조사 시행자명            ③ 조사요약 보고문

④ 제시험성과표         ⑤ 시추 주상도              ⑥ 토층 단면도

⑦ 조사위치평면도      ⑧ 조사현황사진             ⑨ 보링코아사진

⑩ 사업지구 지질도     ⑪ 사업지구 위치도(1:50,000)  ⑫ 기타자료

Ⅳ. 실시설계

1. 적용기준

가. 계약상대자는 과업설명서와 관계 법령 및 제반 규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 하며 각종 설계기준은 관계 법규, 제반 규정, 지침 등을 따른다.

나. 관계 법령 및 제반 규정의 적용

1) 조경 및 공통분야

① 건설산업기본법

② 엔지니어링산업 진흥법

③ 설계용역 과업설명서

④ 기타 관련법규 및 표준시방서, 지침서, 기준

2. 설계조건

가. 각 분야 설계 시 관련법에 의거 반드시 유자격자가 설계하도록 한다.

나. 공모 안이 충실히 반영될 수 있도록 설계한다.

다. 우수를 녹지로 자연스럽게 유입하여 생태적 대지 환경을 조성한다.

다. 부지 내 발생하는 폐기물에 대한 처리계획 및 재활용 방안 등을 작성한다.

라. 일반적인 설계 방법, 시방서 및 지침 이외의 특정한 사항이 요구되는 경우에는 반드시 발주기관이 요구하는 설계 방법, 기준, 서울시 전문시방서, 국토교통부 표준시방서 및 지침 등에 대해 기재한다.

마. 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖고있는 것이어야 한다. 단, 외국산 자재를 사용 시에는 선정 사유 및 근거자료를 제시하고 사후 관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요 자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택하도록 한다.

3. 동선 설계

가. 동선 설계: 동선은 접근성, 이용성 연계성 등을 고려하여 설계한다.

4. 식재지반설계

가. 광장 등 기초콘크리트 지반위에 조성하는 토양층을 형성하여 KDS설계기준 고려하여 식재토심 및 배수층을 반영한 조경계획을 수립한다.

5. 구조물설계

가. 구조물 형식 및 규모의 결정에 있어서 안정성, 경제성, 미관, 통일성 및 조화 등을 종합적으로 세밀하게 검토하여 설계해야 하며, 구조물 설계 방법은 관련 법령 및 규정에 적합하게 공인된 설계기준에 따른다.

나. 구조적 안정을 요하는 시설은 구조계산서를 작성해야 한다.

다. 구조물이 설치되는 공간 특성 및 주변 환경과 조화를 이룰 수 있는 형태와 재료를 선택한다.

6. 시설물설계

가. 기본방향

1) 보존하여야 할 시설물(존치)을 고려한다.

2) 시설물은 환경 친화형 형태와 재료선정을 고려한다.

3) 이용자 행태와 요구 조건을 반영시켜 이용자의 편익을 도모하고 휴게공간은 반드시 필요한 시설만을 설치한다.

4) 시설물은 각각의 요소가 갖는 고유한 특성을 유지하되 전체적인 통일감을 유지하도록 설계한다.

5) 경제성, 내구성, 안전성을 고려한 환경친화적인 재료로 설계하고 특히 보도는 투수성 또는 반투수성 재료를 사용한다.

6) 경제적 설계방안 및 사후관리상의 문제를 고려하여 설계한다.

7) 시설물은 본 올림픽공원의 특성에 맞게 전체적인 시설에 통일감을 유지할 뿐만 아니라 특화된 디자인으로 설계하여야 한다.

나. 휴양시설 설계

1) 동적인 공간에 부속된 휴식 시설로서의 기능, 산책 도중의 휴식, 광장에 부속된 휴식 기능을 지니도록 하며, 레크레이션 활동공간 및 문화예술 참여공간 등에  설치한다.

2) 휴게소, 벤치, 야외탁자 등은 점경물로서 공간 구성 요소로서의 성격을 지니기 때문에 주변 시설이나 식재 등과의 연관을 고려하여 배치한다.

3) 휴게소는 피난 기능을 지니기 때문에 그 이용권, 즉 거리를 고려하고, 자체의 공간기능과 전망 등을 감안하여 배치한다.

4) 벤치, 야외탁자 등은 기능이나 이용 방법에 따라 분산배치나 집중배치에 대한 검토가 필요하며, 이용 시민을 위한 쉼터가 되도록 한다.

5) 적정량을 계획하도록 하고 이용실태를 고려하여 필요한 경우에 추가 설치한다.

다. 수경시설(평화의 연못) 개보수 설계

1) 노후화된 평화의 연못 설비시설(펌프, 여과기, 관련배관 등)을 교체한다.

2) 기존의 현황 및 운영 문제점에 대해 검토하여 추후 유지⋅관리가 용이하도록 설계하여야 한다.

7. 포장설계

다음과 같은 사항들에 대해 사전 검토하여 설계한다.

가. 포장은 시공상세도면을 작성한다.

나. 이용목적, 이용 상황 등의 사회적 조건

다. 지형, 지질, 배수 상황, 지하수위, 지반 조건, 기상, 동결심도 등의  자연적 조건

라. 유지관리의 정도, 경제성 등의 조건

마. 포장 면에 요구되는 기능성 및 경관적인 특성

바. 포장은 이용목적에 따라 달리하되 식별성을 높이고 이용에 편리하며 유지관리가 용이한 환경친화적인 포장재 사용을 검토하여 적합한 자재로 선정하여 설계한다.

사. 포장은 미끄럼을 방지하면서도 걷기에 적합할 정도의 거친 면을 유지해야 한다.

8. 배수설계

가. 배수구역

배수구역을 검토할 때에는 올림픽공원 전 지역뿐만 아니라 공원 외 지역의 유입구역도 고려함과 동시에 지형 및 토지이용 변화에 의한 우수 유출량의 증대와 하류 지역에 대한 영향을 고려하며 또한 주변부의 개발에 따른 변화도 고려하여야 한다.

나. 배수 시설물에 대한 설계기준을 작성하고 사업시행지 내에서는 우․오수를 분리하여 설치하는 방안을 검토한다.

다. 표면 배수관의 배치

1) 배수구역의 지형, 배수방식, 인접 시설, 기존의 배수시설 등을 고려하여 가장 적절한 방법을 선택한다.

2) 부지의 규모, 성격, 지형, 지질, 기상, 식생 등의 조건을 충분히 파악함과 동시에 청소, 보수가 용이하게 이루어질 수 있도록 유지관리 측면을 충분히 배려한다.

3) 배수관로는 원활한 배수가 이루어지도록 최단 거리로 배치한다.

라. 배수시설 설계는 강우강도 고려하여 유역면적 산출은 KDS 조경설계기준에 준하여 설계한다.

마. 하수 시설물은 세굴 및 퇴적이 되지 않도록 규정된 유속을 유지토록 설계한다.

바. 배수관 및 암거의 도면 작성 시에는 적용 개소별로 작성한다.

사. 배수방식

하수도에 방류하는 경우 우수와 오수를 함께 배수시키는 합류식으로 할 것인지 양자를 분리하는 분리식으로 할 것인지를 주변 여건을 참고로 하여 관계기관과 협의하여 결정한다.

아. 배수로

1) 표면 배수로는 조경시설물의 배치계획에 영향을 주기 쉬우므로 충분히 검토한다.

2) 우수는 배수시설에 집수되기까지 표면 배수에 의존하므로 잔디 붙이기나 포장 등의 침식방지 대책을 수립한다.

3) 우수배수로는 표면 배수를 원칙으로 하고, 돌, 잔디 등 친환경적인 소재 사용을 검토한다.

9. 폐기물 처리

가. 폐기물관리법 규정에 의하여 철거시설에 대한 폐기물 처리 및 재활용 계획을 수립하도록 한다.

나. 본사업으로 발생하는 사토 등 토석류는 토석 정보공유 시스템 등을 활용하여 자원을 재활용 할 수 있다.

다. 건설폐기물을 적법하게 처리하되 재활용을 극대화 할 수 있도록 계획하여야 한다.

라. 건설폐기물 수집⋅운반⋅보관⋅처리에 관한 사항은 시방서에 명기하여야 한다.

마. 건설폐기물을 재활용할 수 있는 방안을 마련한다.

Ⅴ. 성과품 작성

1. 일반사항

가. 계약상대자는 성과품 작성기준에 따라 성과품을 작성하여 발주기관의 검토 및 승인을 받은 후 제출한다.

나. 설계 예산서 작성 시 공원을 이용하면서 기존 시설을 리모델링 하는 것으로 예산서 작성 시 현장 여건 등을 충분히 검토하여 작성한다.

다. 유지관리지침서

유지관리지침서에는 다음과 같은 사항을 포함하여 작성한다.

1) 개    요 : 설계 방법, 사용 자재, 지반 조건, 구조형식 등 기타 필요사항

2) 시설계획도 : 시설 일반도, 주요단면도 등

3) 포장계획도 : 포장 일반도, 상세도, 단면도 등

4) 시설 및 포장특성 : 시설 및 포장의 역학적 특성, 주요 자재의 특징 등

5) 유지관리시설 : 시설의 종류, 목적, 사용방법 등

6)점    검 : 주요 점검항목, 점검방법 등

라. 공사시방서

1) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

① 적용 범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용우선순위, 설계도서 검토 의무 등에 관한 상세사항

② 해당 건설공사 표준시방서 및 서울특별시 전문시방서, 관련 법규 및 지침, 제기준의 명칭

③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

④ 관련 법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

⑤ 계약상대자는 작성하여야 할 시공상세도 목록

⑥ 계약상대자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부 사항

⑦ 발주기관과 계약상대자(시공자) 사이의 책임범위 및 한계

⑧ 각종 검사, 기성 지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

⑨ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

⑩ 주요 공정별 시공 방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용 자재, 사용 장비, 소요 인원 등에 대한 상새한 규정

⑪ 공사 전반에 관한 주의사항 및 절차

⑫ 기타 주요 공사 사항

2) 공사시방서 작성 시 유의사항

① 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

② 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

③ 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

④ 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

⑤ 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

⑥ 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

⑦ 공사 기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

⑧ 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 계약상대자, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

⑨ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

바. 공사시방서 작성 시 국토교통부 제정 표준시방서를 기준으로 작성하여야 한다.

2. 성과품의 구분

가. 설계보고서

나. 설계예산서(실적단가 적용 산출, 단가산출서 포함)

다. 수량 산출서

라. 설계도면

마. 공사시방서

바. 유지관리지침서 등

사. 기타

3. 성과품의 내용

가. 설계보고서

1) 표    지

2) 제출문(용역업체의 대표이사 명의)

3) 참여기술인(명단 및 인적 사항, 업무 내용)

4) 목    차

5) 위 치 도

6) 과업의 개요(목적, 범위, 내용, 과업수행방법 등)

7) 조    사

① 현지 조사 및 답사

② 지형 및 경관분석

③ 지장물 및 구조물 조사

④ 기타

8) 기본방침

① 기본계획 및 기타 업무보고서에 대한 성과검토

② 설계기준 및 조건

③ 관계기관 협의

④ 기    타

9) 부문별 상세설계

① 포장설계

② 시설물 설계

③ 지형ㆍ조경설계

④ 배수설계

⑤ 급, 관수 설계

⑥ 수경시설 설비 설계

10) 사업비 분석

① 공사개요

② 공사비 산출

③  사업비 분석

11) 부록(각종 조사자료 및 자문사항, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료 등)

나. 설계예산서

1) 설계설명서

① 공사목적

② 공사개요

③ 위    치

④ 기    간

⑤  규    모

⑥  공사수량

⑦  관급자재

⑧ 예정공정표

⑨ 기    타

2) 설계 내역서(설계 내역서, 도급공사원가계산서,  총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가 등)

3) 단가산출서(단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서 등)

4) 수량 산출서

① 총괄 자재 집계표 및 수량 집계표

② 공종 별 수량 집계표 및 자재 집계표

③  세부 공종 별 수량 집계표

④  세부 공종 별 산출 근거

⑤  기     타

다. 설계도면

라. 유지관리 지침서

1) 점    검

2) 점검요령

3) 보수방법

4) 유지관리 비용내역

마. 기    타

해당 사항이 있을 경우 다음 사항을 작성, 제출하도록 한다.

1) 현황도(측량성과도)

2) 사진첩(현장 조사 사진 등)

3) 토질조사보고서

4) 인․허가 서류 및 도서

5) 기타 발주기관이 요청하는 도서

4. 성과품 작성의 특기사항

가. 설계보고서

1) 심의내용, 자문, 업무협의 사항에 대한 조치결과는 부록에 수록한다.

2) 설계 실명화를 위해 과업 참여기술인 및 참여 범위를 기록한다.(주민등록번호는 공공기관의 개인정보 누출 등의 방지를 위하여 암호화 처리)

나. 설계예산서

1) 설계예산서는 설계설명서, 설계 내역서, 단가산출서, 수량 산출서로 구별하고 단가산출서, 수량 산출서는 별책으로 작성한다.

2) 설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재하며, 총괄내역서에는 제경비 및 시공 상세 도면 작성이 포함되어야 한다.

3) 노임 기준은 당해연도 시중 공사 노임단가(대한건설협회)를 기준한다.

4) 재료비는 거래실례가격을 적용하여 경제적인 방법으로 설계하며 가격정보에 없는 재료는 2개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다.

5) 품셈은 당해연도 「건설공사 표준품셈」에 준한다.

6) 중기손료 작성 시의 외환 환율은 당해년도 금융결재원이 외국환은행장 등에게 통보하는 기준환율(외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율)을 기준으로 하나 외환 환율의 변동이 클 경우는 발주기관과 협의 후 결정한다.

7) 유류가는 외교통상부 고시가격 등으로 발주기관과 협의하여야 한다.

8) 공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 협의하여 1개 또는 2개 업체의 견적서를 기준 한다.

9) 설계예산서는 예정가격 작성기준(기획재정부계약 예규 제653호(2023.6.16.)에 의거 작성한다.

10) 각 품목별 단가는 품명규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.

11) 설계 내역서에는 다음의 각호 내용을 수록하여야 한다.

① 설계서의 표지

② 설계설명서(공사목적, 개요, 위치, 기간, 규모, 물량, 관급자재 등)

③ 공사 예정 공정표

④ 설계내역총괄

⑤ 설계내역서(도급비, 사급비, 이전비, 기타)

다. 수량 산출서의 작성

1) 수량 산출서는 별책으로 작성한다.

2) 각 공종별로 수량을 산출집계하여야 한다.

3) 각 공종별 단위 수량은 표준품셈 적용기준에 의하여 산출하여야 한다.

4) 수량 산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재 처리 등은 건설공사 표준 품셈에 준한다.

라. 설계도면

1) 설계도면은 누락된 부분이 없고 현장 기술인들이 쉽게 이해하여 정확하게 시공할 수 있도록 상세히 작성하여야 한다.

2) 설계도 작성은 시공에 차질이 없도록 충분히 기술적 검토 및 현황조사 후 세부적이며 규격화된 일체의 도면에 명확히 작성하여야 한다.

3) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술인의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

4) 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 설계 방법, 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요 설계조건과 시공 시에 유의해야 할 사항 등 해당 도면 공사내용에 대한 특기사항을 수록하여야 한다.

5) 설계도면에는 관련 도면 란을 만들어 해당 도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

6) 도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

7) 모든 도면은 CAD 시스템을 이용하여 작성하는 것을 원칙으로 한다.

8) 도면의 맨 앞에는 전체 도면의 목차를 작성하여 두도록 한다.

9) 도면의 축적은 필요에 따라 1/10, 1/30, 1/50, 1/200, 1/300, 1/500, 1/600, 1/1200으로 하나, 서울특별시 건설 기술 심의위원회 조례 시행규칙 별표 및 별지 서식의 분야별 각종 도면의 종류 및 축척, 표시사항 등을 참조하여 작성한다. (단, 감독관의 별도 지시가 있을 시 이외 축척으로 작성할 수 있다.)

10) 설계도면 우측 또는 좌측여백에 필요한 경우 책임기술인 등이 설계도면 우측 하단에 범례로 정한 색으로 검토내용에 맞춰 형광펜으로 표시하여 작성한 설계 검토 도면 2부(백도)를 분야별 책임기술인이 직접 검토서명(감독 입회)하여 제출한다.

<범   례>

구 분	검 토 내 용	비 고
녹 색	적정 및 수정완료
청 색	부 적 정
노 란 색	재검토(틀린수치)

<검 토 필>

구 분	직․성명	서 명			1.0
총괄책임기술인	○○○ 기술사 △△△				1.5		5.5㎝
검 토 자	○○○ 담당 ○급 기술사 △△△				1.5
확 인 자 (용역설계 감독)	소 속 직 성명				1.5

4.0㎝	6.5㎝	1.5㎝
	12㎝

※ 날인 위치 : 도면 우측 하단

마. 공사시방서

1) 공사시방서는 공사 계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공 절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 KCS국토교통부 표준시방서 관련 법규 등을 근간으로 해당 공사의 특성에 맞게 편집, 수정하여 발주기관 및 설계자의 설계 의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

2) 공사시방서는 공사에 사용되는 각 공종별 시공 방법, 자재에 대한 시방을 상세히 수록하고, 알기 쉽게 작성한다.

3) 시방 내용이 표준시방서에 저촉되거나 공사시방서 내용 상호 간에 중복되지 않도록 작성한다.

4) 기타 해당 공사에 특별히 포함되어야 할 사항은 KCS국토교통부 표준시방서를 활용하여 작성하되 전문시방서 공종 분류체계에 맞게 작성하고, 자재․입찰절차․공사비․공사 여건 등을 고려하여 공사조건에 적합하게 전문시방서 내용을 수정․보완하여야 하며, 필요시에는 관련 표준시방서와 참고자료를 이용하여 정확하고 간결하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 작성한다.

5. 성과품 납품수량 및 CD타이틀 작성기준

가. 설계 최종 성과품 납품 수량

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종			비 고
					조경	토목	기계
1	설계 종결보고서	A4	7	부				전체 통합본 작성
2	인허가 관련 보고서	A4	7	부				문화재 현상변경 등
2	설계도면	A1	5	부	◯	◯	◯	반접이
	설계도면	A3	7	부	◯	◯	◯	반접이
3	계산서	A4	7	부	◯	◯	◯
4	내역서	A4	7	부	◯	◯	◯
5	관급내역서	A4	7	부	◯	◯	◯	세부품명번호 등 포함
6	수량산출서	A4	7	부	◯	◯	◯
7	단가산출서	A4	7	부	◯	◯	◯	견적서 포함
8	일위대가표	A4	7	부	◯	◯	◯
9	일반시방서	A4	7	부	◯	◯	◯
10	특기시방서	A4	7	부	◯	◯	◯
11	관급시방서	A4	7	부	◯	◯	◯
12	조감도	A1	1	부	◯			(프레임 포함)
13	투시도	A1	2	부	◯			(프레임 포함)
14	예정공정표	A1	1	부	◯	◯	◯	전 공종 포함
15	CD 및 외장하드		5	SET	◯	◯	◯	공종별 통합
16	지반보고서		2	SET	◯			토질조사 관련
17	측량계산부, 지장조사물, 측량원도 등		2	SET	◯			측량 관련
18	공사계약요청 자료	공사원가계산서, 관급자재목록, 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등						조달청 계약의뢰용 전 공종
19	주요자재 및 색채계획	A4	2	부	◯			주요자재 제품명, 색상, 규격 등 명시, 견본 포함
20	설계안전보건대장 등 안전보건 관련 성과품	A4	2	부	◯			하단 4) 참조

1) 조감도/투시도는 A1규격 조감도 1매, 투시도 2매를 제출 형식(프레임 액자 등) 협의 후 제출

2) 폐기물처리는 관련규정에 의거 필요 시 분리발주로 별도 작성 제출

3) 위 제출목록 전부를 협의 후 CD/외장하드에 제출(도면은 캐드 및 pdf 파일 포함)

4) ‘18. 안전보건 관련 성과품’은 다음과 같음

ㅇ 산업안전보건관리비(산안법), 안전관리비(건진법) 산출내역서

ㅇ 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따른 적정 공기 산정근거, 공정표

ㅇ 설계안전보건대장(공사 중 위험요소, 위험성, 저감대책 포함)

ㅇ 설계안전검토보고서(설계 중 도출한 건설안전 위험요소, 위험성, 저감대책 포함)

ㅇ 가설구조 및 안전시설 설계도면, 구조계산서, 기타 안전보건 관련 제반서류

※ 과업의 특성 및 발주기관의 요구에 따라 관계 서류의 규격 및 소요 부수는 변경 가능

나. CD타이틀 작성기준

1) 해당 용역 납품조서 전체를 CD-타이틀에 저장하여 납품하는 것을 원칙으로 한다.

2) 다음 각각의 도서를 작성하는 프로그램은 호환이 가능한 지 여부를 확인하여야 한다.

① 설계도면 : 도면 작성은 CAD 프로그램을 사용하고 사용된 한글 Font를 함께 수록하여야 하며, 종류별로 디렉토리를 구성하여 도면을 분류하여 수록하여야 한다.

② 보 고 서 : 워드프로세서로 작성된 파일을 수록하되,  필요 시 이미지 파일 및 그림파일을 함께 수록하여야 한다.

③ 구조계산서 : 워드프로세서, 엑셀 및 기타 호환 가능한 프로그램으로 작성된 파일을 수록하되, 필요시 이미지 파일 및  그림파일을 함께 수록하여야 한다.

④ 예 산 서 : 워드프로세서, 엑셀 및 기타 호환 가능한 프로그램으로 작성된 파일을 수록하되, 필요시 이미지 파일 및 그림파일을 함께 수록하여야 한다.

⑤ 기타 필요한 데이터 호환이 가능한 프로그램으로 작성한다.

6. 납품 및 인쇄

가. 모든 성과품의 인쇄는 발주기관과 협의하여 승인을 득한 후 실시한다.

나. 최종 성과품의 종류 및 수량은 과업내용서에 따른다.

다. 계약상대자는 본 용역의 납품 예정 성과품은 과업 종료 2주 전에 감독관에게 제출하여 사전 검사를 득하여야 한다.

라. 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제17조(설계도서 등의 보존 의무 등)에 따라 시설물의 설계자 및 시공자는 준공 도서를 CD타이틀 등의 사본으로 제작하여 관리주체에 제출하여야 한다.

Ⅴ. 시설 보존사항 (제약조건)

1. 시설 보존사항

구 분		보 존 (위치 포함)	변 경 (철거 포함)	사용 용도	비 고
1구역	①노태우 기념비	◯	-	각종 대관행사 및 시민휴게공간
	②열주탈	◯	-		세척 시행
	③녹지공간	-	◯
2구역	④평화의 문ㆍ연못	◯	-	올림픽 레거시 공간으로 유지
	⑤평화의 성화	◯	-
3구역	⑥고구려벽화 수렵도	◯	-
	⑦한성백제의 빛	◯	-
	⑧서울의만남(조형물)	◯	-
	⑨만국기게양대	◯	-
4구역	⑩영광의 벽	◯	-	각종 대관행사 및 시민휴게공간
	⑪수변무대ㆍ스탠드	-	◯
	⑫벽화	◯	-

2. 시설 보존사항 위치도

	① 노태우 기념비	② 열주탈
	③ 녹지공간	④ 평화의 문ㆍ연못
	⑤ 평화의 성화	⑥ 고구려벽화 수렵도
	⑦ 한성백제의 빛	⑧ 서울의만남(조형물)
	⑨ 만국기게양대	⑩ 영광의 벽
	⑪ 수변무대ㆍ스탠드	⑫ 벽화

[붙임1]

착 수 계

용   역   명  :

20  년     월     일                 와 계약분

위 용역의 착수를 위한 신고서를 첨부서류와 같이 제출하오니 검토하여 주시기

바랍니다.

첨부 : 1. 용역 공정예정표

2. 용역계약서 사본 및 산출내역서

3. 책임기술인 선임계

4. 분야별 참여기술인 명단

5. 참여기술인 재직증명서, 경력증명서, 자격증 사본

6. 인력 및 장비투입계획서

7. 설계용역 보안각서

8. 용역수행 계획서

9. 건축사 면허증, 건축사업무 신고필증(엔지니어링활동주체신고증) 등

관련 자격 사본

10. 사업자 등록증

11. 사용인감계(인감증명서)

12. 기타 지정한 사항

년    월    일

수급인   주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

서울올림픽기념국민체육진흥공단 귀하

[붙임2]

보  안  각  서

□ 용  역  명 :

□ 용역착수일 :

□ 용역완료일 :

아래의 본인은 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 따라 상기 설계용역을 수행함에 있어 취득한 자료와 성과물을 유출(제공, 대여, 분실 등)할 경우 민·형사상의 책임을 질 것을 각서로 제출합니다.

- 아      래 -

성 명	공 종	주민등록번호	주 소	서 명	비 고

20  .    .

주             소 :

상             호 :

법인(주민)등록번호 :

대             표 :                  (인)

서울올림픽기념국민체육진흥공단 귀하

[붙임3]

월 간 공 정 보 고

□ 용  역  명 :

□ 용역착수일 :

□ 용역완료일 :

□ 용역공정률 : 계획    %/ 실적    %

구분	월간 주요 업무계획(20 . . . ∼ 20 . . .)	비고
1주
2주
3주
4주
5주
익월

주             소 :

상             호 :

법인(주민)등록번호 :

대             표 :                  (인)

서울올림픽기념국민체육진흥공단 귀하

[붙임4]

주 간 공 정 보 고

□ 용  역  명 :

□ 용역착수일 :

□ 용역완료일 :

□ 용역공정률 : 계획    %/ 실적    %

금 주 계 획		차 주 계 획
00.00.(월)		00.00.(월)
00.00.(화)		00.00.(화)
00.00.(수)		00.00.(수)
00.00.(목)		00.00.(목)
00.00.(금)		00.00.(금)
00.00.(토)		00.00.(토)
비 고