‘문화파출소’리모델링 설계 및 감리

(치안센터 9개소)

제 안 요 청 서

2016. 7.

담당	총무회계팀	신가을(계약담당)	tel. 02-6209-5925	fax. 02-6209-1392
	사회교육팀	정진원(사업담당)	tel. 02-6209-5951	fax. 02-6209-1394

목 차
Ⅰ. 과업지시서 1. 용 역 명 3 2. 용역목적 3 3. 용역기간 3 4. 용 역 비 3 5. 용역과업 3 6. 세부 추진내용 3 7. 과업조건 4 8. 과업관리 일정 5 9. 최종 납품물 5 Ⅱ. 제안서 작성 1. 제안서 목차 12 2. 제안서 작성방법 12 Ⅲ. 참가 자격 및 사업자 선정 1. 참가자격 13 2. 사업자 선정 및 평가방식 14 Ⅳ. 제출서류 및 입찰일정 1. 제출서류 및 제출방법 17 2. 입찰일정 및 서류제출 18 3. 유의사항 18 [별지] 제1호 서식 입찰참가신청서 19 제2호 서식 입찰서 20 제3호 서식 일반현황 및 연혁 21 제4호 서식 조직도 22 제5호 서식 주요사업실적 23 제6호 서식 수행 인력 및 역할 분담 24 제7호 서식 용역 실적 확인서 26 제8호 서식 공동수급 표준 협정서 27 제9호 서식 공동수급 합의 각서 29 제10호 서식 청렴계약 이행각서 30 [붙임] 1. 해당용역 사업계획 32

Ⅰ		과업지시서

1. 용 역 명 : ‘문화파출소’ 리모델링 설계 및 감리(치안센터 9개소)

2. 용역목적

ㅇ 시범운영 파출소 설계 가이드를 기반으로 전체적인 디자인 등 통일성 유지를 위해 1개 업체 지정을 통한 설계 및 감리의 일원화 필요

ㅇ 운영 단체별 개별 설계에 따른 문제점(설계 및 시공기간 지연, 지역별 설계 결과물의 완성도 편차 등) 방지를 통한 시공의 안정성과 효율성 확보

3. 용역기간 : 계약일로부터 ~ 2016. 10. 31(월)

※ 인허가 및 공사 발주를 위한 구조안전 확인, 기계, 전기 및 소방, 통신, 기타 내역 및 수량 산출서 등 포함 일체

※ 본 사업 예산은 부가가치세가 포함된 금액임

※ 면세사업자 유의사항 : 입찰자가 면세사업자인 경우, 투찰 시 부가가치세를 포함하여 투찰하여야 하며, 낙찰 시 가격 협상이 완료된 금액에서 부가가치세를 차감 후 계약 체결함

4. 용 역 비 : 총 100백만원 이내(VAT 포함)

5. 용역과업

ㅇ 지역적 특성이 반영된 9개 치안센터 별 기본설계(공간 설계, 내․외부 디자인 등)

- 내부 : 시범운영 설계 가이드 준용 및 사용자(지역주민, 시설 관계자 등) 의견수렴 반영

- 외부 : 주변 환경 및 경관과 어우러지는 디자인 컨셉 도출

ㅇ 리모델링(필요 시 개보수 포함) 공사를 위한 실시설계 도서 작성

ㅇ 인테리어 설계 관련 각종 인허가 업무(해당시, 본 용역비로 집행)

ㅇ 리모델링 현장에서의 감리업무 수행

ㅇ 철거대상 면적 산정 및 내역(석면 철거 및 폐기물 처리 용역 포함) 작성

6. 세부 추진내용

1) 시범운영 업체의 설계 가이드를 기반으로 한 9개 치안센터 설계

ㅇ 권역별 건축가 Pool 구성(1명 당 2~3개 내외 치안센터 설계 추진) 가능

ㅇ 시범운영 업체(MP) 와의 사전 협의회 2회 이상 진행

ㅇ 운영 단체별 사전협의 진행을 통한 공간 조성의 전반적 디자인(해당 공간 및 시설의 내․외부) 컨셉 제안

- 운영 단체는 지역 특성(주민, 환경 등) 현황을 설계 업체에 공유, 설계 업체는 운영단체 및 지역 관할서의 의견을 최대한 반영하여야 함

※ 고려사항

ㅇ 서울 시 공공건축가 참여 가능

ㅇ 교육진흥원 지정 MP의 경우 본 과업 수행을 위한 설계 가이드 및 추진내용 제공 예정

ㅇ 인테리어 설계 과정 중 기존 구조도면이 없을 경우 실측 진행

ㅇ 구조안전 진단 필요 시 진흥원과의 협의를 통한 진행 필수

- 진단 비용의 경우 본 용역 금액에 포함하지 아니하며, 진흥원에서 실비 지급 예정

ㅇ 내외부 투시도(스케치업)를 통한 색채 및 조명, 마감 등의 계획 수립 필요

ㅇ 건축, 기계설비, 전기, 통신설비, 소방설비, 조경 등 건축물에 관련된 내부인테리어 설계도서(도면, 시방서, 내역서 등 일체) 작성

ㅇ 기타 설계관련 법규 및 기준에 따라야 함

2) 운영단체 대상 공사 입찰을 위한 관련 설계도서, 수량산출서 등 제공

ㅇ 기본설계 승인에 따른 공사 가능한 공종별 도면 작성 등

※ 고려사항

ㅇ 평면도 등 : 평면도. 단면도, 입면도, 부위별 마감 상세도, 마감계획도, 가구도 등

ㅇ 각종도서 : 계산서, 시방서, 일위대가 산출 및 내역서

ㅇ 조감도 및 투시도 : 전체 4컷(부분별 중요부위 자유)이상으로 하되, 간단한 모델링과     랜더링, 마감 등을 식별할 수 있는 이미지 작업이 포함된 내용이어야 함

ㅇ 색채계획 : 색채는 공간형태의 효과를 높여 보는 사람에게 친근감을 주는 색채로 하여야 함

- 외부 벽면 및 옥상, 창호 색상, 내부 마감재료(패턴 등), 현관 캐노피 등

3) 사용승인 및 감리 보고서 등 기타자료 납품

ㅇ 사용승인 업무

ㅇ 실내 인테리어 및 외관 공사의 감리업무

- 비상주 감리로, 실제 공사기간 중 주 1회의 감리업무 수행

※ 고려사항

ㅇ 설계도서에 따른 시공방식의 적합성 확인

ㅇ 관계법령에 따른 기준에 적합한 건축자재 사용 여부 확인

ㅇ 감리 비용의 경우 실비 책정을 통한 비용 절감 필요

ㅇ 기타 공사감리에 관한 사항으로 관계법령으로 정하는 사항

4) 기타

ㅇ 착수보고, 중간보고, 결과보고회 추진 및 교육진흥원 요청 시 별도 보고회 추진

7. 과업조건

ㅇ 선정된 업체는 모든 과업 단계에서 교육진흥원과 계획 및 진행 현황을 공유하고 협의된 범위 내에서 진행하여야 함

ㅇ 용역금액의 집행과 관련, 교육진흥원이 지정하는 집행방식에 따라야 함

8. 과업관리 일정

7월 1주	‣	7월 2주	‣	7 ~ 8월	‣	9월	‣	10월	‣	10월 이내
업체선정		계약 및 착수보고회		설계 및 감리수행		중간보고		결과보고		용역 준공

ㅇ 착수보고 : 2016년 7월 3주(계약체결 후 2주일 이내)

ㅇ 중간보고 : 2016년 9월 2주

ㅇ 결과보고 : 2016년 10월 2주

ㅇ 최종납품 : 2015년 10월 31일(월)

※ 공모단체 선정 및 시공 일정에 따라 위 일정은 향후 변동 될 수 있음

9. 최종 납품물(치안센터 9개소별)

ㅇ 기획, 계획 및 기본설계 도서

- 치안센터별 인테리어 등 기본설계 도면(A3)을 포함한 설명서 3부(A4/5부)

ㅇ 각 치안센터별 실시설계 도서

- 도면(A3/5부) : ①건축 ②기계 ③전기 ④통신 ⑤소방 등 공종별 분리 제출

- 시방서 및 각종 계산서 각(A4/5부)

- 공사비 산출내역서, 일위대가표, 단가 및 수량산출서 공종 통합본 (A4/5부)

- 실시설계 설명서(A4/5부)

- 공사예정 공정표(A4/5부)

- 유지관리 지침서(A4/5부, 디자인 가이드라인 참조)

- 조감도 판넬 A1(전체컷, 부분별 중요 부위 자유 4컷 등 포함) 1~2장

․설계개요 및 실별 평면도, 내,외부입면 및 내,외부 투시도, 내부입면 및   내부 투시도, 특화세부계획 및 주요마감 등 협의에 따른 게제

- 색채 계획서(내․외부 마감재료 포함) 3부

- 기타 필요 부가 자료(A4/5부)

- 인터넷 게시용 도면 1식(파일제출)

ㅇ 사용승인용 도면(A4 반접이/2부) : 건축, 기계, 전기, 통신, 소방 등 통합(보관본)

ㅇ 각 치안센터별 공사감리 경과 및 완료보고서, 관련법에 근거한 제출자료 일체(A4/5부)

(※ 위 내용은 향후 변동 가능함)

[붙임 1]

□ 일반사항 및 설계 시 주요 고려사항

□ 일반사항

ㅇ 제출된 도서는 일체 반환치 않으며, 추후 시행되는 기본 및 실시설계 등 모든 저작권은 발주처에 귀속됨

ㅇ 설계내용 중 부분적으로 발주처에서 활용할 수 있으며 이에 이의를 제기하지 아니하기로 함

ㅇ 총 1개의 업체를 선정할 예정이며, 심사결과에 따라 목적에 부합하지 않거나 수준등이 미흡할 경우 선정하지 않을 수 있음

ㅇ 모든 제안내용이 특허권, 저작권 등 배타적 권리와 관련되었을 경우 사업제안자는 반드시 특허권, 저작권, 등 배타적 권리의 확보증명 서류를 제출하여야 하며, 분쟁발생시 사업제안자가 민형사상의 모든 책임을 져야 함

ㅇ 참여 업체는 관련 법령 등의 저촉 미비로 발생되는 모든 피해 상황에 대하여 책임을 져야 하며, 이에 관련된 제반 비용은 별도로 지급하지 아니함

□ 고려사항

ㅇ 아래의 특수 분야의 경우 전문 업체의 기술 검토보고서를 제출하고 설계에 반영하여야 함

- 내화 및 차음 : 칸막이 벽체는 안전 및 쾌적함을 위한 충분한 내화 및 차음성능이 확보되어야 하며, 법규에 정한 기준을 만족시키는 인증된 자재를 사용하여야 함

- 방화구획 및 단열 관련 소방법 및 건축법에 근거하여 설계하여야 함

ㅇ 해당 치안센터의 현장 방문을 통해 현장 상황을 충분히 숙지하고 설계에 반영하여야 함

ㅇ 설계자가 제출한 도면 및 보고서는 아래의 S/W를 사용하여 작성하여야 함

- 도면 : Autocad ver.14 이상

- 각종보고서, 계산서 및 자료 : 한컴오피스 ᄒᆞᆫ글, MS Office

- 보고자료 : MS Powerpoint

ㅇ 기타 설계에 관련하여 발생되는 모든 사안에 대하여 적극적이고 능동적으로 임하여야 함

ㅇ 모든 공사는 어떠한 경우에도 사업기간 내 완료하도록 제안 하여야 함

ㅇ 보완(CCTV, 출입/시건장치 등) 시설을 설계에 반영하여 함

ㅇ 인테리어 계획 및 설계안의 확정은 진흥원에 보고하여 승인을 득하여야 함

ㅇ 상기 각 호의 업무를 위해 정기 및 수시설계 회의에 참석해야 함

ㅇ 설계 내용은 양호한 품질이 확보되어야 함

ㅇ 설계 방법은 정부, 학회, 협회 등에서 인정하는 것이어야 함

ㅇ 사용 자재는 품질 성능이 공인된 것으로서 시공 시행 시 공급이 안정적이고, 시공 완료 후 유지·보수용 자재의 확보에 어려움이 없이 계획되어야 함

ㅇ 사용 자재는 모두 공인 기관에서 성능이 인정된 제품이어야 함

ㅇ 자재는 한국산업평준규격(KS표시품 중 1·2급으로 구분된 경우는 1급으로 계획하여야 한다)으로, 성능이 우수하고 유지관리가 용이하며, 국내에서 생산되는 자재를 사용하여야 함. 다만, 다음의 경우는 예외로 함

- KS 표시품이 없거나 수습이 여려운 경우 : 한국산업표준규격 동등 이상 제품으로서 사후관리 편리성과 유지보수에 지장이 없는 제품

- 국산자재가 없거나 수급이 어려운 경우 : 한국산업표준규격 동등 이상 제품으로서 사후관리 편리성과 유지보수에 지장이 없는 제품

- 외국 자재를 사용할 때는 외국규격과 국내 KS 품질기준 등을 비교하여 제시하여 승인을 득한 후, 사용하여야 함

ㅇ 사용자재는 가급적 불연성 자재로서 환경인증마크품, 우수재활용인증 마크 품(GR마크 Good Recycled) 등 환경 친화적인 자재를 우선적으로 적용, 설계하여야 하며 당 건축물의 “건축물 에너지 효율 1등급” 및 “친환경 건축물 우수등급” 인증을 위한 자재를 적용 하여야 함

ㅇ 부득이 외국산 자재를 사용하는 경우에는 건물의 특성, 경제적인 여건, 규격의 적정성, 국산 대체여부와 경제성 등을 객관적으로 면멸히 검토하여 설계에 반영하며 시공 전 발주처의 승인을 득하여야 함. 외국잔 자재의 품질은 관련 KS 규격 이상의 제품으로 사후 관리의 편의성 등 유지·관리가 간편하고 제품의 교환, 수리보수가 용이한 자재를 사용하도록 함

ㅇ 건물에 부착되는 모든 자재(전기, 통신, 설비 등 포함)는 건축 재료와 조화가 되는 자재로 계획하여야 함

ㅇ 산업통상자원부 고시 고효율 에너지 기자재 보급 촉진에 관한 규정에 의해 지정된 품목에 대하여 가능한 우선 적용해야 함

ㅇ 품질관리 시험방법 및 기준은 건설기술 관리법 시행규칙 및 국토교통부 제정 공종별 표준 시방서를 기준으로 함

ㅇ 재난으로부터의 긴급피난은 물론 일상적인 생활 중에 일어날 수 있는 부주의에 의해서 추락, 넘어짐, 부딪힘, 끼임, 화상, 감전, 가스중독 등의 사고가 발생하지 않도록 설계되어야 함

ㅇ 난간 및 계단, 옥상 등은 추락, 전도 등이 발생하지 않도록 계획하여야 함

ㅇ 부착물은 일상적인 사용에 의하여 탈락 또는 신체에 위해를 끼치지 않도록 계획하여야 함

ㅇ 사용자재는 가연성이 아니어야 하며, 감독관이 인정하는 부득이한 사유로 사용하는 경우에는 소정의 연소방지 및 방염 성능이 있어야 함

ㅇ 방범, 방재, 방진, 방습, 방서 등에 대한 대책이 고려되어야 하며, 불의의 사고에 대한 충분한 대책을 강구하여야 함

ㅇ 수방 및 유수방지에 대한 충분한 안전성을 갖추도록 함

ㅇ 전기 및 기계설비 등 각 분야의 소방, 방재 등과 관련된 사항은 전 분야에 공통적으로 적용되어 안전성이 최대한 확보되도록 설계하여야 함

ㅇ 구조체 바닥은 친환경건축물인증을 위한 층간 경계바닥 충격음 차단성능 수준(한국산업 표준 KS F 2810-1/2)에 적합하도록 계획하여야 함

ㅇ 건물 내․외부 소음(주변도로의 교통소음 등)으로 인하여 각 시설의 사용에 지장이 없도록 계획하여야 함

ㅇ 방음 및 차음이 필요로 하는 실에는 설비닥트, 설비 배관 배선등은 방음·차음성능에 영향을 주지 않는 구조로 설계해야함

ㅇ 일반적으로 사람이 장시간 사용하는 실은 해당실의 특수조건에 의하는 경우를 제외하고 자연채광이 되도록 설계되어야 함

ㅇ 주요한 실은 조망성이 확보되도록 설계되어야 함

ㅇ 각 실은 관련 규정에서 요구하는 적정 조도 이상의 조명 시설이 사용되도록 설계되어야 함

ㅇ 실내 공기질 관리법에 따라 설계에 적용하되 특히, 유해가스 등의 발생량이 적은 재료를 사용하도록 계획해야 함

ㅇ 용도 및 기능상 서로 연관성이 있는 모든 실은 이용자가 편리하도록 배치계획을 하여야 함

ㅇ 각종 기구 및 설비 등은 사용하는데 용이하도록 인체공학적으로 설계하여야 함

ㅇ 각 기능에 따른 동선을 구분하여 적절한 실별 배치를 하여야 함

ㅇ 진흥원에서 제공하는 자료이외에 설계를 수행하는 과정에서 상세하고, 명확한 조사자료 획득을 위해 추가조사가 필요한 경우 입찰자 부담으로 실시하여 설계에 반영할 수 있음

ㅇ 지역적 특성을 고려하고 경관계획, 마스터플랜 등의 상위 디자인 개념과의 조화를 도모해야 함

ㅇ 시설 건축물의 내․외부 디자인의 특징을 잘 파악하고 각 공간에 따른 요구를 충분히 검토 숙지, 창의성을 발휘하여 특색 있는 디자인이 되도록 종합적으로 계획해야 함

ㅇ 인테리어 디자인은 건축 계획과의 연관성을 고려하여, 통합 디자인 개념 속에서 차별화된 계획을 지향해야 함

ㅇ 실내 디자인 계획 시 각 실의 용도, 성격 등을 파악하여 그 내용이 반영되어야 하며, 건축 계획과 서로 상충되지 않도록 하여야 함

ㅇ 계획안은 공간계획, 벽면, 천정, 바닥, 문, 창호, 일반가구, 조명기구 등의 디자인 개념과 색상 등이 통합된 체계속에서 포괄적으로 표현될 수 있도록 해야함

ㅇ 통합색채 계획을 수립하고, 인테리어 디자인과 색채 계획이 조화되도록 해야함. 더불어, 다양한 색채보다는 의미있는 색채를 이용하며 느낌이 연출되도록 해야함

ㅇ 제안 요청서의 설계지침 및 마감 기준은 본 과업에서 필요한 최소의 요구조건을 제시한 것이므로 제안 업체에서는 축적된 전문성과 경험을 바탕으로 요구된 기준보다 적합한 성능 및 마감으로 설계하도록 해야함

ㅇ 과업 범위에 포함되지 않더라도 디자인 요소가 필요한(가구, 커튼 등)부분은 전체 인테리어 계획에 맞게 제안해야 함

ㅇ 고급 무늬목, Fabrics(천), 흡음판 등 실내디자인 마감자재는 관계 볍령에 적합한 범위 내에서 자유로이 선택하되, 유지보수성을 고려하여 적합한 방염 및 난연 성능이 확보되어야 함

ㅇ 실내 디자인의 경우 입찰자의 계획안에 따라 수납장 등을 붙박이장의 형태로 설치하여 충분한 수납공간을 확보하고, 사용자가 편리하도록 설계해야 함

ㅇ 설계도면에는 마감 자재에 대한 치수, 재질, 형태 등이 명확하게 표현되도록 해야함

ㅇ 기계설비, 전기설비, 소방설비, 통신설비 등의 각종 부착물과 내부 마감이 서로 상충 되지 않고, 조화를 이루도록 설계하여야 함

ㅇ 입찰자는 설계도서 제출 시 실내디자인 계획의 범위를 표시하여 실시 설계 시 반영될 수 있도록 계획하여야 함

ㅇ 입찰자가 실내디자인 계획상 필요하다고 판단하는 경우에는 추가하여 계획할 수 있음. 단, 실시 설계시 발주처가 실내 디자인 계획상 필요하다고 판단하는 경우에는 협의하여 실내 디자인 시공의 범위가 조정될 수 있음

ㅇ 천장 계획은 철재 경량 천장을 원칙으로 하며, 마감재는 동등 이상의 제품을 사용하도록 설계되어야 함

ㅇ 실내마감 재료에서 소방준공 승인에 문제가 없도록 실내마감 재료를 선정하여 설계 하여야 함

ㅇ 인테리어 구역 내의 조명은 KS 규정에 의한 조도 이상을 확보하도록 하며, “건축물 에너지효율 1등급” 인증에 적합하도록 설계 되어야 함

- 첨부되는 기존 건축 설계의 조명 설계도서를 참조하고 인테리어 총 소비 전력은 건축 설계에 요구된 소비 전력을 넘지 않아야 함

- 조명 계획 및 평면, 전등회로 상세작성, 조명기구 상세도면

- 상세 조도 계산서 제출

- 주요실 조도 시뮬레이션 자료 제출

ㅇ 인테리어 조명은 기존 건축설계 전등설비 도면의 변경이 필요로 하므로 이에 대한 전기 설계자와 협의하여 설계를 추진해야 함

[붙임 2]

□ 2016 문화파출소 조성․운영사업 대상 9개소 현황

연번	지역		시설명 및 현황
1	서울	양천구	양천서 신정5치안센터	ㅇ 위 치 : 서울특별시 양청구 목동동로99(신정동) ㅇ 연면적 : 138.6㎡ ㅇ 접근성 : 우수 ㅇ 참고사항 - 현재 양천구 학교 문제학생 선도교육 프로그램 운영(1층) - 청소년 경찰학교(힐링센터) 운영(연간 30회 이상) - 다세대 주택 밀집 지역
2	경기	군포시	군포서 산본치안센터	ㅇ 위 치 : 경기도 군포시 군포로761번길 69 ㅇ 연면적 : 138㎡ ㅇ 접근성 : 우수 ㅇ 참고사항 - 군포문화재단에서 ‘파출소가 돌아왔다’ 프로그램 운영을 위해 최소한의 비용으로 시설 리모델링을 하였음 ※ 외관/내부공간/외부주차장 등 공간환경 양호 - 산본시장, 외국인의 거리, 다세대 밀집 지역 ※ 고연령층 다수 거주지역 - 지역내 문화기반 시설 약함
3	강원	춘천시	춘천서 동면치안센터	ㅇ 위 치 : 강원도 춘천시 동면 가산로 4 ㅇ 연면적 : 171.03㎡ ※ 지하1층, 복도식 관사(33.75㎡) 포함 ㅇ 접근성 : 미흡 ㅇ 참고사항 - 1층 별도 관사건물(방2개/욕실포함 대략 45㎡ 내외) - 옥상 25㎡ 정도 - 50m 옆 초등학교가 위치해 있음 - 주거 밀집 지역, 유동인구 : 보통
4	충북	청주시	청원서 사천지구대	ㅇ 위 치 : 충청북도 청주시 청원구 율천북로 29 ㅇ 연면적 : 193㎡ ㅇ 접근성 : 양호 ※ 주택가 안쪽에 자리하여 다소 찾아가기 힘들수도 있음 ㅇ 참고사항 - 청주에서 음성, 증평 등으로 출퇴근하는 주민이 많음 - 주거 밀집 지역, 유동인구 : 양호 ※ 율량지구 개발로 인한 아파트 입주민 증가 추세에 있음
5	전북	전주시	덕진서 금암치안센터	ㅇ 위 치 : 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 379 ㅇ 연면적 : 157.2㎡ ㅇ 접근성 : 우수 ㅇ 참고사항 - 2015년 내부 리모델링 실시 ※ 내부, 외부, 옥상 공사가 되어있어 공사비가 절감되며, 공사기간을 단축할 수 있음 - 원룸촌 밀집 지역, 유동인구 : 양호 - 인구 대비 공연장 등 기반시설 부족
6	전남	여수시	여수서 안산치안센터	ㅇ 위 치 : 전라남도 여수시 학동 825-54 ㅇ 연면적 : 116㎡ ㅇ 접근성 : 양호 ㅇ 참고사항 - 여수시 안산동에 입지한 치안센터로 현재 기능이전으로 민원편의센터의 기능을 수행중에 있음 - 주변에 대단위 아파트 밀집지역으로 주민들의 유동이 활발하고 접근성이 양호함
7	대구	달서구	달서서 도원치안센터	ㅇ 위 치 : 대구광역시 달서구 한실로 115 ㅇ 연면적 : 170㎡ ㅇ 접근성 : 양호 ※ 지하철 이용 어려움, 대중교통 이용 용이함 ㅇ 참고사항 - 1층 주공간으로 사용 가능 - 건물 측면 외부공간 활용가능 - 주민센터 200m 거리에 위치 - 바로 옆 달서구립도원도서관 위치 ※ 책 관련 문화프로그램 운영 - 아파트 밀집지역, 유동인구 : 양호
8	울산	남구	울산남부서 신선치안센터	ㅇ 위 치 : 울산광역시 남구 중앙로 25 ㅇ 연면적 : 101.12㎡ ㅇ 접근성 : 양호 ㅇ 참고사항 - 1층 별동 건물, 2층이 활용 가능한 공간으로 보임. 그러나 2공간 모두 강의를 위해서는 중간 칸막이 벽체를 철거하는 공사가 필요할 것으로 보임 - 외부공간이 약간 여유가 있으며, 3대 정도의 주차가 가능함 - 대규모 아파트 단지 밀집 지역, 유동인구 : 보통 ※ 대규모 아파트 단지 밀집 - 바로 옆 주민센터 유사 프로그램 운영 중
9	제주	제주시	서부서 서문치안센터	ㅇ 위 치 : 제주특별자치도 제주시 용문로 120-1 ㅇ 연면적 : 115.86㎡ ㅇ 접근성 : 양호 ㅇ 참고사항 - 전면주차장과 후면 마당, 옥상 사용이 가능함(넓음) - 공항이 인접하여 비행기 이․착륙 시 다소 소음 발생 우려되지만 심각한 수준은 아님 - 주거 밀집 지역, 유동인구 : 양호 - 주변 경관이 수려함

※ 제공 시설 연면적은 시설의 총 연면적으로 실제 공사 면적은 축소될 수 있음

Ⅱ		제안서 작성

1. 제안서 목차

- 목   차 -

Ⅰ. 제안기관 일반

1. 일반현황 및 연혁

2. 조직 및 인원현황

3. 주요 사업실적

Ⅱ. 제안 개요

1. 제안목적

2. 주요내용

3. 제안의 특징 및 차별성

4. 기대효과

※ 참고사항

- 과업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 제안의 목적, 배경, 특징 등을 요약하여 기술

- 과업내용별 구체적 세부추진계획, 내용 등 기술

- 제안을 통해 본 사업 및 교육 참여자들이 얻을 수 있는 효과를 기술

Ⅲ. 수행 계획

1. 수행 방법 및 계획

2. 수행 인력 및 역할 분담

3. 추진 일정

※ 상기 목차를 기본 항목으로 작성하되 제안내용에 따라 추가 가능함

※ A4용지, 글자크기 11, 줄간격 160%

2. 제안서 작성 방법

ㅇ 제안서는 다음에 명시된 제안서 구성에 따라 각각 세분해서 누락이 없이 작성하고 설명자료 등의 내용이 많은 경우에는 별지를 사용하여 작성

ㅇ 제안내용을 보충하기 위해 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고 인용 부분을 명시하여야 함

ㅇ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해서 표현해야 하며, ~를 제공할 수도 있다, ~이 가능하다, ~을 고려하고 있다 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주함

작성항목	작성내용
Ⅰ. 제안기관 일반	◦ 별지 3, 4, 5호 서식 활용
Ⅱ. 제안 개요	◦ 용역에 대해 제안 업체가 이해한 바를 요약․정리 후, 이를 기반으로 - 본 용역의 과업내용과 과업범위의 명확한 이해를 전제로 제안의 필요성, 범위, 주요내용, 제안의 특징 및 전제조건 등을 요약하여 기술 - 과업내용별 추진전략을 구체적으로 기술 - 본 사업을 수행함에 있어서의 전략 및 차별성을 구체적으로 기술 - 본 사업을 통해 용역 발주기관이 얻을 수 있는 기대효과 등을 기술
Ⅲ. 수행 계획	◦ 용역 계획 작성 시, 과업을 위한 인력현황 포함 - 과업수행 전체 업무흐름도(work flow) 및 세부 역할 분담표 작성 - 수행 인력 및 역할 분담은 별지 제6호 서식 활용하여 작성하되, 추가 서술이 필요한 경우 작성 가능 ◦ 과업수행 일정은 최소 주단위로 가능한 상세히 기술 ◦ 제안 업체는 과업지시서의 내용 외에 기타 추가사항을 제안할 수 있음

※ 제안서 작성 분량은 제안개요와 수행계획을 포함하여 20쪽 내외로 작성

Ⅲ		참가자격 및 사업자 선정

1. 참가자격

ㅇ 건축사로 설계사무소를 등록한 업체

ㅇ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 규정(경쟁입찰의 참가자격)에 의한 입찰참가 자격요건을 갖춘 자

ㅇ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조 규정(부정당업자의 입찰자격 제한)에 의거 제한을 받지 않는 자

ㅇ 부가가치세법 제8조와 관련하여 사업자등록을 필한 업체

ㅇ 본 과업의 특성상 지역별 시설의(총 9개)의 공간설계 및 감리 등을 동시에 수행해야 함에 따라 해당 분야의 전문 업체와 공동수급(공동이행방식만 허용)을 적극 권장하며, 공동이행사 역시 건축사를 설계사무소로 등록한 업체여야 함

- 본 사업은 설계 및 감리 관련 과업 외 하도급을 허용하지 않으며, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 저촉되지 않아야 하며, 공동수급 참여자는 입찰참가자격을 모두 충족하여야 함

- 공동수급업체는 과업별로 구성하며, 구성원별 계약 참여 최소지분율은 10% 이상이어야 함

* 공동수급의 경우 공동계약 운용요령(기획재정부 계약예규 2200. 04-136-23, 2012.01.01.) 규정을 적용하며, 동일업체가 복수의 공동수급에 참여할 수 없음

ㅇ 입찰 관련 참가 자격

-「소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법」 제2조에 따른 소기업 또는 소상공인으로서「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 소기업·소상공인확인서(입찰마감일 전일까지 신청하여 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 자

(단, 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률시행령 제2조의3 제2호에 해당하는 비영리법인은 입찰참여가 가능)

※ 입찰 참여기업은 중소기업청 고시 ‘중·소기업 소상공인 및 장애인기업 확인요령’에 따라 발급된「소상공인·소기업확인서」를 제출하여야 함

※ 입찰 참여 제안서를 제출하였으나 중소기업공공구매 종합정보망(http://www.smpp.go.kr) 에서 확인되지 않거나 입찰참가자격상 기업구분이 다른 경우에는 접수 취소 (다만 소기업 소상공인 확인서를 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 신청한 업체는 입찰참가가 가능하나, 제안서 제출일로부터 5일 이내에 중소기업공공구매 종합정보망에서 확인이 되지 않거나 입찰참가자격상 기업구분이 다른 경우에는 접수 취소)

2. 사업자 선정 및 평가방식

2-1. 기본방침 및 적용규정 등

ㅇ 기본방침

- 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 경쟁에 의한 우수사업자 선정

- 공모를 통하여 많은 사업자에게 참여기회 부여

ㅇ 입찰방식 : 제한경쟁에 의한 방식

ㅇ 계약방법 : 협상에 의한 계약

※ 적용규정

-「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조 또는 제43조의2

- 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규, 2016.01.01)

ㅇ 경쟁입찰에 있어서의 사업자 선정절차

- 해당 입찰에 응찰하고자 하는 자는 주관기관이 요청하는 제안요청서에 따라 제안서를 작성하여 주관기관에 기일 내 제출

- 주관기관은 접수된 제안서에 대한 기술평가를 위해 5~7인 이상으로 구성된 평가위원회를 구성하며, 본 사업의 특성을 고려한 평가기준에 의거하여 평가 실시

- 심사위원회 결정에 따라 필요시 일부 또는 전체 제안사업자에 대해 보완자료 요청 또는 제출한 제안요청서에 대한 프리젠테이션을 요청할 수 있음

- 주관기관은 낙찰자를 결정하여 주관사업자를 확정하고 그 결과를 공지

2-2. 평가기준

ㅇ 평가방법 : 평가위원에서 제안내용을 종합 검토 후 기술능력 평가기준에 따라 심사

ㅇ 평가기준 : 기술평가(80%) 및 가격평가(20%)

※ 평가기준 세부 내용

◦ 기술평가(80%)

- 사업수행 능력 평가

․사업평가의 전문성 및 객관성 확보를 위한 관련분야 전문가 참여여부 및 참여율

․유사한 용역실적 수행 여부 및 제출된 실적결과물의 내용적 충실성

․업체가 보유한 또는 활용 가능한 운영네트워크 유무와 활용 정도 등

- 사업수행 계획 평가

․동 사업에 대한 이해도

․관리방법의 구체성

․세부 추진일정의 적정성 및 구체성 등

◦ 가격평가(20%) ※ 협상에 의한 계약체결 기준

․[eqn: 평점 = 입찰가격평가 ~배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {당해입찰가격} RIGHT )]

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격

* 입찰가격 평가 시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

- 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

- 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가

․[eqn: 평점=입찰가격평가`배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {추정가격의80%상당가격} RIGHT )]

[eqn: + LEFT [ 2 TIMES LEFT ( {추정가격의 80%상당가격 - 당해입찰가격}over {추정가격의 80%상당가격-추정가격의 60%상당가격} RIGHT ) RIGHT ]]

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격

* 당해입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

* 입찰가격 평가 시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

- 입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림함

ㅇ 평가표

평가영역		세부항목
기술평가(80)	사업수행 능력(30)	o 제안업체 일반
		o 유사 용역사업 경험(규모/내용/수준 등) 보유 여부 ※ 가능한 업체에 한해 과거 유사 과업의 설계 결과물 제출(심사 참고용으로 활용 예정)
		o 사업수행 인력의 전문성 및 조직 구성 적합성
	사업수행 계획(50)	o 사업 취지 및 과업에 대한 이해
		o 사업 계획의 구체성 - 과업 전체 일정에 대한 프로세스 등을 포함한 계획
		o 사업 추진 방법의 구체성 및 타당성 - 지역별(9개소) 설계사 구성 방안 - 감리업무 수행 계획 등
		o 우리원 제공 디자인 컨셉을 활용한 설계 디자인 제안(디자인 시안 제출 가능)
		o 각 지역별 운영단체 및 관할서와의 협력 구조, 대응 방안
가격평가(20)	입찰가격(20)	o 입찰가격 평점산식에 의거 평가
합계	100점

2-3. 우선협상대상자 선정 및 협상의 범위

ㅇ 우선협상대상자 선정 및 계약방법 등은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」제43조 및「협상에 의한 계약체결기준」에 의거하여 진행

ㅇ 제안서 평가결과 기술평가 점수가 기술평가분야 80점 만점에 배점한도의 70점 이상인 자를 협상적격자로 선정

ㅇ 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 시, 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수(큰 항목 2개시 합산점수)를 얻은 자를 선순위자로 함(큰 항목 합산점수 동점 시 사업계획 및 내용, 수행능력의 전문성, 사업수행일정의 적절성 순으로 높은 자를 선순위로 함)

ㅇ 우선협상대상자와의 협상이 결렬되면 동일한 기준과 절차에 따라 다음순위 협상대상자와 협상을 실시, 모든 협상적격자와 협상 결렬시 재공고 입찰에 부칠 수 있음

ㅇ 협상의 범위는 우선협상대상자로 선정된 업체가 제안한 과업내용, 이행일정, 제시가격 및 평가위원회에서 권유한 사항 등을 협상대상으로 하며, 기술협상을 통해 그 내용의 일부 조정가능

Ⅳ		제출서류 및 입찰일정

1. 제출서류 및 제출방법

구분	제출서류	제출방법
기술평가 관련	1. 입찰참가신청서 1부(별지 제1호 서식 활용) 2. 제안서 9부(별지 제3, 4, 5, 6호 서식 활용) 3. 용역실적확인서 또는 매출증빙서류(용역실적 확인서는 별지 제7호 서식 활용) ※ 기술심사를 위해 제출한 실적결과물에 해당하는 확인서 또는 증빙서 4. 입찰용 각종 증빙서류 - 법인인감증명서 1부 - 사업자등록증 사본 1부 - 소상공인/소기업/중소기업확인서 1부 (해당 확인서) 5. 기타 증빙서류(해당자에 한하여 제출) - 직접생산 증명서 1부 - 중증장애인생산품 생산시설 지정서 1부 - 여성기업 확인증 1부 - 사회적기업 인증서 1부 6. 청렴계약 이행각서(별지 제10호 서식 활용) 1부	◦ 2, 3번 서류는 반드시 3 Hole 바인더에 편철, 바인더는 총 9개 제출하여야 함 ◦ 1, 4, 5, 6번 서류는 별도 제출(바인더에 포함하지 않음)
	◦ 과업과 관련한 용역 실적 결과물(제출 가능 경우) ※ 이외 별도로 업체 소개자료(포트폴리오 등) 제출 가능	◦기타 기술평가 관련 서류 제출시 함께 제출
	◦ 계약체결시 제출사항 - 지방세완납증명서, 국세완납증명서
가격평가 관련	1. 입찰서 1부(별지 제2호 서식 활용) 2. 입찰금액의 5/100 이상의 입찰보증보험(입찰서와 함께 첨부) ※ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조 제3항 단서에 따라 입찰보증금 납부를 면제할 수 있는 자는 제4항 단서에 따라 입찰보증금에 해당하는 금액을 납입할 것을 확약하는 내용의 문서를 제출(입찰서와 함께 첨부) 3. 용역금액산출 근거표(입찰서와 함께 첨부)	◦ 3 Hole 바인더와 별도로 서류봉투 등에 봉함 날인하여 제출
공동수급 관련	1. 공동수급표준협정서(별지 제8호 서식 활용) 1부 2. 합의각서(별지 제9호 서식 활용) 1부 3. 공동수급 구성원의 사업자 등록증사본 각 1부	◦ 별도 제출 (바인더에 포함하지 않음) ※ 공동수급 구성원의 동일 과제의 타 컨소시엄 참여 불가

2. 입찰일정 및 서류제출

ㅇ 서류접수

- 마   감 : 2016년 7월 27일(수) 15:00까지

- 장   소 : 한국문화예술교육진흥원 2층 경영지원본부 총무회계팀

(주  소 : 서울특별시 마포구 상암산로 76 (상암동, YTN 뉴스퀘어) 12층

※ 제출서류는 우리원을 방문하여 직접 제출하여야 하며 우편 접수는 불가함

ㅇ 평    가 : 2016년 8월 2일(화) 예정

-  프리젠테이션 평가는 응찰업체 전체를 대상으로 진행되며 평가관련 일시 및 장소는 접수 마감 후 개별 연락 예정임. 프리젠테이션은 제출한 제안서를 기초로 발표하여야 함

-  제안 설명은 제안사(주사업자)의 실무책임자(PM)가 직접 발표해야 하며, 동영상 등을 이용한 간접 발표는 불허함  ※실무책임자(PM) 외 발표 불가

-  발표 내용이 제안서와 상이한 사항이 있는 경우 이를 별도로 명기하여야 하며, 명기하지 않을 경우 불이익이 있음을 명시

-  제안심사에 참석하지 않은 제안사의 경우 제안서만으로 평가함

ㅇ 평가방법 : 제안서 서면평가 및 프리젠테이션 평가

ㅇ 우선협상 대상자 공고 및 계약협상 일시 : 2016년 8월 4일(목) 이후

※ 상기 일정 중 제안서 평가 및 선정통보 일정은 사정에 따라 변동될 수 있음

4. 유의사항

ㅇ 제출된 제안서의 내용은 주관기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결시의 계약조건의 일부로 간주

ㅇ 주관기관이 필요시 입찰참가자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이의 경우 입찰참가자는 이에 응하여야 함. 추가 제안 또는 추가 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

ㅇ 주관사업자는 사업을 주도적으로 수행할 수 있도록 사업관리, 품질관리 등에 대하여 주사업자의 전문인력을 투입하여야 함

ㅇ 제출된 제안서는 사업자 선정여부와 관계없이 일체 반환하지 않음

ㅇ 제안서의 평가 결과에 대한 상세 내용은 공개하지 않음

ㅇ 제안서 내용에 허위 기재사실이 발견될 시에는 입찰참가 제외, 낙찰취소, 계약해지함

ㅇ 제안서는 입찰 시 직접 제출하여야 하며, 우편접수는 불가함

ㅇ 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함

ㅇ 사업자 선정이후 주요 용역과업을 수행하는데 있어 하청이나 재하청이 원칙적으로 불가능함(단, 번역․인쇄 등 일부 사항에 대해서는 예외를 인정)

<별지 제1호 서식>

입 찰 참 가 신 청 서 (별도제출)
입찰공고번호	한국문화예술교육진흥원 공고 제2016 - 호	입 찰 일 자	년 월 일
입 찰 건 명	‘문화파출소’ 리모델링 설계 및 감리(치안센터 9개소)
본 입찰 참가자는 2016년 05월 일자로 공고한 ‘문화 파출소’ 리모델링 설계 및 감리(치안센터 9개소)에 대한 입찰에 참가하고자 한국문화예술교육진흥원에서 정한 입찰유의서, 입찰공고사항을 전적으로 수락하고 붙임서류를 갖추어 입찰참가신청을 합니다. [붙임] 공고로써 정한 제출서류 일체 년 월 일 입찰참가신청자 상 호 : 사업자등록번호 : 주 소 : 대 표 자 : (인) (전 화 번 호 : ) 한국문화예술교육진흥원장 귀하

<별지 제2호 서식>

입 찰 서 (봉함날인)
입찰공고번호	한국문화예술교육진흥원 공고 제2016 - 호	입 찰 일 자	년 월 일
입 찰 건 명	‘문화파출소’ 리모델링 설계 및 감리(치안센터 9개소)
입 찰 금 액
준 공 년 월 일
본인은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙에 의한 용역의 입찰유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 계약일반조건․동 특수조건․및 현장설명사항에 따라 위의 입찰금액으로 준공기한내에 용역을 완성할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. [붙임] 금액산출근거표(※별도 양식없음. 과업별로 산출내역 및 근거, 비용을 상세히 제시) 년 월 일 입찰참가신청자 상 호 : 사업자등록번호 : 주 소 : 대 표 자 : (인) (전 화 번 호 : ) 한국문화예술교육진흥원장 귀하

[별지 제3호 서식]

일반현황 및 연혁(별도제출하지않음-제안서첨부)
회 사 명			대 표 자
사 업 분 야
주 소
연 락 처	tel. fax.
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
담 당 자 (부서명, 직급)		연락처		이메일 휴대폰
주요연혁

[별지 제4호 서식](별도제출하지않음-제안서첨부)

조직도(2016년 00월 기준)

※ 본 프로젝트 수행과 관련된 부서는 음영 표시

※ 업체 본사 외 동 용역 수행에 협력기관이 있을 시, 조직도와 별도로 기재(별지 사용 가능)

[별지 제5호 서식](별도제출하지않음-제안서첨부)

주요사업실적
사 업 명	사업기간	계약금액	발주처	비고

※ 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 기재하며, 본 업무와 유관한 것만 기재

[별지 제6호 서식](별도제출하지않음-제안서첨부)

수행 인력 및 역할 분담

□ 수행인력 현황

구분	분과별	성명	연령	최종 학위	전공	근무경력	현 담당업무
전담 참여	총괄책임자
비전담 참여

※ 작성방법

- 투입인력 전원에 대하여 기재하여야 함

- 근무경력은 주로 관련분야 수행경력(명) 위주로 간략히 기술

- 현 담당업무는 현재의 주요 담당업무(예 : 행사 기획 및 운영 등) 간략 기술

- 계약 및 사업진행 시 사업총괄책임자 및 각 분과별 책임자 등의 임의 교체는 불가능하며, 불가피한 경우 제안 요청기관(한국문화예술교육진흥원)과 협의를 통해서만 가능

- 제안 요청기관에서 인력의 교체를 요구할 경우, 제안사는 반드시 성실히 협의하여 동급 이상의 인력으로 교체해야 함

□ 투입인력 현황

구분	주요 기능	세부 수행역할	담 당
			인원수	대표자
총괄	ㅇ사업수행 책임 총괄	ㅇ
		ㅇ
		ㅇ
		ㅇ
		ㅇ

수행인력 개별 이력사항(개별 인력 모두 작성)
성 명			소 속		직 책		연 령	세
학 력	대학교 전공				해당분야근무경력		년 개월
	대학원 전공				자 격 증
본 용역수행 시 역할				본 용역수행 시 참여기간			참여율	%

경 력
사 업 명	참여기간 (년월∼년월)	담당업무	발주처	비고

[별지 제7호 서식](해당시제출-제안서첨부)

용역 실적 확인서

신 청 인	업체명(상호)			대 표 자
	영업소재지			전화번호
	사업자번호			법인등록번호	-
	증명서용도	용역 제안평가용		제 출 처	한국문화예술교육진흥원
용역이행 실적내용	용 역 명			계약기간
				계약번호
	용역개요
	계약금액 (VAT포함)
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함. 2016년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (fax 번호 : )
	발급부서 :		담당자 :
※ 제안 사업자 자체 실적확인서 양식이 있을 시, 자체 양식 사용 가능

[별지 제8호 서식]

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 ○○○, ○○○와 ○○○사가 재정․경영, 기술능력 인원 및 기자재를 동원하여 「 사 업 명 」사업에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 공동 연대하여 사업을 영위할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명             칭 :

2. 주사업소의 소재지 :

3. 대   표    자  명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :           )

2. ○○○회사(대표자 :           )

② 공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.

③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금의 청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) ① 공동수급체의 구성원은 발주자에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

② 공동수급체의 하도급자 및 납품업자에 대해서도 공동연대로 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 구성원은 분담부분의 전체 또는 일부를 하도급 할 수 없으며, 이 경우에 지식정보자원관리사업 계약특수조건 제13조에 따라 처벌받을 수 있다.

제8조 (구성원의 참여비율) ① 당 공동수급체의 참여비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ :           %

2. ○○○ :           %

② 제1항의 비율은 발주자와의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 때에는 이에 따라 변경할 수 있다.

③ 현금 이외의 출자는 시기를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제9조 (손익의 배분) 도급계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제8조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조 (권리․의무의 양도 제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리와 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제11조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 발주자 및 구성원 전원의 동의가 없으면 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

② 구성원중 일부가 파산 또는 해산․부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존 구성원이 공동 연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존 구성원만으로는 면허․도급한도액 등 당해계약이행 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 당해요건을 충족하여야 한다.

③ 대표자가 제2항의 경우에 의해 계약을 이행할 수 없는 경우 잔존 구성원 중 출자비율이 가장 높은 구성원을 대표자로 하며, 대표자의 권리와 의무를 승계한다.

④ 제2항의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존 구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제8조의 비율에 가산한다.

⑤ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제9조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제12조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해 공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제13조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2016년  월   일

업체명  대표자 ○○○ (인)

업체명  대표자 ○○○ (인)

[별지 제9호 서식]

합 의 각 서

입찰공고번호		입 찰 일 자	년 월 일
입 찰 건 명

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성하여 입찰에 참가하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하고 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰 시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 합의하여 이에 본 각서를 제출합니다.

2016년     월     일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

[별지 제10호 서식]

청렴계약 이행각서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 한국문화예술교육진흥원에서 발주하는                      입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과  대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반하여 경쟁 입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 한국문화예술교육진흥원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년이상 2년이하 동안 참가하지 않겠으며

ㅇ 경쟁 입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정 하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 한국문화예술교육진흥원이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 6월 이상 1년 미만 동안 참여하지 않고

ㅇ 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계 임․직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하여 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 임․직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 한국문화예술교육진흥이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 이상 2년 이하의 기간동안 입찰에 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 임․직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 임․직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 한국문화예술교육진흥원의 조치와 관련하여 당사가 한국문화예술교육진흥원을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2016년   월   일

서 약 자 :                 대표          (인)

한국문화예술교육진흥원장 귀하

‘문화파출소’리모델링 설계 및 감리(치안센터 9개소) 추진계획(안)

‘16. 6. 16. 사회교육팀

	사업개요
ㅇ 사 업 명 : 2016 문화파출소 조성․운영사업 ㅇ 사업기간 : `16. 1 ∼ 12월 ㅇ 소요예산 : 1,700백만원 ㅇ 사업대상 : 치안센터 10개소 ㅇ 주요 사업내용 - 선정 치안센터 대상 문화예술 활동에 적합한 공간 조성․운영 - 각 시설 별 지역․주민 등의 특성을 반영한 문화예술교육 프로그램 운영 - 지원사업 컨설팅 및 평가, 중장기 발전방안 마련 등

Ⅰ		개 요

⃞ 용역목적

ㅇ 시범운영 파출소 설계 가이드를 기반으로 전체적인 디자인 등 통일성 유지를 위해 1개 업체 지정을 통한 설계 및 감리의 일원화 필요

ㅇ 운영 단체별 개별 설계에 따른 문제점(설계 및 시공기간 지연, 지역별 설계 결과물의 완성도 편차 등) 방지를 통한 시공의 안정성과 효율성 확보

⃞ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : ‘문화파출소’ 리모델링 설계 및 감리(치안센터 9개소)

ㅇ 추진기간 : 2016년 7 ~ 10월

ㅇ 주요내용

- 지역적 특성이 반영된 9개 치안센터 별 기본설계(공간 설계, 내․외부 디자인 등)

- 리모델링(필요 시 개보수 포함) 공사를 위한 실시설계 도서 작성

- 인테리어 설계 관련 각종 인허가 업무(해당시, 본 용역비로 집행)

- 리모델링 현장에서의 감리업무 수행

- 철거대상 면적 산정 및 내역(석면 철거 및 폐기물 처리 용역 포함) 작성

ㅇ 추진방법 : 경쟁입찰을 통한 업체 선정(협상에 의한 계약)

※용역업체 선정 및 계약, 대금지급 등 업무는 총무회계팀 협조 추진

ㅇ 소요예산 : 총 100백만원 이내( VAT 포함)

ㅇ 추진절차

6월 3주	‣	7월 1주	‣	7월 2주	‣	7~8월	‣	9월	‣	10월	‣	10월 이내
입찰 공고 및 제안서 접수		제안서 심사 및 업체선정		계약 및 착수보고회		설계 및 감리 수행		중간보고		결과보고		용역 준공

※ 공모단체 선정 및 시공 일정에 따라 위 일정은 향후 변동 될 수 있음

Ⅱ		세부내용

⃞ 추진내용

※ 추진 내용 요약

ㅇ 시범운영 업체의 설계 가이드를 기반으로 한 9개 치안센터 설계

ㅇ 운영단체 대상 공사 입찰을 위한 관련 설계도서, 수량산출서 등 제공

ㅇ 사용승인 및 감리 보고서 등 기타자료 납품

ㅇ 시범운영 업체의 설계 가이드를 기반으로 한 9개 치안센터 설계

- 권역별 건축가 Pool 구성(1명 당 2~3개 내외 치안센터 설계 추진) 가능

- 시범운영 업체(MP) 와의 사전 협의회 2회 이상 진행

- 운영 단체별 사전협의 진행을 통한 공간 조성의 전반적 디자인(해당 공간 및 시설의 내․외부) 컨셉 제안

- 운영 단체는 지역 특성(주민, 환경 등) 현황을 설계 업체에 공유, 설계 업체는 운영단체 및 지역 관할서의 의견을 최대한 반영하여야 함

※ 고려사항

ㅇ 서울 시 공공건축가 참여 가능

ㅇ 교육진흥원 지정 MP의 경우 본 과업 수행을 위한 설계 가이드 및 추진내용 제공 예정

ㅇ 인테리어 설계 과정 중 기존 구조도면이 없을 경우 실측 진행

ㅇ 구조안전 진단 필요 시 진흥원과의 협의를 통한 진행 필수

- 진단 비용의 경우 본 용역 금액에 포함하지 아니하며, 진흥원에서 실비 지급 예정

ㅇ 내외부 투시도(스케치업)를 통한 색채 및 조명, 마감 등의 계획 수립 필요

ㅇ 건축, 기계설비, 전기, 통신설비, 소방설비, 조경 등 건축물에 관련된 내부인테리어 설계도서(도면, 시방서, 내역서 등 일체) 작성

ㅇ 기타 설계관련 법규 및 기준에 따라야 함

ㅇ 운영단체 대상 공사 입찰을 위한 관련 설계도서, 수량산출서 등 제공

- 기본설계 승인에 따른 공사 가능한 공종별 도면 작성 등

※ 고려사항

ㅇ 평면도 등 : 평면도. 단면도, 입면도, 부위별 마감 상세도, 마감계획도, 가구도 등

ㅇ 각종도서 : 계산서, 시방서, 일위대가 산출 및 내역서

ㅇ 조감도 및 투시도 : 전체 4컷(부분별 중요부위 자유)이상으로 하되, 간단한 모델링과 랜더링, 마감 등을 식별할 수 있는 이미지 작업이 포함된 내용이어야 함

ㅇ 색채계획 : 색채는 공간형태의 효과를 높여 보는 사람에게 친근감을 주는 색채로 하여야 함

- 외부 벽면 및 옥상, 창호 색상, 내부 마감재료(패턴 등), 현관 캐노피 등

ㅇ 사용승인 및 감리 보고서 등 기타자료 납품

- 사용승인 업무

- 실내 인테리어 및 외관 공사의 감리업무

․비상주 감리로, 실제 공사기간 중 주 1회의 감리업무 수행

※ 고려사항

ㅇ 설계도서에 따른 시공방식의 적합성 확인

ㅇ 관계법령에 따른 기준에 적합한 건축자재 사용 여부 확인

ㅇ 감리 비용의 경우 실비 책정을 통한 비용 절감 필요

ㅇ 기타 공사감리에 관한 사항으로 관계법령으로 정하는 사항

ㅇ 기타

- 착수보고, 중간보고, 결과보고회 추진 및 교육진흥원 요청 시 별도 보고회 추진

Ⅲ		추진일정

일정 추진내용	6월			7월				8월				9월				10월
	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
입찰 추진(안) 수립
입찰 공고
제안서 심사 및 용역업체 선정
계약 및 착수보고회
과업수행
중간보고
결과보고회 및 용역 준공