		보 도 자 료
보도일시	배포 즉시 보도해 주시기 바랍니다.				총 2쪽(붙임 1쪽 포함)
배포일시	2020. 9. 10.(목)		담당부서	문화예술정책실 국어정책과
담당과장	김지희(044-203-2531)		담 당 자	연구관 황용주(044-203-2538)
한국 점자 물리적 규격 표준화로 시각장애인 편의 개선 - 문체부, 한국 점자 규정 개정 고시 -

문화체육관광부(장관 박양우, 이하 문체부)는 9월 10일(목), ｢한국 점자 규정(문화체육관광부고시 제2017-15호)｣을 개정, 고시했다. 이번 개정 고시의 주요 내용은 종이, 스티커, 피브이시(PVC), 스테인리스 등의 재질에 따라 각기 다른 점 높이, 점간 거리 등과 같은 점자의 물리적 규격을 제정해 점자 사용 기준을 마련한 것이다. 이번 개정에는 2017년 고시 내용 중에서 점자 표기 누락, 점자 오표기 등 오류 사항을 정비한 내용도 포함했다.

｢교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙｣에 따라 각종 편의시설과 공공시설에 점자 표지판이 설치되어 있지만, 설치된 점자 표지판의 점의 돌출 높이가 너무 낮거나 점간, 자간의 거리가 넓어 시각장애인에게 정확한 정보를 제공하지 못한다는 문제가 꾸준히 제기되어 왔다.

이에 문체부는 각종 점자 표기에서의 통일성을 위해 2016년 ‘점자 활용 규격 표준화’ 관련 연구와 각계의 의견 수렴, ‘점자정책자문위원회’의 심의를 거쳐 이번에 점자의 물리적 규격을 신설했다.

문체부 정책 담당자는 “이번에 고시된 점자의 물리적 규격으로 점자로 소통하는 환경이 조금이나마 개선될 수 있기를 기대한다.”라며, “개정된 한국 점자 규정이 신속하게 적용될 수 있도록 각 관계 기관에 보급하고, 점자 규격에 관한 설명을 담은 해설서를 국립국어원 누리집(www.korean.go.kr)에 공개할 예정”이라고 밝혔다.

붙임  한국점자규정 중 ‘점자의 물리적 규격’ 신설 내용

	이 자료에 대하여 더욱 자세한 내용을 원하시면 문화체육관광부 국어정책과 연구관 황용주(☎ 044-203-2538)에게 연락해 주시기 바랍니다.

붙임		「한국점자규정」 점자의 물리적 규격 신설 내용

현행	개정안
한국 점자 표기의 기본 원칙 제1항 한국 점자는 한 칸을 구성하는 점 여섯 개(세로 3개, 가로 2개)를 조합하여 만드는 예순세 가지의 점형으로 적는다. 제2항 한 칸을 구성하는 점의 번호는 왼쪽 위에서 아래로 1점, 2점, 3점, 오른쪽 위에서 아래로 4점, 5점, 6점으로 한다. 제3항 글자나 부호를 이중으로 적지 않도록 여기에서 정한 한국 점자를 표준 점자로 정한다. 제4항 한글 이외의 점자는 세계 공통으로 사용하는 점자와 일치하게 표기함을 원칙으로 한다. 제5항 한국 점자는 풀어쓰기 방식으로 적는다. 제6항 한국 점자는 책의 부피를 줄이고, 정확하고 빠르며, 간편하게 사용할 수 있도록 정한다.	한국 점자 표기의 기본 원칙 제1항 한국 점자는 한 칸을 구성하는 점 여섯 개(세로 3개, 가로 2개)를 조합하여 만드는 예순세 가지의 점형으로 적는다. 제2항 한 칸을 구성하는 점의 번호는 왼쪽 위에서 아래로 1점, 2점, 3점, 오른쪽 위에서 아래로 4점, 5점, 6점으로 한다. 제3항 글자나 부호를 이중으로 적지 않도록 여기에서 정한 한국 점자를 표준 점자로 정한다. 제4항 한글 이외의 점자는 세계 공통으로 사용하는 점자와 일치하게 표기함을 원칙으로 한다. 제5항 한국 점자는 풀어쓰기 방식으로 적는다. 제6항 한국 점자는 책의 부피를 줄이고, 정확하고 빠르며, 간편하게 사용할 수 있도록 정한다.
(신설)	제7항 한국 점자의 물리적 규격은 아래와 같다. 1. 점 높이: 반구형 점의 중심점에서 밑면까지의 거리 2. 점 지름: 반구형 점의 밑면 중심을 지나 점의 둘레와 만나는 직선거리 3. 점간 거리: 점칸 내 한 점의 중심점에서 인접한 다른 점의 중심점까지의 거리 4. 자간 거리: 수평으로 나열된 두 점칸에서 같은 점 번호에 해당하는 두 점의 중심점 사이의 거리 5. 줄간 거리: 수직으로 나열된 두 점칸에서 같은 점 번호에 해당하는 두 점의 중심점 사이의 거리 6. 한국 점자 사용 규격 가. 점 높이: 최솟값 0.6mm 최댓값 0.9mm 나. 점 지름: 최솟값 1.5mm 최댓값 1.6mm 다. 점간 거리: 최솟값 2.3mm 최댓값 2.5mm 라. 자간 거리 종이, 스티커: 최솟값 5.5mm 최댓값 6.9mm 피브이시(pvc): 최솟값 5.5mm 최댓값 7.3mm 알루미늄, 스테인리스: 최솟값 5.5mm 최댓값 7.6mm 기타 재질: 위의 규격을 준용하여 사용 마. 줄간 거리: 최솟값 10.0mm 최댓값 정하지 않음 바. 점자 규격 그림(예시)