제안요청서

(KTV NPS 장비 구매 사업)

2021. 3.

담당자	성 명	소 속	전화번호	email
	김확충	방송기술부	0442048350	ubiquitos@korea.kr

목   차

Ⅰ. 사업 안내	1

1. 사업개요	1

2. 용어정의	3

3. 일반사항	3

4. 사업수행조직	7

5. 사업착수	8

6. 사업진행	9

7. 사업완료	9

Ⅱ. 제안 안내	11

1. 계약방법	11

2. 입찰참가자격	11

3. 공동계약에 관한 사항	11

4. 계약추진과정	12

5. 제안서작성 및 제출	12

6. 제안서평가	14

7. 협상대상자 선정	15

Ⅲ. 제안요구사항	16

1. 재안내용	16

2. 구매내역 및 수량	17

3. 요구사항요약	18

4. 요구사항상세	19

[별표 1] 제안서 목차

[별표 2] 제안서 작성 항목별 내용

[별표 3] 기술평가 항목 및 배점

[별표 4] 기술제안서 평가항목 조견표

[서식 1] 서약서

[서식 2] 제안사 일반현황

[서식 3] 자본금 및 매출액(최근 3년)

[서식 4] 주요 사업 실적(최근 3년)

[서식 5] 참여인력 이력사항

[서식 6] 보안서약서

[서식 7] 제안요청서 승낙서 및 규격 비교표

I	사업안내

1. 사업개요

가. 사업명: KTV NPS 장비 구매 사업

나. 사업목적

ㅇ NPS와 개방공유아카이브 서비스의 안전성과 효율성 강화를 위한 노후 인프라 장비의 교체와 성능 개선

ㅇ 고성능 네트워크 장비 도입을 통한 아카이브 파일 전송속도 개선 및 전송회선 관리 강화

다. 사업내용

1) 통합백업용 스토리지 도입

메인, 뉴스, 저해상도, 니어라인 데이터 백업용

SAN방식 800TB(usable) 이상의 고용량/고성능 장비

2) NPS 노후 서버 교체

기존 노후된 CMS서버와 개방공유아카이브 인프라용 서버를 고성능 서버로 교체

UHD 서비스를 고려한 고사양의 변환장비로 고려

3) 온라인미디어방송용 장비 도입

온라인 방송에 사용하는 멀티 입출력 라이브 믹싱 장비 구매

온라인 서비스를 위한 다양한 기능 지원

4) 외부망 서비스용 L4스위치 도입

개방공유아카이브 파일 전송 서비스를 위한 회선의 확장성 고려

회선의 안정적 서비스를 위한 이중화 구성

5) NLE편집장비 도입

뉴스 편집용 편집장비 6식

기존 노후 편집장비의 교체와 최신 소프트웨어 호환성 고려

- UHD 방송제작에 적합한 편집시스템으로의 전환

6) 편집 제작 노트북 도입

편집용 고성능 노트북 4식

7) 사용자 계정관리 서버 도입

사용자 계정관리 및 파일접속 관리 서버 2식

8) 10G 액세스 스위치 추가

10GbE 48포트 이상으로 장비기계실 사용

기존 백본스위치와 접속 및 호환성 고려

라. 사업금액: 887,950,000원(부가세 포함)

마. 사업기간: 계약 후 90일

바. 진행일정

주요내용	2020년
	3M	4M	5M	6M	7M	8M
- 사업계획수립
- 조달발주 및 계약 체결
- 사업착수
- 장비납품 및 설치
- 시험운영 및 안정화
- 검수 및 완료

※ 세부 일정은 발주기관의 사정 및 계약 추진일정에 따라 변경될 수 있음.

사. 계약방법: 협상에 의한 계약

아. 사업장소: 세종특별자치시 정부2청사로 13 한국정책방송원

자. 추진 체계

			한국정책방송원
운영지원부			방송기술부
		계약협조
조달청
		계약 의뢰 및 체결
			주관사업자 (시스템 구축)

2. 용어정의

본 사업에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

가. 발주처란 한국정책방송원을 말한다.

나. 제안사란 본 사업에 참여하기 위하여 제안서를 제출한 자를 말한다.

다. 계약상대자란 본 사업의 계약자로서 발주처의 계약상대자를 말한다.

라. 감독관이란 한국정책방송원에서 지정한 사람으로서 계약문서대로 실시되는지의 여부를 확인, 관리 감독하는 자를 말한다.

마. 사업관리자(PM)란 계약상대자의 대표로부터 모든 권한을 위임받은 총괄관리자로서 본 사업의 현장 책임자이며, 작업관리 및 기술관리 기타 업무를 시행하는 자를 말한다.

바. 기타 사항은 계약관련 규정 및 계약문서에 의한다.

3. 일반사항

가. 관련규정 숙지 및 준수

제안사(계약상대자)는 다음의 관계 법규와 제 규정 및 계약 사항 등을 숙지 및 준수하고, 위법으로 인한 제반사고 및 문제에 대하여 민형사상 책임을 진다.

1) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 계약규정

2) 정보통신공사업법 및 관련규정

3) 소프트웨어산업진흥법 및 관련규정

4) 보안 및 안전관리와 관련된 제 법령

5) 본 사업과 관련된 지침서 및 표준시방서

나. 보안유지

1) 계약상대자는 보안관계 법규에 의해 보안 관리에 최선을 다해야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다. 계약상대자는 작업 참여인원에 대한 보안서약서를 착수 전 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 본 사업수행 과정에서 제공받은 모든 자료는 외부에 공개, 대출하지 못하며 사업완료일까지 반납하여야 한다.

3) 계약상대자는 보안사항의 누설과 관련 자료의 도난, 분실 등을 방지하고 제반 보안사항의 조치를 강구하여야 하며, 또한 보안책임자를 지정하여야 한다.

4) 계약상대자가 사업수행 중 사업 참여자를 교체할 경우에는 한국정책방송원에 통보 및 감독관 협의 하에 진행하여야 하며, 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 한다.

다. 손해예방 및 안전관리

1) 계약상대자는 사업 시행 중 사업 목적물, 당사 소유설비 또는 제3자에게 손해가 발생하지 않도록 하여야 한다.

2) PM(Project Manager)은 사업 시행에 적합한 자로서 PM 교체가 있을 경우에는 발주처와 협의 후 교체하여야 한다.

3) PM은 사업 현장에 상주하여 감독자 지시에 따라야 하며, 계약상대자를 대표하여 공사 시공, 재해방지, 사용인, 작업원에 대한 사항 등 계약상대자가 이행하여야 할 모든 사항에 대하여 책임을 지고 처리하여야 한다.

4) 사업추진에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때에는 응급조치 후 감독자에게 보고해야하며, 이로 인한 일체의 사항에 대해서는 계약상대자가 책임을 져야 한다.

5) 계약상대자는 사업장 내의 계약상대자 측 직원 및 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생 및 인사사고에 대하여 안전대책을 수립‧시행하고, 사고 발생 시는 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 하며, 계약상대자의 안전관리 미인지, 실수, 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적 피해 손실에 대한 처리와 보상 등 일체의 책임을 부담하여야 한다.

6) 계약상대자는 사업 수행으로 인하여 인접한 인원과 제 공작물 등에 피해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야하며, 이들에게 손해를 가하였을 경우에는 이를 원상 복구 하여야 한다.

7) 계약상대자는 일일 작업 후 주변에 대한 정리와 청소를 통해 현장 청결을 유지할 수 있도록 제반 조치를 취하여야 한다.

8) 계약상대자는 각종 위험으로부터 계약상대자 책임 하에 생명과 신체를 보호하여야 하며, 이의 불이행으로 인하여 재해가 발생되는 경우 한국정책방송원에게 민사상, 형사상 책임을 물을 수 없다.

9) 계약상대자는 작업 중 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 사전에 감독관의 의견을 들어 필요한 조치를 취하여야 한다.

10) 계약상대자는 현장여건에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간작업이 필요하거나 감독관의 지시가 있을 경우에는 특별한 사유가 없는 한 감독관의 지시에 따라야 한다.

11) 참여인력은 산재보험에 가입하고 보험증서 사본을 제출하여야 한다.

12) 본 사업 기간 동안 발생하는 폐기물은 계약상대자가 처리한다.

라. 지식재산권 등

1) 본 사업과 관련, 제3자로부터 지식재산권(저작권, 산업재산권 등)의 문제가 발생하지 않도록 하여야 하며, 문제발생 시 제안사(계약상대자)는 이에 대한 모든 책임을 지며 또한 소요되는 모든 비용을 부담한다.

2) 본 사업과 관련된 모든 결과물은 한국정책방송원에 귀속됨을 원칙으로 하되 계약예규 등에서 별도 명시된 경우에는 그에 따른다.

3) 본 사업과 관련된 모든 결과물에 대하여 한국정책방송원은 계약상대자의 동의 없이 사용(변경 포함)할 수 있다.

4) 계약상대자는 본 사업의 결과물을 한국정책방송원과의 합의 없이 타 업체에 기증, 판매, 대외발표, 광고 선전 등을 할 수 없으며, 모든 결과물의 사용 시 한국정책방송원의 서면 승인을 받아야 한다.

마. 하도급

1) 하도급 사전승인

본 사업의 하도급의 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조제5항 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 규정에 의하여 반드시 하도급계약 전에 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함

2) 하도급 비율제한

본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조제1항에 따라 물품(상용소프트웨어 포함) 구매금액을 제외한 소프트웨어사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 같은 법 제3항에 따라 다시 하도급은 원칙적으로 불허함. 다만, 같은 법 제51조제2항 각 호 및 제3항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니함

3) 하도급 계획서 제출 요청

본 사업 과업의 일부를 하도급하려는 경우 계약체결 시 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 별지 제7호서식 소프트웨어사업 하도급 계획서(계약체결 시)를 제출하여야 함

4) 하도급 계약의 적정성 판단 세부기준 명시

하도급계약의 승인을 신청하는 경우, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 별표 3 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음

5) 공동수급체 구성

본 사업에서 전체 사업금액 대비 10%를 초과하여 하도급하려는 경우, 「소프트웨어 진흥법」 제51조제6항 및 동 법 시행령 제48조제5항에 따라 하수급인과 공동수급체를 구성하여 참여해야하며, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 그 사유를 제시하여야 함

바. 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여야 함

4. 사업수행 조직

가. 제안사(계약상대자)는 본 사업의 목적을 효과적으로 달성할 수 있도록 참여인력을 구성하여야 한다.

나. PM은 계약상대자의 대표로부터 모든 권한을 위임받은 총괄관리자로서 본 사업의 현장 책임자 업무를 수행할 수 있는 자로 하여야 한다.

다. 사업을 수행하는 참여 기술진은 제안서에 명기한 인력이어야 한다. 다만, 과업의 수행 효율을 높이기 위한 경우(제안서에 명기된 인력보다 기술능력 및 경력이 많은 자)와 참여 기술자의 퇴사 등 부득이한 경우에 한하여 상호 협의를 통해 한국정책방송원이 승인한 경우는 예외로 한다.

라. 제안사(계약상대자)는 착수계 승인 후 7일 이내에 본 사업수행을 위해 구성된 전담기술진을 전원 투입하여야 한다.

마. 제안사(계약상대자)는 참여 기술진(PM포함)이 사업 수행 또는 관리상 부적당하다고 인정하여 한국정책방송원이 교체를 요구할 때에는 협의 후 동급 이상 인력으로 교체하여야 한다.

바. 제안사(계약상대자)는 각 시설 부문별 기술 및 인력을 제공하는 협력업체에 대한 관리 책임의 의무가 있다. 또한 각 구성원별로 역할 및 책임을 상세히 제시하여야 한다.

사. 투입인력은 상주를 원칙으로 한다. 효율적인 업무 수행을 위해 사안별 협의 조정하여, 한국정책방송원에서 승인하는 경우에는 예외로 한다.

아. 본 사업의 정상적 완료에 필요한 각종 서버 및 저장장치, 장비, 개발도구 및 기타 방법론 등 제반 시스템은 모두 제안사(계약상대자)가 부담해야 한다.

5. 사업착수

가. 계약상대자는 계약 후 14일 내에 다음 사항을 포함한 착수서류를 감독관에게 제출하여 승인을 받은 후 과업에 착수하여야 한다.

1) 착수계

2) 사업관리자(PM)에 대한 지정서, 경력증명서 및 관련 자격증

3) 사업조직도(연락처 포함)

4) 사업 참여자에 대한 보안서약서[서식 6]활용

5) 사업 추진 일정표

6) 계약금액 산출내역서

7) 납품 장비 및 자재에 대한 승인 요청서(규격서 및 카탈로그 포함)

납품 예정 물품 비교표 1부(제안요청서, 계약상대자 제안서, 실제 납품예정 물품에 대한 품명, 규격, 수량 비교표)

8) 기타 감독관이 요구하는 자료

나. 감독관은 제안사(계약상대자)가 제출한 착수서류 검토결과 계약문서 및 계약상대자가 제시한 제안서 내용과 상이한 부분이 있을 경우 수정 요구할 수 있으며, 이로 인하여 착수지연에 따른 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

6. 사업진행

가. 계약상대자는 감독관이 요구하는 보고를 정기 및 수시로 하여야 하며, 이에 수반되는 제반 비용을 계약상대자가 일체 부담하여야 한다.

나. 계약상대자는 사업추진 일정표와 대비하여 진척도, 투입 인원, 장비공급 현황 등을 주 1회 서면으로 작성하여 감독관에 보고해야 하며, 주 1회 업무 회의를 통해 일일 및 주간 진행내역과 계획을 보고하여야 한다.

다. 계약상대자는 사업 진행사항을 일정표와 비교하여 주요 공정이 현저히 지연될 때는 즉시 그 사유 및 지연을 회복할 수 있는 구체적인 조치 방안을 감독관에게 보고하여야 한다.

라. 상기 보고 외에도 감독관 또는 한국정책방송원은 계약상대자에게 사업진행상황과 내용설명에 대한 보고를 요청할 수 있으며 이 경우 성실하게 응해야 한다.

7. 사업완료

가. 계약상대자는 계약사항을 모두 이행(시험운영 포함)한 후 완료검사를 신청할 수 있다.

나. 계약상대자는 완료검사 신청 시 다음 서류를 제출하여야 한다.

1) 납품완료계 1부

2) 완료내역서 1부

3) 시스템 도면(계통도) 1부(필요시)

4) 설치장비 비교표 1부(제안서에 제시된 장비와 실제 설치된 장비에 대한 품명, 규격, 수량 비교표)

5) 설치 장비별 조달청 물품등록번호 및 식별번호 1부

6) 해외제품일 경우 장비의 통관서류 각 1부

7) 장비별 품질보증서(공급자 증명원) 1부

8) 하자담보보증증권(1년) 1부(계약완료일로부터)

9) 시험운영 결과서 1부

10) 공정별 사진첩 1부

11) 다음서류를 제본하여 1부를 제출

ㅇ 상기 1) ~ 10)의 서류 일체

ㅇ 유지관리지침서 및 AS연락처

ㅇ 작업 일지 및 각종 보고서

12) 상기 1) ~ 11)항의 내용이 모두 수록된 USB 3개

다. 납품완료 검사에서 불합격할 경우, 발주처는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 계약예규 및 계약문서에 따라 처리한다.

II	제안 안내

1. 계약방법

가. 입찰방법: 제한경쟁입찰

나. 계약방법: 협상에 의한 계약

다. 근거규정

1) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제7조, 동법 시행령 제43조 및 제43조의2

2) 협상에 의한 계약체결 기준(기획재정부 계약예규, 2021.3.28.)

2. 입찰참가자격

* 입찰참가자격에 관한 세부내용은 입찰 공고문에 의함

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)에 의한 경쟁입찰 참가자격요건을 갖춘 자

나. 「소프트웨어 진흥법」 에 의한 소프트웨어사업자[컴퓨터관련 서비스사업(업종코드: 1468)]로서 같은 법 제48조(중소 소프트웨어사업자 사업 참여 지원)의 규정에 의한 대기업인 소프트웨어사업자의 기준에 해당되지 않는 사업자

다. 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업자(업종코드 : 0036)

라. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제72조에 의한

공동계약 가능

마. 「중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제8조 및 같은 법 시행령 제9조에 의한 요건을 갖춘 중소기업자로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 “중소기업확인서”, 같은 법 제9조에 따른“직접생산확인증명서(정보인프라구축서비스:8111179901)를 소지한 업체

※ “중소기업확인서”와 “직접생산확인증명서”는 중소기업공공구매 종합정보망(http://www.smpp.go.kr)에서 확인하며 유효기간 내 있어야 함

※ 『소프트웨어 진흥법』제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)과 과학기술정보통신부 고시 제2020-98호에 의거 대기업인 소프트웨어 사업자의 입찰 참여를 제한함(중소기업자만 입찰 참가 가능)

3. 공동계약에 관한 사항

가. 공동계약은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제72조 및 공동계약운용요령(기획재정부 계약예규, 2021.1.1)에 의거 공동이행방식 가능하다.

나. 공동수급체(공동이행방식)는 공동수급체 대표자를 포함하여 5인 이하로 구성하고 최소지분율은 10% 이상으로 한다.

다. 공동수급체 구성원은 공동수급체를 중복적으로 결성하여 입찰에 참여할 수 없으며, 입찰서를 제출한 후에는 공동수급협정서를 제출할 수 없다.

4. 계약 추진과정

가. 사업공고

나. 제안서 접수

다. 제안서 평가 및 우선협상대상자 선정

라. 사업자 선정

마. 계약체결, 사업추진 및 완료

※국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조에 의거 발주처는 ‘제안요청서에 대한 설명회(현장설명회)’는 개최하지 않는다.

5. 제안서 작성 및 제출

가. 제안서의 효력 및 작성 시 유의사항

1) 제출된 제안서의 내용은 변경할 수 없으며 계약조건의 일부로 간주한다.

2) 발주처는 필요시 입찰참가자에 대하여 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

3) 제안서의 내용에 허위 사실이 있어서는 안 되며, 기재한 내용들은 객관적이고 기술적 근거가 제시되어야 한다. 허위 사실이 발견될 경우 관련규정에 따라 처리한다.

4) 제시한 목차를 준수하여 명확하고 상세히 작성하되, 참고 또는 인용한 자료에 대해서는 그 출처를 분명히 밝혀야 한다.

5) 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 첨부 자료로 제출하여야 한다. 특히 제안한 장비의 구성품과 선택사항 등의 규격사항 관련 자료는 반드시 제출하여야 한다.

6) 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 하며 ＂~ 할 수 도 있다＂, ＂~을 고려하고 있다＂등의 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주한다.

7) 제안요청서에 제시한 제안에 대해, [서식 7]각 항목마다 ‘수용’, ‘미수용’으로 제시하여야 한다.

8) 제출된 제안서 등의 자료는 일체 반환하지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 비용은 제안사의 부담으로 하며, ‘소프트웨어사업의 제안서 보상기준 등에 관한 운영규정’에 의거 본 사업은 20억원 미만 사업이므로 입찰참여자에 대한 제안서 작성 보상비는 지급하지 않는다.

9) 제안자는 평가 결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 평가 자료는 공개하지 않는다.

10) 본 사업과 관련된 문의사항은 문서(이메일 포함)로 접수 및 답변된 것으로 한하여 인정하며, 전화 등 구두에 의한 것은 인정하지 않는다. 필요시 입찰공고 중 현장 확인 가능하다.

⁕ 문의처: 한국정책방송원 방송기술부 김확충(0442048350)

나. 제안서 작성지침(권고)

1) 제안서는 국문 사용을 원칙으로 하며, 불가피한 경우 영문 사용 가능하고 영문약어에 대하여는 약어표를 제공하여야 한다.

2) 제안 쪽수는 A4용지 기준 50장(100페이지) 이내 양면으로 작성한다.

3) 각 페이지 하단 중앙부에 페이지 번호를 표기하여야 한다.

4) 제안내용을 보충하기 위하여 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 한다.

다. 제안요청서 서약서 및 규격 비교표, 조견표 제출: [서식 1][서식 7]

1) 입찰참여자는 본 제안요청서에서 제시된 사항의 수용여부를 확인하여야 하며 규격 비교표를 작성하여야 한다.

2) 본 제안요청서에서 제시한 요구사항과 상이한 내용을 제안할 경우에는 입찰참여자의 제안 내용이 본 제안서의 내용보다 동급이상으로 우수함을 증명할 수 있어야 한다.

라. 제안서 목차

제안서는 [별표 1]의 순서대로 [서식 17] 참고하여 작성하여야 한다.

마. 제안서 작성내용

제안서에는 [별표 2]에서 정한 항목별 내용이 포함되어야 한다.

바. 제안서 제출

1) 제출기한 및 방법: 조달청 입찰 공고 사항에 따름

2) 제출서류

입찰공고문에 따름

6. 제안서 평가

가. 제안서 발표: 입찰공고문 참조

나. 제안서 평가방법

1) 제안서는 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가하며 배점한도는 다음과 같다.

ㅇ 배점한도 : 기술능력평가(90점), 입찰가격평가(10점)

*「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축․운영 지침」(행정안전부고시 제201821호)에 의거 기술평가 90%, 가격평가 10% 적용

ㅇ 종합평가 점수 = 기술능력평가 점수 + 입찰가격평가 점수

2) 기술능력평가 방법은 다음과 같다.

① 조달청에서 제안서 평가위원회를 구성하여 평가한다.

② 평가위원회에서는 기술능력평가 항목별로 배정한 점수로 평가한다.

③ 기술능력평가 점수는 입찰자별로 평가위원의 평가점수 중 최저와 최고점수를 제외(최저 또는 최고점수가 2개 이상일 때에는 이중 하나만 제외)한 후 나머지 평가점수를 산술평균하여 최종 평가점수를 부여한다. 평가점수가 소수점 이하가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다.

3) 기술능력평가 항목 및 배점표는 [별표 3]과 같다.

4) 입찰가격평가는 협상에 의한 계약 체결 기준(기획재정부 계약예규)에 따라 조달청에서 평가한다.

다. 제안서의 세부 평가 기준은 기획재정부 계약예규(협상에 의한 계약 체결 기준) 및 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준 등에 의한다.

7. 협상대상자 선정

1) 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인자를 협상적격자로 선정한다.

2) 협상순서는 협상적격자 중 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수 합산하여 합산점수의 고득점 순에 따라 결정한다. 합산점수가 동일한 자가 2인 이상일 경우, 기술능력 평가점수가 높은 자를 우선순위자로 하고, 기술능력평가점수도 동점인 경우에는 기술 능력의 세부평가 항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 업체가 우선순위자로 한다.

3) 최고득점으로 결정된 우선 협상대상자와 협상을 하며, 협상이 성립하면 다른 협상 적격자와 협상을 실시하지 아니한다.

4) 기타 사항은 계약관련 법령 및 협상에 의한 계약체결 기준 등 관련규정에 의한다.

III	제안요구사항

1. 제안내용

1) 통합백업용 스토리지 도입

메인, 뉴스, 저해상도, 니어라인 등 데이터 백업용

SAN방식 800TB(usable) 이상의 고용량/고성능 장비

2) NPS 노후 서버 교체

기존 노후된 CMS서버와 개방공유아카이브 인프라용 서버를 고성능 서버로 교체

UHD 서비스를 고려한 고사양의 변환장비로 고려

3) 온라인미디어방송 장비 도입

온라인 방송에 사용하는 멀티 입출력 라이브 믹싱 장비 구매

온라인 서비스를 위한 다양한 기능 지원

4) 외부망 서비스용 L4스위치 도입

개방공유아카이브 파일 전송 서비스를 위한 회선의 확장성 고려

회선의 안정적 서비스를 위한 이중화 구성

5) NLE편집장비 도입

뉴스 편집용 편집장비 6식

기존 노후 편집장비의 교체와 최신 소프트웨어 호환성 고려

- UHD 방송제작에 적합한 편집시스템으로의 전환

6) 편집 제작 노트북 도입

편집용 고성능 노트북 4식

7) 사용자 계정관리 서버 도입

사용자 계정관리 및 파일접속 관리 서버 2식

8) 10G 액세스 스위치 추가

10GbE 48포트 이상으로 장비기계실 사용

기존 백본스위치와 접속 및 호환성 고려

2. 구매내역 및 수량

No	제품내역	수 량	내 용
1	통합백업 스토리지	1식	800TB(usable) SAN스토리지 신규 도입 Cache Memory 128GB 이상
2	서버	15식	NPS 및 개방공유 아카이브 서비스용 서버
3	온라인방송 장비	1식	온라인방송용 멀티채널 믹싱 장비
4	L4스위치	4식	회선연결용/회선관리용 L4스위치
5	NLE편집장비 (디지털편집)	6식	뉴스 편집용 편집장비
6	편집용 노트북	4식	SNS 편집용 노트북
7	사용자계정 관리서버	2식	사용자계정 관리 장비(ODS용)
8	10G스위치	1식	층간스위치, 10G 48포트 제공, 40GbE Uplink 제공

※ 제안 장비는 동등 규격 이상 제품이어야 한다.

3. 요구사항 요약

구분	설명	항목수
시스템 장비구성 요구사항 (ECR, Equipment Composition Requirement)	사업 목표 달성을 위한 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 도입 장비 내역 등 시스템 장비 구성에 대한 요구사항	9
기능 요구사항 (SFR, System Function Requirement)	목표 시스템(사업)이 반드시 수행해야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능 또는 동작에 대한 요구사항	2
인터페이스 요구사항 (SIR, System Interface Requirement)	목표 시스템과 외부를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요구사항	1
테스트 요구사항 (TER, Test Requirement)	도입되는 장비의 성능 테스트 또는 구축된 시스템이 계획된 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 테스트 요구사항	3
보안 요구사항 (SER, Security Requirement)	정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표 시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항	3
품질 요구사항 (QUR, Quality Requirement)	목표 사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표에 대한 요구사항	3
제약사항 (COR, Constraint Requirement)	목표 시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술·표준·업무·법제도 등 제약조건 등의 요구사항	3
프로젝트 관리 요구사항 (PMR, Project Management Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법론 및 추진 단계별 수행 방안에 대한 요구사항 및 사업을 수행하기 위한 계약방식과 조건, 프로젝트 추진 기간 등에 대한 요구사항	4
프로젝트 지원 요구사항 (PSR, Project Support Requirement)	프로젝트 기간 또는 프로젝트 완료 후 원활한 서비스 이행과 안정화를 위해 필요한 교육이나 업체에서 기술적인 지원이 필요한 부분에 대한 요구사항	4
합 계		32

4. 요구사항 상세

가. 시스템 장비구성 요구사항(ECR001 ~ ECR009)

요구사항 분류		시스템 장비구성	요구사항 고유번호	ECR001
요구사항 명칭		시스템 장비구성 일반(공통부문)
요구사항 상세설명	정의	시스템 장비구성 일반(공통부문) 요구사항
	세부 내용	∘본 사업은 KTV NPS 장비 구매 사업으로 현재 운영 중인 시스템과의 연계되는 사항을 고려하여 상세하게 제안해야 한다. ∘계약상대자는 제안하는 모든 부분에 대해 포괄적인 책임을 져야 하며, 관련규정에 따른다. ∘사업 수행 공정에 차질이 발생하지 않도록 도입되는 시스템(장비 등 포함)에 문제(초도 장애, 구성 이슈 등)가 발생 하였을 경우 사업 수행 전반에 걸친 공정에 문제가 없도록 해야 하며, 이에 대한 대처방안(긴급 장애 및 복구 방안 등)을 제시하여야 한다. ∘도입되는 모든 하드웨어(H/W), 소프트웨어(S/W)의 요구사항은 최소 요구사항이므로 동등 이상 제품으로 제안해야 한다. ∘사업 수행에서 검수완료 시까지 성공적인 사업추진을 위하여 계약상대자가 인력 및 설비 등에 관련한 모든 제반 비용을 부담해야 한다. ∘KTV NPS 운용 및 유지관리에 대처할 수 있는 구체적인 기술이전, 교육계획 및 지원사항을 상세히 제시하여야 한다. ∘공급되는 H/W, S/W에 대한 하자담보책임기간은 검수일로부터 1년(단, 서버/스토리지에 대한 무상품질보증 기간은 3년) ∘계약상대자는 개인정보를 처리함에 있어 『공공기관의 개인정보 보호에 관한 법률』 등 관련법규 및 규정을 준수하여야 하며, 『공공기관 개인정보 노출방지 가이드라인』을 적용 한다. ∘본 제안요청서에 명시되지 않은 사항은 사업 수행 시 관련 법규 및 규정에 따른다. 다만 조정이 불가피한 사항은 한국정책방송원과 계약상대자가 협의 조정할 수 있다. ∘현재 운영 중인 KTV NPS 운영 환경의 이해를 바탕으로 시스템 구축 시 연계사항과 고려해야할 부분을 고려하여 목표 시스템(HW/SW 구성도)을 상세하게 제안해야 한다.

요구사항 분류		시스템 장비구성	요구사항 고유번호	ECR001
요구사항 명칭		시스템 장비구성 일반(공통부문)
요구사항 상세설명	정의	시스템 장비구성 일반(공통부문) 요구사항
	세부 내용	∘사업 수행 시 보안성을 고려하여 시스템 구성 및 운영 방안을 제시해야 하며 보안과 관련된 필요한 사항이 있을 경우 추가 지원 가능한 사항을 제시해야 한다. ∘납품되는 제품은 반드시 제조사 정품으로 공급(해외제품일 경우 최신 3개월 이내 통관확인 서류 제출)해야 하며 시스템 확장성을 위한 표준을 최대한 준수해야 한다. ∘납품되는 하드웨어(H/W), 소프트웨어(S/W) 및 기타 솔루션에 대해서는 진품임을 확인할 수 있는 공급자 증명원(품질보증서) 등을 계약 체결 후 10일 이내 제출해야 한다. ∘제안서에 기재되지 않은 사항이라 할지라도 제품 구성에 반드시 필요한 요구사항(옵션 및 부품 등 포함)은 사업 수행 시 분석 및 설계 단계에서 반영 되어야 하며, 시스템 구축과 연동에 있어 문제가 없도록 해야 한다. ∘시스템 구축 시 기능 미비 및 속도 저하, 장애발생, 보안취약점 발견 등의 문제로 인해 사용에 지장이 있을 경우 한국정책방송원은 납품 시스템의 교체 또는 대체, 보완 등을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 응해야 하며 이로 인해 발생되는 비용은 계약상대자가 부담해야 한다. ∘구매하는 장비에는 납품에 관련된 비용이 포함되어 있다. ∘최종 인수결과 시스템 운영 불가 및 기기의 하자발생으로 계약 조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 한국정책방송원의 요구에 의해 시공한 모든 시스템을 철거 및 회수하여야 하며, 그 비용은 계약상대자가 일체 부담하고 이로 인한 손해를 배상해야 한다. ∘납품하는 제품(H/W, S/W, 솔루션 등)은 국내ㆍ외에 발표된 최신 버전이어야 하며, 기 생산된 제품으로 성능향상을 발표하고 모델명ㆍ버전 등을 달리한 경우도 이에 해당하는 것으로 본다. ∘제품을 설치한 후 기능, 성능, 안정성 등이 제안한 사양 이상으로 작동되어야 하며, 이에 수반한 인력이나 기술 등의 제공이 포함되어야 한다. ∘국가정보원, 콘텐츠진흥원 등 관련 기관 보안기준을 준수해야 한다.

요구사항 분류

시스템 장비구성

요구사항 고유번호

ECR002

요구사항 명칭

통합백업 스토리지

요구사항

상세설명

정의

통합백업 스토리지 하드웨어 및 성능 사양

세부

내용

∘대상 : 신규 도입 및 구성

∘ 하드웨어 사양

구분	Main	수량
Controller	이중화구성(active-active Dual)	1세트
Cache	128GB 이상
Capacity (Usable)	800TB 이상 (RAID 6, 13D+2P)
Interface (FC)	16Gbps * 16port 이상
Disk Type	10TB NL-SAS 이하, 7.2Krpm 이상
Throughtput	4GB/s<R:W=5:5>
확장성 (Max Capacity)	∘ 물리용량 : 7PB 이상(HDD기준) ∘ FC : 16Gbps * 16port 이상 ∘ Cache : 512GB 이상 ∘ Disk Drive : 500개 이상
특징	∘동일 Controller내에서 SAN 과 NAS의 통합 운용이 가능한 Unified Storage 구성을 지원
공통요구 사항	∘ Spare Disk는 5개 이상 지원 ∘ RAID1+0, RAID5, RAID6 등의 다양한 RAID Level의 지원 및 혼용 가능 ∘ 16/32Gbit/s FC/10Gbit/s iSCSI 지원 ∘ 범용 UNIX를 비롯한 Windows, Linux, VMware 등 다양한 OS를 지원 ∘ 주요 전 부품 이중화 및 핫스왑 제공 ∘ 관리, 성능 등 관리를 위한 SW 제공 ∘ 전용 Rack 포함 ∘ OEM 제품 제외

요구사항 분류		시스템 장비구성	요구사항 고유번호	ECR003
요구사항 명칭		서버
요구사항 상세설명	정의	NPS 서버 하드웨어 및 성능 사양
	세부 내용	∘대상 : 신규 도입 및 구성 ∘ 하드웨어 사양(고사양) CPU : Xeon Gold 2.80GHz 16Core * 2ea 이상 Memory : 32GB이상 HDD : 240GB SSD HDD * 2ea 이상 VGA : 메모리 2GB 이상 RAID : RAID 0/1/5/10 내장지원 NIC : 10Gb 2Ports 이상(Gbic 포함) * SAN 연결 시 FC카드, SW 필요 DVDRW slim SATA 전원: 800W이상 이중화 OS: 서버 OS 최신판 백업: 백업 및 복구 가능 기능 KVM 스위치 젠더 포함 러프컷 S/W와 호환성 보장 H.265 MP4 처리를 위한 GPU성능을 보장해야함 KTV NPS CMS와 호환 가능해야 한다. 수량: 1식 ∘ 하드웨어 사양(저사양) CPU : Xeon Gold 2.30GHz 16Core * 2ea 이상 Memory : 32GB이상 HDD : 240GB SSD HDD * 2ea 이상 VGA : 메모리 2GB 이상 RAID : RAID 0/1/5/10 내장지원 NIC : 10Gb 2Ports 이상(Gbic 포함) * SAN 연결 시 FC카드, SW 필요 DVDRW slim SATA 전원: 800W이상 이중화 OS: 서버 OS 최신판 백업: 백업 및 복구 기능 KVM 스위치 젠더 포함 파일전송(TM), DNS, 스트리밍 등 S/W와 호환성 보장 KTV NPS CMS와 호환 가능해야 한다. 수량: 14식 관리용 모니터 32“이상 6식

요구사항 분류		시스템 장비구성	요구사항 고유번호	ECR004
요구사항 명칭		온라인방송용 장비
요구사항 상세설명	정의	온라인방송용 장비 하드웨어 및 성능 사양
	세부 내용	∘대상 : 신규 도입 및 구성 ∘하드웨어 요구 사양 CPU : Xeon Gold 3.3GHz/14core(28thread) 이상 Memory : 32GB(PC4-21300 DDR4) 이상 HDD : SSD 256GB 이상 RAID : 1/5/10 (8TB HDD(SATA 6Gb/s 2TB) x 4EA 이상) GPU : 메모리 8GB 이상 NIC : 1GbE 2port, 10GbE 2port 이상 * SAN 연결 시 FC카드, SW 필요 I/O : HD/SD-SDI 4Ch Input / 1Ch Output Power : 700W 이상 Rack Mount Type OS: OS 최신판 백업: 백업 및 복구 기능 수량: 1식 ∘ 요구기능 사양 UHD 입력 및 H.254/H.265 H/W 압축을 지원하는 V/A 믹서 장비로 사용 가능해야 한다. 다양한 미디어 파일/네트워크스트림/VA 신호를 결합하여 하나의 출력 결과물을 지원해야 한다. SD->HD->UHD 서비스에 최적화된 제품으로 제안해야 한다. 다양한 CG, Chroma Key, H.265/264 Encoding, Streaming 기술 지원에 적합해야 한다. 4개 이상의 비디오소스와 다채널의 오디오소스, 비디오파일, 이미지, Network Stream, NDI, WebRTC, SV-Screen Capture S/W를 지원하여 실시간 라이브 믹싱과 라이브 방송제작이 가능하도록 지원해야 한다. CPU/GPU 가속화를 통해 부하를 최소화하고 안정적인 서비스를 가능해야 한다. VDCP, TCP 제어 프로토콜 제공하여야 한다. KTV 인제스트 장비와 호환되어야 한다. KTV 인제스트 장비와의 연결 구성을 지원해야 한다. KTV NPS CMS와 호환 가능해야 한다.

요구사항 분류		시스템 장비구성	요구사항 고유번호	ECR005
요구사항 명칭		L4스위치
요구사항 상세설명	정의	L4스위치 하드웨어 및 성능 사양
	세부 내용	∘ 대상 : 신규 도입 및 구성 ∘ 하드웨어 사양 및 성능 1) 회선관리용 L4 스위치: 2식 10G SFP+ x 16포트(GBIC포함) 이상 제공 Memory : 16GB 이상, SSD : 120GB 이상 제공 Backplane : 640Gbps 이상 제공 L4 Throughput : 50Gbps 이상 제공 L4 CPS : 1,400,000 이상 제공 최대동시처리세션 : 4,000만 이상 제공 2) 회선연결용 L4 스위치: 2식 10G SFP+ x 16포트(GBIC포함) 이상 제공 Memory : 16GB 이상, SSD : 120GB 이상 제공 Backplane : 640Gbps 이상 제공 L4 Throughput : 16Gbps 이상 제공 L4 CPS : 700,000 이상 제공 최대동시처리세션 : 1,800만 이상 제공 3) 공통 요구 사항 전원 Hot-Swap 이중화 및 냉각팬 Hot-Swap 제공 STP/RSTP/PvST+/MSTP Spanning Tree protocol 기능 제공 CSLB, FWLB, VPNLB(단/양방향), GatewayLB, GSLB 기능 기본 제공 SLB/GSLB/FWLB/VPNLB/CSLB 등 다양한 부하분산 동시 지원 SLB(SNAT, DNAT, L2/L3 DSR, Proxy) 구성 제공 RR, WRR, Hash, LC, LC-total, WLC-total 등의 부하분산 알고리즘 제공 Cookie 삽입 및 변경 기능 제공 TCP Offload, 캐싱, 압축, SSL 가속 기능 제공 트래픽 폭주제어, 세션 동기화 기능 제공 IPv6 NAT6TO4 기능 제공 Configuration 동기화 기능 제공 Syslog, SNMP v1/v2/v3 및 Trap 기능 제공 Link, TCP, UDP, ICMP, DHCP, Script, HTTP Health Check 기능 제공 별도의 장비없이 L4스위치 자체적으로 A-S, A-A 이중화 기능 제공 1개의 IP로 interface ip, redirection(reverse), SLB 서비스 동시 지원 Reverse Session entry time out 604,800 sec 유지 지원 실시간 서비스 분석을 위한 TCP-DUMP 및 Port-Mirroring 기능 제공 보안기능확인서 제출(계약 후) 국가공인기관 제품 성능시험성적서 제출(계약 후)

요구사항 분류

시스템 장비구성

요구사항 고유번호

ECR006

요구사항 명칭

NLE편집장비

요구사항

상세설명

정의

NLE편집장비 하드웨어 및 성능 사양

세부

내용

∘대상 : 신규 도입 및 구성

∘하드웨어 요구 사양

구분	내용	수량
CPU	3.8GHz/Core i9/10core 이상	6식
OS	SAN 호환 가능한 운영체제 (필요시 라이센스 납품, MDC버전에 따라 발주처와의 협의 후 OS 다운그레이드 지원)
MEM	64GB DDR4 이상
HDD	1TB SSD
Graphic	16GB GDDR6 메모리 이상
네트워크	16Gbps SAN 포트 2개 이상 10Gbps Ethernet 포트 1개 이상
I/O	USB-3 포트 3개 이상 Thunderbolt-3 포트 2개 이상 27인치 모니터(5K) 일체형 외장 인터페이스(HDMI, LAN 포함)
특징	27인치 4K 모니터* 1ea
etc.	∘ 숫자 키패드를 부착한 키보드/마우스 ∘ SAN 연결 장비 ∘ 동영상 편집, NTFS SW 설치 지원 ∘ 외장 1TB SSD(Write 1Gbps 이상) ∘ 3년 무상보증

요구사항 분류		시스템 장비구성	요구사항 고유번호	ECR007
요구사항 명칭		편집용 노트북
요구사항 상세설명	정의	편집용 노트북 하드웨어 및 성능 사양
	세부 내용	∘대상 : 신규 도입 및 구성 ∘편집용 노트북 사양 CPU/GPU : 8코어 이상 Memory : 16GB이상 HDD : 1TB SSD HDD 이상 해상도 : 16인치 이상 2560x1600 이상 - 네트워크 : 802.11ac Wi-Fi 무선 네트워크 지원 Bluetooth 5.0 이상 I/O : Thunderbolt/USB 포트 2개 이상 USB-C Gigabit Ethernet Adapter 1개 이상 OS : 최신 OS제공 - 기타 : 동영상 편집, NTFS SW 설치 지원 - 외장 1TB SSD(Write 1Gbps 이상) 수량: 4식

요구사항 분류

시스템 장비구성

요구사항 고유번호

ECR008

요구사항 명칭

사용자관리계정 서버

요구사항

상세설명

정의

ODS 서버 하드웨어 및 성능 사양

세부

내용

∘대상 : 신규 도입 및 구성

∘하드웨어 사양

구분	내용	수량
CPU	Xeon W 프로세서 3.5GHz(8core) 이상	2set
OS	SAN 호환 가능한 운영체제 (필요시 라이센스 납품, MDC버전에 따라 발주처와의 협의 후 OS 다운그레이드 지원)
MEM	32GB DDR4 이상
HDD	1TB SSD
Graphic	8GB GDDR6 메모리 이상
네트워크	10Gbps Ethernet 포트 2개 이상
I/O	PCI Express 슬롯 4개 이상 PCI Express Gen3 슬롯 3개 이상 USB-3(최대 5Gb/s) 포트 2개 이상 Thunderbolt-3(최대 40Gb/s) 포트 2개 이상 DisplayPort 포트 1개 이상
etc.	∘ Rack Mount Type ∘ 숫자 키패드를 부착한 키보드/마우스 ∘ 3년 무상보증 ∘ KTV OD, OD Home의 기능을 기존과 동일하게 호환성 보장 ∘ KTV NPS CMS와 호환 가능해야 한다.

요구사항 분류		시스템 장비구성	요구사항 고유번호	ECR009
요구사항 명칭		10G 스위치
요구사항 상세설명	정의	10G 스위치 하드웨어 및 성능 사양
	세부 내용	∘대상 : 신규 도입 및 구성 ∘하드웨어 요구 사양 10GbE 48port(GBic포함) 이상 Uplink 40GbE 4port(GBic포함)이상 Power Supply, Fan 이중화 - 네트워크 전용 랙 포함 수량: 1식 ∘요구기능 사양 CPU: Quadcore 이상, Memory: 4GB 이상 인터페이스 집적도 . 10GbE: 최대 48개, 40GbE: 최대 8개 . 960Gbps이상의 Throughput 제공 . 3 micro second 이하의 레이턴시 제공 . 공조 시설에 따라 Air Flow를 변경 가능한 제품을 제공할 것 프로토콜 지원 기능 . Layer 2 프로토콜: 802.1w, 802.1s, 802.3ad(LACP), RPVST+ . Layer 3 프로토콜: VRRP, VARP, OSPF, BGP, ISIS, RIPv2, OSPFv3, PIMSM, MSDP, BFD, VRF OS 기능 . 모든 장비 단일 바이너리 이미지 이용 . 각 동작 프로세스의 완벽한 모듈화 제공 . Linux shell 및 Linux tool에 대한 완벽한 접근 가능 . Bash, Python, C++등등을 이용한 프로그래밍 가능 QoS 기능 . 포트당 8개의 큐 . 802.1p기반의 트래픽 분류 . DSCP 기반의 트래픽 분류 및 재 마킹 관리 기능 . 통합관리솔루션을 이용한 다중 장비 단일 관리 기능 제공 . Serial Port, USB Port, 10/100/1000 Management Port . SNMP v1, v2, v3 . 네트워크 가상화 기능 제공 . 가상머신에 대한 가시성 제공 차세대 네트워크 기능 . VXLAN, Openflow, VMTracer Vmware/Openstack Integration

나. 기능 요구사항(SFR001 ~ SFR002)

요구사항 분류		기능 요구사항	요구사항 고유번호	SFR001
요구사항 명칭		네트워크 구성 방안
요구사항 상세설명	정의	네트워크 구성 방안 요구사양
	세부 내용	∘네트워크 인프라는 안정성, 확장성, 보안성을 제공할 수 있는 방안을 제시해야 한다. ∘기존 NPS 네트워크 시스템을 파악 후 백본, L2, L3, L4에 대한 이중화와 장비의 효율성을 고려한 구성방안을 제시해야 한다. ∘내외부 스트리밍 서비스를 위한 대역폭을 감안하여 NPS 네트워크를 구성해야 한다. ∘기존 구성되어 있는 NPS망과 외부망과의 연계를 고려하여 구성 방안을 제시하여야 한다. ∘네트워크 인프라의 이중화 구성은 장애 및 회선에 대한 이중화 방안을 제시해야 한다. ∘L4 스위치는 효과적인 부하분산과 서비스 상태 모니터링을 통해 안정적으로 서비스 할 수 있는 방안을 제시해야 한다. ∘백본과 네트워크 교체 시 방송에 중단을 주지 않는 무중단 절체 방안과 기존 네트워크 장비 활용방안을 제시하여야 한다. ∘네트워크의 부하분산과 트랙픽을 고려하여 서비스에 영향이 없도록 구성방안을 제시해야 한다. ∘신규 장비 도입후 유휴 장비가 되는 기 운영 L4스위치를 활용하여 회선장애 감시를 위한 GSLB 서비스 장비로 변경해야 한다. ∘신규 네트워크 랙 도입 시 백본스위치를 네트워크 패치와 분리하여 구성하여야 하며 서비스에 영향을 주지 않은 방안을 제시해야 한다. ∘운영 장비 연결용 광 패치코드 및 UTP 케이블 등 신규 네트워크 장비 설치에 필요한 제반사항을 제안에 포함하여 NPS시스템 네트워크의 정상적인 운영에 지장이 없도록 하여야 한다. ∘구성 시 현재 운영 중인 응용시스템(통합로그관리, NMS, EMS splunk 등)과의 연동을 고려하여 추가되는 LTO, 스토리지, 서버, 네트워크는 기존 환경과 동일한 수준으로 설정하여야 한다. ∘기존 구성되어 있는 NPS시스템과 호환성과 서비스의 연속성을 고려하여 구성하여 한다. ∘CMS서버와 편집장비의 신규 구성 시 기존 환경대비 용량, 성능의 향상에 대한 구체적인 데이터를 제시해야 한다.

요구사항 분류		기능 요구사항	요구사항 고유번호	SFR002
요구사항 명칭		NPS 인프라 재배치 구성 방안
요구사항 상세설명	정의	NPS 인프라 재배치 구성 방안 요구사양
	세부 내용	∘도입되는 백업 스토리지 설치와 함께 스토리지 재배치가 되어야 한다. ∘기존 가상화서버의 DNS기능 분리 시 가상화서버의 구성과 활용 방안을 제시해야한다. ∘스토리지와 서버 설치 시 성능 제고를 위해 SAN 또는 NAS 구성방안을 제시해야 하며 네트워크 환경을 고려하여 FC 또는 Copper Type을 고려하여 구성해야 한다. ∘NPS서버는 각각의 용도(러프컷 1대, 전송용 4대, DNS 내/외부용 4대, 스트리밍용 1대, DMZ 웹서버 1대, DMZ 전송서버 2대, SMS서버 2대)별로 구분하여 구성방안을 제시하여야 하며 각 서버의 리소스를 고려하여 조정하여 제안할 수 있다. ∘NPS서버와 편집장비의 신규 구성 시 기존 환경대비 용량, 성능의 향상에 대한 구체적인 데이터를 제시해야 한다. ∘제안사의 재배치 방안에 따라서 추가로 필요한 장비의 추가와 필요시 임대장비를 구성하여 서비스에 대상 전체 시스템 구성 및 서버별, 스토리지별, 네트워크별 세부내역을 제시하여야 한다. ∘서버 교체 및 재배치 기간 중 업무공백을 최소화하고 업무의 연속성을 확보하기 위해 기존 시스템 현황(정보자원현황, 네트워크 현황, 운영현황, 백업 현황 파악 및 분석, 기반 환경 등)을 파악하여 준비하여야 한다. ∘NPS 시스템의 이중화를 수용할 수 있는 네트워크 인프라 구성과 장애 발생 시, 서비스의 연속성을 보장할 수 있는 방안을 제시해야 한다. ∘서버 시스템의 정보 데이터를 백업해야 하며 저장에 대해 공간과 위치 방안을 제시해야 한다. ∘재배치 방안 수립을 위한 기존시스템과 변경시스템에 대한 연계구성 현황, 업무시스템 구성, 시스템 소프트웨어 현황 내역을 제시하여야 한다. ∘시스템 실장도, 장비/랙 배치도, 시스템 전원 및 소켓현황 내역을 제시하여야 한다. ∘구성 시 기존 NPS망의 네트워크 환경을 사전 파악하여야 하며 백본의 연결구성 필요시 제반사항을 제안하여 한다. ∘구축에 따른 세부 일정표와 시나리오를 제시하여야 한다.

다. 인터페이스 요구사항

요구사항 분류		인터페이스 요구사항	요구사항 고유번호	SIR001
요구사항 명칭		제품 연결 및 연동 시 요구사항
요구사항 상세설명	정의	신규 제품 연결 구성 및 시스템 연동 시 요구사항
	세부 내용	∘도입되는 제품 구성 시 물리적인 인터페이스 연결에 있어 케이블 Type 및 인터페이스 포트 구성에 있어 문제가 없어야 한다. ∘도입되는 장비는 발주처에서 현재 운영 중인 로그관리시스템, NMS, EMS, SMS 등에 연동 구성되어야 한다. ∘스토리지, 서버, 편집장비, 온라인방송장비, ODS서버 등은 CMS와 인터페이스 방안을 제시하여야 한다. ∘신규 시스템 도입에 따른 agent 설치 및 서비스 연동에 있어 기존 환경에 영향이 없도록 구성되어야 한다.

라. 테스트 요구사항

요구사항 분류		테스트 요구사항	요구사항 고유번호	TER001
요구사항 명칭		기능 및 성능 테스트(단위시험)
요구사항 상세설명	정의	구축 시스템의 기능 및 성능 테스트
	세부 내용	∘계약상대자 제안 제품에 대한 요구 성능 및 기능의 만족 여부를 테스트하기 위한 성능 및 기능 테스트 방안을 구체적으로 제시하고 이행하여야 한다.(운영 전 성능을 측정 하여야 한다) ∘요구사항 대비 성능 미달 시 해당 성능이 나오도록 튜닝 하여야 한다. 테스트 대상 ① 시스템 장비 구성 요구사항 : ECR001 ~ ECR009 ② 기능 요구사항 : SFR001 ~ 002 ∘속도 측정 결과에 따라 측정 속도가 미치지 못한 경우 발주처와 협의하여 변경 납품하여야 한다. ∘기능장애가 발생한 경우 발주처와 협의하여 변경 납품하여야 한다. (기능장애: 속도저하, 성능저하, 파일시스템 동작 이상 등) ∘계약상대자 제안 제품의 구축 전·후와 보안 정책 표준화 전·후에 운영 성능 확인을 위한 운영 성능 테스트 방안을 제시하고 이행하여야 한다.(단, 발주처의 운영 절차를 고려하여 테스트하여야 한다)
산출정보		단위시험계획서 / 결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항	요구사항 고유번호	TER002
요구사항 명칭		이중화 테스트
요구사항 상세설명	정의	구축 시스템의 이중화 테스트
	세부 내용	∘계약상대자 제안 제품의 이중화 구성에서 장애가 발생할 경우, 정상적인 서비스 여부를 확인할 수 있도록 장애 테스트 방안을 구체적으로 제시하고 이행하여야 한다.
산출정보		단위시험계획서 / 통합시험계획서 / 결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항	요구사항 고유번호	TER003
요구사항 명칭		연동 테스트(통합시험)
요구사항 상세설명	정의	구축 시스템과 운영관리시스템 간 연동 테스트
	세부 내용	∘계약상대자 제안 제품과 기 운영 중인 운영관리시스템과의 연동 기능은 각 구간별로 데이터를 검증할 수 있도록 테스트 방안을 제시하고 이행하여야 한다. 테스트 대상 ① 기능 요구사항 : SFR001 ∼ 002
산출정보		통합시험계획서 / 결과서

마. 보안 요구사항

요구사항 분류

보안

요구사항 고유번호

SER001

요구사항 명칭

보안 준수사항 및 누출금지 항목

요구사항

상세설명

정의

보안 요구사항

세부내용

∘보안지침 준수 : ｢국가사이버안전관리규정｣, ｢국가정보보안기본지침｣ 및 ｢국가사이버안전매뉴얼｣ 등 국가보안 기본 지침 준수해야 한다.

∘본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보를 외부에 누설하여서는 안되며, 사업 수행중은 물론 사업이 완료된 이후에라도 정보가 외부로 유출되지 않도록 보안대책을 강구하여야 한다.

∘위 사항의 위반으로 인해 문제가 발생하였을 경우 계약상대자는 일체의 민·형사상 책임을 감수하여야 한다.

∘계약상대자는 참여인원 전원의 서약서 및 확약서 제출하여야 한다.

∘용역사업 수행 관련 보안교육·점검 및 용역기간 중 참여인력의 임의교체를 금지한다.

∘사업을 위해 제공된 제반 자료는 자료 인계인수대장을 비치, 보안조치 후 인계·인수하고 무단 복사 및 외부반출 금지한다.

∘계약상대자는 참여인력의 노트북 등 관련 장비를 반출·반입시마다 악성코드 감염여부, 자료 무단반출 여부를 확인하고 관리하여야 한다.

∘<누출금지 대상정보>의 유출 방지를 위하여 별도의 비밀유지계약을 체결하여야 함(하도급 계약을 체결하는 경우에도 동일한 비밀유지 의무를 지닌다.

	<누출금지 대상정보>
① 기관 소유 전산시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황 ② 세부 전산시스템 구성현황 및 전산망구성도 ③ 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보 ④ 전산시스템 취약점분석 결과물 ⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드(해킹ㆍ유출시 안보ㆍ국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업일 경우에 해당) ⑥ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황 ⑦ 방화벽ㆍIPS 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크장비 설정 정보 ⑧ ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서 ⑨ ‘공공기관 개인정보보호에 관한 법률’ 제2조2호의 개인정보 ⑩ ‘보안업무규정’ 제4조의 비밀, 同 시행규칙 제7조3항의 대외비 ⑪ 기타 공개가 불가하다고 판단한 자료 사업관련 산출물, 로그, 대장, 보고서 등 일체

∘보안업무규정에 따라 보안대책 이행여부를 수시로 확인하여 이를 위반할 경우 제재조치를 할 수 있으며, <누출금지 대상정보> 11개 조항의 정보누출 적발 시 국가계약법 시행령 제76조에 의거 ‘부정당업자 제재조치’를 적용할 수 있다.

∘사업 종료 시 그동안 제공하거나 생산된 모든 자료(용역 결과물 전량)는 회수하고, 참여인력의 PC, 노트북, 휴대용 저장매체 등의 자료는 완전 삭제하여야 한다.

∘용역 결과물 전략에 대해 삭제완료 및 복사본 등을 보관하지 않는다는 대표명의 확약서 제출하여야 한다.

산출 정보

비밀유지계약서 / 보안서약서 / 직원 보안 점검 대장 / 외부인력보안점검표(사업 종료 시) / 자료 미보유 확약서(사업 종료 시)

요구사항 분류		보안	요구사항 고유번호	SER002
요구사항 명칭		네트워크 통제
요구사항 상세설명	정의	네트워크 통제 요구사항
	세부내용	∘계약상대자가 사용하는 PC는 인터넷 연결을 금지하며, 사업 수행 상 부득이 연결이 필요한 경우에는 발주기관의 보안통제 하에 제한적으로 허용한다. ∘사업 수행 시 발주처 전산망 이용이 필요한 경우 사용자 계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록하고 제한된 접근 권한 부여한다. ※접속권한은 불필요 시 곧바로 권한을 해지 또는 계정 폐기한다. ※용역 참여인원에게 부여한 패스워드는 발주처가 별도 기록 관리한다. ∘작업용 인터넷연결 PC內 업무 관련자료 저장 금지 및 P2P, 웹하드, 메신저, 메일 등 자료공유사이트 활용을 원천 차단해야 한다. ∘사업책임자는 非인가 통신기기나 개인 스마트폰을 이용한 테더링 등 허가되지 않은 통신망을 이용, 인터넷에 무단접속 금지토록 기술적ㆍ관리적 대책을 마련해야 한다.

요구사항 분류		보안	요구사항 고유번호	SER003
요구사항 명칭		사업 완료 시 보안
요구사항 상세설명	정의	사업 완료 시 보안 요구사항
	세부내용	∘한국정책방송원으로부터 제공받은 제반자료, 장비, 서류와 중간․최종 산출물 등 용역과 관련된 모든 자료를 전량 반납하고 삭제하여야 한다. ∘사업관련 자료를 보유하고 있지 않으며 이를 위반 시 향후 법적 책임이 있음을 포함한 "대표자용 보안확약서"를 제출하여야 한다. ∘사업 완료 후 생산되는 최종 산출물 중 대외보안이 요구되는 자료는 대외비로 작성 · 관리하고 불필요한 자료는 삭제 및 세단 후 폐기하여야 한다. ∘사업 완료 후 업체 소유 PC · 서버의 하드디스크 · 휴대용 저장매체 등 전자기록 저장매체는 관련 정보시스템 저장매체 불용처리지침을 준용하여 삭제 후 반출하여야 한다.
산출 정보		대표자용 보안확약서

바. 품질 요구사항

요구사항 분류		품질	요구사항 고유번호	QUR001
요구사항 명칭		품질보증 방안
요구사항 상세설명	정의	품질보증 방안 요구사항
	세부내용	∘본 사업을 위하여 계약상대자는 품질보증 및 업무프로세스의 표준화를 위한 전담인력을 별도 구성해야 한다. ∘품질보증의 범위, 절차, 점검방법 등을 제시하여야 한다. ∘본 사업의 품질보증을 위한 계획 및 방안, 조직 등을 제시하고 적용기술의 국내/국외 품질 인증에 대하여 기술하여야 한다. ∘본 사업에 필요한 장비는 장비성능을 입증할 수 있는 자료 등을 납품 시에 제출하여야 한다. ∘테스트 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술해야 한다. ∘시스템부하 및 성능 등에 대한 테스트 등을 실시하여 이상 여부를 확인해야 한다.
산출 정보		품질보증서, 시험결과서, 하자보수증권

요구사항 분류		품질	요구사항 고유번호	QUR002
요구사항 명칭		보안시스템 구성 시 품질
요구사항 상세설명	정의	보안시스템 구성 시 품질관리 요구사항
	세부내용	∘계약상대자는 신규로 구축된 보안 장비 및 신규 보안 제품 솔루션의 설정으로 인해 서비스의 품질저하 또는 장애가 발생하지 않도록 면밀한 모니터링 결과 분석 후 보안 기능을 적용하여야 한다. ∘납품된 보안 장비의 기능과 관련하여 서비스에 심각한 품질저하 또는 장애가 지속되는 경우 교체 등의 신속한 조치를 취하여야 한다. 동일 제조사의 또는 타제조사의 동급이상 제품으로 교체

요구사항 분류		품질	요구사항 고유번호	QUR003
요구사항 명칭		위험관리 방안
요구사항 상세설명	정의	위험관리 방안 요구사항
	세부내용	∘공정지연, 품질저하 등 위험 발생을 사전 예방하고 발생 시 사후 대처방안을 제시해야 한다.(성능상 문제 등으로 변경되는 경우에 대한 사후방안을 제시해야 한다. ∘프로젝트 추진과정에서 요구되는 진척/위험/변경사항의 관리방안 및 지속적으로 문제를 파악 관리할 수 있는 방안을 제시해야 한다.
산출 정보		품질관리 활동 보고서

사. 제약사항

요구사항 분류		제약사항	요구사항 고유번호	COR001
요구사항 명칭		표준제약사항
요구사항 상세설명	정의	표준제약 요구사항
	세부내용	∘「전자정부법」에 따라 정보 기술 아키텍처 표준을 제시한 ‘행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축․운영 지침(행정안전부 고시 제201821호)’을 준수

요구사항 분류		제약사항	요구사항 고유번호	COR002
요구사항 명칭		지적재산권
요구사항 상세설명	정의	계약목적물 및 라이센스에 대한 사항
	세부내용	∘계약업체는 본 계약에 따라 제공한 제품이 국․내외의 지적재산권을 침해하였다는 이유로 발주처를 상대로 소송이 제기되었을 경우, 계약상대자의 비용으로 이를 변호하고 발주처에 부과된 일체의 손해 및 비용에 대하여 보상해야 한다. ∘본 사업의 개발로 발생되는 지적재산권 등의 소유는 발주처와 계약상대자(개발사)의 공동소유로 지정한다. 타기관의 설치 및 제공 등의 변동이 생길 경우 공동소유자의 동의를 얻어 진행하여야 한다. ∘본 사업 수행과 관련하여 S/W 라이선스에 대해 계약상대자는 제안요청서에 요구된 항목에 대한 충분한 검토를 해야 하며 이를 만족하지 못하여 생기는 분쟁 시 모든 책임을 지고 적극적으로 해결해야 한다.
산출 정보		사용자/ 운영 매뉴얼, 완료보고서

요구사항 분류		제약사항	요구사항 고유번호	COR003
요구사항 명칭		계약업체 의무
요구사항 상세설명	정의	계약업체 의무사항
	세부내용	∘계약상대자는 본 사업 수행 중 관리소홀, 태만, 잘못으로 인해 발생한 손실․손상 및 현장 요원들의 안전사고에 대한 모든 책임과 보상의 의무를 가진다. ∘계약상대자는 본 사업의 성공적인 설치를 위한 자문, 설치작업 및 시험에 대한 기술지도·지원의 의무를 가진다. ∘계약상대자는 이 계약에 의해 공급된 장치 등의 설치, 시험, 최적화 및 서비스 개시의 의무를 가진다. ∘계약상대자는 상기 사항 외 국가계약법 및 계약예규 등을 사전숙지 하여야 하며, 그 내용은 계약조건으로서 효력을 가진다. ∘계약상대자는 본 제안서에 명시된 모든 사항을 준수하여야 하며 세부규격에 명시되지 않았다는 이유로 특수조건을 위반할 수 없다.

요구사항 분류

프로젝트 관리

요구사항 고유번호

PMR001

요구사항 명칭

산출물 등 증빙자료 제출

요구사항

상세설명

정의

산출물 등 증빙자료 요구사항

세부내용

∘계약상대자는 계약 기간 내에 완수하기 위하여 단계별 추진일정 및 세부 내역 등이 포함된 일정계획(착수, 중간보고 등)을 제시해야 한다.

∘계약상대자는 계약 후 10일 이내에 제안 물품에 대한 ‘공급자 증명원(품질보증서 등)’을 포함한 납품 및 설치 계획서 등 착수계를 제출하여야 한다.

∘최종산출물은 USB로 취합하여 제출(3copy)

* 비밀유지계약서(착수계 제출시)

* 물품에 대한 ‘공급자 증명원(품질보증서 등)(착수계 제출시)

* 착수계 포함 내용

․ 추진방향, 사업내용, 기대효과, 추진체계, 추진일정, 교육계획,

하자보수, 사업 수행자 명단 등 구체적인 사업수행계획서

․ 보안서약서 등 기타 사업수행에 필요한 제반서류

∘납품․설치 완료 시 관련 자료 제출

* 납품 및 설치 완료 시 포함 내용

․ 부품별 단가가 포함된 모든 납품 물품의 상세 명세서

․ 제품별 정품 확인서(물품식별번호, 라이센스 등)

․ 하자담보증권 1년(계약완료일로부터)

∘구축 공정 별 산출물

․ 분석단계 : 요구사항 정의서

․ 설계보고 : 제품 상세설계서(물리/논리 등)

․ 구축단계 : 납품 및 설치계획서/결과서

․ 테스트단계 : 단위시험계획/결과, 통합시험계획/결과

․ 검수(완료) : 완료보고서, 운영매뉴얼, 사용설명서 등

∘사업수행 주기 별 보고 및 보고서 제출

․ 주간보고 : 주간업무 계획 대비 실적, 차주계획, 진척율 등

․ 수시보고 : 특정 이슈사항, 각종 현안 관련(요청 시)

․ 품질보고 : 사업단계 별 품질보증 및 요구사항 관리 충족 등

․ 위험보고 : 사업 전반의 위험 관리 및 완화 내용 등

∘발주처에서 보유중인 매뉴얼 업데이트

∘기타 발주처에서 요구하는 사업관리 산출물

산출 정보

비밀유지계약서, 공급자 증명원(품질보증서 등), 착수계(사업수행계획서, 대표자 보안서약서, 참여인력 보안서약서), 납품 및 설치결과서, 단위 시험계획/결과서, 통합시험계획/결과서, 완료보고서, 사용자/운영매뉴얼, 외부인력보안점검표/자료 미보유 확약서(사업 종료 시)

아. 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 관리	요구사항 고유번호	PMR002
요구사항 명칭		업무준수 및 협조 체계
요구사항 상세설명	정의	업무준수 및 협조 체계 사항
	세부내용	∘기 운영 중인 방송환경과 완벽한 호환성 및 연계성이 보장되어야 하며, 현재 유지관리 사업 수행 업체와 긴밀한 협조를 통해 정상적으로 운영될 수 있도록 지원해야 한다. ∘계약상대자는 발주처의 기 운영 시스템 환경을 정확히 이해하여 본 사업에 의해 도입되는 제품 및 솔루션과 상호 원활한 운영이 가능토록 보장하여야 한다. ∘발주처는 도입되는 제품 및 솔루션 등 모든 제반사항에 대해 납품, 설치, 시험, 품질보증 등 일괄 책임져야 한다.

요구사항 분류		프로젝트 관리	요구사항 고유번호	PMR003
요구사항 명칭		수행인력
요구사항 상세설명	정의	사업 관리를 위한 사업수행 인력 관리
	세부내용	∘계약상대자는 사업의 성공적인 추진을 위해 투입될 인력 및 조직 현황 과 업무분장 내역을 제시하여야 한다. ∘공동 수급 형태로 제안하는 경우 주사업자와 부사업자간의 업무 수행범위 및 책임 관계를 명확히 정의하고 조직운영 방안을 제시하여야 한다. ∘사업관리자(PM)는 주사업자의 소속 직원으로 "가급적" 제안 사업을 총괄할 수 있는 경험 및 전문성을 보유한 인력으로 계약 기간 동안 전담 투입하여야 한다. ∘사업자는 투입 인력 구성 시 “가급적” 제안 시스템 구축과 관련한 경험이 있는 전문 기술 인력을 포함하여야 한다. · 핵심 인력의 기술 등급, 참여 범위 및 기간, 자격사항 등 제시 · 핵심 인력의 사업 수행 능력이 부족하다고 판단되는 경우 계약상대자는 계약상대자와 협의 인력 교체를 요구할 수 있다. ∘본 사업에 투입 예정인 제안 인력의 경우 타 사업에 중복 투입되지 않는 인력으로 구성하여야 하며, 부득이 중복 투입되어야하는 경우에는 개인별 투입율의 합은 100%를 초과할 수 없다. ※ 위 조건을 위배하는 제안의 경우에는 허위 제안으로 간주한다. ∘사업자의 사정으로 상주 투입인력의 교체 시에는 수요기관의 허가를 득한 후 동급 이상의 인력으로 교체하고, 5일 이상 인수인계를 실시하여야 한다.

요구사항 분류		프로젝트 관리	요구사항 고유번호	PMR004
요구사항 명칭		사업 일정관리
요구사항 상세설명	정의	사업 일정 및 위험관리
	세부내용	∘계약상대자는 사업 기간 내에 사업을 완료하기 위한 세부 일정 및 활동 등이 포함된 일정 계획(착수, 중간 보고 등)을 제시하여야 한다. ∘계약상대자는 일정 계획의 관리 방안 및 단계별 일정 지연 발생에 대비한 위험 관리 방안을 제시하여야 한다.

자. 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 지원	요구사항 고유번호	PSR001
요구사항 명칭		하자보수 관리
요구사항 상세설명	정의	하자보수 관리 요구사항
	세부내용	∘본 사업에 대한 HW, SW 하자담보책임기간은 검수일로부터 1년으로 하며(단, 서버/스토리지에 대한 무상품질보증 기간은 3년으로 함), 이 기간 동안 납품한 제품 및 장비가 원활하게 운용될 수 있도록 다음 사항들을 이행하여야 한다. ∘장애 발생 시 2시간 이내 전문요원이 도착, 6시간 이내 정상 복구를 위한 적절한 조치를 취하고 원인을 규명하여야 한다. ∘납품제품의 결함 또는 하드웨어의 설계, 제작, 설치 등에 하자가 발견될 경우, 계약자는 해당 장비 또는 부품을 즉시 무상으로 수리·보완하거나 무상으로 교체하여야 한다. ∘계약자는 장애로 인하여 납품 제품을 교체할 경우 동일 제품 또는 그 이상의 제품으로 교체하여야 하며, 유지보수의 모든 활동 세부사항은 수요기관에 사전 통보하고 수요기관의 감독 하에 이루어져야 하며, 장애처리에 대한 결과보고서를 제출하여야 한다. ∘계약자는 자체 기술 인력을 보유하여 장애발생시 원인을 규명하고 정상 복구를 위한 적절한 조치를 하여야 한다. ∘하자담보 책임 기간 내 제품의 결함을 수리하기 위한 교환, 수리, 제조, 시험 등에 소요되는 제반 경비는 계약상대자의 부담으로 하며, 납품 제품에 동일 장애가 3회 이상 발생하는 경우, 발주처의 요구에 따라 동급 이상의 제품으로 무상 교체하여야 하며 중대한 시스템의 장애 또는 결함이 발생할 경우에는 문제 해결 시까지 발주기관에서 요구하는 참여인력을 인원수에 관계없이 투입하여 조치하여야 한다. ∘계약상대자는 납품 제품별 하자담보 정책 등 제조사 또는 공급사로부터 확인된 하자보수 내용을 제안서에 제시해야 하며, 납품 후 하자보수 계획을 수립 제출해야 한다. ※ 상기와 같이 정한 장애 처리 조건을 계약상대자가 이행하지 않을 경우, 이에 대한 배상은 각종 계약조건에 의한다.

요구사항 분류		프로젝트 지원	요구사항 고유번호	PSR002
요구사항 명칭		기술이전 및 교육
요구사항 상세설명	정의	기술이전 및 교육 훈련 내용
	세부내용	∘시스템 사용자/운영자별 맞춤 교육 방안 제시하여야 한다. ∘계약상대자는 도입․설치 장비(S/W) 운영에 필요한 기술 이전 방안(기간/방법/횟수)을 제시하여야 한다. ∘시스템 최적 운영방안 및 응급처리 방안 등에 대한 상세 장애 대응 방안을 제시하여야 한다. ∘계약상대자는 시스템 관련 분야의 기술에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문에 응해야 한다. ∘계약상대자는 사용자/운영 매뉴얼을 제출하고, 시스템 운영 및 유지관리, 장애 처리 등에 필요한 제반교육을 실시하여야 한다. ·사용자 교육 : 납품 시스템 전반에 대한 소개를 위주로 시스템의 기본구성, 주요기능, 특징 등을 포함하는 교육 ·관리자 교육 : 시스템 운영 및 효과적인 관리를 위한 교육 ∘기타 시스템 운영상 필요에 의해 주관기관에서 교육 요구 시 계약업체는 교육을 지원하여야 한다.
산출 정보		사용자/운영 매뉴얼, 장애대응 매뉴얼 완료보고서

요구사항 분류		프로젝트 지원	요구사항 고유번호	PSR003
요구사항 명칭		프로젝트 인력
요구사항 상세설명	정의	안정화를 위한 지원 사항
	세부내용	∘계약상대자는 장비 구축에 따른 적절한 안정화 방안 및 상주 지원 방안에 대해서 제시를 하여야 한다.

요구사항 분류		프로젝트 지원	요구사항 고유번호	PSR004
요구사항 명칭		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업장 요건 및 관리
	세부내용	∘작업 장소는 발주처가 제공하나 운영에 필요한 물품(사무용품, 자재 포함)등은 계약상대자가 공급하여야 한다.

[별표 1] 제안서 목차

0. 제안서 요약(제안요청서 승낙서 및 규격 비교표 포함)

Ⅰ. 제안사 현황

1. 서약서[서식 1] 활용

2. 제안사 일반현황[서식 2] 활용

3. 자본금 및 매출액[서식 3] 활용

4. 주요사업 실적[서식 4] 활용

Ⅱ. 전략 및 방법론

1. 사업의 대한 이해

2. 사업추진 전략

3. 적용기술

Ⅲ. 기술 부문

1. 시스템 구성(기술요소)

2. 시스템 구축 및 시험 방안

3. 보안요구 사항

4. 제약사항 및 시스템 안정화 방안

5. 제안요청서승낙서 및 규격 비교표

Ⅳ. 사업관리 부문

1. 방법론 적용

2. 사업관리 방법

3. 추진 일정계획

4. 수행조직 및 업무분장

5. 품질보증계획

6. 위험관리 방안

7. 산출물관리 방안

8. 문서관리 방안

9. 핵심인력 및 이력사항

Ⅴ. 지원 부문

1. 교육훈련계획

2. 유지관리계획

3. 하자보수계획

4. 기술이전계획

Ⅵ. 기타

1. 부속서류(자격증, 제품 카탈로그 등 기술자료, 제안서 증빙자료 등)

[별표 2] 제안서 작성 항목별 내용

항 목	내용
0. 제안서 요약	제안 내용의 핵심사항을 기술한다.
Ⅰ. 제안사 현황	제안사의 일반현황, 연혁, 경영상태, 신용도, 참여인력 등을 작성한다.
Ⅱ. 전략 및 방법론
1. 사업에 대한 이해	본 사업을 명확하게 이해하고, 본 제안의 배경, 목적, 범위 및 제안의 특․장점을 요약하여 기술하여야 한다.
2. 제안의 배경 및 목적
3. 사업추진 전략	사업을 성공적으로 수행하기 위한 사업 추진전략을 기술하여야 한다.
4. 적용기술	본 사업의 향후 적용 가능 기술의 확장성 및 현실성을 고려하여 기술하여야 한다.
5. 기대효과	본 사업의 통한 수요기관의 기대효과를 기술하여야 한다.
Ⅲ. 기술 부문
1. 시스템 구성	본 사업의 수요기관이 요구하는 바를 개념도, 구성도 등을 활용하여 구체적으로 기술하여야 한다.
2. 시스템 구축방안	본 사업을 통해 구축되는 제품에 대한 상세 구축 범위 및 방법 제시
3. 시스템 시험방안	본 사업을 통해 구축한 시스템에 대한 시험방안을 상세 제시하여야 한다.
4. 시스템 운영방안	본 사업을 통해 구축되는 시스템에 대한 운영방법을 제시하여야 한다.
5. 표준화 방안	본 사업을 통해 구축되는 시스템의 기술/보안 등 표준화 방안을 상세 제시하여야 한다.
6. 시스템 안정화 방안	본 사업을 통해 구축되는 시스템에 대한 안정화 방안을 상세 제시하여야 한다.
7. 시스템 발전방향	제안업체는 구축된 시스템에 대한 향후 발전 방향을 제시하여야 한다.
Ⅳ. 사업관리 부문
1. 방법론 적용	사업위험, 사업진도, 사업수행 시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시하여야 한다.
2. 추진 일정계획	기간 내에 본 사업을 완료할 수 있음을 상세 기술하여야 한다.
3. 수행조직 및 업무분장	제안업체 인력, 협력업체의 조직 및 업무분장 내용을 상세 제시하여야 한다.
4. 품질보증계획	제안업체는 본 사업의 품질보증을 위한 내용을 상세 제시하여야 한다.
5. 보안관리 방안	사업 및 인력에 대한 보안 관리 방안을 제시한다. ※ 물리적, 기술적, 관리적 보안 관리 방안을 제시한다.
6. 위험관리 방안	본사업과 관련된 위험, 산출물, 문서관리 방안을 상세 제시한다.
7. 산출물관리 방안
8. 문서관리 방안
9. 투입인력 및 이력사항	ㅇ본 사업을 위해 제안해야 할 핵심인력의 대상은 아래와 같다. 사업관리자(PM) : 1명 기능별 전문가 또는 업무별 전문가의 추가 제안할 수 있다. (네트워크, DB, 편집 전문가 등)
Ⅴ. 지원 부문
1. 교육훈련계획	교육훈련 계획 등 제안업체가 사업과 관련되어 추가 제안할 내용을 기술한다.
2. 유지관리계획	본사업의 목표 및 과제 내용을 참고하여 제안업체에서 사후 지원하고자 하는 사항을 구체적으로 제시하여야 한다.
3. 하자보수계획	하자보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등을 종합적으로 제시하여야 한다.
4. 기술이전계획	수요기관의 운영 및 관리자에게 기술이전 방안을 제시해야 한다.
Ⅵ. 기타
1. 부속서류	면허, 자격증, 기술자료 및 제안사항에 대한 증빙자료 등을 첨부한다

[별표 3] 기술평가 항목 및 배점

	핑기항목	세부평가항목	평가기준	배점한도
정량평가 (10점)	경영상태	기업신용평가	기업 신용평가	4
	수행실적	사업수행실적	최근 3년간 유사분야 사업 수행실적 평가	6
		소계		10
정성평가 (80점)	전략 및 방법론 (18점)	사업의 이해도	사업 배경, 특성 및 목표에 대한 이해도 사업 분석 및 구축 범위의 명확성	8
		추진 전략	추진전략의 창의성 추진전략의 타당한 대안 제시	5
		적용 기술	향후 기술의 확장성 제안 기술의 적용 가능 및 현실성	5
		소계		18
	기술부문 (27점)	기술 요소(1)	제안 제품 및 장비 구성의 적절성	5
		기술 요소(2)	요구 기능의 충족 및 만족도 요구 성능의 충족 및 만족도	6
		기술 요소(3)	인터페이스 구성의 적절성	3
		기술 요소(4)	제안 제품 별 테스트 방안의 적절성	3
		구축 방안	시스템 구축 방안의 타당성 구축 및 기 운영 시스템과 연동/연계의 적절성	5
		보안정책 구현방안	기 운영 중인 보안 정책 분석 방안의 타당성 표준화된 보안정책 적용 방안의 타당성	2
		제약 사항 준수	제약 요구사항 준수에 대한 적절성	3
		소계		27
	관리부문 (25점)	사업 관리방법론	부문별 사업관리 요소의 구체성 및 적절성	5
		추진 일정 계획	세부활동 도출 및 기간의 타당성 세부활동 배열의 합리성 중간목표 정의의 타당성 자원배분의 합리성	7
		제안사의 사업 수행 조직의 적정성	수행조직 구성 및 업무분장의 적정성 유관 사업자와의 상호 협력 방안의 적정성	10
		보안 관리	사업 보안 관리 방안 산출물 보안 관리 방안 인력 보안 관리 방안	3
		소계		25
	지원부문 (10점)	교육훈련계획	교육훈련 계획 등 기타 제안사항의 적합성	4
		하자보수계획	하자보수 방안에 대한 적정성	6
		소계		10
합 계				90점

※ 평가표 작성 근거

공고일 기준 소프트웨어 기술성 평가기준

공고일 기준 소프트웨어 기술성 평가기준 적용 가이드

공고일 기준 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축‧운영 지침

※ 대기업 참여하한이 적용되는 중소기업간 경쟁 사업으로, “상생협력 및 하도급 계약 적정성” 부문은 실효성이 없어 평가 항목에서 제외하였으며, 본 사업의 특성과 요구사항에 맞게 조정 함.

[별표 31] 정량적 평가항목 배점기준

가. 경영상태

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA A+, A0, A, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA, A+, A0, A, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB, BB+, BB0, BB	A3, B+, B0	BBB, BB+, BB0, BB	배점의 95%
B+, B0, B	B	B+, B0, B	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 기간계산은 법인인 경우에는 법인등기부상 법인설립등기일을, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서상 사업자등록일을 기준으로 한다.(이하 창업기업에 대한 기간계산은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

나. 수행실적 평가 기준

평가등급	평점
100% 이상	배점의 100%
70% 이상～100% 미만	배점의 90%
40% 이상～70% 미만	배점의 80%
40% 미만	배점의 70%

* 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 3년간 사업수행실적을 합산 적용

[주]

1. 등급구간별 평점은 제9조제7항제1호에 따라 부여한다.

2. 등급구간 및 구간별 평점은 위 “수행실적 평가기준”에 의하며, 필요하다고 인정되는 경우 입찰공고에 달리 정할 수 있다.

3. 실적 인정 범위는 제안요청서에 정하되, 수행실적은 ‘4호’에 따라 제출된 실적을 기준으로 평가한다.

수행실적 인정범위: 방송사(지상파 또는 종편, 케이블티비)에 수행한 NPS 인프라 장비 구축 관련 실적

4. 수행실적은 <서식 4> 수행실적 총괄표와 다음 각 호에 따라 수행실적증명원 등을 제출하여야 한다.

가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부가 지정하는 공공기관, 지방공기업법령을 적용받는 기관(지방공기업법 제2조)이 발급한 수행실적증명원으로 제출해야 한다.

나. 위 ‘가’호에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주기관이 발급한  수행실적증명원,  발주자의 인감증명서(필요시 사용인감계 포함), 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함)를 첨부하여야 하며, 수행실적증명원은 해당 인감(필요시 사용인감)으로 날인하여야 한다.

다. “가”호와 “나”호에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 “소프트웨어사업 수행실적 확인서” 단, 이행이 완료된 실적만 인정한다.

라. 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 ‘가’, ‘나’를 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증빙자료 첨부를 생략할 수 있다

마. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰참가업체가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적을 인정하지 아니한다.

5. 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) {(A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)…}에 대한 점수

[별표 4]

기술제안서 평가항목 조견표

평가부문	평가항목	제안서 목차	페이지
전략 및 방법론	사업의 이해도
	추진 전략
	적용 기술
기술 부문	기술요소
	구축 방안
	보안정책 구현 방안
	제약 사항 준수
관리 부문	사업 관리 방법론
	추진 일정 계획
	제안사의 사업 수행 조직 및 투입인력
	보안 관리
지원 부문	교육훈련계획
	기술지원 및 유지

[서식 1]

서    약    서

업 체 명  :

주     소 :

당사는 “KTV NPS 장비 구매”사업 제안요청서에 제시된 모든 사항을 숙지한 후 본 제안서를 제출하며, 한국정책방송원이 제공한 본 사업 관련 제반 정보를 외부에 공개하지 않겠습니다. 본 사업의 결과물(구성도, 매뉴얼, 문서 등)의 소유권은 한국정책방송원에 귀속됩니다.

또한 당사는 한국정책방송원이 정한 제안서 내용, 평가방법 및 평가 결과를 수용하고, 이와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것이며, 계약상대자로 선정될 경우 본 제안서가 계약문서의 일부가 될 것임을 확약합니다.

당사가 계약상대자로 선정되어 납품한 장비가 제안요청서의 요구사항을 만족시키지 못하는 경우, 해당 장비 전부를 계약문서에서 정한 성능 이상의 제품으로 대체 및 공급할 것과 이에 관한 일체의 비용을 당사가 부담할 것을 확약합니다.

2021.   .   .

사업자번호 :

대표자 성명  :            (인)

한국정책방송원장 귀하

주)서약서 제출시 주의사항: 공동계약(공동이행, 분담이행)의 경우 참여자 모두 기술 및 각각 날인할 것

[서식 2]

제안사 일반현황

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사설립년도
해당부문 종사기간
주 요 연 혁

[서식 3]

자본금 및 매출액(최근 3년)

					(단위 : 천원)
구 분		2017년도	2018년도			2019년도
1. 총자산
2. 자기자본
3. 유동부채
4. 고정부채
5. 유동자산
6. 당기순이익
7. 매출원가
8. 매출액	○○ 부문
	○○ 부문
	○○ 부문
	○○ 부문
	합 계
9. 부채비율(%) (총부채/총자본)
10. 유동비율(%) (유동자산/유동부채)

[서식 4]

주요 사업 실적(최근 3년)

일련번호	사업명	사업개요	사업기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고

∘ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급 회사를 기재함

∘ 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재함

[서식 5]

핵심인력 이력사항

□ 이력사항

성 명		소 속		직 책		연 령	세
해당분야 근무경력	년 개월			자 격 증
본사업 참여 임무			사업참여기간			참여율 참여율 = 투입일수 / 총사업기간일수	%
경 력 사 항
사업명	사업개요	참여기간 (년・월～년․월)	담당업무	발주처	비 고

□ 핵심인력 자격 및 경력 요약

분야	성명	연령	근무 경력	참여 직위	투입 기간	등급	주요업무 수행능력	회사명	유사용역사업 참여여부
사 업 책임자 (PM)
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문

[서식 6]

보 안 서 약 서

본인은  년  월  일자로 KTV NPS 장비 구매 사업과 관련한 업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 나는 본 사업과 관련된 소관업무가 국가기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 나는 이 기밀을 누설함이 국가이익을 침해할 수도 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일체 타인에게 누설하지 아니한다.

3. 나는 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 전자정부법 제35조(금지행위) 및 제76조(벌칙)

나. 기타 보완관련 법률

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

년     월     일

서약자    소속          직급        생년월일

직위        성    명             인

서  약    소속          직급

집행자                  직위        성    명             인

[서식 7] 제안요청서승낙서 및 규격 비교표

규격 비교표
번호	발주처 제안요청서		승낙		입찰참여자
	제안요청서 항목	제안요청 내용	예(ㅇ)	아니오(×)	제안사의 제안서 항목	수정 제안 내용

주) 승낙서 작성방법

1. 본 제안요청서의 모든 항목에 대해 "예(O)" 또는 "아니오(NO)"을 선택, 체크해서 "승낙서"를 작성, 제출해야 한다.

2. 입찰자는 "아니오(NO)"인 항목에 대하여는 사유(근거자료 제시)와 대안을 제시해야 하며 "예(O)"이라고 표시된 항목은 제안서에 그 실행 방법을 구체적으로 제안하여야 한다.

3. 제안요청서 승낙서 항목은 첫 페이지부터 끝 페이지까지 이다.

4. 입찰자는 기술규격에 대하여 수정된 제안사항이 있을 때에는 이를 분명히 표시하여 발주처 또는 심사위원이 쉽게 인지가 가능하도록 표기해야 한다.