제 안 요 청 서

사 업 명	국립중앙박물관 실감콘텐츠 통합 유지관리 용역
사업자	국립중앙박물관

2022년 4월

구분	직책	소속	성명	연락처	기타
사업 책임자	학예연구관	디지털 박물관과	장은정	TEL: 02)2077-9120	FAX: 02)2077-9906 jinkyoungi@korea.kr
사업 실무자	학예연구사	디지털 박물관과	김진경	TEL: 02)2077-9103

Ⅰ. 사업개요

1		목적 및 추진방향

□ 목적

◦ 국립중앙박물관(중앙 및 소속관) 실감콘텐츠 운영 시스템의 지속적 품질 관리로 대국민 서비스 품질 유지

□ 추진방향

◦ 국립중앙박물관을 비롯한 소속박물관(경주, 광주, 전주, 대구, 부여, 청주, 김해, 춘천) 실감콘텐츠의 효율적인 통합 관리

◦ 정기점검 체계로 오류 발생 사전 대응을 통한 최적상태 유지

◦ 장애 발생시 신속한 대응을 위한 수시점검으로 원활한 운영 지원

◦ 다수 사용자 대상 장기 운영 결과 발생하는 체험 장비, 콘텐츠 및 시스템 오류 분석 및 서비스 최적화 보완

◦ 통합 유지 관리 체제를 통한 운영 이슈 진단과 일관성 있는 대응으로 관리 효율성 및 서비스 안정성 제고

2		개요

□ 사 업 명: 국립중앙박물관 실감콘텐츠 통합 유지관리 용역

□ 사업기간: 계약체결일 ~ 8개월

□ 사업금액: 금700,000,000원(금칠억원)

※ 용역대금은 실제 사업수행에 따라 정산하여 지급함

□ 사업내용  *세부 내용은 ‘II 과업내용 및 지침 ’과 “별첨” 참조

◦ 상시 유지 관리

- (정기점검) 운영에 필요한 모든 H/W와 S/W를 월 1회 이상 정밀점검하고 취약점을 개선하여 원활한 시스템 유지 관리

- (수시점검) H/W와 S/W의 장애발생시 기관의 요청에 따라 2영업일 이내로 긴급 대응하여 시스템 운영 취약점 개선

◦ 중점 관리

- (콘텐츠 수정) 내용 오류, 정보 업데이트, 센서 오류 등 콘텐츠 수정 사항 발생시 적극 대응

- (장비 개선) 정기/수시점검으로 단순 대응할 수 없는 중대한 이슈 발생시 장비 교체 및 개선 등 실질적 대응

□ 대상 콘텐츠

※ 상세 내용은 붙임(유지관리 운영 장비 목록) 참조

운영기관	대상 콘텐츠	장비 내역(H/W)
국립중앙박물관	‘꿈을 담은 서재, 책가도’ 등 23종	서버, 영상장비, 센서, 음향장비 등 113식
국립경주박물관	‘성덕대왕신종 소리체험’ 1종	서버, 영상장비, 음향장비 등 19식
국립광주박물관	‘신안선의 여정’ 등 2종	백팩PC, 영상장비, HMD, 센서 등 20식
국립전주박물관	‘차 한잔에 스며든 선비 정신’ 등 4종	서버, 영상장비, 음향장비 등 23식
국립대구박물관	‘고고학자의 모험’ 등 4종	백팩PC, 영상장비, HMD, 센서 등 64식
국립부여박물관	‘백제금동대향로’ 등 2종	서버, 영상장비, 센서 등 54식
국립청주박물관	‘철의 여행’ 등 3종	6dof Simulator, HMD, 센서, 영상장비 등 41식
국립김해박물관	‘가야의 전투’ 등 3종	서버, 영상장비, 센서 등 36식
국립춘천박물관	'관동팔경‘ 등 3종	LED Module, SMPS, 서버, 음향장비 등 45식
합계	9개관 22개소 45종	415식

□ 사업추진방식: 일반경쟁/총액입찰(협상에 의한 계약)

3		입찰방식 및 낙찰자 결정 방식

□ 입찰방식: 일반경쟁(총액)

□ 낙찰자 결정방식: 협상에 의한 계약

1) ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제43조

2) ｢협상에 의한 계약체결기준｣(기획재정부계약예규)

4		입찰 참가자격

1. 입찰자격

｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조의 자격요건을 갖춘 업체로서 아래 조건을 모두 충족한 업체

가. 「소프트웨어진흥법｣ 제24조에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업, 업종코드: 1468) 또는 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업)[업종코드 1469]

나. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제9조에 의거 직접생산확인증명서[정보시스템유지관리서비스(8111189901)]를 보유한 중소기업자

다. 정보통신공사업법 제14조에 의해 정보통신공사업을 등록한 업체[업종코드 0036]

라. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록 규정에 따라 조달청에 입찰참가자격 등록을 한 업체

* 본 입찰은 전자입찰방식으로 집행되므로 조달청전자입찰이용자 등록을 한 업체이어야 하며, 미 등록업체는 조달청 국가종합전자조달시스템 이용약관에 동의하여 지정 공인인증기관의 인증서를 받은 후 입찰집행일 전일까지 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)에 이용자등록을 하여야 함

※ 유의사항

◦ 공정한 경쟁이나 계약의 적정한 이행을 해칠 것이 명백하다고 판단되는 자 혹은 부정당업자로 입찰참가자격 제한을 받은 자에 해당하지 않아야 함

* 본 과업은 소프트웨어 분야 과업금액이 20억원 미만인 사업으로서, 「대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한」(과학기술정보통신부 고시)에 의거 대기업 및 중견기업 소프트웨어사업자는 본 입찰에 참여할 수 없으며, 「소프트웨어산업진흥법」제24조의2 제3항 및 같은 법 시행령 제17조의6에 따라 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따라 지정된 상호출자제한 기업집단에 속하는 기업도 입찰에 참여할 수 없음

2. 공동수급체 구성

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제72조에 따라 단독 또는 공동계약(공동이행방식)만 가능함

나. 공동수급업체를 구성하여 제안하는 경우, 공동수급체 구성원은 대표사 포함하여 2개사 이하로 구성하여 공동수급협정서 및 관련 서식(서식 13~14호)을 제출해야 하며, 입찰서를 제출한 후에는 공동수급협정서를 제출할 수 없음

다. 공동수급체 구성원 모두가 본 입찰에서 요구하는 입찰참가자격을 갖추어야 하며, 구성원별 최소 지분율은 10% 이상으로 하여야 함

라. 공동수급체의 구성원은 본 사업의 다른 공동수급체에 중복 참가할 수 없으며, 낙찰자로 결정된 이후에는 공동수급업체 구성원을 변경할 수 없음

마. 기타 입찰공고에 명시되지 않은 사항은 ‘공동계약 운용요령(기획재정부 계약예규)’에 의함

5		입찰 추진일정

1. 질의접수

가. 질의는 소정의 질의 서식(서식 제12호)으로 작성하여 이메일로 제출(e-mail: jinkyoungi@korea.kr)

* 업체별 1회에 한함(질의서 송부 후 담당자에게 수신여부 확인요망)

나. 질의서 작성은 문항 연번을 붙이고 제안요청서 해당 페이지를 명확히 알아볼 수 있도록 함

2. 질의회신

가. 질의서상의 기재사항이 불확실한 경우에는 응답하지 않을 수 있음

나. 답변은 이메일로 회신

3. 제안서 제출 일정 및 방법: 입찰공고서 참조

4. 제안서 제출 시 유의사항

가. 제안서는 나라장터 e발주 시스템에서 온라인으로 접수하며, 인편, 우편 또는 택배 등의 방법으로 제출할 수 없음

나. 제안서는 제안사 별로 한건에 한하며, 추가로 제출하거나 수정·변경·보완할 수 없음

다. 제출한 입찰서류 및 제안서는 일체 반환하지 않고, 제안서 작성 및 제출과 관련된 일체 비용은 제안사가 부담

라. 제출한 서류에 위·변조나 허위사실이 발견된 경우 낙찰자로 선정된 이후라도 낙찰 취소 가능

마. 제안사는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설할 수 없으며, 이를 위반하여 발생한 문제는 제안사가 책임져야 함

사. 발주기관은 본 과업 수행에 필요하다고 판단하는 경우 협상을 통하여 과업내용, 참여인력, 추진일정, 기타 사항의 추가 또는 변경을 요구할 수 있음

5. 제안서 평가 및 발표: 제안서 평가(pp.34~40) 및 조달청 공고서 참조

Ⅱ. 과업내용 및 지침

1		과업내용

1. 용어의 정의

“유지관리”는 실감콘텐츠 운영에 필요한 H/W 및 S/W를 정상가동 상태로 유지시키는 데 필요한 일체의 활동을 말하며, 사전적 장애예방 활동과 사후적 장애관리 활동, 원활한 서비스 제공을 위한 기능 개선 및 행정적 지원 활동을 포함

2. 상시 유지 관리

가. 정기점검

◦ 시스템의 원활한 운영을 위하여 월 1회 이상 정기점검을 통해 운영에 필요한 모든 H/W와 S/W를 점검 및 시스템 운영 취약점을 개선하고 선제적 방어 조치하여야 함

◦ 점검결과는 업무보고서로 제출하고, 시스템 상의 문제점이 발견된 경우에는 즉시 시정 조치를 하고 결과를 통보해야 함(업무보고서 양식은 추후 협의하여 구성)

◦ 정기점검은 장비의 청소, 소모성 부품 교체 등 선제적 방어 조치를 포함하며, 점검일정은 “사업자”와 “발주기관”이 상호협의하여 조정할 수 있음

나. 수시점검

◦ 발주기관 관리자의 요청에 의한 수시점검(중앙박 월 2회 이상, 소속관 월 1회 이상)은 최초 연락 이후 2영업일 이내로 긴급 대응하여 시스템 운영 취약점을 개선하여야 함

◦ 점검결과는 정기점검 결과 보고 시 업무보고서에 포함하여 제출하고, 시스템 상의 문제점이 발견된 경우에는 즉시 시정 조치를 하고 결과를 통보해야 함

다. 장애 발생시 조치사항

◦ 경미한 장애(운영은 가능하나 콘텐츠에 결함이 발생한 상황) 발생의 경우 2영업일 이내 유선 또는 현장 착수하며, 착수 후 3일 이내에 장애를 복구하여야 함

◦ 긴급한 또는 심각한 장애(운영이 불가한 상황) 발생의 경우 접수 후 2영업일 이내 유선 또는 현장 착수하며, 착수 후 5영업일 이내에 복구 완료되도록 지원하여야 함.

◦ 단, 복구 지연 사유(부품 수입 지연 등)가 정당한 경우는 발주기관과 협의하여야 함.

3. 중점 관리

가. 콘텐츠 수정

◦ 콘텐츠의 내용 오류, 정보 업데이트, 프로그램 오류 등 수정 요구 발생 시 오류를 분석 ․ 수정하고 안정적인 콘텐츠 운영을 지원하여야 함

◦ 콘텐츠의 수정은 영상 리소스 수정 및 랜더링, 인터랙티브 센서 및 터치 오류 수정, VR 엔진 프로그램 수정 및 빌드 등 각 콘텐츠에 적용된 기술에 적합한 대응을 수행하여야 함

나. 장비 개선

◦ 정기/수시점검으로 단순 대응할 수 없는 중대한 이슈 발생 시 소모성 장비 교체 및 개선 등 실질적인 대응이 이루어져야 함

◦ 노후화된 소모성 장비 교체 및 콘텐츠 재설정, 오류 빈도가 높은 기기 교체 및 프로그램 재설정 등으로 서비스 품질 유지를 위한 근본적인 해결책을 마련하여야 함

4. 사업 관리

◦ 유지관리에 필요한 기존 산출물(ERD, 테이블정의서, 프로그램 목록 등) 현행화

◦ 특이사항 발생 시 관련 로그를 분석하여 보고하여야 함

◦ 정기적으로 시스템 운영 취약점을 점검하고 조치·관리하여야 함

◦ 웹 취약점 및 개인정보 보호를 위한 제반 보안 업무를 수행하여야 함

◦ 유지관리 인력은 현재 시스템 소프트웨어의 정보기술을 보유하여 사업 수행이 가능한 인력으로 각 박물관 별 H/W, S/W 각 1인 이상(총 3인)의 전담 인력을 지정해야 함

◦ 관리 인력의 업무능력이 현격히 떨어진다고 판단될 경우 발주처는 관리 인력의 교체를 요구할 수 있음

◦ 갑작스런 비상상황(정전, 재난 등) 발생 시 시스템 안전 긴급조치 가능하도록 실제 수행 메뉴얼 현행화

4. 기타 사항

◦ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 (  )개최 또는 (∨)미개최 한 사업임

ㅇ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관 등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있으며, 국가기관 등의 장은 과업심의위원회 개최요청에 대해서 특별한 사정이 없으면 수용해야 함

* 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 13호서식 참조

◦ 본 사업은 유지관리 인력의 상주를 요구하지 않는 사업임

2		상세 요구사항

1. 요구 사항 요약

※ 제안요건 및 내용이 변경될 경우 과업변경절차에 따라 상호 협의하여 결정하며, 제안서 작성 시 제안요청서 요구사항에 명시되지 않았으나 제안사 판단으로 추가되어야 할 요구사항(또는 기능)에 대해서는 별도 표시하여 추가 작성 가능함

※ 제안사는 제안요청서에 기술된 요구사항을 기반으로 시스템을 제안하되 업무분석단계에서 보다 창의적인 방법으로 요구사항을 해석하여, 시스템 구축에 반영해야 함

구 분	설 명	개수
유지관리 수행 요구사항 MOR(Maintenance Operation Requirement)	대상시스템 및 서비스의 안정적 유지관리 및 운영을 위한 필수적인 사항을 기술 배급된 소프트웨어의 원활한 수행 및 운영을 위해 유지 보수가 필요한 요구사항을 기술	8
유지관리 인력 요구사항 MHR(Maintenance HR Requirement)	목표시스템의 정상 운영을 위한 조직 및 인력투입 방안 등을 기술	2
보안 요구사항 SER(SEcurity Requirement)	정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표 시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항을 기술	2
품질 요구사항 QUR(QUality Requirement)	시스템 유지보수사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 요구사항을 기술	2
제약사항 COR(COnstraint Requirement)	목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술·표준·업무·법제도 등 제약조건 등을 파악하여 기술	6
프로젝트 지원 요구사항 PSR(Project Support Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항을 기술 시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자보수 또는 유지보수 요구사항 등을 기술	5
합 계		25

2. 요구 사항 상세

∙ 유지관리 수행 요구사항

요구사항 고유번호		MOR-001
요구사항 명칭		실감콘텐츠 유지관리 및 운영 – 점검
요구사항 분류		유지관리 수행요구 사항
요구사항상세설명	정의	시스템 유지관리 및 운영 (정기점검 및 수시점검)
	세부내용	[정기점검] 시스템의 원활한 운영을 위하여 월 1회 이상 정기점검을 통해 운영에 필요한 모든 H/W와 S/W를 점검하여 시스템 운영 취약점을 개선하고 선제적 방어 조치하여야 함 점검결과는 업무보고서로 제출하고, 시스템 상의 문제점이 발견된 경우에는 즉시 시정 조치를 하고 결과를 통보해야 함(업무보고서 양식은 추후 협의하여 구성) 정기점검은 장비의 청소, 소모성 부품 교체 등 선제적 방어 조치를 포함하며, 점검일정은 “사업자”와 “발주기관”이 상호협의하여 조정할 수 있음 [수시점검] 발주기관 관리자의 요청에 의한 수시점검(월 1회 이상)은 최초 연락 이후 2영업일 이내로 긴급 대응하여 시스템 운영 취약점을 개선하여야 함 점검결과는 정기점검 결과 보고시 업무보고서에 포함하여 제출하고, 시스템 상의 문제점이 발견된 경우에는 즉시 시정 조치를 하고 결과를 통보해야 함
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		해당사항 없음

요구사항 고유번호		MOR-002
요구사항 명칭		실감콘텐츠 유지관리 및 운영 – 하드웨어 시스템
요구사항 분류		유지관리 수행요구 사항
요구사항상세설명	정의	시스템 유지관리 및 운영 (하드웨어 장비 및 부품 일체)
	세부내용	하드웨어 전문 인력 투입으로 장애에 즉시 대처 및 효율적인 업무 환경 지원하여야 한다. 월 1회 이상 정기적으로 필요한 점검 및 정비를 실시하여야 한다. 실감콘텐츠의 내부 사용자 및 이용 관람객에게 양질의 서비스 제공하여야 한다. 시스템자원 현황, 서비스 프로세스, DB운영 현황 등 주기적인 모니터링 및 관련업체 유기적 연락체계 유지하여야 한다. 하드웨어 시스템의 상시 쾌적한 환경 유지를 위해 내부 먼지 제거, 주요 부품 체결 상태 확인 등의 유지 관리 업무를 수행한다. 고장 또는 파손된 장비에 대한 교체 및 유지보수를 수행한다. 소모성 장비 및 부품의 교체 주기를 파악하고 예측되는 장애에 대한 예방 점검을 수행 한다. 비상 상황 발생 시 시스템 안전 긴급조치가 가능하도록 시스템 백업 및 데이터 복구 정책을 수립하여야 한다. H/W의 유지보수는 각종 서버 및 AV장비, 센서, 주변장치, 저장장치, 네트워크 장비, 백업장비, PC, 기타 장비의 정상적인 기능과 성능을 유지하여야 한다. 각 제품별 업체에서 제공하는 최신 성능 및 보안 패치를 신속 반영하여야 한다. 신규 도입 또는 시스템 변경으로 서버 등 장비 불용 시 기존시스템 테이터 및 환경 이관, 데이터 파기, 불용 작업을 지원해야 한다.
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		해당사항 없음

요구사항 고유번호		MOR-003
요구사항 명칭		실감콘텐츠 유지관리 및 운영 – 소프트웨어
요구사항 분류		유지관리 수행요구 사항
요구사항상세설명	정의	시스템 유지관리 및 운영 (실감콘텐츠 프로그램 및 상용S/W)
	세부내용	소프트웨어 및 콘텐츠 개발 전문 인력 투입으로 장애에 즉시 대처 및 효율적인 업무 환경 지원하여야 한다. 월 1회 이상 정기적으로 필요한 점검 및 정비를 실시하여야 한다. 설치․운영 중인 실감 콘텐츠의 장애 사항에 대한 복구에 신속히 대응해야 한다. 콘텐츠 버전 관리를 실시하여 장애 발생에 대해 대응해야 한다. 각종 AV장비, 센서 등의 하드웨어 시스템의 특성을 파악하여 S/W와의 충돌로 인한 장애 사항에 대해 예방 점검을 수행 한다. 엣지블랜딩(Touch Designer, WATCHOUT, Resolume 등), 시스템관리 소프트웨어(SMS), 보안 소프트웨어 등의 환경설정 및 운영지원을 수행한다. 실감 콘텐츠 프로그램의 Mapping 상태 점검, 주기적으로 Touch Designer, WATCHOUT, Resolume, MadMapper, Immersive를 이용한 EdgeBlending, Warping 작업을 수행한다. Display Mapping S/W, 콘텐츠 간 OSC 통신 상태를 주기적으로 정기점검을 실시하여야 한다. 4D 시스템, 콘텐츠 간 Serial 통신 상태를 주기적으로 정기점검을 실시하여야 한다. CMS, 콘텐츠, 하드웨어 간 TCP, UDP Socket Network 상태를 주기적으로 정기점검을 실시하여야 한다. OS(Windows Server 등), STRAM VR, 스케줄러 등 상시 시스템 S/W 설정 변경을 관리 하여야 한다. 네트워크 및 시스템 환경의 변경에 따른 재설치 및 환경 재설정을 지원 한다. 운영 서버의 환경 설정, S/W의 정상 운영을 지원 한다. 실감 콘텐츠 프로그램의 상태 점검, OS(Windows Server 등)와 각종 드라이버 업데이트를 통해 정상 구동이 가능하도록 환경을 설정 한다. 대상 S/W 에 대해서 지속적으로 업그레이드 및 주기적으로 정기점검 실시하여야 한다. 각 제품별 업체에서 제공하는 최신 성능 및 보안 패치를 신속 반영하여야 한다. 신규 도입 또는 시스템 변경으로 서버 등 장비 불용 시 기존시스템 테이터 및 환경 이관, 데이터 파기, 불용 작업을 지원해야 한다.
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		해당사항 없음

요구사항 고유번호

MOR-004

요구사항 명칭

실감콘텐츠 유지관리 및 운영 – 장애 대처 및 보고

요구사항 분류

유지관리 수행요구 사항

요구사항상세설명

정의

시스템 유지관리 및 운영 (장애 대처 및 보고)

세부내용

각 서비스 시스템 별 장애가 발생할 경우를 대비하여 기 구축된 응용시스템 별로 시나리오를 작성하여 장애발생 시에 신속하게 대처할 수 있는 계획(장애처리와 복구지침)을 수립하여 제시하여야 한다.

단계별 장애를 분류하여 체계적이고 효과적인 복구지침을 마련해야 한다.

발주기관 관리자의 요청에 의한 수시점검(월 1회 이상)은 최초 연락 이후 2영업일 이내로 긴급 대응하여 시스템 운영 취약점을 개선해야 한다.

점검결과는 정기점검 결과 보고시 업무보고서에 포함하여 제출하고, 시스템 상의 문제점이 발견된 경우에는 즉시 시정 조치를 하고 결과를 통보해야 한다.

경미한 장애(운영은 가능하나 콘텐츠에 결함이 발생한 상황)발생의 경우 2영업일 이내 유선 또는 현장 착수하며, 착수 후 3일 이내에 장애를 복구해야 한다.

긴급한 또는 심각한 장애(운영이 불가한 상황)발생의 경우 접수 후 2영업일 이내 유선 또는 현장 착수하며, 착수 후 5영업일 이내에 복구 완료되도록 지원하여야 한다.

복구 지연 사유(부품 수입 지연 등)가 정당한 경우는 발주기관과 협의해야 한다.

복합장애 및 유관시스템 장애 등에 대한 합동장애대응 및 복구를 수행 한다.

야간, 주말, 휴일의 장애에 대비한 비상대응 체계를 수립 및 운영하여야 한다.

장애 처리 후 이에 대한 장애원인 및 처리 그리고 향후 위험요소, 방지예방책에 관한 보고서를 작성하여 보고 하여야 한다.

정전 등 비상상황 발생시의 비상대응체계 방안 및 운영 매뉴얼을 수립한다.

장애발생 원인을 분석하여 책임 소재를 명확하게 제시 한다.

장애보고서 구성항목

장애내역, 장애등급, 원인분석, 발생‧조치경과(일시, 확인, 조치자) 향후 위험요소, 장애 재발방지를 위한 조치사항 등

장애처리를 위한 매뉴얼 작성

산출정보

사업수행계획서, 정기점검 보고서, 수시점검 보고서, 장애처리매뉴얼

관련 요구사항

해당사항 없음

요구사항 고유번호		MOR-005
요구사항 명칭		시스템 유지관리 및 운영 – 기타 지원
요구사항 분류		유지관리 수행요구 사항
요구사항상세설명	정의	시스템 유지보수 및 운영 (기타 지원)
	세부내용	인터렉션을 위한 디바이스의 보완이 필요 할 경우 블루투스를 통한 gyro, key input 기능을 지원하는 디바이스로 보완한다. 인터렉션을 위한 디바이스 보완 시 수정 된 디바이스에 맞추어 콘텐츠(Unity, Unreal 기반)의 통신 시스템을 변경한다. 시스템의 안정성을 위해 Performance graph, FPS을 기반하여 Unity, Unreal 제작 콘텐츠 모델링의 Texture, Shader 수정을 통한 DrawCall, Setpass 최적화를 수행한다. CMS, 콘텐츠, 하드웨어 간 Network의 최적화가 필요한 경우 발주기관의 승인을 받아 과제를 수행하여야 한다. 업무별로 개선되어야 할 과제들을 적극 발굴하여 의견을 제시하고 발주기관의 승인을 받아 개선과제를 수행하여야 한다. 시스템의 안정적 운영을 위한 시스템 이전, 재구성 등과 관련된 발주기관의 요청이 있을 경우 각 부분의 지원방안을 제출하고 성실히 지원하여야 한다. 향후 환경변화에 대비한 시스템 유지관리 사업 추진방향에 대해 효과적이고 효율적인 사업수행 방안을 제시한다 유지관리 대상 장비에 대한 정상상태 확인, 장애처리, 기타 사용자 요구사항 처리방법이 포함된 운영매뉴얼을 계약일로부터 3개월 이내에 작성하여 제출하고 변경사항 발생 시에는 지속적으로 관리하여야 한다. 유지보수 대상 장비의 환경 설정ㆍ운영 및 네트워크 구성도를 현행화하여 제출한다. 관리·운영을 위하여 각 콘텐츠별 시스템 구성도를 현행화하여 발주기관에 제출한다.
산출정보		운영매뉴얼, 시스템 구성도
관련 요구사항		해당사항 없음

요구사항 고유번호		MOR-006
요구사항 명칭		시스템 유지관리 및 운영 – 보안관리
요구사항 분류		유지관리 수행요구 사항
요구사항상세설명	정의	시스템 유지보수 및 운영(보안관리)
	세부내용	보안관리 및 운영 방화벽 보안정책 설정, 침해사고 대응절차 수립, 로그분석 등으로 안정적 운영 보안지침 준수 : 국가사이버안전관리규정, 국가정보보안 기본지침, 국가사이버안전매뉴얼 등 국가보안 지침 준수 서버 간 보안 체계 관리 및 서버 간 접근 가능 여부 정책 수립 불필요한 접근 경로 차단 및 알 수 없는 접근 시도 모니터링 및 분석 방화벽 보안 정책 관리 및 로그분석 시스템 변경 및 보안이슈에 에 따른 정책 수정 특이 사항 발생 시 관련 로그 분석 및 보고 사이버 보안센터 이상 징후 확인 및 조치 서비스 시스템 에 대한 서버 및 방화벽 조치 후 결과 보고 주요 시스템 및 네트워크 보안취약점을 점검하고 조치방안을 강구하여 즉시 조치 관내 PC 이상 징후 포착 시 해당 PC 점검 후 결과 보고 바이러스 및 악성코드 사이버 보안점검 월 사이버 보안 점검 실시 및 불법 S/W 수시 점검 및 관리 보안취약점 점검도구를 이용하여 주요 시스템 및 네트워크의 보안취약점을 점검하고, 조치방안을 강구하여 즉시 조치를 취하여야 한다. 라이선스 미 보유 S/W 사용여부 확인 및 정보보안 및 개인정보보안 감사 지원
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		해당사항 없음

요구사항 고유번호		MOR-007
요구사항 명칭		응용SW 유지관리 및 운영
요구사항 분류		유지관리 수행요구 사항
요구사항상세설명	정의	응용SW 유지보수 및 운영
	세부내용	응용SW 및 상용SW 수시 모니터링 및 최적상태 유지보수 정기 및 비정기 배치(batch)작업에 대한 모니터링 서비스 24시간 × 365일 유지 운영 새로운 환경 및 법제도변경 등에 따른 SW 업데이트 적용 및 관리 최적의 서비스를 위해 데이터 전환, 시스템 성능 개선에 따른 프로그램 변경, 패키지 버전 상승에 따른 커스터마이징 부문 개선, 고객 요구에 따른 부분 개선 지원 시스템의 속도 및 성능 최적 유지보수 웹 취약점 및 개인정보 보호를 위한 제반 보안 업무 수행
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		해당사항 없음

요구사항 고유번호		MOR-008
요구사항 명칭		시스템 백업 수행
요구사항 분류		응용 SW 유지관리 수행요구 사항
요구사항상세설명	정의	시스템 백업 및 데이터 복구
	세부내용	서비스 시스템을 대상으로 백업 및 복구 정책 수립을 실시하고, 발주기관과 협의하여 주요데이터는 2차까지 소산백업 실시한다. 백업 저장 공간 관리 및 중요도별 정책을 수립 하여야 한다. * 대상데이터 : 프로그램 설치 파일, 실행 파일(.exe), 콘텐츠 원본 소스, 상용SW 및 응용SW 설정 등H/W 및 S/W의 복구 불가능한 심각한 장애 시 신규로 구성하여 서비스가 가능해야 하는 데이터, 소스, 설정이 대상 데이터 백업후 응용시스템별로 복구 훈련도 자체적으로 실시하고 이력을 남기도록 한다.
산출정보		사업수행계획서, 월간보고서
관련 요구사항		해당사항 없음

∙ 유지관리 인력 요구사항

요구사항 고유번호		MHR-001
요구사항 명칭		인력의 등급 및 조건
요구사항 분류		유지관리 인력 요구사항
요구사항상세설명	정의	인력 요구사항
	세부내용	유지관리 인력은 현재 시스템 소프트웨어의 정보기술을 보유하여 사업 수행이 가능한 인력으로 각 박물관 별 H/W, S/W 각 1인 이상(총 3인)의 전담 인력을 지정해야 한다. 사업자는 본 사업을 수행할 추진조직, 인력구성 및 경력사항과 인력투입계획 및 역할, 투입율 등을 제시하여야 한다. 용역수행책임자(PM)는 반드시 사업자 소속이어야 하며, 사업기간 중 100% 투입 가능한 자로 하여야 한다. 시스템 유지관리 인력은 현재 사이트를 구성하는 H/W 및 S/W의 정보기술을 보유하여 사업 수행이 가능한 인력을 투입해야 한다. 본 사업은 컨소시엄 구성을 허용하며, 구성업체간 업무분담(역할)과 협력방안을 상세히 제시하여야 한다. 또한 사업자가 사업을 주도적으로 이끌어 갈 수 있도록 인력을 투입하여야 한다.
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		해당사항 없음

요구사항 고유번호		MHR-002
요구사항 명칭		인력의 변경
요구사항 분류		유지보수 인력 요구사항
요구사항상세설명	정의	유지보수 인력 변경 시 요구사항
	세부내용	인력은 발주기관의 동의 없이 사업자 임의로 변경할 수 없으며, 참여 인원 중 능력미달 등 사업수행에 위험요인으로 판단되는 경우 상호 협의하여 인력 교체를 할 수 있다. 인력 교체는 사업수행계획서 보고 시 제출한 투입인력상황의 인력과 동등한 자격을 갖춘 자로 한다. 인력 교체 시 최소 14일전 발주기관에 공문으로 요청하여 승인을 득하고, 인력 변경 후 인수인계를 위해 14일간(휴무 포함) 병행운영을 통해 업무에 차질이 발생하지 않도록 조치하여야 한다. 부득이한 사정으로 인력교체 시 신·구 인력의 교체사유·이력을 서면 제출 후 승인을 얻어야 하며 과업수행에 차질이 없도록 인수인계를 철저히 하여야 한다. 전담 인력이 휴가 등의 사유로 1일 이상 유지보수업무를 수행할 수 없는 경우 유사한 경력과 동등이상의 자격을 갖춘 대체인력을 투입하여야 한다.
산출정보		사업수행계획서, 인력교체 내역서
관련 요구사항		해당사항 없음

∙ 보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안지침 준수
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항상세설명	정의	안전한 사업 수행을 위해 보안지침 준수
	세부내용	국가 정보보안 기본지침(국가정보원) 국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인(국가정보원) 웹 응용프로그램 개발 보안 가이드(행정안전부) 공공기관 홈페이지 개인정보 노출방지 가이드라인(행정안전부) 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부) 문화체육관광부 개인정보보호지침(훈령 제268호) 본 사업은 위 지침 외에도 정부가 제정․공포한 관계 제 법규(지침)을 준수하여야 하며, 사업기간동안 법규가 변경될 경우 해당 법규 준수 용역사업 중 또는 종료 후라도 본 사업과 관련하여 국가정보원 등 관련 기관으로부터 보안에 문제가 있다고 지적될 경우 반드시 해결책을 강구하고 조치하여야 함
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		해당사항 없음

요구사항 고유번호

SER-002

요구사항 명칭

사업 수행에 대한 보안정책 및 지침준수

요구사항 분류

보안 요구사항

요구사항상세설명

정의

사업 계약단계부터 완료단계까지 준수해야 할 보안대책

세부내용

사업 계약단계 보안대책 수립

- 사업 수행 계획서에 자료‧장비‧네트워크 보안대책 및 누출금지 대상정보 관리 방안 등 보안관리 세부 계획 작성

- 사업 수행 중에 알게 되는 내부정보 및 하도급 업체에 대한 보안관리 책임을 부담하기 위해 대표자 명의 보안서약서 제출

- 누출금지 대상정보 등 자료‧장비 등에 대한 대외보안이 필요한 경우 용역 계약서와 별도로 비밀유지계약을 체결하여야 함(하도급 계약을 체결하는 경우에도 동일한 비밀유지 의무를 지님)

	<누출금지 대상정보>
기관 소유 전산시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황 세부 전산시스템 구성현황 및 전산망구성도 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보 전산시스템 취약점분석 결과물 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드(해킹ㆍ유출시 안보ㆍ국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업일 경우에 해당) 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황 방화벽ㆍIPS 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크장비 설정 정보 ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서 ‘공공기관 개인정보보호에 관한 법률’ 제2조2호의 개인정보 ‘보안업무규정’ 제4조의 비밀, 同 시행규칙 제7조3항의 대외비 기타 공개가 불가하다고 판단한 자료 사업관련 산출물, 로그, 대장, 보고서 등 일체

※ 정보누출 적발시 「국가계약법」 시행령 제76조에 의거 부정당업자로 등록, 입찰 참자자격 제한 등 제재 조치

참여인원에 대한 보안관리

- 용역사업 참여인원은 개인의 친필 서명이 들어간 보안서약서 및 개인정보보호법 준수를 위한 개인정보 처리위탁 계약서, 개인정보 위탁 보안서약서 제출

- 용역사업 수행전 참여인원에 대해 법적 또는 발주기관 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반시 처벌내용 등에 대한 보안교육 실시

자료에 대한 보안관리

- ‘누출금지 대상정보’는 반드시 ‘자료관리 대장’에 인계자‧인수자가 직접 서명하여 관리하고 사업완료시 관련 자료 회수

- 사업수행에서 생산되는 모든 산출물은 파일서버 또는 보안담당관이 지정한 PC에만 저장‧관리하고 사업담당자가 인가하지 않은 비인가자에게 제공‧대여‧열람 금지

- 발주기관의 보안정책에 P2P, 웹하드 등 인터넷 자료공유사이트 및 상용 메일‧메신저 사용을 금지하고 자료전송이 필요한 경우 자체 전자우편을 이용, 첨부자료 암호화 후 수‧발신

- 매일 퇴근시 발주기관이 제공한 비공개 자료는 반납하고 그 외 자료는 사무실 시건장치가 된 보관함에 보관

사무실‧장비에 대한 보안관리

- 용역사업 수행 장소는 CCTV‧시건장치 등 비인가자의 출입통제 대책 마련

- 노트북 등 관련 장비를 외부에 반출‧입시 악성코드 감염여부 및 자료 무단반출 여부를 확인하고 관리대장에 반드시 기록

- 인가받지 않은 USB 등의 휴대용 저장매체 사용을 금지하고 산출물 저장을 위해 휴대용 저장매체가 필요한 경우 보안담당관의 승인하 사용

사업 완료시 보안관리

- 최종 산출물 중 대외보안이 요구되는 자료는 대외비 이상으로 작성‧관리하고 불필요한 자료는 반드시 삭제 및 폐기

- 발주기관에서 제공받은 자료, 장비, 산출물 등 용역 관련 제반자료는 전량 회수하고 용역업체에 복사본 등 별도 보관 절대 금지

- 사업 완료후 업체 소유 PC, 서버의 하드디스크, 휴대용 저장매체, 노트북 등 전자기록 저장매체는 국가정보원이 안전성을 검증한 삭제 SW로 완전 삭제 후 반출

- 용역사업 관련 자료 회수 및 삭제조치 후 업체에게 복사본 등 용역사업 관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표 명의 확약서 제출

산출정보

보안서약서, 개인정보 처리위탁 계약서, 보안확약서(대표자용), 정보누출금지 확약서, 비밀유지 계약서, 용역사업 장비 관리대장, 용역 직원 보안 점검 대장, 외부인력보안점검표(사업 종료 시)

관련 요구사항

해당사항 없음

∙ 품질 요구사항

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		시스템 가용성
요구사항 분류		품질
요구사항상세설명	정의	시스템 운영 시 무 중단에 대한 기준
	세부내용	목표시스템은 정상 상태(점검기간 제외)에서 1일 24시간, 365일 상시 운영 가용성을 보장하여야 한다.
산출정보		해당사항 없음
관련 요구사항		해당사항 없음

요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		무상 하자보수 품목에 대한 지원
요구사항 분류		품질
요구사항상세설명	정의	무상 하자보수 품목에 대한 지원
	세부내용	박물관에서 운영 중인 서버 또는 시스템의 무상 하자보수 기간 중인 대상에 대하여 점검 또는 지원을 성실히 이행 하여야 한다. 단, 추가 비용에 대해서는 책임지지 않는다.
산출정보		해당사항 없음
관련 요구사항		해당사항 없음

∙  제약 사항

요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		규정 및 지침 준수
요구사항 분류		제약 사항
요구사항상세설명	정의	정보화 기반표준 준수를 위한 제약사항
	세부내용	시스템은 기존의 국가표준 및 정보화 기술지원 기관에서 확정한 표준화 내용을 준수해야 한다. 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안정부 고시) 국가정보보안 기본지침, 국가사이버안전관리규정, 국가사이버안전매뉴얼, 홈페이지 보안관리 매뉴얼 (국가정보원) 개인정보보호법, 표준개인정보보호지침 등에 따른 지침 문화체육관광부 보안업무규정시행세칙, 문화정보화 업무운영 및 이용에 관한 지침 및 보안업무 세부추진계획 저작권 정책 준수(문화체육관광부) 전자정부 웹 표준 및 웹 접근성 지침 준수 모바일 전자정부서비스 서비스 관리지침 (행정안전부) 국가․공공기관 업무용 스마트폰 보안규격 준수 (국가사이버안전센터)
산출정보		해당사항 없음
관련 요구사항		해당사항 없음

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		하도급 관리방안
요구사항 분류		제약 사항
요구사항상세설명	정의	하도급 관리 및 관련 법률 준수
	세부내용	하도급 사전승인 본 사업의 하도급의 경우「소프트웨어산업 진흥법」제20조의3 및「소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침」(과학기술정보통신부 고시)의 규정에 의하여 반드시 하도급 계약 전에 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함 하도급 비율제한 및 재하도급 금지 본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제1항에 따라 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 제2항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허함. 하도급 계획서 제출 요청 본 사업 과업의 일부를 하도급하려는 경우 입찰 시 및 계약체결 시 「소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침」(과학기술정보통신부 고시) 의 별지 서식 제2호 및 제3호의 소프트웨어사업 하도급계획서를 제출하여야 함 하도급 계약의 적정성 판단 세부기준 명시 하도급계약의 승인을 신청하는 경우,「소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침」에 따른 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음
산출정보		해당사항 없음
관련 요구사항		해당사항 없음

요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		계약의 해지, 해제 범위
요구사항 분류		제약 사항
요구사항상세설명	정의	계약의 해지, 해제 범위
	세부내용	아래의 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해지 또는 해제 할 수 있으며, “사업자” 어떠한 이의도 제기할 수 없다. 다만, 유지보수 이행 중 해약 시에는 해약 일까지의 용역비는 정산하여 지급한다. “발주기관”의 사전승인 없이 타인에게 유지보수를 양도한 경우 본 용역을 이행함에 있어 소정의 성과를 기대하기 곤란하거나 본 용역을 이행할 능력이 없다고 판단되는 경우 “발주기관”의 요구하는 수준의 용역수행을 연(年)3회 이상 이행 하지 못하거나, “발주기관”이 문서로 시정 요구한 횟수가 연(年) 3회 이상일 경우 유지보수이행 중 해약할 경우에는 해약 당일까지의 대가는 정산 지급한다. “사업자” 간에 본 계약을 해지하고자 할 경우 계약종료 1월전에 문서로 통보 또는 요청하여야 한다. “사업자” ”는 계약이 해지된 경우 새로운 “사업자” 에게 인수 종료까지 유지보수를 성실히 수행하여야 하며, 제안서에서 제시한 인계방안을 준용하여 장비현황 및 유지보수업무 사항을 빠짐없이 인계하여야 한다. “사업자” 의 귀책사유로 계약해지 시 부정당업자로 제재를 받을 수 있다.
산출정보		해당내용 공문서

요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		손해배상 범위
요구사항 분류		제약 사항
요구사항상세설명	정의	손해배상 요구사항
	세부내용	“사업자” 관리부실(시스템 조작 장애, 점검 불성실 이행 등)로 인해 발생된 장애로 판명된 경우 사업 손실에 상당하는 금액을 배상하여야 한다. “사업자” 가 유지정비보수 작업 시 부주의하여 관련 장비를 파손하는 등으로 “발주기관”에게 손해를 끼쳤을 경우에는 “사업자” 는 손해배상 등 이에 대한 모든 책임을 진다.
산출정보		해당내용 공문서
관련 요구사항		해당사항 없음

요구사항 고유번호		COR-005
요구사항 명칭		장애발생에 대한 원인검토
요구사항 분류		제약 사항
요구사항상세설명	정의	장애발생 원인규명에 대한 기준
	세부내용	장애의 발생 시 여러 제작사의 수행업무 범위 간 원인 규명이 필요할 경우, 사업자는 원제작사와 협의하여 진행해야 한다.
산출정보		해당사항 없음
관련 요구사항		해당사항 없음

요구사항 고유번호		COR-006
요구사항 명칭		분쟁의 해결 방안
요구사항 분류		제약
요구사항상세설명	정의	분쟁의 해결 방안
	세부내용	“사업자”가 유지정비보수 작업 시 부주의하여 관련 장비를 파손하는 등으로 “발주기관”에게 손해를 끼쳤을 경우에는 “사업자”는 손해배상 책임을 진다. 사업 수행 중 “사업자” 간에 발생하는 분쟁은 상호 협의에 의하여 해결한다. “사업자”는 분쟁기간 중에도 용역의 수행을 중지하여서는 안 된다. 계약서 어구의 해석에 이견이 있는 경우에는 관련법령 및 유사계약사례를 참고하여 상호 협의․조정하되, 협의가 이루어지지 않을 경우에는 “발주기관”의 해석이 우선한다.
산출정보		해당내용 공문서
관련 요구사항		해당사항 없음

∙ 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		보고관리
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항상세설명	정의	보고 및 산출물 관리
	세부내용	과업기간 동안에 사업 관계자를 참석시켜 착수보고회, 최종보고회를 각각 실시하고 그 결과를 반영하여 산출물을 제출해야 한다. 계약일로부터 사업완료일까지 착수일 기준 분기별로 장애내역, 장애등급, 원인분석, 발생․조치경과, 향후 위험요소, 장애 재발방지를 위한 조치사항, 장애처리를 위한 매뉴얼 등을 포함한 보고서를 작성·제출해야 한다. 사업자는 계약일로부터 14일 이내에 추진방향, 사업내용, 기대효과, 추진체계, 추진일정, 교육계획, 하자보수, 사업자 명단 등 구체적인 사업수행계획서와 기타 사업수행에 필요한 제반서류를 제출 및 착수보고회를 개최해야 한다. 원활한 사업추진을 위해 필요 시(특기사항 발생 시) 비정기적인 보고서를 작성·제출해야 한다. 사업종료 이전에 제안요청서, 제안서, 계약서 등 업무 범위에 포함된 사항에 대한 최종 보고서의 초안을 작성·제출하고 사업종료 시 최종보고서를 제출해야 한다. 최종보고서는 사업관리 산출물 일체를 검사완료 후 14일 이내 제출해야 한다.
산출정보		착수계, 사업수행계획서, 분기별 보고서, 완료보고서 등 각 보고서 운영매뉴얼, 사업관리산출물 일체
관련 요구사항		해당사항 없음

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		지적재산권
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항상세설명	정의	지적재산권
	세부내용	당해 계약에 따른 신규개발 발생 시 산출물에 대한 지식재산권은 발주기관과 사업자가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 한다. 구축에 사용되는 원시자료의 경우 지적소유권(저작권) 여부를 확인하고 사용하여야 하며, 향후 분쟁 시 모든 책임은 사업자에게 있다. 사업을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권 등을 침해할 경우 사업자는 피해자 측에 합의 배상해야 한다. S/W 불법사용, 저작권, 특허권 등 일체의 권리침해사고가 발생한 경우 사업자가 책임변제 해야 한다.
산출정보		해당사항 없음
관련 요구사항		해당사항 없음

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		교육 훈련
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항상세설명	정의	교육 훈련 및 기술이전
	세부내용	사업기간 중 시스템 운영과 관련된 기술지원 제공방안을 제시하여야 한다. 시스템 개발 및 관련분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 및 기술이전 방안을 제시하여야 한다. 본 사업 수행과정 및 종료 이후에 필요한 기술사항을 요약하고 해당 기술의 이전방안을 제시하여야 한다. 기타 사업추진에 필요한 설명회 및 교육(기술이전)을 발주기관과 협의하여 실시한다.
산출정보		해당사항 없음
관련 요구사항		해당사항 없음

요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		인수 인계
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항상세설명	정의	업무 인수 인계
	세부내용	인수 : 아래 사항을 참조하여 인수계획(절차서)을 제시하여야 한다. 사업개시일 14일전 부터 인력을 투입하여 시스템 운영업무 인수를 수행하여야 한다. 시스템 운영업무 인수기간은 계약기간 개시일 14일 전(또는 계약일) 부터 계약기간 개시 전일까지로 하며, “발주기관” 업무인수 사항이 미흡하다고 판단될 경우에는 인수기간을 연장할 수 있다. 단, 발주기관의 사정에 의하여 인수기간은 상호협의하에 조정 할 수 있다. “사업자”는 인수확인서를 서면으로 우리관에 제출하여 승인을 받아야하며, 승인을 받은 다음날부터 대가를 지급받을 수 있다. “사업자”는 유지보수대상 장비 현황 및 장비 운용과 관련한 정보 내용을 현품과 대사하여 확인하여야 하며, 기존 유지보수업체 요원으로부터 유지보수 기술(노하우)을 습득하여야 한다. 인계 “사업자”는 유지보수 종료 14일전까지 유지보수 기간 동안 취득한 모든 정보를 “발주기관”에 파일로 제출하여야 한다. “사업자”는 차기 유지보수 사업자가 선정되었을 경우 사업기간 종료 최소 14일 이전부터 유지보수 업무를 성실히 인계하고 이에 대한 인계 확인서를 서면으로 우리관에 제출하여 승인을 받아야 한다. 인계자의 사업기간 중 발생한 처리되지 않은 하자에 대해서는 인계자가 성실히 조치해야 한다.
산출정보		해당사항 없음
관련 요구사항		해당사항 없음

요구사항 고유번호		PSR-005
요구사항 명칭		유지보수 기간
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항상세설명	정의	유지보수 기간
	세부내용	본 사업은 계약체결일로부터 8개월이며, 계약체결이 지연될 경우 실제 용역 개시일부터 정산하여 지급한다
산출정보		해당사항 없음
관련 요구사항		해당사항 없음

Ⅲ. 제안서 작성 및 제출

1		제출도서의 종류 및 규격

□ 모든 도서는 PDF 파일로 변환, 온라인으로 제출

도서명	규격 및 양식
정량 제안서	▪ A4규격(210㎜ × 297㎜)규격 ‘세로’로 작성 ▪ 본 제안요청서에 제공된 서식과 용지 서식을 사용해 작성 ▪ 법인일 경우 등기사항전부증명서, 법인인감증명서 각 1부 ※개인사업자인 경우, 인감증명서 1부, 주민등록등본 1부 ▪ 사용인감계 1부 ▪ 사업자등록증 사본 1부(원본대조필 명기 후 인감날인)
정성 제안서	▪ A3규격(297㎜ × 420㎜) ‘가로’로 작성 ▪ 총 50매 이내 ▪ 제공된 표지(서식)와 용지서식을 사용 ※ 기준 매수 권장 / 표지, 배면지, 간지 제외 ▪ 제안요청서 중의 「Ⅲ. 제안서 작성 및 제출」의 ‘제출도서의 작성방법 및 작성목차’(pp.33-34), 「Ⅳ. 제안서 평가」의 ‘제안서 평가 항목 및 기준’ 중 “기술제안서 평가”의 세부 평가항목 및 심사 기준(p.36-39) 참고하여 작성하기를 권장함
제안서 평가 PT 발표자료	▪ 제안서 내용을 중심으로 15분 이내 발표할 수 있도록 작성

2		제안서 작성 요령

1. 제안사는 제안서 평가항목 및 기준에 근거하여 작성해야 함

2. 제안사는 제안요청서를 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 함

3. 제출 서류의 작성은 지정 서식을 따라야 함

4. 제안서 제출 후에는 내용을 수정·보완·변경할 수 없음

5. 제안사는 관련규정 및 제반규정에 적합하게 계획해야 함

6. 제안입찰 제출에 소요되는 모든 비용은 제안사가 부담

7. 공고내용에 포함되지 않은 사항은 제안요청서나 질의하여 답변으로 회신 받은 내용에 따르며, 그 외에 명시되지 않은 사항은 발주기관의 결정에 따라야 함

8.	응모신청서에 기재된 내용이 허위로 밝혀지거나 지침을 준수하지 않은 제안서는 심사제외 등 불이익이 있을 수 있으며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

9. 본 지침서에 수록되지 아니한 사항은 타 일반 공모의 관례에 의하고 구성과 관련한 기초 자료는 응모자가 조사 및 검토하여야 함

3		제출도서의 작성방법 및 작성목차

1. 공통사항

가. 표지에는 제목을 표기하고 고유번호란을 흑색으로 표기함

2. 정량 제안서

가. 쪽 번호는 하단 중앙에 표기하고 전체 쪽수는 표지와 목차를 포함하여 제작하되, 증빙서류는 쪽수에서 제외함

나. 사업수행능력 평가서에 기입된 일반현황 및 연혁, 인력운용 계획, 최근 3년간 사업수행실적, 경영상태 등을 아래 목차에 따라 간략히 정리하여 기입함

< 작성목차 >

목 차	세 부 내 용	비 고
1. 자기평가표	▪ 사업수행능력 자기평가표	제3호 서식
2. 일반현황 및 연혁	▪ 제안사 일반현황 및 연혁을 명료하게 제시	제4호 서식
3. 인력운용 계획	▪ 기술인력 보유 현황 ▪ 투입인력(출연진, 제작진 및 부대인력 등) 계획	제5호 서식 제6호 서식
3. 사업수행실적	▪ 최근 3년간 해당사업과 관련이 있는 사업수행실적 (실적증명서 : 해당기관의 확인을 받아 제출)	제7호 서식 제8호 서식
4. 경영상태	▪ 기업 경영상태 평가 (기업신용평가 등급확인서 첨부)	제9호 서식
5. 신인도	▪ 행정처분내용	제10호 서식

※ 사업수행능력 평가서는 별지서식 참조

3. 정성 제안서

가. 규격은 A3규격(297㎜ × 420㎜) 크기를 가로로 작성하며 50매 이내로 작성

나. 가급적 정성 제안서는 기본적으로 표지, 목차를 포함하여 아래의 방법에 따라 작성되어야 하며, 쪽번호는 하단 중앙에 표기

(1) 항목부호는 「Ⅰ」, 「1」, 「가」,「1)」, 「(1)」「①」 순으로 기입

구 분	항 목 부 호
첫째 항목 둘째 항목 셋째 항목 넷째 항목 다섯째 항목 여섯째 항목	Ⅰ., Ⅱ., Ⅲ., Ⅳ. ․․․ 1., 2., 3., 4., ․․․ 가., 나., 다., 라., ․․․ 1), 2), 3), 4), ․․․ (1), (2), (3), (4), ․․․ ①, ②, ③, ④, ․․․

(2) 목차 항목 중 해당내용이 없을 시, 해당항목에 「해당사항 없음」으로 간략히 서술

(3) 글자체는 제목이나 중간 목차 등은 헤드라인 M체, 본문은 휴먼명조체, 본문 중간에 참고내용을 넣거나 구체적인 수치 등을 표시하고자 할 때는 중고딕체로 작성

(4) 글자크기는 문서제목 20 포인트, 본문은 15 포인트, 중간 참고내용은 13포인트로 하되, 필요에 따라 글자크기에 변형을 줄 수 있음(용지여백: 위쪽 15, 아래쪽 10, 왼쪽 20, 오른쪽 20, 머리말 10, 꼬리말 10)

다. 주요 시설물 명칭 및 규모, 면적은 해당 시설물에 직접 기재함

라. 한글과 아라비아 숫자로 하며, 미터법(mm)을 사용한다. 단, 부득이한 경우 영문이나 한문을 한글과 함께 표기할 수 있음

마. 콘텐츠 구현에 사용되는 장비는 사양을 명기함

4. 평가자료: 제안서(PDF 파일 제출)

4		제안(요청)서 효력 및 유의사항

1. 제안요청서의 성격

가. 본 제안요청서의 내용은 발주기관과 제안사(계약체결 이후에는 ‘사업자’)간의 적법한 협의 또는 발주기관의 내부사정에 따라 수정․변경될 수 있음

나. 본 제안요청서의 내용은 사업자 선정에 필요한 최소한의 요구사항을 기술한 것이며, 제안서 작성 및 사업추진에 따른 제반사항 모두를 상세히 기술한 것은 아님

다. 비록 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항일지라도 본 사업에 반드시 필요하다고 인정되는 사항은 과업범위에 포함된 것으로 봄

라. 제안요청서에 대한 질의 답변사항은 모든 제안사에게 동일한 효력을 가짐

2. 제안서의 효력

가. 제안서에 명시된 내용과 협상시 발주기관의 요구에 의하여 수정․보완․변경된 내용을 포함한 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며(기술능력평가를 위한 제안설명 및 답변자료 포함), 본 제안요청서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우라도 제안사는 이의를 제기하지 못함

나. 발주기관은 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

다. 제출서류가 미비하거나, 심사에 필요한 내용항목의 누락 등 구비서류가 불충분한 경우에는 심사대상에서 제외될 수 있음

라. 제출된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 수정, 추가, 대체할 수 없으며 사실과 일치하여야 함

마. 제안서, 제안요청서, 계약서에 명시된 내용의 해석에 있어 그 뜻이 모호하여 의견을 달리할 경우, 발주기관의 해석에 따름

3. 작성 시 유의사항

가. 모든 제안사항은 현실적으로 제작․설치 및 실행 가능성이 있어야 함

나. 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하여야 하며, ‘～를 제공할 수도 있다’, ‘～이 가능하다’, ‘～를 고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주함

다. 제안사는 제안내용에 대한 모든 책임을 지며, 발주기관은 제안내용에 대한 확인을 위해 추가자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있다. 이 경우 제안사는 이에 적극 응해야 함

라. 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로는 사용할 수 없음

마. 제안서 작성과 관련된 질의는 지정기일까지에 한하여 서면으로 가능하며, 답변도 서면으로 된 내용만을 유효한 것으로 함(전화문의 불가)

바. 모든 제안 서류의 작성은 한글표기를 원칙으로 하며, 부득이 전문용어를 사용하는 경우 한글로 용어 해설을 표기함

사. 제안서 기재사항을 입증할 수 없거나, 허위로 작성한 사실이 밝혀질 경우, 평가 대상에서 제외함

Ⅳ. 제안서 평가

1		평가일정 및 방법

1. 평가일정: 제안서 접수 후 별도 통보

2. 평가기관: 정량적 평가 및 정성적 평가(국립중앙박물관)

3. 평가위원회 구성

가. 제안서의 공정한 평가를 위하여 각계 관련분야 전문가로 구성된 평가위원회를 구성․운영한다.

나. 평가위원회는 제출된 제안서를 심사하여 평가한다.

다. 평가위원의 명단은 공정한 심사를 위해 사전에 공개하지 않는다.

4. 평가방법

가. 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축․운영 지침(행정자치부고시 제2021-3호) 제18조에 의거, 평가비율은 기술평가 90%와 가격평가 10%로 하며, 기술평가점수와 가격평가점수를 합산하여 종합평가점수를 산출함

나. 기술평가 시 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점 만점으로 계산하며, 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

다. 입찰가격 평가 시 해당 입찰가격이 예정가격의 100분의 80미만인 경우 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여함

라. 평가점수 결과는 소수점 다섯째자리에서 반올림

마. 기타 평가의 방법과 결과 공개 등 제반 사항은 계약 예규「협상에 의한 계약 체결기준」에 따름

2		제안서 발표 심사 계획

1. 평가일시/장소: 조달청 입찰공고서에 의함

2. 설명시간: 제안사당 25분(제안 설명 10분, 질의 응답 15분)

※발표시간 및 질의응답시간은 평가위원 간 협의 거쳐 조정 가능

3. 발표순서: 제안서 접수 순서에 의함

4. 설명자료: 제안서 접수 시 제출한 사본 파일 활용

■ 제안서 발표 시 발표자의 자격, 참가자 등

ㅇ 제안서 발표자는 반드시 제안사가 지정한 총괄책임자(PM)이어야 하며, 제안사 소속 임직원으로서 입찰공고일 전부터 제안서 평가일까지 계속해서 재직 중인 자이어야 함. 총괄책임자(PM)는 사업종료 시까지 당해 사업 복무를 원칙으로 함.

※ 발표자가 제안서에 명시된 총괄책임자(PM)가 아닐 경우에는 발표할 수 없으며, 총괄책임자(PM)가 사전에 녹화한 동영상 발표도 인정하지 아니함. 이 경우 기제출된 제안서로 서면으로만 평가함.

※ 발표자 신분 확인[재직증명서, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) 필수 지참]

ㅇ 발표 장소에는 2인 이내 인원만 입장할 수 있으며, 타 제안사의 발표를 청취할 수 없음.

3		제안서 평가 항목 및 기준

구 분		평가항목	세부 평가항목	배점	비고
제안 평가 (90)	정량 평가 (10)	사업수행실적	∘입찰 공고일 기준 3년간 실적누계	3	10
		기술능력	∘제안사의 조직 및 관련 기술인력 현황	3
		경영상태	∘기업신용도 평가등급	2
		신인도	∘납품지연 및 부정당업자 제재처분 경력	2
	정성 평가 (80)	사업의 이해	∘사업목적과 내용의 이해도	5	15
			∘사업 추진방향 및 추진전략	5
			∘유사사례 분석 및 적용의 타당성	5
		유지보수 계획	∘유지보수 방법론 및 활용 방안 - 차별화된 유지보수 종합방안 및 개선방안 등 수행 전략 제시 - 유지보수 문제 파악 및 추진방향의 적정성 - 사업수행계획서의 구체성, 적합성	20	20
		기술 및 기능	∘제안사의 기술력 및 역량 - 과업지시서 요구사항 충족 여부 - 유사사업 추진 경험 등 역량 보유 여부 - 부품확보방안 등 기술	20	20
		사업관리	∘유지보수수준 유지계획 - 품질보증계획 및 추진일정 적정성	5	15
			∘사업수행조직 및 업무분장 - 추진조직 구성 및 투입인력의 적정성	5
			∘보안관리 계획의 적정성	5
		프로젝트 지원	∘교육훈련계획	5	10
			∘기술전수계획	5
입찰가격평가 (10)		입찰가격	∘ 제안가격 평가	10	10
합 계		100

1. 기술능력평가: 90점

1) 정량 평가: 사업수행능력 평가(10점)

※ 공동수급체를 구성한 경우, 각 구성원별 해당 점수에 출자비율을 곱하여 그 점수를 합산하여 최종 평가함.

가. 사업수행실적 평가

평가 항목	평가요소	배점	평가방법		비 고
			기준	평점
수행 실적	입찰 공고일 기준 최근 3년간 당해 물품과 유사한 물품 실적 인정 범위 및 인정 규모에 해당되는 누계 실적	3.0	사업비 100% 이상	3.0점	￮ 사업비 기준(부가세 포함)
			사업 비 70%이상~100%미만	2.7점
			사업 비 40%이상~70%미만	2.4점
			사업 비 40%미만	2.1점

※ 실적은 준공 또는 납품 완료된 것만 인정

※ 실적 인정 범위: 국가, 지방자치단체, 공공기관, 민간 등에서 발주한 디지털콘텐츠 개발 용역 및 소프트웨어유지 용역

※ 준공(납품)금액이 기재된 발주기관의 발행 실적 증명서 사본(사본에는 사실과 상위 없음 확인 날인 필)을 제출하여야 함(민간 실적의 경우에는 실적증명서, 계약서, 세금계산서를 제출해야 함)

나. 기술능력 평가

항목평가	배점	평가방법
전문인력	3.0	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
		각 0.5점	각 0.4점	각 0.3점	각 0.2점
		* 평점 = 인원 x 기술자별 점수 => 평점의 합이 최종점수(최고 3점, 최저 2.1점)

※ 입찰 공고일 기준 6개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자만 해당[재직증명서, 공인기관 인증 자격증(해당자), 최종학교졸업증명서, 국민연금관리공단 가입 확인서 첨부(필요한 경우 경력증명서 포함)]

※ 기술인력 등급기준은 엔지니어링산업진흥법 시행령 별표2 준용(전문분야에 대한 제한은 없음)

다. 경영상태 평가

신용평가등급			배점	평점
회사채	기업어음	기업신용 평가등급
A+, A0, A-, BBB+,BBB0	A2+, A20, A2-, A3+, A30	A+, A0, A-, BBB+, BBB0	2.0	2.0
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-		1.9
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-		1.8
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하		1.4

※ ‘신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률’ 제4조 제1항 제1호 또는 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제335조의 3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급으로 평가

라. 신인도 평가

(단위: 점)
심사항목	평가요소	배점 한도	등 급	평점
가. 납품지연	지체일수	2.0	A. 최근 2년 이내에 조달청 및 국공립기관과의 계약이행과정에서 지체상금 부과를 받은 자 - 지체일수 60일 이상 - 지체일수 45일 이상 60일 미만 - 지체일수 30 이상 45일 미만 - 지체일수 30일 미만 단, 여러 건의 지체상금이 중복 부과된 경우의 지체일수 계산은 합산한 기간으로 한다.	1.4 1.6 1.8 2.0
나. 부정당업체제재처분	제재처분		A. 최근 2년 이내에 부정당업체 제재처분을 받은자	1.4

※ 입찰공고일 기준 최근 2년간 입찰참자자격과 관련된 사항에 따라 입찰참가제한, 부정당업자 제재 처분을 받은 자는 신인도 전체 항목 1.4점 처리

※ 가 항목과 나 항목이 중복될 경우에는 합산하지 않고 둘 중 낮은 점수 적용

2) 정성 평가: 기술제안서 평가(80점)

※ 본 제안요청서의 「II. 과업내용 및 지침」과 「Ⅳ. 제안서 평가」의 평가항목 및 배점표에 표시된 “기술제안서 평가”의 평가항목 및 세부 평가항목과 배점 참조

3) 차등점수제 적용

가. 기술능력평가(90)는 원점수에 따라 입찰자의 순위를 정하고, 입찰자의 순위에 따라 고정점수를 부여하는 차등점수제를 적용한다.

※ 협상에 의한 계약체결기준 제7조 6항(기획재정부 계약예규)

나. 원점수 합계 최고점수를 기준으로 순위에 따라 강제로 차등하여 배점하며, 강제차등의 폭은 2.5점을 적용한다. 다만, 순위간 원점수 차가 차등점수 차보다 큰 경우 순위간 원점수 차를 유지한다.

[적용예시] 기술능력평가 총배점 90점, 평가차등점수 2.5점

구분	업체A	업체B	업체C
기술능력평가 원점수 합계	88점	87점	86점
원점수 합계 순위	1위	2위	3위
차등점수제 적용	90점	87.5점 (90점-2.5점)	85점 (87.5점-2.5점)

[적용예시] 기술능력평가 총배점 90점, 순위간 원점수 차가 차등점수 차보다 큰 경우,

순위간 원점수 차를 유지

구분	업체A	업체B	업체C
기술능력평가 원점수 합계	88점	85점	84점
원점수 합계 순위	1위	2위	3위
차등점수제 적용	90점	87점 (90점-3점)	84.5점 (87점-2.5점)

2. 입찰가격 평가: 10점

- 「협상에 의한 계약체결기준」(기획재정부 예규)에 따름

4		기타 유의사항

1. 상기 기술한 내용 외에 평가진행 사항은 공개하지 않음

2. 발주기관은 평가결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 제안사는 심사위원 구성, 심사기준, 심사결과에 대하여 일체 이의를 제기할 수 없음

3. 실적증명은 발급 후 1년 이내 것만 유효함(입찰공고일 기준)

4. 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야 함

5. 협상대상작의 저작권, 지적재산권, 기타 법적 소유권 등 모든 권리는 발주기관에 귀속되며 타인의 지적재산권 침해 등으로 분쟁이 발생할 경우 당선자가 모든 법적 책임을 져야함

6. 협상이 성립되었으나 계약을 포기할 경우 당선 작품에 대하여 연고권 등 일체의 권리를 주장할 수 없음

7. 협상대상자는 발주기관과 협의하여 수정, 보완 또는 추가 조정하며 필요한 경우 발주기관의 의견을 반영하여야 함

8. 협상 방법 등 명시되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」및 「협상에 의한 계약 체결기준」(기획재정부 계약예규), 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준을 준용함

9. 본 지침의 해석상 이견이 있을 때에는 발주기관의 해석에 따름

< 제1호 서식>

기술제안서 표지 양식

		「국립중앙박물관 실감콘텐츠 통합 유지관리 용역」														16p 장평 95
		제 안 서														35p 장평 95
			(중앙정렬)
					16		2022년 월 일					16
							(중앙정렬)
				16		인식명칭		--							16
						40		16	16	16	16		16

주) 1. 표지크기: A3

2. 단위는 ㎜

3. 문자는 휴먼명조체, 흑색사용

4. 글자크기: 제목(HY헤드라인M) 16P, 35P, 날짜 16P, 식별번호 16P

5. 좌우간격은 중앙 정렬함

6. 사업제안서의 파일명, 표지, 여백, 앞뒤 등 제안업체를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 하지 않아야 하며, 인지할 수 있다고 객관적으로 판단되는 특정표기가 발견될 경우에 접수는 무효 처리될 수 있음

<제2호 서식>

	-

『국립중앙박물관 실감콘텐츠 통합 유지관리 용역』

사 업 수 행 능 력 평 가 서

업 체 명:

대 표 자 :

주    소 :

전화번호:            (FAX:              )

작 성 자:            (연락처: 휴대폰 / 이메일 기재)

<제3호 서식>

사업수행능력 자기평가표

▣ 기술능력 객관적 지표 평가 자체 평점

항 목	세 부 항 목					배 점	평 점	비 고
사업수행실적	누계실적	사업비 100% 이상				3.0점
		사업 비 70%이상~100%미만				2.7점
		사업 비 40%이상~70%미만				2.4점
		사업 비 40%미만				2.1점
		상 한 점 수				3점
기술능력	특급기술자					각0.5점
	고급기술자					각0.4점
	중급기술자					각0.3점
	초급기술자					각0.2점
	상 한 점 수					3점
경영상태	회사채			기업어음	기업신용 평가등급	-	-	-
	A+, A0, A-, BBB+,BBB0			A2+, A20, A2-, A3+, A30	A+, A0, A-, BBB+,BBB0	2.0점
	BBB-, BB+, BB0, BB-			A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	1.9점
	B+, B0, B-			B+, B0, B-	B+, B0, B-	1.8점
	CCC+ 이하			C 이하	CCC+ 이하	1.4점
	상 한 점 수					2점
신인도	납품		지체일수 60일이상			1.4점		최근 2년 이내에 국공립기관과의 계약이행과정에서 지체상금 부과를 받은 자
			지체일수 45~60일			1.6점
			지체일수 30~45일			1.8점
			지체일수 15일미만			2.0점
	제재처분		공고일 기준, 최근 3년 이내에 부정당업체 제제처분을 받은자			1.4점
	상 한 점 수					2점
합 계						10점

<제4호 서식>

제안업체 일반현황 및 연혁

회사명		대 표 자
사업분야 (사업자등록증 표기)		사업자번호
주 소
전화번호		FAX 번호
홈페이지 주소		E-mail
회사설립 연도	년 월	자 본 금
면허/허가/ 등록증 보유현황
인력구성현황	총 명
해당부문 사업기간	년 월 ~ 2022년 월 공고일 현재 ( 년 개월)
주요 연혁(요약)

주) 1. 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 사본 첨부

2. 제작공장 보유 시에는 공장등록증 사본 첨부

<제5호 서식>

기술인력 보유현황

구분	일련 번호	등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	비 고

※ 기술자의 구분은 엔지니어링산업진흥법 시행령 [별표2] 기준에 따르며, 공고일 기준 6개월  이전 입사한 자 명기

※ 기술자 기재순서는 평가 시 참고할 수 있도록 등급순위별로 기재

※ 재직증명서, 자격증, 최종학교 졸업증명서, 경력증명서, 국민연금관리공단 가입 확인서 등 필요한 증명서류 첨부

※ 증명사본 첨부(입찰공고일 이전에 등록된 기술만 인정함)

<제6호 서식>

투입 인력 계획

▷ 투입인력 총괄현황

구 분	성 명	직위	담당업무	투입기간 (M/M)	최종학력 (학교명)	해당분야 자격증	해당분야 업무경력	비 고
상주								총괄 책임자
상주								실무 책임자
비상주

주1) 투입인력은 반드시 본 사업에 투입가능한 인력으로 구성하여야 하며, 개인별 보유자격 및 경력사항의 허위작성이 판명될 경우, 평가 후 일지라도 계약업체 선정을 무효화 할 수 있음

주2) 투입인력은 책임자 1명을 포함하여 작성요망

<제7호 서식>

최근 3년간 사업수행실적

[주요 사업 내용]

업 체 명:

연번	① 용역 (공사)명	용 역 (공사) 기 간	②계약금액 (단위: 백만원)		발주기관			③구체적업무수행 내용 (주요콘텐츠)	④타사와 공동프로젝트수행여부	비 고
					상호명, 관공서명	주 소	전화 번호
1										최대실적
계			소계
			누계

① 용역(공사)명(연도순으로 기재하며 본 업무와 유관한 것만 기재): 해당 건수별로 정확하게

② 계약금액: 공동으로 업무를 수행한 경우 총액을 기재하되 자사의 비용만을 괄호 안에 기재

③ 구체적인 업무수행 내용: 수행작업내용을 단계별(현황분석 및 진단, 기본계획 및 실행계획수립, 업무개발, 장비구입 등)로 작성

④ 공동 프로젝트 수행여부: 타사와 공동으로 프로젝트를 수행한 경우 타사의 상호명을 기재

⑤ 소계는 최대실적을 제외한 합계를, 누계는 최대실적을 합한 합계를 기재

※ 실적증명원(사실과 상위없음)사본 1부. 단, 수행(수주포함)중인 사업에 한하여 계약서 사본1부 첨부

※ 단 확인결과 기재된 내용 중 허위사실이 발견된 경우 무효처리함

<제8호 서식>

사업 이행실적 증명서

신 청 인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처		국립중앙박물관
	증명서용도		｢국립중앙박물관 실감콘텐츠 통합 유지관리 용역｣사업 실 적 증 명 용
	사 업 규 모
사업이행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦				100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적		비 고
					비율(%)	실적(원)
			～
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2022년 월 일 기 관 명: (인)
	발급부서:
	전화번호 :			담 당 자: (인)

주 1) 이행실적은 입찰공고 시 제시한 사업범위 및 기준(금액) 등의 참가자격 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하고 단독참여의 경우 실적금액 기재

2)  타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

<제9호 서식>

신용평가등급확인서

발행번호 :

업 체 명		기업 신용 등급
대 표 자
법인등기부등본 (주민등록번호)
사업자 등록번호
주 소
재무결산기준
등급 평가일
등급 유효기간

귀 사의 의뢰에 따라 작성한 기업신용등급인증용 기업신용등급을 아래와 같이 통보합니다.

교부일  2022.   .   .

신용평가기관:                           인

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

<제10호 서식>

행정처분 확인서

구 분		처분 사유 (관련법령)	처분 일시	처분기간	비 고
지체상금 부과 또는 부정당업체 제재처분

※ 회사(응모자)가 관계법령에 의해 지체상금 부과 또는 부정당업체 제재 처분된 사실을 기재

※ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

<제11호 서식>

서       약       서

당사는 『국립중앙박물관 실감콘텐츠 통합 유지관리 용역』사업에 입찰함에 있어 제안요청사항을 성실히 준수하고 만일 제반규정 및 지침을 위반하고, 지시사항을 불이행할 경우 이에 따르는 어떠한 불이익도 감수할 것이며 본 입찰과 관련한 제안서 제출, 심사방법, 심사결과 등에 대하여는 어떠한 이의도 없이 귀 기관의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

주     소:

업 체 명:

성명(대표):                 (인)

전화번호:

국립중앙박물관장 귀하

<제12호 서식>

질 의 서

접수번호:

발송일시
업 체 명	대표자: (인)
담 당 자	소 속: 직 위: 성 명: (인)
연 락 처	전 화: ( ) - FAX: ( ) -
제안요청서 page
질의내용	* FAX로 전송할 경우 전송 후 반드시 전화(02-2077-9103)로 접수여부를 확인하시기 바랍니다.
국립중앙박물관장 귀하

<제13호 서식>

대 표 자 선 임 계

사업명: 국립중앙박물관 실감콘텐츠 통합 유지관리 용역

본인은 국립중앙박물관에서 주관하는「국립중앙박물관 실감콘텐츠 통합 유지관리 용역」을 위한 제안에 관한 모든 권한을 공동제안대표자에게 위임합니다.

2021.     .

○ 공동제안 대표자

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자:                (인)

○ 공동제안자

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자:                (인)

국립중앙박물관장 귀하

<제14호 서식>

공동수급표준협정서 (공동이행방식)

(계약예규) 공동계약운용요령[시행 2019. 1. 1.]

[기획재정부계약예규 제410호, 2018. 12. 31., 일부개정]

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭: ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지:

3. 대 표 자 성 명:

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자:   )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자:   )

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리․의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자): ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사: ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ:    %

2. ㅇㅇㅇ:    %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

[본조신설 2012.4.2.]

제11조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우 <신설 2012.4.2.>

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다. <개정 2010.9.8.>

③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년  월  일

ㅇㅇㅇ (인)

ㅇㅇㅇ (인)

[별첨] 대상 기관별 콘텐츠 및 운영 장비 목록

Ⅰ. 국립중앙박물관

1. 콘텐츠

연번	장소	콘텐츠	운영시스템
①	디지털 실감 영상관 1관	꿈을 담은 서재, 책가도	프로젝션 맵핑, 태블릿 연동 반응형 영상
②	디지털 실감 영상관 2관	박물관 수장고/청자에 담긴 세상/보존과학실 /감은사 동서삼층석탑 사리장엄구 (4종)	VR
③	디지털 실감 영상관 2관	태평한 하루 속으로/풍속도 속으로(2종)	8K
④	디지털 실감 영상관 3관	돌벽 위에서 만난 고구려	다면 프로젝션 맵핑
⑤	역사의 길(경천사탑)	하늘 빛 탑	프로젝션 맵핑
⑥	서화관 앞 복도	국립중앙박물관 명품실감	인터랙티브월
⑦	불교회화실	괘불 미디어아트	프로젝션 맵핑
⑧	불교회화실	옛 승려를 만나다	LED 월
⑨	일본실	일본 역사 맵핑	프로젝션 맵핑
⑩	일본실	일본 전통 정원 가상체험_텐류지 다실	프로젝션 맵핑
⑪	세계도자실	세계 무역도자사 맵핑	프로젝션 맵핑
⑫	세계도자실	유럽에 부는 동양의 바람_시누아즈리	프로젝션 맵핑
⑬	기타 운영 콘텐츠	콘텐츠 해설 영상(1관/4종), 타이틀 영상(1,3관/2종), 홍보영상(역사의 길/1종)	프로젝션 맵핑, 반응형 모니터

2. 운영 장비

① 꿈을 담은 서재, 책가도
H/W	디지털실감영상관 1관 전실
프로젝터	NEC NP-PX1004UL	EA	2.00
프로젝터 렌즈	NEC NP-31ZL	EA	2.00
태블릿	서피스프로7	EA	4.00
태블릿 하우징	제작	EA	4.00
스피커	BOSE DS100SE	EA	5.00
서브우퍼	AUDAC MB4	EA	2.00
H/W	디지털실감영상관 1관 전실 서버실
서버	DISPLAY SERVER	EA	1.00
모니터	SAMSUNG 22“	EA	1.00
라우터	WIRELESS ROUTER (ASUS RT AC59U)	EA	1.00
랜카드	USB 무선 랜카드 (IPTIME A3000UA USB3.0)	EA	1.00
오디오 인터페이스	AUDIO PROCESSOR (FOCUSLITE SCALETT)	EA	1.00
파워앰프	POWER AMP (SOUNDBARRIER PSC1100)	EA	4.00
전원분배기	POWER DISTRIBUTOR (INTERM SPAC-660N AC)	EA	1.00
송풍기	RACK BLOWER (INTERM PF-6302)	EA	1.00
스위치	KVM SWITCH (NEXT 7008)	EA	1.00
태블릿	갤럭시 탭 (8“, WIFI)	EA	1.00
HDMI 송신기	GEFEN HDBASET	EA	2.00
S/W	Touch Designer 등 상용S/W 및 라이선스 일체

② 박물관 수장고 / 보존과학실 / 감은사 동서삼층석탑 사리장엄구 / 청자에 담긴 세상 (4종)
H/W	디지털 실감 영상관 2관 (VR)
HMD	HMD-HTCVivePro	EA	12.00
아답터	HTC Wireless Adapter	EA	5.00
립모션	LM-010	EA	1.00
콘트롤러 충전기	iDudu (Charging Station)	EA	5.00
Control PC	i7 9700F/RTX2080/RAM 32GB/SSD 500GB	EA	6.00
태블릿	MS Surface Go	EA	6.00
공유기	A3008-MU	EA	6.00
모니터	Samsung 43" / 브라켓 포함	EA	6.00
HMD보관함	배터리 충전 및 UV 소독 기능 포함	EA	1.00
디스플레이	Samsung 55"/브라켓포함	EA	2.00

③ 태평한 하루 속으로 / 풍속도 속으로 (2종)
H/W	디지털 실감 영상관 2관 (8K)
디스플레이	82" 8K / Samsung 7,680*4,320	EA	8.00
스피커(보스)	BOSE 40W	EA	6.00
파워앰프	120W	EA	1.00
전원분배기	전원 제어 시스템/파워 컨트롤러	SET	1.00
터치IR센서	멀티터치센서/IR방식/32point/하우징 포함	EA	1.00
Control PC	i7/RAM 64G/GTX1080/SSD512G	EA	8.00

④ 돌벽 위에서 만난 고구려
H/W	디지털실감영상관 3관
프로젝터	NEC NP-PX1005QL	EA	4.00
프로젝터 렌즈	NEC NP31ZL	EA	4.00
스피커	SPEAKER((FDB) U108II)	EA	5.00
서브우퍼	WOOFER((MACKIE) HD1801)	EA	1.00
H/W	디지털실감영상관 3관 서버실
서버	DISPLAY SERVER	EA	1.00
서버	엣지블랜딩 SERVER	EA	1.00
오디오 인터페이스	Audio Interface (Focusrite) Scarlett 18i20	EA	1.00
파워앰프	AMP((GENPRO) H-12)	EA	4.00
통합제어	통합제어(AMX)	EA	1.00
스위치	Ethernet Switch ((CISCO) SG95-24)	EA	1.00
모니터	모니터(LG 22MK400H)	EA	1.00
S/W	WATCHOUT 등 상용S/W 및 라이선스 일체

⑤ 하늘 빛 탑
H/W	역사의 길, 경천사탑
프로젝터	NEC NP-PX1005QL	EA	6.00
프로젝터 렌즈	NEC NP31ZL	EA	4.00
프로젝터 렌즈	NEC NP21ZL	EA	2.00
스피커	SPEAKER((FDB) U108II)	EA	6.00
서브우퍼	WOOFER((FDB) U115S)	EA	1.00
H/W	역사의 길, 경천사탑 서버실
서버	DISPLAY SERVER	EA	2.00
오디오 인터페이스	Audio Interface (Focusrite) Scarlett 18i20	EA	1.00
파워앰프	AMP((GENPRO) H-12)	EA	3.00
통합제어	통합제어(AMX)	EA	1.00
스위치	Ethernet Switch ((CISCO) SG95-24)	EA	1.00
태블릿	태블릿	EA	2.00
S/W	WATCHOUT 등 상용S/W 및 라이선스 일체

⑥ 국립중앙박물관 명품실감
H/W	서화관 앞 복도
서버	미디어서버	EA	1.00
디스플레이	98" 8K / Samsung 7,680*4,320	EA	1.00
터치IR센서	멀티터치센서/IR방식/10point/하우징포함	EA	1.00

⑦ 괘불 미디어아트
H/W	불교회화실
빔프로젝터	OPTOMA ZK 1050 (2층)	EA	2.00
빔프로젝터 렌즈	OPTOMA PL-K807(0.7:1) (3층)	EA	2.00
스크린	Ultra Mat(3200*12000)	EA	1.00
플레이서버	라이젠7/인텔i7(i7-9700KF/RAM16GB/RX5700O8G/SSD 250GB)	EA	1.00
7.2서라운드 리시버	YAMAHA RX-V6A	EA	1.00
SUBWOOFER	BEHRINGER B1200D-PRO	EA	1.00
사인물운영모니터	LG 86UH5F(86”ledMonitor)	EA	1.00
센터 스피커	BOSE 251	EA	1.00
스피커	BOSE 161	EA	1.00
22인치 키오스크(3층)	CAMEL CT2210IPS	EA	1.00
22인치 디지털액자(2층)	CAMEL PE2210IPS	EA	1.00
스피커	BOSE 161	EA	1.00
S/W	상용S/W 및 라이선스 일체
와핑툴(프로젝터)		EA	1.00
플레이 스케줄 프로그램(제작)	괘불 프로젝터, 미디어패널	EA	2.00

⑧ 옛 승려를 만나다
H/W	불교회화실
모니터	LG 86UH5F	EA	2.00
지향성 스피커	ELTEM PROPA-U100	EA	2.00
동작감지센서	70m/4K/HDBase-T	EA	2.00
플레이서버	라이젠7/인텔i7(i7-9700KF/RAM 16GB/RX 5700 O8G/SSD 250GB)	EA	2.00
네트워크 장비		EA	2.00
S/W	상용S/W 및 라이선스 일체
플레이 스케줄 프로그램(제작)	진영	EA	1.00

⑨ 일본 역사 맵핑
H/W	일본실
빔프로젝터	EB-L1065U (지도맵핑)	EA	1.00
빔프로젝터 렌즈	숏렌즈: ELPLU03S	EA	1.00
산업용셋탑박스(PC)	브릭스 GB-BRi5H	EA	1.00
스피커	브리츠BA-MK38	CH	1.00

⑩ 일본 전통 정원 가상체험_텐류지 다실
H/W	일본실
빔프로젝터	EB-972(바닥)	EA	1.00
빔프로젝터	EB-L1075UNL(벽면)	EA	1.00
빔프로젝터 렌즈	숏렌즈: ELPLU03S	EA	1.00
산업용셋탑박스(PC)	브릭스 GB-BRi5H	EA	2.00
LED 조명	LED MR 8W 2700K 36D Dim	EA	1.00
DID 49인치	49UH5F-B.AKR(LG전자)	EA	1.00
데스크탑 PC	통합관제 및 조명 컨트롤	EA	1.00
스피커	브리츠BA-MK38	CH	1.00
S/W	emision 싱크 프로그램 매니저 1, 플레이어 3식 , 매드매퍼(조명 컨트롤용) 1식

⑪ 세계 무역도자사 맵핑
H/W	세계도자실
빔프로젝터	EB-L1065U (원판맵핑)	EA	1.00
빔프로젝터 렌즈	숏렌즈: ELPLU03S	EA	1.00
산업용셋탑박스(PC)	브릭스 GB-BRi5H	EA	1.00
스피커	브리츠BA-MK38	CH	1.00

⑫ 유럽에 부는 동양의 바람_시누아즈리
H/W	세계도자실
빔프로젝터	EB-L1065U (3면맵핑)	EA	3.00
빔프로젝터 렌즈	숏렌즈: ELPLU03S	EA	3.00
산업용셋탑박스(PC)	Ibase SI-60E-6H	EA	1.00
스피커	브리츠BA-MK38	CH	3.00
통합관제장비(공통)
H/W
통합관제서버	SERVER	EA	1.00
컨텐츠 딜리버리 PC	RACK TYPE PC	EA	1.00
19인치 렉	서버 및 PC 렉	EA	1.00
모니터	DELL P2319H	EA	1.00
S/W Hub	Cisco SG95-16	EA	1.00
KVM	Aten CS82U	EA	1.00
S/W	emision Line 매니저 1, 플레이어 6 / emision power 콘트롤 1

⑬ 기타 운영 콘텐츠_콘텐츠 해설 영상(4종)
H/W	디지털실감영상관 1관 전실
모니터	3840 X 2160	EA	1.00
Control PC	MINI PC / i7 / 8G / SSD120G	EA	1.00
터치IR센서	65"용 제작사양	EA	1.00
⑬ 기타 운영 콘텐츠_타이틀 영상(2종)
H/W	디지털실감영상관 1관 입구
레이저 프로젝터	4000 안시 / 1920X1200 / DLP / 초단초점	EA	1.00
미디어 플레이어		EA	1.00
전원타이머		EA	1.00
H/W	디지털실감영상관 3관 입구
레이저 프로젝터	4000 안시 / 1920X1200 / DLP / 초단초점	EA	1.00
미디어 플레이어		EA	1.00
전원타이머		EA	1.00
⑬ 기타 운영 콘텐츠_실감영상관 홍보 영상
H/W	역사의 길 1층 벽면
레이저 프로젝터	4000 안시 / 1920X1200 / DLP / 초단초점	EA	1.00
미디어 플레이어		EA	1.00
전원타이머		EA	1.00

Ⅱ. 국립경주박물관

1. 콘텐츠

장소	콘텐츠	운영시스템
성덕대왕신종 소리체험관	성덕대왕신종 소리체험	프로젝션 맵핑

2. 운영 장비

성덕대왕신종 소리체험
H/W	성덕대왕신종 소리체험관
빔프로젝터	EB-L1050UNL0 (바닥, 천정용)	EA	2.00
빔프로젝터	EB-L1050UNL (벽면용)	EA	5.00
렌즈	ELPLX01(벽면, 바닥, 천정)	EA	7.00
송신기	HD base T 송신기(Gefen UTP to HDMI TX)	EA	7.00
비디오월(멀티비젼)	LG 49VL5F / Total Vezel 3.5mm	EA	9.00
앰프(실감콘텐츠용)	파워앰프 MC257/McINTOSH/7채널 파워앰프(L,C,R,Ls,Rs용)	EA	1.00
앰프(실감콘텐츠용)	파워앰프 MC152/McINTOSH/2채널 파워앰프(백서라운드용)	EA	1.00
블루레이플레이어	PIONEER LX500	EA	1.00
리시버(실감콘텐츠용)	DENON DN700AVP	EA	1.00
스피커(실감콘텐츠용)	-프론트스피커Bowers&WilkinsCWM8.3D*3 -서브우퍼스피커Bowers&WilkinsDB1B*1 -서라운드스피커Bowers&WilkinsCWM8.3D*6	Set	1.00
스피커 하우징	프론트 스피커 Custom *3 / 서라운드 스피커 Custom *6	Set	1.00
오디오 인터페이스	MOTU 828ES	EA	1.00
프로그램 타이머	Inter-m PW-6242B	EA	1.00
전원분배기	NS100 / LEEM	EA	1.00
앰프(멀티비젼용)	Inter-m MA112	EA	1.00
스피커(멀티비젼용)	30W Speaker	CH	2.00
미디어 서버(실감콘텐츠용)	I9, 32G, SSD, Quadro GPU * 2, WIN10 Pro	EA	1.00
미디어 서버(멀티비젼용)	Corei7-10700/16G/512GBM2SSD/600WSMPS/GTX1660Super	EA	1.00
모니터	NEWSYNC B2277 울트라슬림 HDR	EA	1.00
S/W	엣지블랜딩 프로그램: MadMapper / 오디오 멀티채널 프로그램: REAPER

Ⅲ. 국립광주박물관

1. 콘텐츠

연번	장소	콘텐츠	운영시스템
①	가상현실 체험관	700년의 시간여행	Walking XR
②	아시아도자문화실	아시아 도자의 길	인터랙티브 미디어월

2. 운영 장비

① 700년의 시간여행
H/W	가상현실 체험관
빔프로젝터	PANASONIC PT-RZ770(바닥용)	EA	2.00
빔프로젝터	PANASONIC PT-RZ660(벽면용)	EA	6.00
백팩 PC	HP Z VR Backpack G2(i7/RTX2080/RAM 32GB/SSD 1TB)	EA	10.00
배터리	HP	EA	10.00
스피커	BOSE DS-16F	CH	4.00
유무선공유기	ASUS ROG Rapture GT-AC5300	EA	1.00
미디어 서버	i7/RTX2070*2/RAM32GB	EA	2.00
운영PC	i7/RTX2070/RAM 32GB(모니터 포함)	EA	1.00
XR HMD	VIVE PRO/ZED MINI CAMERA	CH	10.00
FOV모니터	Samsung55"/LH55DCEPLGA/KR	EA	1.00
4D시스템	AF-3	EA	2.00
UV 소독기	핸디형 소독기	EA	4.00
S/W	엣지블랜딩(Resolume)

② 아시아 도자의 길
H/W	아시아도자문화실(상설전시실)
모니터	8K / samsung 82" / LH82QPR8BGCXKR	EA	3.00
브라켓	Wall Mount	EA	3.00
HDMI Repeater UTP	70m / 4K / HDBase-T	EA	3.00
Control PC	i7 / 32G / SSD250G / RTX2070	EA	1.00
IR Touch Frame		CH	1.00
키넥트		EA	2.00
Power Amp	INTERM A-120 120W	EA	1.00
Ceiling Speaker	INTERM CS-830FH 30W	EA	2.00

Ⅳ. 국립전주박물관

1. 콘텐츠

연번	장소	콘텐츠	운영시스템
①	선비서예실	차 한잔에 스며든 선비 정신	프로젝션 맵핑
②	선비서예실(영상실)	서원, 선비정신을 키우다	프로젝션 맵핑
③	선비서예실	선비, 유람길에 오르다	프로젝션 맵핑
④	선비서예실(영상실)	선비의 서예	프로젝션 맵핑

2. 운영 장비

① 차 한잔에 스며든 선비 정신
H/W	선비서예실
빔 프로젝터	5000ANSI	EA	1.00
빔 프로젝터 렌즈	고정 숏렌즈 0.6:1	EA	1.00
프로젝터 브라켓	높은 천정형	EA	1.00
콘트롤PC	i5급, 8GB	EA	1.00
HDMI EXTENDER	GV700TR	EA	1.00

② 서원, 선비정신을 키우다
H/W	선비서예실(영상실)
빔 프로젝터	5000ANSI	EA	6.00
빔 프로젝터 렌즈	고정 숏렌즈 0.6:1	EA	6.00
프로젝터 브라켓	높은 천정형	EA	6.00
멀티콘트롤PC	i9급, 32GB	EA	1.00
Speaker	BOSE DS-16F	EA	2.00
Power Amp	MA-220	EA	1.00
HDMI EXTENDER	GV700TR	EA	6.00
S/W	맵핑, 엣지블랜딩 소프트웨어: MadMapper

③ 선비, 유람길에 오르다
H/W	선비서예실
빔 프로젝터	5000ANSI	EA	3.00
빔 프로젝터 렌즈	고정 숏렌즈 0.6:1	EA	3.00
프로젝터 브라켓	높은 천정형	EA	3.00
콘트롤PC	i5급, 8GB	EA	1.00
Speaker	BOSE DS-16F	EA	2.00
Power Amp	MA-220	EA	1.00
HDMI EXTENDER	GV700TR	EA	3.00
S/W	맵핑, 엣지블랜딩 소프트웨어: Immersive Display Pro

④ 선비의 서예
H/W	선비서예실(영상실)
빔 프로젝터	5000ANSI	EA	1.00
빔 프로젝터 렌즈	고정 숏렌즈 0.6:1	EA	1.00
프로젝터 브라켓	높은 천정형	EA	1.00
HDMI EXTENDER	GV700TR	EA	1.00
S/W	맵핑, 엣지블랜딩 소프트웨어: MadMapper

Ⅴ. 국립대구박물관

1. 콘텐츠

연번	장소	콘텐츠	운영시스템
①	디지털아트존	고고학자의 모험	Walking VR
②	디지털아트존	박물관 속 동물원	인터랙티브 프로젝션 맵핑
③	중세문화실(상설전시실)	불상의 손갖춤	인터랙티브 월
④	중세문화실(상설전시실)	회혼례로의 초대	프로젝션 맵핑

2. 운영 장비

① 고고학자의 모험
H/W	디지털아트존
HMD	HTCVivePro	EA	12.00
백팩 PC	HP Z VR Backpack G2 (i7/RTX2080/RAM 32GB/SSD 1TB)	EA	12.00
배터리	HP Z VR Backpack G2 전용 배터리	EA	10.00
서버 PC	i7 / ASUS / 32G / 3TB / 512 SSD / 700w	EA	1.00
모니터	LG 24"	EA	2.00
운영 PC	i5 / ASUS / 32G / 1TB / 512 SSD / 700w	CH	2.00
FOV 모니터	Samsung55"/LH55DCEPLGA/KR	EA	1.00
무선 공유기	IPTIME AX8004BCM	EA	2.00
UV 소독기	FDS-704TH (함체형, 살균, 열풍 기능)	EA	1.00

② 박물관 속 동물원_1
H/W	디지털아트존
Laser DLP Projector	1-Chip DLP / 7,000lm / WUXGA	EA	2.00
DLP Projector Lens	투사 비율 : 0.6 - 0.8 : 1	EA	2.00
HDMI Repeater UTP	70m / 4K / HDBase-T	EA	2.00
Projector Blending	Resolume 8Ch 블렌딩	CH	2.00
Control PC	i7 / 32G / SSD500G / RTX2070 x 2	EA	1.00
레이져 센서	레이져 센서	EA	1.00
Power Amp	120W	EA	1.00
Ceiling Speaker	30W	EA	2.00
Ceiling Speaker	30W	EA	2.00
S/W	Resolume 등 상용S/W 및 라이선스 일체
② 박물관 속 동물원_2
H/W	디지털아트존
Laser DLP Projector	1-Chip DLP / 7,000lm / WUXGA	EA	8.00
DLP Projector Lens	투사 비율 : 0.6 - 0.8 : 1	EA	8.00
HDMI Repeater UTP	70m / 4K / HDBase-T	EA	8.00
Image Warping	S/W License	EA	1.00
Projector Blending	Resolume 8Ch 블렌딩	CH	8.00
Control PC	i7 / 32G / SSD500G / RTX2070 x 2	EA	1.00
레이져 센서	레이져 센서	EA	3.00
Power Amp	120W	EA	1.00
Ceiling Speaker	30W	EA	2.00
S/W	Resolume 등 상용S/W 및 라이선스 일체
② 박물관 속 동물원_3
H/W	디지털아트존
Laser LCD Projector	3LCD / 7,000lm / WUXGA	EA	5.00
LCD Projector Lens	초단초점 렌즈 / 투사 비율 : 0.35 : 1	EA	5.00
HDMI Repeater UTP	70m / 4K / HDBase-T	EA	5.00
Image Warping	S/W License	EA	1.00
Projector Blending	Resolume 8Ch 블렌딩	CH	5.00
Control PC	i7 / 32G / SSD500G / RTX2070 x 2	EA	1.00
레이져 센서	레이져 센서	EA	2.00
Power Amp	120W	EA	1.00
Ceiling Speaker	30W	EA	1.00
멀티탭	1m / 6구	EA	3.00
AUX Cable	3.5ST-2RCA / 5M	EA	4.00
HDMI Cable	Ver 2.0 / 3m	EA	6.00
DP to HDMI Cable	Ver 2.0 / 3m 고급형	EA	9.00
S/W	Resolume 등 상용S/W 및 라이선스 일체
② 박물관 속 동물원_통합제어
H/W	디지털아트존 (Control Room)
Control PC	i7 / 32G / SSD500G / RTX2070	EA	1.00
LED Monitor 24"	24인치 / Full HD TV	EA	1.00
Switching Hub Giga Bit	24 Port	EA	2.00
Power Distributor	8Ch	EA	1.00
S/W	통합제어 등 상용S/W 및 라이선스 일체

③ 불상의 손갖춤
H/W	상설전시실 (중세문화실)
8K Display	8K QLED(7,680x4,320), LH82QPR8BGCXKR	EA	1.00
IR Touch Sensor	82“, IR TYPE, 10POINT, ATI0820	EA	1.00
Contents PC	i7,32G,SSD256G,RTX2070 DM500TCZ-AD7A	EA	1.00
MOTION SENSOR	RealSense Depth Camera SR300	EA	1.00
S/W	통합제어 등 상용S/W 및 라이선스 일체

④ 회혼례로의 초대
H/W	상설전시실 (중세문화실)
DLP LASER PROJECTOR	10,000ANSI, 4K UHD, NP-PX1005QL	EA	4.00
PROJECTOR LENS	0.74-0.93:1, NP31ZL	EA	4.00
IMAGE WARPING PC	i7, 32G, SSD256G, RTX2080x2, RACK TYPE	EA	1.00
CONTROL PC	i7, 32G, SSD256G, RTX2070, DM500TCZ-AD7A	EA	1.00
SUBWOOPER SPEAKER	10", VXS10S	EA	1.00
LEFT, RIGHT SPEAKER	3.5” Full Range VXS3F W	EA	2.00
CENTER, FRONT SPEAKER	5.25” 2-Way VXS5W	EA	3.00
POWER AMP	300W, PX3	EA	3.00
AUDIO INTERFACE	7.2CH, RX-A880	EA	1.00
IMAGEWARPING/ PROJECTORBLENDING	License / Resolume	EA	1.00
SERVER RACK CABINET	H2200 * W600 * D750	EA	1.00
LED MONITOR	22", FULL HD, LS22E45KMSS	EA	1.00
SWITCHING HUB	24 Port, SW2400 PLUS	EA	1.00
WIRELESS AP	IEEE 802.11b/g/n, N804R	EA	1.00
통합제어용 패드	64G,갤럭시탭S5E	EA	1.00
Integrated Controller	AMX NX3200	EA	1.00
S/W	통합제어 등 상용S/W 및 라이선스 일체

Ⅵ. 국립부여박물관

1. 콘텐츠

연번	장소	콘텐츠	운영시스템
①	실감체험존	백제금동대향로(1식)	프로젝션 맵핑, 키오스크
②	어린이박물관	빛과 색으로 만나는 백제금동대향로(1식)	프로젝션 맵핑, 인터랙티브 미디어 등

2. 운영 장비

① 백제금동대향로
H/W	실감체험존(상설전시실 로비)
DLP Laser projector	1chipDMD, 10,000lm, 4K-UHD	EA	12.00
Optionlens	0.74 - 0.93 : 1	EA	12.00
Projector Bracket	Ceiling Type	EA	12.00
Production server	i7/16GB/SSD/라인센스 포함	EA	10.00
Production server	i9/16GB/SSD/VGA4CH/라인센스 포함	EA	3.00
Edge blending/warping setting	8CH	식	1.00
Edge blending/warping setting	4CH	식	1.00
HDMI extender	HD Base T 방식	EA	12.00
DSP	4in8out	EA	1.00
Audio power amp	2 x 400W / 8ohms, DSP	EA	1.00
Speaker	6.5",50W	EA	8.00
Main controller	Lan / RS-232 / I/O / Relay / IR	EA	1.00
Control server	WIN10	EA	1.00
Control box	조명제어, RS-232	EA	1.00
Switch hub	24port	EA	2.00
천정 전동스크린	제작사양	식	1.00
조향 자동분사기	제작사양	식	1.00
LIGHT	SPOT	EA	1.00
LIGHT	DIMMING	EA	8.00
DMX CONTROLLER	512ch	EA	1.00
분전반	35.9KVA	식	1.00
S/W	상용S/W 및 라이선스 일체
① 상설전시품 키오스크
H/W	상설전시실 로비
55" Touch Table	정전식터치, FHD, 테이블타입	EA	2.00
Control PC	I5 / 8GB / win10 / 스피커	EA	2.00
S/W	정전식 터치스크린 시스템 방식, 플래쉬 기반 콘텐츠

② 어린이박물관 체험 콘텐츠_안녕 향로
H/W	어린이박물관 체험 콘텐츠
빔 프로젝터	EPSON EB-L1495U / 렌즈: ELPLW05	EA	4.00
S/W	엣지블랜딩
② 어린이박물관 체험 콘텐츠_위덕왕 이야기
H/W	어린이박물관 체험 콘텐츠
TV MONITOR	삼성 TV 55인치	EA	1.00
S/W	콘텐츠 관련 영상 자료
② 어린이박물관 체험 콘텐츠_향로 이야기
H/W	어린이박물관 체험 콘텐츠
빔 프로젝터	NEC-P554U	EA	2.00
동작인식센서	HOKUYO LASER Senser	EA	2.00
S/W	콘텐츠 관련 unity 소프트웨어
② 어린이박물관 체험 콘텐츠_OX퀴즈
H/W	어린이박물관 체험 콘텐츠
빔 프로젝터	NEC-P554U	EA	1.00
동작인식센서	마이크로소프트 키네틱 센서	EA	1.00
S/W	콘텐츠 관련 unity 소프트웨어
② 어린이박물관 체험 콘텐츠_향로 매직홀
H/W	어린이박물관 체험 콘텐츠
빔 프로젝터	EPSON EB-G7800U / 렌즈: ELPLM08	EA	4.00
빔 프로젝터	EPSONEB-535W	EA	8.00
VR SPRAY	HTC VIVE VR SYSTEM TRACKER	EA	8.00
키네틱 센서	마이크로소프트 키네틱 센서	EA	1.00
S/W	엣지블렌딩/ 콘텐츠 관련 unity 소프트웨어
② 어린이박물관 체험 콘텐츠_디지털 돋보기
H/W	어린이박물관 체험 콘텐츠
CONTROL PC	중소사 조립(i7 8700/RAM 32GB/SSD 500GB/RTX2080)	EA	1.00
TV MONITOR	삼성 TV 75인치	EA	1.00
TOUCH MONITOR	DELL MONITOR TOUCH SCREEN 24인치	EA	1.00
S/W	콘텐츠 관련 소프트웨어
② 어린이박물관 체험 콘텐츠_백제 과학자
H/W	어린이박물관 체험 콘텐츠
TV MONITOR	TOUCH KIOSK 32인치	EA	1.00
CONTROL PC	ASUS PC(Pentium G320/Ram 2GB/500GB/OS win8.1)	EA	1.00
S/W	콘텐츠 관련 FLASH 소프트웨어
② 어린이박물관 체험 콘텐츠_투명 디스플레이
H/W	어린이박물관 체험 콘텐츠
투명 디스플레이	TOUCH SCREEN 46인치	EA	1.00
CONTROL PC	LUCOMS PC	EA	1.00
S/W	콘텐츠 관련 FLASH 소프트웨어
② 어린이박물관 체험 콘텐츠_명상과 치유의 방
H/W	어린이박물관 체험 콘텐츠
빔 프로젝터	EPSON EB-1970W	EA	1.00
S/W	콘텐츠 관련 영상 자료
중앙제어시스템(컨트롤룸)
H/W	어린이박물관 중앙제어시스템
프로젝션 매핑장비	GEOBOX multi-channel edge blender	EA	1.00
미디어 플레이어	Bright Sign HD224	EA	2.00
미디어 서버	영상 제어 PC (Dell-i5 9400/RAM 8GB/SSD 256GB)	EA	3.00
프로잭션 매핑장비	GEOBOX-Dual edge blender	EA	2.00
프로잭션 매핑장비	GEOBOX-Quad edge blender	EA	2.00
미디어 서버	영상 제어 PC (i5 9600K/RTX2060/RAM 16GB/SSD 256GB)	EA	3.00
미디어 서버	영상 제어 PC (i3 8109U/RAM 8GB/SSD 256GB)	EA	1.00
라이트 컨트롤러	INTER M LIGHT CONTROLLER HS-LIT08SW	EA	1.00
인터페이스	INTER M INTERFACE CONTROLLER	EA	1.00
Mpeg Player	INTER M HIGH EDFINOTION MPEG PLAYER	EA	1.00
Mini PC	Mini PC(i3 8109U / RAM 8GB / SSD 256GB)	EA	1.00
모니터	S22F350FH	EA	1.00
24포트 허브	NEXT-1024GS	EA	2.00
순차전원공급기	INTER M POWER DISTRIBUTOR SPAC-660N	EA	2.00
S/W	엣지블렌딩/ 통합제어시스템

Ⅶ. 국립청주박물관

1. 콘텐츠

연번	장소	콘텐츠	운영시스템
①	4D 시네마	철의 여행/영원의 세계(2종)	4DX VR
②	디지털대장간	디지털대장간(1식)	프로젝션 맵핑 등

2. 운영 장비

① 철의 여행/영원의 세계(2종)
H/W	4D 시네마(무심관 시뮬레이터)
시뮬레이터	6축 6인승 시뮬레이터 (6dof / Stroke 200mm)	EA	2.00
시뮬레이터 하우징	시뮬레이터 하우징	EA	2.00
4D시스템	바람, 좌석 진동 장치	EA	12.00
통합 운영 장비	테블릿PC, 무선AP 등	EA	2.00
HMD	Samsung Odyssey VR	EA	14.00
립모션	LM-010	EA	14.00
VR PC	Hansung Ultra UX9426W (i7/RAM16G/RTX2060/SSD120G)	EA	12.00
콘트롤PC	HP Prodesk 400 G4 Mini (i5/RAM 8GB/SSD256)	EA	2.00
FOV모니터	Samsung 55" / QN55Q60RAF	EA	2.00

② 디지털대장간_철 무한한 가능성
H/W	무심관 디지털대장간
디지털 액자	65", LH65QBREBGC (해상도3,840*2,160(16:9)	EA	1.00
② 디지털대장간_전통 쇠부리 문화
H/W	무심관 디지털대장간
DISPLAY SERVER	Inteli7-9700/RAMDDR48G/SSD250GB/RackType	EA	1.00
MOTION SENSOR	KINECT(1,920*1,080/Frame 30fps)	EA	1.00
DLP LASER PROJECTOR	PT-MZ570(1,920*1,200(WUXGA) / 5,500ANSI)	EA	1.00
OPTION LENS	ET-ELW22(Throw Ratio 0.8-1.0:1/F value 2.0-2.4)	EA	1.00
디지털 액자	32", LH32DCEPLGA(해상도1,920*1,080(16:9)/밝기330cd)	EA	2.00
② 디지털대장간_아름다움의 바탕이 된 철
H/W	무심관 디지털대장간
CONTROL COMPUTER	Inteli5-9400/RAMDDR48G/SSD250GB/RackType	EA	1.00
LCD LASER PROJECTOR	PT-VMZ60(1,920*1,200(WUXGA)/6,000ANS)	EA	1.00
POWER AMP	VF150	EA	1.00
CEILING SPEAKER	CONTROL24C(Power: 40W/Frequency Range : 80Hz~20KHz)	EA	2.00
TABLET PC	10.5", 갤럭시탭S5E	EA	4.00
② 디지털대장간_천지창조의 힘, 사인검
H/W	무심관 디지털대장간
CONTROL COMPUTER	Inteli5-9400/RAMDDR48G/SSD250GB/RackType	EA	1.00
LCD LASER PROJECTOR	PT-VMZ60 (1,920*1,200(WUXGA) / 6,000ANS)	EA	1.00
POWER AMP	VF150	EA	1.00
CEILING SPEAKER	CONTROL24C(Power: 40W/Frequency Range: 80Hz~20KHz)	EA	2.00
TABLET PC	10.5", 갤럭시탭S5E	EA	4.00
② 디지털대장간_인트로(프로젝트 영상)
H/W	무심관 디지털대장간
DIGITAL HD PLAYER	FULL-HD급, VST-HP02	EA	1.00
DLP LASER PROJECTOR	4,200ANSI, WXGA, ZH406ST(1,920*1,080(FULL HD)/4,200ANS)	EA	1.00
② 디지털대장간_디지털 돋보기
H/W	무심관 디지털대장간
TOUCH MONITOR	55", NEP550(IR Touch/10Poin Multi Touch)	EA	1.00
CONTROL PC	MINI,ThinkCentreM720QTINY(i5-9500/RAMDDR44G)	EA	1.00
② 디지털대장간_한국의 종, 영혼을 울리다
H/W	무심관 디지털대장간
SWITCH / PANEL	LAMP TYPE, 1CH	EA	2.00
SOUND PROCESSOR	8CH, MP3, VST-DSP01	EA	1.00
POWER AMP	VF150	EA	1.00
CEILING SPEAKER	CONTROL24C	EA	2.00
통합 네트워크 시스템
H/W	무심관 디지털대장간
CONTROL PC	DB400T9A (i5-9400/8GB/SSD256G/350W)	EA	1.00
LED MONITOR	22", S22E45K (1,920*1,080(16:9) / 밝기250cd)	EA	1.00
통합 NETWORK PROGRAM	Window Ver, VST-TC02	EA	1.00
SWITCHING HUB	SG24BCM-MINI	EA	1.00
ACCESS POINT	R6350	EA	1.00
NETWORK POWER CONTROLLER	TCP IP, CIE-H12	EA	1.00
POWER CONTROLLER	TCP IP, CIE-H12	EA	1.00
POWER SUPPLY	8CH, NSP-8C	EA	1.00

Ⅷ. 국립김해박물관

1. 콘텐츠

연번	장소	콘텐츠	운영시스템
①	실감체험관	가야의 전투	인터랙티브 프로젝션 맵핑
②	외벽	가야로의 여행	미디어파사드
③	산책로	가야 정원(1식)	프로젝션 맵핑 등

2. 운영 장비

① 가야의 전투
H/W	실감체험관
빔프로젝터	PT-MZ570 / 5500ANSI WUXGA	EA	4.00
렌즈	ET-ELW22	EA	4.00
서버 PC	I7 9700F 3.0 8G	EA	1.00
운영 PC	I5 9700F 3.0 8G	EA	2.00
엠프	EMA-400	EA	1.00
스피커	CTL24C-M	EA	2.00
활 기기	통신모듈, 자이로센서	EA	8.00
무선 AP	A6004MX	EA	1.00
S/W	상용S/W 및 라이선스 일체

② 가야로의 여행
H/W	외벽(본관 건물 옥상)
빔프로젝터	PT-MZ16KL / 16000ANSI WUXGA	EA	2.00
렌즈	ET-EMS600	EA	3.00
네트워크 허브	SG2400	EA	1.00
앰프	KD-3600	EA	2.00
운영 PC	I7 9700 8G RTX2070 D6 G8	EA	1.00
인터페이스	RF CONTREOLLER 1H	EA	1.00
PDU 전원공급장치	4CH BHJ-70	EA	1.00
MIXER	16CH MX-1646	EA	1.00
RACK	32U IN-H1320B	EA	1.00
WOOFER	2000W 파워드 서브앰프 JBL/PRX-818	EA	1.00
스피커	500W-FRONT CENTER TRS1545	EA	3.00
스피커	300W/Rear TRS-1240	EA	2.00
S/W	프로젝션 맵핑 영상 2종

③ 가야 정원
H/W	산책로(야외 정원)
빔프로젝터	PT-MZ16KL / 5500ANSI WUXGA	EA	2.00
인체감지센서	PIR(방수방진)	EA	4.00
PDU 전원공급장치	4CH BJH-70	EA	5.00
앰프	100W R-300 PLUS	EA	4.00
스피커	60W BKS-245	EA	8.00
레이저	100W(6구)	EA	1.00
MPEG PLAYER	1H	EA	2.00
인터페이스 컨트롤러	1H	EA	2.00
SOUND PLATER	1H	EA	2.00
S/W	영상 2종, 고보라이트 영상 1종, 레이저 빔 연출 1종
통합 제어 시스템
H/W	통합 장비 운영실
PC	I5 9400F 8G	EA	1.00
MONITOR	LG 22'' OLED	EA	1.00
RACK	42U IN-H1420B	EA	1.00
콘트롤러	PC POWER, CONTROLLER	EA	1.00
컨트롤러	PROJECTOR POWER CONTROLLER	EA	1.00
HUB	NETWORK HUB 24CH	EA	1.00
PDU 공급장치	4CH BHJ-70	EA	1.00

Ⅸ. 국립춘천박물관

1. 콘텐츠

장소	콘텐츠	운영시스템
실감 카페	관동팔경/총석정/오백나한(3종)	LED 미디어월

2. 운영 장비

관동팔경/총석정/오백나한
구분		설치 구역	명칭	품종 및 규격	단위	수량
전광판	2층 벽면 LED	2층벽면 (W)27,840 (H)3,600mm	LED Module	(W)240 x (H)240mm, P1.875mm	SET	1,740
			SMPS (SwitchingModePowerSystem)	DC 5V 40A (200W) 표시부, 회로전원공급용	SET	464
			MAIN CONTROLLER SYSTEM	MCTRL 4K	SET	4
			Sub Controller	리시빙카드	SET	464
			유닛케이스 A-Type	480x480mm	SET	406
			유닛케이스 B-Type	480x240mm	SET	58
	2층 벽면 LED 예비품	서버실(보관)	LED Module	(W)240 x (H)240mm, P1.875mm	SET	72
			SMPS (SwitchingModePowerSystem)	DC 5V 40A (200W) 표시부, 회로전원공급용	SET	18
			Sub Controller	리시빙카드	SET	18
	2층 계단부 LED	2층계단부 (W)1,200-2,400 (H)3,600mm	LEDModule	(W)300 x (H)150mm, P3.125mm	SET	412
			SMPS (SwitchingModePowerSystem)	DC 5V 40A (200W) 표시부, 회로전원공급용	SET	37
			Sub Controller	리시빙카드	SET	37
			MAIN CONTROLLER SYSTEM	MCTRL 4K	SET	1
			유닛케이스 A-Type	1,200 x 300mm	SET	29
			유닛케이스 B-Type	1,200 x 150mm	SET	8
	2층 계단부 LED 예비품	서버실(보관)	LED Module	(W)300 x (H)150mm, P3.125mm	SET	90
			SMPS (SwitchingModePowerSystem)	DC 5v 40A (200W) 표시부, 회로전원공급용	SET	6
			Sub Controller	리시빙카드	SET	12
영상장비	운영/ 제어/ 편집 시스템	서버실	운영프로그램	편집, 표출감시, 설치 및 최적화	SET	1
			Watchout6	전광판 표출영상 확인 (서버 포함)	SET	4
			전원분배기(Powerdistribuer)	109" 랙 부착형	SET	1
			랙장착용 Monitor	19" 랙 부착형	SET	1
			Monitor	BENQ, 24inch	SET	3
			Netework HUB	다채널 운영장치	SET	1
			Operation PC	CPW i7, RAM32GB, SSD 256G	SET	1
			Live Data PC	CPU i7, RAM32GB, SSD 256G	SET	1
			Mini PC(Monitoring)	CPU i5, RAM8GB, SSD 256g	SET	1
			Apple Ipad wifi 32G	10.2inch, RAM3GB, 32G	SET	1
음향장비	스피커	2층 영상관	로비 서라운드 스피커	8" 2-WAY 150W 8ohm / PROEL LT8P	EA	8
			스피커 브라켓	벽부형	EA	8
			서브우퍼 스피커	15" 셀프-파워드 1800W / EV ETX-15SP	EA	2
	제어 장비	서버실	디지털파워앰프	4 x 440W 8ohm / NX4-6000	EA	3
			디지털 오디오 믹서	16IN 8OUT/X32 producer	EA	1
			오디오 인/아웃 박스	16IN 8OUT/S16	EA	1
			유/무선 공유기		EA	1
			서라운드 프로세서	7.1cn/Scarlett 18i 20	EA	1
			이벤트 플레이어	SD CARD PLAY/ EVP-1010	EA	1
			전원분배기(Powerdistribuer)	NS-8st LEEM, 시간설정 ON/OFF 설정, 8CH	EA	1
	케이블 외		서브우퍼스피커 벽부판넬		EA	2
			스피커 케이블	100m 1ROLL	EA	7
			싱글 케이블	100m 1ROLL	EA	2
			파워 케이블	VCTF 2.5SQ x 3C	M	220
			난연 CD관	22C	M	400
			난연 CD관	28C	M	400
			커넥터 및 잡자재		SET	1