제 안 요 청 서

사 업 명	국립박물관 소장품 3D 데이터 구축
주관 기관	국립중앙박물관 유물관리부
담 당 자	박혜선 학예연구사(TEL: 02-2077-9389)

2022. 5.

국립중앙박물관

Ⅰ. 사업개요

1. 사업명: 국립박물관 소장품 3D 데이터 구축

2. 목적

ㅇ 국립박물관 소장품 디지털 아카이브 구축 및 통합관리 기반 조성

ㅇ 다양한 콘텐츠 제작, 교육·게임·영화·공연·디자인 등 문화산업 원천 콘텐츠 자원 확보 및 대국민 서비스

3. 사업개요

ㅇ 사업기간: 계약일로부터 12월 16일까지

ㅇ 사업비: 금200,000,000원(금이억원/부가세포함)

ㅇ 사업대상 * 상황에 따라 일부 목록 변동 가능성 있음

- 청자향로개(덕수 506) 등 신규 구축품 53건

- 청자사자형뚜껑향로(국보 제60호, 개성 1) 등 기 구축 데이터 변환 등 55건

ㅇ 계약방식: 제한경쟁-협상에 의한 계약

4. 과업범위

ㅇ 국립박물관 소장품 3D 데이터 구축

- 3차원 스캐너를 이용한 정밀 스캔 및 데이터 후처리

- 카메라를 이용한 3차원 사진 측량 및 데이터 후처리

- 3차원 스캔 및 사진 측량데이터 병합

ㅇ 국립박물관 소장 3D 데이터 변환 및 고도화

ㅇ 사업 결과보고서

5. 기대효과

ㅇ 국립박물관 소장품 고품질 3D 데이터 구축 및 통합관리기반 조성

ㅇ 소장품 관리 및 활용 전반의 디지털 아카이브 확대

ㅇ 디지털 원천자료 축척으로 수요자별 차별화된 맞춤 서비스 제공

ㅇ 공공데이터 개방을 통한 민간 산업분야로의 보급 및 활용도 증대

6. 추진 일정

ㅇ 2022. 5월 : 조달 계약 요청

ㅇ 2022. 6~7월 : 사업자 선정 및 계약체결

ㅇ 2022. 8~11월 : 착수보고 및 사업 진행

ㅇ 2022. 9~10월 : 중간보고 및 수시보고

ㅇ 2022. 12월 : 최종 결과보고서 및 결과물 납품

사 업 내 용	추 진 일 정
	5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월
ㅇ 기획 및 사업 분석
․ 대상 분석 및 계획수립
․ 조달공고 및 사업자 선정, 계약
ㅇ 3D 데이터 원형자료 획득
․ 기 구축 3D 데이터 변환 및 재가공
․ 신규 3D 스캔 및 후처리 작업
․ 구축 데이터 품질검사
․ 공개서비스 시작(온·오프라인)
․ 산출물 납품 및 완료 보고

7. 과업 세부 일정

추진 일정 과업 내용	시 행 기 간( 착수일로부터 180일)									소요일	비 고
	20	40	60	80	100	120	140	160	180
3D 스캔/사진계측										30일
측정데이터 후처리										90일
3차원 모델 병합										80일
3차원 모델 최적화										70일
UV/Texture 제작										70일
3차원 모델 레벨링										60일
기존 3차원 데이터 최적화/레벨링										50일
보고서 제작										20일

Ⅱ. 제안 요청 내역(과업내용서)

1. 사업 세부내용

1) 국립박물관 소장품 3D 데이터 구축

ㅇ 3차원 스캐너를 이용한 정밀 스캔 및 데이터 후처리

- 스캔 대상 소장품 상태 분석 및 점검

- 스캔을 위한 장비 및 프로그램 점검

- 스캔 대상의 고품질 데이터 확보를 위하여 다음 요구사양을 포함한

적합한 장비 사용

3D 스캐너 1	3D 스캐너 2
1. Resolution : 18MP이상 2. 광원 : LED structured light 3. Measuring field/depth : 150*200/90mm ~ 400*600/240mm 4. Accuracy : 25㎛ 5. Distance between points : 0.04mm 6. The result of Measurement : X,Y,Z with RGB	1. Max accuracy : 0.1mm 이상 2. Max Resolution : 0.2mm 이상 3. Texture Resolution : 2.3Mp 이상 4. 측정 속도 : 35Mp/s 이상 5. 3D Depth Camera와 Texture Camera가 결합된 비접촉식 고속 스캐너 사용 6. Scan method : Handheld 3D Scan

- 3차원 측정시 가급적 은면(隱面:측정되지 않은 부분)이 발생하지

않도록 하며, 불가피한 경우 발주처와 협의 후 진행함

- 데이터 후처리 작업은 3차원 스캐너로 계측한 소스의 해상도와

정확도 등을 유지하도록 작업하는 것을 원칙으로 함

- 후처리 작업 중 구멍(hole), 노이즈(noise), 스무딩(Smoothing) 등

폴리곤 편집은 발주처와 협의 후 진행함(임의 편집 금지).

- 후처리된 폴리곤 데이터는 좌표 원점을 기준으로 정치(定置)하며,

Vertex RGB정보를 갖는 포맷으로 출력함.

ㅇ 카메라를 이용한 3차원 사진 측량 및 데이터 후처리

- 3차원 사진 계측을 위한 촬영은 5000만 화소 이상의 해상도를

가진 DSLR 카메라를 이용

- 대상의 정확한 색상정보를 취득하기 위해 촬영 이미지의 색감보정을

위한 방법을 제시

- 측정 대상의 전, 후, 좌, 우, 상, 하 등 전 방향에서 촬영

- 대상유물의 전면에 대한 컬러정보를 취득할 수 있도록 하며,

불가피한 경우 사전 발주처와 협의 후 진행함

- 후처리 완료된 3차원 데이터의 텍스처 해상도(Texture resolution)는

max 16384*16384, min 8192*8192로 생성

- 후처리 과정에서 이미지 소스간의 경계부분에 색감차이가 발생하지

않도록 함

ㅇ 3차원 스캔 및 사진 측량 데이터 병합

- 서로 다른 기술로 제작된 결과물들을 하나의 3차원 모델로 병합

- 데이터의 병합오차가 최소화 될 수 있도록 작업하며, 현저한 오차가

발생할 경우 즉시 발주처에 보고하고, 협의 후 병합작업을 진행

- 최종결과물의 형상정보는 3차원 스캔모델을 기준으로 하고, 색상정보는

사진측량 결과물을 기준으로 병합

- 병합된 3차원 데이터의 메쉬(mesh)구조 최적화

- 텍스처 편집이 수월하도록 UV 구조 편집 및 최적화

- 텍스처 맵(Texture map)은 Color map, Normal map을 기본 제작

(박물관의 요구에 따라 텍스처 맵은 추가될 수 있음)

- 병합된 최종데이터는 원본과 서비스용으로 구분하여 제작하며,

서비스용 데이터 구축 기준마련을 위해 여러 단계의 데이터 생성         (단계 및 기준은 발주처와 협의 후 결정)

2) 국립박물관 소장 3D 데이터 변환 및 고도화

ㅇ 기 구축된 3차원 디지털 데이터 약 55건 대상

ㅇ 현 사업의 성과와 같은 기준으로 변환

ㅇ 기존 데이터의 상태 진단 및 변환 방법 제시

ㅇ 발주처와 협의된 방법으로 데이터 변환, 편집 및 출력

3) 결과보고서

ㅇ 사업의 목적, 배경과 수행과정 및 방법에 대한 내용을 기술

ㅇ 본 사업을 위해 사용한 하드웨어와 소프트웨어를 비롯한 제반 기술에

대한 설명을 포함

ㅇ 원본 데이터와 서비스용 데이터의 비교 및 서비스용 데이터 제작기준 제시

ㅇ 텍스처 이미지의 종류에 따른 데이터의 렌더링 결과물 차이를 제시

하고 서비스용 데이터 출력 기준안 제시

4) 최종 결과물

ㅇ 사업 결과물 파일(하드디스크) *파일 형식 등은 발주처와 협의 후 지정

- 3차원 스캔 모델 데이터: STL, OBJ, PLY 등

- 병합 완료된 3차원 모델 데이터: 원본과 서비스용으로 구분하여 제출

- 5000만 화소 이상의 접사, 근접 실사 촬영(1점당 24컷 이상): RAW,

TIF, JPG 등

- 대상유물별 렌더링 이미지

- 변환된 박물관 소장 3차원 모델 데이터

- 사업결과보고서 파일(PDF)

* 파일의 폴더구조는 발주처와 협의 후 결정하여 정리함

ㅇ 사업결과 보고서(A4 인쇄)

2. 사업장 환경 구축

1) 주관사업자는 동 사업의 충분한 이해를 통해 과업 수행에 필요한 장비를 갖추어야 하고, 전산기기 등을 설치 운영

2) 사업을 위한 스캔 장비, PC 등을 준비하여 지정 작업장에 구축

3. 보안관리

1) 주관사업자는 보안업무규정과 주관기관의 보안 관련 기준을 준수하여야 하고, 비인가자의 접근통제, 사업 관련 시스템의 불법적인 접근을 차단하기 위한 인원·통신·백신·문서·출입통제 등 보안환경 조성계획을 제시하여야 함

2) 작업장은 독립공간으로 구성하고 출입자 관리대장의 관리, 주기적인 보안교육 실시계획 등을 구체적으로 제시하여야 함

3) 사업완료시 PC 등에 남아있는 문화재관련 자료 삭제 및 포맷, 외부반출 금지

4) 주요 작업성과에 대해 일일 데이터 백업 실시

5) 작업장 내 외부네트워크 연결은 주관사업자 관리파트 부분으로 한정하며, 일반 작업자는 외부네트워크 차단 및 작업용 이외 S/W 사용금지

4. 품질관리

1) 과업 동 사업에서 모든 결과물은 제공하기로 협의한 사항을 모두 이행하여야 하며, 초기 협의한 요구사항 중에서 변경관리 절차를 통해 승인된 것만 인정

2) 작업자에 대한 충분한 사전교육을 통하여 작업내용 및 절차 등에 대한 이해도를 높여 결과물의 품질 향상 도모

3) 과업 중 문화재의 훼손이나 훼손 가능성이 있을 경우 즉시 주관기관에 통보한 후 취급절차를 협의하여 결정

4) 과업 수행 시 예상되는 위험 요소에 대한 교육 및 문화재 훼손 방지대책 수립

ㅇ 자료 유출, 보안에 대한 감독 강화

ㅇ 사업관리 규정을 마련하여 사업추진 체계, 사업자 선정 기준, 실업자    고용 및 관리, 공정보고, 품질관리, 검수방법 및 체계 등을 정의함

5) 산출물관리

ㅇ 주관사업자의 관리방법론을 적용하여 준용하되 공정을 신속하게 진행    할 수 있는 방안은 주관기관과 협의하여 결정

ㅇ 단계별 산출물은 정해진 일정에 따라 주관기관에 제출하며, 제출 산출물과    일정은 주관기관과 협의를 통하여 확정

6) 단계별 품질목표에 부합하는 산출물 품질 점검

5. 사업관리

1) 과업수행과 관련된 국립중앙박물관 표준에 따라 업무처리 절차를 확정하고 예외사항에 대한 처리 방안을 주관기관과 협의하여 마련

2) 주관사업자는 본 과업에 대한 이해와 작업의 일관성 확보를 위해 업무처리 절차와 지침의 숙지를 위한 사전교육을 실시

3) 주관사업자는 사업 중 사업결과물을 검사하여 보완사항을 교육

4) 과업시간 준수

ㅇ 주관사업자는 공무원 근무시간을 기준으로 과업을 진행하여 주관기관의 관리감독 하에 과업이 진행될 수 있도록 하여야 함

ㅇ 부득이하게 기준 근무시간외에 과업을 진행 하고자 할 경우 당일 관리책임자 및  주관기관의 사전 승인을 받아야 함

6. 사업수행보고

1) 착수보고

ㅇ 선정된 사업자는 계약일로부터 10일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서,    과업지시서 등을 근거로 사업 수행계획서를 작성 및 제출

2) 수시보고

ㅇ 원활한 과업 추진을 위해 필요시 비정기적인 보고를 요청할 수 있음

3) 중간보고

ㅇ 분석 및 설계 완료 후 향후 추진계획을 점검하여 중간보고를 요청할 수 있음

4) 완료보고

ㅇ 사업종료 이전에 제안요청서, 제안서, 계약서, 과업내용서 등 용역설계서의 업무 범위에 포함된 사항에 대한 최종 보고서의 초안을 작성·제출하고 사업 종료 후 7일 이내에 사업 결과보고서를 제출함

ㅇ 사업 결과보고서와 데이터 파일을 제출함

- 포함내용: 사업기간, 사업진행과정 및 문제점과 개선방안, 추진 내역, 하자보수 확약서, 기술이전 보고, 결과물 내용 등을 포함한 사업 결과보고서 작성, 사업수행과정 대한 상세 분석 내용 작성

※ 사업 결과보고서 제출 부수와 결과물 편집 내용, 저장 매체 선택은

주관기관과 협의

7. 하자보수

1) 하자보수 지원

ㅇ 주관 사업자는 모든 하자보수의 책임을 지며 하자보수 기간은 사업을 종료한

날부터 1년으로 함

ㅇ 주관 사업자는 하자보수 기간 중 산출물에 대한 보수 요청을 받았을

경우 10일 이내에 해당 문화재의 하자보수 처리를 재실시 하여야 함

ㅇ 사업자의 귀책사유로 인한 장애는 무상으로 하며, 하자 요청 사항은

하자보수기간 내에 조치함

ㅇ 하자보수 이외의 추가 개발·구축(상위버전 업그레이드 포함), 사업

방법의 개선 등이 있다면 유상 유지관리 및 재개발에 해당하므로

계약목적물의 인수직후 별도의 계약체결을 통해 유상으로 사업을

추진함

ㅇ 하자보수 조건

- 하자보수 지원 방안을 분야별로 구분하여 구체적으로 제시되어야

하며, 무상이 아닌 경우 비용 부담 조건 등이 명시되어야 함

- 주관 사업자는 검수완료 후 하자관리 상세계획서를 제시하고 무상

하자보수를 실시하여 정상운영에 차질이 초래되지 않도록 하여야 함

- 장애발생시 원인분석 및 복구 등 즉각 조치가 가능하도록 기술지원

부서, 전문 인력을 확보하여 지속적 지원체계를 구축 운영하여야 함

- 하자보수 지원은 공무원 근무시간을 기준으로 하되 발주기관의 요구가

있을 경우 근무시간 및 휴일에 관계없이 지원하여야 함

[붙임1] 요구사항 상세화

1. 요구사항 목록

구 분	번 호	요구사항 명칭	비고
데이터 요구사항	DAR-001	대상 소장품 3차원 스캔
	DAR-002	3차원 스캔 데이터 후처리
	DAR-003	사진 촬영 및 사진 측량 데이터 후처리
	DAR-004	스캔데이터와 사진측량데이터 병합
	DAR-005	박물관 소장 3차원 모델 성과품 고도화
	DAR-006	사업 결과보고서 작성
보안 요구사항	SER-001	보안유지 및 화재예방
품질 요구사항	QUR-001	품질검사 및 품질수준
제약사항	COR-001	하도급 업무처리
	COR-002	책임 및 권리
프로젝트 관리 요구사항	PMR-001	프로젝트 관리 방법론 적용
	PMR-002	인력관리
	PMR-003	보고
	PMR-004	결과물
프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	교육훈련
	PSR-002	하자보수
	PSR-003	기술지원

2. 상세 요구사항

□ 데이터 요구사항

요구사항 고유번호

DAR-001

요구사항 명칭

대상 소장품 스캔

요구사항 분류

데이터 요구사항

요구사항

상세설명

세부

내용

○ 3차원 스캐너를 이용한 정밀 스캔 및 데이터 후처리

- 스캔 대상 소장품 상태 분석 및 점검

- 스캔을 위한 장비 및 프로그램 점검

- 스캔 대상의 고품질 데이터 확보를 위하여 다음 요구사양을 포함한

적합한 장비 사용

3D 스캐너 1	3D 스캐너 2
1. Resolution : 18MP이상 2. 광원 : LED structured light 3. Measuring field/depth : 150*200/90mm ~ 400*600/240mm 4. Accuracy : 25㎛ 5. Distance between points : 0.04mm 6. The result of Measurement : X,Y,Z with RGB	1. Max accuracy : 0.1mm 이상 2. Max Resolution : 0.2mm 이상 3. Texture Resolution : 2.3Mp 이상 4. 측정 속도 : 35Mp/s 이상 5. 3D Depth Camera와 Texture Camera가 결합된 비접촉식 고속 스캐너 사용 6. Scan method : Handheld 3D Scan

요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		3차원 스캔데이터 후처리
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 데이터 후처리작업은 3차원 스캐너로 계측한 소스의 해상도와 정확도 등을 유지하도록 작업하는 것을 원칙으로 함 ○ 후처리 작업중 구멍(hole), 노이즈(noise), 스무딩(Smoothing) 등 폴리곤 편집은 발주처와 협의 후 진행함.(임의 편집 금지) ○ 후처리된 폴리곤 데이터는 좌표 원점을 기준으로 정치(定置)하며, Vertex RGB정보를 갖는 포맷으로 출력함.

요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		사진촬영 및 사진측량 데이터 후처리
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 3차원 사진 계측을 위한 촬영은 5000만 화소 이상의 해상도를 가진 DSLR 카메라를 이용 ○ 대상의 정확한 색상정보를 취득하기 위해 촬영 이미지의 색감보정을 위한 방법을 제시 ○ 측정 대상의 전, 후, 좌, 우, 상, 하 등 전 방향에서 촬영 ○ 대상유물의 전면에 대한 컬러정보를 취득할 수 있도록 하며, 불가피한 경우 사전 발주처와 협의 후 진행함 ○ 후처리 완료된 3차원 데이터의 텍스처 해상도(Texture resolution)는 max 16384*16384, min 8192*8192로 생성 ○ 후처리 과정에서 이미지 소스간의 경계부분에 색감차이가 발생하지 않도록 함

요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		스캔데이터와 사진측량 데이터 병합
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 서로 다른 기술로 제작된 결과물들을 하나의 3차원 모델로 병합 ○ 데이터의 병합오차가 최소화 될 수 있도록 작업하며, 현저한 오차가 발생할 경우 즉시 박물관에 보고하고, 협의 후 병합작업을 진행 ○ 최종결과물의 형상정보는 3차원 스캔모델을 기준으로 하고, 색상정보는 사진측량 결과물을 기준으로 병합 ○ 병합된 3차원 데이터의 메쉬(mesh)구조 최적화 ○ 텍스처 편집이 수월하도록 UV 구조 편집 및 최적화 ○ 텍스처 맵(Texture map)은 Color map, Normal map을 기본을 제작 (박물관의 요구에 따라 텍스처 맵은 추가될 수 있음) ○ 병합된 최종데이터는 원본과 서비스용으로 구분하여 제작하며, 서비스용 데이터 구축을 기준마련을 위해 여러 단계의 데이터 생성 (레벨링 단계 및 기준은 발주처와 협의 후 결정)

요구사항 고유번호		DAR-005
요구사항 명칭		박물관 소장 3차원 모델 성과품 고도화
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 기구축되어 박물관에 보관중인 3차원 디지털 성과품 약 55건을 대상으로 함 ○ 박물관에 구축된 3차원 모델 성과품을 금번 시범사업의 성과와 같은 기준으로 변환 ○ 기존 데이터의 상태 진단 ○ 기존 데이터를 금번 사업의 기준에 부합하도록 변환방법을 제시 ○ 발주처와 협의된 방법으로 데이터 변환, 편집 및 출력

요구사항 고유번호		DAR-006
요구사항 명칭		사업 결과보고서 작성
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 사업의 목적, 배경과 수행과정 및 방법에 대한 내용을 기술 ○ 본 사업을 위해 사용한 하드웨어와 소프트웨어를 비롯한 제반 기술에 대한 설명을 포함 ○ 원본 데이터와 서비스용 데이터의 비교 및 서비스용 데이터의 제작 기준을 제시 ○ 텍스처 이미지의 종류에 따른 데이터의 렌더링 결과물 차이를 제시하고 서비스용 데이터 출력 기준안 제시

□ 보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안유지 및 화재예방
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 본 사업에 직접 참여하는 모든 인원은 보안유지를 위하여 보안교육을 실시하고, 제한구역 출입명부(출퇴근 시 작성) 및 보안 및 비밀유지 각서(사업착수 시 작성)를 제출하여야 함. ○ 본 과업수행을 위하여 수행자가 수집한 자료 및 정보는 본 사업이외의 목적에 사용할 수 없으며, 국립중앙박물관의 승인 없이 학계 또는 외부에 발표 등으로 유출할 수 없음. ○ 작업권한이 허가된 자 외에는 무단접근이 안되도록 조치를 해야 함. ○ 보안유지사항 불이행으로 인해 문제가 발생할 경우에는 사업자가 문제 해결과 그 책임을 져야 함. ○ 본 과업 수행직원의 변동사항이 있을 경우에는 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부 유출을 방지, 이의 불이행으로 인한 책임은 사업자가 져야 함. ○ 작업장 내에서는 화기, 음식, 음료를 반입할 수 없고, 특히 담배를 피워서는 안되며 흡연할 경우에는 작업장 외부의 흡연구역에서만 가능함.

□ 품질 요구사항

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질검사 및 품질수준
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 과업에서 모든 결과물은 제공하기로 협의한 사항은 모두 이행해야 하며, 초기 협의 사항에서 변경관리 절차를 통해 승인된 것만 인정 ○ 작업자에 대한 충분한 사전교육으로 작업내용 및 절차 등에 대한 이해도를 높여 결과물의 품질 향상도모 ○ 문화재 취급 시 훼손을 최소화하기 위해 마스크를 착용하고 장갑을 착용하며 작업대를 청결하게 유지 ○ 과업 중 문화재의 훼손이나 훼손 가능성이 있을 경우 즉시 주관기관에 통보한 후 취급절차를 협의하여 결정 ○ 과업 수행 시 예상되는 위험 요소에 대한 사전 대비책 수립 및 작업자 대상 교육 ○ 산출물관리 - 주관사업자의 관리방법론을 적용하여 준용하되 공정을 신속하게 진행할 수 있는 방안은 주관기관과 협의하여 결정 - 단계별 산출물은 정해진 일정에 따라 주관기관에 제출하며, 제출 산출물과 일정은 주관기관과 협의를 통하여 확정

□ 제약사항

요구사항 고유번호

COR-001

요구사항 명칭

하도급 업무처리

요구사항 분류

제약사항

요구사항

상세설명

세부

내용

○ ‘하도급 사전 승인’ 준수

- 관련근거: 주관사업자(컨소시엄의 경우 구성원 포함) 소속 이외의 인력을 투입할 경우 소프트웨어 산업 진흥법 제20조의 3 및 같은 법 시행규칙 제8조, 정보시스템 구축·운영지침(안전행정부고시 제2012-12호, ‘12.3.6) 제19조에 의거하여 하도급 사전승인 절차 이행

- “하도급 대금지급 비율 명세서”를 작성하여 제출

- 직접인건비는 한국소프트산업협회장이 공표한 노임단가의 100%

- 제경비와 기술료의 합은 1호 직접인건비의 20% 이상

○ 용역 수행과정의 보안을 위해 다음에 해당하는 인력은 투입을 제한

< 사업수행인력 참여 제한 >

☞ 개인(프리랜서)자격으로 주관사업자 등에 소속되지 아니한 자

☞ 정보통신망이용촉진 및 정보보호에 관한 법률, 전자정부법, 개인정보보호법을 위반하여 벌금이상의 처분을 받은 자

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		책임 및 권리
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 사업자가 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하여 국립중앙박물관을 상대로 손해배상 청구소송이 제기되면, 사업자는 피해자 측에 합의 배상하여야 함. ○ 사업자가 공급하는 사용권, 산출물, Source 등에 대한 권리와 저작권은 국립중앙박물관에 귀속되며, 이에 대해 국립중앙박물관의 승인 없이 제3자에게 양도 또는 대여할 수 없음.

□ 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		프로젝트 관리 방법론 적용
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리, 형상관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 사업 관리 방안 제시 ○ 개발의 완성도를 높이기 위해서 프로젝트 착수에서 종료까지 체계적으로 프로젝트를 관리(관리도구 이용)해야 함 ○ 단계별로 진행 상황을 보고하고 프로젝트 관련 산출물을 제출하여야 함

요구사항 고유번호

PMR-002

요구사항 명칭

인력관리

요구사항 분류

프로젝트 관리 요구사항

요구사항

상세설명

세부

내용

○ 본 사업을 위해 제안해야 할 핵심인력의 대상은 아래와 같다.

대 상	자격요건
사업수행 책임자(PM)	-전체사업을 총괄할 수 있는 지식을 보유한 관리자 선별
사업수행 관리자 (PL)	-사업 경력, 정보기술 등을 보유하여 요구사항 분석 및 업무분석, 검색시스템 운용 및 테스트 등의 기술 수행이 가능한 기술자

○ 본 사업에 참여하는 인력의 작업 장소는 계약 당사자 간 상호 협의하여 정함

단, 주관기관과 업무 협의, 산출물 관리, 감리업무 수행 지원 등 원활한

사업수행에 지장이 없어야 함

○ 인력 투입 조건

- 제안서에서 제시한 참여 인력은 반드시 본 사업에 투입되어야 하며, 부득이한 사정으로 교체될 경우 그에 준하는 인력으로 대체 하여야 함

- 스캔데이터의 품질저하 현상이 발생하는 경우, 운영인력 교체 또는 품질 제고를 위한 추가인력 투입을 요구할 수 있음

요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		보고
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	(1) 착수보고 ○ 선정된 사업자는 계약일로부터 10일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서, 과업지시서 등을 근거로 사업 수행계획서를 작성 및 제출 (2) 수시보고 ○ 원활한 과업 추진을 위해 필요시 비정기적인 보고를 요청할 수 있음 (3) 중간보고 ○ 분석 및 설계 완료 후 향후 추진계획을 점검하여 중간보고를 요청할 수 있음 (4) 완료보고 ○ 사업종료 이전에 제안요청서, 제안서, 계약서, 과업내용서 등 용역설계서의 업무 범위에 포함된 사항에 대한 최종 보고서의 초안을 작성·제출하고 사업 종료 후 7일 이내에 사업 결과보고서를 제출함 ○ 사업 결과보고서와 데이터 파일을 제출함 - 사업의 목적, 배경과 수행과정 및 방법에 대한 내용을 기술 - 본 사업을 위해 사용한 하드웨어와 소프트웨어를 비롯한 제반 기술에 대한 설명을 포함 - 원본 데이터와 서비스용 데이터의 비교 및 서비스용 데이터의 제작 기준을 제시 - 텍스처 이미지의 종류에 따른 데이터의 렌더링 결과물 차이를 제시하고 서비스용 데이터 출력 기준안 제시 ※ 사업 결과보고서 제출 부수와 결과물 편집 내용, 저장 매체 선택은 주관기관과 협의

요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		결과물
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 납품은 사업결과보고서 출력본 10부, 사업결과물이 담긴 하드디스크 2식 ○ 하드디스크에 포함되어야 할 결과물 목록은 아래와 같음 - 3차원 스캔 모델 데이터 : STL, OBJ, PLY 등 (파일 형식은 발주처와 협의하여 지정) - 병합 완료된 3차원 모델 데이터 : 원본과 서비스용으로 구분 제출(파일 형식은 발주처와 협의하여 지정) - 5000만 화소 이상의 접사, 근접 실사 촬영 이미지 (1점의 문화재에 대하여 24컷 이상): RAW, TIF, JPG 등(파일 형식은 발주처와 협의하여 지정) - 대상유물별 렌더링 이미지 - 변환된 박물관 소장 3차원 모델 데이터 - 사업결과보고서 파일(PDF) * 파일들의 폴더구조는 발주처와 협의 후 결정하여 정리함 ○ 사업결과 보고서(A4 인쇄)

□ 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		교육훈련
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 사업에 관련된 근무요령, 작업요령, 보안유지 사항 등에 대한 교육을 전체 작업자를 대상으로 실시 ○ 사업에 투입되는 작업자 전체 인력에 대하여 사업 시작 전 및 수시 교육을 실시하며, 교육은 프로젝트 책임자 및 담당공무원이 실시 ○ 계약상대자는 원활한 데이터 운영을 위해 소정의 교육을 제공

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 무상 하자보수기간은 검수완료일로부터 12개월로 함 ○ 하자보수 인력은 사업에 참여한 인력으로 구성 ○ 용역수행업체는 하자보수보증금율과 계약금액을 곱하여 산출한 금액(하자보수보증금)을 보증서 또는 증권 등으로 주관기관에 제출하여야 함 ○ 하자보수 이외의 기능개선, 사업방법의 개선 등에 대한 유상유지관리 및 추가 작업은 별도의 계약체결을 통해 추진함

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		기술지원
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 사업자는 본 사업이 종료된 후, 사업을 추진하며 습득하게 된 기술과 지식에 대하여 이전을 실시하며, 데이터의 운용요령에 대하여 충분히 기술을 이전해야 함 ○ 수행과정 및 완료 후 기술이전 대상과 방법 등에 대하여 구체적인 계획을 제시하여야 하며, 3D 스캔데이터 관련 정보기술을 지속적으로 제공하여야 함 ○ 사업자는 데이터 사용자와 운영담당자들에게 운영요령 등에 대한 기술 지원을 하여야 함

Ⅲ. 제안서 평가 및 협상적격자 선정

1. 기본방침 및 기준

1) 적용규정

ㅇ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조(협상에 의한 계약체결)

※ 본 제안요청서에서 별도로 기술하지 아니한 사항은 협상에 의한 계약체결기준에 따름

2) 평가방법

ㅇ 제안서의 공정한 평가를 위하여 내․외부 전문가(5명 내외)로 구성된 제안서평가위원회를 구성․운영함

ㅇ 입찰자의 제안서 발표 없이 제출된 제안서 서류 심사 평가 실시

ㅇ 요구한 서류를 기한 내에 제출하지 않거나 제출된 서류 등이 미비 또는 불명확한 경우에는 제출된 서류만으로 심사함

※ 제출된 제안요청서 내용 중 확인이 필요한 부분이 있을 경우, 추가자료의 제출을 요청할 수 있음

ㅇ 사업 수행능력 결격여부에 대한 판정기준은 입찰공고일 현재로 함

ㅇ 제안서의 평가위원 및 협상결과는 공개하지 아니함

2. 제안서 평가절차

1) 선정절차

ㅇ 제안서 심사 : 2022. 6~7월 예정 / 국립중앙박물관

ㅇ 가격입찰 : 전자조달시스템(G2B 나라장터)

2) 평가방법

ㅇ 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가

- 기술능력평가(90점) : 주관기관에서 위원회(5명 내외) 구성 실시

- 입찰가격평가(10점) : 협상에 의한 계약체결기준

ㅇ 제안서 평가회의

- 별도의 설명회(프리젠테이션) 없이 제출된 제안서를 통해 평가 실시

3) 우선 협상대상자 선정 및 협상방법

가. 선정방식

ㅇ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축․운영 지침(행정자치부고시) 제18조에 의거, 평가비율은 기술평가 90%와 가격평가 10%로 하며, 기술평가점수와 가격평가점수를 합산하여 종합평가점수를 산출함

ㅇ 기술평가항목 및 배점기준은“4. 기술능력평가항목 및 배점기준”에 의함

ㅇ 기술평가 시 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점 만점으로 하며, 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

ㅇ 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우, 기술능력평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 함. 기술능력평가점수도 동일한 경우 기술능력 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선순위자로 함

ㅇ 평가점수 결과는 소수점 다섯째자리에서 반올림

ㅇ 기타 평가의 방법과 결과 공개 등 제반 사항은 계약 예규「협상에 의한 계약 체결기준」에 따름

나. 협상방법

- 협상일시는 별도 통보함

- 협상순위에 따라 결정된 협상대상자와 협상을 실시하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 않음

- 협상대상자와 협상이 성립되지 않으면 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시함

- 협상 및 계약 체결 시 제안내용, 이행방법, 이행일정, 사업예산 등을  협상 대상자와 조정할 수 있음

3. 입찰 참가자격

1) 본 입찰에 참가하는 업체는 아래 자격을 갖춘 자이어야 함

ㅇ 국가계약법시행령 제76조의 규정에 의한 부정당업자로 입찰참가자격 제한을 받은 자는 제외하며, 전자입찰방식에 의하여 집행되므로 조달청 전자입찰 참가자격 등록규정에 의한 입찰등록업체로 당해 사업 수행이 가능한 업체

ㅇ 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 기타 자유업(기타자유업종, 업종코드:9999)로 참가 자격을 등록한 업체

ㅇ ｢중소기업기본법｣ 제2조에 따른 중·소기업자 또는｢소상공인 보호 및 지원에 관한 법률｣제2조에 따른 소상공인으로서 ｢중소기업 범위 및 확인에 관한 규정｣에 따라 발급된 <중·소기업·소상공인 확인서>를 소지한 자

ㅇ 공동계약 여부: 불가능

※「국가를 당사자로 하는 법률 시행령」제72조 2항에 의거하며, 문화재의 3D 스캔과 맵핑 등 고난이도의 기술을 갖춘 업체를 선정하여 주도적으로 사업을 수행하게 함으로써 결과물에 대한 책임소재를 명확히 하고자 공동계약 금지

2) 하도급 사전 승인 준수

ㅇ 하도급을 실시할 경우 계약 전에 “하도급 계획”을 발주처와 협의하고 사전 승인을 받아야 하며, 입찰 시(제안서) 및 계약체결 시 “하도급 계획서”를 제출하여야 함

ㅇ 하도급 적정성여부 판단 시 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음

ㅇ 하도급 비율은 50%를 초과할 수 없으며, 재하도급은 원칙적으로 불허함

ㅇ  3D스캔 작업은 하도를 금지함

4. 기술능력 평가항목 및 평가기준

평가구분		평가항목	배점	평가등급					점수
				A	B	C	D	E
정량 평가	경영상태	1. 경영상태 ◦ 신용평가등급 기준에 의거<별표 1>	(10점)	별표 1 참조
정성 평가	용역계획의 적정성	2. 용역에 대한 이해도 ◦ 용역에 대한 이해 및 제안서와의 일치성	(10점)	10	9	8	8	7
		3. 용역 진행방향 및 방법론 ◦ 진행방법의 타당성, 진행절차 등 ◦ 제안의 창의성 및 논리성	(20점)	20	18	16	14	12
	용역수행 능력	4. 용역수행 인원의 적절성 ◦ 용역수행조직 구성의 합리성 ◦ 책임자 및 구성원의 노하우, 전문성 등	(10점)	10	9	8	7	6
		5. 추진전략의 적정성 ◦ 추진일정, 투입인력, 투입장비 ◦ 예상 문제 해결 등 위기관리능력	(20점)	20	18	16	14	12
		6. 결과물 제작 및 관리 ◦ 결과물 산출 방법 및 관리방안 ◦ 결과물의 신뢰도 확보 및 사후관리 방안	(10점)	10	9	8	7	6
	기타부문	7. 지원부문 ◦ 품질 보증및 하자보수 ◦ 교육훈련 ◦ 보안비상대비	(10점)	10	9	8	7	6
가격 평가	입찰가격	8. 평점산식에 의거 산출	(10점)
합 계			100점

【별표 1】

신용평가 등급에 의한 경영상태 평가기준(제9조제3항제1호 관련)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 기간계산은 법인인 경우에는 법인등기부상 법인설립등기일을, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서상 사업자등록일을 기준으로 한다.(이하 창업기업에 대한 기간계산은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

Ⅳ. 제안서 작성 및 제출

1. 제안서의 효력

1) 제안서는 제출 후 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주함

2) 주관기관이 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

3) 제안서 내용 중 허위 작성한 사실이 판명될 경우 평가 대상에서 제외됨은 물론, 계약 후라도 계약 파기와 함께 인적, 물적, 기간적 손실에 따른 손해 배상을 청구할 수 있음

2. 제안서 작성지침 및 유의사항

1) 제시한 제안서 목차 및 세부작성지침을 준용하여 제안서를 작성하여야 함

2) 작성 시 아래 사항을 권장함

ㅇ 제안서 본문 내용은 양면 100페이지(50장)이내로 작성(기타 첨부서류는 제외함)

ㅇ 제안서는 A4용지 기준 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음

ㅇ 제안 설명 시 홍보용 동영상 활용 금지

3) 제안서 구성은 제안요청서 및 작성지침에 명시된 내용에 근거하여 각각 세분화하여 누락 없이 작성함을 원칙으로 하고, 제안사별 핵심부분을 부각시켜 작성할 수 있으며, 특별히 제시하고자 하는 내용은 참고사항으로 첨부 가능

4) 제안서 앞장에 평가항목에 대한 조견표를 명시(평가항목, 평가요소, 제안서 관련목차, 페이지, 제안 포인트 등)

5) 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 구분하여 번호를 부여함

6) 제안서는 영문약어에 대해서는 약어 설명을 함께 제공해야 함

7) 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 별첨으로 제출하여야 함. 만약, 그 내용이 허위로 확인되거나 입증 요구에도 불구하고 입증하지 못하는 경우는 평가 대상에서 제외함

8) 제안내용을 보충하기 위하여 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 함

9) 제안서의 내용은 “~를 한다”, “~를 하겠다” 등의 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함. 예를 들어, 사용가능하다, 할 수 있다, 고려하고 있다 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하게 되며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여 표현하여야 함

10) 기타 공고서 및 조달청 제안평가 관련 규정에 따름

3. 제안서 목차

작 성 항 목	작 성 내 용
Ⅰ. 제안개요	▪제안목적, 제안배경, 제안필요성 ▪제안의 범위 ▪사업수행 추진전략 ▪제안의 특징과 장점 ▪사업자(컨소시엄)의 역량
Ⅱ. 제안업체 소개	▪일반현황 ▪조직 및 인원 ▪재무상태 ▪주요 사업내용 및 보유기술 ▪주요사업실적 및 유사분야 수행경험
Ⅲ. 기술부문	▪데이터 구축 방안 ▪투입장비의 사양 및 기능 ▪3D데이터 구축의 이해 ▪공정별 작업방안 상세
Ⅳ. 사업관리부문	▪품질보증계획 ▪관리방법론 ▪추진일정계획 ▪보고 및 검토계획 ▪수행조직 및 업무분장 ▪참여인력 및 이력사항 등
Ⅴ. 지원 부문	▪교육훈련계획 ▪하자보수/기술이전/기술지원 ▪기밀보안 및 비상대책 부문 ▪기타 지원 사항
Ⅵ. 기타 부문	▪전문 업체 참여 및 상호협력 방안 ▪기타 사업 수행에 필요한 제안사항

4. 제안서 제출

1) 제출서류 : 정량제안서 1부, 정성제안서 1부 등

2) 제출 시 유의사항

ㅇ 제출기한 내에 제출하지 않은 경우 제안 의사가 없는 것으로 처리

- 마감 시간까지 e-발주시스템을 통해 제출해야 하며, 반드시 나라장터 또는 e-발주시스템에서 제안서 최종제출 여부를 확인하여야함

ㅇ 제안서는 제안사 별로 1건에 한하며, 추가 제출·수정·변경할 수 없음

- 다만, 제안된 내용의 검토를 위해 요구 시 추가자료 제출

ㅇ 제출한 서류에 위·변조나 허위사실이 발견된 경우 낙찰자로 선정된 이후라도 낙찰을 취소할 수 있음

ㅇ 입찰에 제출하는 서류가 사본일 경우, “사실과 틀림없음”, “원본 대조필”을 확인·날인하여 제출

ㅇ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 별첨(또는 첨부)으로 제출

3) 제출기한 및 제출처 : 입찰공고에 따름

❖ 안내 및 문의

- 사업관련 문의: 국립중앙박물관 유물관리부 박혜선 (02-2077-9389)

- 계약관련 문의: 국립중앙박물관 행정지원과 어윤택 (02-2077-9053)

<별지 서식 1호>

제 안 서

사 업 명	국립박물관 소장품 3D 데이터 구축

2022년 5월

<별지 서식 2호>

제안 사업자 일반 현황

(단위: 명, 건수)

업 체 명		대 표 자
사 업 분 야
소 재 지
전 화 번 호			사업자 등록번호
설립 연도	년 월

재정상황(2022년도) (단위: 천원)	자본금	매출액		순이익		비고
사업실적 (건수/천원)	계	2019년	2020년		2021년	비고
주 요 연 혁
주요사업내용

※사업실적을 증빙할 수 있는 관련근거자료(법인등기부 등본, 회계감사보고서 등)사본을 함께 제출토록 함

<별지 서식 3호>

조직 및 업무분담 체계

1. 제안 사업자 조직 및 인원 현황

2. 본 사업 수행 조직 및 인원 현황

3. 본 사업 수행 인력의 약력

직책 / 담당 업무	성명	학․경력	관련 업무 실적

※상기 양식을 필요시 변경하여 사용하여도 무방

※관련 내용을 증빙할 수 있는 공인된 서류 첨부하여 제출

<별지 서식 4호>

신용평가 등급 확인서

발행번호 :

업 체 명		기업 신용 등급
대 표 자
법인등기부등본 (주민등록번호)
사업자 등록번호
주 소
재무결산기준
등급 평가일
등급 유효기간

귀 사의 의뢰에 따라 작성한 기업신용등급인증용 기업신용등급을 아래와 같이 통보합니다.

교부일  2022  .   .

신용평가기관 :                           인

<별지 서식 5호>

행정처분내용

※ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

구 분		처분 사유 (관련법령)	처분 일시	처분기간	비 고
영업정지 또는 입찰참가제한

※ 최근 3년간 회사(수급자)가 관계법령에 의해 입찰참가 제한처분 또는 영업정지 처분된 사실기재

<별지 서식 6호>

서     약     서

국립중앙박물관에서 추진 중인 「국립박물관 소장품 3D 데이터 구축 사업」입찰에 참여한 당사는 국립중앙박물관의 제안요청서를 성실히 준수하고 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 불이익을 감수할 것이며, 응모와 관련한 응모 작품 제출, 심사, 낙찰, 계약 결과 등에 대하여 어떠한 이의 없이 귀 관의 결정에 따를 것을 확약하고 이 서약서를 제출합니다.

2022년     월      일

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

국립중앙박물관장 귀하

<별지 서식 7호>

최근 3년간 관련 사업 분야 실적

구분	연도	사업명	개요	발주처	비 고
3D 스캔
기타
계		건

※최근 3년(2019년~2021년) 간의 대표적인 실적을 기재

<별지 서식 8호>

사업수행계획서

1. 사업 계획 및 방향

- 국립박물관과 사업에 대한 이해도

- 사업 추진목표 및 추진일정 제시

- 사업 추진체계 제시

2. 사업 수행 방법

- 세부 추진 방법 및 내용, 실행 계획 등을 기술

- 사업 진행에 있어서 주력할 점과 차별성 있는 전략 제안

- 사업관리 방향 및 기대효과, 향후 발전방안 등에 대해 자유롭게 기술