제안요청서

미디어 자산관리 시스템 구축

2022. 5.

1. 사업개요

가. 개요

1) 사업명: 미디어 자산관리 시스템 구축 사업

2) 사업기간: 계약일로부터 6개월

3) 사업예산: 2,310,000,000원(VAT포함)

4) 설치장소

- 상암: 서울시 마포구 상암동 월드컵북로 400 한국영상자료원 2층 전산실

- 파주: 경기도 파주시 문발로 301 한국영상자료원 파주보존센터 2층 스토리지실

나. 추진배경: ‘영화 및 비디오 진흥에 관한 법률’에 의해 제출(납본)되는 디지털시네마와 영화필름 디지털화 및 복원 사업으로 생산되는 디지털시네마 용량과 수량이 급격히 증가함에 따라 장기적으로 보다 체계적인 자료 관리와 경제적인 용량 확보 방안이 필요

다. 사업내용

1) 미디어 자산관리 시스템 구축

- 최신 기술의 미디어 자산관리 시스템 도입

- 메타데이터 입력 및 검색 기능

- DPX 등 시퀀스 영상, JPEG2000 기반 DCP 포맷, 일반 영상 파일 등을 원본 그대로 인제스트

- 등록 영상에서 검색용 프록시 영상 추출

- 사용자 권한 관리 기능

- 워크플로우 및 메타데이터 스키마 정의

2) LTO 기반의 아카이브 시스템 구축

- 상암-파주에 각각 테이프 라이브러리를 구축하고 데이터를 동기화

- DPX 시퀀스 등에 대한 Amalgamation 등의 기능 구축

라. 입찰 및 사업자 선정 방식

구분	방식
입찰 방식	일반 경쟁 입찰
사업자 선정 방식	협상에 의한 계약
평가 방식	기술평가(90%), 가격평가(10%)

2. 현황 및 문제점

가. 정보화 시스템 현황

시스템명	개발년도	개발언어	운영현황	비고
영상자료정보 관리시스템(AMS)	2014	JAVA	ㅇ 한국영상자료원 보유 영상자료 정보, 자료 수집·보존·활용 업무 관련 정보 통합 관리 ㅇ 영상도서관 입실, 자료 대출/반납 좌석 배정 등	내부망

나. 디지털 아카이빙 시스템 구성도

다. 문제점 및 개선방향

1) 영상자료에 대한 정보를 관리하는 AMS와 실제 데이터를 보존하고 있는 디지털 아카이빙 시스템 사이에 접점이 없어 메타데이터와 실제 데이터 간에 관리 공백이 발생하므로 이를 극복하기 위한 대책이 필요

2) 하나의 영상자료에 대하여 여러 벌의 매체에 보존하고 있으나 자료에 대한 시스템 상의 연계가 없어 자료 관리에 어려움이 있고, 저장장치 확보에도 자원이 많이 들어가므로 이를 유기적으로 해결하기 위한 방안이 필요

3) 재생에 고사양의 컴퓨팅 능력이 필요하고 용량이 큰 영화 원본 파일은 기관 내부의 연구목적 열람이나 VOD 서비스 등에 적합하지 않으므로 이를 지원하기 위한 기능이 필요

3. 사업 추진계획

가. 추진체계

한국영상자료원 정보자원개발팀, 유지보수 업체			한국영상자료원 보존관리팀			한국영상자료원 경영지원팀, 조달청
사업 추진 협조			사업총괄			입찰, 계약체결
			주관사업자
			사업 수행

나. 조직 및 역할

추진조직	주요역할
보존관리팀	사업 기본계획 수립 및 진행 시스템 테스트 및 최종검사
정보자원개발팀	보안 관련 업무지원 AMS 관련 사항 협조
경영지원팀	계약업무 추진
조달청	사업 공고 및 계약체결
주관사업자	사업 착수계획 수립 및 진행 도입 대상 물품 납품 및 설치 미디어 자산관리 시스템 구축

다. 추진일정

구분	준비	프로젝트 추진일정
	M-2	M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5
사업발주 및 사업자 선정·계약
사용자 요구사항 분석 및 벤치마킹
시스템 설계
구현 및 단위테스트
통합테스트
전환 및 오픈
안정화
검수 및 종료

4. 제안 요청 내용

가. 목표 시스템 구성(안): 본 구성은 각각 베어메탈(Bare-metal) 혹은 하이퍼 컨버지드 인프라(HCI) 방식으로 구성 시의 예시를 제시한 것으로 제안사는 최상의 성능과 기능을 제공하기 위해 구성을 변경하여 제안할 수 있다. 단, 요구사항에 명시한 것보다 사양이 미달하는 시스템을 제안할 수 없다.

1) 베어메탈(Bare-metal) 서버 구성 시

가) 하드웨어 구성(안)

나) 소프트웨어 구성(안)

2) 하이퍼 컨버지드 인프라(HCI) 서버 구성(안)

나. 요구사항

구분		ID 부여 규칙	요구사항수
시스템 장비구성 요구사항	Equipment Composition Requirement	ECR-000	17
기능 요구사항	System Function Requirement	SFR-000	10
데이터 요구사항	Data Requirement	DAR-000	4
테스트 요구사항	Test Requirement	TER-000	1
보안 요구사항	Security Requirement	SER-000	4
제약사항	Constraint Requirement	COR-000	2
프로젝트 관리 요구사항	Project Management Requirement	PMR-000	2
프로젝트 지원 요구사항	Project Support Requirement	PSR-000	4

요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 명칭		시스템 공통 요구사항
상세설명	정의	시스템 공통 요구사항
	세부내용	ㅇ 모든 구성품은 국내 정식유통을 거쳐 공급·지원되는 제조사 정품(또는 공식 인증)으로 납품·설치 ㅇ 도입되는 제품에 대해 제조사 정품확인서를 제출하여야 함 ㅇ 제안요청 내용 이외의 추가설비 필요시 제안에 포함해야 하며 이로 인해 성능저하가 되지 않아야 함 ㅇ 모든 구성품의 기능, 세부규격, 추가기능, 사용목적, 및 배치·연계도 등을 명확히 명시(제안서 포함) ㅇ 사업의 원활한 수행을 위하여 대상 장비의 변경이 필요한 경우 변경 제안 가능하나 변경 전후의 장단점 명시(제안서 포함) ㅇ 사업자는 제안 장비 및 관련 장비간의 연계, 접속 시에 필요한 모든 부품 및 자재 등 모든 사항을 책임지고 제공·조치 ㅇ 제안제품의 설치 및 테스트 시 속도저하, 장애발생, 보안취약점 발견, 기능미비, 운영효율성 저하 등을 고려한 구조변경 등의 문제로 인해 사용에 지장이 있는 경우 제안제품 교체 또는 대체, 보완 등을 요구할 수 있으며, 사업자는 이에 응하여야 하고 이로 인하여 발생되는 비용은 사업자가 부담해야 함 ㅇ 시스템 구성 시 각종 케이블(광, UTP, 전원 등), 소요 부속품 및 기타 스위치 등 관련 시스템은 도입대상 장비내역에 포함되지 않아도 정상적인 시스템 구축이 되도록 사업자의 부담으로 제공하여야 함 ㅇ 기존 시스템 운영에 방해를 주지 않도록 하며, 설치에 필요한 전기시설, 전원, 네트워크, 보안 등 설치 및 운영에 필요한 모든 공사는 사업자가 부담함 ㅇ 납품 물품은 제조사의 표준 포장 규격에 맞도록 포장, 운반하되 반드시 자료원의 담당자에게 인수하고 담당자의 입회하에 포장 해체를 하며 운반 중 사업수행자의 실수로 장비에 하자발생 시 기존 제품과 동일한 제품으로 납품하여야 함 ㅇ 사업완료 전 시스템 구성 등을 검증하여야 하며 자료원에서 제시한 모든 요구사항이 정상 반영 되었는지 확인하여야 함 ㅇ 운영체제를 포함하는 모든 소프트웨어는 제조사에서 제공하는 최신 안정화 버전으로 설치 ㅇ 사업자는 시스템 납품, 설치와 관련하여 기 운영 중인 전산실의 장비 및 시스템 운영에 어떠한 하자도 발생하지 않도록 하고, 연계장비와 100% 완벽한 호환성 및 연계성을 확보하여 작업에 임하여야 하며, 납품과정 중 발생하는 기술적, 구조적 문제점은 전적으로 사업자의 주관, 책임 하에 정상 가동될 수 있도록 해야 함

요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 명칭		MAM 서버(주 운영 서버) 요구사항
상세설명	정의	MAM 서버(주 운영 서버) 요구사항
	세부내용	ㅇ MAM 서버(주 운영 서버) 2식 도입(상암 1식, 파주 1식) - CPU: 3.1GHz 8Core CPU 2식 이상 - RAM: 64GB 이상 (DDR4 RDIMM) - HDD: 480GB SSD 2식 이상 - 네트워크: 10G 2Ports SFP+ Adapter 1식 이상 - 전원: 800W이상 전원공급 이중화 - OS: Cent OS 또는 Windows Server 2019 - HCI 시스템 대체(포함) 가능

요구사항 고유번호		ECR-003
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 명칭		DB 서버 요구사항
상세설명	정의	DB 서버 요구사항
	세부내용	ㅇ DB 서버 2식 도입(파주 2식) - CPU: 3.1GHz 8Core CPU 2식 이상 - RAM: 64GB 이상 (DDR4 RDIMM) - HDD: 480GB SSD 2식 이상 - 네트워크: 10G 2Ports SFP+ Adapter 1식 이상 - 전원: 800W이상 전원공급 이중화 - OS: Cent OS 또는 Windows Server 2019 - HCI 시스템 대체(포함) 가능

요구사항 고유번호		ECR-004
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 명칭		인터페이스 서버 요구사항
상세설명	정의	인터페이스 서버 요구사항
	세부내용	ㅇ 인터페이스 서버 2식 도입(상암 2식) - CPU: 3.1GHz 8Core CPU 2식 이상 - RAM: 32GB 이상 (DDR4 RDIMM) - HDD: 480GB SSD 2식 이상 - 네트워크: 10G 2Ports SFP+ Adapter 1식 이상 - 전원: 800W이상 전원공급 이중화 - OS: Cent OS 또는 Windows Server 2019 - HCI 시스템 대체(포함) 가능

요구사항 고유번호		ECR-005
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 명칭		전송 서버 요구사항
상세설명	정의	전송 서버 요구사항
	세부내용	ㅇ 전송 서버 2식 도입(상암 1식, 파주 1식) - CPU: 3.1GHz 8Core CPU 2식 이상 - RAM: 32GB 이상 (DDR4 RDIMM) - HDD: 480GB SSD 2식 이상 - 네트워크: 10G 2Ports SFP+ Adapter 1식 이상 - 전원: 800W이상 전원공급 이중화 - OS: Cent OS 또는 Windows Server 2019 - HCI 시스템 대체(포함) 가능

요구사항 고유번호		ECR-006
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 명칭		스트리밍 서버 요구사항
상세설명	정의	스트리밍 서버 요구사항
	세부내용	ㅇ 스트리밍 서버 2식 도입(상암 1식, 파주 1식) - CPU: 3.1GHz 8Core CPU 1식 이상 - RAM: 32GB 이상 (DDR4 RDIMM) - HDD: 480GB SSD 2식 이상 - 네트워크: 10G 2Ports SFP+ Adapter 1식 이상 - 전원: 800W이상 전원공급 이중화 - OS: Cent OS 또는 Windows Server 2019 - HCI 시스템 대체(포함) 가능

요구사항 고유번호		ECR-007
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 명칭		카탈로깅 서버 요구사항
상세설명	정의	카탈로깅 서버 요구사항
	세부내용	ㅇ 카탈로깅 서버 2식 도입(파주 2식) - CPU: 3.1GHz 8Core CPU 2식 이상 - RAM: 32GB 이상 (DDR4 RDIMM) - HDD: 480GB SSD 2식 이상 - 네트워크: 10G 2Ports SFP+ Adapter 1식 이상 - 전원: 800W이상 전원공급 이중화 - OS: Cent OS 또는 Windows Server 2019 - HCI 시스템 대체(포함) 가능

요구사항 고유번호		ECR-008
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 명칭		아카이브 매니저 서버 요구사항
상세설명	정의	아카이브 매니저 서버 요구사항
	세부내용	ㅇ 아카이브 매니저 서버 2식 도입(상암 1식, 파주 1식) - CPU: 3.1GHz 8Core CPU 1식 이상 - RAM: 32GB 이상 (DDR4 RDIMM) - HDD: 480GB SSD 2식 이상 - 네트워크: 10G 2Ports SFP+ Adapter 1식 이상, 16Gb FC HBA 1식 이상 - 전원: 800W이상 전원공급 이중화 - OS: Cent OS 또는 Windows Server 2019 - HCI 시스템 대체(포함) 가능

요구사항 고유번호		ECR-009
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 명칭		아카이브 매니저 무버 서버 요구사항
상세설명	정의	아카이브 매니저 무버 서버 요구사항
	세부내용	ㅇ 아카이브 매니저 무버 서버 2식 도입(상암 1식, 파주 1식) - CPU: 3.1GHz 8Core CPU 2식 이상 - RAM: 64GB 이상 (DDR4 RDIMM) - HDD: 480GB SSD 2식 이상, 1TB SATA HDD 6식 이상 - 네트워크: 10G 2Ports SFP+ Adapter 1식 이상, 16Gb FC HBA 1식 이상 - 전원: 800W이상 전원공급 이중화 - OS: Cent OS 또는 Windows Server 2019 - 베어메탈(Bare-metal) 서버로만 구성 가능

요구사항 고유번호		ECR-010
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 명칭		트랜스코더 서버 요구사항
상세설명	정의	트랜스코더 서버 요구사항
	세부내용	ㅇ 트랜스코더 서버 4식 도입(상암 2식, 파주 2식) - CPU: 3.1GHz 8Core CPU 2식 이상 - RAM: 64GB 이상 (DDR4 RDIMM) - HDD: 480GB SSD 2식 이상 - 그래픽: NVIDIA Graphic P2200 이상 - 네트워크: 10G 2Ports SFP+ Adapter 1식 이상 - 전원: 800W이상 전원공급 이중화 - OS: Cent OS 또는 Windows Server 2019 - 베어메탈(Bare-metal) 서버로만 구성 가능

요구사항 고유번호		ECR-011
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 명칭		SAN 스위치 요구사항
상세설명	정의	SAN 스위치 요구사항
	세부내용	ㅇ SAN 스위치 4식 도입(상암 2식, 파주 2식) - 16G 8Ports 이상으로 본 사업을 통해 도입되는 모든 장비 연결을 위해 필요한 Ports 수 이상

요구사항 고유번호		ECR-012
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 명칭		네트워크 스위치 요구사항
상세설명	정의	네트워크 스위치 요구사항
	세부내용	ㅇ 네트워크 스위치 4식 도입(상암 2식, 파주 2식) - 1/10/25G 48포트 이상, 40/100GE Interface 8포트 이상으로 본 사업을 통해 도입되는 모든 장비 연결을 위해 필요한 Ports 수 이상 - Switching Bandwidth: 4 Tbps이상 제공 - Forwarding Rate-Byte L3 Packet: 1 Bpps 이상 제공 - 레이턴시 : 800 ns 이하 제공 - FAN 및 내부 전원 이중화 지원 - 288,000개 이상의 MAC 엔트리/ 360,000개 이상 IPv4 Route Table 지원 - CLI 및 GUI기반 마이크로세컨 단위의 스위치 인터페이스 버퍼 실시간 모니터링 기능 제공 - 스위치 구성 자동화를 위한 ZTP (Zero Touch Provisioning)기능 제공 - 스위치 상태 정보 및 이벤트 발생 시 실시간 정보 전송 기능 지원 - Telemetry 기반 전체 네트워크 및 장비 실시간 모니터링 기능 제공 - Broadcast, Unknown Multicast, Unicast Storm 제어 기능 지원

요구사항 고유번호		ECR-013
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 명칭		LTO 테이프 라이브러리 요구사항
상세설명	정의	LTO 테이프 라이브러리 요구사항
	세부내용	ㅇ LTO 테이프 라이브러리 2식 도입(상암 1식, 파주 1식) - 상암과 파주 각각 용량 10PB 이상 제공(테이프 포함) - LTO-9 Full Height 드라이브 각각 4개 이상 - 별도의 추가 장비 없이 장비 내에서 논리적 파티셔닝 기능 지원 - 시스템 관리를 위해 Administrator 와 User 구분하여 권한 제공 - 전체적인 미디어 사용률, 개별 드라이브별 활용률 등 장비사용현황 레포팅 기능 제공 - 단일 로봇을 통한 전체 Library 관리 기능 제공 - 전체관리를 위한 단일 터치스크린 및 웹기반의 구성관리 기능 제공 - 개별 미디어 단위 개별 슬롯 적재 기능 지원 - 드라이브 교체 시 백업 S/W 재구성 필요가 없도록 WWN 또는 Serial Number 유지기능 지원 - 장애의 심각도에 따른 수준별 티켓관리 설정 및 자동 이메일 전송기능 제공 - 미디어에 저장된 데이터의 무결성 검증을 위한 기능 제공 - 로봇 이중화 (Active-Active)를 지원 - 원 제조사 제품 제공(OEM 및 ODM 제외) - 원활한 기술지원을 위한 기술지원 조직을 운영하고 있는 국내지사가 있는 제품 제공

요구사항 고유번호		ECR-014
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 명칭		프록시 스토리지 요구사항
상세설명	정의	프록시 스토리지 요구사항
	세부내용	ㅇ 프록시 스토리지 1식 도입(상암 1식 또는 파주 1식) - Usable 100TB 이상 - 컨트롤러 이중화(Active/Active 구성) - 컨트롤러 전체 CPU 32코어 이상 - SAN/NAS Unified 스토리지 - 캐시 메모리 256 GB 이상 - NVRAM 8GB 이상 - x86 서버 기반의 NAS Gateway 방식 제외 - 4개 이상의 10GbE RJ45 제공 - 최소 20개 이상의 NL-SAS 디스크 - 스페어 디스크 2식 이상 제공 - RAID 6 또는 그에 준하는 구성 - 모든 주요 컴포넌트에 대한 Hot Swap 지원 - CIFS, SMB, NFS, NDMP 등을 모두 지원할 것 - 설치, 운영교육, 기술지원 포함 - 관리자를 위한 Web GUI제 공 - 원 제조사 제품 제공(OEM 및 ODM 제외) - 제조사에서 자체 개발한 전용 스토리지 OS 탑재 제품(타사 스토리지OS 탑재 제품 제안 불가)

요구사항 고유번호		ECR-015
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 명칭		온라인 스토리지 요구사항
상세설명	정의	온라인 스토리지 요구사항
	세부내용	ㅇ 온라인 스토리지 2식 도입(상암 1식, 파주 1식) - Usable 200TB 이상 - 컨트롤러 이중화(Active/Active 구성) - 컨트롤러 전체 CPU 40코어 이상 - SAN/NAS Unified 스토리지 - 캐시 메모리 256 GB 이상 - NVRAM 8GB 이상 - x86 서버 기반의 NAS Gateway 방식 제외 - SSD 또는 Flash 타입의 캐시 2TB 이상 - 최대 8포트 이상의 FC 혹은 최대 12포트 이상의 10G 혹은 최대 16포트 이상의 1G를 용도에 맞춰 장착할 수 있어야 함 - 4개 이상의 40GbE QSFP+, 4개 이상의 10GbE RJ45 제공 - 최소 160개 이상의 SAS 디스크 - 스페어 디스크 2식 이상 제공 - RAID 6 또는 그에 준하는 구성 - 모든 주요 컴포넌트에 대한 Hot Swap 지원 - CIFS, SMB, NFS, NDMP 등을 모두 지원할 것 - 설치, 운영교육, 기술지원 포함 - 관리자를 위한 Web GUI제공 - 원 제조사 제품 제공(OEM 및 ODM 제외) - 제조사에서 자체 개발한 전용 스토리지 OS 탑재 제품(타사 스토리지OS 탑재 제품 제안 불가)

요구사항 고유번호

ECR-016

요구사항 분류

시스템 장비 구성 요구사항

요구사항 명칭

상암 환경 구축 요구사항

상세설명

정의

상암 환경 구축 요구사항

세부내용

ㅇ 통신 공사

- 통신 선로, 케이블 등 설치를 위한 통신설비공사

- 장비 설치를 위한 장비실 재구성 및 설비공사

ㅇ 전기시설 공사

- 장비 설치를 위한 전기공급설비 등 증설 설치

※ 도입 예정인 시스템 장비의 수량, 배치 등을 고려하여 최적의 재구성 방안을 자료원과 협의하여 결정

현재

변경(안)

요구사항 고유번호

ECR-017

요구사항 분류

시스템 장비 구성 요구사항

요구사항 명칭

파주 환경 구축 요구사항

상세설명

정의

파주 환경 구축 요구사항

세부내용

ㅇ 통신 공사

- 통신 선로, 케이블 등 설치를 위한 통신설비공사

- 장비 설치를 위한 장비실 재구성 및 설비공사

ㅇ 전기시설 공사

- 장비 설치를 위한 전기공급설비 등 증설 설치

※ 도입 예정인 시스템 장비의 수량, 배치 등을 고려하여 최적의 재구성 방안을 자료원과 협의하여 결정

현재

변경(안)

요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 명칭		웹 기반 MAM 소프트웨어(직접구매 예정)
상세설명	정의	웹 기반 MAM 소프트웨어
	세부내용	ㅇ MAM 소프트웨어는 자료원이 나라장터 종합쇼핑몰에서 구매하여 선정된 사업자에게 제공할 품목으로 본 사업비에는 포함되어 있지 않음 ㅇ 선정된 사업자는 MAM 소프트웨어와 DB에 대한 이중화, 기능 업그레이드 등을 제공하여야 함 ㅇ 웹 브라우저를 이용하여 아카이브 된 영상을 검색 및 메타데이터를 업데이트할 수 있어야 함 ㅇ 영화의 경우 시퀀스 이미지, ProRes 등의 압축 파일 등 다양한 형태의 파일이 입수되므로, 영상 업로드를 위한 별도의 어플리케이션과 방안을 제시하여야 함 ㅇ 등록된 자산의 처리 과정을 확인할 수 있는 모니터링 페이지가 웹 인터페이스로 제공되어야 함 ㅇ 로그인 기능 구축 - MAM 시스템 접근 시 로그인 기능 구축(ID/PW) - 가입이 되지 않은 경우, 회원가입 또는 신청 기능 구축 ㅇ 관리자 로그인 기능 구축 - MAM ID 중 관리자로 지정된 사람은 관리자 페이지에 접근 가능해야 함 - 권한에 따른 접근 메뉴 제어가 이루어져야 함 ㅇ 로그인 보안 기능 구축 - 로그인 5회 실패 시 접속 제한 - 로그인 시, 접속 IP, 시간 정보 저장 - 분기별/반기별(지정 기간마다) 비밀번호 변경 기능 ㅇ 지원 미디어 - DPX 시퀀스, IMF/MXF, ProRes 등의 다양한 형태의 영화 포맷 지원 가능 개발 - 오디오, 이미지 등의 미디어 입수 지원 ㅇ 주요 통계 - 콘텐츠 등록 현황에 대한 통계 자료 제공 ㅇ 검색 인터페이스 - 웹 검색 시, 원본 파일이 아닌 저해상도 프록시를 이용한 검색 및 재생 지원 - 사용자에게 손쉽고 빠르게 검색하고 사용할 수 있는 자료 접근성 제공 ㅇ 메타데이터 관리 - 관리자는 콘텐츠 구분ㆍ유형별로 사용자 정의 콘텐츠를 제공하고 구분별로 카테고리를 별도로 관리 되도록 지원하여 입수 허용에 대한 확장자를 지정하도록 지원해야 함 - 메타데이터는 사용자가 추가ㆍ삭제ㆍ편집이 가능도록 동적 메타데이터를 지원하고, 필수 항목, 수정허용, 검색 대상 등을 지정하도록 지원하여야 함 - 작성된 기본 메타데이터는 관리자가 보이는 순서를 조정 가능하도록 지원하여야 함 - 컨테이너, 콤보박스, 텍스트, Check box, Calendar 등 메타를 지원해야 함 - 메타데이터 추가, 삭제, 수정 시에 검색 엔진 연계 등의 정의가 가능하여야 하며, 정의된 내 용에 따라 자동 반영되어야 함

상세설명

세부내용

ㅇ MAM 시스템은 연결된 스토리지 관리를 제공해야 함

- SAN, NAS 등 공유 스토리지 지원

- HTTP 스토리지 또는 오브젝트 스토리지 지원

ㅇ 스토리지 간 데이터 동기화 구현

- MAM 시스템은 연결된 동기화 소프트웨어 또는 MAM의 내장 프로그램을 통하여 동기화 기능을 구현하여야 함

- 원격지 및 스토리지 간의 이동을 위해, 파일 시스템/FTP/sFTP 등의 파일 전송 프로토콜을 지원하여야 함

ㅇ MAM 스토리지 관리

- MAM 시스템은 윈도우와 리눅스 등의 다양한 운영체제가 설치될 수 있으며, 이에 따라 스토리지 연결을 각 운영체제별로 다르게 관리할 수 있어야 함

ㅇ 멀티 스토리지 관리

- 스토리지는 멀티스토리지를 지원 및 구축 설치 지원 하여야 함

- 스토리지 정책에 따른 자동 마이그레이션 등 관리 기능을 제공하여야 함

ㅇ 계정 관리

- 시스템 관리자 및 사용자 등의 권한 관리가 가능하여야 함

- 사용자별 그룹을 지정 가능하도록 지원하여야 함

- 그룹에 따라 콘텐츠별, 카테고리별 권한 지정이 가능해야 함

- 메뉴별 권한 지정이 가능하도록 지정하여야 함

ㅇ 워크플로우 관리

- 관리자가 워크플로우 설정을 용이하게 설정 하도록 프리셋 기능을 지원하고, 프리셋별 작업에 대한 흐름을 설정 및 작업 순서를 조정 가능하도록 제공하여야 함

- 작업(Transcoder, TM, Cataloger 등)에 대한 속성을 설정하도록 지원하여야 함

- 작업 서버에 대한 설정이 가능해야 하며, 서버별 작업을 지정하는 기능을 지원하여야 함

- 컨텍스트 메뉴(팝업)에 대한 워크플로우를 지정하는 기능을 지원하여야 함

- 워크플로우를 통해 설정된 모든 항목은 동적으로 관리되도록 지원하여야 함

ㅇ 작업 모니터링

- 각 작업별/ 콘텐츠별 로그를 기록해야 하며, 이를 사용자가 쉽게 확인 할 수 있는 히스토리 기반의 로그 확인 기능을 제공하여야 함. 특히 사용자의 메타데이터 변경 등의 작업에 대한 히스토리도 제공하여야 함

- MAM의 모니터링은 미디어에 대해 모니터링을 지원하고 기능별(Catalog, Transcoder, TM 등)로 모니터링 할 수 있어야 함

- 콘텐츠별로 워크플로우 성공 여부 조회가 가능하도록 제공하고, 실패 시 사유에 대한 로그를 확인할 수 있어야 함

ㅇ 작업 재시도

- 콘텐츠 워크플로우 작업 실패 시 단계별로 재시도할 수 있어야 함

- 사용자 편의를 위해 MAM에 로그인한 사용자는 자신이 요청한 작업의 처리 내역을 “내 작업”에서 확인할 수 있어야 하며, 관리자는 “내 작업”에서 모든 사용자의 작업을 확인할 수 있어야 함

- 작업 중 오류가 발생하면 MAM에서 오류의 내용을 확인 후 재작업 요청을 통해 작업을 진행할 수 있어야 함

상세설명

세부내용

ㅇ 카테고리 관리

- 관리자가 카테고리 신규 생성 및 수정, 삭제, 이동이 가능해야 함

- 카테고리 별 클립 조회를 지원해야 함

- 카테고리 경로는 5 Depth 이상 지원.

- 사용자 정의 콘텐츠별로 별도의 카테고리를 구현할 수 있어야 함

ㅇ 콘텐츠 관리 및 검색

- 이미지, 저해상도 영상, 오디오, 첨부파일 등 다양한 종류의 자료를 업로드, 다운로드 할 수 있는 기능을 제공 하여야 함

- MAM에 파일을 등록할 수 있는 파일을 제공하고 입력된 메타데이터와 함께 표준 규격 고해상도 영상 생성 및 저해상도 영상으로 트랜스코딩 하여 Storage에 저장되며 Preview 기능을 제공하여야 함

- 기본적으로 웹브라우저에서 동작하여야 하며 플래시, 액티브엑스, 자바 등의 프로그램을 설치하지 않은 표준 HTML 브라우저로 MAM을 사용할 수 있어야 함

- 미디어 파일은 권한에 따라 미디어 등록 기능의 제한과 다운로드 기능이 제한되어야 함

- 콘텐츠 상태는 해상도, 프레임레이트, 삭제 여부, 워크플로우에 대해 쉽게 확인 되도록 구성해야 함

- 목록은 미리보기, 요약보기, 리스트 보기를 지원하고 상세보기를 제공하여야 함

- 목록에서 콘텐츠별 영상미리보기, 섬네일 미리보기, 워크플로우 보기 기능을 제공해야 함

ㅇ 콘텐츠 검색

- MAM 검색은 형태소 검색, 관심 콘텐츠 검색, 태그검색, 필터 검색, 상세검색을 기본으로 제공하여야 함

- 검색엔진은 오픈소스 기반의 검색엔진을 이용하여야 하며, 한글 형태소 부석 기능이 함께 제공되어야 함

- 검색 엔진을 기본으로 구성하여야 하며, 필요한 경우 DB 검색을 이용하여 검색 결과를 보완할 수 있어야 함(검색 엔진 + DB 검색 통합)

- 상세 검색은 동적으로 구성된 메타를 기준으로 검색 조건을 추가 가능 하도록 지원(검색 빌더 기능)해야 함

ㅇ 상세보기

- 메타데이터와 영상을 함께 볼 수 있는 페이지가 제공되어야 함

- 메타데이터는 사용자의 권한에 따라 수정 권한이 다르게 제공되어야 함

- 미디어 정보는 영상의 길이, 코덱, 프레임 레이트, 해상도, 오디오코덱, 오디오 채널 등의 정보를 제공하고 콘텐츠와 연관된 미디어 파일목록의 저장위치를 제공하여야 함

- 상세보기 페이지는 URL로 공유될 수 있어야 하며, API를 통해 다른 시스템에서 활용할 수 있어야 함

상세설명	세부내용	ㅇ 구간 정보 - 카탈로깅된 키프레임을 기준으로 구간을 추가할 수 있어야 하며, 메타데이터를 추가할 수 있어야 함 - 구간 메타데이터는 저해상도(검색용 영상) 보면서 단축키를 활용해 SOM, EOM 구간별 정보를 쉽게 추가 되도록 지원하고 활용 가능한 XML 생성을 지원하여야 함 - 상세보기에서 영상과 관련한 일부 미디어 파일은 다운로드 기능이 제공되어야 함 - 권한에 따라 다운로드 / 업로드가 가능하도록 지원하여야 함 ㅇ 영상 재생/Previw - 영상 Preview는 Play, Stop, FF, REW와 같은 주요 재생 기능이 제공되어야 함 - 1초(또는 10초) 앞/뒤 재생 기능 등의 편의 기능은 협의하여 제공해야 함 - 설치가 필요 없는 HTML5 플레이어여야 함 - 영상 재생은 Mac, Windows 모두 가능해야 함 ㅇ 저해상도 영상 파일 생성 후 카탈로깅을 지원하여야 하며, 실시간보다 빠른 성능을 지원하여야 함 ㅇ 영상 녹화와 동시에 카탈로깅을 수행할 수 있어야 하며, 이때에는 실시간으로 카탈로깅이 진행되어야 함 ㅇ 장면 전환 민감도의 설정 변환이 가능하여야 함 ㅇ 지정 프레임 마다 키프레임을 뽑는 절대 카탈로깅과 지정된 숫자만큼의 키프레임을 추출하는 상대적 카탈로깅 기능을 제공하여야 함 ㅇ 카탈로깅 입력 포맷은 MPEG1/2/4, H.264, H.265 등의 압축 포맷 등 을 지원하여야 함 ㅇ 카탈로그는 MAM에서 작업 상태를 모니터링 할 수 있도록 연계 기능을 제공하여야 함

요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 명칭		인제스트 기능
상세설명	정의	인제스트 기능
	세부내용	ㅇ 마스터링 원본 인제스트 - DPX, Cineon, TIFF, TGA 등의 시퀀스 입수 지원 - 마스터링 스캔 원본, 색보정본 등의 다수의 버전 파일가 가능하여야 하며, 협의에 따라 하나의 AMS ID와의 연결 필요(AMS ID는 AMS에서 발행) - 연결된 오디오 데이터를 포함한 데이터 구조 지원 ㅇ DCP, ProRes 등 인제스트 - IMF/MXF 및 ProRes/MOV 영상 인제스트 지원 - 필요 시 연결된 파일 목록 전체 인제스트 지원 ㅇ 인제스트 시 저해상도 생성 - 인제스트 시 웹에서 프록시 생성을 위한 저해상도 생성

요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 명칭		아카이브 워크플로우 기능
상세설명	정의	아카이브 워크플로우 기능
	세부내용	ㅇ 아카이브 워크플로우 - MAM 등록 워크플로우 중 영화 데이터 설정에 따라 자동으로 아카이브 워크플로우가 구동되어야 함 - MAM과 동일하게 DPX, Cineon 등의 시퀀스 파일, MXF 파일, MOV 파일에 대한 지원이 되어야 함 - 상암과 파주의 아카이브 LTO 시스템에 데이터 동기화를 제공해야 함 - 데이터 동기화는 수동 및 자동을 지원해야 함 - 수동의 경우 데이터를 사람이 직접 LTO 등으로 옮겨서 반대편 테이프 라이브러리에 입수처리하는 기능을 의미함 - 자동의 경우, 향후 네트워크 구성에 따라 상암-일산 간의 자동 동기화 기능을 제공하는 것이며 본 개발 시에 PoC하여야 함 - MAM 소프트웨어와 협의하여 하나의 Asset에 여러 버전의 영화 데이터가 있을 수 있도록 지원하여야 함 ㅇ 리스토어 워크플로우 - 상암에서 리스토어가 요청되거나 상암으로 리스토어 요청을 하면 상암으로 리스토어 작업이 진행되며, 파주로 리스토어 요청 시에는 파주로 리스토어 되어야 함 - 구간 추출(Partial Restore)가 가능한 미디어 종류를 제안 단계에서 제시하여야 함 - 스토리지에 데이터가 저장되어있거나 스토리지에서 삭제되지 않은 경우에는 LTO 테이프 라이브러리에서 리스토어하지 않고 스토리지에서 리스토어할 수 있어야 함 ㅇ 아카이브 Wrapper - DPX 등의 시퀀스에 대해서는 아카이브 Wrapper로 하나의 BLOB(Binary Large Object)로 저장될 수 있도록 해야 함 - 아카이브 Wrapper에 대해서는 아카이브 시스템을 사용하지 않아도 해제할 수 있는 방안이 제시되어야 함 ㅇ 무결성 검사 - CRC, MD5 해시 등의 기술을 이용하여 무결성 검사 기능을 제공하여야 함 - 무결성 검사의 경우 PoC를 통해 결정하며, Enable/Disable할 수 있어야 함

요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 명칭		메자닌 파일, 프록시 파일 사용 기능
상세설명	정의	메자닌 파일, 프록시 파일 사용 기능
	세부내용	ㅇ 메자닌 파일 - 원본 마스터 등 지정된 영상에 대해 아카이브 시에 메자닌을 생성할 수 있어야 함 - 메자닌의 경우 최소 HD 급 이상의 고압축 파일로 제공 - 메자닌 사용 여부는 영상자료원과 협의 후 워크플로우 포함 여부 결정 ㅇ 프록시 파일 - 프록시 파일의 경우 검색용 영상으로 h.264(또는 h.265)/AAC/mp4 파일로 생성 - 해상도 등을 줄여 제작하며 원본과 동일한 화면비(Ratio) 구현 - 영상자료원과 협의하여 해상도, 비디오 압축 비트레이트 등을 정의

요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 명칭		검색엔진 기능
상세설명	정의	검색엔진 기능
	세부내용	ㅇ Lucene / Elastic Search 기반 오픈소스 기반의 검색엔진을 개발하여야 함 ㅇ MAM 소프트웨어와 연동되어 메타의 추가 및 수정 시 실시간 검색을 지원하여야 함 ㅇ 검색엔진 연동 검색 시 다양한 검색 조건으로 검색이 가능하여야 함. ㅇ 검색어 입력 시 자동완성 기능을 지원하여야 함 ㅇ 색인에 대한 Like 검색기능을 지원하여야 함 ㅇ MAM의 메타데이타 등록/수정/삭제 시 실시간 인덱싱이 가능하여야 함 ㅇ 키워드 검색, 복합필드 검색, 결과 내 검색을 지원하여야 함 ㅇ 한글 형태소 분석 이외의 다양한 색인 방법을 지원하여야 함 ㅇ 메타데이터 등록/수정/삭제 시 실시간 인덱싱이 가능해야 함

요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 명칭		전송 기능
상세설명	정의	전송 기능
	세부내용	ㅇ 미디어 파일 전송 현황 및 결과를 해당 전송을 요청한 시스템으로 통보할 수 있는 기능을 제공하여야 함 ㅇ 관리자가 영상 전송에 대한 정책을 설정할 수 있어야 하며, 긴급하게 파일 전송하여야 할 경우 영상의 종류, 사용자별, 파일별로 우선순위, 전송 대역폭 등을 제어하여야 함 ㅇ 전송이 중단되거나 오류가 있을 경우 사용자에게 알리고 재전송하는 기능이 제공되어야 함은 물론 전송을 취소하는 기능이 제공되어야 함 ㅇ Pool로써 동작하여야 하며 서버의 작업 여부를 확인하여 현재 부하가 적은 서버에 작업이 할당되도록 구현하여야 함 ㅇ 전송은 Copy, Move, FTP, sFTP, HTTP, HTTPS 등의 다양한 전송방식을 지원해야 함

요구사항 고유번호		SFR-007
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 명칭		트랜스코더 기능
상세설명	정의	트랜스코더 기능
	세부내용	ㅇ MAM 소프트웨어 기능 중 트랜스코더의 업그레이드 ㅇ MAM 트랜스코더 주요 기능 - MAM 트랜스코더를 활용한 저해상도 생성 - 원본 영상들에서 검색용 프록시 영상을 자동으로 생성 - MAM 워크플로우에 따라 자동으로 영상 생성 - 주요 영화 영상, 카메라 영상, 방송 영상으로부터 프록시 생성이 가능해야 함 - 버전 별 영상에 대한 저해상도 영상 생성 여부는 영상자료원과 협의 후 결정 ㅇ MAM 트랜스코더 업그레이드 개발 - 시퀀스 이미지(영화) 소스 영상에 지원 - DPX 시퀀스, Cineon, TGA, TIFF 등의 시퀀스 지원 - 연결 오디오를 이용한 영상 오디오 부분 생성 및 Mixing

요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 명칭		카탈로그 기능
상세설명	정의	카탈로그 기능
	세부내용	ㅇ MAM 소프트웨어 기능 중 카탈로그의 업그레이드 ㅇ MAM 카탈로그 주요 기능 - 영상을 이용한 키프레임 추출 및 MAM 등록 - 장면 전환 지점에 대한 자동 추출 - 장면 전환 지점 민감도 수정을 위한 Threshold 변경 기능 지원 - 지정 인터벌 및 지정 숫자에 따른 키프레임 추출 기능 제공 ㅇ 카탈로그 기능 업그레이드 - 저해상도 영상을 이용한 분석이후, 고해상도 영상에서 키프레임 원본급 추출 기능 - 고해상도 키프레임에서 저해상도(썸네일급), 원본 사이즈 키프레임 저장

요구사항 고유번호		SFR-009
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 명칭		아카이브 커넥터 기능
상세설명	정의	아카이브 커넥터 기능
	세부내용	ㅇ 미디어 HSM 소프트웨어에서 제공한 API를 기반으로 MAM 소프트웨어와 연계할 수 있는 별도 기능을 제공해야 함 ㅇ 아카이브 커넥터는 아카이브/리스토어 작업 진행 상태 및 결과를 MAM 소프트웨어로 등록해야 함

요구사항 고유번호		SFR-010
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 명칭		미디어 HSM 기능
상세설명	정의	미디어 HSM 기능
	세부내용	ㅇ 2식 도입 (상암 1식 / 파주 1식 또는 파주 2식 이중화 제안) ㅇ 상암과 파주 각각 10PB 혹은 860 슬롯 이상의 라이선스를 제공 ㅇ 상암과 파주 각각 LTO Drives 4식 지원 ㅇ MAM 소프트웨어와 연동을 위한 API connector (MAM / PAM / Automation)를 제공해야 함 ㅇ 데이터 저장을 위하여 LTFS를 지원하거나, LTFS를 지원하지 않는 경우 stand-alone 드라이브에서 테이프를 이용하여 데이터를 복구할 수 있는 소프트웨어를 무상으로 제공하여야 함 ㅇ 수동 동기화(상암->파주): 상암에서 아카이브를 수행할 때 2개의 테이프에 이중화하는 기능을 제공하여야 하며, 이후 테이프를 소산(Externalize)하여 파주에서 테이프를 라이브러리에 등록하면, 자동으로 파주에서 아카이브에 포함되는 기능이 제공되어야 함 ㅇ 수동 동기화(파주->상암): 파주에서 아카이브를 수행할 때 2개의 테이프에 이중화하는 기능을 제공하여야 하며, 이후 테이프를 소산(Externalize)하여 상암에서 테이프를 라이브러리에 등록하면, 자동으로 상암에서 아카이브에 포함되는 기능이 제공되어야 함 ㅇ 안정적인 성능 제공과 데이터 안정성을 위하여 DB와 Application Engine이 탑재되는 서버는 클러스터링으로 구성될 수 있어야 함 ㅇ Data Mover는 N+1로 구성하여 장애로부터 보호하고 아카이브 시스템이 더 많은 대역폭을 제공해야 하며 작업은 사용량이 적고 해당 요청을 처리할 수 있는 Data Mover로 자동 할당되어야 함 ㅇ 시퀀스 파일의 아카이브를 위한 프로젝트 형식의 아카이빙을 지원해야 하거나 Amalgamation(하나의 파일로 통합)하는 기능을 제공해야 함 ㅇ Amalgamation 수행 시에는 영상자료원에서 해당 미디어 HSM 소프트웨어 없이 이를 각각의 파일로 분리할 수 있는 API 또는 SDK를 제공하여 자체 시퀀스 복구 기능을 개발할 수 있도록 지원하여야 함 ㅇ 라이프 사이클 관리 또는 스토리지 정책 관리 기능이 제공되어 아카이브된 데이터에 대한 복제본 생성, 기간이 지난 경우 삭제 등의 기능이 제공되어야 함

요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 명칭		데이터 표준화
상세설명	정의	데이터 표준 수립 및 관리
	세부내용	ㅇ 데이터 표준 개선·정비 - 구축되는 시스템의 데이터 특성을 고려하여 표준화 관리체계(데이터 표준화 지침 및 가이드 등)를 개선·정비하여야 함 - 시스템 구축에 따라 추가가 필요한 데이터 표준항목(단어, 용어, 도메인)을 정의하고 데이터 표준사전 등에 반영하여야 함 ㅇ 범정부 표준 준수 - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시)을 준수하여야 함 ㅇ 주관기관 표준을 준수 - 사업자는 자료원의 데이터 표준을 준수하고 그와 상충되는 요소에 대해서는 자료원과 협의하여 대응 방안을 수립하고 이력을 남겨야 함 ㅇ 데이터 표준관리 방안 - 데이터 표준관리를 위한 표준화 관리방안(메타데이터관리시스템, 문서화 등)과 이를 통한 변경이력을 효과적으로 관리 할 수 있는 방안을 제시하고 적용하여야 함

요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 명칭		데이터 품질
상세설명	정의	데이터 구조 설계, 검증 및 관리
	세부내용	ㅇ 데이터 구조 설계 기준 및 가이드 제시 - 데이터 구조 설계(모델링) 기준 및 가이드를 제시하고 이를 준수하여 데이터 구조를 설계, 구현하여야 함 ㅇ 데이터 주제영역 정의 및 개념·논리·물리 모델 설계 - 데이터 공유 및 활용, 업무요건 변화, 시스템 변경으로 인한 DB의 구조적 변화가 최소화될 수 있도록 유연한 구조로 설계하여야 함 - 업무규칙(BR) 처리를 위한 데이터 주제영역, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델이 설계되어야 함 - 데이터 설계 표준(데이터 분류체계, 명명 규칙, DB Object 사용기준 등)을 정의하고 적용하여야 함 ㅇ 데이터 발생과 처리의 이해를 높이는 데이터 발생 규칙 정의 - 인조 식별자가 많은 엔터티의 경우 데이터 구조만으로 발생 규칙을 이해하기 어려우므로 ‘데이터 발생 규칙 정의서’를 작성해야 함 ㅇ 데이터 모델 검증 - 설계된 데이터 모델은 설계자 · 개발자 · 발주기관 · 전문가 등이 참여하여 검증하여야 함 - 각 단계별 데이터 모델 검증 시 기준을 정의하고 실시하여야 함 예) 논리 데이터 모델 검증 기준 : 요구사항 대비 논리 모델의 완전성(논리 데이터 모델이 비즈니스 요구사항의 누락 여부) : 정규화 충족 여부 ※ 예) 물리 데이터 모델 검증 기준 : 중복 테이블 여부, 중복 칼럼 여부, 반정규화된 중복 데이터 정합성 유지 방안 여부 ㅇ 데이터 구조 관리 방안 - 데이터 구조를 설계부터 구축, 운영 단계까지 지속적으로 관리할 수 있는 방안을 제시하여야 함 ※ 운영 중인 메타데이터 관리시스템이 있는 경우 관련 가이드ž자료 등을 참조 - 시스템 구축 기간 동안 DB의 형상과 물리 데이터 모델의 형상 일치 여부를 주기적으로 점검하고 보고하여야 함 - 데이터 구조 변경이력에 대한 관리방안을 제시하고 적용하여야 함

요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 명칭		데이터 품질
상세설명	정의	데이터 값 검증
	세부내용	ㅇ 데이터 값 진단 계획 수립 - 데이터(연계데이터 포함) 값 검증 범위(전체 또는 일부), 시기, 방법을 사업 계획에 명시해야 함 ㅇ 데이터 값 진단 수행 및 검증 - 범정부 또는 개별기관의 표준을 준수하여 데이터 검증을 위한 공통 기준과 데이터 분야별 특성에 따른 세부 기준을 정의하여야 함 - 데이터 값 검증에 따른 오류 유형, 오류로 인한 영향도, 조치 방법 등을 관리해서 지속적인 개선과제를 도출하여야 함

요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 명칭		데이터 관리체계 수립
상세설명	정의	데이터 관리체계 수립
	세부내용	ㅇ 데이터 관리체계 정의 - 표준, 구조, 연계 등 데이터 핵심 요소의 지속적인 관리를 위한 조직과 역할을 정의하여야 함 - 데이터 값의 진단 및 개선 등 품질관리 조직과 역할을 정의하여야 함- 데이터 값 진단 방안(기능, 진단 프로그램 등)을 제시하여야 함 - 데이터 표준(단어 · 용어 · 도메인 · 코드)의 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 - 데이터 구조(논리 · 물리)와 관련된 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 - 데이터 연계 목록 및 항목의 추가, 변경, 삭제 절차의 정의 절차를 수립하여야 함 ※ 연계 시스템 도입 시 시스템과 연계된 체계 수립 - 오류 데이터의 진단 및 개선 절차를 제시하여야 함 ㅇ 데이터 연계 관리 방안 제시 - 제공기관 및 활용기관 간 연계데이터의 정합성이 유지되도록 방안을 제시하고 구축하여야 함 - 연계데이터에 대한 메타데이터를 작성하고 표준화 및 현행화를 위한 방안을 제시하여야 함 - 연계데이터를 제공 및 활용하는 기관 상호 간의 데이터 품질 확보를 위한 협의체(가칭) 등을 구성하여 연계표준이나 기준 등을 협의하고, 정기적인 연계데이터 정합성 검증을 통해 연계데이터 누락을 검증하는 등의 협조체계를 제시하여야 함

요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 명칭		테스트 절차 및 기준
상세설명	정의	테스트 절차 및 기준
	세부내용	ㅇ 테스트 일정, 투입인력, 테스트 절차, 테스트 방법 등을 바탕으로 시나리오를 작성하고 자료원에 사전승인 후 테스트를 진행하여야 함 ㅇ 제안사는 구축 단계별 점검목록, 단위테스트, 통합테스트, 망 연계 테스트, 시스템 성능 테스트에 대한 테스트 시나리오 및 검사 기준을 제시하여야 하며, 검사 수행 시 관련 사항을 증명할 테스트 툴 및 전문인력을 반드시 지원하여야 함 ㅇ 단계별 적용 절차에서부터 전면 적용까지 요구사항별 적합, 부적합을 판정할 수 있도록 체계적인 테스트 시나리오를 작성하고, 계량화하여 제시하여야 함 ㅇ 테스트 실시 후 테스트 시나리오별 해결 과정 및 결과를 DB화하고, 동일한 결함 발견 시 즉시 해소될 수 있는 체계를 구축하여야 함 ㅇ 돌발 상황에 대한 시나리오는 추가 작성하여 포함하고 업무에 최종 테스트에 반영하여 종합적인 테스트를 하여야 함 ㅇ 단위테스트는 시스템별 기능 요구사항을 나열하여 적용 여부 및 적합 여부로 테스트를 하여야 함 ㅇ 통합테스트는 계통 및 업무 프로세스 절차에 따른 적용 솔루션 및 연계시스템 전체에 대해 테스트를 진행할 수 있도록 시나리오를 작성하여야 함 ㅇ 테스트는 구축 후 적용 환경에서 실시하여야 하며, 망 분리 환경에서 검증이 필요한 내용(편리성, 성능, 장애 대응 방안 등)을 충족하여야 함 ㅇ 테스트 결과는 검사목록 및 인수인계 필수 산출물에 포함하여 제출하여야 함

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 명칭		보안지침 준수
상세설명	정의	보안지침 준수
	세부내용	ㅇ 자료원의 자체 보안대책 강구사항을 준수하여야 함 ㅇ 아래 보안 정책 및 지침을 준수하여야 함 - 국가 정보보안 기본지침(국가정보원, 2021.11.1.) - 국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인(국가정보원, 2020.10.) - 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부, 2021. 11.) - 소프트웨어 보안약점 진단가이드(행정안전부, 2021. 11.) - 공개SW를 활용한 소프트웨어 개발보안 점검가이드(행정안전부, 2019. 6.) - 가명정보 처리 가이드라인(개인정보보호위원회, 2021.10.) - 홈페이지 개인정보 노출방지 안내서(개인정보보호위원회, 2020.12.) - 자동처리 되는 개인정보보호 가이드라인(개인정보보호위원회, 2020.12.) - 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회고시 제2021-2호, 2021.9.15.) - 문화체육관광부 개인정보 보호지침(문화체육관광부훈령 제443호, 2021. 4. 15.) ㅇ 위 지침 외에도 정부가 제정․공포한 관계 제 법규(지침)을 준수하여야 하며, 사업기간동안 법규가 변경될 경우 해당 법규 준수 ㅇ 용역사업 중 또는 종료 후라도 본 사업과 관련하여 국가정보원 등 관련 기관으로부터 보안에 문제가 있다고 지적될 경우 반드시 해결책을 강구하고 조치하여야 함

요구사항 고유번호

SER-002

요구사항 분류

보안 요구사항

요구사항 명칭

개인정보 처리 및 암호화

상세설명

정의

개인정보 처리 및 암호화

세부내용

ㅇ 개인을 식별할 수 있는 정보(사용자 인증 정보, 비밀번호 등)를 운영DB 또는 개발DB에 저장할 경우, 암호화하여 저장하며, 소스코드에 직접 하드코딩하지 않음

ㅇ 개인정보 취급자가 개인정보처리 시스템에 접속하는 경우 접속 로그를 시스템에 기록 관리해야 함(최소 1년 보관, 다만 5만명 이상의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하거나, 고유식별정보 또는 민감정보를 처리하는 개인정보처리시스템의 경우에는 2년 이상 보관)

<필수 관리 항목>

• ID : 개인정보취급자 식별정보	• 날짜 및 시간 : 접속일시

• 접속자 IP 주소 : 접속자 정보

• 처리한 정보주체 정보: 정보주체 식별정보(계정, 회원번호 등)

• 수행업무 : 열람, 수정, 삭제, 인쇄, 입력 등

ㅇ 개인정보 취급자가 개인정보를 처리할 경우 해당 접근 로그를 시스템에 기록할 것

ㅇ 개인정보처리방침에 따라 개인정보를 처리/파기해야 하며 백업데이터 생성 금지

요구사항 고유번호

SER-003

요구사항 분류

보안 요구사항

요구사항 명칭

시큐어코딩 준수 및 웹 취약점 제거

상세설명

정의

시큐어코딩 준수 및 웹 취약점 제거

세부내용

ㅇ 행정안전부의 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 가이드를 준용 함

	<주요 보안약점>
• 프로그램 입력 값에 대한 부적절한 검증(SQL삽입 등) • 인증, 접근제어, 권한 관리 등을 적절하지 않게 구현시 발생(중요정보 평문저장, 하드코드된 비밀번호 등) • 불충분한 에러처리(오류 메시지를 통한 정보 노출 등) • 코드 오류(널 포인터 역참조, 부적절한 자원 해제 등) • 불충분한 캡슐화(제거되지 않고 남은 디버거 코드, 시스템 데이터 정보노출 등) • 부적절하거나 보안에 취약한 API 사용 등

ㅇ 응용소프트웨어 대상 행정안전부 소프트웨어 보안약점 진단가이드에 의거 취약점을 분석하고 약점이 있을 경우 조치

ㅇ 취약점조치 검증은 정보서비스 개발 보안대책의 개발보안 및 문화체육관광 사이버안전센터에서 기술적 보안대책과 관련한 보안권고(기관 보안담당자 확인 必)들을 준용하여 처리하고 반드시 검사를 통해 취약점이 제거될 수 있도록 해야 함

- (사업)개발 및 납품업체 대표이사급 명의로 취약점 점검결과(이상없음 또는 조치결과) 확인서 징구(취약점 결과 및 조치결과서 사업 종료 후, 자료원으로 제출)

- (운영)최신 악성코드 대응을 위한 주기적인 취약점 점검계획 수립, 점검(조치)결과 내부결재(문서보고) 및 보안패치 등 운영관리 철저

- 취약점 점검결과는 대외비로 관리

- 보안취약점 점검결과와 조치결과서를 보안담당자에게 반드시 확인 받아야 함

ㅇ 웹서버에 악성코드 등 웹쉘(WebShell)이 업로드되어 침해사고가 발생하지 않도록 보안약점 및 취약점 조치와 주기적인 모니터링 방안 및 웹쉘이 업로드되어 침해사고가 발생하지 않도록 보안조치를 강구해야 함

요구사항 고유번호

SER-004

요구사항 분류

보안 요구사항

요구사항 명칭

사업 수행에 대한 보안정책 및 지침준수

상세설명

정의

사업 수행에 대한 보안정책 및 지침준수

세부내용

ㅇ 사업 계약단계 보안대책 수립

- 사업 수행 계획서에 자료‧장비‧네트워크 보안대책 및 누출금지 대상정보 관리 방안 등 보안관리 세부 계획 작성

- 사업 수행 중에 알게 되는 내부정보 및 하도급 업체에 대한 보안관리 책임을 부담하기 위해 대표자 명의 보안서약서 제출

- 누출금지 대상정보 등 자료‧장비 등에 대한 대외보안이 필요한 경우 용역 계약서와 별도로 비밀유지계약을 체결하여야 함(하도급 계약을 체결하는 경우에도 동일한 비밀유지 의무를 지님)

	<누출금지 대상정보>
1. 해당 기관의 정보시스템 내ㆍ외부 IP주소 현황 2. 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도 3. 개별사용자의 계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 4. 정보통신망 또는 정보시스템 취약점 분석ㆍ평가 결과물 5. 정보화사업 용역 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(외부에 유출될 경우 국가안보 및 국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당) 6. 암호자재, 암호가 주 기능인 제품 및 정보보호시스템 도입ㆍ운용 현황 7. 정보보호시스템 및 네트워크장비 설정 정보 8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 해당 기관의 내부문서 9. 「개인정보보호법」제2조제1호에 따른 개인정보 10. 「보안업무규정」제4조에 따른 비밀 및 ｢보안업무규정 시행규칙｣ 제16조제3항에 따른 대외비 11. 그 밖에 해당 기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

※ 정보누출 적발시 「국가계약법」 시행령 제76조에 의거 부정당업자로 등록, 입찰 참자자격 제한 등 제재 조치

ㅇ 참여인원에 대한 보안관리

- 용역사업 참여인원은 개인의 친필 서명이 들어간 보안서약서 및 개인정보보호법 준수를 위한 개인정보 처리위탁 계약서, 개인정보 위탁 보안서약서 제출

- 용역사업 수행전 참여인원에 대해 법적 또는 발주기관 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반시 처벌내용 등에 대한 보안교육 실시

ㅇ 자료에 대한 보안관리

- ‘누출금지 대상정보’는 반드시 ‘자료관리 대장’에 인계자‧인수자가 직접 서명하여 관리하고 사업완료시 관련 자료 회수

- 사업수행에서 생산되는 모든 산출물은 파일서버 또는 보안담당관이 지정한 PC에만 저장‧관리하고 사업담당자가 인가하지 않은 비인가자에게 제공‧대여‧열람 금지

- 발주기관의 보안정책에 P2P, 웹하드 등 인터넷 자료공유사이트 및 상용 메일‧메신저 사용을 금지하고 자료전송이 필요한 경우 자체 전자우편을 이용, 첨부자료 암호화 후 수‧발신

- 매일 퇴근시 발주기관이 제공한 비공개 자료는 반납하고 그 외 자료는 사무실 시건 장치가 된 보관함에 보관

상세설명	세부내용	ㅇ 사무실‧장비에 대한 보안관리 - 용역사업 수행 장소는 CCTV‧시건장치 등 비인가자의 출입통제 대책 마련 - 노트북 등 관련 장비를 외부에 반출‧입시 악성코드 감염여부 및 자료 무단반출 여부를 확인하고 관리대장에 반드시 기록 - 인가받지 않은 USB 등의 휴대용 저장매체 사용을 금지하고 산출물 저장을 위해 휴대용 저장매체가 필요한 경우 보안담당관의 승인 하에 사용 ㅇ 원격지 개발 및 유지보수 사업에 대한 보안관리 - 지정된 단말기에서만 접속 및 해당 단말기에 대한 접근인원 통제 - 지정 단말기는 온라인 용역 통제시스템 접속 전용으로 운용하고, 다른 목적의 인터넷 접속은 차단 - 발주기관 내 온라인 용역통제시스템을 경유하여 개발 및 유지보수에 필요한 정보시스템에 접속하는 등 소통구간 보호 통제 - 기타 국가정보원장이 배포한 “국가‧공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인”에서 제시된 온라인 개발에 관련된 보안대책의 준수 ㅇ 사업 완료시 보안관리 - 최종 산출물 중 대외보안이 요구되는 자료는 대외비 이상으로 작성‧관리하고 불필요한 자료는 반드시 삭제 및 폐기 - 발주기관에서 제공받은 자료, 장비, 산출물 등 용역 관련 제반자료는 전량 회수하고 용역업체에 복사본 등 별도 보관 절대 금지 - 사업 완료 후 업체 소유 PC, 서버의 하드디스크, 휴대용 저장매체, 노트북 등 전자기록 저장매체는 국가정보원이 안전성을 검증한 삭제 SW로 완전 삭제 후 반출 - 용역사업 관련 자료 회수 및 삭제조치 후 업체에게 복사본 등 용역사업 관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표 명의 확약서 제출 ㅇ 본 사업의 “자체 보안대책 강구사항”(보안서약 후 열람)을 준수하여 사업 수행 및 정보시스템에 대한 기술적 보안대책을 강구하고 조치해야 함 ㅇ 재난재해 대비 백업체계 및 운영계획을 수립하여 운영하고 문화정보 백업센터로 소산백업의 구체적 협의ㆍ추진

요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 분류		제약사항
요구사항 명칭		웹 접근성 및 호환성 준수
상세설명	정의	웹 접근성 및 호환성 준수
	세부내용	ㅇ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부 고시 제2021-16호), 장애인‧고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시 제2019-25호)를 준수하여 웹 접근성 및 호환성을 확보하여야 함

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 분류		제약사항
요구사항 명칭		기술적용계획표 작성 및 적용
상세설명	정의	기술적용계획표 작성 및 적용
	세부내용	ㅇ 제안서 및 사업수행계획서 작성 시 기술적용계획표를 포함하여야 하며, 사업수행계획서의 기술적용계획표는 사업 진행 중 자료원과 협의하여 수정할 수 있음 ㅇ 사업 종료 후 기술적용결과표를 제출하여야 함

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 명칭		수행조직 및 작업장소
상세설명	정의	수행조직 및 작업장소
	세부내용	ㅇ 본 사업을 수행할 추진조직, 인력구성 및 프로필과 프로젝트 단계별, 추진일정별 인력 투입 계획 및 역할, 투입률 등을 제시하여야 하고, 인력 투입 계획에 명시된 인력은 자료원의 동의 없이 사업자 임의로 변경 불가 ㅇ 자료원은 사업 참여인력이 본 과업 수행에 부적당하다고 판단되거나 자격 미달인 경우 사업자에게 인력교체 요구 가능 ㅇ 인력 교체 시 업무 안정화 및 품질저하 방지 대책을 제시하고 인수인계 기간의 교체인력 인건비는 사업자가 부담 ㅇ 작업 장소는 자료원과 협의하여 결정

요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 명칭		업무보고
상세설명	정의	업무보고
	세부내용	ㅇ 보고회는 착수, 중간, 완료 보고회 등을 개최하여야 하며, 보고회 진행 등에 소요되는 제반 비용을 사업자가 일체 부담하여야 함 ㅇ 계약상대자는 개발업무 진행 상황을 사업 계획서와 대비하여 진척도, 투입 인원, 장비공급 현황 등을 주 1회, 월 1회 서면으로 작성하여 감독관에 보고해야 하며, 주 1회 이상 업무 회의를 통해 일일 및 주간 진행내역과 계획을 수시 보고하여야 함 ㅇ 계약상대자는 항상 공사 진행 상황을 시공 계획과 비교하여 주요 공정이 현저히 지연될 때는 즉시 그 사유 및 지연을 회복할 수 있는 구체적인 조치 방안을 감독관에게 보고하여야 함 ㅇ 상기 보고 외에도 감독관 또는 영상자료원은 계약상대자에게 사업 진행 상황과 내용설명에 대한 보고를 요청할 수 있으며 이 경우 성실하게 응하여야 함

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 명칭		하자보수 지원
상세설명	정의	하자보수 지원
	세부내용	ㅇ 하자보증 기간은 검수완료일로부터 1년 ㅇ 하자보증 기간 중 결과물 품질에 이상이 발견될 경우 사업자는 즉시 이를 보완하여야 하며 이에 드는 비용 일체는 사업자가 부담하여야 함

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 명칭		교육훈련
상세설명	정의	교육훈련
	세부내용	ㅇ 본 사업과 관련된 시스템 운영, 관리, 사용 등에 필요한 기술교육을 하여야 하며 이에 드는 비용 일체는 사업자가 부담하여야 함 ㅇ 본 사업에서 구축하는 시스템의 향후 개선‧확장 방안과 자료원이 기존에 보유하고 있는 LTO 마이그레이션에 대한 방안을 제시하여야 함

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 명칭		지식재산권 및 SW산출물 반출
상세설명	정의	지식재산권 및 SW산출물 반출
	세부내용	ㅇ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 (계약예규) 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용할 계획이 없음을 사전에 안내함 ㅇ 본 용역사업과 관련한 계약목적물의 지식재산권은 주관기관과 사업자가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 함 ㅇ 다만, 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(보안, 영업비밀 등)을 고려하여 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음 ㅇ 용역수행과 관련한 지식재산권의 상업적 활용의 경우 사업자는 주관기관과의 별도 협의를 통해 복제, 배포, 개작, 전송 등의 사용·수익을 취할 수 있음 ㅇ 조달청 지침 일반용역계약특수조건 제23조(특허권 또는 저작권의 침해)에 따라 본 용역의 수행에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하였다하여 손해배상 청구 소송이 제기되면 계약상대자는 배상 및 모든 책임을 진다. ㅇ 공급자는 지식재산권의 활용을 위해 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관에서는 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함(단, 공급자는 아래 내용 준수해야 함) - 공급자는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 공급자 대표명의의 확약서를 발주기관에 제출하여야 함 - 공급자가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함 - 발주기관은 공급자가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 국가계약법 제76조 제2항 제3호에 따라 입찰참가자격을 제한함

요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 명칭		SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
상세설명	정의	SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
	세부내용	ㅇ 소프트웨어진흥법 제58조에 따라 사업자는 SW 사업정보(SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성하여 제출하여야 함 ㅇ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 ‘SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내’ 문서를 참조토록 함 ㅇ SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시하도록 함 ㅇ SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 측정 전문가를 포함토록 함

4. 계약 및 입찰 관련 일반사항

가. 제안요청설명회: 제안요청설명회 개최 예정이며 설명회 장소, 일시, 세부내용은 공고서 참고

나. 사업자 선정 방식: 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제43조 및 제43조의2에 의거 협상에 의한 계약체결 방법을 적용

다. 입찰 참가자격: 제안 사업의 수행이 가능한 업체로서 다음 요건을 모두 갖춘 사업자

1) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 따른 유자격자로 조달청 입찰참가자격 등록증을 소지한 사업자

2) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제 27조 및 동법 시행령 제76조에 따른 부정당업체에 해당되지 않은 업체

3) 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 입찰 마감일 전일까지 소프트웨어사업자(업종코드 1468)로 등록한 자

※ 단, 소프트웨어진흥법 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원)에 의거하여 대기업은 소프트웨어 사업자로 참여할 수 없음

4) 정보통신공사업법 제14조에 의한 정보통신공사업자 등록 업체

라. 과업내용 확정 심의 여부: 본 사업은 소프트웨어 진흥법 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 개최한 사업임

마. 과업내용변경: 소프트웨어 진흥법 제50조, 동법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 소프트웨어사업 과업변경요청서를 제출하여야 하며, 자료원은 과업심의위원회 개최 요청에 대해서 특별한 사정이 없으면 수용해야함(소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 별지 13호 서식 참조)

바. 공동수급

1) 본 사업은 사업 일관성 유지를 위해 단독 및 공동수급(공동이행) 방식만을 허용하며 공동수급 희망 업체는 입찰참가 시 공동수급표준협정서를 작성하여 제출하여야 한다.

2) 2개 이상의 공동수급체를 구성하여 중복적으로 입찰에 참가할 수 없으며 중복된 공동수급체 모두 협상대상자에서 제외한다.

3) 기획재정부 계약예규 공동계약운용요령에 따라 구성원 수는 5인 이하, 최소지분율은 10% 이상이여야 한다.

사. 하도급

1) 소프트웨어 진흥법 제51조 및 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시)의 규정에 의하여 반드시 하도급계약 전에 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 한다.

2) 과업의 일부를 하도급하려는 경우 소프트웨어 진흥법 제51조 제1항에 따라 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 제2항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허한다. 다만, 같은 법 제51조 제2항 및 제3항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니하다.

3) 과업의 일부를 하도급하려는 경우 계약체결 시 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 ‘소프트웨어사업 하도급계획서’를 제출하여야 한다.

4) 하도급계약의 승인을 신청하는 경우, 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침에 따른 하도급계약의 적정성 판단 세부기준에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인한다. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있다.

아. 제안서 보상

1) 소프트웨어 진흥법 제52조(소프트웨어사업 제안서 보상) 제1항에 따라 낙찰자로 결정되지 아니한 자 중 제안서 평가에서 우수한 평가를 받은 자에 대하여는 예산의 범위에서 제안서 작성비의 일부를 보상할 수 있다.

2) 기술평가 시 제안서 보상대상 의결에 따라 보상 대상자를 최종 결정하며, 보상비의 총 규모는 1억원을 초과할 수 없다.

3) 협상에 의한 계약체결기준 제8조제1항에 따라 협상적격자로 선정된 자 중에서 제안서 평가결과 기술능력 평가점수가 100분의 85 이상으로 낙찰자와의 기술능력 평가점수의 차이가 5점 미만인 자로서 기술능력 평가 고득점 순으로 상위 2인 이내의 범위 내에서 해당 사업의 제안서 평가위원회가 사업의 특성, 제안서 수준 등을 고려하여 제안서 보상 대상자로 의결한 자를 제안서 보상대상자로 선정한다.

자. 소프트웨어 품질성능 평가시험

1) 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침 제7조에 의거 직접구매 제외 대상(미디어 HSM 소프트웨어), 조달청 종합쇼핑몰 구매 예정(MAM 소프트웨어)이므로 소프트웨어 품질성능 평가시험에서 제외한다.

5. 제안서 작성요령

가. 제안서의 효력

1) 제안서에 제시된 내용과 자료원 요구에 의하여 수정, 보완, 변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 아니하더라도 계약서와 동일한 효력이 있음. 다만, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선함

2) 자료원은 필요 시 제안사에 추가 제안 또는 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력이 있음

나. 제안서 작성 시 유의사항

1) 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 하며 향상된 내용으로 제안할 수 있음

2) 제안서는 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부작성지침을 준용하여 각각 세분하여 누락 없이 작성하고, 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 참조표를 제시

3) 제안서(요약서 포함)는 기획재정부 계약예규 ‘협상에 의한 계약체결기준’에 따라 전자적(온라인)으로 제출하여야 함

4) 제안서는 A4 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음

5) 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여

6) 제안서는 한글작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표 제공

7) 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출

8) 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함. 예를 들어, “사용가능하다”, “할 수 있다”, “고려하고 있다” 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여 작성

9) 본 계약 후 계약금액 산출 내역서 등을 작성하여 착수계 제출 시 자료원에 제출

10) 계약 내용에 대한 해석상의 차이로 인해 분쟁의 소지를 사전에 예방하기 위하여, 제안요청서의 내용 중 수행할 수 없는 사항에 대해서는, 이행할 수 없는 사유를 포함하는 별도의 조견표를 작성하여 제안서에 첨부해야 한다.

다. 제안서 평가 방법

1) 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 평가

가) 평가비율: 기술평가(90%), 가격평가(10%)

나) 기술평가는 정성평가(75)와 정량평가(15)로 구성

다) 종합평가점수 = 기술평가점수 + 가격평가점수

2) 기술평가 방법

가) 제안서의 공정한 평가를 위해 전문가로 구성된 기술평가위원회 구성

나) 각 항목별 평가배점과 방법은 [붙임 1]에 따름

다) 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점 만점을 기준으로 입찰가격이 사업예산 이하인 자로서 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

라) 종합평가점수가 동일한 제안사가 2사 이상일 경우에는 기술능력 평가 점수가 높은 제안사를 선순위자로 하고, 기술평가 점수도 동일한 경우에는 기술 능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 함

마) 기술평가 장소, 일시, 세부내용은 추후 통보

3) 우선협상대상자 선정 및 계약체결

가) 협상대상자 중 종합평가점수가 1위인 제안사를 우선협상대상자로 선정하여 기타 지원조건 등을 협상

나) 협상대상자와 협상이 모두 결렬되면 재공고하여 재입찰 추진

다) 기타 규정되지 않은 사항은 조달청 규정에 따름

라. 제출서류, 제출일정 및 방법: ‘입찰공고문’ 참조

마. 입찰 시 유의사항

1) 제안사는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대해 제3자에게 누설해서는 안 되며, 발주기관이 요구하는 보안사항을 철저히 준수해야 함

2) 제안사가 제출한 모든 제안서 및 관련 자료는 제안사의 권익 보호를 위하여 외부에 공개되지 않음을 원칙으로 하고, 일체 반환하지 않으며, 본 제안을 위해 소요되는 비용은 입찰참가자의 부담으로 함

3) 자료원에 제출된 제안서 및 기타 서류의 소유권은 자료원에게 있고 제안서의 적격 여부를 불문하고 반환되지 않음

4) 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 함

5) 제안내용의 전부 또는 일부에 대해 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우에는 제안을 무효로 함

6) 계약상의 사업을 수행함에 있어 부실, 조잡 또는 부당하게 하거나, 부정한 행위를 한 사업자는 향후 신규 사업의 참여에 제한을 받을 수 있음

7) 제안요청서 및 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 , 협상에 의한 계약체결기준 등 국가계약 관련 법령을 준용함

8) 사업추진 중 발생하는 전문가 자문 등 제반 부대비용은 제안사가 부담함

9) 입찰에 참고하고자 하는 자는 시행령 등의 입찰관련 법령 및 용역 입찰유의서의 규정에 의한 입찰에 관한 서류를 입찰 전에 숙지하여야 하며 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰참가자에게 있음

10) 입찰자는 발주기관으로부터 배부 받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 됨

바. 협상 절차 및 방법

1) 협상 순위에 따라 결정된 우선협상대상자와 협상하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상대상자와 협상을 하지 않음

2) 우선협상 대상자와 협상 결렬 시, 동일한 기준·절차에 따라 순차적으로 차(次) 순위자와 협상을 실시함

3) 모든 협상대상자와 협상이 결렬된 경우에는 재공고 입찰이 가능함

4) 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서의 내용을 대상으로 협상을 실시함

5) 협상대상자가 제안한 이행과업내용, 이행일정 등의 내용을 대상으로 일부 수정․보완․변경․추가․삭제하여 그 내용의 일부를 협상 조정 가능함

6) 가격협상 시 기준가격은 당해 사업예산(또는 예정가격) 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 함

7) 협상대상자가 제안한 내용을 가감하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 당해 사업예산(또는 예정가격) 범위 내에서 조정 가능함

8) 입찰 및 낙찰방식에 관하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 이에 근거한 관련 규정, 용역입찰유의서, 협상에 의한 계약체결기준 등과 일반원칙을 따름

6. 제안요청서에 대한 문의

가. 제안 규격과 관련된 모든 질의는 자료원에서 답변하며 그 밖의 다른 경로로 얻어지는 정보는 공식적인 것이 아니며 부정확할 수 있음

나. 이로 인한 제안서 요건에 맞지 않는 등의 불이익에 대한 책임은 전적으로 제안 업체에 있으며 부적격 판정의 사유가 될 수 있음

- 담당: 한국영상자료원 보존관리팀 이찬웅

- 전화: 031-830-8145, 팩스: 031-830-8101, 메일: davidyi@koreafilm.or.kr

- 문의 및 질의 기한 : 입찰제안서 제출 마감일 2일전까지

[붙임 1] 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획

번호	상용소프트웨어 품목	수량	직접 구매 여부	제외 사유	비고
1	MAM 소프트웨어	2	직접구매 (√) 제 외 ( )		조달쇼핑몰 구매 (23659444)
2	미디어 HSM 소프트웨어	1	직접구매 ( ) 제 외 (√)	- 본 사업은 영상자료 보존관리를 위해 커스터마이징을 포함한 패키지 솔루션을 도입‧설치하는 사업 - 일반적인 미디어 HSM 소프트웨어는 방송 영상을 기반으로 제작되어 디지털 시네마의 특성을 고려한 커스터마이징이 필요할 뿐만 아니라, 하드웨어와의 연관성이 많아 검증된 하드웨어와 함께 제안되고 구축될 필요가 있음 - 따라서 분리발주 할 경우 데이터 특수성에 대한 고려가 어렵고, 하드웨어와의 통합구성과 연동의 어려우며, 사업기간 지연을 유발할 수 있으므로 본 사업의 원활한 진행을 위해 통합발주

[붙임 2] 소프트웨어 직접구매 제외 사유 검토 결과서

[붙임 3] 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

[붙임 4] 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서

[붙임 5] 제안서 기술평가 평가항목 및 배점한도

구분	평가 항목		평가 기준	평가 요소	배점
정량 평가	경영상태		[붙임 6] 참고	신용 평가기관의 신용도	5
	실적		[붙임 7] 참고	최근 사업수행실적	5
	상생협력		공동수급체 구성을 통한 입찰참가 시, 사업 참가자 중 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여비율(지분율)에 따라 등급을 평가한다. 단, 중소기업인 소프트웨어사업자가 단독으로 입찰에 참가한 경우 최고 등급을 부여하고, 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여 지분이 없는 경우는 ‘0’점을 부여한다.	중소기업인 소프트웨어사업자의 공동수급체 참여비율	5
정성 평가	전략 및 방법론	사업 이해도	사업의 특성 및 목표에 부합하는 사업전략을 제시하고 있는지를 평가한다.	목표 및 특성의 이해도 문제파악의 정확성 업무분석체계의 명확성 목표시스템 구성의 적정성 제안요청서와의 부합성	10
		추진전략	개발업무 수행 시 일정 및 위험요소를 고려하여 얼마나 타당한 추진 전략을 수립하였는지 평가한다.	추진일정의 적절성 추진전략의 타당성 추진전략의 창의성	4
		적용기술	사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하였는지, 현실적으로 실현 가능한지 여부를 평가한다.	적용기술의 확장성 적용기술의 최신성 제안기술의 실현가능성	3
		표준 프레임워크 적용	표준 프레임워크 적용 여부와 적용 시 예상되는 문제점을 구체적으로 기술하고 실현 가능한 대응 방안을 제시하였는지 평가한다.	표준프레임워크의 이해도 표준프레임워크 적용의 적정성 표준프레임워크 적용계획의 구체성 표준프레임워크 적용 시 예상 문제분석․대응방안의 적정성	2
		개발 방법론	사업에 적정한 개발 방법론이 제시되었는지 평가하고, 실제 적용 사례 및 경험을 바탕으로 단계별 산출물이 제시되었는지 여부를 평가한다.	절차의 타당성 단계별 산출물의 적정성 도구와 기법의 적정성과 경험 적용방법론의 구현 경험	3
	기술 및 기능	시스템 요구사항	요구 규격을 충족하는 장비 제안 여부와 현 시스템과의 인터페이스 및 확장 가능성 여부를 평가한다. 또한 도입 장비의 설치 및 공급 계획, 유지관리에 대한 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가한다.	시스템 요구사항 충족정도 목표 시스템의 확장성 시스템 구축계획의 적정성	10
		기능 요구사항	기능 요구사항ㆍ기대사항ㆍ제약사항 등을 파악한 후 구현 방안이 구체적으로 기술되어 있는지를 평가한다. 또한 제안한 방안 및 기술이 적용 가능한지를 평가한다.	기능 요구사항의 충족정도 기능분석 설계방안의 적정성 기능 분석의 구체성 기능 구현 방안의 적정성	10
		보안 요구사항	요구사항 및 시스템 분석을 바탕으로 보안 요구사항의 적용 방안이 구체적으로 기술되었는지 평가한다. 또한 제안한 방안과 기술의 설계단계 반영 여부 및 구현단계까지의 적용 가능성을 평가한다.	보안 요구사항의 충족정도 보안 구현방안의 적정성 보안 구현방안의 구체성	3
		데이터 요구사항	데이터 요구사항 분석을 바탕으로 데이터 전환 계획 및 검증 방법, 데이터 오류 발생 시 처리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다.	데이터 요구사항 충족정도 데이터 처리계획의 적정성 데이터 검증방안의 적정성 데이터 전문조직의 구성여부	2
		제약사항	목표 시스템의 설계, 구축, 운영과 관련하여 제약조건을 충족시키기 위한 구체적인 구현 방안 및 테스트 방안이 수립되었는지 평가한다.	제약사항의 충족정도 제약사항 대응방안의 구체성 제약사항 대응방안의 적정성 테스트 방안의 구체성 테스트 방안의 적정성	2
	프로젝트 관리	관리 방법론	일정관리, 사업위험(이슈) 관리, 보안관리, 산출물의 형상ㆍ문서 관리 등 사업수행에 필요한 관리 방법론이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다. 또한 문제 발생 시 보고 체계 및 위험관리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지 평가한다.	프로젝트 분석과 관리방안의 적정성 위험관리 계획의 적정성 범위관리 계획의 적정성 일정관리 계획의 적정성 보고체계의 적정성	2
		일정 계획	사업수행에 필요한 수행기간과 세부일정이 구체적으로 제시되었는지 평가한다. 또한 각 활동에 필요한 일정 계획이 적절히 수립되었는지를 평가한다.	일정계획의 적정성 일정별 목표 설정의 적정성 일정별 자원 배분의 적정성	2
		개발 장비	개발에 필요한 개발환경의 구성이 구체적으로 제시되었는지 평가하고, 라이선스 등의 문제가 없는지 여부를 평가한다.	필요한 장비, 인프라 준비 및 대응 방안의 적정성	2
	프로젝트 지원	시험 운영	시스템 공급자가 개발된 시스템의 시험운영을 위해 필요한 각종 시험운영 방법 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	시험운영 방법의 적정성 시험운영 내용의 적정성 시험운영 일정의 적정성 시험운영 조직의 적정성	2
		교육 훈련	시스템 공급자가 시스템 운영 및 관리자를 위해 필요한 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	교육훈련 방법의 적정성 교육훈련 내용의 적정성 교육훈련 일정의 적정성 교육훈련 조직의 적정성	3
		유지 관리	시스템 공급자가 제시하는 유지관리 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다.	유지관리 계획의 적정성 유지관리 조직의 적정성 유지관리 절차의 적정성 유지관리 범위의 적정성 유지관리 기간의 적정성	3
		하자 보수 계획	시스템 공급자가 제시하는 하자보수 계획, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다.	하자보수 계획의 적정성 하자보수 절차의 적정성 하자보수 범위의 적정성 하자보수 기간의 적정성	3
		기밀 보안	사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가한다.	기밀보안 체계의 적정성 기밀보안 대책의 확신성	2
		비상 대책	시스템 공급자가 안정적인 시스템 운영을 위해 필요한 각종 백업/복구 및 장애대응 대책을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	백업/복구 대책의 적정성 장애대응 대책의 적정성	2
	하도급 계획 적정성	하도급 계획 적정성	소프트웨어사업 하도급 계획서 상의 하도급에 참가하는 자의 전체 하도급 금액 비율(100분의 50미만), 재하도급 여부, 개별 하도급 금액 비율(100분의 10이하), 표준하도급계약서 사용여부 등을 고려하여 「소프트웨어 진흥법」에 따라 적정하게 계획하였는지를 평가한다. 다만, 하도급을 하지 않는 경우 최고등급을 부여할 수 있다.	하도급에 참가하는 자의 전체 하도급 금액 비율 적정성 재하도급 여부 개별 하도급 금액 비율 표준하도급계약서 사용여부	5
계					90.00

[붙임 6] 경영상태 평가기준

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	5 (배점의 100%)
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	4.5 (배점의 95%)
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	4 (배점의 90%)
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	3.5 (배점의 70%)

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

1. 제안사는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급확인서를 제출하여야 하며 이를 기준으로 경영상태를 평가한다.

2. 신용평가등급확인서를 제출하지 않는 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

[붙임 7] 수행실적 평가기준

평가등급	평점
100% 이상	5 (배점의 100%)
70% 이상～100% 미만	4.5 (배점의 90%)
40% 이상～70% 미만	4 (배점의 80%)
40% 미만	3.5 (배점의 70%)

* MAM(Media Asset Management), DAM(Digital Asset Management), CMS(Content Management System) 등 자료 보존관리와 관련된 시스템을 구축한 사업에 대해서만 실적으로 인정

* 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용

1. 수행실적은 입찰공고 또는 제안요청서 등 입찰 관계서류에 따로 정한 경우를 제외하고는 계약일자 및 납품기한에 관계없이 이행이 완료된 시점을 기준으로 평가한다. 이 경우 입찰공고일에 이행완료 된 실적도 평가에 포함하나, 입찰공고일 다음날부터 이행완료된 자료는 평가에서 제외한다.

2. 등급구간별 평점은 제9조제8항제1호에 따라 부여한다.

3. 등급구간 및 구간별 평점은 위 표에 의하며, 필요하다고 인정되는 경우 입찰공고에 달리 정할 수 있다.

4. 실적 인정 범위와 제9조제8항제3호 나목 및 다목에 따라 실적평가를 제외하는 경우 실적평가 제외기준은 제안요청서에 정하되, 수행실적은 제5호에 따라 제출된 실적을 기준으로 평가한다.

5. 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 별지 제15호서식의 수행실적 총괄표와 다음 각 목에 따른 별지 제16호서식 또는 그에 준한 수행실적증명서 등을 제출하여야 한다.

가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서

나. 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한  수행실적증명서, 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함) 등을 첨부하여야 함

다. 위 가목과 나목에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서

라. 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증명자료 첨부를 생략할 수 있음

마. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 않는다.

6. 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) {(A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)…}에 대한 점수

7. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 해당계약을 이행할 출자 또는 분담업체의 실적으로 평가하며 6호의 평가방법에 따라 평가한다.

8. 합병, 분할, 사업양수도가 있는 경우 다음 각 호에 따라 실적을 평가한다. 이 경우 입찰자는 합병 전ㆍ분할 전ㆍ사업양도 업체의 실적증빙서류를 제출하여야 한다.

가. 합병 : 소멸 업체의 실적을 존속 또는 신설 업체의 실적에 합산하여 평가

나. 분할 : 분할 전 업체의 실적을 권리ㆍ의무를 승계한 업체의 실적에 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.

다. 사업양수도 : 사업양도인의 실적을 사업양수인의 실적으로 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.

[붙임 8] 상생협력 평가기준

중소기업인 소프트웨어사업자 참여 지분율	평가등급
50% 이상	5
45% 이상 ~ 50% 미만	4
40% 이상 ~ 45% 미만	3
35% 이상 ~ 40% 미만	2
35% 미만	1

1. 상생협력은 소프트웨어사업자의 소프트웨어사업 분담부문을 대상으로 중소기업인 소프트웨어사업자의 공동수급체 참여비율(지분율)로 평가한다. 다만, 공동이행방식의 공동수급체인 경우에는 전체 사업에서 중소기업인 사업자의 지분율로 평가한다.

가. (적용례) 소프트웨어개발사업부문 80%, 정보통신공사 20%로 구성된 소프트웨어개발ㆍ구축사업에서 소프트웨어개발사업부문에 대하여 대기업인 소프트웨어사업자 A는 40%, 중소기업인 소프트웨어사업자 B는 40%, 중소기업인 소프트웨어사업자 C는 20%의 비율로 공동수급체를 구성하는 경우의 중소기업 소프트웨어사업자 참여비율 평가는 소프트웨어개발ㆍ구축사업(100%)에서 중소기업인 소프트웨어사업자 B와 C의 참여비율(60%)로 평가하며 이 경우 평가점수는 5점이 된다.

2. 중소기업인 소프트웨어사업자가 단독으로 입찰에 참가한 경우 최고 등급을 부여하고, 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여 지분이 없는 경우에는 0점을 부여한다.

3. 중소기업 여부의 확인 및 평가는 다음 각 호와 같다.

가. 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」제6조에 따른 중소기업확인서를 발급받고「중소기업제품 공공구매종합정보망」에 등재된 경우로서 평가기준일은 입찰서 제출 마감일 전일로 하며 중소기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 이 경우 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함한다.

나. 공동수급체의 구성원(대표자 포함)에「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제8조의2에 해당하는 중소기업(중소기업자간 경쟁입찰 참여제한 대상 중소기업)에 대해서는 적용하지 않는다.

[붙임 9] 비밀유지계약서

한국영상자료원(이하 “발주자”)와                  (이하 “계약상대자”)는 다음과 같이 비밀유지계약을 체결한다.

제1조(계약의 목적)

발주자는 “미디어 자산관리 시스템 구축 사업” (이하 “본 용역”)사업과 관련하여 자료·장비 등에 대한 내용(신규 포함)을 계약상대자에게 제공하는바, 발주자가 제공한 자료·장비 등에 대한 대외보안이 필요함에 계약상대자에게 비밀유지 의무를 부과하고자 본 계약을 체결한다.

제2조(정의)

1. “발주자”라 함은 한국영상자료원 기관을 말한다.

2. “계약상대자”라 함은 발주자와 본 용역계약을 체결한 업체를 말한다.

3. “본 용역”이라 함은 본 용역계약에 해당하는 사업을 말한다.

4. “비밀정보”란 발주자가 비밀 및 대외비로 분류된 자료와 본 계약에 표기된 중요한 자료·장비를 말한다.

5. “정보시스템”은 발주자의 업무처리 및 의사결정을 지원하기 위한 정보를 수집·검색·처리·저장하는 관련 요소들의 집합을 말한다.

제3조(비밀정보의 범위)

① 발주자의 본 용역 사업을 위한 비밀정보의 범위는 다음과 같다.

1. 해당 기관의 정보시스템 내ㆍ외부 IP주소 현황

2. 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도

3. 개별사용자의 계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 또는 정보시스템 취약점 분석ㆍ평가 결과물

5. 정보화사업 용역 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(외부에 유출될 경우 국가안보 및 국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당)

6. 암호자재, 암호가 주 기능인 제품 및 정보보호시스템 도입ㆍ운용 현황

7. 정보보호시스템 및 네트워크장비 설정 정보

8.「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 해당 기관의 내부문서

9.「개인정보보호법」제2조제1호에 따른 개인정보

10.「보안업무규정」제4조에 따른 비밀 및 ｢보안업무규정 시행규칙｣ 제16조제3항에 따른 대외비

11. 그 밖에 해당 기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

② 전항의 비밀정보의 소유권은 발주자가 계속 보유한다.

제4조(비밀정보의 사용용도 제한)

계약상대자는 본 용역 사업을 수행하기 위해 발주자가 제공하거나 생성된 비밀정보에 대하여 발주자의 본 사업을 위해서만 사용되어야 한다.

제5조(비밀정보의 제공)

본 용역 사업 수행을 위해 계약상대자가 발주자로부터 제공받은 비밀정보를 제3자에게 제공해야 할 경우 반드시 발주자의 사전 서면 동의를 얻어야 한다.

제6조(비밀정보의 비밀유지 의무)

계약상대자는 당해 계약을 통하여 얻은 비밀정보를 계약 이행의 전후를 막론하고 계약 종료 후에도 제3자에게 공개, 제공 또는 누출(누설)할 수 없다. 단 발주자의 사전 서면 동의를 받은 경우는 제외한다.

제7조(손해배상의 책임)

① 계약상대자는 본 계약상 비밀정보의 비밀유지 의무를 위반함으로써 발주자에게 손해를 가한 경우에는 발주자는 손해금액 및 법정 비용을 계약상대자에게 손해배상을 청구할 수 있다.

② 계약상대자의 임직원이 한 행위에 대해서도 전항을 적용한다.

③ 하도급 및 재하도급의 경우 하수급인 및 재하수급인의 비밀정보의 비밀유지 의무 위반에 대해서도 계약상대자는 동일한 책임을 부담한다. 단 불가항력의 사유로 비밀정보의 비밀유지 의무를 위반한 경우 계약상대자는 불가항력의 사유를 증명함으로써 발주자의 손해배상 청구에 대한 책임을 면할 수 있다.

제8조(정보의 지적재산권)

① 본 용역 사업의 이행에 의해 발생한 산출물 및 결과물(개발된 SW 모듈 포함)의 소유권 및 지적재산권은 공동으로 소유한다.

② 제1항에도 불구하고 보안관련 산출물 및 결과물의 소유권, 지적재산권 및 2차적저작물작성권은 발주가 소유한다.

제9조(정보의 회수)

발주자가 제공한 자료·장비·서류·기타 당해 계약과 관련된 정보의 반환을 요청하는 경우 계약상대자는 정보의 원본 및 사본(수정물도 포함)을 남기지 않고 모두 발주자에게 반환하여야 한다. 반환에 발생하는 비용은 계약상대자가 부담하기로 한다.

제10조(계약기간)

① 본 계약의 기간은 본 용역(사업)의 계약기간과 동일하며, 양 당사자의 합의에 따라 단축 또는 연장될 수 있다.

② 전항의 계약기간에도 불구하고 비밀유지의무는 제6조에 따른다.

제11조(양도 등의 금지)

계약상대자는 본 계약의 권리 및 의무의 일부 또는 전부를 제3자에게 양도, 하도급, 담보제공 등 일체의 처분행위를 할 수 없다.

제12조(계약의 변경)

본 계약의 내용은 발주자와 계약상대자 간의 서면 합의에 의해서만 유효하게 변경 또는 수정될 수 있다.

제13조(준용규칙)

본 계약서에 명시되지 아니하거나 해석상 이견이 있는 사항은 발주자와 계약상대자의 본 용역 사업 관련 계약서 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령, 기획재정부 회계예규 등 관련 법령 및 규정을 준용한다.

제14조(계약의 효력)

본 계약은 당사자가 계약서에 적법하게 서명 또는 기명, 날인하여 계약을 체결한 날로부터 발효된다. 다만, 본 비밀유지계약서를 체결한 일자와 용역계약을 체결한 일자가 다를 경우 용역계약을 체결한 일자에 발효되기로 한다.

20  년    월     일

[별첨] 외주 용역사업 보안특약 조항

(발주자) 한국영상자료원

주 소: 서울시 마포구 월드컵북로 400

대 표: 김   홍   준   (인)

(계약상대자) ○○○○○

주 소:

대 표:                   (인)

[별첨] 외주 용역사업 보안특약 조항

① 사업자는 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 보안위규 처리기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]의 보안 위약금을 납부한다.

② 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표3]의 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.

③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업종료 시 정보보안 담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

④ 전자기록 저장매체는 국가정보원장이 안전성을 검증한 삭제 S/W로 완전 삭제 후 반출하여야 한다.

⑤ 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

⑥ 사업자는 용역사업 참여인원에 대해 용역업체 임의로 교체할 수 없으며, 신상변동(해외여행 포함) 발생시 용역사업 발주기관에 즉시 보고해야 한다.

[별표 1] 사업자 보안위규 처리기준

[별표 2] 보안 위약금 부과 기준

[별표 3] 누출금지 대상 정보

[별표 1] 사업자 보안위규 처리기준

위규수준	위규사항	처리기준
심각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦사업참여 제한 ◦위규자 및 직속 감독자 교체 ◦재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦위규자 대상 특별보안교육 실시
중대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보․신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실․보호구역 보안관리 허술 가. 통제구혁 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 비밀번호 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	◦위규자 및 직속 감독자 교체 ◦재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦위규자 대상 특별보안교육 실시
보통	1. 기관 제공 중요정책ㆍ민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안ㆍ보고 자료를 책상 위 등에 방치 나. 정책ㆍ현안자료를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비닛ㆍ서류함ㆍ책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상 위 등에 방치 3. 보호구역 출입 소홀 가. 통제ㆍ제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 불순응 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍ㆍ책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅ㆍ화면보호 비밀번호 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	◦위규자 및 직속 감독자 사유서 /경위서 징구 ◦위규자 대상 특별보안교육 실시
경미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행 중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기ㆍ인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보ㆍ보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	◦위규자 서면ㆍ구두 경고 등 문책 ◦위규자 사유서 / 경위서 징구

[별표 2] 보안 위약금 부과기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	계약금액의 2% 이내	계약금액의 1% 이내	계약금액의 0.5% 이내

* 사업자 보안위규 처리 기준은 [별표 1] 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않음

3. 사업 완료시 또는 매월 계약금액 지출시, 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별표 3] 누출금지 대상정보

1. 해당 기관의 정보시스템 내ㆍ외부 IP주소 현황

2. 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도

3. 개별사용자의 계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 또는 정보시스템 취약점 분석ㆍ평가 결과물

5. 정보화사업 용역 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(외부에 유출될 경우 국가안보 및 국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당)

6. 암호자재, 암호가 주 기능인 제품 및 정보보호시스템 도입ㆍ운용 현황

7. 정보보호시스템 및 네트워크장비 설정 정보

8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 해당 기관의 내부문서

9. 「개인정보보호법」제2조제1호에 따른 개인정보

10. 「보안업무규정」제4조에 따른 비밀 및 ｢보안업무규정 시행규칙｣ 제16조제3항에 따른 대외비

11. 그 밖에 해당 기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

[붙임 10] 기술적용계획표

[○] 기술적용계획표, [  ] 기술적용결과표

사업명	미디어 자산관리 시스템 구축
작성일	2022.04.08.

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	ｏ 지능정보화 기본법 ｏ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ｏ 개인정보 보호법 ｏ 소프트웨어 진흥법 ｏ 인터넷주소자원에 관한 법률 ｏ 전자서명법 ｏ 전자정부법 ｏ 정보통신기반 보호법 ｏ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ｏ 통신비밀보호법 ｏ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ｏ 하도급거래 공정화에 관한 법률 ｏ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ｏ 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률
고시 등	ｏ 보안업무규정(대통령령) ｏ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) ｏ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) ｏ 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) ｏ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) ｏ 정보보호시스템 공통평가기준(미래창조과학부고시) ｏ 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부고시) ｏ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) ｏ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) ｏ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) ｏ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) ｏ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) ｏ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회) ｏ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회) ｏ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) ｏ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) ｏ 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회) ｏ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) ｏ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) ｏ 소프트웨사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ｏ 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ｏ 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ｏ 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) ｏ 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ｏ 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ｏ 하도급거래공정화지침(공정거래위원회예규) ｏ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ｏ 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(개인정보보호위원회) ｏ 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) ｏ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) ｏ 공공데이터 공통표준용어(행정안전부고시) ｏ 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) ｏ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) ｏ 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) ｏ 국가정보보안기본지침(국가정보원)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미 적용	해당없음
기본 지침
ｏ 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.				○			기관 내부 사용 예정
세부 기술 지침
관련규정		ｏ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 ｏ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1	○
		ｏ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침				○
외부 접근 장치	ｏ 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1		○
	- XHTML 1.0					○
	- XML 1.0, XSL 1.0		○
	- ECMAScript 3rd					○
	ｏ 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)					○
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3					○
서비스 전달 프로토콜	IPv4		○
	IPv6					○

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미 적용	해당없음
기본 지침
ｏ 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.						○
세부 기술 지침
서비스 통합	ｏ 웹 서비스 - SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0					○
	- UDDI v3					○
	- RESTful					○
	ｏ 비즈니스 프로세스 관리 - UML 2.0/BPMN 1.0					○
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0					○
데이터 공유	ｏ 데이터 형식 : XML 1.0					○
인터페이스	ｏ 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0					○

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분		항 목	적용계획/결과					부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용		미 적용	해당없음
기본 지침
ｏ 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.							○
ｏ 하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.			○
세부 기술 지침
네트워크	ｏ 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310						○
	ｏ 부가통신: VoIP - H.323						○
	- SIP						○
	- Megaco(H.248)						○
운영체제 및 기반 환경	ｏ 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0						○
	- UNIX						○
	- Windows Server		○
	- Linux		○
	ｏ 모바일용 운영 체계 및 기반환경 - android						○
	- IOS						○
	- Windows Phone						○
데이터베이스	ｏ DBMS - RDBMS						○
	- ORDBMS		○
	- OODBMS						○
	- MMDBMS						○
시스템 관리	ｏ ITIL v3 / ISO20000						○
소프트웨어 공학	ｏ 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크						○

□ 요소기술 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미 적용	해당없음
기본 지침
ｏ 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.			○
ｏ 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.			○
ｏ 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고 행정안전부의“행정기관의 코드표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.						○
ｏ 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.			○
세부 기술 지침
관련규정	ｏ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 ｏ 공공데이터 공통표준용어 ｏ 공공데이터 관리지침		○
데이터 표현	ｏ 정적표현 : HTML 4.01		○
	ｏ 동적표현 - JSP 2.1					○
	- ASP.net					○
	- PHP		○
	- 기타 ( )					○
프로그래밍	ｏ 프로그래밍 - C					○
	- C++					○
	- Java					○
	- C#					○
	- 기타 ( )					○
데이터 교환	ｏ 교환프로토콜: - XMI 2.0					○
	- SOAP 1.2					○
	ｏ 문자셋 - EUC-KR					○
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)		○

□ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과							부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용			미 적용		해당없음
기본 지침
ｏ 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”,“플랫폼 및 기반구조”,“요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.		○
ｏ 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.							○
ｏ 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견시 개선․조치하여야 한다.		○
세부 기술 지침
관련 규정	ｏ 전자정부법	○
	ｏ 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼	○
	ｏ 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침)	○
제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수	ｏ 국정원 검증필 암호모듈 탑재ㆍ사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품						○
	- SSO제품						○
	- 디스크ㆍ파일 암호화 제품						○
	- 문서 암호화 제품(DRM)등						○
	- 메일 암호화 제품						○
	- 구간 암호화 제품						○
	- 키보드 암호화 제품						○
	- 하드웨어 보안 토큰						○
	- DB암호화 제품						○
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품						○
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부						○
	ｏ CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요) - (네트워크)침입차단						○
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)						○
	- 통합보안관리						○
	- 웹 응용프로그램 침입차단						○
	- DDos 대응						○
	- 인터넷 전화 보안						○
	- 무선침입방지						○
	- 무선랜 인증						○
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)						○
	- 네트워크 접근통제	○
	- 네트워크 자료유출방지	○
	- 망간 자료전송	○
	- 안티 바이러스	○
	- 가상화(PC 또는 서버)			○					제안 형태에 따라 고려 예정
	- 패치관리						○
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)						○
	- 스팸메일 차단						○
	- 서버 접근통제						○
	- DB접근 통제						○
	- 스마트카드						○
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)						○
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)						○
	- 소스코드 보안약점 분석도구						○
	- 스마트폰 보안관리						○
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부						○
	ｏ 모바일 서비스(앱·웹) 등 - 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)						○
	ｏ 민간 클라우드 활용 - 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스 - 행정·공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인						○
백도어 방지 기술적 확인 사항	ｏ 보안기능 준수 - 식별 및 인증	○
	- 암호지원	○
	- 정보 흐름 통제	○
	- 보안 관리	○
	- 자체 시험						○
	- 접근 통제	○
	- 전송데이터 보호						○
	- 감사 기록						○
	- 기타 제품별 특화기능						○
	ｏ 보안기능 확인 및 취약점 제거 - 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공	○
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)	○
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)	○
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공	○

[양식 1] 제안서 작성 양식

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

자본금 및 매출액 (최근 3년)

(단위 : 천원)

구 분		M-2 년도	M-1년도	M 년도
자 본 금
매출액	○부문 ○부문 ○부문 ○부문
	합 계

주요사업실적

사 업 명	발주처	계약금액 (천원)	용역이행 또는 납품완료일자	비고

※ 제안 내용과 유관한 것만 기재

※ 용역수행 완료일자 순으로 기재(수행 중인 사업은 제외)

※ 공동계약으로 이행한 경우 해당 지분율과 해당 이행완료실적을 기재 단, 분담이행에 의한 경우 특별한 사유가 없는 한 예산액을 기준으로 지분율 기재

※ 실적증명자료는 붙임으로 첨부하여야 하며 실적증명첨부서류에 페이지를 명시하여 주요사업실적 비고란에 페이지를 표시하여야 함

※ 민간실적의 경우 수행실적증명서 외에도 계약서 및 세금계산서, 필요시 거래명세표 등을 첨부

※ 하도급실적은 발주처가 승인한 경우에 한하여 인정하며 하도급 승인문서를 추가로 제출하여야 함

참여인력 이력사항

성명			소속		직책		연령	세
학력	대학교 전공				해당분야근무경력		년 개월
	대학원 전공				자 격 증
본사업 참여임무				기술등급			목표투입공수

경 력
사 업 명	참 여 기 간 (년월 ～ 년월)	담 당 업 무	발 주 처	비 고

※ 파견근로자보호등에관한법률 등에 의한 파견근로자인 경우에는 파견업체명과 원소속사를 함께 명기하여야 함  (예시) 업체명 (원소속사명)

※ 경력은 해당분야 근무경력에 기술한 내용을 파악할 수 있도록 기술

※ 기술등급 및 자격증, 경력 및 수행업무와 관련된 사항을 증명할 수 있는 자료를 붙임으로 첨부하여야 하며, 첨부되지 않은 자료에 대하여는 인정하지 않음

※ 소속회사에 대한 재직증명서를 붙임으로 첨부

[양식 2] 수행실적 총괄표 및 증명서

수행실적 총괄표

일련 번호	사 업 명	발주처	계약금액 (천원)	용역이행 또는 납품완료일자	비고

주) ① 수행실적증명서 또는 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서를 첨부한 사업을 기준으로 용역수행 완료일자 순으로 기재(수행 중인 사업은 제외)

② 하도급계약은 발주자가 승인한 경우에만 작성하고 비고란에 원도급자를 기재

수요기관 평가 결과

구 분		건 수	금액(천원)	비고(사유)
입찰자가 제출한 납품실적
수요기관 검토	인정 실적
	불인정 실적
평가 기준 실적
수요기관 평가점수		(배점) (평가점수)

수행실적증명서

신 청 인	업체명				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				법인등록번호
	증명서 용도	입찰 및 제안서 심사 제출용			제 출 처
수행실적 내용	사 업 명				구 분		소프트웨어개발 ( ) 유지관리·운영위탁( ) 컨설팅 ( ) 기타 ( )
	사업개요
	계약번호	계약일자	계약기간		계약금액 (VAT 포함)	수행 또는 납품실적
						완료일자	지분율(%)	실적(원)
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기관명: (인) (전화번호: )
	주 소:
	발급부서:			담당자 : (전화번호: )

[양식 3] 공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리․의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ :    %

2. ㅇㅇㅇ :    %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

[본조신설 2012.4.2.]

제11조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우 <신설 2012.4.2.>

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다. <개정 2010.9.8.>

③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년  월  일

ㅇㅇㅇ (인)

ㅇㅇㅇ (인)