- 국립국악원 공연연습장 건립공사 기본 및 실시설계 용역 -

설  계  공  모  지  침  서

Ver.1.0(2017.7.7)

2017. 7.

목    차

	Ⅰ	사업개요

1

1. 사업목적	1

2. 사업개요	1

	Ⅱ	설계공모 개요

2

1. 공모목적	2

2. 설계공모방법	2

3. 설계공모방법	2

4. 추진일정	2

5. 응모방법	3

6. 질의응답	4

	Ⅲ	응모작품 접수 및 제출

5

1. 응모작품 접수	5

2. 제출도서의 작성기준	6

	Ⅳ	응모작품 심사(평가)

9

1. 응모작품 심사(평가)	9

2. 심사시 불이익 처분기준	10

3. 설계공모 재공고 관련	10

	Ⅴ	설계지침

11

1. 기본계획 방향	11

2. 주요 과업내용	11

3. 설계 중점사항	11

	Ⅵ	기타사항

17

1. 당선 설계자 의무	17

2. 제출 작품의 저작권 등 소유권	17

3. 유의사항	18

	Ⅶ	각종서식

19

사업개요

Ⅰ

	1	사업목적

○ 국악연주단별 조직의 규모와 분야별 특성을 고려한 연습공간 확장을 통하여 예술활동 환경개선 및 전통예술공연 경쟁력 강화

- ‘88년 국악원 개원 이후 연주단 조직 및 인원 수는 증가하였으나 연습실 공간 확보는 미미한 실정으로, 연습공간 확장을 통해 단원들이 안정적으로 기량을 연마, 양질의 공연 서비스를 제공함으로써 국립전통음악기관으로서의 위상 정립

○ 국가기관 문화시설로서의 환경개선 필요

- 국악원 시설은 공연장 위주의 공간에서 점차 교육 및 연구 지원 공간이 요구되고 있어 강습실, 세미나실 등 확충 필요

	2	사업개요

○ 대지위치 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2364 (국립국악원)

- 지역지구 : 자연녹지지역, 일반미관지구, 문화시설

※ 대상부지 지적도, 배치도, 참고자료 홈페이지 게시

○ 국악원 전체건물 개요(참고)

- 대지면적 : 40,319㎡(‘12년 확정측량기준)

- 건축면적(건폐율) : 8,337.4㎡(20.68%)

※ 현재 건폐율(법정 건폐율 20%) 초과상태로 대지면적 추가 확보를 위한 대관협의 중

- 연면적/용적률산정용 연면적(용적률) : 36,622.65㎡/20,059.71㎡(47.99%)

- 건물용도 : 문화및집회시설(공공시설)

○ 공연연습장 건립 개요

- 건물용도 : 공공업무시설

- 건립규모 : 6,000㎡

※ 설계공모 시에는 건축면적 반영이 어려우나  기본 및 실시설계 시 대관협의 결과에 따라 소규모 면적 반영가능

○ 예정 총공사비 : 16,762백만원(부가세 포함)

○ 예정 설계용역비 : 930백만원(부가세, 손해배상보험료 포함)

○ 예정 공사기간 : 2018.10월 ~ 2020.10월(24개월)

○ 설계용역기간 : 착수일로부터 240일(기본 및 실시설계)

설계공모 개요

Ⅱ

	1	공모목적

○ 본 설계공모는 민족음악의 보존 및 창조적 전승을 위한 국악원의 상징적이고 예술적인 가치를 부합하면서 이용자들의 시설환경 만족도를 높일 수 있는 우수한 디자인과 창의적인 건축계획(안)을 발굴하고

○ 우리국악의 예술성과 상징성 등을 감안한 기존 건축물과의 조화와  국악연주단의 연습환경 개선을 고려한 최적의 설계안을 선정하고, 당선자에게 기본 및 실시설계 자격 부여하고자 함

	2	설계공모 방법 : 일반 공개공모 [Open Competition]

○ 본 설계공모는 일반 공개공모로 실시한다.

	3	추진일정

구 분	추 진 일 정	비 고
설계공모 공고	2017.07.7(금)	홈페이지
응모 등록	2017.07.18(화)~07.19(수)/2일	장소: 국립국악원 예악당 3층 임시사무소(방문접수) 등록시간: 09:00 ~ 18:00
현장설명회	2017.07.24(월)/1일	장소: 국립국악원 국악누리동 4층 대회의실
질의 기간	2017.07.25(화)~07.27(목)/3일	이메일접수
질의 회신	2017.08.03(목)/1일	홈페이지
응모작품 접수	2017.10.11(수)~10.12(목)/2일	장소: 국립국악원 국악누리동 2층 대연습실(방문접수)
응모작품 심사	2017.10.19(목)~10.20(금)	공모일정에 따라 조정 가능
입상작 발표	2017.10.25(수)	홈페이지

※ 상기 일정은 발주기관 사정에 따라 변동될 수 있으며, 변동시에는 홈페이지를 통해 공지함

* 담당자 : 국립국악원 기획관리과 백승곤 주무관(02-580-3017)

	4	응모자격 및 방법

1. 응모자격

○ 건축사법 제7조의 규정에 의해 건축사 면허를 소지하고, 동법 제23조의 규정에 의거 건축사사무소의 등록을 필한 자로서 건축사법 제9조에 의한 결격사유가 없는자

○ 건축사법시행령 제21조의 2에 의한 외국건축사 자격을 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한자

○ 응모 신청일을 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자는 본 설계경기에 참여할 수 없음

2. 공동응모

○ 공동이행방식으로 참여하는 경우에는 공동응모 참여업체 모두 위의 자격요건을 갖추어야 한다. 다만, 외국 건축사 면허 자격을 취득한 자는 상기 항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능하며, 국내 건축사가 대표자가 되어야 함.

※ 본 공모에 응모하는 업체는 본 공모의 다른 공동수급체에 중복으로 참가할 수 없다.

○ 공동이행방식으로 참여하는 경우에는 공동응모자중 최상위 비율을 가진자 1인을 대표자로 선정하여야 한다.

○ 공동이행방식으로 참여하는 경우에는 (서식4) 공동응모협정서를 참가 등록 시 제출해야 한다.

3. 자격제한

○ 공고일 기준으로 휴업, 부정당업체 지정, 영업(업무)정지, 인․허가 등록취소 등 행정처분을 받고 그 기간 중에 있거나 폐업신고 수리를 받은 업체는 응모할 수 없다.

○ 본 공모에 응모등록을 하지 않거나, 설계공모 관련 규정을 위반했을 경우 응모할 수 없다.

4. 응모등록

등록일	2017. 07. 18.(화) ~ 07. 19.(수) [등록시간 : 09:00 ~ 18:00]
등록처	서울특별시 서초구 남부순환로 2364 국립국악원 예악당 3층 공모전 운영사무실 (TEL : 02-580-3366)
등록방법	직접 방문등록(우편접수 불가)
구비서류	1) 설계공모 응모신청서(서식 1) 1부 2) 인감증명서 및 사용인감계 각 1부 3) 위임장(서식 2) 및 재직증명서 각 1부 (대리인 등록시) 4) 대표자 및 담당건축사 선임계(서식 3) 1부(해당자에 한함) 5) 공동응모협정서 1부(서식 4)(해당자에 한함) 6) 건축사사무소 등록증 사본 1부 7) 건축사면허증 사본 1부

5. 현장설명회

○ 일    시 : 2017. 07. 24.(월) 10:00

○ 장    소 : 국립국악원 국악누리동동 4층 대회의실

○ 참고사항 : 현장설명회는 반드시 참석해야 하는 사항은 아님

※ 현장설명회 장소는 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지 게시

	6	질의응답

○ 지침서 또는 본 공모에 관하여 질의할 사항이 있을 경우에는 서면질의서(서식 5)를 기간(‘17.7.25.~7.27.) 내 이메일(bsksky@korea.kr)를 통해 접수하여야 하며, 참가자별로 1회에 한한다.

○ 접수 후 필히 접수여부를 확인하여야 하고, 질의서의 미접수 및 미확인에 대한 책임은 질의자에게 있다.

○ 전송 오류 등으로 질의내용을 확인할 수 없는 경우와 질의자의 인적사항 등 질의서상 기재사항이 누락된 질의에 대하여는 응답하지 않을 수 있다.

○ 각 질의에 대한 답변은 국립국악원 홈페이지에 일괄 게시한다.

○ 질의서에 대한 답변은 설계공모지침서와 동일한 효력을 갖는다.

응모작품 접수 및 제출

Ⅲ

	1	응모작품 접수

접수 일시

2017. 10. 11.(수) ~ 10. 12.(목)  [접수시간 : 09:00 ~ 18:00]

접수 장소

서울특별시 서초구 남부순환로 2364

국립국악원 국악누리동 2층 대연습실(TEL : 02-580-3366)

※ 접수장수 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지 게시

접수 방법

직접 방문접수(우편접수 불가)

제출 서류

1) 설계공모 제출서(서식 6, 응모접수증 포함) 1부.

2) 서약서(서식 7) 1부.

3) 동의서(서식 8) 1부.

4) 제출도서

구분	규격(㎜)	수량	제본	비 고
도판	A1 (841× 594)	3매	-	- 두께 10㎜ 압축스티로폼 판에 테두리 없이 부착 - 색채표현 자유
설계 설명서	A4 (297× 210)	10부	좌철	- 20쪽 이내 - 추정공사비 개략내역서(서식9)포함
CD	-	1매		- 도판 3매 및 설계설명서 내용 포함 (제출도서와 동일 내용)

※ 2. 제출도서의 작성기준 참조(6p)

유의 사항

1) 응모 등록을 하지 않은 자는 응모작품을 접수할 수 없고,

작품 수는 응모자별로 1점으로 한다.

2) 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않는다.

3) 도판, 설계설명서, CD는 분리 포장하여 제출하여야 한다.

4) 응모작품 제출은 직접(방문) 제출하여야 하며, 제출 후 추가 또는 수정을 인정하지 않는다.

	2	제출도서의 작성기준

1. 공통사항

○ 제출도서에는 응모등록시 부여받은 등록번호를 지정된 형식에 기입 제출하여야 한다.

○ 축척과 방위는 각 도면 및 도판에 정확히 표기하여야 한다.

○ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법을 사용한다.

단, 부득이하게 영문, 한문 등 다른 표기가 필요한 경우 병행 표기할 수 있다.

○ 제출도서에 대한 익명성 확보 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 전 설계공모 기간 동안 적용된다.

○ 사무소명, 응모자명은 심사 종료 시까지 공개하지 않는다.

○ 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 등을 표기(식)할 수 없으며, 표시가 발견될 경우에는 심사대상에서 제외될 수 있다.

○ 제출물은 지정된 규격 및 쪽수를 준수하여야 하며, 제출물 종류별로 누락 없이 모두 제출하여야 한다.

○ 모형은 제출하지 않는다.

2. 제출도서 작성시 유의사항

1) 설계도판

① 규격 : A1 (841mm× 594mm) 3매

② 도판에 표시할 도면의 종류(도판 내 도면배치는 설계자가 임의로 함)

ο 종합배치(평면)도(축척 임의)

- 시설배치, 도로, 녹지 및 부대시설 배치계획에 대한 사항작성

- 대상 부지 상황을 알 수 있도록 간결하고 체계적으로 표현

ο 평면도(축척 임의)

- 필요층(주요층) 평면도에 주요레벨, 각 실명 표기, 스케일 표시

ο 단면도(축척 임의)

- 종․횡단면도를 포함한 단면도 및 주요 치수 기재, 스케일 표시

ο 입면도(필요시, 축척 임의)

- 주요 입면도(내부) 작성 및 주요 치수 기재, 스케일 표시

ο 기타(축척 임의)

- 건축개념 및 이미지, 기타 설계자가 의도하는 사항

- 각 도면의 여백에는 적절한 개념도, 다이어그램이나 설명도 삽입 가능

③ 도판배치기준 : 각각의 도판 뒷면에 등록번호를 표시(우측 상단)하고, 아래와 같이 배열되도록 도판의 순서번호를 명기(중앙)할 것(도판의 장변을 가로로 구성)

도판의 배치기준	설계설명서 표지 양식

2) 설계설명서 (20쪽 이내)

① 규격 : A4(210mm*297mm)로 테두리없이 좌철 접착(스프링제본 불가)

② 매수 : 1부의 매수는 단면 20쪽(표지, 간지, 목차 제외) 이내로 작성  ※ 쪽수는 각장 하단부 중앙에 표기하며, 표지, 간지, 목차에는 표기하지 않음

③ 표지는 백색 무광택 아트지를, 내용 용지는 백색 무광택 백상지를 사용한다.(모든 용지에는 머리말, 꼬릿말 등 배경무늬 사용 불가)

④ 등록번호를 지정 위치에 표시

⑤ 설계설명서 표지(서식 10)의 “인식명칭”란에 “국립국악원”으로 기재하여 제출한다.(공모업체 표시 불가)

3) CD (1매)

① 제출된 심사용 도판 3매, 설계설명서와 동일한 내용 수록

② 설계설명서 파일은 doc 혹은 hwp 프로그램 사용(도면은 dwg파일 가능)

③ 도판 이미지 파일은 jpg 형식으로 해상도 300dpi 이상으로 수록

④ CD 케이스에는 참가자의 등록번호를 표기(위치는 설계설명서와 동일)

4) 등록번호 표기방법

① 모든 참가자는 응모등록시에 2개의 알파벳과 3개의 숫자로 이루어진 등록번호를 부여받음

② 등록번호를 작품도판(뒷면 우측상단) 및 설계설명서, CD 케이스 우측상단에 아래와 같은 양식으로 표기하여 제출한다.

등록번호 표기 양식

응모작품 심사(평가)

Ⅳ

	1	응모작품 심사(평가)

1. 설계공모 심사위원회 구성 및 심사방법 등

○ 국토교통부고시 제2014-345호(2014. 6. 12.) “건축 설계공모 운영지침” 및 계약관련 규정에 의함

○ 심사위원회는 관련 전문가로 구성하며, 심사위원은 설계공모 공고시 국립국악원 홈페이지(www.gugak.go.kr)를 통해 공개한다.

○ 심사기준은 설계공모지침에서 정하는 제반사항의 준수여부와 심사위원회에서 정한 규정에 따라 심사한다.

2. 입상작 선정

○ 심사결과는 국립국악원 홈페이지(www.gugak.go.kr)에 게시하며, 입상자에 한하여 개별 통지한다.

○ 발주기관 및 심사위원은 심사결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 응모자는  심사기준, 심사결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없다.

3. 입상작에 대한 보상

○ 입상 작품에 대한 보상

- 당선작 1점 : 기본 및 실시설계권 부여

- 우수작 1점 : 상금 15백만원

- 가  작 1점 : 상금 10백만원

※ 입상작 이외의 작품은 별도의 비용을 지급하지 않음

○ 심사 결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저하게 떨어진다고 심사위원회에서 결정될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있음.

○ 당선자가 제출한 서류 등에 허위사실이나 중대한 결함이 발견되었을 경우, 발주기관은 당선을 취소하고 차순위자에게 설계권을 부여할 수 있다.

○ 당선자가 설계권을 포기하거나 여타의 사유로 설계를 진행할 수 없는 경우에는 차순위자에게 설계권을 부여할 수 있으며, 이때 기 지급된 보상금이 있을 경우 발주기관에 반납하여야 한다.

○ 차순위자에게 용역권이 승계된 경우, 용역권 승계자에게 지급된 보상금은 발주기관에 반납하여야 하며, 당선자의 의무사항은 승계자에 자동 승계됨.

	2	심사시 불이익 처분기준

○ 다음 각호에 해당하는 위반사항에 대하여는 실격 또는 설계공모 심사위원회에 상정하여 불이익 처분할 수 있다.

- 실격사항

1) 제안서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등

2) 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때

3) 직·간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

4) 심사 전에 심사관련자와 접촉하여 설명을 한 경우

5) 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우

6) 그 밖의 심사위원회에서 응모작품이 실격이라고 의결한 경우

- 불이익(감점) 처분기준

1) 건축법 등 관련 법령을 위배한 경우

2) 건축규모, 총 예정공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 초과하거나 미달한 경우

3) 제출도서의 규격을 위반한 경우

4) 설계공모 작성일반 사항 미 준수 시

5) 제출물의 형식과 규격 및 작성기준 미 준수 시

6) 제출부수 부족 시

○ 심사 이후에도 실격 판정할 수 있으며, 발주기관은 시상을 취소하고 기본․실시설계권 및 상금을 환수한다.

	3	설계공모 재공고 관련

○ 본 설계공모는 3개업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 3개업체 미만인 경우에는 재공고할 수 있다.(재공고기간은 추후 발주기관에서 별도로 정함)

○ 기타 입상작을 선정하기가 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계공모 진행여부 및 설계공모 방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

설계지침

Ⅴ

	1	설계의 기본 방향

○ 현재 산재되어 있는 4개 연주단 연습실을 재배치 및 확장함으로써 건물별 전용 연습공간을 마련, 민속악단 연습실은 금번 건립하는 공연연습장 건물에 배치하고 대형공연을 위한 공용 연습실 마련

○ 우리 원에 부족한 필요시설인 무대장치(무대세트 등) 제작장, 세미나실, 강습실을 마련(확장)하고, 증축에 따른 법정 주차대수 이상 주차공간을 계획하여 주차 공간 부족문제 해소

○ 국악의 예술적이고 상징적인 디자인 적용과, 기능별 공간의 효율적이고 건축물의 외부환경과 내부공간의 연계성을 강화한 친환경적인 설계안 마련

	2	기본계획의 주안점

○ 쾌적한 연습공간 조성을 위해 중정, 탑라이트 등의 구조로 자연채광 및 환기가 가능하도록 연습 관련시설을 가급적 외기와 면하도록 계획, 이중벽 (드라이월) 설치 등으로 지하층 습기를 차단할 수 있는 환경개선 고려

○ 건립 예정부지 중 일부 비오톱(유형 1등급, 개별 2등급) 부지의 보존대책(인근 대체부지에 동일등급 비오톱 조성계획) 수립

○ 가장 효율적인 공사 기초공법 제시(대지경계를 침범하는 기초공법은 불가)

○ 사업시행 부지의 도시계획 등 관련법규와 관할 행정관청의 조례, 규정, 자치법규 등을 참고하여 각종 배치계획 및 대지이용계획과 규제사항을 확인하여 계획시 반영

○ 상징성, 경제성, 공익성 등을 최대한 고려, 관련법규 및 설계기준 등 제반규정에 적법하게 설계

	3	분야별 세부설계지침

【토지이용 및 공간계획】

○ 국립국악원은 자연녹지지역으로 기존 건폐율 및 용적률을 감안하여 편의시설(주차 및 조경) 및 공간계획을 수립하되, 자연지형과 생태환경에 부합하는 공간계획을 수립한다.

○ 연습장에서 발생되는 음향 및 진동이 외부로 전달되지 않도록 계획

○ 대상 부지주변의 자연생태환경과의 조화를 고려한 친환경적으로 계획한다.

○ 유지관리 편의성 확보와 단원 증원시 확장성 및 가변성 등을 고려하여 계획

【배치계획】

○ 해당부지의 입지여건, 내용 등을 충분히 파악, 사업목적에 맞게 계획안을 수립한다.

○ 주변 지역의 교통체계 및 주변 토지이용계획을 감안하여 배치한다.

○ 부지의 위치 특성, 지형조건, 지역 경관 및 식생조건을 고려하여 배치한다.

○ 인접 건축물의 기능적 연관관계를 고려하여, 보행자 및 이용자, 차량의 원만한 통행 및 동선 확보가 가능할 수 있도록 배치한다.

○ 건축물에 대한 시각적인 공간 및 외관의 확장성을 유도하는 배치계획을 수립한다.

【평면계획】

○ 제습 및 자연환기가 용이하고, 건축물의 경관과 기능성 동시에 만족할 수 있도록 계획한다.

○ 불리한 일조환경을 개선하고 친환경 실내 환경 조성을 위하여 실내 중정의 자연환기 및 채광이 용이하도록 공간을 계획한다.

○ 연습실의 집중화를 통해 연습 능률 향상 및 단원들의 동선 최소화

○ 건축물 일부에 법정주차대수 확보와 실내공기 질 향상을 위한 외부입면 및 개구부 계획을 동시에 계획한다.

【동선계획】

○ 시설물 이용자들이 혼동 없이 각 시설물을 이용할 수 있는 명확한 체계로 구성되어야 하며 주변 건축물과의 연계가 원활하게 계획한다.

○ 우면산 주변 외부 자연환경과의 연계성을 높일 수 있도록 계획한다.

○ 차량이용객의 최단거리의 주차장 접근차선과 주차동선을 계획한다.

○ 공연연습을 위한 공연장비, 악기 등 반·출입을 위한 동선을 계획한다.

【입면계획】

○ 부지경계 내부의 입면은 차량 및 이용자의 편리한 동선유도가 가능할 수 있도록 출입구와 주요 통로를 계획한다.

○ 모든 입면을 구성하는 재료의 색채와 질감 등은 디자인 특성에 맞게 적용하고, 동적 균형을 추구할 수 있는 디자인으로 계획한다.

【단면계획】

○ 자연환기와 채광을 유도하고, 휴식 공간 등을 계획하여 풍요로운 공간을 계획한다.

○ 주차장은 다양하고 다변화되는 동선을 대비하여 건축물의 접근성을 높일 수 있고, 원활한 흐름을 유도할 수 있도록 한다.

○ 각층, 각 실의 기능과 용도에 따른 층고의 다양화와 천장의 높이와 바닥의 높이변화를 혼합해서 계획한다.

【구조계획】

○ 구조설계는 『건축구조기준』(국토교통부 고시 제2016.317호)에 의거 수행하고 이외의 설계기준 적용 시 반드시 관련 기준을 명시한다. 구조는 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하여야 하며, 신기술 및 신공법의 적용이 가능하도록 설계하되 시공성 및 경제성 등을 적극 고려한다.

○ 바닥골조 및 벽체 등은 우수의 유입 및 지하수에 대해 안전하도록 설계하고, 지하외벽은 토압과 수압을 견딜 수 있도록 계획한다.

○ 부지의 굴착 및 흙막이 공법 선정은 시공성과 경제성 등을 고려하여 계획한다

○ 경제적이고 효과적인 기초방법을 채택하며 시공여건을 충족할 수 있도록 계획한다.

○ 공사기간을 단축할 수 있는 구조를 고려한다.

【건축설비계획】

○ 시설물 용도에 적합하고 경제성과 유지관리의 편리성을 고려하여 기계, 전기, 소방, 통신설비를 계획

○ 자연에너지를 적극 도입하여 기계장치에 의한 환기, 조명 등이 최소화되도록 하고, 각 실의 환기계획으로 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있도록 계획한다

○ 초기투자비와 관리비용을 최소화 하고, 향후 확장성과 변경 대응을 대비한 시스템으로 계획한다

○ 모든 설비체계는 최소인원으로 관리가 가능한 중앙관리형 체계를 구축하고 기계설비의 자동제어를 통한 신뢰성과 관리조직의 편의성을 제고하도록 계획한다.

○ 개별식 냉난방기는 설치할 수 있는 구조와 공간, 동력, 배수 등을 고려하여 계획한다

○ 공조실은 용량에 따라 필요한 층에 설치하고, 그 기능에 적정한 면적 및 닥트설치를 위한 충분한 층고를 확보하여야 한다.

○ 기계·전기실·발전기실·UPS실 등의 계획은 대상시설의 규모에 적합해야 하며, 전력공급의 신뢰성, 확장성, 유연성 등을 고려하여 계획한다.

○ 승강기는 승객용일 경우 이용자 등의 인원을 고려하여 설계하고, 화물용 승강기는 사용이 예상되는 공연장비 및 악기 등을 감안하여 설계한다.

○ LAN 설비계획은 기존 설비와 호환성을 감안하여 적절한 설비로 구성하여 계획한다.

○ 건축, 토목, 구조 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 충분히 검토하여 계획한다.

○ LED 조명, 고효율 장비 등을 채용하여 에너지 절약(절감)을 반영한 시스템을 구현하고, 용도별, 사용시간대별, 향별 적정한 조닝계획을 수립한다.

【조경계획】

○ 기존 건립대상 부지내의 조경 수목에 대한 이설 및 재배치 및 주변 환경에 적합한 조경계획을 수립한다.

○ 주변지역의 녹지환경(비오톱1등급)과 연계된 친환경 그린네트워크 조성

○ 녹화 휴게 공간제공 및 공기정화 등의 다기능 적인 식재계획

○ 지역성 및 건물성격에 적합한 수종선택으로 랜드마크적인 경관조성

【토목계획】

○ 굴착으로 인한 소음발생 및 충격에 의한 주변 시설물의 이용자 민원을 최소화 할 수 있도록 계획

○ 터파기 및 흙막이 구조물 설치 시 주변사유지 대지경계 범위내로 침범하지 않도록 유의하여 공법을 계획한다.

○ 바닥골조 및 벽체 등은 우수의 유입 및 지하수에 대해 안전하도록 설계하고, 지하외벽은 토압과 수압을 견딜 수 있도록 계획한다.

○ 경사지역의 부지 정지계획은 절토량과 성토량의 균형을 고려하여 경제성 있게 계획한다.

【일반사항】

○ 건축물의 규모 및 지역적 특성을 고려하여 신재생에너지(태양광 등)을 적극 활용

○ 기존 설비 및 그 밖에 시상수도, 오배수, 소방, 자동제어 등에 대한 연계활용을 검토하여 공사비 절감 및 유지관리의 효율화를 마련할 것

○ 공사비는 총 예정사업비를 초과하지 않도록 설계하고 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 화려한(고비용) 외장은 지양

○ “녹색건축물 조성지원법”, "공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정“ 등에 의거 건축물 에너지효율 향상, 고효율 에너지기자재 사용, 자연에너지 이용을 극대화, 녹색건축물 활성화 등을 위한 건축물 인증을 취득

○ 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 시설계획을 유도

○ 화재, 지진, 태풍, 홍수 등에 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 보안관리가 용이한 구조로 설계

○ 장애인이 이용하기에 불편함이 없도록 장애자 동선, 편익시설 등에 대한 계획을 종합적으로 수립 반영(BF인증 취득)

○ 기계, 전기 부분 LCC분석을 통해 에너지 절약 및 유지 관리비가 절감되는 시스템 및 장비를 선정해야 함

○ 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주자의 해석에 따름

		공간별 세부시설 배치계획(안)

구 분	실 명	개소	면적(㎡)	비 고
공용연습	공용 연습실	1	400	반자높이: 6m이상
	샤워/탈의실(남/여)	1	70	* 공용 연습실과 연계 배치
	소 계		480	±10% 조정가능
민속악단 (정원:56명)	연희 대연습실	1	360	반자높이: 6m이상
	샤워/탈의실(남/여)	1	70	* 연희 대연습실과 연계 배치
	연습대기실(남/여)	2	70	개소당 규모: 35㎡전후, * 연희 대연습실과 연계 배치
	성악 연습실	1	130
	기악 연습실	1	130
	피리(1), 대금(1), 해금(1), 타악(1) 연습실	4	50	개소당 규모: 12㎡전후
	판소리(2), 민요(2), 병창(1) 연습실	5	75	개소당 규모: 15㎡전후
	거문고(1), 가야금(1), 아쟁(1) 연습실	3	45	개소당 규모: 15㎡전후
	악기보관실(기악1,연희1)	2	70	개소당 규모: 35㎡전후
	민속악단 사무실	1	80	감독1, 악장3, 총무2 근무 * 민속악단 업무 및 회의공간
	소 계		1,080	±10% 조정가능
기타시설	무대장치 제작실	1	250	반자높이: 6m이상
	세미나실	1	200
	강습실	2	200	개소당 규모: 100㎡전후
	경비실	1	10
	미화원 대기실	1	10
	기계실, 전기실		330	기계실: 250㎡전후, 전기실: 80㎡전후 반자높이: 6m이상
	주차장		1,560 (추정)	주차대수*: 법정주차면 준용
	로비, 복도, 화장실, 계단실, ELEV실 등		1,890	공용면적
	다용도실			여유공간 생길경우 배치(필요시)
	소 계		4,450	±10% 조정가능
합 계			6,000	±5% 조정가능

※ 설계의도, 배치계획 등에 따라 국악원이 제시한 면적에 대한 자유로운 변동이 가능함

[단, 구분별(공용연습, 민속악단, 기타시설) 소계면적은 ±10%, 건물 합계면적은 ±5% 조정가능]

* 제시한 실별 개소는 가감없이 반영하여야 하며, 여유공간에 대하여는 다용도실로 설계 및 표기할 것

기타사항

Ⅵ

	1	당선 설계자 의무

○ 당선자는 심사결과를 통보받은 날로부터 지정일 이내에 발주기관과 설계용역 계약을 체결하여야 한다.

○ 당선자는 설계진행 시 발주기관과의 협의 결과에 따라 설계 보완이 필요할 때 추가·삭제·수정·보완·변경에 응해야 한다.

○ 계약상대자가 응모작품을 허위로 작성한 사실이 발견되거나 사업수행 중 당초 제안된 내용을 충족하지 못할 경우에는 계약을 해지할 수 있으며 계약상대자는 이로 인하여 발생한 피해에 대하여 손해배상의 책임을 진다.

○ 본 설계용역비는 사업에 필요한 각종 심의 및 인․허가, 등의 각종 기술용역 및 제반업무를 포함하며, 기타 발주기관이 요구하거나 필요로 하는 자료의 제출 등 제반사항 이행비용이 포함되어 있다.

○ 설계 중 각종 협의, 관련절차 이행 및 발주기관 사정 등으로 과업이 지연될 경우 발주기관의 승인 하에 과업기간을 연장 할 수 있다.

○ 설계는 제시된 총공사비를 초과하지 않아야 하며 부득이하게 총공사비가 초과되더라도 용역 계약금액은 변경되지 않는다.

○ 사업추진에 필요한 각종 용역, 심의 및 인․허가 협의사항과 공사 준공시 건축물대장 작성, 건축행정시스템 등록, 납품 이후라도 각종 인·허가 변경에 따른 관계도서 및 자료작성 등에 대하여는 발주기관을 대행하여 이행 완료하여야 한다.

○ “기본 및 실시 설계용역”을 수행함에 있어 사전조사를 소홀히 하여 건설공사의 소요비용을 현저히 증가시키거나 과장 및 허위 사실이 확인될 경우 그 계약(자격)을 해지(박탈) 및 행정처분을 할 수 있다.

2	제출 작품의 저작권 등 소유권

○ 입상작에 대한 저작권의 귀속 등 저작권에 관련한 제반사항은 저작권법이 정하는 바에 따른다.

○ 발주기관은 입상작에 대하여 필요한 경우 전시 또는 출판할 수 있으며 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

3	유의사항

○ 공모기간 중 추가로 배포할 자료나 제공할 정보가 있을 경우에는 국립국악원 홈페이지에 게재할 예정이므로 설계공모 참가자는 수시로 확인하여야 하며, 미확인으로 인한 책임은 응모자에게 있다.

○ 설계공모 진행 기간 중 응모자 연락처, 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 발주기관에 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

○ 응모자는 필요시 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

○ 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

○ 본 지침서에 관하여 이의 또는 견해차가 있는 경우에는 발주기관의 해석에 따르며, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여도 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

○ 본 공고내용이나 공모지침 등 공모와 관련하여 이의 또는 견해차이가 있을 때는 발주기관의 해석에 따르며, 응모업체는 이 결정에 이의를 제기할 수 없다.

○ 본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 국립국악원의 동의 없이는 설계공모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다.

○ 발주기관은 필요할 경우 응모자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 응모작품과 동일한 효력이 있다.

○ 실적 등에 대한 사실 증명 등을 위하여 구체적인 자료의 제출요구가 가능하고 공모내용의 확인을 위하여 현지 실사를 할 수 있으며, 응모자는 이에 응하여야 하며 응하지 않을 경우 심사에서 제외됨.

○ 본 설계공모에 제출한 응모작품은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출하여야 하며, 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다. (반환품목은 심사용 설계도판에 한함)

○ 반환기간 내에 반출하지 않은 응모작품은 발주기관이 임의로 처리하며, 이러한 발주기관의 처리에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

○ 사업여건 변경 등으로 설계가 중단 된 경우 계약자 상호간 협의에 의하여 설계비를 정산 할 수 있다.

각종서식

Ⅶ

[서식 1] 설계공모 응모신청서

설계공모 응모신청서

등록번호

사업자등록번호

대표업체

업체명

(대표자)

주민등록번호

소재지

전화번호

(FAX번호)

E-mail

「국립국악원 공연연습장 건립공사 기본 및 실시설계공모」에 있어서 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다.

2017.   .    .

신청자(대표자) :                (서명 또는 인)

국립국악원장 귀하

---------------------------------------------□----------  절   취   선 ---------□-----------------------------------------------

「국립국악원 공연연습장 건립공사 기본 및 실시 설계공모」응모 접수증

등록번호		접수일자		접 수 인
업 체 명
소 재 지
대 표 자	(서명 또는 인)	전화번호
제 출 자	소속 : 직위 : 성명 : (서명 또는 인)

※ 신청서 “등록번호” 및 접수증 “등록번호, 접수일자” 란은 신청자가 기재하지 않음

[서식 2] 위임장

위   임   장

□ 공 모 명 : ｢국립국악원 공연연습장 건립공사 기본 및 실시설계공모｣

□ 대리인(수임인)

① 소   속 :                    (직위 & 직급 :                       )

② 성   명 :                    (주민등록번호 :          -            )

③ 주   소 :

본인은 상기인을 대리인으로 선임하여 국립국악원에서 시행하는「공연연습장 건립공사 기본 및 실시설계 공모」에 관련된 모든 권한을 위임합니다.

□ 위 임 인

① 소   속 :                             ☎ :

② 직   위 :

③ 성   명 :              (인)  (주민등록번호 :          -            )

④ 주   소 :

※ 첨부 : 대리인(수임인) 신분증 사본 및 재직증명서 각 1통.

2017.   .   .

국립국악원장 귀하

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 3] 대표자 및 담당건축사 선임계

대표자 및 담당건축사 선임계

설계사무소 명
대표자 (담당건축사)성명		주민등록번호
주 소
근무처(연락처)		전화번호

상기인을 국립국악원에서 시행하는 “공연연습장 건립공사 설계공모”에 응모하는 대표자(담당건축사)로 위임합니다.

2017년 ○○월 ○○일

1. 확인자 : 업체명                  대표자:             (인)

2. 확인자 : 업체명                  대표자:             (인)

국립국악원장 귀하

[서식 4] 공동응모협정서

공동응모협정서

제1조(목적) 이 협정서는 국립국악원에서 시행하는 “공연연습장 건립공사 설계공모”를 (   )와 (   )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조(공동응모업체) 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의  소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 :

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명:                     (소재지:           대표자:           )

2. 업체명:                     (소재지:           대표자:           )

제4조(대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시 설계 종료 후 종결된다.

제6조(의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건           에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴           업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서(   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2017년 ○○월 ○○일

ㅇ 대표업체

업체명 :                       (전화번호)

소재지 :

대표자 :                       (인)

ㅇ 공동응모업체

업체명 :                       (전화번호)

소재지 :

대표자 :                       (인)

국립국악원장 귀하

[서식 5] 서면질의서

서 면 질 의 서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 등록번호
설 계 사무소명		전화번호 (FAX번호)
소 재 지		e-mail
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 공모 지침서를 다시한번 숙지하시고 질의하여 주시기 바랍니다.

[서식 6] 설계공모 제출서

국립국악원 공연연습장 건립공사 기본 및 실시 설계공모 제출서

등록번호

(기재하지 말 것)

사업자등록번호

대표업체

업체명

(대표자)

주민등록번호

소재지

전화번호

(FAX번호)

E-mail

국립국악원에서 시행하는「공연연습장 건립공사 기본 및 실시 설계공모」에 대하여 설계지침을 준수하고 응모작품을 제출합니다.

제출서류

1. 응모접수증 1부.

2. 서약서 1부.

3. 동의서 1부.

4. 제출도서(도판 3매, 설계설명서 10부, CD 1매)

2017. ○○. ○○.

신청자(대표자) :               (서명 또는 인)

국립국악원장 귀하

----------□----------  절   취   선 -----------□------------

「국립국악원 공연연습장 건립공사 기본 및 실시 설계공모」응모작품 접수증

등록번호		접수일자		접 수 인
업 체 명
소 재 지
대 표 자	(서명 또는 인)	전화번호
제 출 자	소속 : 직위 : 성명 : (서명 또는 인)

※ 신청서 및 접수증 “등록번호” 란에는 응모접수증 상 등록번호 기재, “접수일자” 란은 신청자가 기재하지 않음

[서식 7] 서약서

서    약    서

당사는 국립국악원에서 시행하는「공연연습장 건립공사 기본 및 실시 설계공모」에 응모하고자 함에 있어 아래의 내용을 준수․이행할 것을 확약하고 이에 관한 서약서를 제출합니다.

1. 당사는 국립국악원의「공연연습장 건립 기본 및 실시 설계공모」지침서에 기술된 내용 및 절차를 인정하고 본 지침을 성실히 준수하겠으며, 본 지침을 위반할 시 감점처리 및 이로 인한 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 당사는 제출도서의 제반사항을 사실적 근거에 의해 작성하겠으며, 그 내용에 대하여 법적·재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

3. 당사는 국립국악원에서 설계공모 평가를 위해 심사위원회의 구성 및 심사방법, 심사 후 발표된 입상작에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 당사는 심사와 관련하여 공정하고 투명한 심사가 되도록 협조하겠으며, 공모전체 과정에서 심사위원이나 주최자(관계자)에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며, 이를 위반할 시는 관계법령에 따라 책임을 지겠습니다.

2017년    월    일

○ 공동응모 대표업체

업체명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

○ 공동응모 참여업체

업체명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

국립국악원장 귀하

[서식 8] 동의서

동    의    서

당사(공동참여업체 포함)는 국립국악원에서 주최하는「공연연습장 건립공사 기본 및 실시 설계공모」에 제출한 작품을 주최자가 복사, 출판, 홍보, 전시 등의 목적을 위해 제출 작품의 전부 또는 일부를 국내외에서 사용하는 것을 동의합니다.

단, 제출된 작품을 복사, 출판, 홍보, 전시 등의 목적을 위해 활용할 시에 익명으로 실려지기를 원한다면, 아래 상자에 체크하여 주시기 바랍니다.

□ 당사는 제출된 디자인의 전시, 출판 혹은 미디어광고로 활용할 시, 익명으로 실려지기를 원합니다.

2017년    월    일

○ 공동응모 대표업체

업체명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

○ 공동응모 참여업체

업체명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

국립국악원장 귀하

[서식 9] 추정공사비 개략내역서

추정공사비 개략내역서

□ 공사명 : 국립국악원 공연연습장 건립공사

구 분	품 명	추정 공사비 (천원)	비율(%)	비 고
공연 연습장 건립공사	토목공사
	건축공사
	기계공사
	전기공사
	통신공사
	소방공사
	조경공사
	소 계
직접공사비 계
제 경 비
부가가치세
합 계			100%

※ 본 공모의 예정 총공사비는 백만원(부가가치세 포함) 임

[서식 10] 설계설명서 표지 양식 - 출력시 청색내용 삭제 후 윗정렬

국립국악원 공연연습장 건립공사 기본 및 실시 설계공모

설  계  설  명  서

<작성시 유의사항> - 출력시 청색내용은 삭제

① 규격 : A4(210mm*297mm)로 테두리없이 좌철 접착(스프링제본 불가)

② 매수 : 1부의 매수는 단면 15쪽(표지, 간지, 목차 제외) 이내로 작성

※ 쪽수는 각장 하단부 중앙에 표기, 표지, 간지, 목차에는 표기하지 않음

③ 추정공사비 개략내역서를 작성, 제출할 것

④ 표지는 백색 무광택 아트지를, 내용 용지는 백색 무광택 백상지를 사용한다.

(모든 용지에는 머리말, 꼬릿말 등 배경무늬 사용 불가)

⑤ 등록번호를 지정 위치에 표시

⑥ 기타사항은 설계공모 지침서 본문 참조

국립국악원

(“인식명칭”에는  “인식명칭”란에 “국립국악원”으로 기재 제출) - 출력시 청색내용은 삭제