- 국립정동극장 재건축공사 기본 및 실시설계 용역 -

설  계  공  모  지  침  서

2021. 9.

목    차

	Ⅰ	사업개요

1. 사업목적	1

2. 사업개요	1

	Ⅱ	설계공모 개요

1. 공모목적	2

2. 설계공모방법	2

3. 추진일정	2

4. 응모자격 및 방법	3

5. 질의응답	5

	Ⅲ	응모작품 접수 및 제출

1. 응모작품 접수	6

2. 제출도서의 작성기준	7

	Ⅳ	응모작품 심사(평가)

1. 응모작품 심사(평가)	10

2. 심사시 불이익 처분기준	12

3. 설계공모 재공고 관련	13

	Ⅴ	설계지침

1. 설계일반사항	14

2. 설계의 기본방향	14

3. 건축계획	15

4. 세부공간설계지침	20

	Ⅵ	기타사항

1. 당선 설계자 의무	23

2. 제출 작품의 저작권 등 소유권	23

3. 유의사항	24

4. 제공자료	25

	Ⅶ	각종서식 및 별표목록

사업개요

Ⅰ

	1	사업목적

○ 협소하고 노후한 국립정동극장의 재건축을 통하여 공연제작환경과 관람환경을 개선하고, 도심지내 최적의 국립공연장으로서 공연예술창작활성화를 위한 중심거점역할을 제공한다.

○ 이를 통하여 국립공연장으로서의 정체성확보를 강화하여 궁극적으로 국민의 문화향유기회를 확대하고 문화산업의 기반을 조성하고자 하는데 있다.

○ 또한, 재건축 계획 시, 해당 대지 인근의 문화적, 역사적 특성을 충실히 반영함으로써 향후 국립정동극장의 문화적, 역사적, 건축의 의미를 배가시키는데 있다.

	2	사업개요

○ 사 업 명 : 국립정동극장 재건축사업 설계용역

○ 발주기관 : 문화체육관광부

○ 대지위치 : 서울특별시 중구 정동길 43 외 1필지

○ 정동극장 건축 규모

- 공 연 장 : 대공연장 620석이상/소공연장 310석이상

- 대지면적 : 1,672.5㎡(‘20년 지적현황측량기준)

- 용도지역 : 제1종 일반주거지역

- 건물규모 : 지하4층 ~ 지상3층

- 연 면 적 : 6,464㎡

- 건폐율/용적률 : 건폐율60%이내/용적율 150%이내

○ 시설공사비 : 26,095백만원(부가세 포함)

○ 설계용역비 : 1,190.5백만원(부가세, 손해배상보험료 포함)

○ 설계기간 : 착수일로부터 300일(공휴일 포함, 기본 및 실시설계)

설계공모 개요

Ⅱ

	1	공모목적

○ 국립공연장 증축으로 개방적 복합문화공간을 조성 및 시설의 안전 과 편의성을 개선할 수 있는 최적의 설계안을 선정하고, 당선자에게 기본 및 실시설계 자격 부여하고자 한다.

	2	설계공모 방법

○ 본 설계공모는 일반 공개공모로 실시한다.

	3	추진일정

구 분	추 진 일 정	비 고
설계공모 공고	2021.9.1(수)	우리부 홈페이지, 국립정동극장 홈페이지, 한국건축가협회, 대한건축사협회, 건축사협의회, 나라장터 공고
응모 등록	2021.09.02.(목)~09.08(수)/7일	(방문접수)정동극장 대회의실 (주소)서울 중구 정동길 14(공연장 맞은편) (등록시간) 10:00~17:00
현장설명회	2021.09.10.(금) 10:00/1일	(장소)서울 중구 정동길 14(정동극장 대회의실) (등록시간) 10:00~17:00
질의 기간	2021.09.11.(토)~09.15(수)/5일	(이메일접수)sm79m@korea.kr (등록시간) 10:00~17:00
질의 회신	2021.09.17(금)/1일	우리부 홈페이지, 국립정동극장 홈페이지 일괄 게시
작품 접수	2021.11.11.(목)~11.12(금)/2일	(방문접수)정동극장 대회의실 (주소)서울 중구 정동길 14(공연장 맞은편) (접수시간) 10:00~17:00
작품 심사	2021.11.19(금)	공모일정에 따라 조정 가능
입상작 발표	2021.11.23(화)	우리부홈페이지,보도자료배포
설계공모안의 반환	당선작 발표일로부터7일이내	기간내 미반출시 임의처분 (입선작은 반환하지 않음)
설계용역 계약 및 착수	‘21년 12월중	착수일로부터 300일

※ 상기 일정은 발주기관 사정에 따라 변동될 수 있으며, 변동 시에는 홈페이지를 통해 공지함

* 담당자 : 문화체육관광부 공연전통예술과 담당자(044-203-2744)

	4	응모자격 및 방법

1. 응모자격

○ 건축사법 제7조의 규정에 의해 건축사 면허를 소지하고, 동법 제23조의 규정에 의거 건축사사무소의 등록을 필한 자로서 건축사법 제9조에 의한 결격사유가 없는 자여야 한다.

- 당선자가 계약 시 전기·정보통신·소방설계 분야의 자격이 없는 경우, 관계법령에 의한 설계업자격을 보유한 업체와 공동도급(분담이행 방식)하여야 하며, 공동수급업체의 대표자는 건축설계공모 당선자가 수행하여야 함.

※ 전기분야 자격요건 : 전력기술관리법에 의한 전력전문설계업 1종 이상 등록업체

※ 정보통신분야 자격요건 : 엔니지어링산업진흥법 또는 기술사법에 의한 엔지니어링 사업자신고 또는 기술사사무소 개설자로서 통신·정보처리부분의 정보통신분야 등록업체

※ 소방설계분야 자격요건 : 소방시설공사사업법에 의한 전문 소방시설설계업 또는 일반시설설계업(기계, 전기분야) 등록업체

○ 건축사법시행령 제21조의 2에 의한 외국건축사 자격을 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한 자여야 한다.

○ 응모 신청일을 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자는 본 설계경기에 참여할 수 없다.

2. 공동응모

○ 공동이행방식으로 참여하는 경우에는 공동응모 참여업체 모두 위의 자격요건을 갖추어야 한다. 다만, 외국 건축사 면허 자격을 취득한 자는 상기 항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능하며, 국내 건축사가 대표자가 되어야 한다.

※ 본 공모에 응모하는 업체는 본 공모의 다른 공동수급체에 중복으로 참가할 수 없다.

○ 공동이행방식으로 참여하는 경우에는 공동응모자중 최상위 비율을 가진 자 1인을 대표자로 선정하여야 한다.(단, 공동응모 시 3개사를 초과할 수 없음)

○ 공동이행방식으로 참여하는 경우에는 (서식4) 공동응모협정서를 참가 등록 시 제출해야 한다.

○ 공모안 제출 시까지 대표자는 변경할 수 없으나, 그 외 공동응모자는 2명의 범위 내에서 변경 또는 추가할 수 있으며, 최종적인 공동응모자는 최종 공모안 제출시 함께 제출하는 공동응모 협정서로 확정된다.

3. 자격제한

○ 공고일 기준으로 휴업, 부정당업체 지정, 영업(업무)정지, 인․허가 등록취소 등 행정처분을 받고 그 기간 중에 있거나 폐업신고 수리를 받은 업체는 응모할 수 없다.

○ 본 공모에 응모등록을 하지 않거나, 설계공모 관련 규정을 위반했을 경우 응모할 수 없다.

○ 설계공모의 자문․심의위원, 그 위원이 소속된 단체나 직원 등은 본 설계공모에 참여할 수 없다.

4. 응모등록

등록일	2021. 09. 02.(목) ~ 09.08.(수) [등록시간 : 10:00 ~ 17:00]
등록처	서울특별시 중구 정동길14 정동극장 2층 대회의실 공모전 운영사무실 (TEL : 02-751-1948) *공연장 맞은편 위치
등록방법	직접 방문등록(우편접수 불가)
구비서류	1) 설계공모 응모신청서(서식 1) 1부 2) 인감증명서 및 사용인감계 각 1부 3) 위임장(서식 2) 및 재직증명서 각 1부 (대리인 등록시) 4) 대표자 및 담당건축사 선임계(서식 3) 1부(해당자에 한함) 5) 공동응모협정서 1부(서식 4)(해당자에 한함) 6) 건축사사무소 등록증 사본 1부 7) 건축사면허증 사본 1부

5. 현장설명회

○ 일    시 : 2021. 09. 10.(금) 10:00

○ 장    소 : 서울 중구 정동길 14 정동극장 2층 회의실

○ 참고사항 : 현장설명회는 반드시 참석해야 하는 사항은 아님

※ 현장설명회 장소는 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지 게시

	5	질의응답

○ 지침서 또는 본 공모에 관하여 질의할 사항이 있을 경우에는 서면질의서(서식 5)를 기간(‘21.9.11.~9.15.) 내 이메일(sm79m@korea.kr)을 통해 접수하여야 하며, 참가자별로 1회에 한한다.

○ 접수 후 필히 접수여부를 확인하여야 하고, 질의서의 미접수 및 미확인에 대한 책임은 질의자에게 있다.

○ 전송 오류 등으로 질의내용을 확인할 수 없는 경우와 질의자의 인적사항 등 질의서상 기재사항이 누락된 질의에 대하여는 응답하지 않을 수 있다.

○ 각 질의에 대한 답변은 우리부 홈페이지, 정동극장홈페이지에 게시한다.

○ 질의서에 대한 답변은 설계공모지침서와 동일한 효력을 갖는다.

응모작품 접수 및 제출

Ⅲ

	1	응모작품 접수

접수 일시

2021. 11. 11.(목) ~ 11. 12.(금)  [접수시간 : 10:00 ~ 17:00]

접수 장소

서울특별시 중구 정동길14 정동극장 2층 대회의실

정동극장 2층 미래전략TF팀 (TEL : 02-751-1948)

※ 접수장수 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지 게시

접수 방법

직접 방문접수(우편접수 불가)

제출 서류

1) 설계공모 제출서(서식 7, 응모접수증 포함) 1부.

2) 서약서(서식 8) 1부.

3) 동의서(서식 9) 1부.

4) 제출도서

구분	규격(㎜)	수량	제본	비 고
도판	A1 (841× 594)	3매	-	- 두께 10㎜ 압축스티로폼 판에 테두리 없이 부착 - 색채표현 자유
설계 설명서	A4 (297× 210)	10부	좌철	- 20쪽 이내 - 추정공사비 개략내역서(서식 10)포함
USB메모리	-	3매		- 도판 3매 및 설계설명서 내용 포함 (제출도서와 동일 내용)

※ 2. 제출도서의 작성기준 참조(6p)

유의 사항

1) 응모 등록을 하지 않은 자는 응모작품을 접수할 수 없고,

작품 수는 응모자별로 1점으로 한다.

2) 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않는다.

3) 도판, 설계설명서, USB는 분리 포장하여 제출하여야 한다.

4) 응모작품 제출은 직접(방문) 제출하여야 하며, 제출 후 추가 또는 수정을 인정하지 않는다.

	2	제출도서의 작성기준

1. 공통사항

○ 제출도서에는 응모등록 시 부여받은 등록번호를 지정된 형식에 기입 제출하여야 한다.

○ 축척과 방위는 각 도면 및 도판에 정확히 표기하여야 한다.

○ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법을 사용한다.

단, 부득이하게 영문, 한문 등 다른 표기가 필요한 경우 병행 표기할 수 있다.

○ 조감도, 투시도는 색상을 자유롭게 사용할 수 있으며, 렌더링한 3차원이미지를 사용할 수 있다. 평면도, 입면도, 단면도의 도면은 무채색으로 한다.

○ 제출도서에 대한 익명성 확보 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 전 설계공모 기간 동안 적용된다.

○ 사무소명, 응모자명은 심사 종료 시까지 공개하지 않는다.

○ 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 등을 표기(식)할 수 없으며, 표시가 발견될 경우에는 심사대상에서 제외될 수 있다.

○ 제출물은 지정된 규격 및 쪽수를 준수하여야 하며, 제출물 종류별로 누락 없이 모두 제출하여야 한다.

○ 모형은 제출하지 않는다.

2. 제출도서 작성시 유의사항

○ 설계도판

- 규격 : A1 (841mm× 594mm) 3매

- 도판에 표시할 도면의 종류(도판 내 도면배치는 설계자가 임의로 함)

· 종합배치(평면)도(축척 임의)

시설배치, 도로, 녹지 및 부대시설 배치계획에 대한 사항을 작성한다.

대상 부지 상황을 알 수 있도록 간결하고 체계적으로 표현한다.

· 평면도(축척 임의)

필요층(주요층) 평면도에 주요레벨, 각 실명 표기, 스케일 표시한다.

· 단면도(축척 임의)

종․횡단면도를 포함한 단면도 및 주요 치수 기재, 스케일 표시한다.

· 입면도(필요시, 축척 임의)

주요 입면도(내부) 작성 및 주요 치수 기재, 스케일 표시한다.

· 기타(축척 임의)

건축개념 및 이미지, 기타 설계자가 의도하는 사항

각 도면의 여백에는 적절한 개념도, 다이어그램이나 설명도 삽입 가능하다.

- 도판배치기준 : 각각의 도판 뒷면에 등록번호를 표시(우측 상단)하고, 아래와 같이 배열되도록 도판의 순서번호를 명기(중앙)해야한다.

(도판의 장변을 가로로 구성)

도판의 배치기준	설계설명서 표지 양식

○ 설계설명서 (20쪽 이내)

- 규격 : A4(210mm*297mm)로 테두리없이 좌철 접착(스프링제본 불가)

- 매수 : 1부의 매수는 단면 20쪽(표지, 간지, 목차 제외) 이내로 작성  (쪽수는 각장 하단부 중앙에 표기하며, 표지, 간지, 목차에는 표기하지 않음)

- 표지는 백색 무광택 아트지를, 내용 용지는 백색 무광택 백상지를 사용한다.(모든 용지에는 머리말, 꼬릿말 등 배경무늬 사용 불가)

- 등록번호를 지정 위치에 표시한다.

- 설계설명서 표지(서식 14)의 “인식명칭”란에 “문화체육관광부”로 기재하여 제출한다.(공모업체 표시 불가)

○ USB메모리 (3매)

- 제출된 심사용 도판 3매, 설계설명서와 동일한 내용 수록한다.

- 설계설명서 파일은 pdf 프로그램 사용한다.

- 도판 이미지 파일은 jpg 형식으로 해상도 300dpi 이상으로 수록한다.

- USB 케이스에는 참가자의 등록번호를 표기(위치는 설계설명서와 동일)한다.

○ 등록번호 표기방법

- 모든 참가자는 응모등록 시에 2개의 알파벳과 3개의 숫자로 이루어진 등록번호를 부여받는다.

- 등록번호를 작품도판(뒷면 우측상단) 및 설계설명서, CD 케이스 우측상단에 아래와 같은 양식으로 표기하여 제출한다.

등록번호 표기 양식

응모작품 심사(평가)

Ⅳ

	1	응모작품 심사(평가)

1. 설계공모 심사위원회 구성 및 심사방법 등

○ 국토교통부고시 제2019-196호(2019. 4. 30) “건축 설계공모 운영지침”

및 계약관련 규정에 의한다.

○ 심사위원회는 관련 전문가로 구성하여 우리 부 홈페이지 및 국정정동극장 홈페이지에 공고일로부터 2주 이내 공개한다.

순번	분 야	성 명	소 속	비고
1	건축계획 및 설계	000	-
2	건축계획 및 설계	000	-
3	건축계획 및 설계	000	-
4	문화시설 건립 및 운영	000	-
5	공연예술전문가	000	-
6	전문위원	000	-
7	전문위원	000	-
8	건축사	000	-	예비
9	건축사	000	-	예비

○ 심사기준은 설계공모지침에서 정하는 제반사항의 준수여부와 심사위원회에서 정한 규정에 따라 심사한다.

2. 입상작 선정

○ 심사결과는 문화체육관광부 홈페이지(www.mcst.go.kr)에 게시하며, 입상자에 한하여 개별 통지한다.

○ 발주기관 및 심사위원은 심사결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 응모자는 심사기준, 심사결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없다.

3. 입상작에 대한 보상

○ 입상 작품에 대한 보상은 아래와 같다.

- 당선작 1점 : 기본 및 실시설계용역 계약권 부여

- 기타입상작 : 상장 및 상금 지급

○ 응모작품이 3점 이하인 경우 당선작1점 선정, 4점인 경우 당선작 및 우수작까지 선정, 5점 이상인 경우 우수작과 가작까지 선정할 수 있다.

기타 입상작 수	보상금 지급기준	비고
1개사일 경우	2등 : 33,000,000	부가세포함
2개사일 경우	2등 : 40,000,000 3등 : 30,000,000	부가세포함
3개사일 경우	2등 : 40,000,000 3등 : 30,000,000 4등 : 20,000,000	부가세포함
4개사일 경우	2등 : 40,000,000 3등 : 30,000,000 4등 : 20,000,000 5등 : 10,000,000	부가세포함
비고 : 1) 공동응모인 경우 대표사에 지급 2) 채점결과 동점인 경우는 해당 순위 간 보상금을 균등지급하며, 입상작으로 선정된 자가 당선작 발표일로부터 15일 이내에 보상금 지급을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함.

○ 당선자가 제출한 서류 등에 허위사실이나 중대한 결함이 발견되었을 경우, 발주기관은 당선을 취소하고 차순위자에게 설계권을 부여할 수 있다.

○ 당선자가 설계권을 포기하거나 여타의 사유로 설계를 진행할 수 없는 경우에는 차순위자에게 설계권을 부여할 수 있으며, 차순위자에게 용역권이 승계된 경우, 용역권 승계자에게 지급된 보상금은 발주기관에 반납하여야 하며, 당선자의 의무사항은 승계자에 자동 승계된다.

4. 저작권 및 작품전시

○ 당선작에 속한 저작권 등 모든 권리는 발주처에 귀속하며, 저작권에 관련된 제반사항은 저작권의 관계법령이 정하는 바에 의한다.

○ 당선작 외의 작품(우수작, 가작)의 경우에도 필요한 경우 전시 또는 출판할 수 있으며, 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

○ 발주기관은 당선작 외의 작품(우수작, 가작)에 대해 당해 설계자의 동의를 얻어 그 작품에서 아이디어의 일부를 이용할 수 있다.

○ 당선작을 제외한 응모작품은 작품심사 결과 발표일로부터 7일 이내에 응모자가 회수하여야 하며, 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담하며, 반환기간 내 반환되지 않은 작품은 발주기관에서 임의 처분한다.

	2	심사시 불이익 처분기준

○ 다음 각호에 해당하는 위반사항에 대하여는 실격 또는 설계공모 심사위원회에 상정하여 불이익 처분할 수 있다.

- 실격사항

· 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등

· 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때

· 직·간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

· 심사 전에 심사관련자와 접촉하여 설명을 한 경우

· 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우

- 불이익(감점) 처분기준

· 다음 사항 중 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 감점대상으로 작품심사 후 심의위원회에 상정하여 최대 10점의 범위 내에서 감점하며, 명시되지 않은 추가 위반사항에 대하여는 설계공모 심사위원회에서 의결하여 적용한다.

구 분	분 야	감점기준	누계한도
지침위반	❍ 추정공사비 초과	-1.0점	-10.0점
	❍ 건축 관련 법규위반 (직통계단,부설주차장 설치, 대지 안의 공지 등)	-0.5점/건당
	❍ 연면적의 범위 초과 또는 미달	-2.0점 연면적 ±5%초과
	❍ 주차장 법정 주차대수 미달	-0.2점/대당
	❍ 그 외의 지침 위반사항	-0.5점/건당
도서작성 기준위반	❍ 제출도서 기준 매수 초과 시	-0.5점/매당
	❍ 허용 부분 이외의 컬러 사용	-1점/이미지 당
	❍ 제출도서에 응모자의 인지가 가능한 경우	-1점/매당
	❍ 제본방법 미 준수 등	-0.5점/건당
	❍ 그 외 도서작성 위반사항	-0.5점/건당
기타	❍ 심사위원회에서 감점으로 정하는 사항	-1.0점

	3	설계공모 재공고 관련

○ 본 설계공모는 3개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 3개 업체 미만인 경우에는 재공고할 수 있다.(재공고기간은 추후 발주기관에서 별도로 정함)

○ 기타 입상작을 선정하기가 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계공모 진행여부 및 설계공모 방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

설계지침

Ⅴ

	1	설계 일반사항

○ 설계자는 반드시 예정 총공사비 26,095백만원(VAT 포함) 이하로 설계하여야하며, 이를 초과할 때에는 공모 심사대상에서 제외한다.

○ 관련법규를 면밀히 검토하여 관계규정에 위반 없이 설계하여야 한다.

○ 설계자가 제출한 계획안은 발주기관의 요구가 있을 경우 객관적 근거를 제시할 수 있어야 한다.

	2	설계의 기본 방향

○ 노후화된 극장의 재건축을 통하여 시설의 안전 및 편의성 개선을 통해 공연예술 창작활성화 거점을 마련하고 국립공연장으로서의 정체성을 강화 하는 것을 목표로 한다.

○ 부지공간 구성 및 건축물의 형태는 주변과 조화를 이루고 지역의 역사문화공간으로서의 장소성, 인지성, 접근성, 상징성에 대한 부지여건을 최대한 활용할 수 있는 창조적인 아이디어(Mass디자인, 입면디자인, 외장재료 등)를 제시하여야 한다.

○ 국립공연장 시설로서 차별화된 상징적 디자인 표현(정동지역의 랜드마크화)과 건축물의 외부환경 및 내부공간의 연계성을 강화한 친환경적인 설계안을 마련하여야 한다.

○ 다중이 이용하는 공공관람집회시설로서 기능이 발휘될 수 있어야 하며, 구조적 안전성, 경제성, 공익성 등을 최대한 고려하고 관련법규 및 설계기준 등 제반규정에 적법하게 설계하여야 한다.

○ 대공연장 620석 이상, 소공연장 310석 이상을 확보할 수 있도록 설계되어야 하며 부대시설인 사무실, 연습실을 마련하고, 증축에 따른 법정 주차대수 이상의 주차공간을 계획하여 주차 공간 부족문제 해소하여야 한다.

○ 가장 효율적인 공사 기초공법을 제시(대지경계를 침범하는 기초공법은 불가)하여야 한다.

○ 본 과업과 관련된 건축, 토목, 기계, 소방, 전기, 통신, 조경, 인테리어 등의 타 분야와 긴밀히 협조하여 기능 유지에 적합하고 상호 연관성을 보장하는 안을 제시하여야 한다.

○ 사업시행 부지의 도시계획 등 관련법규와 관할 행정관청의 조례, 규정, 자치법규 등을 참고하여 각종 배치계획 및 대지이용계획과 규제사항을 확인하여 계획 시 반영한다.

○ 에너지 절약형 및 친환경 공법·재료를 적극 감안하여 친환경 건축물로 계획 및 배치하여야 한다.

	3	건축계획

【일반사항】

○ 정동 고유의 경관특성을 고려하여, 주변의 역사적 경관 또는 문화재를 존중하여 디자인한다. 정동일대 지구단위계획, 공공건축물 가이드라인을 참고하도록 한다.

○ 건축물의 규모 및 지역적 특성을 고려하여 신재생에너지(태양광 등)을 적극 활용하여야 한다.

○ 기존 설비 및 그 밖에 시상수도, 오배수, 소방, 자동제어 등에 대한 연계활용을 검토하여 공사비를 절감하고 유지관리를 효율화한다.

○ 공사비는 총 예정사업비를 초과하지 않도록 설계하고 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 화려한(고비용) 외장은 지양한다.

○ “녹색건축물 조성지원법”, "공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정“ 등에 의거 건축물 에너지효율 향상, 고효율 에너지기자재 사용, 자연에너지 이용을 극대화, 녹색건축물 활성화 등을 위한 건축물 인증을 취득해야한다.

○ 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 시설계획을 유도해야한다.

○ 화재, 지진, 태풍, 홍수 등에 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 보안관리가 용이한 구조로 설계한다.

○ 장애인이 이용하기에 불편함이 없도록 장애자 동선, 편익시설 등에 대한 계획을 종합적으로 수립 반영(BF인증 취득)해야 한다.

○ 기계, 전기 부분 LCC분석을 통해 에너지 절약 및 유지 관리비가 절감되는 시스템 및 장비를 선정해야 한다.

○ 정동극장 마당에 설치된 예술품은 재건축 시 활용을 우선 고려하고, 활용이 어려울 시 별도의 장소에 보관할 수 있도록 장소를 마련하여 철거 및 이전하여 보관하도록 한다.

○ 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주자의 해석에 따른다.

【토지이용 및 공간계획】

○ 정동극장은 일반주거지역으로 기존 건폐율 및 용적률을 감안하여 편의시설(주차 및 조경) 및 공간계획을 수립한다.

○ 공연장에서 발생되는 음향 및 진동이 외부로 전달되지 않도록 계획한다.

○ 대상 부지주변의 환경과의 조화를 고려한 친환경적인 계획을 제안한다.

○ 유지관리 편의성 확보와  확장성 및 가변성 등을 고려하여 계획한다.

【배치계획】

○ 해당부지의 입지여건, 내용 등을 충분히 파악, 사업목적에 맞게 계획안을 수립한다.

○ 주변 지역의 교통체계 및 주변 토지이용계획을 감안하여 배치한다.

○ 부지의 위치 특성, 지형조건, 지역 경관 및 식생조건을 고려하여 배치한다.

○ 인접 건축물의 기능적 연관관계를 고려하여, 보행자 및 이용자, 차량의 원만한 통행 및 동선 확보가 가능할 수 있도록 배치한다.

○ 건축물에 대한 시각적인 공간 및 외관의 확장성을 유도하는 배치계획을 수립한다.

【부대시설】

○ 출연자대기실, 분장실은 공연 시 많은 출연자들의 등장 및 퇴장이      가능한 크기로 계획하며 기능상 무대동선과 연계하여 계획하도록 한다.

○ 무대현황 모니터 및 스피커, 전신거울 등 필요한 시설을 계획한다.

○ 연습실은 대공연장 무대사이즈에 준하는 대연습실 2개와 소연습실 1개로 구성한다.

○ 카페시설은 방문객 및 일반시민의 접근과 편의성을 고려하며 공연이 없을 시에도 상시 이용이 가능토록 계획하며, 시설면적 중 일부는 로비 내 개방 형태 또는 외부와 접하도록 별도로 구성할 수 있다.

【평면계획】

○ 적정한 공유면적(객석, 로비 등)을 확보하여 쾌적하고 다양한 분위기를 조성할 수 있는 공간계획을 하여야 한다.

○ 시설 이용자의 방향감각(Way-finding)을 명확히 할 수 있도록 하며, 시설별 인지도를 제고할 수 있는 계획이 되도록 한다.

○ 각종 시설물의 중앙집중관리 및 통제시스템이 가능하게 하며, 기존 시스템과 호환, 연계되어야 한다.

○ 건축물 일부에 법정주차대수 확보와 실내공기 질 향상을 위한 외부입면 및 개구부 계획을 동시에 계획한다.

【동선계획】

○ 이용자의 특성(관람객, 공연 스텝, 관리자, 서비스이용 등)을 고려하여 각 동선 간의 간섭을 최소화하도록 하며, 관람객의 편의성을 확보할 수 있어야 한다.

○ 각 시설 별 공간의 구분을 명확히 하고 각종 소음 및 진동차단이 가능하도록 하여 공연환경 조성과 쾌적성을 확보한다.

○ 각 시설 간의 독립성은 확보하되, 연계성을 충분히 고려하여 시설 간의 이동 동선을 최소화하여야 한다.

○ 장애인의 수평, 수직 이동 동선은 가급적 최소화하여 시설이용의 편의성을 제공하도록 한다.

【입면계획】

○ 부지경계 내부의 입면은 차량 및 이용자의 편리한 동선유도가 가능할 수 있도록 출입구와 주요 통로를 계획한다.

○ 모든 입면을 구성하는 재료의 색채와 질감 등은 디자인 특성에 맞게 적용하고, 동적 균형을 추구할 수 있는 디자인으로 계획한다.

【단면계획】

○ 층고는 각 시설의 충분한 천장고를 확보할 수 있도록 하고 기계설비, 전기설비, 무대설비(무대, 기계, 음향, 조명, 영상), 구조시스템 및 유지관리 측면을 고려한 높이 이상으로 하여야 한다.

○ 관람석 계획 시 적정한 시야각을 유지하며 안정성을 고려한 경사계획을 반영하여야 한다.

○ 악세스 플로어, 아울렛 설치를 고려하여 최종마감 바닥면에 불필요한 고저차가 생기지 않도록 한다.

【구조계획】

○ 구조설계는 『건축구조기준』(국토교통부 고시 제2016.317호)에 의거 수행하고 이외의 설계기준 적용 시 반드시 관련 기준을 명시한다. 구조는 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하여야 하며, 신기술 및 신공법의 적용이 가능하도록 설계하되 시공성 및 경제성 등을 적극 고려한다.

○ 바닥골조 및 벽체 등은 우수의 유입 및 지하수에 대해 안전하도록 설계하고, 지하외벽은 토압과 수압을 견딜 수 있도록 계획한다.

○ 부지의 굴착 및 흙막이 공법 선정은 시공성과 경제성 등을 고려하여 계획한다.

○ 경제적이고 효과적인 기초방법을 채택하며 시공여건을 충족할 수 있도록 계획한다.

【건축설비계획】

○ 시설물 용도에 적합하고 경제성과 유지관리의 편리성을 고려하여 기계, 전기, 소방, 통신설비를 계획

○ 자연에너지를 적극 도입하여 기계장치에 의한 환기, 조명 등이 최소화되도록 하고, 각 실의 환기계획으로 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있도록 계획한다.

○ 초기투자비와 관리비용을 최소화 하고, 향후 확장성과 변경 대응을 대비한 시스템으로 계획한다.

○ 모든 설비체계는 최소인원으로 관리가 가능한 중앙관리형 체계를 구축하고 기계설비의 자동제어를 통한 신뢰성과 관리조직의 편의성을 제고하도록 계획한다.

○ 개별식 냉난방기는 설치할 수 있는 구조와 공간, 동력, 배수 등을 고려하여 계획한다.

○ 공조실은 용량에 따라 필요한 층에 설치하고, 그 기능에 적정한 면적 및 닥트설치를 위한 충분한 층고를 확보하여야 한다.

○ 기계·전기실·발전기실·UPS실 등의 계획은 대상시설의 규모에 적합해야 하며, 전력공급의 신뢰성, 확장성, 유연성 등을 고려하여 계획한다.

○ 승강기는 승객용일 경우 이용자 등의 인원을 고려하여 설계하고, 화물용 승강기는 사용이 예상되는 공연장비 및 악기 등을 감안하여 설계한다.

○ LAN 설비계획은 기존 설비와 호환성을 감안하여 적절한 설비로 구성하여 계획한다.

○ 건축, 토목, 구조 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 충분히 검토하여 계획한다.

○ LED 조명, 고효율 장비 등을 채용하여 에너지 절약(절감)을 반영한 시스템을 구현하고, 용도별, 사용시간대별, 향별 적정한 조닝계획을 수립한다.

【조경계획】

○ 기존 건립대상 부지내의 조경 수목에 대한 이설 및 재배치 및 주변 환경에 적합한 조경계획을 수립한다.

○ 녹화 휴게 공간제공 및 공기정화 등의 다기능적인 식재계획을 한다.

○ 지역성 및 건물성격에 적합한 수종선택으로 랜드마크적인 경관조성한다.

【토목계획】

○ 굴착으로 인한 소음발생 및 충격에 의한 주변 시설물의 이용자 민원을 최소화 할 수 있도록 계획한다.

○ 터파기 및 흙막이 구조물 설치 시 주변사유지 대지경계 범위내로 침범하지 않도록 유의하여 공법을 계획한다.

○ 바닥골조 및 벽체 등은 우수의 유입 및 지하수에 대해 안전하도록 설계하고, 지하외벽은 토압과 수압을 견딜 수 있도록 계획한다.

○ 경사지역의 부지 정지계획은 절토량과 성토량의 균형을 고려하여 경제성 있게 계획한다.

【무대설비】

○ 본 지침은 공연장의 우수한 성능을 갖추기 위해 무대, 무대기계, 건축음향, 전기음향, 조명, 영상 등 전문분야별 최소한의 시스템과 장비수준을 제시하여야하며 설계자 의도에 따라 전문공연장 운영의 기능향상을 위하여 보다 우수한 시스템을 적용할 수 있다.

○ 노이즈 간섭 및 전원 트립 영향을 최소화하기 위해 파트별 독립된 개별 전기 공급 시스템 형태를 갖추어야 한다.

○ 시설운영의 효율성을 위해 적용설비들은 대공연장, 소공연장의 시설들과 호환되어 상호 이동 사용이 가능하도록 하여야 한다.

○ 공간위치 특성상 외부전원 선로 포설이 원활하지 않으므로 충분한 전기용량 확보[무대기계설비 대공연장(1,000A), 무대조명설비 대공연장(1,600A) 소공연장(750A), 무대음향설비 대극장(200A) 소공연장(100A), 무대영상설비 대극장(100A) 소공연장(60A)]가 필요하다.

○ 공연장 무대시설분야 안전지침 및 기술기준(문화체육관광부 공연장 무대시설 안전진단)에 적용하여야 한다.

	4	세부공간 설계지침

○ 대공연장

- 공연장의 형태는 프로시니엄 극장으로 설계하며, 국립공연장으로 뮤지컬, 콘서트, 무용 등 다양한 장르의 전통과 현대적 공연들을 수용할 수 있도록 계획하고 최소 620석∼700석 규모의 객석을 확보할 수 있도록 방안(아이디어)을 제시하여야 하며, 대공연장 객석을 650석 이상으로 설계 반영시 [별표1] 공연장 계획 배점의 10% 범위 내 가산점을 부여할 수 있다.

- 상부구조(Flying System), 하부무대(오케스트라연주석, 트랩무대 등), 음향/조명 시스템을 포함한 무대기술 및 장비는 세계의 현대적인 극장과 견줄 수 있는 최신시설을 구축하기 위하여 국내 최고 수준에 부합하도록 제시되어야 한다.

○ 소공연장

- 공연장의 형태는 프로시니엄 극장으로 설계하며, 소공연장은 310석 이상의 고정좌석과, 뮤지컬, 콘서트, 무용 중심의 작품들을 수용할 수 있도록 계획한다.

- 음향/조명 시스템을 포함한 무대기술 및 장비는 최신장비로 구성하고 프로시니엄 극장의 형태로 구성하되, 운영시스템은 공연콘텐츠의 Hyper(고급화, 고도화) 추세에 따라 미래지향적 공연콘텐츠가 수용 가능한 기술적 방안을 제시하여야 한다.

○ 부대 편의시설

- 공연장외 부대시설과 개방된 외부 시설공간의 적극적 계획을 통하여 공연 외 시간에도 국민들이 이용할 수 있는 문화공간으로 계획되어야 한다.

- 공연장 내 관객의 피난 동선 및 편리한 이동을 고려하여 지하 3층에서 지상 2층까지 연결되는 엘리베이터 1기, 에스컬레이터 1기를 계획한다.

○ 공통사항

- 뮤지컬, 콘서트, 무용중심의 다목적 용도에 최적화된 무대ㆍ객석디자인

및 음향설계시 용도 및 체적을 고려한 설계음향 잔향을 제시한다.

- 극장지원시설(분장실, 대기실, 연습실 등) 및 공용공간(로비, 티켓박스, 카페, 화장실, 물품보관소 등)의 합리적ㆍ효율적 배치한다.

- 일반시민, 관람객, 출연자, Staff 동선의 분리로 효율적 동선체계 디자인한다.

- 미관, 기능, 안전, 환경적으로 최적화되고 쾌적한 극장 디자인 및 설계한다.

- 면적의 허용범위는 전체 연면적의 ±5%내 가능하다.

		세부시설 배치계획(권장사항)

구 분			공간별 면적(㎡)	공간면적 (㎡)	실명	비고
지상 3층		사무실 1 사무실 2	307	307	대표이사실, 사무실	사무, 접견, 소규모회의 고려
					공용부	운영인력 50명 기준 사무실, 회의실, 탕비실, 화장실, 용역원휴게실 등 설계 반영
2층		소공연장 (310석 기준)	801	421	무대, 객석, 분장실	공연, 분장실 사물함 공간 확보
				136	로비	공연장 규모 적정 제시
				25	조명, 음향실	실별 목적에 맞는 계획안 제시
				219	공용부(남여화장실 각1)
1층		로비, 근린생활시설	656	12	현관경비실(당직실)	효울적 위치 및 숙직실 제시
				140	근린생활시설(카페)	관객 및 일반인 접근성 고려
				334	로비,매표, 물품보관소
				170	공용부(남여화장실 각1)
지하 1층		대 연습실	950	250	연습실 1	출연배우 25명 기준 공간 구성
				200	연습실 2	출연배우 25명 기준 공간 구성
				100	아카데미실 3	교육, 연습, 회의실 다용도 사용
				400	공용부(남여화장실 각1)
지하 2층-3층		대공연장 (620석 이상)	830	360	객석	실별 목적에 맞는 계획안 제시
				55	조명실, 음향실, 무대 제어실
				35	안내원대기실
				380	공용부(남여화장실 각1)
			1,460	795	주무대, 객석	뮤지컬, 콘서트, 무용중심 운영
				130	남녀분장실 각 1개	분장실 사물함 공간 확보
				535	공용부
지하 4층		기계실, 전기실	1,460	632	기계실, 전기실, 저수조	실별 목적에 맞는 계획안 제시
				348	무대하부 창고
				45	의상악기보관실
				435	공용부
합계	6,464㎡				발주처 사전 협의후 면적, 공간 재배치 가능
기타사항	- 옥외 공간 조성(쌈지마당, 옥상) - 외부 마감 개선 : 기존 재료와 조화를 이루고 자연 친화적인 디자인 계획 - 주출입구, 장애인이용 엘리베이터(1기), 효율적 진·출입 동선(에스컬레이터 1기) 기계식 주차장 60대, 자주식 10대

※ 설계자가 제안한 배치계획 등에 따라 발주처가 제시한 면적에 대한 변동(±5%)이 가능함

기타사항

Ⅵ

	1	당선 설계자 의무

○ 당선자는 심사결과를 통보받은 날로부터 10일 이내에 발주기관과 설계용역 계약을 체결하여야 한다. 다만, 발주처의 사정, 사업추진 여건에 따라 계약상대자와 협의하여 계약 체결기한을 조정할 수 있다.

○ 당선자는 설계진행 시 발주기관과의 협의 결과에 따라 설계 보완이 필요할 때 추가·삭제·수정·보완·변경에 응해야 한다.

○ 계약상대자가 응모작품을 허위로 작성한 사실이 발견되거나 사업수행 중 당초 제안된 내용을 충족하지 못할 경우에는 계약을 해지할 수 있으며 계약상대자는 이로 인하여 발생한 피해에 대하여 손해배상의 책임을 진다.

○ 본 설계용역비는 사업에 필요한 각종 심의 및 인․허가, 등의 각종 기술용역 및 제반업무를 포함하며, 기타 발주기관이 요구하거나 필요로 하는 자료의 제출 등 제반사항 이행비용이 포함되어 있다.

○ 설계 중 각종 협의, 관련절차 이행 및 발주기관 사정 등으로 과업이 지연될 경우 발주기관의 승인 하에 과업기간을 연장 할 수 있다.

○ 사업추진에 필요한 각종 용역, 심의 및 인․허가 협의사항과 공사 준공시 건축물대장 작성, 건축행정시스템 등록, 납품 이후라도 각종 인·허가 변경에 따른 관계도서 및 자료작성 등에 대하여는 발주기관을 대행하여 이행 완료하여야 한다.

○ “기본 및 실시 설계용역”을 수행함에 있어 사전조사를 소홀히 하여 건설공사의 소요비용을 현저히 증가시키거나 과장 및 허위 사실이 확인될 경우 그 계약(자격)을 해지(박탈) 및 행정처분을 할 수 있다.

2	제출 작품의 저작권 등 소유권

○ 공모안은 창작품이어야 하며, 타인의 저작권을 침해해서는 안된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 응모자에게 있으며, 입상작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

○ 제출된 공모안의 저작권은 응모자에게 있으며, 소유권 및 사용권은 발주기관에 귀속한다. 또한, 발주기관은 공모안의 그림, 도면 등 모든 내용을 출판, 전시, 홍보 등을 위하여 복제, 전시, 배포, 2차적 저작물 작성 등의 방법으로 이용할 수 있고, 이를 위해서 응모자는<작품활용 및 변경동의서>를 제출하여야 한다.

○ 발주기관은 입상작에 대해 후속 계획과 설계를 함에 있어서 아이디어를 이용할 수 있는 권리를 가진다. 이에 대한 저작권 구입은 우선협상권부여 및 상금지급을 통해 이루어진 것으로 간주하며, 참가신청서를 작성함으로써 사용권 양도에 대한 계약이 체결된 것으로 한다.

○ 기타 저작권과 관련한 개별 사안에 대하여는 저작권 법령이 정하는 바에 따른다.

3	유의사항

○ 공모기간 중 추가로 배포할 자료나 제공할 정보가 있을 경우에는 문화체육관광부 홈페이지에 게재할 예정이므로 설계공모 참가자는 수시로 확인하여야 하며, 미확인으로 인한 책임은 응모자에게 있다.

○ 설계공모 진행 기간 중 응모자 연락처, 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 발주기관에 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

○ 응모자는 필요시 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

○ 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

○ 본 지침서에 관하여 이의 또는 견해차가 있는 경우에는 발주기관의 해석에 따르며, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여도 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

○ 본 공고내용이나 공모지침 등 공모와 관련하여 이의 또는 견해차이가 있을 때는 발주기관의 해석에 따르며, 응모업체는 이 결정에 이의를 제기할 수 없다.

○ 본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 문화체육관광부 의 동의 없이는 설계공모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다.

○ 발주기관은 필요할 경우 응모자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 응모작품과 동일한 효력이 있다.

○ 본 설계공모에 제출한 응모작품은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출하여야 하며, 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다. (반환품목은 심사용 설계도판에 한함)

○ 반환기간 내에 반출하지 않은 응모작품은 발주기관이 임의로 처리하며, 이러한 발주기관의 처리에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

○ 사업여건 변경 등으로 설계가 중단 된 경우 계약자 상호간 협의에 의하여 설계비를 정산 할 수 있다.

4	제공자료

○ 국립정동극장 재건축사업 설계과업내용서(pdf)

○ 정동극장 재건축 타당성조사 및 기본설계용역 보고서(pdf)

○ 정동극장 공연장 증축타당성 조사 및 기본계획 수립 연구 보고서(pdf)

○ 국립정동극장 현황측량도(pdf)

○ 국립정동극장 현행도면(평면, 입면, 단면)(Acad)

각종서식 및 별표목록

Ⅶ

[서식 1] 설계공모 응모신청서

설계공모 응모신청서

접수번호

사업자등록번호

대표업체

업체명

(대표자)

주민등록번호

소재지

전화번호

(FAX번호)

E-mail

「국립정동극장 재건축공사 기본 및 실시설계공모」에 있어서 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다.

2021.   .    .

신청자(대표자) :                (서명 또는 인)

문화체육관광부장관 귀하

---------------------------------------------□----------  절   취   선 ---------□-----------------------------------------------

「국립정동극장 재건축공사 기본 및 실시 설계공모」응모 접수증

접수번호		접수일자		접 수 인
업 체 명
소 재 지
대 표 자	(서명 또는 인)	전화번호
제 출 자	소속 : 직위 : 성명 : (서명 또는 인)

※ 신청서 “접수번호” 및 접수증 “접수번호, 접수일자” 란은 신청자가 기재하지 않음

[서식 2] 위임장

위   임   장

□ 공 모 명 : ｢국립정동극장 재건축공사 기본 및 실시설계공모｣

□ 대리인(수임인)

① 소   속 :                    (직위 & 직급 :                       )

② 성   명 :                    (주민등록번호 :          -            )

③ 주   소 :

본인은 상기인을 대리인으로 선임하여 문화체육관광부에서 시행하는「국립정동극장 재건축공사 기본 및 실시설계 공모」에 관련된 모든 권한을 위임합니다.

□ 위 임 인

① 소   속 :                             ☎ :

② 직   위 :

③ 성   명 :              (인)  (주민등록번호 :          -            )

④ 주   소 :

※ 첨부 : 대리인(수임인) 신분증 사본 및 재직증명서 각 1통.

2021.   .   .

문화체육관광부장관  귀하

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 3] 대표자 및 담당건축사 선임계

대표자 및 담당건축사 선임계

설계사무소 명
대표자 (담당건축사)성명		주민등록번호
주 소
근무처(연락처)		전화번호

상기인을 문화체육관광부에서 시행하는 “국립정동극장 재건축공사 설계공모”에 응모하는 대표자(담당건축사)로 위임합니다.

2021년 ○○월 ○○일

1. 확인자 : 업체명                  대표자:             (인)

2. 확인자 : 업체명                  대표자:             (인)

문화체육관광부장관 귀하

[서식 4] 공동응모협정서

공동응모협정서

제1조(목적) 이 협정서는 문화체육관광부에서 시행하는 “국립정동극장 재건축공사 설계공모”를 (   )와 (   )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조(공동응모업체) 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의  소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 :

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명:                     (소재지:           대표자:           )

2. 업체명:                     (소재지:           대표자:           )

제4조(대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시 설계 종료 후 종결된다.

제6조(의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건           에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴           업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서(   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2021년 ○○월 ○○일

ㅇ 대표업체

업체명 :                       (전화번호)

소재지 :

대표자 :                       (인)

ㅇ 공동응모업체

업체명 :                       (전화번호)

소재지 :

대표자 :                       (인)

문화체육관광부장관 귀하

[서식 5] 서면질의서

서 면 질 의 서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 등록번호
설 계 사무소명		전화번호 (FAX번호)
소 재 지		e-mail
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 공모 지침서를 다시한번 숙지하시고 질의하여 주시기 바랍니다.

[서식 6] 설계공모 제출서

심사위원 기피(회피) 신청서

□ 공 모 명 : 국립정동극장 재건축공사 설계공모

□ 기피(회피) 위원

성 명	소 속	기 피(회 피) 사 유

2021.    .    .

제 출 자    소    속 :

직    위 :

연 락 처 :

성    명 :             (인)

문화체육관광부장관 귀하

[서식 7] 설계공모 제출서

국립정동극장 재건축공사 기본 및 실시 설계공모 제출서

등록번호

사업자등록번호

대표업체

업체명

(대표자)

주민등록번호

소재지

전화번호

(FAX번호)

E-mail

문화체육관광부에서 시행하는「국립정동극장 재건축공사 기본 및 실시 설계공모」에 대하여 설계지침을 준수하고 응모작품을 제출합니다.

제출서류

1. 응모접수증 1부.

2. 서약서 1부.

3. 동의서 1부.

4. 제출도서(도판 3매, 설계설명서 10부, CD 1매)

2021. ○○. ○○.

신청자(대표자) :               (서명 또는 인)

문화체육관광부장관 귀하

----------□----------  절   취   선 -----------□------------

「국립정동극장 재건축공사 기본 및 실시 설계공모」응모작품 접수증

등록번호		등록일자		접 수 인
업 체 명
소 재 지
대 표 자	(서명 또는 인)	전화번호
제 출 자	소속 : 직위 : 성명 : (서명 또는 인)

※ 제출서 및 접수증 “등록번호” 란에는 응모접수증 상 등록번호 기재, “접수일자” 란은 신청자가 기재하지 않음

[서식 8] 서약서

서    약    서

당사는 문화체육관광부에서 시행하는「국립정동극장 재건축공사 기본 및 실시 설계공모」에 응모하고자 함에 있어 아래의 내용을 준수․이행할 것을 확약하고 이에 관한 서약서를 제출합니다.

1. 당사는 문화체육관광부의「국립정동극장 재건축공사 기본 및 실시 설계공모」지침서에 기술된 내용 및 절차를 인정하고 본 지침을 성실히 준수하겠으며, 본 지침을 위반할 시 감점처리 및 이로 인한 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 당사는 제출도서의 제반사항을 사실적 근거에 의해 작성하겠으며, 그 내용에 대하여 법적·재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

3. 당사는 문화체육관광부에서 설계공모 평가를 위해 심사위원회의 구성 및 심사방법, 심사 후 발표된 입상작에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 당사는 심사와 관련하여 공정하고 투명한 심사가 되도록 협조하겠으며, 공모전체 과정에서 심사위원이나 주최자(관계자)에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며, 이를 위반할 시는 관계법령에 따라 책임을 지겠습니다.

2021년    월    일

○ 공동응모 대표업체

업체명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

○ 공동응모 참여업체

업체명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

문화체육관광부장관 귀하

[서식 9] 동의서

동    의    서

당사(공동참여업체 포함)는 문화체육관광부에서 주최하는「국립정동극장 재건축공사 기본 및 실시 설계공모」에 제출한 작품을 주최자가 복사, 출판, 홍보, 전시 등의 목적을 위해 제출 작품의 전부 또는 일부를 국내외에서 사용하는 것을 동의합니다.

단, 제출된 작품을 복사, 출판, 홍보, 전시 등의 목적을 위해 활용할 시에 익명으로 실려지기를 원한다면, 아래 상자에 체크하여 주시기 바랍니다.

□ 당사는 제출된 디자인의 전시, 출판 혹은 미디어광고로 활용할 시, 익명으로 실려지기를 원합니다.

2021년    월    일

○ 공동응모 대표업체

업체명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

○ 공동응모 참여업체

업체명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

문화체육관광부장관 귀하

[서식 10] 추정공사비 개략내역서

추정공사비 개략내역서

□ 공사명 : 국립정동극장 재건축공사

구 분	품 명	추정 공사비 (천원)	비율(%)	비 고
정동극장건립공사	철거공사
	토목공사
	건축공사
	기계공사
	전기공사
	통신공사
	소방공사
	신․재생에너지설치공사
	조경공사
	무대기계
	무대조명
	무대음향
	소 계
직접공사비 계
제 경 비
부가가치세
합 계			100%

※ 본 공모의 예정 총공사비는 백만원(부가가치세 포함) 임

[서식 11] 설계개요 및 시설현황

- 설계개요 및 시설현황 -

〔공모명 : 국립정동극장 재건축공사 설계공모〕

구 분			내 역	비 고
건물개요	사 업 명
	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 률		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m	단면도에 층고 및 최고 높이 표기할 것
주차개요	계		대	법정대수 산정 근거 표기
	지 상		대
	지 하		대
	주차장 면적		㎡	산출근거 표기
설 비 개 요
외 부 마 감
조 경 개 요	조 경 면 적			법정조경 : % 설계면적 : % (산출근거 구체적으로 표기)
	식 재 면 적
	조경시설면적
	옥상조경면적
신·재생 에 너 지 비 율	계		%( kw)	예상 에너지사용량에 대한 신·재생 에너지 적용비율
	태양광 · 지열		%( kw)
	기 타		%( kw)	세부 구분별 비율과 kw 표기
기 타

※ 소수점 셋째 자리에서 반올림

[서식 12] 세부용도별 면적표

- 세부 용도별 면적표 -

(필요한 경우 시설 추가 제안 가능)

1. 각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 13] 관계법규검토서

- 관 계 법 규 검 토 서 -

〔공모명 : 국립정동극장 재건축공사 설계공모〕

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식 14] 설계설명서 표지 양식 - 출력시 청색내용 삭제 후 윗정렬

국립정동극장 재건축공사 기본 및 실시 설계공모

설  계  설  명  서

<작성시 유의사항> - 출력시 청색내용은 삭제

① 규격 : A4(210mm*297mm)로 테두리없이 좌철 접착(스프링제본 불가)

② 매수 : 1부의 매수는 단면 20쪽(표지, 간지, 목차 제외) 이내로 작성

※ 쪽수는 각장 하단부 중앙에 표기, 표지, 간지, 목차에는 표기하지 않음

③ 추정공사비 개략내역서를 작성, 제출할 것

④ 표지는 백색 무광택 아트지를, 내용 용지는 백색 무광택 백상지를 사용한다.

(모든 용지에는 머리말, 꼬릿말 등 배경무늬 사용 불가)

⑤ 등록번호를 지정 위치에 표시

⑥ 기타사항은 설계공모 지침서 본문 참조

문화체육관광부

(“인식명칭”에는  “인식명칭”란에 “문화체육관광부”로 기재 제출) - 출력시 청색내용은 삭제

【별표 1】

심사위원회 평가항목 및 배점기준

평가항목

세부사항 및 주안점

배 점

배치계획

○ 부지 내 건축물 배치 및 토지 활용도

○ 시설 및 공간 이용의 편의성

○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근의 적절성

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

20

공간 및 동선계획

○ 내·외부 공간 계획의 적정성

○ 통합적 공간 이용의 효율성

○ 시설 배치, 동선, 면적 등의 타당성

○ 동선 및 기능배분의 타당성

· 유사 시 안전한 내·외부 보행동선 계획 적정성

· 사용자 동선, 관리자 동선, 서비스 동선의 명확성

수	우	미	양	가
25	22.5	20	17.5	15

25

경관및

주변과의 조화

○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화

○ 입면 디자인 계획의 우수성

○ 색상 및 재료 계획의 적정성

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

20

공연장계획

○ 대공연장 객석수 확보의 적절성

○ 소공연장 객석수 확보의 적절성

○ 공연장 인테리어 창의성 및 배치의 적절성

수	우	미	양	가
15	13.5	12	10.5	9

15

제로에너지 등

친환경·기술계획

○ 제로에너지 구현 및 기후변화대응기술 설계기법의 우수성

· 패시브계획 / 액티브계획(고효율기자재, 신·재생에너지 등)

○ 에너지 성능평가의 적정성(에너지제로 성능 목표달성 방법)

○ 신·재생에너지, 저탄소 등 환경 친화적 설계기법의 적절성

수	우	미	양	가
10	9	8	7	6

10

○ 예정사업비 타당성 및 비용 절감 등 경제성

· 공모안 반영 시 면적당 공사비의 적절성 및 예산 내 실현가능성

○ 시설물 유지관리의 편의성 및 경제성

· 냉·난방 등 시설물 관리 및 유지비의 최소화

○ 시공 및 구조기술의 적정성(적정 구조 및 시공방법 등)

수	우	미	양	가
10	9	8	7	6

10

합계

100

※ 배점이 같을 경우

- 평가항목의 “공간 및 동선계획 → 배치계획 → 경관 및 주변과의 조화 → 제로에너지 등 친환경·기술계획 → 공연장 계획 ” 순으로 높은 점수를 얻은 참가자를 당선작으로 선정

【별표 2】

사업 대상지 위치도

위    치    도

현 장 조 감 도