제품사양서

제 품 명

배드민턴 휠체어

1. 제품용도

휠체어 배드민턴 경기용(생활체육 숙련자용)

2. 제품특징

○ 견고성과 내구성이 뛰어 나며, 안정성 있는 구조로 설계

○ 회전력과 순발력이 뛰어나 경기 시에 공격력과 수비력을 강화할 수 있음

3. 제품사진(예시)

상기 이미지는 이해를 돕고자 하는 것으로서 특정업체를 지정하는 것은 아님

4. 제품사양

프레임 재질	티타늄
프레임 중량	12kg 미만
무게	15kg 미만
사용자 허용 체중	120kg 이하
좌석너비(좌폭)	30~40cm *사이즈 협의 후 확정
좌석깊이	32~40cm
좌석전면(앞좌석) 높이	40~52cm
좌석후면(뒷좌석) 높이	34~52cm
뒷바퀴 캠버 각도	14°~20°
핸드림	티타늄
발판	티타늄 판넬 *높이 조절 가능
발판 각도	0°~10°
발판 높이	0~10cm
등받이 높이	15~45cm
등받이 시트	에어메쉬쿠션(밸크로타입)/등받이 보조 커버 *등받이 시트 높이 조절 가능
좌석시트	폴리에스테르(밸크로타입), 5cm 통기성 에어메쉬쿠션
앞바퀴	알루미늄캐스터 휠/ 2개(3”/4“/5“/6“)
뒷바퀴(주 구동바퀴)	스피너지 휠 / 2개(24”/25”/26”/27“)
전복방지캐스터 (보조바퀴)	후면 고정식 / 2개 / 높낮이 조절 가능
안전벨트	3중 안전벨트(허리, 허벅지, 발등)
기타사항	카본 사이드가드

* 위 사양과 동등 이상의 제품 납품

* 기타 세부 사양은 본회와 협의 후 최종 확정

제 품 명

탁구 휠체어

1. 제품용도

휠체어 탁구 경기용(생활체육 숙련자용)

2. 제품특징

견고성과 내구성이 뛰어 나며, 안정성 있는 구조로 설계

3. 제품사진(예시)

상기 이미지는 이해를 돕고자 하는 것으로서 특정업체를 지정하는 것은 아님

4. 제품사양

프레임재질	알루미늄
프레임 중량	12kg 미만
무게	15kg 미만
사용자 허용 체중	120kg이하
좌석너비	30~40cm *사이즈 협의 후 확정
좌석깊이	36~44cm
좌석전면(앞좌석) 높이	42~50cm
좌석후면(뒷좌석) 높이	40~46cm
뒷바퀴 캠버 각도	3°~6°
핸드림	알루미늄
발판	카본 판넬 *높이 조절 가능
등받이 높이	15~45cm
등받이 시트	에어메쉬쿠션(밸크로타입)/등받이 보조 커버 *등받이 시트 높이 조절 가능
좌석시트	폴리에스테르(밸크로타입), 5cm 통기성 에어메쉬쿠션
앞바퀴	알루미늄캐스터 휠 / 2개(3”/4“/5“/6“)
뒷바퀴(주 구동바퀴)	스포크 휠 / 2개(24”/25”/26”/27“)
안전벨트	3중 안전벨트(허리, 허벅지, 발등)
기타	알루미늄 사이드가드, 캐스터 잠금장치, 브레이크 타입(기본 푸시형), 팔걸이

* 위 사양과 동등 이상의 제품 납품

* 기타 세부 사양은 본회와 협의 후 최종 확정

제품사양서