제품사양서

제 품 명

입수용 휠체어

1. 제품정의

입수용 휠체어란 개인용 휠체어를 타고 수영장에 입장한 장애인 또는 목발장애인 등이 사용할 수 있도록 수영장 내 비치되어 내부이동, 샤워, 입수, 등에 쓰이는 휠체어를 말함

2. 제품용도

수영장 접근 및 샤워실 이용, 장애인 재활치료 및 수중운동용

3. 제품특징

○ 견고하고, 녹슬지 않는 PVC로 만들어짐

○ 옆으로 움직일 수 있는 팔걸이가 있으며 두바퀴를 청소하기가 쉬움

○ 뾰족한 부분이 없는 디자인

○ 늘어나는 발판이 장치되어 있음

○ 뒷바퀴는 고무로 되어 미끄러지지 않는 형태로 만들어짐

○ 이중 브레이크 장치가 있어 안전함

○ 배수 용이하며 녹이 발생하지 않음

○ 방수처리 및 곰팡이에 내성 있는 재질로 구성되어 물속에 잠겨있기에 적합

4. 제품사진(예시)

상기 이미지는 이해를 돕고자 하는 것으로서 특정업체를 지정하는 것은 아님

5. 제품사양

프레임 재질	PVC 재질(염수, 락스 성분에 노출 시 녹이 슬지 않아야 함)
사용자 허용 체중	130kg
시트폭	45~47cm *사이즈 협의 후 확정
시트	물빠짐 구멍이 나 있을 것
핸드 브레이크	총 2개 (좌우 1개씩)
좌석시트	폴리에스테르(벨크로타입), 5cm 통기성 에어쿠션
앞바퀴	2개(3인치 이상~ 4인치 이하) / 엔지니어 플라스틱 또는 스테인리스 재질
뒷바퀴	2개(24인치 이상~26인치 이하), / 엔지니어 플라스틱 또는 우레탄 재질 *공기 주입이 불필요할 것, 스키드마크가 없을 것, 볼베어링을 사용하지 않을 것
안티팁	전복방지용 안티팁
발받침대	미끄럼 방지 시트가 부착되어 있을 것

* 위 사양과 동등 이상의 제품 납품

* 이외 세부 사양은 본회와 협의 후 최종 확정