청사 시설 현대화 공사 폐기물 처리용역

과업내용서

2021. 08.

목     차

1.	설계설명서
2.	과업지시서

1. 설 계 설 명 서

1. 과 업 명

- 청사 시설 현대화 공사 폐기물 처리용역

2. 위    치

- 전라북도 남원시 어현동 37-40번지 일원

3. 목    적

- 본 과업은 「청사 시설 현대화 공사」관련 기반시설공사 시행 중 발생되는 건설폐기물을 「폐기물관리법」, 「건설폐기물 재활용 촉진에 관한 법률」및 같은 법 시행령, 시행규칙에 의거 적정하게 운반․처리코자 함

4. 용역개요

- 건설폐기물 운반 및 처리(2,318Ton)

5. 용역기간

- 착수일로부터 13개월(공사준공 시 까지)

6. 과업의 범위

- 현장 내 공사 중 발생되는 건설폐기물(폐아스콘)의 수집・운반 및 처리

7. 예정공정표

공 정 구 분		구성비 (100%)	용역기간(13개월)													비 고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
폐기물 운반 및 처리		100
공 정	소 계	100	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	10.0
	누 계		7.5	15.0	22.5	30.0	37.5	45.0	52.5	60.0	67.5	75.0	82.5	90.0	100

8. 입찰자 유의사항

가. 본 용역의 입찰방법과 개찰 후 적격심사 평가는 입찰공고 내용에 따르며, 입찰에 참가하고자 하는 자(공동도급 구성원 포함)는 반드시 입찰공고문, 설계설명서, 과업지시서 및 물량내역서 등을 충분히 숙지한 후 산출내역서를 작성하여야 하며, 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있다.

나. 입찰자는 입찰 전에 현장을 답사하여 지형‧지세 등 제반 현장여건을 충분히 파악한 후 입찰에 응하여야 한다.

다. 수급인은 발주자의 지시에 따라 용역 과업을 성실하고 능동적으로 수행하여야 한다.

라. 본 용역은「폐기물관리법」,「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」등 폐기물관계법령이 정하는 바에 따라 수행되어야 하며, 관계법령이나 규정이 제․개정되는 경우 그에 따라야 한다.

마. 수급인은 본 용역과업 수행 중 불법행위, 고의 또는 과실에 의한 제반사고 등에 대하여 민․형사상 책임을 진다.

바. 설계설명서, 과업지시서 등에 명시되지 않은 사항은 감독자와 협의하여 수행한다.

2. 과 업 지 시 서

1. 과업개요

1.1 과업개요

가. 과 업 명 : 청사 시설 현대화 공사 폐기물 처리용역

나. 목    적 : 본 과업은 「청사 시설 현대화 공사」관련 기반시설공사 시행 중 발생되는 건설폐기물을 「폐기물관리법」, 「건설폐기물 재활용촉진에 관한 법률」및 같은 법 시행령, 시행규칙에 의거 적정하게 운반․처리코자 함

다. 과업기간 : 착수로부터 13개월(공사준공 시 까지)

라. 과업의 범위

- 현장 내 공사 중 발생되는 건설폐기물의 수집・운반 및 처리

2. 일반지침

2.1 용어의 정의

가. 발주자

해당용역을 시행함에 따라 “발주자”라 함은 “국립민속국악원 민속국악원”를 나타내며 수급인에 대한 계약당사자를 말한다.

나. 수급인

1) “수급인”이라 함은 계약상대자를 말하며, 수급인이 지정한 폐기물처리 업무에 대한 대리인을 포함한다.

2) 폐기물처리 및 지장물 철거에 관한 전반적인 관리 및 공사업무를 책임있게 시행할 수 있는 관리자를 선임하여 사전에 감독원의 승인을 받아야 한다.

3) 현장대리인은 폐기물처리에 충분한 전문지식과 실무경험을 갖춘 자라야 한다.

다. 감독원

1) “감독원”이라 함은 수급인이 과업수행을 원활히 진행할 수 있도록 지휘·감독 할 수 있는 자로써 발주자가 임명․통보한 직원을 뜻하며,「건설기술 진흥법」제39조 제2항에 따라 감독 권한대행 등 건설사업관리를 수행하는 건설사업관리기술자 포함한다.

2) 감독원은 이 과업을 수행함에 있어 수시로 수급인에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인·감독할 권한을 가지며, 수급인은 이에 적극 협조하여야 한다.

- 인력 및 장비 동원현황

- 업무진척현황 및 업무수행상태

- 기타 확인이 필요한 사항

라. 건설폐기물

“건설폐기물”이라 함은 건설산업기본법 제2조 제4호에 해당하는 건설공사 (이하 “건설공사”라 한다)로 인하여 건설현장에서 발생하는 5톤 이상의 폐기물(공사를 시작할 때부터 완료하는 때까지 발생하는 것만 해당한다)로서 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률(이하 “건폐법”이라 함) 제2조 제1항 및 같은 법 시행령 제2조〔별표1〕을 말한다.

마. 배출자

“배출자”라 함은 발주자 또는 발주자로부터 최초로 건설공사의 전부를 도급받은 자를 말한다. 다만, 건폐법 제15조의 규정에 따라 분리발주를 함에 있어서는 발주자를 말한다.

바. 순환골재

“순환골재”라 함은 건설폐기물을 물리적 또는 화학적 처리과정 등을 거쳐 건폐법 제35조 규정에 따라 품질기준에 적합하게 한 것을 말한다.

사. 재활용

“재활용”이라 함은 건설폐기물을 처리하는 과정에서 생산된 순환골재 등을 당해 건설공사에 직접 사용하거나 다른 건설공사 또는 다른 용도로 사용하는 것으로써 건폐법 시행령 제4조에서 정하는 것을 말한다.

아. 건설폐기물처리시설

“건설폐기물처리시설”이라 함은 건폐법 제2조 제16호 및 같은 법 시행령 제6조의 시설을 말한다.

2.2 과업의 착수

가. 계약자는 계약체결 후 10일 이내 다음 각 호의 사항을 제출하여야 한다.

1) 착수신고서

2) 현장대리인 선임계(이력서, 사용인감계)

3) 세부시행 계획서(예정공정표 포함)

4) 장비투입계획

5) 계약자 서약서

6) 기타 감독원이 요구하는 과업수행에 필요한 사항

2.3 과업수행 내용

가. 사업장내 폐기물의 수집운반 및 처리 기준·방법은「폐기물관리법」시행규칙 제14조〔별표5〕의 규정에 따른다.

나. 수급인은 폐기물 운반처리 시 등록된 폐기물수집·운반 전용차량으로 하여야 하며, 수집·운반·보관·처리 시 환경오염이 발생되지 않도록 하여야 한다.

다. 수급인은 작업으로 발생하는 먼지 및 잔해물을 제거해야 한다.

라. 폐기물 수집·운반업자는 위탁받은 건설폐기물의 운반을 재위탁하거나 재위탁을 받아서는 아니 된다.

마. 수급인은「폐기물관리법」에 의거 폐기물을 배출·운반 또는 처리할 때마다 폐기물의 인계·인수에 관한 폐기물인계서(폐기물 간이인계서 포함)를 작성 제출하여야 한다.

바. 폐기물처리업체는 현장에서 폐기물을 반출할 시는 감독원의 확인 없이 반출할 수 없다. 또한 폐기물을 배출·운반 또는 처리할 때마다 반드시 감독원의 입회하에 공인계량소 계량기로 계근하여야 하며, 감독원에게 계근표를 반드시 제출하여야 한다.

※ 만약 ‘바’항목 이행에 어려움 발생 시 발주처와 별도 협의하여야 한다.

아. 수급인은「폐기물관리법」시행규칙 제58조 규정에 의거 폐기물수집·운반관리대장, 폐기물 중간처리 시설운영·관리대장, 폐기물 재활용 대장 등을 작성하여야 하며 감독원의 제출요구가 있을 시에는 지체 없이 이를 제출하여야 한다.

자. 수급인은「폐기물관리법」제25조 및 같은 법 시행규칙 제32조〔별표8〕에서 규정하는 폐기물처리업자의 준수사항에 위배되는 행위를 하여서는 아니 된다.

차. 본 과업은 계약조건 범위 내에서 작업수량, 작업기한, 장소 기타 필요한 사항을 포함하여 감독원의 지시에 의한다.

카. 수급인은 과업을 완성하였을 때에는 그 사실을 서면으로 감독원에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 한다.

타. 폐기물 운반 및 처리와 관련된 과업수행 진행사항을 감독원에게 서면으로 보고하여야 한다.

파. 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」등 관계 법령의 규정 등에 의하여 필요하다고 인정되는 중요사항은 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

2.4 제출물

가. 제출절차

1) 작성 및 확인

- 수급인이 제출하는 각 제출물은 설계서의 내용 및 현장조건에 대하여 검토한 결과를 반영하여 작성하여야 하며, 지자체 등 관련기관과 협의·조정한 내용을 포함하여 작성하여야 한다.

- 수급인은 제출물에 대하여 계약문서와 일치되도록 작성, 날인한 후 감독원 경유를 받아 제출한다.

- 폐기물 반출 및 계량 근거서류를 감독원에게 제출한다.

2) 규격 등

서류의 규격은 정부 또는 발주자의 지정양식을 제외하고는 수급인이 내용의 성격에 따라 임의로 정하여 작성하되 표지는 A4용지에 세로로 작성하고 내용물은 A4크기로 정리, 좌철하여 제출하여야 한다.

3) 추가요구 및 변경

감독원은 과업의 원활한 진행 등을 위하여 필요한 경우에는 제출물의 종류, 제출 대상에 포함할 사항, 제출부수 및 제출시기의 추가, 생략, 변경을 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

4) 내용변경

수급인은 모든 제출물에 대하여 그것의 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 지체없이 관련되는 제출물을 재작성하여 제출하여야 한다.

나. 과업사진

1) 비치 및 제출

폐기물을 반출할 경우 모든 차량에 대하여 수급자는 과업수행 단계별(반출, 계량, 처리)로 주요 공정 별로 부분 또는 전경을 분명히 나타내는 기록사진(칼라, 표준규격 3″× 5″)을 촬영하여 폐기물처리 집계표와 함께 제출하여야 한다.

2) 사진내용의 표시

사진촬영 시에는 용역명, 용역내용, 촬영일시 및 위치, 용역자명이 표기된 사진의 배경 부분에 삽입하여 사진내용이 명확히 표시되도록 해야 한다.

3) 사진의 정리

- 촬영한 사진은 폐기물수집·운반 및 처리단계별로 정리하여 사진첩에 보관해야 한다.

- 촬영사진 내용이 이해하기 어려울 때에는 축소도면이나 상세도면 및 설명을 기록하여 사진의 이해를 도와야 한다.

- 사진첩에 수록된 사진은 목록을 작성하여 그 목록과 함께 CD(또는 USB)에 보관하고 사진첩 뒷면에 보관해야 한다.

2.5 신고 및 인·허가 신청서류

가. 대행

수급인은 계약이행 상 필요한 관계기관 신고 및 인·허가(폐기물처리관련법)에 관련한 설계서 작성, 신청서류 제출, 관계기관과의 협의 및 착공·준공에 필요한 업무를 발주자를 대신하여 수행하여야 한다.

나. 제출

신청서에 시공자 또는 설치자란이 있을 경우는 수급인 대표가 기록 날인하고 신청란은 필요시 발주자 장의 직인 날인을 받은 후 관계기관에 신청하고, 신고 및 인·허가 필증을 교부받아 준공 시 발주자에게 제출하여야 한다.

다. 인·허가신청 소요경비

제반 신고 및 인허가 신청에 소요되는 경비(인지대, 검사수수료, 기타)는 수급인이 부담한다.

2.6 업무책임한계

가. 수급인은 계약문서와 발주자가 지시하는 바에 따라 용역 계약한 업무를 성실히 능동적으로 수행하여야 하며, 이에 관해 발주자의 시정요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다. 또한, 계약문서에 정하여진 것에 대하여는 발주자 또는 감독원의 승인, 검사 또는 확인을 받아야 한다.

나. 본 과업은「폐기물관리법」과「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」및 관계법령이 정하는 바에 따라 시행하여야 하며, 본 과업과 관련하여 관련법령 및 규정 제정 또는 개정되는 경우 이에 따라야 하며, 저촉되는 행위로 인한 모든 피해상황에 대하여 책임을 져야 한다.

다. 폐기물처리는 발생 즉시 수급인이 처리하는 것을 원칙으로 하며, 감독원과 협의·시행한다.

라. 수급인은 폐기물처리와 관련하여 정부 또는 발주자가 시행하는 감사·검사 수감 및 이에 따른 시정지시를 즉시 이행하여야 한다.

마. 폐기물 처리로 인하여 주민, 특히 아동 또는 노약자나 주민들에게 활동 중에 안전에 대하여 위해가 발생되지 않도록 하여야 하며, 피해 등 문제발생 시 수급인은 일체의 책임을 진다.

바. 수급인은 업무수행 중 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 수급자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

사. 수급인은 과업수행으로 민원이 발생될 소지가 있거나 발생되었을 경우 즉시 감독원에게 보고하여 지시를 받아야 하며, 민원인에게는 적극적으로 대하여야 하고 수급인의 잘못으로 야기된 민원은 수급인 부담으로 즉시 해결하여야 한다.

아. 수급인 또는 그 종업원이 본 과업을 성실히 이행하지 않거나 감독원의 지시불이행, 고의 또는 태만으로 발주자에게 불이익을 초래하였을 경우에는 모든 손실·손해 등 피해에 대하여는 발주자의 요구에 따라 수급인이 책임 처리하여야 한다.

자. 수급인이 감독원에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

차. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 폐기물관련 법령 및 감독원과 협의․시행한다.

2.7 과업수행자의 교체

이 과업에 참여하는 현장대리인이나 수급인의 고용인이 과업의 수행에 불성실하거나 부적당하다고 감독원이 인정하는 경우 수급인에게 교체를 요구할 수 있으며 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

2.8 안전관리의 의무

가. 수급인은「산업안전보건법」,「건설기술 진흥법」등의 해당 규정을 준수하고 수행 중인 과업 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 안전조치, 장비의 운전 및 현장 정돈에 특별히 주의하여야 하며, 안전조치에 대하여 감독원의 지시에 따라야 한다.

나. 수급인은 작업장 내에서 안전모와 필요한 경우 안전보호구를 착용토록 하여야 하고 안전사고 등이 발생하지 않도록 제반수칙을 준수하여야 하며, 현장에서 발생하는 모든 안전사고는 수급인부담으로 책임 해결하여야 한다.

2.9 환경보호 및 오염방지의 의무

가. 수급인은 환경오염방지에 관한 법률에 따라 본 과업수행 중 먼지, 진동 및 소음 등으로 인근 주민이나 통행인에게 불편이나 공해가 없도록 최선을 다해야 한다.

나. 수급인은 과업수행 중에 발생하는 비산먼지, 진동 및 소음 등에 대해 환경기준을 초과하지 않도록 해야 한다.

2.10 설계변경조건

가. 발주자의 계획변경 등으로 계약내용 변경이 필요할 경우

나. 계약목적물의 용역처리과정에서 용역물량이 증·감하는 경우 계약된 단가에 의거 정산처리 함.

다. 폐기물의 운반거리 증·감에 따른 계약변경은 없으며 계약된 단가에 의거 처리 함.

라. 폐기물처리가 불분명한 것은 사전에 감독원의 지시에 따라 처리토록 한다.

마. 천재지변 등 기타 부득이한 사유로 과업수행이 불가능할 경우

※ 용역중단에 따른 추가비용은 인정하지 않는다.

2.11 정산설계

가. 폐기물처리량은 현장 인근 공인계량소 계량대의 자동기록 계근증명서와 감독원이 확인한 증빙자료에 의한 실 반출량에 따라 실적 정산하며, 감독원의 승인 및 확인 없이 반출된 폐기물은 용역금액에서 제외한다.

나. 폐기물의 계량비용은 실제 계량된 횟수로 계약된 단가에 의거 정산처리 함.

다. 설계착오 등으로 용역금액이 과다 계산되었을 경우 용역완료 후 일지라도 그 차액에 대하여는 발주자의 변상요구에 응하여야 한다.

3. 세부지침

3.1 건설폐기물 반출

가. 수급인은 건설폐기물을 배출, 수집·운반, 중간처리할 때마다 건설폐기물의 인계·인수에 관한 건설폐기물 간이인계서를 작성하여야 한다.

나. 건설폐기물 간이인계서는 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」시행규칙 제10조 별지 제9호 서식(1) 내지 (4)에 의한다.

다. 수급인(운반자)는 건설폐기물을 인수한 때에 인계받은 건설폐기물 간이인계서 4매의 작성 해당란을 기재·확인한 후 건설폐기물 간이인계서(4)는 배출자에게 돌려주고, 나머지 3매는 건설폐기물을 중간처리하는 자에게 건설폐기물을 인계하는 때에 인계하여야 한다.

라. 수급인(중간처리자)은 건설폐기물을 인수하는 때에 인계받은 건설폐기물 간이인계서 3매의 해당란을 기재·확인한 후 건설폐기물 간이인계서(3)은 운반자에게 돌려주고, 건설폐기물 간이인계서(2)는 보관하며, 건설폐기물 간이인계서(1)은 운반자로부터 건설폐기물을 인수한 날부터 3일 이내에 배출자에게 송부하여야 한다.

마. 수급인은 건설폐기물 간이인계서를 작성한 날부터 3년간 보관하여야 한다.

3.2 건설폐기물의 계량

가. 수급인은 폐기물을 배출·운반 또는 처리할 때마다 반드시 감독원의 확인 후 수급자의 부담으로 공인계량기로 계근하여야 하며, 감독원에게 계근표를 반드시 제출하여야 한다.

나. 수급인은 폐기물을 반출시 아래와 같은 절차를 엄수한다.

1) 수급인은 현장에서 감독원의 확인 후 반출하여야 한다.

2) 반출 즉시 인근 공인계량소 등에서 계근하고 감독원의 확인 후 건설폐기물간이인계서(4)를 작성하여 제출한다.

3.3 건설폐기물 수집·운반

가. 수급인은 건설폐기물 처리업허가증 사본 등 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」시행규칙 제11조의 서류를 감독원에게 제출하여야 한다.

나. 수급인은 위탁받은 건설폐기물의 운반을 재위탁하거나 재위탁을 받아서는 아니된다.

다. 건설폐기물은 폐콘크리트·폐아스팔트콘크리트·폐목재·폐합성수지·폐금속류 등의 종류별로 재활용가능성 등에 따라 구분하여 배출, 수집·운반하되, 건설페기물의 발생 또는 배출당시 2종류 이상의 건설폐기물이 혼합되어 발생 또는 배출되는 경우와 처리기준 및 방법이 동일한 건설폐기물로서 동일한 건설폐기물처리시설에서 처리하는 경우에는 그러하지 아니한다.

라. 건설폐기물을 수집·운반하는 자는 건설폐기물을 수집·운반하는 차량(철도 차량 및 선박을 포함한다)에 건설폐기물을 수집·운반하는 차량임을 표시하고, 건설폐기물 수집·운반증을 부착(철도차량 또는 선박으로 운반하는 경우에는 휴대)하여야 한다.

마. 수집·운반능력을 초과하여 폐기물의 수집·운반을 위탁받아서는 아니 된다.

바. 수급인은 천재·지변 그 밖에 정당한 사유없이 용역 받은 건설폐기물의 수집·운반을 지연시키지 아니하여야 한다.

사. 건설폐기물의 수집·운반중 건설폐기물이 흩날리거나 흘러내리지 아니하도록 덮개 등을 설치하여야 한다.

아. 건설폐기물의 수집·운반차량 적재함의 양쪽 옆면에는 건설폐기물 수집·운반차량, 회사명 및 전화번호를 잘 알아 볼 수 있도록 가로 100센티미터 이상, 세로 50센티미터 이상의 크기로 부착 또는 표기하여야 한다. 이 경우 시․도지사가 당해 차량의 크기에 따라 부착 또는 표기의 크기를 조정할 수 있다.

자. 동일차량에 건설폐기물과 건설폐기물외의 물건을 함께 실어서는 아니 된다. 다만, 건설폐기물의 수집·운반에 필요한 장비 등은 그러하지 아니하다.

차. 수급인은 폐기물 운반 시 매 운반차량마다 감독원이 인정하는 방법 및 지정하는 장소에서 폐기물 운반량을 확인받아야 하며, 확인받지 않고 운반된 폐기물량은 수량 정산시 인정될 수 없다.

카. 수급인은 폐기물수집·운반 전용차량 및 임시차량외의 차량으로 폐기물을 수집·운반 하여서는 아니 된다.

타. 수급인은 폐기물을 수집·운반 또는 처리하는 경우 환경오염이 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

파. 수급인은「폐기물관리법」제25조 제4항 단서의 규정에 해당하는지 여부를 확인하고, 해당하는 경우에는 이를 발주자에게 알려주어야 한다.

하. 수급인은「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」제32조 및 같은 법 시행규칙 제24조에서 정하는 바에 따라 건설폐기물 수집·운반 관리대장을 기록 유지하여야 하며, 감독원이 요청할 시 제출하여야 한다.

3.4 건설폐기물의 처리

가. 수급인은 건설폐기물의 허용보관량 또는 중간처리능력을 초과하여 위탁 받아서는 아니 된다.

나. 수급인은 위탁받은 건설폐기물을 위탁받은 성상 그대로 재위탁하거나 재위탁을 받아서는 아니 된다.

다. 건설폐기물은 폐콘크리트·폐아스팔트콘크리트·폐목재·폐합성수지·폐금속류 등의 종류별로 재활용가능성 등에 따라 구분하여 배출, 수집·운반하되, 건설페기물의 발생 또는 배출당시 2종류 이상의 건설폐기물이 혼합되어 발생 또는 배출되는 경우와 처리기준 및 방법이 동일한 건설폐기물로서 동일한 건설폐기물처리시설에서 처리하는 경우에는 그러하지 아니한다.

라. 건설폐기물을 종류별로 관련규정에 의거하여 적정하게 중간처리(폐아스콘의 경우 순환아스콘으로 생산) 하여야 한다.

마. 건설폐기물을 중간처리한 후에 발생한 폐기물을 중간처리하기 전의 건설폐기물과 혼합하지 아니하여야 한다.

바. 수급인은 위탁받은 건설폐기물을 보관하는 경우에 그 건설폐기물처리시설과 동일한 사업장에 있는 보관시설에 보관하여야 한다.

사. 수급인은 위탁받은 건설폐기물과 중간처리한 후 발생한 폐기물을 보관하는 시설을 설치하여 재활용대상, 소각대상 및 매립대상으로 각각 보관하여 처리하되, 보관시설에는 보관표지판을 설치하여야 한다.

아. 수급인은 재활용이 가능한 폐기물을 최대한 재활용하여야 하며, 건설 폐재류를 순환골재 등의 용도로 재활용하고자 하는 경우 그 최대직경이 100밀리미터 이하이고 유기이물질 함유량이 부피기준으로 1퍼센트 이하가 되도록 하여야 한다.

자. 매립되는 건설폐기물로 인하여 매립층 안에 공간이 생길 수 있는 건설 폐재류는 매립공간이 최소화 되도록 최대지름이 50센티미터 이하의 크기로, 소각이 곤란한 폐합성수지 등은 최대직경이 15센티미터 이하의 크기로 파쇄·절단 또는 용융한 후 매립하여야 한다.

차. 수급인은 허용보관량을 초과하여 보관할 수 없으며 인수한 폐기물은 30일 이내에 처리하여야 한다.

카. 수급인은 건폐법 제32조 및 시행규칙 제24조에서 정하는 바에 따라 건설 폐기물 중간처리 관리대장, 건설폐기물처리시설 운영·관리대장 등을 기록 유지하여야 하며, 감독원이 요청할 시 제출하여야 한다.

타. 건설폐기물 처리 현황내역을 작성하여 계약체결시 및 준공 시 한국환경공단의 전자정보처리프로그램(올바로)에 등재 및 관련부서에 송부할 수 있도록 자료를 제출하여야 한다.