<붙임4>

제 안 요 청 서

사 업 명	봉인사 사리탑 3D 조사
주관기관	국립중앙박물관

2021년 9월

구분	직책	소속	성명	연락처	기타
사업 책임자	학예연구관	보존과학부	성명: 천주현	TEL: 02)2077-9421	FAX: 02-2077-9932 yeon458@korea.kr
사업 실무자	학예연구사	보존과학부	성명: 김연미	TEL: 02)2077-9432

Ⅰ. 사업개요

1. 사업명: 봉인사 사리탑 3D 조사

2. 추진배경 및 필요성

○ 사리탑의 각 부재별 상태 파악

○ 봉인사 부도암 사리탑에 대한 실측 기록 및 보존 관리를 위한 기초 자료 확보

○ 3D 역설계(Reverse Engineering) 및 복원 검사(Inspection) 기초 자료 확보

○ 폴리곤 최적화를 통한 사리탑의 정확한 3차원 형상 모델링

○ CAD 도면화 및 사리탑의 데이터베이스 구축

3. 사업개요

○ 사업기간: 착수일로부터 60일

○ 사업비: 금34,700,000원(금삼천사백칠십만원)

○ 사업대상: 봉인사부도암사리탑(기단석, 난간석 등 부재는 제외)

4. 과업범위내용

○ 3D 스캐너를 이용한 정밀 스캐닝

○ 카메라를 이용한 사리탑 부재의 3차원 사진 계측

○ 3D 스캔 및 사진데이터 후처리

○ Mapping 작업

○ 2D 도면작성(평면, 입면, 단면 등 7면 이상)

○ 검토, 수정 후 최종 성과물 납품

5. 추진 주체별 역할

추진 조직	주요 역할
주관기관 (사업관리)	․ 사업계획 수립 및 총괄관리 ․ 사업 주요사항 의사결정 ․ 사업장 구축 관리감독 ․ 전기, 네트워크 등 지원
주관사업자 (사업수행)	․ 사업 추진에 따른 일정별 과업 수행 ․ 사업장·장비구축 및 데이터 처리 ․ 사업 진도·인력 관리 ․ 관리사항에 대한 수시보고 ․ 계약내용 준수 및 사업관리부서의 요구사항 수행 ․ 기타 과제 수행에 필요한 사항 ․ 사용자 교육 및 기술이전 등

6. 추진계획

추진 일정 과업 내용	시 행 기 간( 착수일로부터 60일)									소요일	비 고
	5	10	15	20	25	30	40	50	60
3D 사진 계측										2일
3D 스캔										2일
Registration										5일
Data Editing										15일
도면화 작업										20일
검수 및 수정										15일
인쇄 및 납품										3일

7. 기대효과

○ 문화재 원형의 고품질 3D 원천데이터 확충 및 통합 관리기반 조성

○ 문화재에 자연적 훼손이 발생하였을 시 원형 복원에 활용 가능한 데이터 확보

○ 문화재 3D 스캔데이터 및 사진실사 자료를 복원 기초 자료로 이용

Ⅱ. 사업내용

1. 세부 제안요청

(1) 스캔대상 문화재 선정

○ 봉인사부도암사리탑(상륜부, 옥개석, 탑신석, 상대기단석, 중하대기단석)

※ 조사대상 부재 현 상태 (그 외 부재(기단석, 난간석 등)는 2022년 조사)

(2) 대상 문화재 스캔

○ 문화재 상태를 점검하여 대상 분석

○ 스캔을 위한 장비 및 프로그램 점검

○ 문화재의 미세한 문양 및 형태 등을 유지하기 위해 정밀 스캔

○ 스캔 대상의 고품질 데이터 확보를 위하여 다음 요구사양에 적합한 장비 사용

3D 스캐너 성능

1. 광원방식: 사업에서 요구되는 고품질 스캔데이터 확보를  위하여 색상에 영향을 받지 않고 스캔할 수 있는 스캐너의 성능이 요구됨. 따라서 대상물의 색상에 영향을 받지 않는 Green, Blue, Red, White 광원 지원 가능한 스캐너 사용

2. 처리능력

- Camera Resolution : 2*8,147,712 Pixel이상

- Projection Resolution : 28,723,200 Pixel이상

- Field of view 75이하의 영역 : X, Y Resolution 20㎛, Z Resolution Limit 3㎛, Feature accuracy   8㎛ 이상 성능의 스캐너

3. 카메라 촬영방식: 비대칭으로 배치된 카메라를 통해 여러 각도로 스캔이 가능해야하며, 비접촉식                     고속 스캐너 사용

4. 스캔데이터 포맷: STL, OBJ, PLY 등

(3) 카메라를 이용한 사리탑 부재의 3차원 사진 계측

○ 3차원 사진 계측을 위한 촬영은 5000만 화소 이상의 해상도를 가진 DSLR 카메라를 이용

○ 사리탑의 형상과 색상을 동시에 취득

○ 측정 대상의 정확한 색상정보를 취득하기 위해 촬영 이미지의 색감보정을 위한 방법을 적용

○ 측정 대상의 전, 후, 좌, 우, 상, 하 등 전 방향에서 촬영

○ 촬영된 사진의 기록 포맷은 RAW, JPG 등 감독관과 협의 후 결정

○ 편집 완료된 최종 데이터는 육안으로 보이지 않는 부분까지 원본대상과 동일한 형상을 구현하기 위한 고품질 이미지 데이터 확보

(4) 스캔 데이터 맵핑

○ 맵핑을 위한 사진 촬영은 고해상도의 DSLR로 촬영된 이미지를 활용

○ 문화재 대상의 상·하·좌·우 등 에서 촬영하여 5000만 화소 이상의 고품질 사진 확보

- 맵핑 소스 실사 촬영 이미지외의 접사, 근접 실사 촬영 이미지 제출

○ 사진촬영 과정에 발생할 수 있는 대상의 음영, 밝기, 색상 등을 보정하여 실제 정보와 동일한 정보 확보

○ 맵핑 작업 시 편집 데이터의 손실을 최소화하여 작업

○ 맵핑 완료된 최종 데이터와 원본 대상의 차이가 발견되면 재작업 실시

(5) 스캔데이터 이미지 도면

○ 도면은 스캔데이터 이미지에서 추출하는 것을 원칙으로 7면 이상 제작하고, 기본 구성은 정면도, 배면도, 좌측면도, 우측면도, 평면도, 단면도 등임

○ 이미지 해상도는 9000×5000픽셀 이상으로 하고 부재들을 구분함

○ 해당면의 뒤에 투영되는 포인트 데이터를 정리함

(6) 최종 결과물

○ 3D스캔 원본 데이터 : STL, OBJ, PLY 등(파일 형식은 발주처와 협의하여 지정)

○ 5000만 화소 이상의 접사, 근접 실사 촬영 이미지(1점의 문화재에 대하여 10컷 이상):

RAW, TIF, JPG 등(파일 형식은 발주처와 협의하여 지정)

○ Mapping을 위한 실사 촬영 이미지(1점의 문화재에 대하여 24컷 이상)

○ 도면 : DWG, JPG, AI 등

2. 사업장 환경 구축

○ 주관사업자는 동 사업의 충분한 이해를 통해 과업 수행에 필요한 장비를 갖추어야 하고, 전산기기 등을 설치 운영

○ 사업을 위한 스캔 장비, PC 등을 준비하여 지정 작업장에 구축

○ 작업장 구축 시 국립중앙박물관의 보안 및 재난대비 계획을 준수

3. 보안관리

○ 주관사업자는 보안업무규정과 주관기관의 보안 관련 기준을 준수하여야 하고, 비인가자의 접근통제, 사업 관련 시스템의 불법적인 접근을 차단하기 위한 인원·통신·백신·문서·출입통제 등 보안환경 조성계획을 제시하여야 함

○ 작업장은 독립공간으로 구성하고 출입자 관리대장의 관리, 주기적인 보안교육 실시계획 등을 구체적으로 제시하여야 함

○ 국립중앙박물관 보안 및 재난대비계획을 준용하여 작업장 화재·방화·테러 등 발생 가능한 보안 및 재난에 대한 구체적인 대응방안을 강구하여 제시하여야 함

○ 사업완료시 PC 등에 남아있는 문화재관련 자료 삭제 및 포맷, 외부반출 금지

○ 주요 작업성과에 대해 일일 데이터 백업 실시

○ 작업장 내 외부네트워크 연결은 주관사업자 관리파트 부분으로 한정하며, 일반 작업자는 외부네트워크 차단 및 작업용 이외 S/W 사용금지

4. 품질관리

○ 과업 동 사업에서 모든 결과물은 제공하기로 협의한 사항을 모두 이행하여야 하며, 초기 협의한 요구사항 중에서 변경관리 절차를 통해 승인된 것만 인정

○ 작업자에 대한 충분한 사전교육을 통하여 작업내용 및 절차 등에 대한 이해도를 높여 결과물의 품질 향상 도모

○ 과업 중 문화재의 훼손이나 훼손 가능성이 있을 경우 즉시 주관기관에 통보한 후 취급절차를 협의하여 결정

○ 과업 수행 시 예상되는 위험 요소에 대한 교육 및 문화재 훼손 방지대책 수립

- 자료 유출, 보안에 대한 감독 강화

- 사업관리 규정을 마련하여 사업추진 체계, 사업자 선정 기준, 실업자 고용 및 관리, 공정보고, 품질관리, 검수방법 및 체계 등을 정의함

○ 산출물관리

- 주관사업자의 관리방법론을 적용하여 준용하되 공정을 신속하게 진행할 수 있는 방안은 주관기관과 협의하여 결정

- 단계별 산출물은 정해진 일정에 따라 주관기관에 제출하며, 제출 산출물과 일정은 주관기관과 협의를 통하여 확정

○ 단계별 품질목표에 부합하는 산출물 품질 점검

5. 사업관리

○ 과업수행과 관련된 국립중앙박물관 표준에 따라 업무처리 절차를 확정하고 예외사항에

대한 처리 방안을 주관기관과 협의하여 마련

○ 주관사업자는 본 과업에 대한 이해와 작업의 일관성 확보를 위해 업무처리 절차와 지침의 숙지를 위한 사전교육을 실시

○ 주관사업자는 사업 중 사업결과물을 검사하여 보완사항을 교육

○ 과업시간 준수

- 주관사업자는 공무원 근무시간을 기준으로 과업을 진행하여 주관기관의 관리감독 하에 과업이 진행될 수 있도록 하여야 함

- 부득이하게 기준 근무시간외에 과업을 진행 하고자 할 경우 당일 관리책임자 및  주관기관의 사전 승인을 받아야 함

6. 산출물제출

(1) 착수보고

○ 선정된 사업자는 계약일로부터 10일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서, 과업지시서 등을 근거로 작업일정계획, 인력·장비투입계획, 보고계획, 산출물 관리계획, 교육계획, 작업지침서, 하자보수 계획, 상세 원가산출내역서, 수행 인력의 제한구역 출입명부, 신원증명·보안서약서, 상세 원가산출내역서 등 구체적인 수행계획서를 작성․제출

(2) 수시보고

○ 원활한 과업 추진을 위해 필요시 비정기적인 보고를 요청할 수 있음

(3) 중간보고

○ 분석 및 설계 완료 후 분석결과와 향후 추진계획을 점검하여 중간 보고서를 작성·제출

(4) 완료보고

○ 사업종료 이전에 제안요청서, 제안서, 계약서, 과업내용서 등 용역설계서의 업무 범위에 포함된 사항에 대한 최종 보고서의 초안을 작성·제출하고 사업 종료 후 7일 이내에 최종보고서를 제출함

- 포함내용: 사업기간, 사업비, 사업진행과정 상 문제점과 개선방안, 월별 추진내역, 인력투입내역, 하자보수 확약서, 하자보수 계획서, 기술이전 보고, 공정별 세부작업매뉴얼 등

○ 최종보고서는 아래 사항을 포함하여 편집한 보고서 10부와 데이터 파일을 제출함

- 포함내용: 사업기간, 사업비, 사업진행과정 상 문제점과 개선방안, 월별 추진 내역, 인력투입  내역, 하자보수 확약서, 하자보수 계획서, 기술이전 보고, 공정별 세부작업 매뉴얼,  결과물 편집 보고서

※ 최종 보고서 제출 부수와 결과물 편집 내용, 저장 매체 선택은 주관기관과 협의

7. 하자보수

○ 하자보수 지원

- 주관 사업자는 모든 하자보수의 책임을 지며 하자보수 기간은 사업을 종료한 날부터 1년으로 함

- 주관 사업자는 하자보수 기간 중 산출물에 대한 보수 요청을 받았을 경우 5일 이내에 해당

문화재의 하자보수 처리를 재실시 하여야 함

- 사업자의 귀책사유로 인한 장애는 무상으로 하며, 하자요청사항은 하자보수기간 내에 조치함

- 하자보수 이외의 추가 개발·구축(상위버전 업그레이드 포함), 사업방법의 개선 등이 있다면

유상 유지관리 및 재개발에 해당하므로 계약목적물의 인수직후 별도의 계약체결을 통해

유상으로 사업을 추진함

○ 하자보수 조건

- 하자보수 지원 방안을 분야별로 구분하여 구체적으로 제시되어야 하며, 무상이 아닌 경우

비용 부담 조건 등이 명시되어야 함

- 주관 사업자는 검수완료 후 하자관리 상세계획서를 제시하고 무상하자보수를 실시하여

정상운영에 차질이 초래되지 않도록 하여야 함

- 장애발생시 원인분석 및 복구 등 즉각 조치가 가능하도록 기술지원부서, 전문 인력을 확보

하여 지속적 지원체계를 구축 운영하여야 함

- 하자보수 지원은 공무원 근무시간을 기준으로 하되 발주기관의 요구가 있을 경우 근무시간

및 휴일에 관계없이 지원하여야 함

Ⅲ. 제안서 작성요령

1. 제안서의 효력

○ 제안서는 제출 후 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주함

○ 주관기관이 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

○ 제안서 내용 중 허위 작성한 사실이 판명될 경우 평가 대상에서 제외됨은 물론, 계약 후라도 계약 파기와 함께 인적, 물적, 기간적 손실에 따른 손해 배상을 청구할 수 있음

2. 제안서 작성지침 및 유의사항

○ 제시한 제안서 목차 및 세부작성지침을 준용하여 제안서를 작성하여야 함

○ 작성 시 아래 사항을 권장함

- 제안서 본문 내용은 양면 100페이지(50장) 이내로 작성(기타 첨부서류는 제외함.)

- 제안서는 A4용지 기준 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음

- 제안 설명 시 홍보용 동영상 활용 금지

○ 제안서 구성은 제안요청서 및 작성지침에 명시된 내용에 근거하여 각각 세분화하여 누락 없이 작성함을 원칙으로 하고, 제안사별 핵심부분을 부각시켜 작성할 수 있으며, 특별히 제시하고자 하는 내용은 참고사항으로 첨부 가능

○ 제안서 앞장에 평가항목에 대한 조견표를 명시(평가항목, 평가요소, 제안서 관련목차, 페이지, 제안 포인트 등)

○ 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 구분하여 번호를 부여함

○ 제안서는 영문약어에 대해서는 약어 설명을 함께 제공해야 함

○ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 별첨으로 제출하여야 함. 만약, 그 내용이 허위로 확인되거나 입증 요구에도 불구하고 입증하지 못하는 경우는 평가 대상에서 제외함

○ 제안내용을 보충하기 위하여 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 함

○ 제안서의 내용은 “~를 한다”, “~를 하겠다” 등의 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함. 예를 들어, 사용가능하다, 할 수 있다, 고려하고 있다 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하게 되며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여 표현하여야 함

○ 표지에는 원본과 사본을 구분하여야 하며, 원본과 사본이 상이한 경우가 발견될 시에는 원본의 내용을 적용함(사본 제안서에 포함된 각종 서류 및 증명서 사본은 “원본대조필”을 날인 후 제출)

○ 기타 공고서 및 조달청 제안평가 관련 규정에 따름

3. 제안서 목차

작 성 항 목	작 성 내 용
Ⅰ. 제안개요	▪제안목적, 제안배경, 제안필요성 ▪제안의 범위 ▪사업수행 추진전략 ▪제안의 특징과 장점 ▪사업자(컨소시엄)의 역량
Ⅱ. 제안업체 소개	▪일반현황 ▪조직 및 인원 ▪재무상태 ▪주요 사업내용 및 보유기술 ▪주요사업실적 및 유사분야 수행경험
Ⅲ. 기술부문	▪데이터 구축 방안 ▪투입장비의 사양 및 기능 ▪3D데이터 구축의 이해 ▪공정별 작업방안 상세
Ⅳ. 사업관리부문	▪품질보증계획 ▪관리방법론 ▪추진일정계획 ▪보고 및 검토계획 ▪수행조직 및 업무분장 ▪참여인력 및 이력사항 등
Ⅴ. 지원 부문	▪교육훈련계획 ▪하자보수/기술이전/기술지원 ▪기밀보안 및 비상대책 부문 ▪기타 지원 사항
Ⅵ. 기타 부문	▪전문 업체 참여 및 상호협력 방안 ▪기타 사업 수행에 필요한 제안사항

Ⅳ. 제안안내

1. 입찰 참가자격

○ 본 입찰에 참가하는 업체는 아래 자격을 갖춘 자이어야 함.

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」제12조에 의거 입찰참가 자격요건을 갖춘 자로서, 입찰일 전일까지 「소프트웨어산업 진흥법」 제58조의 규정에 의해 소프트웨어 사업자(데이터베이스 제작 및 검색서비스 사업, 업종코드: 1470)로 조달청에 입찰참가 등록한 자.

- 중소기업청 고시 “중소기업자간 경쟁제품 직접생산기준”에 의거 직접생산증명서(데이타 처리 서비스: 업종코드 8111200201)를 소지한 자로서, 입잘 마감일 전일까지 유효기간 내에 있어야 함.

○ 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(미래창조과학부 고시 제2016-93호)을 준수하여야 함.

○ 「국가를 당사자로 하는 법률 시행령」제72조 2항에 의거하며, 문화재의 3D 스캔과 맵핑 등 고 난이도의 기술을 갖춘 업체를 선정하여 주도적으로 사업을 수행하게 함으로써 결과물에 대한 책임소재를 명확히 하고자 공동계약을 금지함

○ 하도급 사전 승인 준수

하도급을 실시할 경우 계약 전에 “하도급 계획”을 발주처와 협의하고 사전 승인을 받아야 하며, 입찰 시(제안서) 및 계약체결 시 “소프트웨어사업 하도급 계획서”를 제출하여야 함.

- 하도급 적정성여부 판단 시 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음.

- 하도급 비율은 50%를 초과할 수 없으며, 재하도급은 원칙적으로 불허함.

- 3D스캔 작업은 하도를 금지함.

2. 제안서 평가 방법

□ 제안서 평가 원칙

○ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축․운영 지침(행정자치부고시) 제18조에 의거, 평가비율은 기술평가 90%와 가격평가 10%로 하며, 기술평가점수와 가격평가점수를 합산하여 종합평가점수를 산출함

○ 기술평가항목 및 배점기준은 “3. 기술성평가기준”에 의함

○ 기술평가 시 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점 만점으로 환산하며, 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

○ 입찰가격 평가 시 해당 입찰가격이 예정가격의 100분의 80미만인 경우 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여함

○ 평가점수 결과는 소수점 다섯째자리에서 반올림

○ 기타 평가의 방법과 결과 공개 등 제반 사항은 계약 예규「협상에 의한 계약 체결기준」에 따름

□ 우선협상대상자 선정 및 계약체결

○ 협상대상자 중 기술평가점수와 가격평가점수를 합한 점수가 1위인 우선협상대상자로 선정하여 기타 지원조건 등을 협상

○ 협상대상자와 협상이 모두 결렬되면 재공고하여 재입찰 추진

3. 제안서 평가기준

평가구분		평가항목	배점	평가등급					점수
				A	B	C	D	E
정량 평가	경영상태	1. 경영상태 및 실적 ◦ 신용평가등급 기준에 의거<별표 1>	(20점)	별표 1 참조
정성 평가	용역계획의 적정성	2. 용역에 대한 이해도 ◦ 용역에 대한 이해 및 제안서와의 일치성	(10점)	10	9	8	8	7
		3. 용역 진행방향 및 방법론 ◦ 진행방법의 타당성, 진행절차 등 ◦ 제안의 창의성 및 논리성	(10점)	10	9	8	7	6
	용역수행 능력	4. 용역수행 인원의 적절성 ◦ 용역수행조직 구성의 합리성 ◦ 책임자 및 구성원의 노하우, 전문성 등	(15점)	15	14	13	12	11
		5. 추진전략의 적정성 ◦ 추진일정, 투입인력, 투입장비 ◦ 예상 문제 해결 등 위기관리능력	(15점)	15	14	13	12	11
		6. 결과물 제작 및 관리 ◦ 결과물 산출 방법 및 관리방안 ◦ 결과물의 신뢰도 확보 및 사후관리 방안	(10점)	10	9	8	7	6
	기타부문	7. 지원부문 ◦ 품질 보증및 하자보수 ◦ 교육훈련 ◦ 보안비상대비	(10점)	10	9	8	7	6
가격 평가	입찰가격	8. 평점산식에 의거 산출	(10점)
합 계			100점

【별표 1】

신용평가 등급에 의한 경영상태 평가기준(제9조제3항제1호 관련)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 기간계산은 법인인 경우에는 법인등기부상 법인설립등기일을, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서상 사업자등록일을 기준으로 한다.(이하 창업기업에 대한 기간계산은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

[붙임1] 요구사항 상세화

1. 요구사항 목록

구 분	번 호	요구사항 명칭	비고
데이터 요구사항	DAR-001	대상 문화재 스캔
	DAR-002	스캔 데이터 후처리
	DAR-003	맵핑 소스 사진 촬영
	DAR-004	스캔데이터 이미지 도면 작성
보안 요구사항	SER-001	보안유지 및 화재예방
품질 요구사항	QUR-001	품질검사 및 품질수준
제약사항	COR-001	하도급 업무처리
	COR-002	책임 및 권리
프로젝트 관리 요구사항	PMR-001	프로젝트 관리 방법론 적용
	PMR-002	인력관리
	PMR-003	보고 및 산출물
프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	교육훈련
	PSR-002	하자보수
	PSR-003	기술지원

2. 상세 요구사항

□ 데이터 요구사항

요구사항 고유번호

DAR-001

요구사항 명칭

대상 문화재 스캔

요구사항 분류

데이터 요구사항

요구사항

상세설명

세부

내용

○ 문화재 상태를 점검하여 대상 분석

○ 스캔을 위한 장비 및 프로그램 점검

○ 문화재의 미세한 문양 및 형태 등을 구현하기 위해 정밀 스캔

○ 풍화 및 훼손된 문화재는 주관기관의 보존처리 완료 후 스캔 처리 추진

○ 고품질 데이터 확보를 위해 주관기관에서 검증한 장비 사용

3D 스캐너 성능

1. 광원방식: 사업에서 요구되는 고품질 스캔데이터 확보를  위하여 색상에 영향을 받지 않고 스캔할 수 있는 스캐너의 성능이 요구됨. 따라서 대상물의 색상에 영향을 받지 않는 Green, Blue, Red, White 광원 지원 가능한 스캐너 사용

2. 처리능력

- Camera Resolution : 2*8,147,712 Pixel이상

- Projection Resolution : 28,723,200 Pixel이상

- Field of view 75이하의 영역 : X, Y Resolution 20㎛, Z Resolution Limit 3㎛, Feature accuracy   8㎛ 이상 성능의 스캐너

3. 카메라 촬영방식: 비대칭으로 배치된 카메라를 통해 여러 각도로 스캔이 가능해야하며, 비접촉식 고속 스캐너 사용

4. 스캔데이터 포맷: STL, OBJ, PLY 등

요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		카메라를 이용한 사리탑 부재의 3차원 사진 계측
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 3차원 사진 계측을 위한 촬영은 5000만 화소 이상의 해상도를 가진 DSLR 카메라를 이용. ○ 사리탑의 형상과 색상을 동시에 취득 ○ 측정 대상의 정확한 색상정보를 취득하기 위해 촬영 이미지의 색감보정을 위한 방법을 적용. ○ 측정 대상의 전, 후, 좌, 우, 상, 하 등 전 방향에서 촬영 ○ 촬영된 사진의 기록 포맷은 RAW, JPG 등 감독관과 협의 후 결정 ○ 편집 완료된 최종 데이터는 육안으로 보이지 않는 부분까지 원본대상과 동일한 형상을 구현하기 위한 고품질 이미지 데이터 확보

요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		스캔데이터 맵핑
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 맵핑을 위한 사진 촬영은 5,000만 화소 이상의 DSLR로 촬영된 이미지 활용 ※맵핑 소스 실사 촬영 이미지외의 접사, 근접 실사 촬영 이미지 제출 ○ 문화재 대상의 상·하·좌·우 등 전 방위에서 촬영하여 고품질의 사진 확보 ○ 사진 이미지의 음영, 밝기, 색상 등을 보정하여 실제 정보와 동일한 정보 획득 ○ 맵핑 작업시 편집 데이터의 손실을 최소화하여 작업 ○ 맵핑 완료된 최종 데이터와 원본 대상의 차이가 발견되면 재작업 실시

요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		스캔데이터 이미지 도면 작성
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 도면은 스캔데이터 이미지 도면을 작성하는 것을 원칙으로 하고, 기본구성은 정면도, 배면도, 좌측면도, 우측면도, 평면도, 단면도 등 7면 이상 ○ 이미지 해상도는 9000×5000픽셀 이상으로 하고 부재들이 구분되도록 함 ○ 해당면의 뒤에 투영되는 포인트 데이터는 정리하도록 함

□ 보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안유지 및 화재예방
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 본 사업에 직접 참여하는 모든 인원은 보안유지를 위하여 보안교육을 실시하고, 제한구역 출입명부(출퇴근 시 작성) 및 보안 및 비밀유지 각서(사업착수 시 작성)를 제출하여야 함. ○ 본 과업수행을 위하여 수행자가 수집한 자료 및 정보는 본 사업이외의 목적에 사용할 수 없으며, 국립중앙박물관의 승인 없이 학계 또는 외부에 발표 등으로 유출할 수 없음. ○ 작업권한이 허가된 자 외에는 무단접근이 안되도록 조치를 해야 함. ○ 보안유지사항 불이행으로 인해 문제가 발생할 경우에는 사업자가 문제 해결과 그 책임을 져야 함. ○ 본 과업 수행직원의 변동사항이 있을 경우에는 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부 유출을 방지하고, 이의 불이행으로 인한 책임은 사업자가 져야 함. ○ 작업장 내에서는 화기, 음식, 음료를 반입할 수 없고, 특히 담배를 피워서는 안되며 흡연할 경우에는 작업장 외부의 흡연구역에서만 가능함.

□ 품질 요구사항

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질검사 및 품질수준
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 과업에서 모든 결과물은 제공하기로 협의한 사항은 모두 이행해야 하며, 초기 협의 사항에서 변경관리 절차를 통해 승인된 것만 인정 ○ 작업자에 대한 충분한 사전교육으로 작업내용 및 절차 등에 대한 이해도를 높여 결과물의 품질 향상도모 ○ 문화재 취급 시 훼손을 최소화하기 위해 마스크를 착용하고 장갑을 착용하며 작업대를 청결하게 유지 ○ 과업 중 문화재의 훼손이나 훼손 가능성이 있을 경우 즉시 주관기관에 통보한 후 취급절차를 협의하여 결정 ○ 과업 수행 시 예상되는 위험 요소에 대한 사전 대비책 수립 및 작업자 대상 교육 ○ 산출물관리 - 주관사업자의 관리방법론을 적용하여 준용하되 공정을 신속하게 진행할 수 있는 방안은 주관기관과 협의하여 결정 - 단계별 산출물은 정해진 일정에 따라 주관기관에 제출하며, 제출 산출물과 일정은 주관기관과 협의를 통하여 확정

□ 제약사항

요구사항 고유번호

COR-001

요구사항 명칭

하도급 업무처리

요구사항 분류

제약사항

요구사항

상세설명

세부

내용

○ ‘하도급 사전 승인’ 준수

-관련근거: 주관사업자(컨소시엄의 경우 구성원 포함) 소속 이외의 인력을 투입할 경우 소프트웨어 산업 진흥법 제20조의 3 및 같은 법 시행규칙 제8조, 정보시스템 구축·운영지침(안전행정부고시 제2012-12호, ‘12.3.6) 제19조에 의거하여 하도급 사전승인 절차 이행

- “하도급 대금지급 비율 명세서”를 작성하여 제출

- 직접인건비는 한국소프트산업협회장이 공표한 노임단가의 100%

- 제경비와 기술료의 합은 1호 직접인건비의 20% 이상

○ 용역 수행과정의 보안을 위해 다음에 해당하는 인력은 투입을 제한

< 사업수행인력 참여 제한 >

☞ 개인(프리랜서)자격으로 주관사업자 등에 소속되지 아니한 자

☞ 정보통신망이용촉진 및 정보보호에 관한 법률, 전자정부법, 개인정보보호법을 위반하여 벌금이상의 처분을 받은 자

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		책임 및 권리
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 사업자가 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하여 국립중앙박물관을 상대로 손해배상 청구소송이 제기되면, 사업자는 피해자 측에 합의 배상하여야 함. ○ 사업자가 공급하는 사용권, 산출물, Source 등에 대한 권리와 저작권은 국립중앙박물관에 귀속되며, 이에 대해 국립중앙박물관의 승인 없이 제3자에게 양도 또는 대여할 수 없음.

□ 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		프로젝트 관리 방법론 적용
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리, 형상관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 사업 관리 방안 제시 ○ 개발의 완성도를 높이기 위해서 프로젝트 착수에서 종료까지 체계적으로 프로젝트를 관리(관리도구 이용)해야 함 ○ 단계별로 진행 상황을 보고하고 프로젝트 관련 산출물을 제출하여야 함

요구사항 고유번호

PMR-002

요구사항 명칭

인력관리

요구사항 분류

프로젝트 관리 요구사항

요구사항

상세설명

세부

내용

○ 본 사업은 기능점수 기반으로 수립되어 미래창조과학부 고시 □소프트사업 관리 감독에 관한 일반 기준□ 제7조(제안요청서 준비)의 단서 조항에 따라 제안사의 투입인력 계획을 핵심인력에 한하여 제안 요청하는 사업이다. 본 사업에 참여하는 사업총책임자는 프로젝트를 효율적으로 수행할 수 있도록 관련 분야 전문가로 구성하여야 함

○ 본 사업을 위해 제안해야 할 핵심인력의 대상은 아래와 같다.

대 상	자격요건
사업수행 책임자(PM)	-전체사업을 총괄할 수 있는 지식을 보유한 관리자 선별 -공동수급으로 제안할 경우 “사업 지분율이 제일 높은 사업자”의 정규직 관리자로 선정
사업수행 관리자 (PL)	-사업 경력, 정보기술 등을 보유하여 요구사항 분석 및 업무분석, 검색시스템 운용 및 테스트 등의 기술 수행이 가능한 기술자

○ 본 사업에 참여하는 인력의 작업 장소는 계약 당사자 간 상호 협의하여 정함

단, 주관기관과 업무 협의, 산출물 관리, 감리업무 수행 지원 등 원활한

사업수행에 지장이 없어야 함

○ 인력 투입 조건

- 제안서에서 제시한 참여 인력은 반드시 본 사업에 투입되어야 하며, 부득이한

사정으로 교체될 경우 그에 준하는 인력으로 대체 하여야 함

- 스캔데이터의 품질저하 현상이 발생하는 경우, 운영인력 교체 또는 품질 제고를 위한 추가인력 투입을 요구할 수 있음

요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		보고 및 산출물
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	(1) 착수보고 ○ 선정된 사업자는 계약일로부터 10일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서, 과업지시서 등을 근거로 작업일정계획, 인력․장비투입계획, 보고계획, 산출물 관리 계획, 교육계획, 작업지침서, 하자보수 계획, 상세 원가산출내역서, 수행인력 의 제한구역 출입명부, 신원증명·보안서약서, 상세 원가산출내역서 등 구체적 인 수행계획서를 작성․제출 ○ 착수 시, 원·하도급자의 별도 노무비 전용계좌 개설 및 용도 외 사용방지 대책 등을 증빙할 수 있는 서류 제출 (2) 수시보고 ○ 원활한 과업 추진을 위해 필요시 비정기적인 보고를 요청할 수 있음 (3) 중간보고 ○ 분석 및 설계 단계 완료 후 분석결과와 향후 추진계획을 점검하여 중간 보고서를 제출 (4) 완료보고 ○ 사업종료 이전에 제안요청서, 제안서, 계약서, 과업내용서 등 용역설계서의 업무 범위에 포함된 사항에 대한 최종 보고서의 초안을 작성․제출하고 사업 종료 후 7일 이내에 최종보고서를 제출 ○ 최종보고서는 아래 사항을 포함하여 편집한 보고서 10부와 데이터 파일을 제출한다. - 포함내용: 사업기간, 사업비, 사업진행과정 상 문제점과 개선방안, 월별 추진 내역, 인력투입내역, 하자보수 확약서, 하자보수 계획서, 기술이전 보고, 공정별 세부작업 매뉴얼, 결과물 편집 보고서 ※ 제출부수와 결과물 편집 내용, 저장 매체 선택은 주관기관과 협의

□ 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		교육훈련
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 사업에 관련된 근무요령, 작업요령, 보안유지 사항 등에 대한 교육을 전체 작업자를 대상으로 실시 ○ 사업에 투입되는 작업자 전체 인력에 대하여 사업 시작 전 및 수시 교육을 실시하며, 교육은 프로젝트 책임자 및 담당공무원이 실시 ○ 계약상대자는 원활한 데이터 운영을 위해 소정의 교육을 제공

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 무상 하자보수기간은 검수완료일로부터 12개월로 함 ○ 하자보수 인력은 사업에 참여한 인력으로 구성 ○ 용역수행업체는 하자보수보증금율과 계약금액을 곱하여 산출한 금액(하자보수보증금)을 보증서 또는 증권 등으로 주관기관에 제출하여야 함 ○ 하자보수 이외의 기능개선, 사업방법의 개선 등에 대한 유상유지관리 및 추가 작업은 별도의 계약체결을 통해 추진함

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		기술지원
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 사업자는 본 사업이 종료된 후, 사업을 추진하며 습득하게 된 기술과 지식에 대하여 이전을 실시하며, 데이터의 운용요령에 대하여 충분히 기술을 이전 해야 함 ○ 수행과정 및 완료 후 기술이전 대상과 방법 등에 대하여 구체적인 계획을 제시하여야 하며, 3D 스캔데이터 관련 정보기술을 지속적으로 제공하여야 함 ○ 사업자는 데이터사용자와 운영담당자들에게 운영요령 등에 대한 기술 지원을 하여야 함

.

끝.