승 강 기 현 황

NO	호기	건물명칭	승 강 기 종 류	승강기 번호	위 치 기준 운행층	정격,공칭 속도	인승	적재 하중	제조사	설치 일	정기 검사	정밀 안전 검사	1설치 2수시
1	본관 1호기	국립중앙도서관	승객용 1호기 (1-1)	0008 -073	본 관 로 비 1층 7F-B1	120/m	24	1600 KG	동남	2018 11.02	2020 09.16	-	수시 2018 11.02
2	본관 2호기	국립중앙도서관	승객용 2호기 (1-2)	0008 -074	본 관 로 비 1층 7F-B1	120/m	24	1600 KG	동남	2018 10.25	2020 09.16	-	수시 2018 11.14
3	본관 3호기	국립중앙도서관	장애인용 3호기 (1-3)	0008 -075	본 관 로 비 1층 7F-B1	120/m	24	1600 KG	동남	2018 08.27	2020 09.16	-	수시 2018 09.12
4	본관 4호기	국립중앙도서관	승객용 4호기 (1-4)	0008 -076	본 관 로 비 1층 7F-B1	120/m	24	1600 KG	동남	2018 08.27	2020 08.24	-	수시 2018 09.12
5	본관 5호기	국립중앙도서관	화물용 5호기 (1-5)	0008 -077	본 관 로 비 1층 7F-B1	0.5 m/s	15	1000 KG	송산	2020 11.30	-	-	설치 2020 11.30
6	본관 6호기	국립중앙도서관	화물용 6호기 (1-6)	0008 -078	본 관 로 비 1층 7F-B1	0.5 m/s	15	1000 KG	송산	2020 12.22	-	-	설치 2020 12.22
7	본관 8호기	국립중앙도서관	덤웨이터 8호기 (1-8)	1900 -653	본 관 로 비 1층 2F-B4	30/m	-	100 KG	신원 기전	2018 12.26	202102.15	-	수시 2019 01.28
8	본관 9호기	국립중앙도서관	덤웨이터 9호기 (1-9(좌))	1900 -654	본 관 서 고 - 7F-B1	30/m	-	100 KG	GSE	2020 11.24	-	-	설치 2020 11.24
9	본관 10호기	국립중앙도서관	덤웨이터 10호기 (1-10(우))	1900 -655	본 관 서 고 - 7F-B1	30/m	-	100 KG	GSE	2020 11.24	-	-	설치 2020 11.24
10	자료 보존관 11호기	국립중앙도서관	장애/승객화물용 11호기 (보존서고-1)	0008 -079	자료보존관 1층 2F-B4	60/m	20	1500 KG	한진	2019 11.25	2021 01.25	-	설치 2019 11.25
11	자료 보존관13호기	국립중앙도서관	덤웨이터 13호기 (보존서고-2)	1900 -656	자료보존관 - 2F-B4	20/m	-	300 KG	GSE	2020 11.17	-	-	설치 2020 11.17
12	자료 보존관 14호기	국립중앙도서관	경사형 휠체어리프트 14호기 (휠체어-1)	1900 -657	사서연수관 - 2F-1F	0.13 m/s	1	225 KG	송산	2002 08.07	2020 07.13	2021 08.23
13	디지털 도서관 1호기	국립중앙도서관 (디지털도서관)	장애인용 D-1호기 (1-1)	0045 -833	디지털도서관 사무동 1층 3F-B4	1.5 m/s	17	1150 KG	현대	2008 07.16	2021 08.23	-	-
14	디지털 도서관 2호기	국립중앙도서관 (디지털도서관)	장애인용 D-2호기 (1-2)	0045 -834	디지털도서관 서 고 B3 B3-B5	1.5 m/s	17	1150 KG	현대	2008 07.16	2021 08.23	-	-
15	디지털 도서관 3호기	국립중앙도서관 (디지털도서관)	승객화물용 D-3호기 (1-3)	0045 -835	디지털도서관 사무동 - B2-B3	1 m/s	39	2540 KG	현대	2008 09.24	2021 08.23	-	-
16	디지털 도서관 4호기	국립중앙도서관 (디지털도서관)	화물용 D-4호기 (1-4)	0045 -836	디지털도서관 서 고 - B1-B5	0.5 m/s	23	1500 KG	현대	2008 08.13	2020 07.16	-	-
17	디지털 도서관 5호기	국립중앙도서관 (디지털도서관)	장애인용 D-5호기 (1-5)	0045 -837	디지털도서관 주차장 B5 B3-B5	1.5 m/s	17	1150 KG	현대	2008 09.24	2021 08.23	-	-
18	디지털 도서관 6호기	국립중앙도서관 (디지털도서관)	장애인용 D-6호기 (1-6)	0045 -838	디지털도서관 주차장 B5 B3-B5	1.5 m/s	17	1150 KG	현대	2008 09.24	2021 08.23	-	-
19	디지털 도서관 7호기	국립중앙도서관 (디지털도서관)	장애인용 D-7호기 (1-7)	0045 -839	디지털도서관 이용자실 B2 B1-B2	1 m/s	15	1000 KG	현대	2008 08.13	2021 08.23	-	-
20	디지털 도서관 8호기	국립중앙도서관 (디지털도서관)	전망용 D-8호기 (1-8)	0045 -840	디지털도서관 이용자실 B3 1F-B3	1.5 m/s	17	1150 KG	현대	2008 11.20	2021 08.23	-	-
21	에스컬 레이터 9호기	국립중앙도서관 (디지털도서관)	에스컬레이터 D-9호기 (ES-1)	1802 -715	디지털도서관 이용자실 - B2-B3	0.5 m/s	-	-	현대	2008 10.31	2021 08.23	-	-
22	에스컬 레이터 10호기	국립중앙도서관 (디지털도서관)	에스컬레이터 D-10호기 (ES-2)	1802 -716	디지털도서관 이용자실 - B2-B3	0.5 m/s	-	-	현대	2008 10.31	2021 08.23	-	-
23	에스컬 레이터 11호기	국립중앙도서관 (디지털도서관)	에스컬레이터 D-11호기 (ES-3)	1802 -713	디지털도서관 이용자실 - B1-B2	0.5 m/s	-	-	현대	2008 10.31	2021 08.23	-	-
24	에스컬 레이터 12호기	국립중앙도서관 (디지털도서관)	에스컬레이터 D-12호기 (ES-4)	1802 -714	디지털도서관 이용자실 - B1-B2	0.5 m/s	-	-	현대	2008 10.31	2021 08.23	-	-
* 승강기 검사 * 1. 설 치 검 사 : 승강기의 제조·수입업자가 설치를 끝낸 승강기에 대하여 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 실시 2. 수 시 검 사 : 수시검사의 사유가 발생하여 해당 승강기를 변경, 수리를 완료한 후 해당 승강기를 사용하기 전 신청 (요청에 의한 경우 검사 희망일 15일 이전) 3. 정 기 검 사 : 검사유효기간 만료일 30일 이전 신청 4. 정밀안전검사 : 설치 후 15년이 도래하는 해의 검사유효기간 만료일 30일 이전 신청 5. 하자보수기간 : 본관(1,2,3,4)호기는 2021년 11월 18일까지, (11)호기는 2022년 11월 25일까지 6. 25년 이상일 경우 : 6개월마다 검사