「국립전통예술고등학교 제1예술관 강당 리모델링 공사 설계」

제안공모 지침서

2022. 3.

목      차

Ⅰ. 공모 개요

1. 설계 제안공모 목적	1

2. 사업 개요	1

Ⅱ. 설계 제안공모 요강

1. 설계공모 방법	2

2. 설계공모 일정 및 참가 등록	3

3. 현장설명회	3

4. 질의 및 응답	3

5. 설계공모 제안서 작성 및 제출	4

6. 수행계획 및 방법 제안 과제	4

7. 제안서 심사 및 결과 발표	5

8. 입상작의 종류 및 보상	5

9. 당선이후 조건	6

Ⅲ. 설계의 기본방향 및 주안점

1. 설계의 기본방향	6

2. 설계의 주안점	7

3. 일반사항	9

4. 시설규모 및 산출내역	10

Ⅰ. 공모개요

1. 설계 제안공모 목적

가. 사업의 목적

1) 본 설계공모는 노후한 국립전통예술고등학교 제1예술관 강당 리모델링 공사를 통해 전반적인 시설개선과 효율적인 공간활용이 이루어지도록 하고, 공연기능 향상 및 관람환경을 개선하여 공연장으로서의 중심 역할을 다하고, 뛰어난 예술 인재를 양성하는 학교의 교육목표를 이룰 수 있도록 함.

2) 전반적인 시설물의 노후화로 종합적인 개선이 요구되며 주요 개선방향은 효율적인 관람석계획, 공연장의 무대설비 및 이와 관련된 구조, 무대부 마감, 조정실 개선 등이며, 그 외 로비, 준비실, 대기실 등의 지원시설 계획 및 공조시설 개선을 통한 건축물의 에너지효율 개선을 주목적으로 함.

나. 설계 제안공모의 목적

1) 사업의 주요내용과 관련된 건축설계 아이디어를 우선적으로 발굴하기 위함.

2) 본 용역은 설계자 선정 후 발주처와의 긴밀한 협의를 통해 설계안을 완성해나가는 방식으로 진행될 예정으로, 본 공모에서는 완성된 설계안을 요구·평가하는 것이 아니라, 설계자의 경험과 역량, 수행계획 및 방법 등을 기술한 제안서를 종합적으로 평가하는 것이며 사업의 특수성을 잘 이해하여 기술적이고 전문적인 설계를 수행할 수 있는지에 대한 능력을 평가하여 과업 수행에 적합한 설계자를 선정하고자 함.

2. 사업개요

가. 공 모 명 : 국립전통예술고등학교 제1예술관 강당 리모델링 공사 설계 제안공모

나. 위    치 : 서울특별시 금천구 시흥대로 38길 62

다. 사업규모(제1예술관 강당 리모델링 해당 부분)

대지면적(㎡)	건축연면적(㎡)	층수	비고
13,153 ㎡	2,256㎡(±3%이내 허용)	지상3층	리모델링 해당 부분

라. 객석규모 : 최소 500석 이상 계획(장애인3석 포함/ 80%이상 고정형)

마. 예정공사비 : 4,444,000천원(부가가치세 포함)

※ 제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리, 철거 등에 대한 총 공사비이며, 또한 각종 인입에 따른 시설분담금도 공사비에 포함 (단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

바. 설계비 : 공고서에 따름(부가가치세 포함)

※ 제시된 설계용역비는 각종 인허가 등 일체의 비용을 포함(단, 부지측량비용, 인증수수료 등은 별도임)

사. 주 용 도 : 교육연구시설

아. 지역지구 : 1종 일반주거지역

자. 용역기간 : 착수일로부터 240일(공휴일 포함, 기본 및 실시설계)

Ⅱ. 설계 제안공모 요강

1. 설계공모 방법

가. 공모방식 : 제안공모(국토부고시 제2021-872호 ‘건축 설계공모 운영지침’)

나. 참가자격 및 자격제한 : 설계공모 공고서에 따름

다. 기타사항

1) 당선자는 계약 체결 시 전기, 기계, 통신, 소방, 무대계획(무대, 음향, 조명, 영상 등) 등 관련분야 설계업 면허가 없는 경우, 관계법령에서 정하는 기준에 따라 해당분야 설계 적격자와 공동수급협정서(분담이행방식)를 체결하여 제출해야 한다. (단, 당선자가 해당분야 자격요건 충족 시에는 예외)

2) 당선자는 추후 무대계획(무대, 음향, 조명, 영상 등) 전문가와 협약 또는 계약서를 계약시 제시

2. 설계공모 일정 및 참가 등록 : 설계공모 공고서에 따름

3. 현장설명회

가. 장    소 : 국립전통예술고등학교 제1예술관 강당(1층)

나. 일    시 : 2022년  0월  00일 ( ) 00:00(시간엄수)

다. 참석대상 : 응모업체 대표자, 담당건축사 또는 위임받은 자

라. 내     용

1) 사업 목적 및 주요사항 안내

2) 현장 설명

3) 관련 자료 배포(배치도, 평면도, 단면도, 구조도, 공연 사진)

4. 질의 및 응답

가. 제출방법

- 본 설계공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 설계공모의 진행과 관련하여 질의가 있을 때에는 〈서식1〉을 작성한 질의서를 e-mail로 제출하여야 함 ※유선질의 불가하며 메일 도착여부 유선 확인 요망

나. 질의대상: 설계공모에 참가등록을 완료한 자에 한함

나. 접 수 일 : 설계공모 공고서에 따름

다. 질의접수 : bembuk@korea.kr (조원범 주무관 ☎ 02-6488-3660)

라. 유의사항

1) 질의서 발송 후 수신 여부를 반드시 확인하여야 함

2) 질의서는 기간 내에 제출해야 하며, 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한함

3) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 함

마. 질의답변

1) 일 시 : 설계공모 공고서에 따름

2) 방 법 : 국립전통예술고등학교 홈페이지 일괄 게시

3) 유의사항

- ‘제안공모 서면질의서’에 대한 발주기관의 답변 내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 가짐

- E-mail 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서 상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음

5. 설계공모 제안서 작성 및 제출

가. 제안서 작성과 기타 제출물 작성 및 제출요건 : 조달청 제안공모 심사 및 공모안 작성지침에 따름

나. 제안서 제출: 설계공모 공고서에 따름

6. 수행계획 및 방법 제안과제

가. 업무에 대한 이해도(1쪽)

1) 설계의 기본방향 및 주안점을 감안한 실현방안을 제시(과제에 대한 기술제안 내용은 제외)

2) 설계 및 시공, 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점 및 이에 대한 개선방안을 제시

나. 과제에 대한 기술제안(각 과제별 1쪽, 총 3쪽)

1) 과제1 : 공연장 및 객석 계획

-  가시선이 확보된 최소 500석(장애인3석 포함/80%이상 고정형)이상 객석 계획

- 효율적인 냉난방시설을 계획하고 음향, 차음 등에 문제가 없도록 구체적인 지표를 설정하여 개선방안 제안

2) 과제2 : 음향, 조명 및 무대시설 계획

- 전통예술 공연이 가능한 음향, 조명 및 무대시설 계획

- 무대시설 계획은 공연장 무대시설분야 안전지침 및 기술기준에 접합해야 함

3) 과제3 : 효율적인 공용공간 및 지원공간 계획

- 기존 공간의 활용도를 극대화 할 수 있는 효율적 공용공간 계획

- 공연자 공간, 공연지원 공간, 관람객 공간과 관람객지원 공간 계획

- 인접한 야외공연장, 인문관과의 관계를 고려하여 완충공간의 역할을 할 수 있는 공간 아이디어 제시

다. 수행계획(1쪽)

- 수행해야 할 업무의 범위와 내용을 단계별로 분할한 후, 단계별 작업계획 및 작업방법을 제시한다.

- 단계별 작업계획은 과업수행일정표를 포함한다.

- 건축물의 완성도를 높이며 원활한 사업 추진을 위한 합리적인 의사결정 방안을 제시한다.

▪ 업무수행에 따른 필요 전문가(구조, 시공, 기계, 전기, 통신, 소방, 무대 등) 및 용역 수행팀의 구성방식 제시

▪ 설계내용 해석ㆍ자문 등 시공과정의 설계자 참여 방안 제시(「건축서비스산업 진흥법」제22조 “설계의도 구현” 업무 관련)

7. 제안서 심사 및 결과 발표

가. 조달청 제안공모 심사 및 공모안 작성지침에 따름

8. 입상의 종류 및 보상

가. 당선작 : 본 설계용역 수행권 부여

나. 기타 입상작 : 입상작은 공모심사 순위가 높은 순으로 아래와 같이 보상비를 지급한다.

1) 4인인 경우 : 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1 지급

2) 3인인 경우 : 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2 지급

3) 2인인 경우 : 예산의 10분의 4, 10분의 3 지급

4) 1인인 경우 : 예산의 3분의 1 지급

다. 보상비 예산 : 금 30,000,000원(부가세 포함)

9. 당선 이후 조건

가. 설계 진행

1) 당선자는 발주처의 기본 방침 또는 시행기관의 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

2) 당선자는 본 설계와 관련하여 발주자의 요청에 대한 각종 자료를 작성ㆍ제출하는 등 업무 수행에 적극 협조하여야 한다.

3)	당선자는 계약 후 기본설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의 등 필요한 업무를 자기 부담으로 이행하여야 하며, 발주처가 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 업무 수행에 협조하여야 한다.

4) 당선자는 발주처의 총사업비 업무협의 및 자료작성에 적극적으로 협조하여야 한다.

Ⅲ. 설계의 기본방향 및 주안점

1. 설계의 기본방향

가. 기존 학교건물의 리모델링으로 공연장으로서의 인지도가 떨어지므로 공연장의 상징적 이미지 계획을 수립하고 기존 시설과 연계된 계획을 통해 동선, 관리 등 효율적이고 합리적인 계획이 이루어지도록 함

나. 시설물 현황조사와 건물 설계도면 등 기초자료의 검토 및 분석으로 합리적인 계획안을 작성하고 관련된 제반 법규 및 용도변경, 인허가 등 제약사항 검토

다. 각 시설의 관리와 운영상 효율성이 극대화 되도록 하며 각종 인증 의무대상에 해당하지 않으나 공공건축의 적정 품질과 성능 확보를 고려하여 장애물 없는 생활환경 인증 기준에 준하는 시설계획이 되도록 함.

라. 공연장의 생명이라 할 수 있는 건축음향환경 및 무대특장설비(무대기계, 전기음향, 무대조명)가 최적의 조건을 갖출 수 있도록 디자인과 평면 레이아웃에 반영하도록 하여야 함.

마. 기존 냉난방은 1층 방열기(라디에이터) 12대 및 냉난방 에어컨(스텐드) 4대 3층 방열기(라디에이터) 12대 및 냉난방 에어컨(스텐드) 4대 설치 운영

바. 에너지 소비가 많은 노후화된 건물 보수를 통해 에너지절약형 시설로 계획하되, 기능을 충분히 발휘 할 수 있는 효율성을 우선 고려한 환경 친화형 설비시스템으로 제안

사. 개별연습실은 학생들이 전공수업, 방과후 수업, 또는 개인연습을 하는 장소로 가야금 등 좌식연주를 하므로 바닥히팅이 되는 온돌마루 구조여야 하며, 기존의 위치를 유지한 채 리모델링하거나, 강당과 무대디자인에 따라 위치를 변경하는 제안도 가능하며, 이용시간과 사용인원 규모는 다음과 같다. 전공수업(08:30~16:20/8~10명), 방과후 수업(16:30~18:00/8~10명), 개인연습(~08:00, 18:00~/3~4명)

2. 설계의 주안점

가. 관람공간 주안점

1) 전통예술 공연이 가능한 무대와 최소 500석(장애인3석 포함/80%이상 고정형)이상 객석 계획

2) 전반적으로 객석과 무대사이를 조정하고, 1층 객석 출입구와 경사도를 조정하여 관객의 몰입도 개선 및 가시선을 확보할 수 있도록 함.

3) 객석 시스템은 국악극, 무용, 전통연희, 연주 등 다양한 공연의 연출이 가능하도록 계획함.

4) 현대적 감각에 어울리며 공연의 집중도를 고려한 공간계획이 필요함.

5) 무대와 객석 사이의 공간은 필요시 이동식 무대를 이용하여 공연의 확장성에 대비할 수 있도록 하거나 간이 이동식 의자를 배치하여 일반 행사시 다수의 인원이 이용 가능하도록 함.

6) 객석간 간격은 공연관람에 불편함이 없도록 계획하고 편안한 관람이 될 수 있도록 공연장 전용의자를 설치함.

7) 공사비의 과다한 증액이 발생하지 않도록 구조의 변경은 최소화 할 것

8) 구조설계는 『건축구조기준』(국토교통부 고시 제2020.803호)에 의거 수행하고 이외의 설계기준 적용 시 반드시 관련 기준을 명시하고 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하여야 하며, 신기술 및 신공법의 적용이 가능하도록 설계하되 시공성 및 경제성 등을 적극 고려함

나. 무대공간 주안점

1) 노후 장비들을 최신 장비로 교체하여 공연의 질을 향상하고, 공연의 안정성을 높이며 조명, 음향 및 영상 회로시설을 신설하여 외부 방송장비나 기타 무대 특장시설 활용 시에도 신속하고 편리한 사용이 가능토록 하여 학교의 위상을 높이도록 함.

2) 음향의 경우 자연음향(건축음향)을 사용하는 것이 바람직하나 공연의 특성에 따라 전기음향시스템(잔향가변 시스템)을 사용하여 보완함.

3) 측무대의 활용성을 고려하여 측무대 제안 가능.

4) 무대 후면은 공연자 이동이 가능하도록 충분히 확보하여 공연의 원활한 진행이 이루어지도록 함.

5) 무대전환을 도와주는 바텐을 최대한 설치하여 다양하고 역동적인 무대를 만들어낼 수 있도록 함.(단 구조검토 필요)

6) 무대 바닥은 연기자의 충격흡수를 할 수 있도록 하며 내구성이 우수한 자재를 선정하도록 함.

7) 무대장비의 반출입이 원활하도록 동선을 고려하고 외부소음이 전달되지 않도록 차음성능을 확보함.

다. 기타공간 주안점

1) 공간의 활용도를 극대화할 수 있도록 공용면적을 효율적으로 계획하되 쾌적한 느낌과 이용편의를 고려하여 계획함.

2) 대기실과 준비실 확보를 위한 공간계획을 함.

3) 학생 및 방문객의 편의를 위해 로비에 휴게 및 안내데스크 공간 계획이 필요함.

4) 기존 로비에 공연장로비로서의 기능을 강화하고, 야외무대 출입구와 연계공간에 대한 개선안을 제안할 것

3. 일반사항

가. 공사비는 총 예정사업비를 초과하지 않도록 설계하고 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 이에 대한 근거를 제시할 수 있어야 한다.

나. “녹색건축물 조성지원법”, “공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정” 등에 의거 건축물 에너지효율 향상, 고효율 에너지기자재 사용, 자연에너지 이용을 극대화, 녹색건축물 활성화 등을 위한 설계를 한다.

다. 대상 건물의 내부적 특성을 적극 활용하고, 내부 시설 및 환경과 조화를 이루도록 건물이 입지하여야 하며, 대상 건물의 형상, 기능 등의 약점을 보완할 수 있고, 가용공간을 효과적으로 확보할 수 있는 설계 방안을 제시한다. 단, 특정공법 및 특정자재 사용은 불가능(제안서표기불가)

마. 방범, 방재 등에 편리하고 유지 관리가 용이한 시설계획을 유도한다.

바. 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 보안관리가 용이한 구조로 설계한다.

사. 장애인이 이용하기에 불편함이 없도록 장애인 동선, 편익시설 등에 대한 계획을 종합적으로 수립 반영한다.

아. 합리적인 기계 ,전기 계획을 통해 에너지 절약 및 유지 관리비가 절감되는 시스템 및 장비를 선정해야 한다.

자. 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주처와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주처의 해석에 따른다.

4. 시설규모 및 산출내역(세부시설 ±5%이내 허용)

가. 시설 면적표

구분	세부시설	면적(㎡)	비율(%)	비 고
1층	객석	325.66		실 목적에 맞는 계획안 제시
	무대	248.85		전통공연 등 다양한 공연이
	로비	228.86		기존 출입구를 활용하여 확장
	분장실	21.78		5명 입실 규모
	작곡실, 이론실, 무대소품실	113.4		연습실 당 8~10명 입실 규모
	휴게실(남, 여, 미화)	113.4		휴게실 당 6명 입실 규모
	소계	1,051.95
2층	객석	161.72		실 목적에 맞는 계획안 제시
	조정실	18.24		실 목적에 맞는 계획안 제시
	회의실	83.59		20명 이상 회의 가능 준비실 포함
	소품실, 악기실 3, 4	113.4		악기보관 등으로 실당 37.8㎡ 규모
	가야금실	21.78		연습실 당 6~8명 입실 규모
	병창실, 민요실, 판소리실	113.4		연습실 당 8~10명 입실 규모
	전시실	56.49		전통악기 및 소장품 전시
	소계	568.62
3층	조명실	18.24		실 목적에 맞는 계획안 제시
	전시실	56.49		전통악기 및 소장품 전시
	풍류사랑방	61.78		연습실 당 8~10명 입실 규모
	판소리실, 피리실 1. 2	113.4		연습실 당 8~10명 입실 규모
	해금실, 대금실 1, 2	113.4		연습실 당 8~10명 입실 규모
	소계	363.31
공용공간	계단, 복도, 화장실 등	271.98
합 계		2,255.86

※ 실별 면적은 추후 국립전통예술고등학교와 협의 필요

나. 현장 사진

강당 전경	강당 1층 객석
강당 1층 무대	강당 2, 3층 객석
강당 2층 전시실	강당 3층 조정실

다. 제1예술관 평면도

예술관 지하 1층	예술관 1층(리모델링 해당부분)
예술관 2층(리모델링 해당부분)	예술관 2층(리모델링 해당부분)
예술관 4층	예술관 5층

라. 배치도

제1예술관 위성 사진

전체배치도