「오시아노 관광단지 조성사업 사후환경영향조사(공사시) 용역」

과  업  내  용  서

2022. 5.

	한국관광공사

	목 차
Ⅰ. 과업개요 1 Ⅱ. 일반사항 4 Ⅲ. 세부 과업내용서 12 Ⅳ. 과업의 성과품 23

Ⅰ. 과업개요

1. 과 업 명 : 오시아노 관광단지 조성사업 사후환경영향조사(공사시) 용역

2. 위    치 : 전라남도 해남군 화원면 일원

3. 규    모 : 5,073,425m2

4. 목    적

본 과업은 오시아노 관광단지 조성계획(변경)의 시행으로 예상되는 환경변화에 대한 공사 시와 운영 시 전 단계에 걸쳐 적정 저감 방안을 수립/제시 하였으며, 이러한 저감 방안의 지속적인 이행 여부, 환경영향 예측결과와 실제 상황이 일치하는지 여부 및 환경영향평가단계에서 예측하지 못한 상황의 발생으로 현저한 악영향이 발생될 경우에 적절한 조치를 취하여 그 영향이 최소화 될 수 있도록 사후환경영향조사를 실시하고자 함.

5. 과업범위

1) 사업개요

2) 사후환경영향조사 및 결과분석

3) 환경영향평가 협의내용 이행현황 조사 및 결과분석

4) 종합평가 및 결론

5) 협의내용 관리책임자 업무수행 지원

6. 과업수행기간 : 계약체결일로부터 13개월간

7. 측정항목 및 횟수

환경영향평가 작성 등에 관한 규정, 환경영향평가서(보완서 포함, 이하 "환경영향평가서"라 함) 및 협의내용에 의거 작성

8. 측정지점의 선정

환경영향평가서 및 협의내용에 제시된 측정지점, 기타 환경피해가 우려되는 지점

□ 토지이용계획도

□ 공사구역 현황

Ⅱ. 일반사항

적용범위

본 과업내용서는 ｢오시아노 관광단지 조성사업 사후환경영향조사(공사시) 용역｣을 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 이 과업내용서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 건설공사기준, 해남군 제규정 및 지침, 사업목적, 관계기관 협의사항 등과 연계 검토한 후 감독자와 협의하여 수행해야 한다.

법규 우선 준수

수급인은 이 과업내용서에 규정한 사항을 준수하여야 하며, 별도로 명시되어 있지 않는 사항에 대해서는 관련법규의 규정을 준수하여야 한다.

용어의 정의

발주자

“발주자”란 해당 용역의 시행주체인 “한국관광공사”를 나타내며 수급인에 대한 계약당사자를 의미한다.

수급인

“수급인”이란 기획재정부 『용역계약일반조건』 제3조 제2호의 “계약상대자”를 말한다.

감독자

“감독자”란 수급인이 과업수행을 원활히 진행할 수 있도록 지휘·감독할 수 있는 자로서 ‘‘한국관광공사’’가 임명·통보한 직원을 말한다.

사후환경영향조사용역

“사후환경영향조사용역”이라 함은 “환경영향평가법”에 의한 사후환경영향조사 용역을 말한다.

사후환경영향조사서

사후환경영향조사서, 기타 발주자가 동 용역과 관련하여 특히 필요하다고 인정하여 요구한 관련서류를 말한다.

용어해석의 우선순위

과업내용서 상에 용어해석의 차이가 있는 경우에는 계약문서(첨부물 포함)를 우선으로 하되 관련 법규 및 각종 기준을 검토하여 감독자와 수급인이 상호 협의하여 결정한다.

용역감독의 권한

감독자는 과업이 적정하게 수행할 수 있도록 수시로 수급인에 대하여 계약관련 업무내용 및 기술인력 동원현황 등을 확인·감독할 권한을 가지며, 수급인은 이에 적극 협조하고 지시사항을 이행하여야 한다.

수급인의 책임

6.1 책임한계

6.1.1 감독자의 승인을 받은 설계도서라 할지라도, 수급인의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대해서는 수급인의 책임이 면제되는 것은 아니며, 또한 수급인은 용역준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주자의 수정·보완요구가 있을 때에는 수급인부담으로 시정·조치하여야 한다.

6.1.2 수급인은 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 이에 대한 손실보상 등 모든 책임을 져야 한다.

6.1.3 수급인이 감독자에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 사업책임기술자가 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

6.1.4 용역 중 또는 용역 완료 후라도 외부감사 또는 유관기관 요청 및 기타 사유 등으로 인해 본 과업에 대한 자료의 제출 및 설명이 필요할 경우 수급인은 이에 따라야 한다.

6.2 관계기관 협의

6.2.1 과업수행을 위해 요구되는 각종 인·허가 등을 위하여 감독자가 요구할 시 수급인은 직접 관계기관과 업무협의를 하여야 한다.

6.2.2. 수급인은 감독자가 관계기관 협의를 위한 자료제출 및 회의의 참석 등을 요구할 때에는 이에 응하여야 한다.

6.2.3 수급인은 관계기관과 업무협의를 하기 전에 협의할 내용 및 자료 등에 대하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

6.2.4 수급인은 협의 완료 후 협의 결과를 감독자에게 즉시 보고하여야 하며, 용역 준공 시에 각 관계기관과의 협의관련 회의록 등 회의자료를 정리하여 제출하여야 한다.

6.3 공정관리

6.3.1 수급인은 과업수행 시 과업량과 과업기간을 상시 점검·관리하여야 하며 실시계획승인을 득한 즉시 공종별 세부 잔여 설계 과업량 및 소요일수와 공사발주 가능 시기 등을 작성하여 감독자에게 보고하여야 한다.

6.3.2 예정공정표의 작성, 각종보고회의 및 제출물 등 용역진행과 관한 사항은 감독자와 사전협의 하여야 한다.

6.4 문서의 기록비치

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 관계기관과의 협의사항, 감독자의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성·비치하여야 하며, 감독자의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

6.5 재조사

수급인이 본 과업을 수행함에 있어 감독자가 조사과정 및 성과가 부실하여 재조사를 요구할 경우 수급인은 지시에 따라야 하며, 이에 소요되는 비용은 수급인 부담으로 지불하여야 한다.

6.6 안전관리의 의무

수급인은 본 과업을 수행하기 위하여 행하는 조사 등 제반작업 수행 시 관련법규에 의한 안전관리에 최선을 다하여야 하며 작업도중 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

6.7 법규준수의 의무

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 관련법규에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해상황에 대하여 책임을 져야 한다.

6.8 제출물

감독자는 원활한 용역수행 등을 위하여 제출부수의 추가, 제출내용의 변경, 제출시기의 변경 또는 본 과업내용서에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록유지를 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

주요 업무의 사전승인 등

수급인은 다음 사항에 대해서는 협의자료를 작성․제출하여 사전에 감독자의 승인을 받고 과업을 수행하여야 한다.

1) 착수신고서의 내용변경

2) 주요 과업내용의 변경

3) 자문 및 관계기관과의 협의사항

4) 과업 수행 관련 민원발생 및 주민 협의 필요사항 등 발생 시

5) 기타 감독자의 지시나 수급인의 판단에 따라 승인받아야 할 상황

참여기술자의 배치

수급인은 본 용역 수행 시 『용역계약 일반조건』 제38조 제1항에 따라 입찰시 제출한 적격심사 관련 사항(참여기술자)에 대하여 준수하여 한다. 다만, 불가피한 사유로 인하여 변경코자 할 경우에는 감독자의 사전승인을 받아야 한다.

참여기술자의 교체

9.1 책임기술자 또는 용역에 참여하고 있는 건설기술자가 과업의 수행에 불성실하거나 기술능력이 부족하여 원활한 용역수행이 불가하다 판단되는 경우 감독자는 수급인에게 교체를 요구할 수 있으며 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

9.2 본 과업에 참여하는 기술자가 불가피한 사유가 있어 다른 기술자로 교체하고자 할 경우에는 그 사유의 발생일로부터 7일 이내에 해당 용역감독자를 경유하여 용역 업무수행부서에 신고 후 승인을 득한 동등 이상의 능력을 가진 자를 배치하여 과업수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

10. 보안 및 비밀유지

10.1 보안관계 법규의 준수

수급인은 정부 또는 발주자에게 필요한 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 수급인이 져야 한다.

10.2 수급인은 보안대책을 수립하여야 하며 용역착수계와 함께 수급인 보안각서와 용역참여자에 대한 보안각서를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 하며, 용역참여자가 교체될 시에도 또한 같다.

10.3 용역참여자가 교체될 시에는 인계, 인수를 철저히 하고 감독자의 승인을 받아야하며 과업수행에 차질이 없어야 한다.

10.4 수급인은 본 용역의 작업장소를 통제구역 또는 제한구역으로 지정하고 외부인의출입을 통제하여야 한다.

10.5 자료보관함은 별도 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정·부책임자를 지정하여 관리하여야 한다.

10.6 용역의 정·부책임자는 공정의 진도를 감안하여 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과물이 작성되었다고 판단될 때에는 업무일지를 비치하여 작업내용을 기록유지 하여야 한다.

10.7 과업성과품 발간 시 유의사항

수급인은 필요시 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간 시는 감독자와 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간하여야 한다.

10.8 보안관리의 책임

수급인은 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

10.9 수급인은 본 과업을 수행함으로써 산출된 자료 및 내용 등을 발주자의 사전승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게 제공 또는 공개해서는 안 된다.

10.10 작업장에서 발생되는 원지, 파지, 잉여분 등 과업폐기물은 반드시 소각 또는 분쇄처리 하여야 한다.

11. 협의와 조정

수급인은 타 부문용역 수행기관과 부문간 의견조정이 필요한 경우 즉시 감독자에게 보고하고 회의 또는 협의하여야 하며, 회의 및 협의 시 도출된 문제점 및 처리계획 등이 포함된 회의록을 작성하여 참석자들의 날인을 받은 후 감독자에게 제출하여야 한다.

12. 전문가 자문

12.1 감독자는 과업수행 중 중요한 사항의 결정을 위해 당해 전문가에게 자문을   받도록 수급인에게 요구할 수 있으며 수급인은 효율적인 자문이 될 수 있도록 감독자가 요구하는 시기에 자문을 위한 자료를 제출하여야 한다.

12.2 수급인은 전문가 자문결과 제시된 의견에 대해서는 감독자와 협의한 후 과업에 반영하여야 하며 자문결과를 보고서에 기술하여야 한다.

13. 착수 신고서 제출

13.1 과업수행자는 계약체결 후 7일 이내에 과업을 착수하여야 하며, 착수계 제출 후 30일 이내 착수보고를 하여야 한다.

13.2 착수계 제출 시 과업수행계획서, 예정공정표, 대리인계, 용역수행자 명단, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

14. 과업수행보고

14.1  착수보고회(과업수행계획서 작성)

14.1.1 수급인은 용역착수 후 15일 이내에 다음사항이 포함된 과업수행계획서를 작성·제출하여 감독자와 일정협의를 거쳐 착수보고회를 하여야 한다.

1) 사업의 개요

2) 사업의 목적

3) 사업 추진경위

4) 사업대상지 현황

5) 분야별 업무계획 및 업무수행자

6) 분야별 과업수행일정(예정공정표)

15.1.2 과업수행일정에는 관련 법령과 지침 등에 의한 검토·제출 시기를 명기해야 한다.

14.2 중간보고

14.2.1 정기보고(월간)

수급인은 과업수행 중 과업추진실적 및 과업예정사항, 과업수행 상 중요문제점 및 대책를 포함하여 정기적(매월 5일)으로 보고하여야 한다.

14.2.2 수시보고

수급인은 과업수행 중 과업내용에 중대한 영향을 미치는 경우가 발생하거나, 예상되는 사항에 대해서는 즉시 감독자에게 보고하여야 한다.

14.2.3 주요 단계별 보고

각 분야별 과업설명서에서 발주자 요구하는 주요단계별 과업에 대해 분야별 내용을 감독자에게 보고하여야 한다.

14.3 용역준공 전 종합보고

14.3.1 용역준공 1개월 전 용역수행 결과를 종합하여, 보고 자료를 작성 제출하고 감독자와 개최시기를 협의하여 사전보고회를 하여야 한다.

14.3.2 보고회는 사업책임기술자 및 분야별책임기술자, 참여기술자가 모두 참석하여야 한다.

15. 과업의 추가 및 변경

15.1 과업수행 중 다음과 같이 과업의 추가 및 변경사유가 발생하는 경우 발주자는 과업의 추가 및 변경을 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

1) 상위계획 또는 발주자의 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

2) 지자체 또는 관계기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경 시

3) 수급인의 귀책사유가 아닌 용역의 중지 등에 따른 과업기간의 연장

15.2 과업의 추가 및 변경에 따른 용역대가 산정은 관련 제규정에 따른다.

15.3 과업의 추가 및 변경이 발생되었을 경우 예산범위 내에서 설계변경 할 수 있다.

16. 용역정지

16.1 수급인의 귀책사유가 아닌 인·허가 지연, 민원발생, 관계기관 협의지연 및 각종 심의신청 기간 소요 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가하다고 판단될 경우 감독자는 용역정지를 명할 수 있다.

16.2 수급인의 책임있는 사유로 인한 정지가 아닌 발주처의 사유로 과업이 중지되었을 경우, 이 기간 동안 발생하는 추가 과업비용은 발주처에서 부담한다.

16.3 공사의 책임 있는 사유로 용역정지 기간이 60일을 초과한 경우 용역계약 일반조건 제32조④항에 의거 산출한 금액을 준공대가 신청 시 청구하여야 한다.

※ 단, 천재지변 등 불가항력으로 인한 용역정지의 경우 지급대상이 아님

17. 성과품의 제출

17.1 수급인은 각 분야의 설계성과품 작성기준에 따라 필요부수를 작성·제출하여야 한다.

17.2 수급인은 각 단계별 심의 및 검토 요구자료를 작성·제출하여야 한다.

17.3 수급인은 발주자의 사정으로 인하여 공사의 일부를 우선하여 발주하거나 단계별로 공사발주를 하고자 하는 경우 지정하는 기일까지 필요한 공사 발주용 성과품을 납품하여야 한다.

17.4 수급인은 감독자가 요청한 성과품 납품 예정일 또는 용역준공일 7일 이전에 성과품에 대한 사전검사를 받아야 하며, 지적사항을 보완하여 최종성과품을 납품하여야 한다.

17.5 수급인은 공구분할하여 발주하게 되는 경우 상호 인접공구와 연계설계 하여야 하며, 설계 성과품을 공구별로 분리하여 제출하여야 한다.

17.6 모든 성과품은 전산파일로 제출하여야 한다.

18. 성과품 작성 시 유의사항

18.1 본 과업수행 과정에서 인용 또는 참조되는 근거규정, 통계자료 등은 최신의 것이어야 한다.

18.2 문장내용은 간단명료하고 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피하여야 한다.

18.3 성과품 작성에 사용하는 용어는 표준어 및 정확한 전문용어를 사용하여야 한다.

18.4 성과품 내용에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구의 사용은 지양한다.

18.5 통계자료는 그 근거가 명확하고 객관적으로 인정되는 자료를 적용하여야 하며, 다음 각 호 등의 자료활용 시 출처를 명확히 하여야 한다.

1) 기획재정부 통계자료

2) 국토교통부 및 정부기관 통계자료

3) 과업대상 사업지구 관할 지자체 통계자료

4) 기타 공공기관 통계자료

5) 현지 조사결과

19. 보고서의 보완 등

용역완료 후 수급인의 부실로 인한 추가 또는 보완 사항이 발생할 경우, 수급인의 부담으로 추가·보완하여야 하며, 발주인은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 관련조항 및 발주인의 방침에 의거 용역업체에 제재를 가할 수 있다.

Ⅲ. 세부 과업내용서

사업의 개요

사업개요, 주요 공정검토 및 주요 공정별로 환경에 미치는 영향을 파악한다.

자연환경, 생활환경에 있어서 공사 및 지역적 특성을 감안, 세분하여 환경항목을 설정한다.

사후환경영향조사 및 결과분석

측정

측정 및 보고서의 작성은 환경영향평가서 및 환경영향평가 협의내용(환경관련 사업승인내용 등 포함)을 충분히 숙지한 후 환경영향평가서 작성 등에 관한 규정에 의거 작성하여야 한다.

측정 및 분석방법은 환경 항목별 오염공정시험법에 따른다.

보고서 작성

측정결과는 본 사업지구 환경영향평가서와 연계되는 효율적인 측정이 되어야 하므로 측정결과는 환경영향평가서 작성시기와 비교분석 제시되어야 한다.

보고서 작성 시 수급인은 환경영향평가서상에 제시된 예측 및 영향의 정도와 저감대책 시행으로 인한 저감효과에 대하여 비교분석 제시하여야 하고 환경영향평가서 또는 전년도 사후환경영향조사 결과와 연계하여 분석하여야 하며, 천연색사진 등을 첨부하여야 한다.

환경영향평가 협의내용이행 조사결과 현실적으로 환경영향평가 협의내용 이행이 곤란한 사항에 대하여는 대안을 제시하여 협의내용 변경절차를 수행할 수 있도록 필요한 자료를 작성 제출하여야 한다.

환경영향평가 과정에서 예측하지 못했던 상황의 발생 등으로 주변 환경에 악영향이 있거나 있을 것으로 예상되는 경우 또는 환경 관련 민원 발생 시에는 별도의 저감대책을 제시하여야 한다.

사후환경영향조사 결과통보서에는 사업지구현황 및 측정결과, 참여기술자 명단, 조사기간, 조사방법, 조사장비명, 조사일시 등이 포함되어야 하며, 현황 측정 및 조사에 따른 사진첩을 별도 제출하여야 한다.

항목별 사후환경영향조사 내용 및 지점도

다음 페이지의 사후환경영향조사 계획(공사시) 및 환경영향평가서 및 해남 오시아노관광단지 조성계획(변경) 환경보전방안검토서에 따른다.

<표 1> 사후환경영향조사계획(총괄)

구분	조 사 항 목	조사지점	조사주기
			협의내용 변경시 (2006.4)	협의내용 변경시 (2014.3)	협의내용 변경시 (2016.6)	협의내용 변경시 (2021.6)
대기	PM10, NO2 (2개 항목)	5지점	분기 1회	반기 1회	반기 1회	분기 1회
수질	오수처리시설 (BOD, SS, T-N, T-P) (4개 항목)	1지점	분기 1회	분기 1회	분기 1회	분기 1회
	pH, BOD, SS, DO, COD, 총대장균군수 (6개 항목)	하천 2지점 호소 1지점	분기 1회	반기 1회	반기 1회	분기 1회
						분기 1회
	pH, 일반세균, 총대장균군수, As, F, CN, NH3-N, 경도, NO3-N, KMnO4, Cu, Cd, 색도, Zn, CI-, Fe, Mn, SO42-, 탁도 (19개 항목)	지하수 2지점
	pH, COD, SS, DO, T-P, T-N, 총대장균군수 (7개 항목)	해양 11지점
						분기 1회
						분기 1회
	SS (1개 항목)	해양 2지점
소음· 진동	소음, 진동 (2개 항목)	3지점	분기 1회	반기 1회	반기 1회	분기 1회
해양 생태계	동․식물플랑크톤 조하대 저서동물 어란 및 치자어, 어류	11지점 (탐문,문헌)	분기 1회	반기 1회	반기 1회	분기 1회
	조간대 저서동물 해조류	4지점
	염생식물	4지점

주) 1. 골프장 및 기반조성공사 착공(2002.12)후 환경영향평가 변경협의(2006.04.13) 득하였으며, 현재 진행되고 있는 사후환경영향조사의 조사항목 및 조사지점은 이때 기 협의 완료된 사항임.

2. 한편 현재 진행되고 있는 사후환경영향조사의 조사주기는 환경영향평가 변경협의(2014.03.31)후 당초 분기1회 → 변경 반기1회로 기 협의 완료된 사항임.

- 협의내용을 반영하여, 향후 사업지구내 토지이용계획이 변경되거나 개발행위를 수반할 경우에는 종전 협의사항대로 사후환경조사기간은 분기 1회 실시할 계획임.

3. 금회 관광호텔-3 공사시 분기 1회 실시할 계획임.

<표 2> 사후환경영향조사 조사지점 세부내용(1)

구분	측정 지점번호	조 사 위 치	관광단지
			골프장	골프장 제외지역
			운영시	공사시	관공호텔-3 공사시	운영시
			2016.06 ～ 5년	2016.06 ～ 준공시	착공시 ～ 준공시	사업 준공후 5년
대기	A-1	전라남도 해남군 화원면 화봉리 초동마을회관 옥상		○	○	○
	A-2	전라남도 해남군 화원면 화봉리 313번지 내		○	○	○
	A-3	전라남도 해남군 화원면 신덕리 1061번지 옥상		○	○	○
	A-4	전라남도 해남군 화원면 인지리 인지마을회관 옥상		○	○	○
	A-5	전라남도 해남군 화원면 인지리 장수마을회관 옥상		○	○	○
수질	오수처리 시설	전라남도 해남군 화원면 주광리 일원 골프장	○
	W-1	전라남도 해남군 화원면 인지리 장수마을회관 뒤	○
	W-2	전라남도 해남군 화원면 인지리 인지제 내		○	○	○
	W-3	전라남도 해남군 화원면 화봉리 북서측 250m지점		○	○	○
	GW-1	전라남도 해남군 화원면 인지리 장수마을회관	○
	GW-2	전라남도 해남군 화원면 화봉리 313번지 이병일氏		○	○	○
	SW-1	전라남도 해남군 화원면 인근 해역 ( 34〬 40.0ʹ24.1〞, 126〬 15.2ʹ22.1〞)		○	○	○
	SW-2	전라남도 해남군 화원면 인근 해역 ( 34〬 41.9ʹ43.0〞, 126〬 14.6ʹ27.0〞)	○
	SW-3	전라남도 해남군 화원면 인근 해역 ( 34〬 40.4ʹ38.4〞, 126〬 14.0ʹ49.8〞)		○	○	○
	SW-4	전라남도 해남군 화원면 인근 해역 ( 34〬 42.0ʹ31.7〞, 126〬 16.0ʹ2.5〞)	○
	SW-5	전라남도 해남군 화원면 인근 해역 ( 34〬 42.0ʹ11.0〞, 126〬 14.0ʹ58.7〞)	○
	SW-6	전라남도 해남군 화원면 인근 해역 ( 34〬 39.0ʹ19.4〞, 126〬 14.0ʹ46.1〞)		○	○	○
	SW-7	전라남도 해남군 화원면 인근 해역 ( 34〬 43.0ʹ11.7〞, 126〬 15.0ʹ35.2〞)		○	○	○
	SW-8	전라남도 해남군 화원면 인근 해역 ( 34〬 42.0ʹ2.8〞 , 126〬 14.0ʹ2.8〞)		○	○	○

<표 2> 사후환경영향조사 조사지점 세부내용(2)

구분	측정 지점번호	조 사 위 치	관광단지
			골프장	골프장 제외지역
			운영시	공사시	관공호텔-3 공사시	운영시
			2016.06 ～ 5년	2016.06 ～ 준공시	착공시 ～ 준공시	사업 준공후 5년
수질	SW-9	전라남도 해남군 화원면 인근 해역 ( 34〬 40.0ʹ48.4〞, 126〬 14.0ʹ29.0〞)		○	○	○
	SW-10	전라남도 해남군 화원면 인근 해역 ( 34〬 39.0ʹ30.0〞, 126〬 13.0ʹ56.8〞)		○	○	○
	SW-11	전라남도 해남군 화원면 인근 해역 ( 34〬 38.0ʹ44.8〞, 126〬 14.0ʹ28.9〞)		○	○	○
	SS-1	전라남도 해남군 화원면 인근 해역 ( 34〬 40.4ʹ39.7〞, 126〬 15.0ʹ22.1〞)		○	○
	SS-2	전라남도 해남군 화원면 인근 해역 ( 34〬 41.2ʹ16.2〞, 126〬 15.5ʹ52.3〞)		○	○
소음· 진동	N․V-1	전라남도 해남군 화원면 화봉리 313번지 앞		○	○	○
	N․V-2	전라남도 해남군 화원면 신덕리 1064번지 앞		○	○	○
	N․V-3	전라남도 해남군 화원면 인지리 장수마을회관 옆		○	○	○
해양 생태계	P-1	전라남도 해남군 화원면 ( 34°45′10.78″, 126°42′32.52″)		○	○	○
	P-2	전라남도 해남군 화원면 ( 34°46′05.66″, 126°42′12.31″)	○
	P-3	전라남도 해남군 화원면 ( 34°45′24.53″, 126°42′07.04″)		○	○	○
	P-4	전라남도 해남군 화원면 ( 34°47′22.97″, 126°43′23.81″)	○
	P-5	전라남도 해남군 화원면 ( 34°46′47.07″, 126°42′16.90″)	○
	P-6	전라남도 해남군 화원면 ( 34°44′07.59″, 126°42′08.72″)		○	○	○
	P-7	전라남도 해남군 화원면 ( 34°47′55.50″, 126°42′38.40″)		○	○	○
	P-8	전라남도 해남군 화원면 ( 34°47′05.42″, 126°41′14.69″)		○	○	○
	P-9	전라남도 해남군 화원면 ( 34°45′32.24″, 126°41′29.65″)		○	○	○
	P-10	전라남도 해남군 화원면 ( 34°44′15.97″, 126°41′29.23″)		○	○	○
	P-11	전라남도 해남군 화원면 ( 34°43′26.18″, 126°41′48.32″)		○	○	○

<표 2> 사후환경영향조사 조사지점 세부내용(3)

구분	측정 지점번호	조 사 위 치	관광단지
			골프장	골프장 제외지역
			운영시	공사시	관공호텔-3 공사시	운영시
			2016.06 ～ 5년	2016.06 ～ 준공시	착공시 ～ 준공시	사업 준공후 5년
해양 생태계	B-1	전라남도 해남군 화원면 ( 34°47′12.19″, 126°43′34.76″)	○
	B-2	전라남도 해남군 화원면 ( 34°46′22.15″, 126°42′49.20″)	○
	B-3	전라남도 해남군 화원면 ( 34°46′02.09″, 126°42′56.46″)		○	○	○
	B-4	전라남도 해남군 화원면 ( 34°44′46.56″, 126°42′38.42″)		○	○	○
	SM-1	전라남도 해남군 화원면 ( 34°46′57.79″, 126°43′06.54″)	○
	SM-2	전라남도 해남군 화원면 ( 34°46′17.16″, 126°42′57.70″)	○
	SM-3	전라남도 해남군 화원면 ( 34°45′15.33″, 126°42′48.92″)		○	○	○
	SM-4	전라남도 해남군 화원면 ( 34°44′49.71″, 126°42′46.46″)		○	○	○

주) 1. 오수처리시설 설치 및 운영관리현황과 오수처리수의 수질측정결과는 협의내용으로 협의내용을 준수하여 관리되고 있음.

2. 2014.03.31 환경영향평가 협의내용 변경(분기1회→반기1회)시 영산강유역환경청 협의의견에 골프장 오수처리시설 조사지점은 분기1회로 추가 조사지점으로 제시된 사항임.

<그림 1> 공사시 사후환경영향조사 지점도

환경질 측정 조사지점도(대기질) - 총괄

환경질 측정 조사지점도(지표수, 지하수질) - 총괄

환경질 측정 조사지점도(해양수질) - 총괄

환경질 측정 조사지점도(소음․진동) - 총괄

해양생태계 조사지점도 - 총괄

환경영향평가 협의내용 이행현황 조사 및 결과분석

환경영향평가 협의내용 이행현황을 조사하고 사업시행으로 인한 환경영향을 조사한 결과에 대하여 직·간접적 영향, 단기·장기적 영향을 분석한다.

분석된 환경영향중 악영향을 도출하고 적절한 저감방안을 강구하여야 하며, 환경보전대책을 수립하여 제시하여야 한다.

환경보전대책 수립시 건설공사 계획과 병행하여 환경영향 저감시설의 설치가 요구될 경우 이에 대한 경제적, 기술적인 타당성을 검토하여 이에 소요될 소요경비, 유지관리비 등을 산출하여 제시하여야 한다.

기 수립된 사후환경관리 계획이 환경보전상 문제가 있거나 있을 것으로 판단되는 경우 계획을 변경하여 제시하여야 한다.

종합평가 및 결론

각 항목에서 측정, 조사한 결과와 환경영향평가상의 예측치와 비교·분석하여 평가된 내용과 결과를 종합적으로 정리하고, 관련자료 및 산출근거 등을 제시하여야 한다.

협의내용관리책임자 업무수행 지원

협의내용의 적정한 이행관리를 위하여 감독자가 협의내용 관리책임자로서 제반 업무를 이행할 수 있도록 지원한다.

Ⅳ. 과업의 성과품

1) 분기별 환경영향조사 결과보고서 반기 3부.

2) 사후환경영향조사 결과보고서 년 10부.

3) 측정 및 현황사진첩(칼라) 년 2부.

4) 전자기록매체(CD) 3식.

5) 기타 관계기관 제출자료 및 요구자료 1식