시방서 및 규격서

- 국립민속박물관 본관 로비 미디어월 조성 LCD 모니터 임차 및 설치 -

2022. 6월

구분	직책	소속	성명	연락처	팩스번호
사업책임자	학예연구관	전시운영과	정 연 학	02-3704-3152	02-3704-3199
사업실무자	학예연구사	전시운영과	최 미 옥	02-3704-3157

1장 사업개요

사 업 명 : 국립민속박물관 본관 미디어월 조성 LCD 모니터 임차 및 설치

2. 사업목적 : 국립민속박물관 본관 로비에 전시중인 쌍계사 장승 후면에 미디어월 조성을 통해 다양한 전시정보 제공 및 박물관 정체성 제고

3. 사업기간 : 2022. 6월 ~ 2024.12.31.(3년, 장기계속계약)

※ 각 회계 연도별 예산 범위내에서 1년 단위로 계약 갱신.

4. 일반사항

1) 기초금액 : 160,000,000원

- 2022년 : 40,000,000원(2022.06.01.~2022.12.31)

※ 수요기관 사업실제 계약 체결일이 지연될 경우 실제 용역

개시일로부터 정산하여 지급함.

- 2023년 : 60,000,000원(2023.01.01.~2023.12.31.)

- 2024년 : 60,000,000원(2024.01.01.~2024.12.31.)

2) 납품장소 : 수요기관 지정장소

3) 납품기한 : 계약일로부터 15일 이내

※ 세부규격, 참가자격 등을 국립민속박물관(02-3704-3157) 담당      자와 확인하시고 투찰하시기 바랍니다.

4) 입찰서 제출방법 : 인터넷에 의한 전자입찰이며, 참가하고자 하는 자는 조달청에 입찰참가자격 등록한 후 국가종합전자조달 시스템(http://www.g2b.go.kr)에 접속하여 투찰하여야 합니다.

2장. 일반사항

<현장사진(위) 및 로비 미디어월 모니터 설치/ 영상구현 예시(아래)>

2.1 건    명 : 국립민속박물관 본관 로비 미디어월 조성 임차설치

2.2 적용범위

본 시방서는 국립민속박물관 본관 로비 미디어월 설치와 관련된 각종 기자재의 납품에 관한 일반적인 공통사항 기술적인 사항에 적용한다.

2.3 납품범위

2.3.1 이미지월을 구성하는 LCD 패널 및 패널을 고정하는 장치 일체와 이미지월을 구성하고 운영 하는데 반드시 필요한 부속품 일체의 납품(소프트웨어 및 송출장비는 기존제품 활용)

2.3.2 임차 제품의 설치 일체 포함

2.3.3 물품의 각종 기술도서, A/S보증서, 품질보증서, 공급자증명원 등 제출

2.3.4 박물관 지정 장소까지의 운반 및 하차

2.3.5 납품기기의 성능, 하자 보장책임 및 보전에 필요한 제반 행위

2.3.6 시운전 및 교육

2.4 납품, 검사

2.4.1 국립민속박물관 본관 로비 미디어월 설치 이후 박물관(담당자), 업체(납품자) 입회하에, 동등이상 승인을 득하여야 한다.

2.4.2 납품 완료 후 박물관(담당자)의 입회하에 시운전을 실시하며 인수인계는 서면으로 하며 박물관(담당자)의 승인을 득하여야 한다.

2.4.3 업체(납품자)가 납품하는 모든 제품은 물품 규격서상 제원을 100% 만족시키는 정품, 완제품, 정상유통 제품으로 공급하여야 하며, 주요 구성품 및 부품 또한 제조사의 정품만을 사용하여야 한다. 박물관(담당자)이 필요하다고 인정되는 서류 요구 시 제출해야 한다.

2.5 제출자료

선정된 업체는 다음의 서류를 제출하고 시방서에 따라 계약기간 내에 납품을 완료하여야 한다.

2.5.1 계약 기간 내 제출서류

(1) 전담직원 명단 및 비상연락처 1부

(2) 납품할 제품의 물품 상세내역서 1부

(3) 발주처가 요구하는 착수계 서류 일체

2.5.2 납품 후 제출서류

(1) 납품계 1부

(2) 사용 설명서 1부

(3) 사진첩 1부

(4) 검수 및 준공에 필요한 발주처가 요구하는 서류 일체

2.5.3 제출 서류는 수량 및 서류의 관한 사항은 박물관(담당자)와 협의하여 조정 할 수 있다.

2.6 기기 및 재료

2.6.1 기기 및 재료(기자재)는 모든 신품이어야 한다.

2.6.2 기자재에 사용되는 부품은 한국공업규격품(KS표시인증 제품)을 사용하고, KS표시인증이 없는 기자재는 형식 승인품 또는 공산품 품질관리법에 의하여 품질검사에 합격한 것을 사용한다.

2.6.3 KS표시인증 규정이나 시방서에 명기되지 아니한 사항은 담당자의 지시에 따르며, KS표시인증은 박물관(담당자)의 승인을 받아 검사를 생략할 수 있다.

2.6.4 검사 및 시험 후 합격된 기자재는 지정장소에 보관하고 불합격된 기자재는 반출하여 합격품으로 보충 한다. 또한, 자재 중 변질, 손상된 것이 발견될 경우에는 불합격품으로 처리한다.

2.7 재해방지 및 피해 대책

2.7.1 납품 중에 발생되는 모든 사고는 업체(납품자)가 책임을 져야 하며, 이를 방지하기 위하여 계약자는 필요한 모든 교육 및 지시를 작업 전에 작업자 및 관계자에게 시달한다.

2.7.2 납품 중에 기기가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여 사고 및 재해방지에 만전을 기한다.

2.7.3 작업 중에 사고가 발생하였을 시에는 응급조치를 취함과 동시에 업체(납품자) 책임 하에 최단 시일 내에 복구 및 조치를 취한다.

2.8 안전관리

안전관리는 산업안전보건법을 포함한 관계법규에 따라 하고, 특히 다음 사항을 유의한다.

2.8.1 화재, 도난 및 위험물 취급주의

2.8.2 자재관리 및 정리철거

2.8.3 작업 중 안전모 착용, 불안전한 요인의 사전제거 및 방지

2.8.4 업체(납품자)는 현장의 안전관리지침을 이행할 의무를 가진다.

2.8.5 납품(설치) 기간 동안 작업구역의 물리적인(차단봉을 사용하여) 관람객 접근 및 안전사고 예방

2.9 하자보증

2.9.1 하자보증기간은 납품(준공)검사 후 3년의 기간이 있는 제품으로 한다. (단, 소모품은 제외한다.)

2.9.2 업체(납품자)는 임차기간동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 하자보증의 책임을 진다.

2.9.3 대여기간 중 발생한 하자에 대해 업체(납품자)는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않도록 하여야 한다. 특정 모니터 고장시 부분 수리가 가능한 구조를 현장설치에 반영하여야 한다.

2.9.4 업체(납품자)는 운영중 발생되는 시스템의 결함 및 고장 등에 대하여 지속적으로 소요 장비 및 부품 교체가 가능할 수 있도록 준비를 하여야 한다. 단, 제조사의 제조(생산) 사정상 기종이 단종(생산중단) 되는 것은 제외한다.

2.10 임차기간 및 납품기한

임차기간은 계약일로부터 2024. 12. 31일까지이며 납품기한은 계약일로부터 15일 이내로 한다.

2.11 임대종료 후 철거

임대계약 종료 후 박물관과 협의하여 제품의 철거 및 수거를 진행한다.

3장 이미지월 제원 및 특징

3.1 국립민속박물관 본관 로비 미디어월 설치 개요

국립민속박물관 본관 로비 미디어월 설치는 납품하는 계약목적물로 국립민속박물관을 방문하는 관람객에게 박물관의 시각적 이미지 및 정보를 제공하기 위함이며 최신의 설비로 안정적인 기능, 품위, 품질로 제작, 납품되도록 하여 최적의 효과를 내고자 함에 있다.

3.2 특징 및 사양

3.2.1 장비내용

번호	품 명	규 격	수량	단위	비고
1	LCD모니터	55인치, 베젤 0.88mm,밝기 700nit, 1920*1080	18	EA	임차
2	PC	I9, 64G, SSD, Quadro A4000*2	1	EA	임차
3	시공	기존제품의 철거 및 폐기, 신규제품 설치	1	식
		위치 : 국립민속박물관 본관 로비 (종로구 삼청로 37)

3.2.2  장비 세부사양

번호	품 명	내용
1	LCD Panel (Display)	화면소자	LCD
		화면크기	55인치(138cm)
		해상도	1920x1080(FHD)
		베젤 두께	베젤간 0.88mm 이내
		화면비율	16:9
		응답속도	8ms
		밝기	500cd/m2
		사용 시간	50,000시간 이상
		시야각(수평/수직)	178/178
		명암비	명암비	1,200~1,400:1
			동적명암비	500,000:1
		포트	DVI-D(1개 이상), HDMI(2개 이상)
2	PC	CPU	코어i9-10세대 10900k
		RAM	DDR4-3200 64GB
		SSD	Samsung 980 M.2 250GB
		그래픽카드	Quadro A4000 *2
		파워서플라이	Classic ll 700w (80PULS 230V EU)
3	영상전송기	전송방식	HDBaseT 방식
		전송거리	최대 70m
		전송해상도	최대 3840 x 2160 (4K UHD)
		평균 무 고장시간	50000시간
		최대픽셀 주파수	300MHz
		입력단자	HDMI 1개, IR 1개 이상
4	기 타	현장의 설치 환경을 반드시 파악하여 내구성 등 적합한 제품 납품

3.2.3 이미지월(모니터) 구성도

1	2	3	빈벽 (장승배치)	10	11	12
4	5	6		13	14	15
7	8	9		16	17	18

3.2.4 브라켓 제작상세

<상세도면>

품 명	내용
멀티비전 브라켓	배사지원	200x200 / 300x300/ 400x200 400x400 / 600x400 mm까지 지원 가능
	사이즈	37”~70”
	무게	50KG까지 가능
	재질	STEEL
	색상	분체도장

4장 입찰 및 낙찰자 결정방법

4.1 응모자격: 아래 해당하는 자격을 모두 갖춘 업체

4.1.1 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 동법         시행규칙 제14조의 자격요건을 갖춘 사업자

4.1.2 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자 및 「소상공인 보호 및 지원에     관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한     규정」에 따라 발급된 중․소기업․소상공인확인서 (전자입찰서 제출 마감일         전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체

4.1.3 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격」 등록 규정에 의하여 반드시         전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B)에 기타자유업(업종코드: 9999)으로 입찰 참가 자격을 등록한 자.

4.2 본 사업은 단독이행만 허용한다.

5장. 유의사항

5.1. 입찰 제출에 참가하고자 하는 자는 다음의 입찰설명서를 구성하는 공고서 및 각종 규정, 규격서 등을 반드시 열람하고 숙지하여야 하며 숙지하지 못함에 따라 발생하는 모든 책임은 입찰자에게 있음을 알려드립니다.

5.2. 납품 검수 시 정확하고 신속한 처리를 위해 기관에서 지정한 장소에           납품을 원칙으로 하며, 납품 시 검수자(해당 부서 및 행정실 계약담당자)의       검수를 직접 받아야 합니다. 이때, 인수되지 않은 물품의 파손 등에 대한        책임은 계약상대자에게 있습니다.

5.3. 규격서 내용에 대하여 불분명한 사항이 있을 경우 반드시 해당부서 담당자(아래 연락처 참조)에게 문의하여 입찰에 참가하시기 바라며, 문의를 하지 않아 발생하는 문제에 대한 책임은 입찰참가자에게 있습니다.

5.4. 입찰에 참여하는 자는 법인등기부등본 등의 등록사항과『조달청 경쟁입찰참가자격등록증』의 등록정보(대표자, 상호)가 일치하는지 여부를 확인한 후 입찰에 참여하시기 바랍니다.

5.5. 위 등록사항에 변경이 있을 경우에는 반드시『경쟁입찰참가자격등록증』의 등록정보를 변경한 후 입찰에 참여하여야 하며, 그렇지 않을 경우에는 ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행규칙 제44조에 의거 “입찰무효”사유에 해당됩니다.

5.6. 입찰서 제출 전에 세부사양서에 대해 의문 사항이 있는 경우 정확히 확인하고, 해당 과에서 요구하는 사양의 물품이 납품될 수 있도록 담당 교사와 반드시 협의하여 납품하여야 합니다.

5.7. 일반 및 특약 조건에 기록되지 않은 사항 또는 불명확하거나 공고에 문제점이 있다고 생각되는 점에 대하여 입찰 전 확인 후 투찰 하시기 바랍니다.

제품은 동일 사양의 제품이어야 하고, 제품의 안정성과 효과적인 A/S를 위하여 하자보증서(전자 접수) 등을 제출하여야 합니다.

6장. 청렴계약 이행준수

6.1. 본 계약은 청렴계약제가 적용되므로, 청렴계약이행서약서의 제출은           입찰에 참가한 자는 제출한 것으로 간주하고 낙찰업체는 청렴계약이행      서약서 (발주기관용)에 서명하여 계약 체결시 제출하여야 합니다.

6.2. 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 청렴계약 이행을 위한 청렴계약입찰특별유의서 및 청렴계약특수조건을 자세히 알고 입찰에 참가하여야 하며, 동 청렴계약입찰  특별유의서 및 청렴계약특수조건은 조달청 인터넷 홈페이지(http://www.pps.go.kr) 또는 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)에서 알아 볼 수 있습니다.