제 안 요 청 서
“인천공항 실감콘텐츠 미디어 전시관 조성 위탁용역”

2022. 06.

Ⅰ. 제안 요청 내역

1. 사업 개요

ㅇ 용역명 : 인천공항 실감콘텐츠 미디어 전시관 조성

ㅇ 사업목적 : 실감콘텐츠 분야 중소기업을 위한 전시 체험관 조성을 통해 유통 활성화 및 해외진출 지원

ㅇ 용역기간 : 2022년 7월 18일부터 2022. 11. 30.까지

※ 계약시작일은 내부사정에 따라 변동 가능

ㅇ 용역비(추정금액) : 일금 일십사억삼천만원(1,430,000,000원/VAT 포함)

2. 사업 내용

ㅇ 세부내용

- 조성내용 : 인천공항 내 실감콘텐츠 미디어 전시관 조성(콘텐츠 3종 포함)

- 대상공간 : 인천광역시 중구 공항로 272(운서동, 교통환승센터 내 지하1층)

- 조성규모 : 약 110평 규모(전시관 2개실)

※ 기존 인천공항 CGV 영화관 1관, 2관 공간

ㅇ 사업담당자

- 한국콘텐츠진흥원 실감콘텐츠진흥단 이대군 과장(☎061-900-6351)

- 한국콘텐츠진흥원 실감콘텐츠진흥단 구재상 과장(☎061-900-6356)

- 한국콘텐츠진흥원 실감콘텐츠진흥단 강원훈 대리(☎061-900-6353)

3. 추진 일정(안)

수행 단계	22년
	6월	7월	8월	9월	10월	11월
1. 입찰공고 및 선정	●	●
2. 기술협상, 사전협의		●
3. 계약체결 및 착수보고		●
4. 거점 구축		●	●	●	●
5. 중간보고				●
6. 결과보고						●

Ⅱ. 제안 요청 사항

1. 제안요청 내용 및 용역범위

가. 과업내용 및 용역범위

ㅇ 공간기획 : 실감콘텐츠 미디어관(2개실)의 차별화 된 공간기획 및 조성 방안 제시(섹션1 : 체험형, 섹션2 : 몰입형)

- 섹션 1 : 해당 공간은 단순한 관람이 아닌 관객이 직접 체험 또는 상호작용 요소가 효과적으로 드러날 수 있는 공간으로 조성될 수 있도록 최적화 된 공간 기획 및 조성 방안을 제시하여야 함.

- 섹션 2 : 해당 공간은 관람객이 극도의 몰입감을 경험할 수 있도록 조성하기 위한 최적화 된 공간 기획 및 조성 방안을 제시하여야 함.

※ 최적화 된 공간 기획 및 조성 방안에 대해 자유롭게 제안 가능

[예시] (섹션1) 체험형 미디어아트 컨셉	[예시] (섹션2) 몰입형 미디어아트 컨셉

ㅇ 공간도면(현장설명회 참석 시 배포 예정)

ㅇ 콘텐츠 제작(3종) : 한국콘텐츠진흥원 실감콘텐츠 분야 제작지원 결과물 중 자연, 전통문화, 아트디자인 등의 우수한 콘텐츠를 선별하고, 인천공항 실감콘텐츠 미디어 전시관에 맞게 재제작

※ 세부적인 결과물 활용방안은 추후 콘진원과 협의 필요

<지원사업 콘텐츠 결과물 활용(안)>

‧ 지원사업 결과물의 다양한 소재를 활용한 미디어 아트(3종)

- 파도, 바람, 숲 등의 자연문화 소재

- 전통, 문화, 역사 등의 문화유산 소재

- 파인아트, 디자인, 미디어콘텐츠 등의 문화예술 소재

‧ 각 콘텐츠 별 사운드는 해당 공간의 넓이, 높이 등의 규모에 최적화되도록 해석하되 기존 콘텐츠의 특성을 벗어나지 않도록 한다.

결과물 이미지(예)

ㅇ 미디어 전시관 조성

- 섹션 1(127㎡), 섹션 2(198㎡): 프로젝터 맵핑을 통한 콘텐츠 전시 시스템 조성

‧ 공간 기획 및 분석 결과를 통한 최적의 시스템을 기획하여 제시

‧ 장비별 커스터마이징된 고사양 장비 구성방안 제시

‧ 조성 방안, 하자보수 계획 등 제시

※ 분리발주 된 섹션1, 2 환경개선 공사 업체와의 조율⋅협조 등 필요

※ 제안서 내 장비 구성방안은 공간기획에 따른 자유로운 스펙으로 제안 가능하고, 특기시방은 RFI 제안을 위한 권장 예시로 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 과업지침

ㅇ 용어의 정의

- 발주기관 : 한국콘텐츠진흥원

- 과업수행기관 : 용역사업자(공동수급체 계약 시 구성원 모두)

ㅇ 일반지침

- 용역사업자는 본 지침에 의거해 모든 사업을 수행해야 하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 기준과 연계 검토한 후 수행해야 함

- 모든 과업은 체험자의 안전에 문제가 없도록 추진하고, 유지·관리·보수 등이 용이하게 제작되어야 함

- 용역사업자의 귀책사유로 인하여 발생한 손실 또는 피해, 기타 사업 진행상의 지장을 초래했을 경우에 사업자가 이에 대한 책임을 져야 하며, 제3자에게 피해를 주었을 경우를 대비하여 관련 보험 가입 등 안전조치를 강구해야 함

- 사업내용 변경 시에는 발주기관과의 협의를 통해 변경계약을 해야 하며, 이 경우 3개 이상의 기관(업체)의 견적서가 포함된 수정 사업계획서를 보고·제출해야 함

- 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 관련 법규 및 관례를 참고하여 발주기관과 협의하여 결정함

ㅇ 세부지침

- 제안 및 시행 시 특허권, 저작권 등 배타적 권리와 관련된 경우 사업자는 반드시 특허권, 저작권 등 배타적 권리의 확보증빙서류를 제출해야 하며 분쟁 발생 시 사업자가 민형사상의 모든 책임을 가짐

- 전기, 통신, 소방 등 에 대비하여 제안하여야 하며, 추후 발생되는 상황에 대해서는 용역사업자가 모든 책임을 가짐

- 추락, 파손, 안전사고 등 위험요소가 존재하는 경우 종합적인 안전대책 및 운영관리 계획을 제시하여야 함

- 시운전 및 보증, 관리안내서 작성, 운영요원의 교육 등 운영관리체계를 수립해야 함

- 용역사업자는 용역수행에 있어서 안전관련 법규에 따라 철저한 안전관리를 시행하고 사고 및 재해방지에 노력하여야 하며, 사고 및 재해가 발생한 경우 즉시 발주기관에 보고하고 그 지시에 따라 필요한 조치를 취해야 하고, 공사 수행 중 발생하는 화재, 도난, 유실, 손상과 사업자 및 하수급자의 종업원 또는 고용원의 안전사고에 대한 모든 책임을 져야 함

- 용역사업자는 안전관리 책임자를 임명하여 발주기관에 보고하고, 임명된 안전관리 및 운영 책임자를 제작 현장에 상주시켜야 하며 안전관리 책임자 상주 및 안전관리가 소홀할 경우 발주기관에서 제작·설치의 중지를 지시할 수 있음

- 용역사업자는 이전 및 이후 운영을 담당하는 타 용역사업자와 적극적으로 업무인수인계에 임하여 본 사업의 운영에 공백 또는 혼선이 없도록 해야 함

- 시스템 구축에 필요한 SW를 구매할 경우 라이선스, 매뉴얼, 설치용 외부 저장장치를 제공하여야 하고, 납품 완료 후라도 저작권으로 인하여 발생하는 모든 문제는 용역사업자(공동수급자 포함)가 책임져야 함

- 본 사업에서 산출된 모든 디자인과 콘텐츠, 시스템(DB, 원시 프로그램, 개발 소프트웨어에 포함된 솔루션) 등 설계·구현·운영에 관련된 모든 자료는 발주기관의 승인 없이 임의로 변경하거나 유출할 수 없음

2. 과업보고 및 성과물 제출

가. 과업보고

ㅇ 착수보고 : 계약체결 후 10일 이내 착수계 제출 및 PT 후 과업에 착수

ㅇ 중간보고 : 인천공항 실감콘텐츠 전시관 조성 60% 달성 시 진행

ㅇ 수시보고 : 발주자의 요청이 있거나 사업자가 주요결정사항에 있어 필요한 경우

ㅇ 최종보고 : 과업수행 완료 10일 이내

ㅇ 정기업무 보고

- 일간보고 : 발주기관 지정 요일에 일일업무보고서 매일 제출(공사기간 한정)

- 월간보고 : 발주기간 지정일에 월간업무보고서를 매월 제출

나. 성과물 제출

ㅇ 과업완료보고서, 준공계, 도면, 매뉴얼, 사진첩 등

- 매뉴얼 : 모든 장비 조작에 관한 설명서 2부, 운영에 대한 설명서 2부

- 도면 : 준공계 제출 시 PDF 파일로 제출하고, 별도로 CAD파일 제출

- 사진첩 : 공사 진행 경과 및 장비 사진첩 제출

※ 성과물에 대한 기타 세부사항은 발주기관과 추후 협의 후 최종결정

Ⅲ. 제안서 작성 요령

1. 제안서 목차

Ⅰ. 제안 개요

1. 사업목표 및 범위

☞ 제안요청 내용을 명확히 이해하고 본 용역에 대한 목표와 범위를 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

2. 제안내용의 특징과 차별성

☞ 투입인력의 우수성, 전문성 등을 기재하시고, 본 용역과 유사한 프로젝트 수행 내용 및 본 용역을 위해 타 기관과 차별화하여 제안하는 내용이 무엇인지 구체적으로 기술해 주세요.

Ⅱ. 사업수행 부문

1. 사업수행체계

☞ 본 용역을 성공적으로 수행하기 위해 조직을 어떻게 구성하고, 운영할 것인지에 대하여 기술해 주세요.

2. 사업수행방안

☞ 본 용역의 주요과업인 인천공항 실감미디어 전시관에 대해 어떻게, 무엇을 제공할 것인지 구체적인 방법 및 방안을 기술해 주세요.

Ⅲ. 사업관리 부문

☞ 본 용역을 성공적으로 추진하기 위한 일정계획과 사업관리방안을 구체  적으로 기술해 주세요.

☞ 본 용역을 성공적으로 추진하기 위한 집행계획을 기술해주세요(필수)

* 작성예시(금액작성금지, 비율만 작성)

항목	예산 내 집행비율
인건비	0%
부스시공	0%
비즈니스 매칭	0%
현장운영	0%
인쇄 및 홍보물	0%
기타 운영비	0%
관리비 및 이윤	0%
합계	100%

* 위표의 항목은 용역 특성에 따라 변경가능

※ 제안서 작성 시 유의사항

- 제안서는 반드시 15Page 이내(표지 제외)로 작성(도표, 그림 등 활용 가능)

해 주시기 바랍니다.

- 제안서  15Page는 요약서가 아니며 구체적인 용역수행 내용 및 결과를 제시해 주세요.

☞ 제안사는 용역수행 결과물을 구체적으로, 알기 쉽게(그림형태 등) 제시하여야 하며, 성공적 결과물을 만들어 내기 위해 필요한 수행방안, 방법 등도 구체적으로 제시하여야 합니다.

2. 제안서 작성지침

ㅇ 제안서는 원본 1부, 업체정보 삭제본 1부를 제출하여야 합니다.

- 업체정보 삭제본에는 제안업체가 어디인지 알 수 있는 부분은 삭제해 주시기 바랍니다.

- 제출된 제안서의 편집오류, 누락 등으로 인한 평가 불이익에 대한 책임은 제안업체에 있으니 주의해 주시기 바랍니다.

ㅇ 제안서는 반드시 15쪽 이내로 작성하되 다음 사항들을 중심으로 기술 바랍니다.

- 제안사가 추진하고자 하는 핵심사항

- 동 사업을 성공적으로 추진하기 위한 제안업체의 사업관리 방안

ㅇ 제안서는 아래 서식에 준하여 아래아한글 또는 MS워드로 작성 부탁드립니다.

(공정한 평가를 위하여 PPT로 작성금지)

Ⅰ.   <13 Point, 신명조/진하게, 줄간격 130>

1.   <12 Point, 신명조/진하게, 줄간격 130>

1.1  <11 Point, 신명조/진하게, 줄간격 130>

가.  <11 Point, 신명조/보통, 줄간격 130>

◦  <11 Point, 신명조/보통, 줄간격 130>

<11 Point, 신명조/보통, 줄간격 130>

※ 제안서 하단에 쪽 번호 매기기를 꼭 해 주세요.

ㅇ 제안서는 반드시 한국어로 작성되어야 하며, 사용된 영문 약어에 대해서는 약어 풀이를 기술해 주시기 바랍니다.

ㅇ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하며, ‘~할 수 있다’, ‘~이 가능하다’, ‘~을 고려하고 있다’ 등과 같은 모호한 표현은 제안서의 평가 시 불가능한 것으로 간주되오니 주의해 주시기 바랍니다.

ㅇ 정보시스템의 구축 또는 시설 구축 등 기술적인 설명 자료가 필요한 경우에는 별첨 자료를 제출할 수 있습니다.

ㅇ 별지는 필히 지정된 양식을 준수하여 작성해 주시기 바랍니다.

3. 제안서 효력

ㅇ 제출된 제안서의 내용은 한국콘텐츠진흥원에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 수행기관으로 선정 시 계약조건으로 간주하게 됩니다.

ㅇ 한국콘텐츠진흥원은 필요에 따라 제안자에게 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가지게 됩니다.

Ⅳ. 선정 및 평가

1. 선정방법

가. 기본방침

ㅇ 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 동 사업을 효율적으로 수행하기 위한 최적의 수행기관을 선정하는 것이 기본방침입니다.

나. 적용규정

ㅇ 진흥원 계약사무처리규칙, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」및 협상에 의한 계약체결 기준(계약예규) 등의 규정을 근거로 추진합니다.

다. 선정절차

입찰공고		입찰서 및 제안서 접수 마감		기술평가(진흥원) + 가격개찰(조달청)		기술 및 가격 협상		최종수행기관 선정		계약 체결
				1단계		2단계		3단계		4단계

1) 1단계 : 제안서 평가 [기술+가격]

ㅇ 기술평가(90점)

- 진흥원에서 평가위원회를 구성(7인 내외)하여 평가기준에 의거 제안서를 평가(서류평가, 질의응답/발표평가)합니다.

- 평가 점수의 집계는 최고 및 최저 점수를 제외한 나머지 점수의 평균으로 산정합니다.

(평가 점수 단위를 소수점 둘째 자리까지, 셋째자리 이하는 절사)

- 재무건전성 평가항목은 신용등급 CCC 이상부터 1점 부여, CCC 미만 등급이거나 미제출 시 0점 부여

ㅇ 가격평가(10점)

- 협상에 의한 계약체결 기준에 명시된 가격산출 방식에 따라 조달청

(나라장터) 시스템을 통해 개찰합니다.

ㅇ 제안서(기술 및 가격) 평가 결과, 기술평가 점수가 기술평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상 적격자로 선정하게 됩니다.

- 협상 순서는 협상 적격자의 기술평가 점수와 가격평가 점수를 합산하여 고득점 순으로 결정합니다.

- 합산 점수가 동일한 제안자가 2인 이상인 경우에는 기술평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하며, 기술평가 점수도 동일한 경우에는 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 합니다.

2) 2단계 : 협상 실시

ㅇ 종합점수 1위 업체부터 기술협상을 진행하며, 선순위 업체와의 협상에서 합의가 이루어지면 후순위 업체와의 협상은 생략하게 됩니다.

ㅇ 협상을 통한 합의가 이루어지지 않을 경우에는 동일한 기준과 절차에 따라 후순위 업체와 협상을 실시합니다.

2. 평가항목

ㅇ 다음과 같은 평가항목과 비중을 가지고 평가하고 본 사업의 현실과 상황에 맞게 조정될 수 있습니다.

ㅇ 평가항목

평가항목	세부평가내용	배점
수행기관 전문성 (20)	제안 업체가 본 사업을 수행하기 위한 전문성을 갖추고 있는가?	20점
	ㅇ 본 사업을 수행하기 위한 전문 인력을 확보하고 있는가? ㅇ 해당 사업수행에 필요한 기술력을 갖추고 있는가?
사업 이해도 (20)	사업의 목적과 취지에 대하여 정확히 이해하고 있는가?	20점
	ㅇ‘인천공항 실감콘텐츠 미디어 전시관 조성’공간에 대한 이해를 충분히 하고 있는가? ㅇ‘인천공항 실감콘텐츠 미디어 전시관 조성’을 통한 목적과 취지를 정확히 이해하고 있는가?
사업수행 능력 (29)	사업 수행을 위하여 제시한 사업계획이 구체적이고 실현가능한가?	29점
	ㅇ 사업의 성공적인 수행을 위한 구체적 목표와 달성방안을 제시하는가? ㅇ 사업수행 과정에서 발생 가능한 다양한 기술적‧환경적 이슈의 해결책을 제시하는가? ㅇ 성공적인 사업수행을 위한 역량을 충분히 갖추었는가?
사업관리 방안 (15)	제안 내용을 적절히 관리하기 위한 방안을 갖추고 있는가?	15점
	ㅇ‘인천공항 실감콘텐츠 미디어 전시관 조성’을 위한 추진 일정이 합리적으로 제시되었는가?(장비 및 설치 일정 포함) ㅇ 사업 추진과정에서 취득하는 자산에 대하여 효율적인 관리방안과 사업비 집행계획이 합리적으로 제시 되었는가?
안전관리 방안 (5)	사업 수행 시(작업 전, 중, 후) 안전관리 대책이 적절한가	5점
	ㅇ 안전관리 책임자 배치 존재여부 (2) - 안전관리 책임자 선임 및 배치: 2점 ※ 안전관리 책임자 미배치 시: 0점 ※ 안전관리 책임자: 행사 용역 참여인력 중 대표자와 PM을 제외 한 실무책임자 인력 중 안전관리 업무를 수행할 수 있는 자 1명 이상 별도 배치 및 지정 ㅇ 위험작업에 대한 안전대책 수립 (2점) - 중량물 운반, 고소 작업, 화기 작업 등 고위험 작업 관련 안전관리 대책 수립: 2점 ※ 안전관리 대책 미수립 시: 0점 ㅇ 응급상황 발생 시 대책 수립 (1점) - 구급약품(보관함) 비치 및 비상연락망 수립 여부: 1점 ※ 구급약품(보관함) 미비치 / 비상연락망 미수립: 0점
재무건전성 (1)	기업신용평가등급확인서	1점
	ㅇ 수행기관의 기업신용도평가등급에 따른 배점
소 계		90점
가격평가 (10)	ㅇ 나라장터 시스템을 통해 재무팀에서 평가 - 입찰 가격 평점산식에 의거 산정	10점
합 계		100점

Ⅴ. 특기 시방서

1. 공통사항

가. 제안서 내 장비 구성방안은 공간기획에 따른 자유로운 스펙으로 제안 가능하고, 특기시방은 RFI 제안을 위한 권장 예시로 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사는 제안서 내 유지관리 계획을 포함하여야 한다. 유지관리 계획에는 2년 이상의 무상하자보수, 서비스 범위, 상시 모니터링 방안 등을 포함한다.

2. 인천공항 실감콘텐츠 미디어 전시관 섹션1 시스템 권장사항

가. 프로젝터 시스템

ㅇ 벽면에 투영되는 프로젝터는 3-Chip DLP방식 20,000ANSI 이상 제품으로 광원은 레이저 다이오드 방식, 광원의 수명은 20,000 시간 이상이어야 한다.

ㅇ 프로젝터의 명암비는 20,000:1 이상이어야 한다.

ㅇ 입력단자는 HDMI를 비롯하여 다양한 외부 입력 영상이 완벽히 투사할 수 있어야 한다.

ㅇ 설치 기본수량은 4식으로 입구기준 우측 벽면(가로 약 8m) 1식, 정면(가로 약 16m) 2식, 바닥면 1식으로 한다. 투사면을 고려한 설계로 시공해야 하며, 화면이 겹치는 영역을 20% 이상 만들어 자연스러운 화면이 표출되도록 설치한다.

ㅇ 바닥면의 경우 1식의 프로젝터를 통해 가로 16m x 세로 8m의 75% 이상 면적을 투사 할 수 있어야 한다.

ㅇ 우측벽면과, 정면의 경우 5lx 이하 암전기준으로 화면 표출 시 영사면의 조도는 300lx 이상이어야 한다.

ㅇ 프로젝터 설치 시 렌즈 시프트를 이용해 프로젝터를 가능한 천고에 가깝게 설치해야 한다.

ㅇ 우측벽면 영상 해상도는 약 3200 x 2400, 정면 영상 해상도는 6380 x 2400이 가능하도록 하드웨어를 설계 시공해야 한다.(단, 해상도는 콘텐츠의 특성이나 수요처의 요구에 의해 변경 될 수 있음.)

ㅇ 프로젝터의 렌즈는 프로젝터와 완벽히 호환되어야 하며, 렌즈의 투사비율은 4K 해상도 기준 0.40:1 이하의 단초점 렌즈이어야 한다.

ㅇ 전시관 정면(입구기준)에는 렌즈가 장착된 프로젝터 2식을 병렬로 배치하여 가로 16m 세로 6m 이상의 화면을 투사할 수 있어야 하며, 스크린동기화 장비를 통해 두 벽면 및 바닥면을 하나의 화면으로 표출할 수 있어야하고, 각각의 화면으로도 표출할 수 있도록 구성한다.

ㅇ 프로젝터 브라켓은 렌즈를 장착한 프로젝터의 하중에 문제없는 구조로 제작하며, 도장하여 부식을 방지한다. 또한 필요시 현장 상황에 맞게 수정가능 해야 하며 수정 후 부식 방지용 방청 작업을 필수로 해야 한다.

ㅇ 장비실의 콘텐츠 재생PC는 고해상도(3840 x 2400)을 기준으로 4개 채널 영상 재생 시 끊김없이 재생 가능한 시스템으로 구축해야 한다.

ㅇ 영상전송용 케이블은 10G광케이블을 이용한 광 컨버터로 연결하며, 광케이블 구축 시, 1개 프로젝터마다 예비회선을 포함하여 4Core로 구성해야 한다.

ㅇ 전원 구성은 프로젝터의 사용전력 용량의 2배를 산정하여 이에 알 맞는 전원케이블 및 차단기 용량을 구성해야 한다.

ㅇ 프로젝터의 ON/OFF등의 제어기능은 네트워크로 연결된 운영PC를 통해 관리가 가능하도록 해야 한다.

ㅇ 프로젝터 및 렌즈는 제조사 정품을 원칙으로 하며 OEM제품은 제외한다.

ㅇ 프로젝터 및 렌즈의 원활한 유지보수를 위해 전문 인력 및 직영서비스 구축현황과 국내 수리 가능여부를 제조사 명의의 확인서로 제출해야 한다.

나. 음향 시스템

ㅇ 음향시스템은 디지털 오디오 시스템으로 설계하여 구성해야 한다.

ㅇ 오디오 DSP는 소프트웨어 기반의 디지털 믹서 역할을 하며, 운영PC 화면상에서 설정 및 제어할 수 있어야 한다. 또한 필요시 사용자가 원하는 입출력 음량 등의 주요 구성을 GUI 형태로 제작하여 운영을 지원할 수 있어야 한다.

ㅇ 오디오 DSP는 모든 입력에 대해서 자동으로 피드백을 제거해 줄 수 있는 오토필터링 기능이 적용되어야 한다.

ㅇ DSP 콘트롤 패널을 통해 외부에 설치되는 외장컨트롤러와 기능이 실시간 연동되어 운영의 편리성을 제공해야 한다.

ㅇ 입출력 및 매트릭스 기능에 대하여 아날로그 8채널 입·출력과 디지털 입·출력을 지원하며 동시에 매트릭스 16 x 16 채널을 지원해야 한다.

ㅇ DSP 내부에 USB 오디오 인터페이스를 내장하여 필요시 제어용 PC에 저장된 음원을 USB 케이블로 연결하여 디지털오디오 신호를 송출 할 수 있어야 한다.

ㅇ DSP는 디지털 믹서 기능을 포함하고, 모든 입력 채널에 입력 음향을 자동으로 제어하는 AGC기능을 제공해야 한다.

ㅇ 각각의 입력은 1:1 또는 N:N 구성이 가능해야 하며, 각각의 신호가 교차되는 지점에서 개별적인 음량과 딜레이 시간이 조절되어야 한다. 각 위치별 스피커 사이 음량 및 간섭지역에 따른 지연시간 보정을 최적화 할 수 있어야 한다.

ㅇ 서로 다른 공간에 동일한 구성의 음향시스템이 적용될 경우 메인 오디오의 DSP GUI 소프트웨어는 개별적인 장비제어와 동시에 다수의 장비의 입출력 계통들의 제어를 통합하여 운영할 수 있어야 한다. 필요시 외부제어가 가능하도록 DSP 내부의 모든 기능의 제어코드가 개방되어야 한다.

ㅇ DSP는 외부에서 소방접점이 입력될 시 비상방송이 전달될 수 있도록 별도의 장비 구성없이 시스템의 모드로 설정되어야 한다.

ㅇ DSP의 볼륨조절, 셋팅 등 모든 작업은 타블렛PC로 GUI를 구성하여 관리 하며 해당 콘텐츠의 시나리오 저장, 불러오기 등 기능을 지원해야 한다.

ㅇ 스피커는 전체BGM으로 사용할 360도 송출이 가능한 스피커 6셋트로 구성하며 스크린 상단에 효과용 실링형 스피커를 설치하여, 운영해야 한다.

ㅇ 디지털 오디오시스템의 구축을 위해 Category 5e 이상으로 1G기반의 네트워크를 구성해야 한다.

ㅇ 음향 장비 간 모든 케이블은 네트워크 케이블로 구성하며, 프로젝터와 별도의 POE스위치를 설치하여 통합 관리할 수 있어야 한다.

ㅇ 음향 장비의 모든 제어는 전원공급장치(PDU)제어를 통해 통합 관리해야 한다.

2. 인천공항 실감콘텐츠 미디어 전시관 섹션2 시스템 권장사항

가. 프로젝터 시스템

ㅇ 벽면에 투영되는 프로젝터는 3-Chip DLP방식 20,000ANSI 이상 제품으로 광원은 레이저 다이오드 방식, 광원의 수명은 20,000 시간 이상이어야 한다.

ㅇ 프로젝터의 명암비는 20,000:1 이상이어야 한다.

ㅇ 입력단자는 HDMI를 비롯하여 다양한 외부 입력 영상이 완벽히 투사할 수 있어야 한다.

ㅇ 설치 수량은 4식으로 입구기준 좌측 벽면(가로 약 14m) 2식, 바닥면 2식으로 한다. 투사면을 고려한 설계로 시공해야 하며, 화면이 겹치는 영역을 20% 이상 만들어 자연스러운 화면이 표출되도록 설치한다.

ㅇ 바닥면의 경우 2식의 프로젝터를 통해 가로 17m x 세로 11m의 면적을 100% 투사 할 수 있어야 한다.

ㅇ 좌측벽면의 경우 5lx 이하 암전기준으로 화면 표출 시 영사면의 조도는 300lx 이상이어야 한다.

ㅇ 좌측 벽면의 영상 해상도는 약 5520 x 2400, 바닥면은 약 3915 x 3840이 가능하도록 하드웨어를 설계 시공해야 한다.(단, 해상도는 콘텐츠의 특성이나 수요처의 요구에 의해 변경 될 수 있음.)

ㅇ 프로젝터 설치 시 렌즈 시프트를 이용해 프로젝터를 가능한 천고에 가깝게 설치해야 한다.

ㅇ 프로젝터의 렌즈는 프로젝터와 완벽히 호환되어야 하며, 렌즈의 투사비율은 4K 해상도 기준 0.40:1 이하의 단초점 렌즈이어야 한다.

ㅇ 프로젝터 브라켓은 렌즈 장착한 프로젝터의 하중에 문제없는 구조로 제작하며, 도장하여 부식을 방지한다. 또한 필요시 현장 상황에 맞게 수정가능 해야 하며 수정 후 부식 방지용 방청 작업을 필수로 해야 한다.

ㅇ 장비실의 콘텐츠 재생PC는 고해상도(3840 x 2400)을 기준으로 4개 채널 영상 재생 시 끊김 없이 재생 가능한 시스템으로 구축하고, 재생되는 콘텐츠의 프로젝터 간 영상의 딜레이가 없이 동기화가 되어야 한다.

ㅇ 화면 영역을 맞추는 맵핑 및 영상재생 프로그램은 프로젝터 4대의 영상 간 딜레이 없이 동시 송출 가능한 프로그램으로 적용해야 한다.

ㅇ 영상전송용 케이블은 10G광케이블을 이용한 광컨버터로 연결하며, 광케이블 구축 시, 1개 프로젝터마다 예비회선을 포함하여 4Core로 구성해야 한다.

ㅇ 전원 구성은 프로젝터의 사용전력 용량의 2배를 산정하여 이에 알 맞는 전원케이블 및 차단기 용량을 구성해야 한다.

ㅇ 프로젝터의 ON/OFF등의 제어기능은 네트워크로 연결된 운영PC를 통해 관리가 가능하도록 해야 한다.

ㅇ 프로젝터 및 렌즈는 제조사 정품을 원칙으로 하며 OEM제품은 제외한다.

ㅇ 프로젝터 및 렌즈의 원활한 유지보수를 위해 전문 인력 및 직영서비스 구축현황과 국내 수리 가능여부를 제조사 명의의 확인서로 제출해야 한다.

나. 음향 시스템

ㅇ 음향시스템은 디지털 오디오 시스템으로 설계하여 구성해야 한다.

ㅇ 오디오 DSP는 소프트웨어 기반의 디지털 믹서 역할을 하며, 운영PC 화면상에서 설정 및 제어할 수 있어야 한다. 또한 필요시 사용자가 원하는 입출력 음량 등의 주요 구성을 GUI 형태로 제작하여 운영을 지원할 수 있어야 한다.

ㅇ 오디오 DSP는 모든 입력에 대해서 자동으로 피드백을 제거해 줄 수 있는 오토필터링 기능이 적용되어야 한다.

ㅇ DSP 콘트롤 패널을 통해 외부에 설치되는 외장컨트롤러와 기능이 실시간 연동되어 운영의 편리성을 제공해야 한다.

ㅇ 입출력 및 매트릭스 기능에 대하여 아날로그 8채널 입·출력과 디지털 입·출력을 지원하며 동시에 매트릭스 16 x 16 채널을 지원해야 한다.

ㅇ DSP 내부에 USB 오디오 인터페이스를 내장하여 필요시 제어용 PC에 저장된 음원을 USB 케이블로 연결하여 디지털오디오 신호를 송출 할 수 있어야 한다.

ㅇ DSP는 디지털 믹서 기능을 포함하고, 모든 입력 채널에 입력 음향을 자동으로 제어하는 AGC기능을 제공해야 한다.

ㅇ 각각의 입력은 1:1 또는 N:N 구성이 가능해야 하며, 각각의 신호가 교차되는 지점에서 개별적인 음량과 딜레이 시간이 조절되어야 한다. 각 위치별 스피커 사이 음량 및 간섭지역에 따른 지연시간 보정을 최적화 할 수 있어야 한다.

ㅇ 서로 다른 공간에 동일한 구성의 음향시스템이 적용될 경우 메인 오디오의 DSP GUI 소프트웨어는 개별적인 장비제어와 동시에 다수의 장비의 입출력 계통들의 제어를 통합하여 운영할 수 있어야 한다. 필요시 외부제어가 가능하도록 DSP 내부의 모든 기능의 제어코드가 개방되어야 한다.

ㅇ DSP는 외부에서 소방접점이 입력될 시 비상방송이 전달될 수 있도록 별도의 장비 구성없이 시스템의 모드로 설정되어야 한다.

ㅇ DSP의 볼륨조절, 셋팅 등 모든 작업은 타블렛PC로 GUI를 구성하여 관리 하며 해당 콘텐츠의 시나리오 저장, 불러오기 등 기능을 지원해야 한다.

ㅇ 스피커는 전체BGM으로 사용할 360도 송출이 가능한 스피커 6셋트로 구성하며 스크린 상단에 효과용 실링형 스피커를 설치하여, 운영해야 한다.

ㅇ 디지털 오디오시스템의 구축을 위해 Category 5e 이상으로 1G기반의 네트워크를 구성해야 한다.

ㅇ 음향 장비 간 모든 케이블은 네트워크 케이블로 구성하며, 프로젝터와 별도의 POE스위치를 설치하여 통합 관리할 수 있어야 한다.

ㅇ 음향 장비의 모든 제어는 전원공급장치(PDU)제어를 통해 통합 관리해야 한다.

Ⅵ. 별지서식

서식번호	서식명
별지 제1호 서식	제안서 표지
별지 제2호 서식	일반현황 및 연혁
별지 제3호 서식	참여인력 현황 총괄표 (별도 전산입력도 해야 함)
별지 제3-1호 서식	참여인력 이력사항
별지 제4호 서식	주요사업 실적 총괄표
별지 제4-1호 서식	사업실적 증명서
별지 제5호 서식	조달청 공동수급 협정서
별지 제6호 서식	정보 비공개 동의서 (계약체결 시 제출)
별지 제7호 서식	개인정보 수집·이용·제공 동의서
별지 제8호 서식	용역 참여확인서 및 보수지급 확약서
별지 제9호 서식	전자대금시스템 이용 확약서
별지 제10호 서식	안전관리 방안

※ 제출된 문서가 사실과 다를 경우, 사업자 선정이 무효화됨을 알려드립니다.

【별지 제1호 서식】

제안서 표지

“ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ위탁용역”

제   안   서

접수번호 :

【별지 제2호 서식】

일반현황 및 연혁

회 사 명	⁂	대 표 자		⁂
사업분야		사업자번호		⁂
주 소	⁂
전화번호	⁂		FAX		⁂
해당부문종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁 (업체정보 삭제본 작성시 계열사 작업수행 내역 등 제안업체를 알 수 있는 항목 전체 삭제)

⁂ 표시된 항목은 업체정보 삭제본 작성 시 공란으로 두시기 바랍니다.

【별지 제3호 서식】

참여인력 현황 총괄표

(제출일 기준)

번호	성명	담당업무	해당분야 근무경력	참여율	비고

- 본 용역에 투입할 전체 인력(채용 예정인력 포함)에 대하여 기재하시기 바랍니다.

- 본 용역 참여율의 경우 월별 참여율의 평균으로 기재하시길 바랍니다.

＊투입인력이 수행하는 본 용역 포함 모든 용역 등에서 월별 참여율 100% 초과 불가

＊월별 참여율 계산 시 기존 수행 용역은 월별 참여율, 제안서 제출 용역은 월별 평균 참여율로 계산

<작성 시 유의사항>

＊참여인력 및 이해관계자리스트는 신청기관과 이해관계가 있는 자가 평가위원으로 선정되지 않도록 하는 용도로 활용하며, 본 총괄표에 기재되지 않거나 잘못된 정보가 기재되어 이해관계자가 평가위원으로 참석할 경우는, 신청기관에게 불이익이 있을 수 있으니 빠짐없이 작성바람

＊서류 내용이 허위․과장(투입인력 월별 참여율 100% 초과 등)으로 판명된 경우 심사제외 및 계약을 파기 할 수 있으며 국가계약법 시행령 제76조 및 시행규칙 별표 2 [부정당업자의 입찰참가자격 제한기준]에 준하여 부정당업자로서 입찰 참여가 제한될 수 있음

<세부작성 방법>

＊경력 란에 사업별로 수행 중인 사업 기재

＊PM 혹은 대표자의 경우 본 용역 참여임무에 해당 내용 기입

＊채용 예정인력의 경우 현 시점에서 확인할 수 있는 수준에서 정보를 기재

＊지도교수는 대표자 및 책임자가 석사 이상인 경우, 최종학위의 지도교수를 기재해주시기 바라며(석사, 박사 등 학위가 여러개인 경우 모두 기재), 지도교수의 경우 기관명(소속 학교명), 성명, 성별코드만 작성

＊위 참여 인력 현황 총괄표는 사업관리시스템 별도 입력해야 하며, 위에 입력한 내용과 사업관리시스템에 입력한 내용이 다를 경우 평가에서 불이익이 있을 수 있습니다.

【별지 제3-1호 서식】

참여인력 이력사항

※ 사업별로 참여율 기재(입찰 현재 기준 참여인력의 모든 사업 포함)

※ 경력 란에 사업별로 수행 중인 사업 기재

※ PM 혹은 대표자의 경우 본 용역 참여임무에 해당 내용 기입

※ 서류 내용이 허위․과장(투입인력 월별 참여율 100% 초과 등)으로 판명된 경우 심사제외 및 계약을 파기 할 수 있으며 국가계약법 시행령 제76조 및 시행규칙 별표 2 [부정당업자의 입찰참가자격 제한기준]에 준하여 부정당업자로서 입찰 참여가 제한될 수 있음

※ 본 용역 참여율의 경우 월별 참여율의 평균으로 기재

※ 월별 참여율 계산 시 기존 수행 용역은 월별 참여율, 제안서 제출 용역은 월별 평균 참여율로 계산

※ 최종 계약체결시 월별 참여율은 최소 30% 이상(미참여월은 0%로 산정)

성 명			소속			직책					연령
학력	대학 전공					해당분야 근무경력
	대학원 전공					자격증
본 용역 참여임무					본 용역 참여기간				본 용역참여율 (평균)			%

경 력
사 업 명	참여기간 (년월～년월)	담당업무	발 주 처	참여율(%)	비고

【별지 제4호 서식】

주요사업 실적(총괄표)

(단위 : 원 / 부가세포함)

순위	사 업 명	사업기간	계약금액	발 주 처	비 고
1
2
3

- 현재 수행중인 실적도 포함하여 연도순(최근 3년간)으로 기재하되,

본 사업과 유관한 것으로 실적증빙을 첨부 (최대 3건 이내) 바랍니다.

(실적증빙에 일련번호를 기재해 주세요.)

- 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급회사를 기재바랍니다.

- 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재바랍니다.

【별지 제4-1호 서식】

사업 실적 증명서

신청인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처
	증명서용도
계약 및 용역 내용	계 약 명
	계약 개요
	계약번호	계약일자	계약기간 (이행기간)	계약금액			이행실적 (공동수급일 경우 수행지분에 한하여 작성)				비고
							비율			실적금액
							%
증명 발급 기관	위 사실을 증명함. (인) 년 월 일
	기 관 명					전화번호
	주 소					팩스번호
	발급부서					담 당 자

※ 입찰시 3년 이내 유관사업으로 제출(최대 3건 이내) 바랍니다.

- 발급기간 : 제출일 기준 6개월 이내로 해 주세요.

- 사용양식 : 발주처 발급양식으로 제출 가능합니다.

- 비발주처(협회 등)발급의 경우, 계약서와 세금계산서를 첨부해 주세요.

- 증빙은 원본 제출을 원칙으로 합니다. 사본으로 제출하시고자 하는 경우에는

발주처 날인이 있는 원본 확인 증빙을 꼭 해 주시기 바랍니다.

【별지 제5호 서식】

조달청 공동수급협정서

※ 조달청 나라장터 공동수급협정서 승인 및 조회 화면을 출력하여 제출

[예시] 조달청 공동수급협정서 처리 매뉴얼 발췌

【별지 제6호 서식】

정보  비공개  동의서

본인은 귀 원의 『ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ』와 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 일체 누설하지 않겠으며 귀 원이 정한 보안사항을 철저히 준수할 것을 동의합니다.

2021.     .     .

상 호(법인명)  :

주        소 :

대   표   자 :                       (인)

사업자등록번호 :

한국콘텐츠진흥원장 귀하

【별지 제7호 서식】

개인정보 수집･이용･제공 동의서 (양식)
소속기관	성명	직위	동의여부	서명
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
※ 본 과업에 참여하는 인력은 전원 다 서명해 주시기 바랍니다. 본인은 한국콘텐츠진흥원(이하 ‘진흥원’)의 “ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ” 위탁용역의 입찰과 관련하여, 아래와 같이 본인 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다. 가. 수집･이용･제공 목적 - 진흥원이 수행하는 “ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ”위탁용역 입찰 참여에 따른 입찰서류(별지 제1호 서식 ~ 별지 제6호 서식) 확인을 위해 최소정보를 수집하는데 활용. 나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목 - 제안사 대표자의 성명, 전자우편, 전화번호, 직장주소, 학력, 경력, 은행/계좌번호, 휴대폰번호 등. - 공동수급체 구성원의 직장주소, 상호, 성명, 사업자번호, 은행/계좌번호 등. - 참여인력의 성명, 소속/직책, 연령, 학력, 경력 등. - 입찰참가 신청 제출자의 성명, 직위, 전화번호, 전자우편 등. 다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 원 입찰참가 서류 관리를 위한 보유기간까지(10년) 라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 상기 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음. - 거부에 따른 불이익 : 계약체결 대상에서 제외. 2021년 월 일 한국콘텐츠진흥원장 귀하

【별지 제8호 서식】

용역 참여확인서 및 보수지급 확약서

(참여인력 중 소속 외(프리랜서 등) 인력의 경우 작성제출)

○ 성 명
○ 연락처 (전화번호/이메일)
○ 과업 내 참여(담당) 업무
○ 참여 기간	※ 용역 계약기간 중 업무 수행을 위해 참여하는 기간 기입 ※ 시작일 ~ 종료일 형태로 기입
○ 수령 예정 보수(인건비)	※ 총액 또는 개월 당 보수로 기입 ※ 본 용역 예산 내에서 집행 예정인 금액 기준으로 기입

본인은 (용역 계약업체명)과의 정당한 계약 하에

(용역명)에 위와 같이 참여함을 확인합니다.

(참여 당사자)	ㅇ ㅇ ㅇ (서명)

(용역 계약업체명)은 위의 사람이 해당 업무의 수행을 위하여

(용역명)에 위와 같이 참여함을 확인하며,

정당한 보수를 투명하게 지급할 것을 서약합니다.

(용역 계약업체명) 대표	ㅇ ㅇ ㅇ (서명)

【별지 제9호 서식】5천만원이상이고 30일 이상의 공사계약이 아닌 경우 삭제

전자대금시스템 이용 확약서

당 사는 한국콘텐츠진흥원에서 시행하는 ‘00공사’에 대한 계약상대자이자 수급인으로서 아래 사항을 성실히 이행할 것을 확약합니다

ㅇ 당사는 전자대금시스템을 이용하여 하도급계약을 체결하겠으며, 하수급인(자재․장비업자 포함)과 수기로 계약을 체결하는 경우에도 시스템에 등록하겠습니다.

ㅇ 당사는 하도급 대금, 노무비, 자재․건설기계대여 대금을 「전자대금시스템」을 이용하여 전자적으로 지급하겠습니다.

ㅇ 당사는 공사대금중 하도급 대금, 노무비, 자재․건설기계대여 대금에 대해서는 인출이 제한될 수 있음을 인지하며, 인출제한시 이의를 제기하지 않겠습니다.

ㅇ 당사는 한국콘텐츠진흥원의 하도급대금, 노무비, 자재․건설기계대여대금의 직접지급 또는 적정지급 여부 확인에 적극 응하겠습니다.

21. 00. 00

서약자 : 00회사 대표 000(인)

한국콘텐츠진흥원장 귀하

【별지 제10호 서식】

안전관리방안 자가 체크리스트

1. 일반현황

회 사 명		대 표 자
사업분야		사업자번호
주 소
전화번호			FAX
제출자(소속)	(인)

2. 자가평가표	(단위 : 점)

자가평가 항목		배 점	자 가 평 점
계		5
1. 안전관리책임자 배치 여부		2
2. 위험작업에 대한 안전대책 수립	2-1. 중량물 운반 작업	2
	2-2. 화기 작업
	2-3. 고소 작업
3. 응급상황 발생 시 대책 수립	3-1. 구급약품(보관함) 비치	1
	3-2. 비상연락망 수립 및 작성

안전관리방안 수립

1. 안전관리책임자 배치

번호	직책	성명	담당업무	해당(행사) 근무경력	참여율	비고
			안전관리책임자

2. 위험작업에 대한 안전대책 수립

□ 중량물 운반 작업	□ 화기 작업	□ 고소 작업(2m 이상 높이 작업)

※ 본 행사 용역 시 해당 작업에 대하여 모두 선택

2-1 중량물 운반 안전관리 대책 수립

-

-

-

-

-

(예시)

- 중량 운반 작업 전 중량물 취급 운반 작업에 관한 안전교육 실시

- 중량물을 운반하거나 취급하는 경우 하역운반기계(지게차) 및 운반용구 사용

- 중량물 취급 장소에 접근통제 조치 여부 확인(유도자 배치, 접근금지 표시 등)

- 중량물 운반 이동 경로에 정리정돈 상태 확인

- 중량물 운반 시 안전모, 안전화 등 개인보호구 착용

2-2 화기 작업 시 안전관리 대책 수립

-

-

-

-

(예시)

- 화기 작업 전 화기 작업에 관한 안전교육 실시

- 화기 작업 반경 11m 내에 불이 붙을 수 있는 물질 제거

- 화재 발생 시 즉시 조치 할 수 있는 감시자 배치

- 화기 작업 시 소화 기구 비치 여부 확인(소화기 등)

- 화기 작업 시 불티를 막아주는 불티비산방지포 사용 및 보안면, 보안경 등 개인보호구 착용

2-3 고소 작업(2m 이상 높이에서 작업) 안전관리 대책 수립

-

-

-

-

-

(예시)

- 작업 전 고소 작업에 관한 안전 교육 실시

- 작업 전 고소 작업 시 사용하는 작업발판, 이동식 사다리 등에 대한 사전 점검 실시

- 이동식 사다리 사용 시 작업 방법 수립

(2인1조 작업, 넘어짐/미끄럼짐 방지조치, 개인보호구착용 등)

- 고소작업 시 작업 구역 내 출입 통제 여부 확인

- 추락의 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모,안전화,안전벨트 등 보호구 착용

3. 응급상황 발생 시 대책 수립

3-1 구급약품(보관함) 비치

☞

-

(예시)

☞ 구급약품: 소화제, 해열제, 진통제, 소독약, 화상약, 붕대, 탈지면, 반창고 등

- 작업자가 쉽게 사용할 수 있게 행사장 사무국에 구급약품 1개 이상 비치

3-2 비상연락망 수립 및 작성

(예시)

※ 유관기관 연락처 한국콘텐츠진흥원 담당부서: 관할 경찰서: 관할 소방서: 관할 보건소: 관할 병원:				사업총괄관리책임자
				ㅇㅇㅇ
				안전관리책임자
				ㅇㅇㅇ
담당자				담당자				담당자
ㅇㅇㅇ				ㅇㅇㅇ				ㅇㅇㅇ

예시2

NO	기관명(업체명)	담당자	연락처	비고
1
2
3

참고1		안전관리방안 자기평가 시 점수 배점

□ 안전관리책임자 배치 존재여부 (2점)

- 안전관리책임자 선임 및 배치: 2점

※ 안전관리책임자 미배치 시: 0점

※ 안전관리책임자: 행사 용역 참여 인력중 대표자와 PM을 제외 한 실무책임자 인력 중

안전관리 업무를 수행할 수 있는 자 1명 이상 별도 배치 및 지정

□ 위험작업(3개)에 대한 안전대책 수립 (2점)

- 중량물 운반, 고소 작업, 화기 작업 등 고위험 작업 관련 안전관리 대책 수립: 2점

※ 중량물 운반, 고소 작업, 화기 작업에 대한 안전관리 대책이 모두 수립 되어야 점수 부여

※ 중량물 운반, 고소 작업, 화기 작업에 대한 안전관리 대책이 한가지라도 미수립 시 0점 부여

- 위험작업 대한 안전대책 수립 점수 배점 방식

☞ 예시1: 행사 용역 시 위험작업 중 3개 작업이 전부 있을 경우

- 위험작업 3개에 대한 안전대책 수립이 전부 되어야 2점 부여

- 위험작업 3개 중 1개라도 안전대책 수립이 누락 될 경우 0점 부여

☞ 예시2: 행사 용역 시 위험작업 3개 중 2개 작업만 있을 경우

- 해당 되는 위험작업 2개에 대한 안전대책 수립이 되어야 2점 부여

- 해당 되는 위험작업 2개 중 1개라도 안전대책 수립이 누락 될 경우 0점 부여

☞ 예시3: 행사 용역 시 위험작업 3개 중 1개 작업만 있을 경우

- 해당 되는 위험작업 1개에 대한 안전대책 수립이 되어야 2점 부여

- 해당 되는 위험작업 1개에 대한 안전대책 수립이 누락 될 경우 0점 부여

□ 응급상황 발생 시 대책 수립 (1점)

- 구급약품(보관함) 비치 및 비상연락망 수립 여부: 1점

※ 구급약품(보관함) 비치와 비상연락망 수립이 되어야 점수 부여

※ 구급약품(보관함) 비치와 비상연락망 수립 중 한가지라도 미수립 시 0점 부여