상설전시관3 3D 가상현실(VR) 전시 제작 과업지시서

1. 과 업 명 : 국립민속박물관 상설전시관3 3D 가상현실(VR) 전시 제작

2. 과업목적

ㅇ 온라인 기반 가상방문 3D 콘텐츠 제공을 통한 전시품 관람의 국내외 저변 확대 유도

ㅇ 360°3D 가상현실(VR) 박물관 콘텐츠 아카이빙을 통한 가상전시 관람 플랫폼 구축 및 상설 3관 개편 전시 정보 DB화 도모

ㅇ 온·오프라인 관람객을 위한 박물관 홍보 및 온라인 가상전시 관람 체험 서비스 제공

3 과업개요

가. 과업 범위 : 상설전시관3 3D 가상현실(VR) 전시 콘텐츠 제작 및 서비스

나. 과업 기간 : 계약일로부터 90일 이내

다. 사  업  비 : 금13,000,000원(금일천삼백만원, 부가세 포함)

라. 과업내용

구분	세 부 과 업 내 용	비고
VR 콘텐츠 촬영	ㅇ 유물별 개별 근접 촬영 ㅇ VR 스캐닝 작업(526평) ㅇ VR 스캐닝 데이터 수집 ㅇ VR 스캐닝 데이터 조직 및 편집
VR 모델링 생성 및 후작업	ㅇ VR 스캐닝 편집 데이터 링크코드 생성 - 촬영 및 관련 유물 편집 데이터 링크코드 생성 작업 ㅇ 데이터 및 링크코드 오류 수정 후작업
	ㅇ 유물별 이미지 보정 - 촬영 조도에 따른 유물 원본 색 보정, 고품질화 작업 - 호스팅 구축 작업
	ㅇ VR 포인트 상/하단 이미지 블러처리
	ㅇ VR 투어 제작
	ㅇ VR 모델링에 유물별 태깅 설명 삽입 ㅇ VR 구동(시운전) 후작업
	ㅇ Matterport 클라우드 시스템 업로더

※ 과업(제작)내용은 박물관과 협의하여 진행

4. 주요 과업내용

가. 가상현실(VR) 제작 대상

1) 유물, 전시모형, 영상자료 등 상설전시관3 내 모든 자료에 대한 가상현실(VR) 전시 콘텐츠 제작 및 서비스 제공 일체를 의미

상설전시관3 평면도 (약 525.7평)

나. 가상현실(VR) 제작방향

1) 공통사항

ㅇ 웹 표준 및 호환성에 문제가 없도록 콘텐츠로 개발한다.

ㅇ 운영체제 및 웹 브라우저 형식에 상관없이 표준을 적용하여 호환성 문제가 없도록 개발한다.

ㅇ 콘텐츠 내용 수정 및 업그레이드 시 콘텐츠 구동에 기술적 문제가 발생하지 않도록 개발한다.

ㅇ 동시 접속 이용자 수 등을 고려하여 제작 및 접속 환경에 따라 최적의 통신 속도가 유지될 수 있도록 개발한다.

ㅇ 모바일 사용 시 기기 종류에 상관없이 구동될 수 있도록 제작한다.

ㅇ VR 전용 헤드셋(이하 VR HMD) 없어도 구동될 수 있도록 모바일 스마트폰 VR HMD 호환 기능을 탑재하여야 한다.

2) VR 콘텐츠 촬영

□ VR 파노라마 촬영 및 편집

ㅇ 전시물, 전시설명 패널, 디지털 패널, 빔프로젝트 영상 등 정면 촬영을 기준으로 하여 쉽고 자세히 파악할 수 있도록 근접 촬영해야 한다.

ㅇ 실제 보이는 것과 같은 이미지 밝기로 제작하기 위해 파노라마 촬영 시, 매 컷 당 2step 간격으로 5컷 Bracketing HDR 촬영을 한다.

ㅇ 파노라마 1노드 촬영시 Bracketing 컷 포함 최소 70장 이상 촬영한다.

ㅇ 상설전시관3 공간별 조명이 상이한 것을 고려하여, 전시물 고유 색감을 동일하게 촬영하기 위해 색감 보정용을 추가로 촬영하여 편집한다.

ㅇ 근접촬영(50cm 이하)된 전시물부터 원거리 전시물까지 초점을 완벽하게 맞추어 가독성을 극대화해야 한다.

ㅇ 촬영 기물들이 보이거나 반사되지 않도록 촬영한다.

ㅇ 파노라마 화각은 가로 360°, 세로 180°기준으로 촬영한다.

ㅇ 촬영 이미지 원본 포맷은 RAW 포맷을 기준으로 한다.

ㅇ 실제 눈으로 관람하는 밝기로 사진 톤을 조절하여 밝기 조정한다.

ㅇ 파노라마 제작 시 촬영된 각각의 사진 연결 상태가 어긋나지 않아야 하고, 이중으로 상이 맺히거나 흔들림이 발생하지 않아야 한다.

ㅇ 전 파노라마 공간의 밝기는 이질감이 없어야 한다.

3) VR 모델링 생성 및 후작업

□ 3D지도 개발

ㅇ 상설전시관3을 촬영 및 공간 스캐닝 후 이와 동일한 3D 지도를 제작한다.

ㅇ PC, 태블릿, 모바일 전시 뷰어에서 파노라마 위에 3D 지도가 항상 보이도록 하고 투명도를 조절할 수 있도록 제작한다.

ㅇ 전시물 정면 중심으로 촬영된 모든 파노라마는 3D지도에 모두 표시해야 한다.

ㅇ 처음 가상현실(VR) 전시 뷰어 실행 시, 3D 지도가 화면에 나타났다가 사라지는 인트로 기능이 탑재되어야 한다.

ㅇ 촬영된 모든 지점은 3D 지도 내에 표시되어야 하며, 표시된 지점에 마우스를 올려놓으면 해당 위치와 전시물에 대한 텍스트가 표시되어야 한다.

ㅇ 촬영된 모든 지점은 3D 지도 내에 표시되어야 하며, 표시된 지점을 클릭하면 해당 파노라마(공간)으로 이동해야 한다. 이때 3D 지도 자체도 자동으로 같이 이동해야 한다.

ㅇ 촬영된 모든 지점은 3D 지도 내에 표시되어야 하며, 파노라마 움직임 방향에 실시간으로 감응하여 3D 지도 내에서 어느 방향으로 공간을 보고 있는지 표시되어야 한다.

ㅇ 다른 파노라마로 이동하기 위해 3D 지도내 표시된 지점에 마우스를 올려놓으면 3D 지도에도 해당 위치가 연동되어 표시되어야 한다.

ㅇ 지도 관련 기능(확대, 축소, 검색, 닫기 등), 현재 위치 관련 기능(확대, 축소 등), 원상태 복귀 기능 등 기타 기능도 포함하여 제작한다.

□ VR 전시 뷰어 PC 및 모바일용 개발

ㅇ VR 파노라마 위에 레이어 창을 관람안내 패널을 생성하여 상설전시관3의 전체 구역 및 핵심주제 파악, 해당 공간으로의 이동 등이 가능하도록 개발한다.

ㅇ 전시물 중 확대해서 볼 필요성이 있다고 박물관 측에서 요구할 경우, 전시물 위에 버튼을 생성하고 그 버튼을 클릭하면 해당 전시물의 고해상도 이미지를 파노라마 위에 레이어 창으로 생성하도록 한다. PC의 경우 마우스를 이용한 확대, 모바일일 경우 두 손가락을 이용한 확대가 가능하도록 개발한다.

ㅇ 상설전시관3 내 디스플레이 및 벽면에서 재생되고 있는 동영상은 파노라마 내 디스플레이 및 벽면에 동일하게 맵핑되어야 하며, 이를 클릭했을 경우 파노라마 위에 레이어 창으로 생성 및 재생되도록 한다.

ㅇ 기타 VR 뷰어에 필요하다고 생각하는 기능들을 박물관 측으로부터 요구받아 제작한다.

5. 계약 및 과업 수행에 따른 준수사항

1) 국립민속박물관에서 제시한 규격에 따라 제작하고, 박물관의 검토를 필한 후 제작에 임한다. 또한 원활한 사업 진행을 위해 작업 중 박물관과 수시로 상의한다.

2) 본 사업과 관련한 저작재산권은 국립민속박물관에 귀속된다.

3) 제작자는 제작품을 임의로 복제 및 대외 반출하거나 사용할 수 없다.

4) 제작 도중 규격서 등에 명기되지 않은 내용이 추가로 발생할 경우, 박물관과 협의하여야 하며, 상호 의견이 상이할 경우 국립민속박물관의 의견을 우선한다.

5) 제작자는 디자인 및 제작에 대한 책임 교정을 실시하며, 필요한 경우 국립민속박물관의 도움을 요청할 수 있다.

6) 제작계획이나 과업지시서에 누락된 사항일지라도 정황상 당연히 반영해야 할 사항은 제작자 부담으로 하여야 한다.

7) 제작방법 등의 조정 및 변경에 수반되는 수량의 증감 또는 제작 도중 내용의 변경이 불가피하거나 변경 사항이 발생할 때는 박물관과 협의하여 시행한다.

8) 제작상 박물관의 승인을 받아야 할 사항이 있을 때는 문서 또는 서면으로 사전 통보하여야 한다.

9) 완료 후 발견된 하자는 과업수행자의 부담으로 수정, 보완해서 다시 납품하여야 한다.

6. 계약 해지

ㅇ 다음의 경우에는 계약 기간 만료 이전이라도 계약담당공무원은 계약을 해지할 수가 있다.

- 제작목적 및 의도 등에 부합하지 아니하여 3회 이상 그 수정을 요구하였으나, 이에 응하지 않은 경우

- 수행 수준이 현저하게 미달되어 3회 이상 그 시정을 요구하였으나, 이에 응하지 않은 경우

- 기타 계약조건 및 감독공무원의 지시사항을 정당한 사유 없이 이행하지 아니하고, 이로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

별첨1. 상설전시관3 평면도