이천선수촌 조경관리용역 과업지시서(시방서)

본 과업지시서는 대한장애인체육회 이천선수촌 조경유지관리를 목적으로 조경수목과 잔디 일체를 일상관리, 생육함으로서 조경 경관제공 본래의 기능을 유지하고자 하며 조경관리용역 대상 및 관리요령은 다음과 같다.

용역관리 대상 및 과업내용

1) 위 치 : 경기도 이천시 신둔면 석동로 167

2) 시설규모 및 대상

① 규모 : 대지면적 181,678㎡, 녹지(조경)면적 10,997㎡

② 대상 : 녹지(조경)면적의 조경수목(교목, 관목), 잔디 등 기타 조경분

3) 용역 과업기간 : 3년(장기계속계약, 년 단위 평가 후 계약 연장)

4) 과업내용

① 전지작업 : 2회 이상

② 병해충방제작업 : 2회 이상

③ 시비작업 : 2회 이상

④ 잔디관리(깍기 등)작업 : 4회 이상

⑤ 월동작업 : 년 2회 이상

⑥ 수목보식(초화류 식재) : 1회 이상

⑦ 천연잔디구장 관리 : 9회 이상

⑧ 잔디구장 장비 및 재료비 : 9회 이상

⑨ 실내화분관리 : 수시

⑩ 관수작업: 년 필요시

⑪ 자연재해(강풍, 태풍, 폭우, 폭설 등) 대비 및 피해처리, 조경관리관련 부산물 처리,         등 기타 양질의 조경 유지관리에 필요한 작업

2. 사전협의 및 보고사항

1) 본 용역의 시행에 있어서 다음 사항을 감독원과 협의하여 주간, 월간 조경관리를 시행       하고 완료보고서를 제출한다.

① 용역 시행순서 및 작업방법

② 인원 및 장비투입 계획

③ 작업일정 및 기타 용역에 있어서 중요사항

④ 작업내용, 작업인원현황, 자재(장비) 투입현황, 작업사진, 기타 특기사항 등이 포함된

완료(작업일보)보고서

3. 안전관리

1) 본 용역 시행 시 계약자는 안전관리에 관한 제반법규를 준수하여야 한다.

2) 이천선수촌 시설 내에서 작업 시 장애인체육회의 「안전보건관리규정」을 준수하여야 한다.

3) 용역의 과업 착수 전에 해당 과업에 대한 위험성평가를 실시하고 그 결과를 사업담당자에게 제출하여야 하며, 사업담당자의 결과 및 감소대책에 대한 보완조치 요구가 있을 시 적극 협조하여야 한다.

4) 중장비의 작업, 단지 내 장비 운행 시 및 조경관리 작업인원의 작업 중 안전사고 예방에

만전을 기하여하며, 필요한 개소에는 안전표시판 등 안전용품을 설치한다.

5) 약제 살포 시 작업자의 안전을 위해 교대로 작업하며, 보호 장구를 착용하여야 한다.

또한 작업 전 담당자와 협의하고 안내표지판 및 안내요원배치 등을 하여 통제 한다.

6) 자연현상(강풍, 태풍, 폭우, 폭설, 가뭄 등)에 대한 피해방지를 위하여 사전 조치한다.    7) 용역 시행중 단지 내 시설물 손해 및 손상에 대하여 책임을 져야하며, 원상 복구를 한다.

또한 작업 중 발생한 모든 사고에 대한 책임(민·형사상)은 계약(용역)자가 진다.

4. 전정

전지는 연간 2회(봄1회, 가을 1회)를 실시함을 원칙으로 하며 장마 직후의 도장지 발생 및    예기치 않은 수형의 변형이 발생 시에는 정기적인 전지작업 이후라도 즉시 이에 대한 작업을    행하여야 한다. 감독원의 지시가 있을 경우에는 회차에 관계없이 작업을 행하여야 한다.

전지작업을 행함에 있어 도장지 및 역지는 그 발생부위에서 원천적으로 제거하여야 하며    통풍 및 수형을 고려한 전지는 감독원의 작업지시에 따라 수형을 조절하여야 한다.

전정 부산물은 즉시 수거하여 외부 반출 폐기처리 한다.

1) 전정의 목적

아름다운 수형을 유지하고 햇빛투과와 통풍을 좋게 하며 꽃과 열매를 충실하게 한다.

2) 전정의 순서

① 작업 전 수목의 5M 전방에서 전체 수형을 관찰한다.

② 고사지, 병지를 먼저 제거한다.

③ 굵은 가지부터 잔가지 순으로 전정한다.

④ 절단 부분은 발코트, 톱신페스트 등을 도포한다.

⑤ 다른 나무로 이동하기 전 다시 확인한다.

3) 일반적인 전정의 방법

① 혼잡한 가지의 정리 - 통광, 통풍의 양호로 광합성 왕성

② 도장지의 절단

- 방치하면 수형을 흐트러뜨리는 결과가 되므로 제거하여야 하며, 도장지 발생의 위치에        따라 묵은 가지의 공간을 메꾸는 가지로 이용할 수 있다.

③ 대생지, 차지의 정리

④ 평행지의 정리

⑤ 역지, 휘어진 가지의 정리

⑥ 맹아지의 정리

4) 전정의 시기

전정은 수목이 휴면하고 있는 동안에 실시하는 동기전정과 생육 중에 실시하는 하기전정     으로 나뉜다.

① 춘기전정

3월부터 5월 사이에 실시하는 전정 작업을 춘기전정이라고 한다. 이 계절은 생장기이므로

자르거나 솎아내는 등의 강전정을 하면 수세가 약해지므로 생장 후의 모양을 생각하면서     도장지를 잘라낸다든지 적심을 하면 좋을 것이다. 느티나무나 벚나무 등의 낙엽활엽수는     신장생장이 최대인 시기이므로 적심, 적아 등의 소극적인 생장억제, 전정 작업은 실시해도     좋으나 굵은 가지를 솎아내기나 강전정은 수세를 약화시키는 경우가 있기 때문에 되도록     피하는 것이 좋다. 또한 진달래, 철쭉류, 목련류 등의 화목류는 꽃이 진 후에 전정을 하게 되면     다음해에 많은 꽃을 볼 수 있다.

동백나무, 목련류는 전정할 때 눈의 유무를 살펴 반드시 눈의 바로 위에서 잘라주어야 하나     진달래, 철쭉류는 눈의 유무에 관계없이 꽃이 피고 진 후 바로 어느 위치에서 잘라도 좋다.

② 하기전정

이 시기는 수목의 생장이 활발한 시기이므로 수형이 흐트러지고 도장지가 나오게 된다.

또한 수관내의 통풍이나 일조상태가 불량해 지므로 병충으로 인한 피해가 발생하기

쉬워지므로 하기 전정은 이러한 상태가 되는 것을 막기 위하여 밀생된 부분을 솎아낸

다든지 도장지를 잘라내는 전정 작업이다.

도장지는 한꺼번에 기부로부터 잘라내면 다시 그 부위에서 새로운 도장지가 자라는

경우가 있으므로 1차적으로 1/2정도로 줄여 힘을 약화시킨 다음 동기전정 때 기부로

부터 잘라버리는 것이 좋다. 또한 풍해에 대비하여 지주목을 세워주는 배려도 하여야

한다.

③ 추기전정

춘기 전정은 9월부터 11월에 걸쳐서 실시하는데 하기전정의 연장이기도 하고 동기        전정의 시작이라고도 볼 수 있다.

추기전정 시 강전정을 하면 동해를 입어 고사 또는 수세가 약화되기 때문에 약전정을

실시하여야 한다.

상록활엽수는 가을이 전정의 적기로 되어 있으나 강전정은 피하는 것이 좋다. 10월이

되면 낙엽수 가운데 휴면이 빠른 것은 휴면기가 되므로 동기전정과 같은 전정을 실시

해도 좋다.

침엽수 등의 고엽제거와 따뜻한 지방에서의 상록활엽수의 전정은 추기전정이 적기라고       할 수 있다.

④ 동기전정

동기전정은 수목이 완전히 휴면하고 있는 12월부터 3월의 휴면기간 중에 실시하는 전정       작업을 말한다.

이 시기에는 굵은 가지의 솎아내기, 베어내기와 같은 수형을 다듬기 위한 강전정을 실시       해도 나무의 손상이 적을 때이다.

상록활엽수는 추운지방에서는 동기전정을 피하는 것이 좋다.

※ 전정을 하지 않는 수종

침엽수 - 독일가문비, 금송, 히말라야시더

상록활엽수 - 동백나무, 늦동백나무(산다화), 치자나무, 굴거리나무, 녹나무, 태산목,

만병호, 팔손이, 남천, 다정큼나무, 월계수등

낙엽활엽수 - 느티나무, 팽나무, 회화나무, 참나무류, 백목련, 튤립나무, 수국, 떡갈나무

※  수종별

전정시기	수 종	비 고
봄전정 (4,5월)	상록활엽수 칩엽수(소나무, 반송, 섬잣나무) 봄꽃나무(진달래, 철쭉류, 목련) 여름꽃나무(무궁화, 배롱나무, 장미 등) 산울타리(향나무류, 회양목, 사철나무 등) 유실수(복숭아, 사과, 포도등)	잎이 떨어지고 새 잎이 날 때 전정 순꺽이(5월 상순) 화목류는 꽃이 진 후 곧바로 전정 눈이 움직이기 전에 이른 봄 전정 5월말 이른 봄 전정
여름전정 (6,7,8월)	낙엽활엽수(단풍나무류, 자작나무 등) 일반수목	강전정은 피한다. 도장지, 포복지, 맹아지 제거
가을전정 (9,10,11월)	낙엽활엽수 일부 상록활엽수 일부 침엽수 일부 산울타리 일부	강전정은 동해를 입기 쉽다. 남부지방에서만 전정 묶은 잎 적심 2번정도 전정
겨울전정 (12,1,2월)	일반수목 교차지, 내향지, 역지	수형을 잡아주기 위한 굵은 가지 전정 가지식별이 가능하도록 전정

5. 시비

시비는 년2회에 한하여 시기에 실시하되 시비를 위한 재료의

선정은 발효상태가 양호한 제품을 사용하여야 한다.

시비작업은 토양시비를 원칙으로 하며 수관둘레에 20-30cm깊이로 매설하고 수세가      지극히 불량한 수목이 발생하였을 시에는 엽면시비 및 수간주사를 즉시 실시하여 수세가     회복될 수 있도록 조치하여야 한다.

1) 추비

- 대상수종  : 유실수 및 화목류

- 시비 시기 : 각 수종별로 꽃이 지기 시작할 때 시비

- 시비량    : 원예용 복합비료 또는 유기복합비료 시행

수 종	규 격	시 비 량	비 고
유실수 종류 (살구, 복숭아, 자두, 대추, 감, 모과 등)	R 5cm 이하 R 5cm -20cm R20cm 이상	0.7kg	*본 도표와 주당 퇴비량은 정상수목에 대한기준 수량임. *불량수목은 기준량의 50%범위 내에서 증량시비 할 것.
느티, 느릅, 단풍나무류	R10cm 이하 R10cm-R20cm R20cm 이상	0.7kg
화목류 (백일홍,능소화등)	R 5cm 이하 R 5cm 이상	0.7kg
관목류 (장미, 철쭉류 등)		2kg/1m2

2) 금비 시비

* 방법

- 수관하부 제초 완료 후 수관 폭 넓이로 둥글게 윤상으로 깊이 10cm, 폭 10cm의

구명을 파고 기준량 사용 후 복토

- 비료는 원예용복합 비료를 사용

- 급경사지는 위쪽에 반원형으로 파고 시비

- 양을 체크할 수 있는 기구로 사용

- 생년별, 수세별로 차등 시비한다.

- 꼭 수관하부 제초 완료 후 시비하여 손실을 막는다.

6. 잔디관리 및 원내 제초작업

1) 예초작업

① 목적

잔디를 깍지 않고 그대로 방치하면 직립경이 되어버려 뿌리 및 포복경발달이 안되고

또 미관상으로도 좋지 못하다.

그러나 예초작업을 하면 양분이 포복경이나 잔디 전체에 광선도 잘 들어가게 되어 잔

디가 충실해지고 또 통풍도 좋아져서 뿌리 발달이 잘되므로 적당히 예초작업을 한다.

예초작업 후 부산물은 즉시 수거하여 교외로 반출 폐기처리 한다.

② 작업시기

연간 4회 실시를 기본으로 한다.

잔디가 마른상태에서 하는 것이 좋고, 잔디는 눕는 방향 때문에 예초방향은 매회 바        꾸는 것이 좋고 삿찌 제거는 예초물 제거와 병행, 시행한다.

③ 주의사항

- 과다한 예초작업은 생육불량의 원인이 되므로 적당한 예초작업을 한다.

- 잔디의 성장기간 동안에 지표에서 5cm 이내로 유지될 수 있도록 관리한다.

- 마운딩 부분의 예초는 과다하게 시행되지 않도록 주의 한다.

2) 제초작업

녹지대의 잡초는 발생즉시 수시로 제거하여 잔디의 생육에 지장을 초래하지 않도록        하여야 하며 제거작업 시에는 잔디의 런너가 절단되지 않도록 주의하여야 한다.

제초작업 후 부산물은 즉시 수거하여 외부로 반출 폐기처리 한다.

① 제초시기

4월에서 10월 사이에  년간 3회를 실시한다.

② 문제시되는 잡초의 종류

포아류풀, 바랭이, 토끼풀, 민들레, 쇠비름, 마디풀, 클로버 등

③ 방법

△ 인력제초

- 크로바, 쑥 등 숙근성 잡초는 뿌리가 나오기 전 제거되도록 주위의 잔디와 함께            캐낸 다음, 잔디는 재 식재하여 잡초의 뿌리도 완전 제거토록 할 것

- 런너가 상처를 받지 않도록 한다.

- 제초물은 즉시 수거하고 잔여분이 남지 않도록 한다.

- 작업도구(호미)는 끝을 뾰족하게 하여 잡초만 제거하고 손이 다치지 않도록 주의할 것

△ 약제방제

- 크로바, 쑥 : 2-4D, 반벨- 잡초가 발생한 장소만 골라서 2-3회 반복하여 살포            제거한다.

- 파란들 사용방법

1차 처리(5월 중순~8월 중순, 잡초 생육기) 바랭이, 쑥, 쇠뜨기 등 잎 표면에              잔털이 많이 나 있는 잡초(바랭이 기준 잎이 3매정도 나왔을 때)

광역잡초(입이 넓은) 잡초가 발생하여 평균적으로 길이가 5매 정도 되었을 때 사용

그 외 잡초 잎이 3-4매 정도 나왔을 때 살포

파란들은 15일후에 효과가 나타나므로 장기 일기예보 참조 강우 시 사용금지

2차 처리 - 8월~9월 초순(추석전후) 정해진 양을 전착제와 함께 살포

※ 주의사항

- 잔디생육 상태 불량 시, 어릴 때(신초), 한여름 기온이 높을 때 시약하면 약해가 우려됨.

- 살포 후 2-3일 이내에 비가 내리면 약효가 떨어지고 약해의 우려가 있으므로 기상          예보를 참조하여 시약한다.

- 침엽수에는 액해가 없으나 활엽수, 화훼류, 기타 유용작물 등의 잎에 묻을 경우 약해        발생의 우려가 있으므로 약액이 날아가 묻지 않도록 주의해서 살포

- 사용량 및 사용 시기를 준수하여 살포 후 남은 농약이 주변으로 흘러들어가지 않도록

주의 한다.

- 약제에 의한 제초작업을 하게 될 경우 발주처와 충분한 협의 하에 시행하여야 하며

발주처와의 협의가 없을 경우에는 원칙적으로 인력에 의한 제초작업을 원칙으로 한다.

3) 병충해 구제

병충해의 방제는 토양오염을 고려하여 농약을 남용하지 않는 것을 원칙으로 하며 병충     해 발생 시에는 감독원과 협의하여 적당량의 약제를 발생부위에 살포하여 병충해 구제      작업을 행한다.

이때 필요이상의 농도나 과다 량이 투여되어 토양오염이 되지 않도록 주의 하여야 한다.

① 병충해의 특성 및 방제

병 명	시 기	특성 및 병징	방 제 약
예로우패치	10-4월	질소과다, 패취축적, 지나친 살수	로브동, 포리옥신디치람, 리조렉스
춘고병	3-4월	30-50cm 패취형성, 맹아 출현되지 않고 마름	로브랄 톱신액
황화현상	춘기	토양관리부실 20cm	토양개량
황금충류	4~9월	유충이 뿌리를 가해 한국잔디에 심함	메프유제 아시트분제
야도충	6,7,9월	유충이 밤에만 나와 잔디 잎을 가해	ENP 스미치온
풍뎅이류	5~8월	유충은 뿌리를 가해 성충은 활엽수 가해	스미치온 아조드린
녹병	5~6, 9~10월	엽초에 황색반점 배수불량, 심한답압지에서 발생	만코지, 황수화제 훼나리
브라운패치	6,7,9월 고온다습 시	토양점염, 산성토양, 질소과임, 예초불량시 병반은 1m	토양소독, 훼나리, 로브랄, 리도밀
라지패치	4~10월	30~60cm 원형 병반, 생장점 고사	리도밀, 로브랄, 리조렉스

② 시약 시 고려사항

- 농약 조제법 준수

* 희석배수 및 혼용여부 확인

* 작은 용기에 희석 후 분부기 투여

- 살포요령

* 바람을 등지고

* 잔디와 다른 식물에 주의

* 제초제 사용분무기 사용금지

* 살포 후 잔량제거 및 세척

* 비올 경우 살포중단

* 약제 살포 작업 시 안전관련 인원통제 및 사전안내 할 것

7. 병충해 방제

1)시약

- 병충해는 사전예방이 최상의 관리이므로 관찰을 철저히 하여 병충해를 조기 발견하여

시행하며, 특히 소나무 재선충 예찰에 철저를 기하여야 한다.

- 살충, 살균제의 혼용 시는 적부표를 적용하여 시행, 수목에 약해 피해가 없도록 할 것.

- 수목 시약 시 의석배액을 조금 낮게 하여 충분히 살포

- 응애는 대개 년 7-8회 발생하며 월동은 가지의 분기점과 겨울눈의 기부 부근에서 알로      써 월동함.

- 응애류는 잎의 뒷면과 표면에서 즙액을 빨아 먹는데, 즙액과 엽록소도 흡수되므로 엽색      이 변함.

- 응애는 발생 세대수가 많아 약제에 저항력이 빨리 오므로 한 약제만 연용하지 말고

반드시 성분이 다른 약재로써 살포토록 하여야 한다.

- 알로써 월동하는 것에 대해서는 눈이 싹트기 전에 알을 죽이는 약제를 살포하여야

한다.

- 약제 살포 작업시 약제에 의한 피해가 발생하지 않도록 안전관련 인원통제 및 사전 안      내 등 조치하고 사용한 폐기물(빈 병 포함)은 관련법에 적합하게 반출·폐기처분한다.

2) 충해

- 잎말이나방 : 디프테렉스, 스미치온 등 사용

- 진딧물 : 피리모, 메타, 더스반, 립코드 등 사용

- 응애류 : 프릭트란, 겔센, 오리마트, 페로팔 등 사용

- 천우충 : 호리치온, 마라치온, 스미치온 등 사용

3) 병해

- 적성병 :  바리톤, 다이센M-45, 모두나 등 사용

- 균행병 : 안트라콜, 다이센M-45 등 사용

4) 적송엽진병 : 6월 초순경 벤레이트 수화제 살포

7월 상순경 4-4식 보르도액 살포

5) 수목의 분류 시약

- 수종별 특성을 고려하여 수종군으로 분류하여 시약

- 향나무류 : 응애, 측백하늘소, 녹병, 옆떨림병

- 모과, 명자 등 : 진딧물, 적성병, 반점낙엽병

- 살구, 매실, 매화류, 벚나무등 :

진딧물, 흰불나방, 잎말이나방, 유리나방, 개각충, 세균성구멍병, 탄저병, 가지마름병,        수지병, 모자이크병, 응애

- 기타관목류 : 회양목 - 회양목 명나방

개나리 - 어스랭이 나방

- 소나무류 : 엽고병, 솔잎혹파리, 소나무좀

- 느티, 프라타너스 등 : 풍뎅이, 백성병, 갈반병

- 장미 : 진딧물, 응애, 풍뎅이, 등애잎벌, 흑점병, 회색곰팡이병, 지고병, 백문병,

모자이크병

6) 수목 병해의 판정

① 순서 : 열매, 신초, 잎, 줄기, 뿌리의 순서로 가해 상태를 관찰한다.

② 발견시 조치 : 발생일자, 장소, 수종, 가해현상, 발생 해충명을 기록 및 사진촬영 등                        자료화 하고 해당농약을 적정배액으로 희석 살포한 후 조치 결과까지                      자료화 한다.

7) 병의 판정

① 병징 : 잎의 뒷면에 병반이 보이며, 잎을 따서 2-3일 고온 다습한 곳에 보관하였을 때

반점이 뚜렷하게 형성된다.

② 비전염성 : 황화된 잎을 보관했을 때 반점이 생기지 않음

8) 병원체의 전반

전반이란 병원체가 여러 가지 방법으로 다른 지역이나 다른 식물체에 운반 되는것

① 바람에 의한 전반 - 잣나무 털녹병균, 밤나무줄기마름병균

② 물에 의한 전반 - 근두암종병균, 묘목의 입고병균, 향나무적성병균

③ 곤충, 소동물에 의한 전반 - 오동나무, 대추나무 빗자루병, 포플러모자이크병

④ 종자에 의한 전반 - 호두나무 갈색부패병균, 오리나무 갈색무늬병균

⑤ 묘목에 의한 전반 - 잣나무털녹병

⑥ 식물체에 영양번식기관에 의한 전반 - 포플러, 아카시아 모자이크병균

⑦ 토양에 의한 전반 - 묘목의 입고병균, 근두암종병균

⑧ 기타방법에 의한 전반 - 건전한 뿌리와 병든 뿌리에 접촉, 벌체 후 통나무와 재목 등에                                병원균이 잠재하여 전반.

9) 병원체의 침입경로

① 각피침입

- 직접 병원체가 자기 힘으로 침입

녹병균의 소종자, 잿빛곰팡이병균, 묘목의 입고병균등

② 자연개구를 통한 침입

- 기공이나 피목 등은 병원진균이나 세균의 침입문으로 이용

소나무잎떨림병, 포플러줄기마름병균 등

③ 상처를 통한 침입

- 상처를 통하여 침입

납엽송 끝마름병균, 각종 목재부후균 등

8. 월동 조치

1) 겨울철 동해가 예상되는 수목(장미, 배롱나무, 후록스 등)에 대하여는 필요한 보온조치       를 한다.

2) 배롱나무나 이식 수목은 수형이나 수종에 따라 보온 전정을 하고 지면에서 1.2~1.5m       까지 보온하며, 특히 배롱나무는 짚으로 줄기를 완전히 피복한다.

3) 같은 시기에 병충의 유충을 유도키 위한 유도조치도 병행하여 수간에 실시하며, 유충       의 동면 후에는 지체 없이 보온재를 제거하여 소각한다.

9. 수목관수

가뭄으로 인하여 수목의 생육에 지장을 초래할 것으로 예상되는 수목 및 건물로 차단      되어 우수로 인한 자연관수가 불가능한 부분에는 과습이 되지 않는 범위에서 관수조치를     행하여야 하며 이를 게을리 하여 수목생육에 피해가 발생되거나 고사될 경우 동일 수종     이상의 수목으로 보상하여야 한다.