과 업 지 시 서

- 2022년 국립민속박물관 파주 수장고 방균 클리닝 용역 -

2022. 10.

담당자	소속	직위 및 성명	전화번호	팩스번호
	유물과학과	학예연구관 구문회	031-580-5810	031-948-8649
		학예연구사 임세경	031-580-5840

1		과업 개요

동산문화재의 유해환경 및 충․균해로부터 안전한 보존환경을 유지하기 위해 수장고 방균 클리닝을 시행함에 있어 다음 사항을 준수하여 시행함.

1. 과 업 명 : 국립민속박물관 파주 수장고 방균 클리닝 용역

2. 과업목적 : 국립민속박물관 수장고 내 안정적 보존환경 조성

3. 과업기간 : 계약일로부터 2022. 12. 10.

4. 과업범위 : 국립민속박물관 파주 수장고 1,665.11㎡

ㅇ 2, 3, 7, 8, 12~15수장고, 등록대기실, 사진촬영실 등 10개소

2		과업 지침

1. 수장고 클리닝 기준

가. 수장고 내부 클리닝에 사용되는 세제는 친환경 세제를 사용하고 소장품 또는 인체에 해가 없는 제품을 사용하며, 문화재 재질에 영향을 주지 않고, 안전성 등이 우수한 친환경 세정제를 사용한다.

나. 수장고 작업자는 수장고 내부 작업 시 안전을 준수하고, 규정된 복장을 착용한 후 작업을 실시한다.

다. 수장고 클리닝 작업 시간은 박물관 근무시간을 준수하고 담당 근무자와 동행하여 작업을 수행하며 작업 지시에 따른다.

2. 수장고 클리닝 준비 작업

수장고 클리닝은 수장고 내부에 소장품이 있는 경우와 없는 경우를 구분하여 준비 작업을 실시한다.

가. 소장품이 있는 경우

ㅇ 소장품이 있는 보관 시설 내부를 클리닝 할 경우 적용한다.

ㅇ 소장품 수납장 또는 보관상자 등을 먼지 등으로 오염되지 않도록 두께 0.05mm 이상의 염화비닐 등으로 사전 보양하도록 한다.

ㅇ 대형 소장품 등이 놓여 있어 작업이 힘든 경우나, 위험성이 있는 경우 담당 근무자와 상의하여 소장품의 이동 요청 또는 주변 작업만 실시한다.

ㅇ 클리닝 작업에 필요한 장비 사용 시 사용할 콘센트 위치를 사전에 확인하여 사용 가능 여부 및 장애물은 없는지 확인하도록 한다.

나. 소장품이 없는 경우

ㅇ 소장품이 없는 보관 시설 내부를 클리닝 할 경우 적용한다.

ㅇ 소장품 수납장 또는 보관상자 등의 집기 등 작업 대상물의 재질을 파악하여 적합한 클리닝 도구를 사용한다.

ㅇ 작업 전 먼지 등이 재 비산하지 않도록 출입구 또는 기타 개구부(덕트, 환기구 포함)로 들어가지 못하도록 밀폐 보양한다.

3. 클리닝 작업 실시

가. 작업자는 수장고 내부 작업시 안전을 준수하고, 방진 마스크 및 방진 덧신을 필히 착용한다.

나. 수장고 바닥, 수납장 상부 및 측면 등에 붙어 있는 먼지 또는 이물질을 먼지 제거용 솔을 이용하여 제거한다.

다. 수장고 내 먼지 및 이물질은 전용 진공청소기로 흡입하여 제거한다.

라. 물기를 완전히 제거한 습식 타올로 1차 미세먼지를 제거한 후 문화재전용 습식 클리너(테크린웨이트)를 사용하여 방균 클리닝을 실시하여 마무리한다.

마. 클리닝 작업 시 효율적으로 작업이 진행될 수 있도록 안전 관리자가 주변에 소장품 또는 장애물이 있는지 확인하고 안전에 만전을 기한다.

4. 세균류 제거 작업

가. 결로 부위나 곰팡이 등으로 오염된 부위를 소형 진공청소기 또는 붓을 이용하여 1차 제거하고 문화재 전용 습식클리너(테트린웨이트)를 사용하여 방균 클리닝을 실시한다.

나. 제거 부위가 습한 경우 드라이기 또는 팬을 이용하여 건조한 후 세균류를 제거한다.

다. 곰팡이 및 세균이 진행되어 이색 또는 변색이 진행된 정도가 심한 경우 제거 전 담당 근무자에게 보고한다.

3		과업 추진 일반사항

1. 일반사항

가. 수장고 내부의 클리닝은 공중위생관리법 제3조 제1항 및 동법 시행규칙 제3조 제1항의 규정에 따라 시장·군수·구청장에게 등록된 위생관리 용역업자인 전문업체가 시행하도록 한다.

나. 클리닝 작업 시에는 공중위생관리법과 관련된 규정을 준수하고 후속적으로 발생 될 수 있는 사고에 대비한 안전대책을 강구하여 사고 예방에 만전을 기한다.

다. 용역 수행 중 주의사항

ㅇ 수장고 클리닝 작업자는 복장을 단정히 하고 문화재 관리지역의 시설물 보호에 유의하고 관광객에게 피해를 주는 행위를 금해야 한다.

ㅇ 수장고 클리닝 작업 시에는 안전관리 대책을 수립하고 수장고 클리닝 장비 및 구급약품(장비 포함)을 항상 비치한다.

ㅇ 수장고 클리닝에 사용되는 재료는 무광으로 변색, 탈색이 없도록 한다.

ㅇ 수장고 클리닝에 사용되는 재료는 소장품 및 인체에 해가 없는 것으로 사용하며, 사용 전 허가를 득한다.

ㅇ 클리닝 등의 조정 및 변경과 관련하여 수반되는 모든 사항은 박물관과 협의하여 조정, 시행한다.

2. 행정사항

가. 계약업체는 용역 착수와 동시에 용역 착수계 및 보안각서, 근로조건 이행확약서를 제출하여야 한다.

나. 수장고 내부클리닝 작업의 시작․완료 시에는 해당 담당 근무자 또는 관리자의 입회하에 실시하고 안전하게 작업이 완료되었음을 보고서로 제출한다.

다. 수장고 내부 클리닝 작업 완료 후 작업 진행 사진을 첨부하여 수장고 클리닝 보고서(표지 국립민속박물관 명기)를 작성, 제출한다.

라. 감독관이 요구하는 경우 작업 관련 서류를 제출토록 한다.

마. 기타 특이한 사항이 있을 경우에는 감독관 및 국립민속박물관의 지도를 받아 시행하도록 한다.