임윤찬 피아노 독주회 영상 제작

과  업  지  시  서

2022. 11.

	예술의전당

1		과업 개요

□ 과업 명칭 : 예술의전당 임윤찬 피아노독주회 영상 제작

□ 과업 내용 : 예술의전당 임윤찬 피아노독주회(유관객) 영상 촬영 및 음향 녹음, 제작

□ 영상 용도 : SAC On Screen 국내 및 해외 영상 배급

□ 과업 기간 : 계약체결일로부터 ~ 2022. 12. 22.(목)

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 피아니스트 임윤찬 콘서트 실황 영상 제작

○ 촬영장소 : 예술의전당 콘서트홀

○ 촬영일시 : 2022. 12. 10.(토)

① 본공연 17:00 (약 120분)

② 드레스 리허설 또는 패치녹음 촬영

○ 촬영납품 : 2021. 12. 22.(목)

2		세부 과업 내용

□ 촬영 일정 : 2022. 12. 10.(토)

일 정		내용	비고
12. 10.(토)	9:00	장비반입	객석 및 무대 장비 섯팅
	10:00	마이크 설치	마이크+레코더 설치 무대 및 녹음실
	11:00	카메라 설치	조명 테스트 포함
	14:00	드레스 리허설	녹음 + 영상 촬영 실시
	17:00	공연	녹음 + 영상 촬영 실시
	19:30	패치녹음 + 영상 촬영	추가 녹음 + 영상 촬영 실시
	20:30	철수

※ 상기 시간은 변경될 수 있음

* 본공연 촬영 + 리허설 촬영 또는 공연 종료후 패치 녹음 영상 촬영 진행

□ 규격 내용 : 위탁된 업무의 수행을 위하여 필요한 경력, 경험 및 기계,

기구, 장비, 재료를 구비하여야 한다.

품 목	규 격	단위	비 고
인 력	기술감독	1명	모든 과업을 수행하기에 충분한 인력을 투입해야 한다.
	비디오감독	2명
	촬영감독	7명
	영상편집	1명
	연출	1명
	조연출	2명
	프로듀서	1명
	스코어 리더	1명
	톤 마에스터	1명
	음향감독	3명
	음향편집	1명
	합 계	21명
카메라	UHD(3840X2160) 59.94fps 이상 사양	7대	유인 조정 트라이트포드
렌즈	107X, 99X, 80X, 77X, 25X, 23X 등 NOMAL LENS SET	1일	공연 구성에 맞게 셋팅
녹화장비	(4K 카메라 7대)영상 레코더 및 백업 레코더	1세트
지미집	전당 세트바튼에 카메라 리깅	1세트
기타 장비	스위쳐, 모니터, 인터컴, 발전차(필요시) 등	1세트
영상 편집	예술의전당의 요구에 맞게 제작(자막 포함)	1식
음향장비	마이크, 오디오 콘솔, 레코더, 모니터링, 케이블 등	1세트

□ 과업 범위

○ 기획

- 예술의전당이 지정하는 연출과 함께 협의하여 카메라 위치와 엥글을 정한다.

- 중계차 또는 이동 셋업이 되는 장비를 이용한 촬영, 녹화가 진행되어야 하며

예술의전당이 지정한 위치에서 모니터링을 할 수 있게 모니터링 장비를 설치한다.

○ 영상촬영

- 규격 : UHD (3840 × 2160, 59.94fps)

- 고배율 렌즈를 사용하여 피아노 독주회 영상 촬영(4K 스탠다드 렌즈 99X, 107X 이상의 고배율 렌즈를 사용하여 객석 끝열에서 연주자의 손을 CU하여 촬영)

- 예술의전당이 지정한 위치에서 촬영 (첨부 도면 참조)

※ 촬영 시 발생 가능 소음(인터컴 등), 카메라 불빛 등 공연에 방해가 되는 상황 예방 필수

- 부감용 카메라를 예술의전당 음악당 무대 SUS 2번 배튼에 지미집-Arm형태로

리깅하고 영상 녹화, 모니터링, 카메라 컨트롤이 가능하게 할 것

- 카메라는 촬영에 요구되는 부가장비를 모두 갖춰야하며, 중단 없이 공연 전체의 촬영이 가능해야 한다.

- 본 공연의 촬영에 사용되는 카메라의 수(특수 촬영 장비 포함)는 7대 이상으로 한다.(카메라 수는 예술의전당과 협의하여 수량을 조절할 수 있다.)

- 본 공연의 촬영에 사용되는 카메라의 위치 및 렌즈 줌 배율은 전당이 제시하는 기준에 따른다.

- 과업 수행을 위해 필요하다고 판단되는 보조 장비가 있을 경우 이를 포함한다.

- 모든 카메라는 이동설치 시스템 또는 중계차에서 개별 녹화장비를 갖추어야 한다.

- 촬영 영상 모니터링 장비와 인터컴을 예술의전당에서 지정하는 위치에 설치한다.

- 모든 녹화장비는 영상의 품질을 손상하지 않아야 한다.

- 모든 녹화장비는 중단 없이 공연전체의 녹화가 가능해야 한다.

- 개별 녹화장비(Kipro 등)로 녹화된 개별 영상은 남품 규격에 맞게 SSD 또는

하드디스크로 예술의전당에 제출한다.

- 소음발생에 민감한 클래식 음악회의 특성을 전 스텝에게 주지시켜야 하며, 리허설

및 공연에 방해가 되지 않도록 사전에 장비를 셋업하고 테스트해야 한다.

- 촬영 시 공연장 내 카메라맨은 검정색 복장을 착용하여야 하며, 무전기 소리는

사전에 체크하여 조절한다.

※ 참고사항

1. 예술의전당이 촬영한 영상 소스와 과업자가 촬영한 영상 소스를 합하여 편집한 후 납품한다.(예술의전당 음악당 내 설치된 고정형 PTZ 카메라(9대)의 영상 소스는 예술의전당에서 제공한다.)

2. 최소 1대 이상 예술의전당 카메라(Sony FX9 등) 동일 계열의 디지털 시네마 카메라 및 캠코더에 고배율 렌즈를 마운트하여 레코딩 한다.

3. 예술의전당이 제공하는 카메라(Sony FX9) 3대를 운영해야 함.

○ 녹음

- 고음질 녹음을 위한 프로듀서로 톤 마에스터 1인을 포함한 녹음팀으로 구성

※ 톤 마에스터 증빙 서류 제출

- 3D 오디오 포맷에 맞게 녹음하며 피아노를 위한 스팟 마이크는 피아노 연주자의 얼굴을 가리지 않는 범위에서 수음(예술의전당과 협의 후 위치 확정)

- 96kHz 샘플 이상으로 녹음

- 리허설과 공연실황을 녹음해야 하며 공연 후 패치녹음 실시

○ 영상 편집

- 예술의전당이 제공하는 가이드에 맞춰 편집

- 4K (3840 × 2160) 59.94fps 이상 화질로 제작

- 영상물에 성격에 맞는 자막을 디자인 하며 프로그램, 해설 등 충분한 정보를

전달하도록 한다.

- 예술의전당 리더필름을 붙여야 하며 리더필름은 예술의전당이 제공한다.

○ 음향후반

- 공연 실황 및 리허설 녹음본을 활용하여 고음질의 음원 믹싱

- 규격 : 5.1Ch / 59.94fps / 96kHz / 24Bit 이상

- 예술의전당 담당자 및 영상감독과 충분히 협의하여 작업한다.

□ 납품내역

○ 영상납품

- 편집본: MOV Apple Prores 4:2:2(HQ) 이상 / 59.94fps

- 촬영 원본 소스

- 메타데이터: XML, EDL 파일

구분	납품형식	수량	내용
외장하드 (8TB 이상)	파일	8개	*리허설 촬영 마스터 영상 클린본 (APPLE Prores 422HQ 화질 이상. MOV) *리허설 촬영 개별 카메라 녹화 영상(7개) (APPLE Prores 422HQ 화질 이상. MOV)
외장하드 (8TB 이상)	파일	8개	*공연 촬영 마스터 영상 클린본 (APPLE Prores 422HQ 화질 이상. MOV) *공연 촬영 개별 카메라 녹화 영상(7개) (APPLE Prores 422HQ 화질 이상. MOV)

○ 음원납품

- 2ch Stereo, 59.94fps, 24bit, 48kHz

- 5.1ch Format, 59.94fps, 24bit, 48kHz

3		기타 사항

□ 과업지시서는 예술의전당이 과업수행자에게 요구하는 과업에 대한 제반사항을 명시하였으며, 계약의 일부로서 효력을 가진다.

○ 과업수행 중 예술의전당의 사정에 의해 내용 및 형식의 일부변경 또는 추가사항 발생 시 예술의전당의 방침에 따라야 한다.

○ 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 수시로 예술의전당과 협의하고, 명시된 사항은 최소한의 사항만을 규정하였으므로 누락된 사항에 대해 문제가 발생하지 않도록 과업수행자는 사전조치를 취하여야하고, 상호이견이 있을 때에는 예술의전당의 의견을 따라야 한다.

□ 기획 분야

○ 과업수행자는 해당 작품의 제작 목적, 취지, 성격 등을 이해하고 충분한 자료조사 및 분석, 정확한 제작 방향의 설정, 충분한 협의를 통해 기획하여야 한다.

□ 촬영 및 편집 분야

○ 다양한 촬영 구도를 통해 고품질을 낼 수 있는 촬영소스를 제공 한다.

○ 촬영 후 발생하는 촬영 소스에 대한 화질 손상과 기타 제작물의 파손에 대한 책임은 과업수행자 책임으로 한다.

○ 장면 구성, 컷 전환 등에 관하여 예술의전당에서 수정, 보완 요구 시 성실히 응해야 한다.

□ 성과품 납품

○ 영상은 본 영상의 제작 의도에 맞게 편집하여야 한다.

○ 제작 과정 중 변동사항은 예술의전당과 협의하여 내용을 변경하고 지시에 따라야 한다.

○ 납품 검사 시 하자(플리커 현상, 음향 노이즈 등)가 있을 경우 재납품 하여야 한다.

○ 최종 영상본에 대해서 예술의전당 최종 컨펌 이후 납품 한다.

○ 저작권 등의 모든 권리는 예술의전당에 귀속되며 동 제품의 복사 또는 자료 활용 등을 하고자 할 때에는 반드시 예술의전당의 승인을 얻어야 한다.

□ 저작권, 특허권, 초상권 등의 사용

○ 과업 수행에 있어 타인의 권리대상으로 되어 있는 저작권, 특허권, 초상권 등의 권리를 사용할 때에는 과업 수행자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 법률 검토를 통해 획득하여야 하며, 이와 관련된 법적 분쟁의 책임은 과업 수행자에게 한다.

□ 기타 준수사항

○ 과업수행자는 제작 목적과 방향 등을 충분히 숙지하고, 예술의전당이 의도하는 방향에 맞게 기획 및 편집 등에 문제점이 없도록 최고의 기술인력을 구성하여 본 과업을 성실히 수행하여야 한다.

○ 과업수행자는 최소 1년 간 예술의전당에 납품했던 자료를 보관해야 하며, 예술의전당이 요구 시 제공해야 한다.

○ 본 과업과 관련하여 과업 수행자가 제3자에게 불법ㆍ부당한 피해를 주었을 경우, 과업수행자가 이에 대한 손해배상을 하여야 한다.

콘서트홀 카메라 배치도

※ 공연, 리허설 등 상황에 따라 카메라의 위치 및 수량은 변경될 수 있음.