제 안 요 청 서

사 업 명	2023 국립중앙박물관 한국도자도록 제2집 –고려시대 상형청자2- 3D 데이터 구축 및 도면 제작
주관기관	국립중앙박물관

2023년 5월

구분	직책	소속	성명	연락처
사업 책임자	학예연구관	미술부	성명: 황지현	TEL: 02)2077-9507
사업 실무자	학예연구사	미술부	성명: 서유리	TEL: 02)2077-9487

Ⅰ. 사업개요

1. 사업명: 2023년도 국립중앙박물관 한국도자도록 제2집 –고려시대 상형청자2-              3D 데이터 구축 및 도면 제작 사업

2. 추진배경 및 필요성

○ 우리 관 소장 도자공예에 대한 새로운 조사연구 결과를 대국민에게 제공

○ 2022년 발간 한국도자도록 1집에 이은 2집 연계 발간으로 고려시대 상형청자 연구자료의       지속 확보

○ 2024년 상형청자 특별전 연계를 위한 전시 자료 확보

○ 우리 관 소장 중요 문화재의 원형 보존․복원을 위한 3D 데이터 확보

3. 사업개요

○ 사업기간: 계약일로부터 9월 30일

○ 사업비: 금43,500,000원(금사천삼백오십만원)

○ 사업대상: 청자참외모양주자(본관9759)등 3차원 데이터 구축 및 도면화 7건,

기 구축데이터의 도면화 12건  *상황에 따라 일부 목록 변동 가능

4. 과업범위내용

○ 3D 스캐너를 이용한 정밀 스캐닝

○ 3D 스캔 및 CT 데이터(국립중앙박물관 제공) 편집 및 가공

○ 컬러 Mapping 작업

○ 기 구축데이터를 이용한 도면작성 및 사업 결과 등 최종 결과물 납품

5. 추진 주체별 역할

추진 조직	주요 역할
주관기관 (사업관리)	․ 사업계획 수립 및 총괄관리 ․ 사업 주요사항 의사결정 ․ 사업장 구축 관리감독 ․ 전기, 네트워크 등 지원
주관사업자 (사업수행)	․ 사업 추진에 따른 일정별 과업 수행 ․ 사업장·장비구축 및 데이터 처리 ․ 사업 진도·인력 관리 ․ 관리사항에 대한 수시보고 ․ 계약내용 준수 및 사업관리부서의 요구사항 수행 ․ 기타 과제 수행에 필요한 사항 ․ 사용자 교육 및 기술이전 등

6. 추진계획

사 업 내 용	추 진 일 정
	7월 상순		7월 하순		8월 상순		8월 하순		9월 상순		9월 하순
○ 기획 및 업무분석
․ 사업추진팀 구성
․ 사업수행계획수립
․ 주관기관 요구사항 및 대상 분석
○ 3D DB구축 부문
․ 3D DB대상 예비조사 및 본공정 (스캔 및 사진촬영)
․ 데이터 후처리 작업
․ Mapping 및 도면
․ 구축 데이터 품질 검수
․ 산출물 납품 및 완료보고

Ⅱ. 사업내용

1. 세부 제안요청

(1) 스캔대상 문화재 선정

○ 소장품 총 19건

- 3차원 데이터 구축 및 도면화 7건

연번	소장품 번호	명 칭	수량(점)
1	본관9759	청자 참외 모양 주자	2
2	덕수379	청자 음각 연꽃무늬 참외 모양 주자와 승반	3
3	덕수5202	청자 공작 모양 주자	1
4	신안14871	청자 사자 모양 연적	1
5	덕수1726	청자 사람 모양 연적	1
6	덕수991	청자 원숭이 모양 묵호	1
7	본관13692	청자 용 모양 장식	1
합 계			10

- 기 구축데이터의 도면화 12건

연번	소장품 번호	명 칭	수량(점)
1	본관10075	청자 상감 모란무늬 조롱박 모양 주자	2
2	덕수19	청자 상감 포도·동자무늬 조롱박 모양 주자	3
3	덕수6236	청자 퇴화 풀꽃무늬 조롱박 모양 주자와 승반	3
4	덕수2170	청자 퇴화 석류 모양 주자	1
5	덕수5636	청자 귀룡 모양 주자	1
6	신수1251	청자 귀룡 모양 주자	1
7	개성2	청자 어룡 모양 주자	2
8	신수3325	청자 사람 모양 주자	1
9	덕수4499	청자 죽순 모양 주자	2
10	덕수648	청자 오리 모양 연적	1
11	덕수510	청자 석류 모양 연적	1
12	본관13692	청자 투각 용 모양 장식 필가	1
합 계			19

※ 단, 문화재 보존상태, 데이터 취득의 어려움 등으로 대상 변경 사유 발생 시 발주처와 협의,  다른 대상품으로 변경 가능

(2) 대상 문화재 3차원 스캔

○ 문화재 상태를 점검하여 대상 분석

○ 스캔을 위한 장비 및 프로그램 점검

○ 문화재의 미세한 문양 및 형태 등을 유지하기 위해 정밀 스캔

○ 스캔 대상의 고품질 데이터 확보를 위하여 주관기관에서 요구한 아래 사양 이상의 성능을 가진 장비 사용

3D 스캐너 1	3D 스캐너 2
1. Resolution : 20MP이상 2. 광원 : LED structured light 3. Measuring field/depth : 150*200/90mm ~ 400*600/240mm 4. Accuracy : 25㎛ 5. Distance between points : 0.04mm 6. The result of Measurement : X,Y,Z with RGB	1. Max accuracy : 0.05mm 이상 2. Max Resolution : 0.1mm 이상 3. Texture Resolution : 1.3Mp 이상 4. 측정 속도 : 1Mp/s 이상 5. 3D Depth Camera와 Texture Camera가 결합된 비접촉식 고속 스캐너 사용 6. Scan method : Handheld 3D Scan

(3) 스캔데이터 및 CT 데이터 후처리

○ CT 촬영 데이터를 주관기관에서 제공하고 이 데이터에 대한 변환 및 가공은 주관사업자가 실행

○ 문화재 대상의 위치별 스캔 데이터와 CT 촬영 데이터를 한 개의 파일로 제작하기 위한 정렬 작업을 진행

○ 정렬작업이 완료된 스캔 데이터와 CT 촬영 데이터를 를 한 개의 데이터로 병합시켜 통합된 데이터를 생성

○ 스캔 데이터 와 CT 촬영 데이터 병합 작업 시 오류 및 누락된 부분을 보정하여 한 개의 완전한 데이터 생성

○ 스캔 데이터 와 CT 촬영데이터 편집으로 원본의 형태, 크기 등이 일치하지 않는 경우, 오류 여부를 판단하여 재 스캔 및 편집 실시

○ 편집 완료된 최종 데이터는 육안으로 보이지 않는 부분까지 원본대상과 동일한 형상을 구현한 고품질 데이터 확보

(4) 스캔 데이터 맵핑

○ 맵핑을 위한 사진 촬영은 고해상도의 카메라로 촬영된 이미지를 활용

○ 문화재 대상의 상·하·좌·우 등 에서 촬영하여 5000만 화소 이상의 고품질 사진 확보

- 맵핑 소스 실사 촬영 이미지외의 접사, 근접 실사 촬영 이미지 제출

○ 사진촬영 과정에 발생할 수 있는 대상의 음영, 밝기, 색상 등을 보정하여 실제 정보와 동일한 정보 확보

○ 맵핑 작업 시 편집 데이터의 손실을 최소화하여 작업

○ 맵핑 완료된 최종 데이터와 원본 대상의 차이가 발견되면 재작업 실시

(5) 스캔데이터 도면화

○ 도면은 3차원 데이터를 활용하여 제작 하는 것을 원칙으로 하고, 기본 구성은 정면도, 제원도, 단면도로 구성.

○ 이미지 해상도는 9000×5000픽셀 이상으로 함

○ 각 도면은 컬러이미지 도면, 회색이미지 도면, 라인 도면으로 구성

○ 도면 파일의 출력형식은 AI, jpg로 함.

(6) 최종 결과물

○ 사업 결과물 파일(하드디스크) *파일 형식 등은 발주처와 협의 후 지정

- 3차원 스캔 모델 데이터: STL, OBJ, PLY 등

- 병합 완료된 3차원 모델 데이터: 원본과 서비스용으로 구분하여 제출

- 5000만 화소 이상의 접사, 근접 실사 촬영 : RAW, JPG 등

- 도면 : JPG, AI 등

- 사업결과보고서 파일(PDF)

* 파일의 폴더구조는 발주처와 협의 후 결정하여 정리함

○ 사업결과 보고서(A4 인쇄)

2. 사업장 환경 구축

○ 주관사업자는 동 사업의 충분한 이해를 통해 과업 수행에 필요한 장비를 갖추어야 하고, 전산기기 등을 설치 운영

○ 사업을 위한 스캔 장비, PC 등을 준비하여 지정 작업장에 구축

○ 작업장 구축 시 국립중앙박물관의 보안 및 재난대비 계획을 준수

3. 보안관리

○ 주관사업자는 보안업무규정과 주관기관의 보안 관련 기준을 준수하여야 하고, 비인가자의 접근통제, 사업 관련 시스템의 불법적인 접근을 차단하기 위한 인원·통신·백신·문서·출입통제 등 보안환경 조성계획을 제시하여야 함

○ 출입자 관리대장의 관리, 주기적인 보안교육 실시계획 등을 구체적으로 제시하여야 함

○ 국립중앙박물관 보안 및 재난대비계획을 준용하여 작업장 화재․방화․테러 등 발생 가능한 보안 및 재난에 대한 구체적인 대응방안을 강구하여 제시하여야 함

○ 사업완료시 PC 등에 남아있는 문화재관련 자료 삭제 및 포맷, 외부반출 금지

○ 주요 작업성과에 대해 일일 데이터 백업 실시

○ 작업장내 외부네트워크 연결은 주관사업자 관리파트 부분으로 한정하며, 일반 작업자는 외부네트워크 차단 및 작업용 이외 S/W 사용금지

4. 품질관리

○ 과업 동 사업에서 모든 결과물은 제공하기로 협의한 사항을 모두 이행하여야 하며, 초기 협의한 요구사항 중에서 변경관리 절차를 통해 승인된 것만 인정

○ 작업자에 대한 충분한 사전교육을 통하여 작업내용 및 절차 등에 대한 이해도를 높여 결과물의 품질 향상 도모

○ 과업 중 문화재의 훼손이나 훼손 가능성이 있을 경우 즉시 주관기관에 통보한 후 취급절차를 협의하여 결정

○ 과업 수행 시 예상되는 위험 요소에 대한 교육 및 문화재 훼손 방지대책 수립

- 자료 유출, 보안에 대한 감독 강화

- 사업관리 규정을 마련하여 사업추진 체계, 사업자 선정 기준, 실업자 고용 및 관리, 공정보고, 품질관리, 검수방법 및 체계 등을 정의함

○ 산출물관리

- 주관사업자의 관리방법론을 적용하여 준용하되 공정을 신속하게 진행할 수 있는 방안은 주관기관과 협의하여 결정

- 단계별 산출물은 정해진 일정에 따라 주관기관에 제출하며, 제출 산출물과 일정은 주관기관과 협의를 통하여 확정

○ 단계별 품질목표에 부합하는 산출물 품질 점검

5. 사업관리

○ 과업수행과 관련된 국립중앙박물관 표준에 따라 업무처리 절차를 확정하고 예외사항에

대한 처리 방안을 주관기관과 협의하여 마련

○ 주관사업자는 본 과업에 대한 이해와 작업의 일관성 확보를 위해 업무처리 절차와 지침의 숙지를 위한 사전교육을 실시

○ 주관사업자는 사업 중 사업결과물을 검사하여 보완사항을 교육

○ 과업시간 준수

- 주관사업자는 공무원 근무시간을 기준으로 과업을 진행하여 주관기관의 관리감독 하에 과업이 진행될 수 있도록 하여야 함

- 부득이하게 기준 근무시간외에 과업을 진행 하고자 할 경우 당일 관리책임자 및  주관기관의 사전 승인을 받아야 함

6. 산출물제출

(1) 착수보고

○ 선정된 사업자는 계약일로부터 10일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서, 과업지시서 등을

근거로 사업 수행계획서를 작성 및 제출

(2) 수시보고

○ 원활한 과업 추진을 위해 필요시 비정기적인 보고를 요청할 수 있음

(3) 중간보고

○  분석 및 설계 완료 후 향후 추진계획을 점검하여 중간보고를 요청할 수 있음

(4) 완료보고

○ 사업종료 이전에 제안요청서, 제안서, 계약서, 과업내용서 등 용역설계서의 업무 범위에

포함된 사항에 대한 최종 보고서의 초안을 작성·제출하고 사업 종료 후 7일 이내에 사업

결과보고서를 제출함

○ 사업 결과보고서와 데이터 파일을 제출함

- 포함내용: 사업기간, 사업진행과정 및 문제점과 개선방안, 추진 내역, 하자보수 확약서,

기술이전 보고, 결과물 내용 등을 포함한 사업 결과보고서 작성, 사업수행과정 대한 상

세 분석 내용 작성

※ 사업 결과보고서 제출 부수와 결과물 편집 내용, 저장 매체 선택은 주관기관과 협의

7. 하자보수

○ 하자보수 지원

- 주관 사업자는 모든 하자보수의 책임을 지며 하자보수 기간은 사업을 종료한 날부터 1년

으로 함

- 주관 사업자는 하자보수 기간 중 산출물에 대한 보수 요청을 받았을 경우 5일 이내에 해당

문화재의 하자보수 처리를 재실시 하여야 함

- 하자요청사항은 하자보수기간 내에 무상으로 조치함

- 하자보수 이외의 하자보수 기간 이후 추가 개발·구축(상위버전 업그레이드 포함), 사업방법   의 개선 등이 있다면 유상 유지관리 및 재개발에 해당하므로 계약목적물의 인수직후 별   도의 계약체결을 통해

유상으로 사업을 추진함

○ 하자보수 조건

- 하자보수 지원 방안을 분야별로 구분하여 구체적으로 제시되어야 하며, 무상이 아닌 경우

비용 부담 조건 등이 명시되어야 함

- 주관 사업자는 검수완료 후 하자관리 상세계획서를 제시하고 무상하자보수를 실시하여

정상운영에 차질이 초래되지 않도록 하여야 함

- 장애발생시 원인분석 및 복구 등 즉각 조치가 가능하도록 기술지원부서, 전문 인력을 확보

하여 지속적 지원체계를 구축 운영하여야 함

- 하자보수 지원은 공무원 근무시간을 기준으로 하되 발주기관의 요구가 있을 경우 근무시간

및 휴일에 관계없이 지원하여야 함

[붙임1] 상세 요구사항 목록

구 분	번 호	요구사항 명칭	비고
데이터 요구사항	DAR-001	대상 소장품 3차원 스캔
	DAR-002	3차원 스캔 데이터 후처리
	DAR-003	사진 촬영 및 사진 측량 데이터 후처리
	DAR-004	CT 데이터 후처리 및 데이터 병합
	DAR-005	사진측량 데이터 컬러 병합
	DAR-006	사업 결과보고서 작성
보안 요구사항	SER-001	보안유지 및 화재예방
품질 요구사항	QUR-001	품질검사 및 품질수준
제약사항	COR-001	하도급 업무처리
	COR-002	책임 및 권리
프로젝트 관리 요구사항	PMR-001	프로젝트 관리 방법론 적용
	PMR-002	인력관리
	PMR-003	보고
	PMR-004	결과물
프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	교육훈련
	PSR-002	하자보수
	PSR-003	기술지원

2. 상세 요구사항

□ 데이터 요구사항

요구사항 고유번호

DAR-001

요구사항 명칭

대상 소장품 스캔

요구사항 분류

데이터 요구사항

요구사항

상세설명

세부

내용

○ 3차원 스캐너를 이용한 정밀 스캔 및 데이터 후처리

- 스캔 대상 소장품 상태 분석 및 점검

- 스캔을 위한 장비 및 프로그램 점검

- 스캔 대상의 고품질 데이터 확보를 위하여 다음 요구사양을 포함한

적합한 장비 사용

3D 스캐너 1	3D 스캐너 2
1. Resolution : 20MP이상 2. 광원 : LED structured light 3. Measuring field/depth : 150*200/90mm ~ 400*600/240mm 4. Accuracy : 25㎛ 5. Distance between points : 0.04mm 6. The result of Measurement : X,Y,Z with RGB	1. Max accuracy : 0.05mm 이상 2. Max Resolution : 0.1mm 이상 3. Texture Resolution : 1.3Mp 이상 4. 측정 속도 : 1Mp/s 이상 5. 3D Depth Camera와 Texture Camera가 결합된 비접촉식 고속 스캐너 사용 6. Scan method : Handheld 3D Scan

요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		3차원 스캔데이터 후처리
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 데이터 후처리작업은 3차원 스캐너로 계측한 소스의 해상도와 정확도 등을 유지하도록 작업하는 것을 원칙으로 함 ○ 후처리 작업중 구멍(hole), 노이즈(noise), 스무딩(Smoothing) 등 폴리곤 편집은 발주처와 협의 후 진행함.(임의 편집 금지) ○ 후처리된 폴리곤 데이터는 좌표 원점을 기준으로 정치(定置)함.

요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		사진촬영 및 사진측량 데이터 후처리
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 3차원 사진 계측을 위한 촬영은 5000만 화소 이상의 해상도를 가진 카메라를 이용 ○ 대상의 정확한 색상정보를 취득하기 위해 촬영 이미지의 색감보정을 위한 방법을 제시 ○ 측정 대상의 전, 후, 좌, 우, 상, 하 등 전 방향에서 촬영 ○ 대상유물의 전면에 대한 컬러정보를 취득할 수 있도록 하며, 불가피한 경우 사전 발주처와 협의 후 진행함 ○ 후처리 완료된 3차원 데이터의 텍스처 해상도(Texture resolution)는 8K(8192*8192)로 생성 ○ 후처리 과정에서 이미지 소스간의 경계부분에 색감차이가 발생하지 않도록 함

요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		CT 데이터 후처리 및 데이터 병합
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ CT 촬영 데이터를 주관기관에서 제공하고 이 데이터에 대한 변환 및 가공은 주관사업자가 실행 ○ 문화재 대상의 위치별 스캔 데이터와 CT 촬영 데이터를 한 개의 파일로 제작하기 위한 정렬 작업을 진행 ○ 정렬작업이 완료된 스캔 데이터와 CT 촬영 데이터를 를 한 개의 데이터로 병합시켜 통합된 데이터를 생성 ○ 스캔 데이터 와 CT 촬영 데이터 병합 작업 시 오류 및 누락된 부분을 보정하여 한 개의 완전한 데이터 생성 ○ 스캔 데이터 와 CT 촬영데이터 편집으로 원본의 형태, 크기 등이 일치하지 않는 경우, 오류 여부를 판단하여 재 스캔 및 편집 실시 ○ 편집 완료된 최종 데이터는 육안으로 보이지 않는 부분까지 원본대상과 동일한 형상을 구현한 고품질 데이터 확보

요구사항 고유번호		DAR-005
요구사항 명칭		사진측량 데이터 컬러 병합
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 서로 다른 기술로 제작된 결과물들(3차원 스캔, CT, 사진측량)을 하나의 3차원 모델로 병합 ○ 데이터의 병합오차가 최소화 될 수 있도록 작업하며, 현저한 오차가 발생할 경우 즉시 박물관에 보고하고, 협의 후 병합작업을 진행 ○ 최종결과물의 외부형상정보는 3차원 스캔모델을, 내부형상정보는 CT 모델을, 색상정보는 사진측량 결과물을 기준으로 병합 ○ 병합된 3차원 데이터의 메쉬(mesh)구조 최적화 ○ 텍스처 편집이 수월하도록 UV 구조 편집 및 최적화 ○ 텍스처 맵(Texture map)은 Color map, Normal map을 기본으로 제작 ○ 병합된 최종데이터는 원본과 서비스용으로 구분하여 제작하며, 서비스용 데이터 구축을 기준마련을 위해 여러 단계의 데이터 생성 (레벨링 단계 및 기준은 발주처와 협의 후 결정)

요구사항 고유번호		DAR-006
요구사항 명칭		사업 결과보고서 작성
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 사업의 목적, 배경과 수행과정 및 방법에 대한 내용을 기술 ○ 본 사업을 위해 사용한 하드웨어와 소프트웨어를 비롯한 제반 기술에 대한 설명을 포함 ○ 원본 데이터와 서비스용 데이터의 비교 및 서비스용 데이터의 제작 기준을 제시 ○ 텍스처 이미지의 종류에 따른 데이터의 렌더링 결과물 차이를 제시하고 서비스용 데이터 출력 기준안 제시

□ 보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안유지 및 화재예방
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 본 사업에 직접 참여하는 모든 인원은 보안유지를 위하여 보안교육을 실시하고, 제한구역 출입명부(출퇴근 시 작성) 및 보안 및 비밀유지 각서(사업착수 시 작성)를 제출하여야 함. ○ 본 과업수행을 위하여 수행자가 수집한 자료 및 정보는 본 사업이외의 목적에 사용할 수 없으며, 국립중앙박물관의 승인 없이 학계 또는 외부에 발표 등으로 유출할 수 없음. ○ 작업권한이 허가된 자 외에는 무단접근이 안되도록 조치를 해야 함. ○ 보안유지사항 불이행으로 인해 문제가 발생할 경우에는 사업자가 문제 해결과 그 책임을 져야 함. ○ 본 과업 수행직원의 변동사항이 있을 경우에는 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부 유출을 방지, 이의 불이행으로 인한 책임은 사업자가 져야 함. ○ 작업장 내에서는 화기, 음식, 음료를 반입할 수 없고, 특히 담배를 피워서는 안되며 흡연할 경우에는 작업장 외부의 흡연구역에서만 가능함.

□ 품질 요구사항

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질검사 및 품질수준
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 과업에서 모든 결과물은 제공하기로 협의한 사항은 모두 이행해야 하며, 초기 협의 사항에서 변경관리 절차를 통해 승인된 것만 인정 ○ 작업자에 대한 충분한 사전교육으로 작업내용 및 절차 등에 대한 이해도를 높여 결과물의 품질 향상도모 ○ 문화재 취급 시 훼손을 최소화하기 위해 마스크를 착용하고 장갑을 착용하며 작업대를 청결하게 유지 ○ 과업 중 문화재의 훼손이나 훼손 가능성이 있을 경우 즉시 주관기관에 통보한 후 취급절차를 협의하여 결정 ○ 과업 수행 시 예상되는 위험 요소에 대한 사전 대비책 수립 및 작업자 대상 교육 ○ 산출물관리 - 주관사업자의 관리방법론을 적용하여 준용하되 공정을 신속하게 진행할 수 있는 방안은 주관기관과 협의하여 결정 - 단계별 산출물은 정해진 일정에 따라 주관기관에 제출하며, 제출 산출물과 일정은 주관기관과 협의를 통하여 확정

□ 제약사항

요구사항 고유번호

COR-001

요구사항 명칭

하도급 업무처리

요구사항 분류

제약사항

요구사항

상세설명

세부

내용

○ ‘하도급 사전 승인’ 준수

- 관련근거: 주관사업자(컨소시엄의 경우 구성원 포함) 소속 이외의 인력을 투입할 경우 소프트웨어 진흥법 제15조의 5 및 같은 법 시행규칙 제14조, 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부 고시 제2022-31호, ‘22.4.21) 제37조에 의거하여 하도급 사전승인 절차 이행

- “하도급 대금지급 비율 명세서”를 작성하여 제출

- 직접인건비는 한국소프트산업협회장이 공표한 노임단가의 100%

- 제경비와 기술료의 합은 1호 직접인건비의 20% 이상

○ 용역 수행과정의 보안을 위해 다음에 해당하는 인력은 투입을 제한

< 사업수행인력 참여 제한 >

☞ 개인(프리랜서)자격으로 주관사업자 등에 소속되지 아니한 자

☞ 정보통신망이용촉진 및 정보보호에 관한 법률, 전자정부법, 개인정보보호법을 위반하여 벌금이상의 처분을 받은 자

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		책임 및 권리
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 사업자가 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하여 국립중앙박물관을 상대로 손해배상 청구소송이 제기되면, 사업자는 피해자 측에 합의 배상하여야 함. ○ 사업자가 공급하는 사용권, 산출물, Source 등에 대한 권리와 저작권은 국립중앙박물관에 귀속되며, 이에 대해 국립중앙박물관의 승인 없이 제3자에게 양도 또는 대여할 수 없음.

□ 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		프로젝트 관리 방법론 적용
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리, 형상관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 사업 관리 방안 제시 ○ 개발의 완성도를 높이기 위해서 프로젝트 착수에서 종료까지 체계적으로 프로젝트를 관리(관리도구 이용)해야 함 ○ 단계별로 진행 상황을 보고하고 프로젝트 관련 산출물을 제출하여야 함

요구사항 고유번호

PMR-002

요구사항 명칭

인력관리

요구사항 분류

프로젝트 관리 요구사항

요구사항

상세설명

세부

내용

○ 본 사업은 기능점수 기반으로 수립되어 과학기술정보통산부 고시 □소프트웨어 사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침□ 제11조(제안요청서 준비)의 단서 조항에 따라 제안사의 투입인력 계획을 핵심인력에 한하여 제안 요청하는 사업이다. 본 사업에 참여하는 사업총책임자는 프로젝트를 효율적으로 수행할 수 있도록 관련 분야 전문가로 구성하여야 함

○ 본 사업을 위해 제안해야 할 핵심인력의 대상은 아래와 같다.

대 상	자격요건
사업수행 책임자(PM)	-전체사업을 총괄할 수 있는 지식을 보유한 관리자 선별 -공동수급으로 제안할 경우 “사업 지분율이 제일 높은 사업자”의 정규직 관리자로 선정
사업수행 관리자 (PL)	-사업 경력, 정보기술 등을 보유하여 요구사항 분석 및 업무분석, 검색시스템 운용 및 테스트 등의 기술 수행이 가능한 기술자

○ 본 사업에 참여하는 인력의 작업 장소는 계약 당사자 간 상호 협의하여 정함

단, 주관기관과 업무 협의, 산출물 관리, 감리업무 수행 지원 등 원활한

사업수행에 지장이 없어야 함

○ 인력 투입 조건

- 제안서에서 제시한 참여 인력은 반드시 본 사업에 투입되어야 하며, 부득이한 사정으로 교체될 경우 그에 준하는 인력으로 대체 하여야 함

- 스캔데이터의 품질저하 현상이 발생하는 경우, 운영인력 교체 또는 품질 제고를 위한 추가인력 투입을 요구할 수 있음

요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		보고
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	(1) 착수보고 ○ 선정된 사업자는 계약일로부터 10일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서, 과업지시서 등을 근거로 사업 수행계획서를 작성 및 제출 (2) 수시보고 ○ 원활한 과업 추진을 위해 필요시 비정기적인 보고를 요청할 수 있음 (3) 중간보고 ○ 분석 및 설계 완료 후 향후 추진계획을 점검하여 중간보고를 요청할 수 있음 (4) 완료보고 ○ 사업종료 이전에 제안요청서, 제안서, 계약서, 과업내용서 등 용역설계서의 업무 범위에 포함된 사항에 대한 최종 보고서의 초안을 작성·제출하고 사업 종료 후 7일 이내에 사업 결과보고서를 제출함 ○ 사업 결과보고서와 데이터 파일을 제출함 - 사업의 목적, 배경과 수행과정 및 방법에 대한 내용을 기술 - 본 사업을 위해 사용한 하드웨어와 소프트웨어를 비롯한 제반 기술에 대한 설명을 포함 - 원본 데이터와 서비스용 데이터의 비교 및 서비스용 데이터의 제작 기준을 제시 - 텍스처 이미지의 종류에 따른 데이터의 렌더링 결과물 차이를 제시하고 서비스용 데이터 출력 기준안 제시 ※ 사업 결과보고서 제출 부수와 결과물 편집 내용, 저장 매체 선택은 주관기관과 협의

요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		결과물
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 납품은 사업결과보고서 출력본, 사업결과물이 담긴 하드디스크 2식 ○ 하드디스크에 포함되어야 할 결과물 목록은 아래와 같음 - 3차원 스캔 모델 데이터 : STL, OBJ, PLY 등 (파일 형식은 발주처와 협의하여 지정) - 병합 완료된 3차원 모델 데이터 : 원본과 서비스용으로 구분 제출(파일 형식은 발주처와 협의하여 지정) - 5000만 화소 이상의 접사, 근접 실사 촬영 이미지 (1점의 문화재에 대하여 24컷 이상): RAW, JPG 등(파일 형식은 발주처와 협의하여 지정) - 도면 : JPG, AI 등 - 사업결과보고서 파일(PDF) * 파일들의 폴더구조는 발주처와 협의 후 결정하여 정리함 ○ 사업결과 보고서(A4 인쇄)

□ 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		교육훈련
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 사업에 관련된 근무요령, 작업요령, 보안유지 사항 등에 대한 교육을 전체 작업자를 대상으로 실시 ○ 사업에 투입되는 작업자 전체 인력에 대하여 사업 시작 전 및 수시 교육을 실시하며, 교육은 프로젝트 책임자 및 담당공무원이 실시 ○ 계약상대자는 원활한 데이터 운영을 위해 소정의 교육을 제공

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 무상 하자보수기간은 검수완료일로부터 12개월로 함 ○ 하자보수 인력은 사업에 참여한 인력으로 구성 ○ 용역수행업체는 하자보수보증금율과 계약금액을 곱하여 산출한 금액(하자보수보증금)을 보증서 또는 증권 등으로 주관기관에 제출하여야 함 ○ 하자보수 이외의 기능개선, 사업방법의 개선 등에 대한 유상유지관리 및 추가 작업은 별도의 계약체결을 통해 추진함

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		기술지원
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 사업자는 본 사업이 종료된 후, 사업을 추진하며 습득하게 된 기술과 지식에 대하여 이전을 실시하며, 데이터의 운용요령에 대하여 충분히 기술을 이전해야 함 ○ 수행과정 및 완료 후 기술이전 대상과 방법 등에 대하여 구체적인 계획을 제시하여야 하며, 3D 스캔데이터 관련 정보기술을 지속적으로 제공하여야 함 ○ 사업자는 데이터 사용자와 운영담당자들에게 운영요령 등에 대한 기술 지원을 하여야 함

Ⅲ. 제안서 평가 및 협상적격자 선정

1. 기본방침 및 기준

(1) 적용규정

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조(협상에 의한 계약체결)

※ 본 제안요청서에서 별도로 기술하지 아니한 사항은 협상에 의한 계약체결기준에 따름

(2) 평가방법

○ 제안서의 공정한 평가를 위하여 내․외부 전문가(5명 내외)로 구성된 제안서평가위원회를

구성․운영함

○ 입찰자의 제안서 발표 없이 제출된 제안서 서류 심사 평가 실시

○ 요구한 서류를 기한 내에 제출하지 않거나 제출된 서류 등이 미비 또는 불명확한 경우에는

제출된 서류만으로 심사함

※ 제출된 제안요청서 내용 중 확인이 필요한 부분이 있을 경우, 추가 자료의 제출을 요청할

수 있음

○ 사업 수행능력 결격여부에 대한 판정기준은 입찰공고일 현재로 함

○ 제안서의 평가위원 및 협상결과는 공개하지 아니함

2. 제안서 평가절차

(1) 선정절차

○ 제안서 심사 : 2023. 6월 예정 / 국립중앙박물관

○ 가격입찰 : 전자조달시스템(G2B 나라장터)

(2) 평가방법

○ 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가

- 기술능력평가(90점) : 주관기관에서 위원회(5명 내외) 구성 실시

- 입찰가격평가(10점) : 협상에 의한 계약체결기준

○ 제안서 평가회의

- 별도의 설명회(프리젠테이션) 없이 제출된 제안서를 통해 평가 실시

(3) 우선 협상대상자 선정 및 협상방법

가. 선정방식

○ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축․운영 지침(행정안전부고시) 제18조에 의거, 평가비율

은 기술평가 90%와 가격평가 10%로 하며, 기술평가점수와 가격평가점수를 합산하여 종합평가

점수를 산출함

○ 기술평가항목 및 배점기준은“4. 기술능력평가항목 및 배점기준”에 의함

○ 기술평가 시 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술

평균한 점수를 90점 만점으로 환산하여, 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협       상적격자로 선정

○ 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우, 기술능력평가점수가 높은 제안자를 선순위자

로 함. 기술능력평가점수도 동일한 경우 기술능력 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은

점수를 얻은 자를 우선순위자로 함

○ 입찰가격 평가 시 해당 입찰가격이 예정가격의 100분의 80미만인 경우 배점한도의 30%에

해당하는 평점을 부여함

○ 평가점수 결과는 소수점 다섯째자리에서 반올림

○ 기타 평가의 방법과 결과 공개 등 제반 사항은 계약 예규「협상에 의한 계약 체결기준」에 따

름

나. 협상방법

- 협상일시는 별도 통보함

- 협상순위에 따라 결정된 협상대상자와 협상을 실시하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상

적격자와 협상을 실시하지 않음

- 협상대상자와 협상이 성립되지 않으면 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시함

- 협상 및 계약 체결 시 제안내용, 이행방법, 이행일정, 사업예산 등을 협상 대상자와 조정할

수 있음

3. 입찰 참가자격

(1) 본 입찰에 참가하는 업체는 아래 자격을 모두 갖춘 자이어야 함.

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」제12조에 의거 입찰참가 자격요건을 갖춘

자로서, 입찰일 전일까지 「소프트웨어 진흥법」 제49조의 규정에 의해 소프트웨어 사업자(데

이터베이스 제작 및 검색서비스 사업, 업종코드: 1470)로 조달청에 입찰참가 등록한 자

○ 중소벤처기업부 고시 “중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인 기준”에 의거 직접생산증명서(데

이터 처리 서비스: 업종코드 8111200201)를 소지한 자로서, 입찰 마감일 전일까지 유효기간

내에 있어야 함

(2) 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(미래창조과학부 고시 제2016-93호)을 준수하여야 함

(3)「중소기업기본법」제2조에 따른 중·소기업자 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중·소기업·소상공인 확인서 (용도: 공공기관 입찰용) 를 소지한 자

(4) 「국가를 당사자로 하는 법률 시행령」제72조 2항에 의거하며, 문화재의 3D 스캔과 맵핑 등 고난이도의 기술을 갖춘 업체를 선정하여 주도적으로 사업을 수행하게 함으로써 결과물에 대한 책임소재를 명확히 하고자 공동계약을 금지함

(5) 하도급 사전 승인 준수

○ 하도급을 실시할 경우 계약 전에 “하도급 계획”을 발주처와 협의하고 사전 승인을 받아야 하

며, 입찰 시(제안서) 및 계약체결 시 “소프트웨어사업 하도급 계획서”를 제출하여야 함

○ 하도급 적정성여부 판단 시 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 승인함. 다만, 85점 이상

인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하

다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음

○ 하도급 비율은 50%를 초과할 수 없으며, 재하도급은 원칙적으로 불허함

○ 3D스캔 작업은 하도를 금지함

4. 기술능력 평가항목 및 평가기준

평가구분		평가항목	배점	평가등급					점수
				A	B	C	D	E
정량 평가	경영상태	1. 경영상태 및 실적 ◦ 신용평가등급 기준에 의거<별표 1>	(10점)	별표 1 참조
정성 평가	용역계획의 적정성	2. 용역에 대한 이해도 ◦ 용역에 대한 이해 및 제안서와의 일치성	(10점)	10	9	8	8	7
		3. 용역 진행방향 및 방법론 ◦ 진행방법의 타당성, 진행절차 등 ◦ 제안의 창의성 및 논리성	(20점)	20	18	16	14	12
	용역수행 능력	4. 용역수행 인원의 적절성 ◦ 용역수행조직 구성의 합리성 ◦ 책임자 및 구성원의 노하우, 전문성 등	(10점)	10	9	8	7	6
		5. 추진전략의 적정성 ◦ 추진일정, 투입인력, 투입장비 ◦ 예상 문제 해결 등 위기관리능력	(20점)	20	18	16	14	12
		6. 결과물 제작 및 관리 ◦ 결과물 산출 방법 및 관리방안 ◦ 결과물의 신뢰도 확보 및 사후관리 방안	(10점)	10	9	8	7	6
	기타부문	7. 지원부문 ◦ 품질 보증및 하자보수 ◦ 교육훈련 ◦ 보안비상대비	(10점)	10	9	8	7	6
가격 평가	입찰가격	8. 평점산식에 의거 산출	(10점)
합 계			100점

【별표 1】

신용평가 등급에 의한 경영상태 평가기준(제9조제3항제1호 관련)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 기간계산은 법인인 경우에는 법인등기부상 법인설립등기일을, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서상 사업자등록일을 기준으로 한다.(이하 창업기업에 대한 기간계산은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

Ⅳ. 제안서 작성 및 제출

1. 제안서의 효력

1) 제안서는 제출 후 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주함

2) 주관기관이 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

3) 제안서 내용 중 허위 작성한 사실이 판명될 경우 평가 대상에서 제외됨은 물론, 계약 후라도 계약 파기와 함께 인적, 물적, 기간적 손실에 따른 손해 배상을 청구할 수 있음

2. 제안서 작성지침 및 유의사항

1) 제시한 제안서 목차 및 세부작성지침을 준용하여 제안서를 작성하여야 함

2) 작성 시 아래 사항을 권장함

ㅇ 제안서 본문 내용은 양면 100페이지(50장)이내로 작성(기타 첨부서류는 제외함)

ㅇ 제안서는 A4용지 기준 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음

ㅇ 제안 설명 시 홍보용 동영상 활용 금지

3) 제안서 구성은 제안요청서 및 작성지침에 명시된 내용에 근거하여 각각 세분화하여 누락 없이 작성함을 원칙으로 하고, 제안사별 핵심부분을 부각시켜 작성할 수 있으며, 특별히 제시하고자 하는 내용은 참고사항으로 첨부 가능

4) 제안서 앞장에 평가항목에 대한 조견표를 명시(평가항목, 평가요소, 제안서 관련목차, 페이지, 제안 포인트 등)

5) 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 구분하여 번호를 부여함

6) 제안서는 영문약어에 대해서는 약어 설명을 함께 제공해야 함

7) 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 별첨으로 제출하여야 함. 만약, 그 내용이 허위로 확인되거나 입증 요구에도 불구하고 입증하지 못하는 경우는 평가 대상에서 제외함

8) 제안내용을 보충하기 위하여 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 함

9) 제안서의 내용은 “~를 한다”, “~를 하겠다” 등의 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함. 예를 들어, 사용가능하다, 할 수 있다, 고려하고 있다 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하게 되며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여 표현하여야 함

10) 표지에는 원본과 사본을 구분하여야 하며, 원본과 사본이 상이한 경우가 발견될 시에는 원본의 내용을 적용함(사본 제안서에 포함된 각종 서류 및 증명서 사본은 “원본대조필”을 날인 후 제출)

11) 기타 공고서 및 조달청 제안평가 관련 규정에 따름

3. 제안서 목차

작 성 항 목	작 성 내 용
Ⅰ. 제안개요	▪제안목적, 제안배경, 제안필요성 ▪제안의 범위 ▪사업수행 추진전략 ▪제안의 특징과 장점 ▪사업자(컨소시엄)의 역량
Ⅱ. 제안업체 소개	▪일반현황 ▪조직 및 인원 ▪재무상태 ▪주요 사업내용 및 보유기술
Ⅲ. 기술부문	▪데이터 구축 방안 ▪투입장비의 사양 및 기능 ▪3D데이터 구축의 이해 ▪공정별 작업방안 상세
Ⅳ. 사업관리부문	▪품질보증계획 ▪관리방법론 ▪추진일정계획 ▪보고 및 검토계획 ▪수행조직 및 업무분장 ▪참여인력 및 이력사항 등
Ⅴ. 지원 부문	▪교육훈련계획 ▪하자보수/기술이전/기술지원 ▪기밀보안 및 비상대책 부문 ▪기타 지원 사항
Ⅵ. 기타 부문	▪전문 업체 참여 및 상호협력 방안 ▪기타 사업 수행에 필요한 제안사항

4. 제안서 제출

1) 제출서류 : 공고서에 따름

2) 제출방법

ㅇ 제안서는 온라인으로 제출(공고문 참고)

ㅇ 제출기한 내에 제출하지 않은 경우 제안 의사가 없는 것으로 처리

ㅇ 제안된 내용의 검토를 위해 요구 시 추가자료 제출

ㅇ 제출기한 및 제출처 : 입찰공고에 따름

❖ 안내 및 문의

- 사업관련 문의: 국립중앙박물관 미술부 서유리 (02-2077-9487)

- 계약관련 문의: 국립중앙박물관 행정지원과 어윤택 (02-2077-9053)

<별지 서식 1호>

제 안 서

사 업 명	2023 국립중앙박물관 한국도자도록 제2집 –고려시대 상형청자2- 3D 데이터 구축 및 도면 제작

2023.  .  .

<별지 서식 2호>

제안 사업자 일반 현황

(단위: 명, 건수)

업 체 명		대 표 자
사 업 분 야
소 재 지
전 화 번 호			사업자 등록번호
설립 연도	년 월

재정상황(2023년도) (단위: 천원)	자본금	매출액		순이익		비고
사업실적 (건수/천원)	계	2020년	2021년		2022년	비고
주 요 연 혁
주요사업내용

※사업실적을 증빙할 수 있는 관련근거자료(법인등기부 등본, 회계감사보고서 등)사본을 함께 제출토록 함

<별지 서식 3호>

조직 및 업무분담 체계

1. 제안 사업자 조직 및 인원 현황

2. 본 사업 수행 조직 및 인원 현황

3. 본 사업 수행 인력의 약력

직책 / 담당 업무	성명	학․경력	관련 업무 실적

※상기 양식을 필요시 변경하여 사용하여도 무방

※관련 내용을 증빙할 수 있는 공인된 서류 첨부하여 제출

<별지 서식 4호>

신용평가 등급 확인서

발행번호 :

업 체 명		기업 신용 등급
대 표 자
법인등기부등본 (주민등록번호)
사업자 등록번호
주 소
재무결산기준
등급 평가일
등급 유효기간

귀 사의 의뢰에 따라 작성한 기업신용등급인증용 기업신용등급을 아래와 같이 통보합니다.

교부일  2023  .   .

신용평가기관 :                           인

<별지 서식 5호>

행정처분내용

※ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

구 분		처분 사유 (관련법령)	처분 일시	처분기간	비 고
영업정지 또는 입찰참가제한

※ 최근 3년간 회사(수급자)가 관계법령에 의해 입찰참가 제한처분 또는 영업정지 처분된 사실기재

<별지 서식 6호>

서     약     서

국립중앙박물관에서 추진 중인 「2023 국립중앙박물관 한국도자도록 제2집 –고려시대 상형청자2- 3D 데이터 구축 및 도면 제작」사업 입찰에 참여한 당사는 국립중앙박물관의 제안요청서를 성실히 준수하고 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 불이익을 감수할 것이며, 응모와 관련한 응모 작품 제출, 심사, 낙찰, 계약 결과 등에 대하여 어떠한 이의 없이 귀 관의 결정에 따를 것을 확약하고 이 서약서를 제출합니다.

2023년     월      일

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

국립중앙박물관장 귀하

<별지 서식 7호>

사업수행계획서

1. 사업 계획 및 방향

- 국립박물관과 사업에 대한 이해도

- 사업 추진목표 및 추진일정 제시

- 사업 추진체계 제시

2. 사업 수행 방법

- 세부 추진 방법 및 내용, 실행 계획 등을 기술

- 사업 진행에 있어서 주력할 점과 차별성 있는 전략 제안

- 사업관리 방향 및 기대효과, 향후 발전방안 등에 대해 자유롭게 기술