2023 SAC on SCREEN 예술의전당 아트서커스 <두 바퀴 자전거> 영상 제작 용역

과 업 지 시 서

2023. 8.

Ⅰ		과업 개요

□ 과업 명칭 : 2023 SAC on SCREEN 예술의전당 아트서커스 <두 바퀴 자전거>	영상 제작 용역

□ 과업 내용 : 상기 공연영상화에 대한 기획, 연출, 촬영, 편집, 후반작업(음향 및 색보정 포함)  DCP 제작, 영상등급신청 등 공연영상 제작 일체

□ 과업 기간 : 계약일로부터 2023년 12월 10일 까지

□ 개요
○ 공연명 : 아트서커스 <두 바퀴 자전거>
○ 공연장르 : 서커스
○ 촬영일시 : ‘23.08.17.(목)-08.18.(금)

구분	일정	내용
1	2023.08.17	무관객촬영
2	2023.08.18	유관객촬영

○ 촬영장소 : 예술의전당 오페라하우스 자유소극장
○ 러닝타임 : 50분 (인터미션 없음)

2		과업 내용

□ 과업 범위
○ 기획

- 예술의전당 자유소극장에서 진행되는 어린이 가족 페스티벌 아트서커스 <두 바퀴 자전거> 영상을 제작하기위해 연출, 촬영, 편집 등의 기술 분야의 구성안을 구체적으로 작성해야하며 이에 대해 예술의전당이 요구하는 내용을 횟수 제한 없이 수정·보완해야 함

- 서커스의 매끄러운 흐름을 담기위해 컷 편집이 유려한 기존의 영화적 제작방식이 아닌 롱테이크 기법으로 제작해야 함

- 작품에 적합한 인트로 영상을 1개 기획해야함

- 본편은 문예회관 상영용, 영화관 상영용 2가지 버전으로 제작해야 함

구분	내용	포맷
1	문예회관 상영용	편집본 MOV 파일
2	영화관 상영용	편집본 DCP 파일

○ 촬영

- 사용 카메라는 4K UHD (3840x2160 / 23.98 fps) 화질을 지원하는 씨네마 카메라를 사용하되 아래 규격 이상의 장비를 사용함.

이미징 장치(유형)	35mm 풀 프레임, 단일 칩 CMOS 이미지센서
이미징 장치(픽셀 수)	27.03MM X 14.26 MM (DIAGONAL : 30.56MM)
ISO 감도	250 to 12,800
셔터스피드	1/8000 to 1 second
다이나믹 레인지	16+STOPS
배터리 타입	Two slots for BP-9XX series batteries
컬러 매니지먼트	IMAGE PROCESSING PIPELINE 2 (IPP2) SUPPORTS 33×33×33 3D LUTS SUPPORTS IMPORT OF CDLS
미디어타입	CFast 2.0
오디오	Integrated dual channel digital mono microphones, uncompressed, 24-bit 48 kHz Additional dual channel via integrated 3.5mm audio jack, uncompressed, 24-bit 48 kHz

1회차 촬영시 최소 7대 이상의 카메라(지미집1대, 레일캠1대 포함)를 사용해야하고
2회차 촬영시 최소 1대 이상의 카메라를 사용해야 함

- 카메라렌즈는 씨네렌즈를 사용하되 예술의전당 과업담당자와 협의하여 공연구성에 맞게 세팅하여야 함

- 카메라는 촬영에 요구되는 부가장비(모니터, 인터컴, 트라이포드, 카메라 악세서리 등)를 모두 갖춰야하며 중단 없이 전체 공연 촬영이 가능해야 함

- 위탁된 촬영 업무의 수행을 위하여 필요한 촬영감독 인력은 카메라 대수당 최소 1인으로 구성하되, 특수장비(지미집)의 경우 최소 2인으로 구성하여 장비를 운용하여야 함

- 역동적인 서커스 퍼포먼스와 움직임을 담기위해 와이드 앵글을 구성해야 함

일정	시간	내용	비고
08.17	09:00	촬영팀 콜 장비 무대 반입	객석 및 무대 장비 셋팅 엠비언스 마이크 설치
	09:30	카메라 설치	조명 테스트 포함
	10:00	화이트밸런스 체크	-
	11:00	촬영스태프 회의	배우 및 오퍼레이터 콜 배우 핀 마이크 착용
	12:00	중식	-
	13:00-13:50	화이트밸런스 체크	-
	14:00-14:50	본공연 촬영	런쓰루
	14:50-15:30	촬영 스태프 추가촬영 회의	-
	15:30-16:00	부분 추가촬영	-
	16:00	철수	-
08.18	17:00	장비 무대 반입 카메라 화이트밸런스 체크	-
	19:00	본공연 촬영	-
	20:00	철수	-

- 촬영 세부 일정은 아래와 같으며 진행 상황에 따라 변경될 수 있음

○ 오디오

- 영상의 오디오는 예술의전당에서 별도로 녹음을 진행하여 제공하는 파일을 활용해야함

- 과업범위는 녹음 외 영상에 들어가는 전체 사운드 작업을 의미함 (공연자의 실수, 잡음 교정, 오디오 믹싱, 마스터링 등)

- 공연 촬영 시 서라운드를 위한 엠비언스 녹음 진행 여부를 확인해야 함

문예회관 상영버전 MOV 파일 (Rec.709)	2ch & 5.1ch / 23.98fps / 24Bit / 48Khz 이상
영화관 상영버전 (DCP 제작용)	5.1ch / 24fps / 24Bit / 48Khz 이상
납품 내용	상영용 버전 - Stereo 및 5.1 Surround

- 오디오 제작 규격은 아래의 내용을 반영해야 함

- 영화관용 음향 작업은 DCI 표준 규격에 따라야 함

- 영상 시사 후 예술의전당 요청 시 수정에 응해야 함

○ 편집

- 예술의전당 과업 담당자와 협의하여 진행해야 함

- 비디오의 편집은 오디오와의 싱크를 고려하여 진행 함
- 서커스의 동작을 끊임없이 연속적으로 전달하기 위해 롱케이크 기법 유지하여 편집 함
- 역동적인 서커스 퍼포먼스를 강조하기 위해 와이드 앵글 유기적으로 연결 함

- 편집 시 타이틀, 자막 및 인트로영상은 예술의전당 과업담당자와 협의하여 제작해야 함
- 엔딩 크레딧(자막) 제작 시 예술의전당 과업담당자에게 공연 출연진 및	공연영상 제작진 관련 정보(텍스트)를 받아 제작해야 함

- 편집 단계에서 예술의전당이 수정작업을 요구할 시 이를 반영해야 함

- 편집 사용 툴 및 작업 장소에 관해서 제한 없음

- 편집감독은 공연 영상 녹화본의 전체를 중단 없이 편집하여야 함

- 편집감독은 작업 시 아래의 편집 규격 내용을 따라야 함

편집 규격	- 4K MOV 파일 3840x2160 apple prores 4:2:2 (HQ) 이상 REC 709 버전으로 납품

○ 색보정 및 후반작업 (음향 후반 포함)

- 색 공간 (color space)은 DCI-P3으로 작업해야하며, DCP 이전 최종결과물은
P3 DPX file 형태여야 함

- 최종 사운드는 별도의 영화 음향 스튜디오에서 DCP 마스터링을 해야 함

- 디지털 시네마 국제규격 (Digital Cinema initiatives)에 근거하여 제작함

- DCP (Digital Cinema Package) 작업을 해야하며, 일반 상업영화에 준하는 품질 (화질, 음질)로 구현되어야 함

- 예술의전당이 편집 검수, DI 검수, 영화용 사운드 스튜디오 검수, DCP 검수,
영화관 기술시사 등을 할 수 있도록 시설과 인력을 제공해야 함

- DI, Sound DCP 등 후반작업 과정에서 예술의전당이 수정작업을 요구할 시 이를 반영해야 함

○ DCP 제작

- DCP 제작 업체 자격 요건 및 작업 관련은 아래 내용을 따라야 함

- DCP 제작 관련하여 Digital Image(dpx files), Audio(wav files) 데이터를 DCI (Digital Cinema Initiative) 규격에 적합하도록 JPEG2000 압축 및 Encryption, Packaging을 하여 극장에서 상영할 수 있는 DCP (Digital Cinema Package)로 제작해야 함 (DCP 제작 과정에서 자막 작업 요망)

○ 성과물 납품

- 본 편은 촬영된 소스의 편집 작업까지 진행해 규격에 맞춰 납품 함

- 완성된 영상물은 제작 완료 후 사전검사를 거쳐 수정·보완 후 납품보고서와 함께 예술의전당에 납품해야 함.

- 원본소스 및 컨버팅 소스, 편집프로젝트 파일 등은 적어도 1년 이상 보관하여야 하며, 예술의전당이 추후 재가공 작업을 위해 자료 요청 시 위의 자료를 제공하여야 함

- 각 납품본에 정확한 정보를 기입하여 라벨링화하여야 함

구분	납품형식	수량	내용
외장하드 (2TB)	파일	1개	‣ 최종 완성품 파일 : 편집본 1개 (인트로 포함) ∙ 편집 영상 규격: 1) Video : MOV Apple proress 4:2:2(HQ)이상 (23.98 Fps, 4K(3840*2160), REC709) 2) Audio : stereo 및 5.1 Surround (p3참고) ‣ 완료 보고서 원본 제출 (양식 제한 없음)
외장하드 (1TB)	파일	1개	‣ DCP 파일 풀 버전 1개 – DCP 제작용 영상파일, 5.1 Surround 포함 (dpx files, wav files 데이터를 DCI 규격에 적합하도록 JPEG2000 압축 및 Encryption, Packing으로 DCP 제작)
	파일	2개	‣ 영상물 등급 위원회 등급심의서

- 성과물 납품시 작업 관련은 아래 내용을 따라야 함

3		기타 사항

□ 과업지시서는 예술의전당이 과업수행자에게 요구하는 과업에 대한 제반사항을

명시하였으며 계약의 일부로서 효력을 가진다

○ 과업수행 중 예술의전당의 사정에 의해 내용 및 형식의 일부변경 또는 추가사항 발생 시 예술의전당의 방침에 따라야 한다.

○ 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 수시로 예술의전당과 협의하고, 명시된 사항은 최소한의 사항만을 규정하였으므로 누락된 사항에 대해 문제가 발생하지 않도록 과업수행자는 사전조치를 취하여야 하며, 상호이견이 있을 때에는 예술의전당의 의견을 따라야 한다.

□ 저작권, 특허권, 초상권 등의 사용

○ 과업 수행에 있어 타인의 권리대상으로 되어 있는 저작권, 특허권, 초상권 등의 권리를 사용할 때에는 과업 수행자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 법률 검토를 통해 획득하여야 하며, 이와 관련된 법적 분쟁의 책임은 과업 수행자에게 한다.

○ 본 사업을 수행하기 위하여 제공된 제안서, 각종 산출물과 최종 결과물의 소유권과 지적재산권은 예술의전당에 귀속되며, 예술의전당의 동의 없이는 임의로 변경할 수 없음.

○ 과업으로 인한 모든 촬영본 및 결과물의 저작권은 예술의전당에 귀속되며, 제안사에서 사용하고자 할 경우 전당의 동의를 얻어야 함.

○ 본 과업 수행 시 취급되는 자료의 외부 유출은 저작권 및 보안사항에 위반되며, 사업 종료 시 정보보안 담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

□ 기타 준수사항

○ 과업수행자는 제작 목적과 방향 등을 충분히 숙지하고, 예술의전당이 의도하는 방향에 맞게 기획 및 편집 등에 문제점이 없도록 최고의 기술 인력을 구성하여 본 용역을 성실히 수행하여야 한다.

○ 본 용역과 관련하여 과업 수행자가 제3자에게 불법ㆍ부당한 피해를 주었을 경우, 과업수행자가 이에 대한 손해배상을 하여야 한다.

○ 과업수행자는 최소 1년간 예술의전당에 납품했던 자료를 보관해야하며 예술의전당이 요구 시 즉시 제공해야한다.  끝.