설계공모(제안공모) 지침서

국립한글박물관 교육공간 조성 및 증축 설계

2023. 9.

목  차

Ⅰ. 규정 사항
1. 목적	1
2. 공모 개요	2
3. 일정	3
4. 설계공모 참가자격	3
5. 설계공모 참가등록	3
6. 질의접수 및 회신	3
7. 언어 및 단위	3
8. 제공자료	3
9. 공모 관리	3
10. 제출물 작성 및 제출	4
11. 심사	7
12. 결과 공고	11
13. 수상	11
14. 설계용역 계약	12
15. 저작권	12
16. 분쟁	13
17. 전시 및 출판	13
18. 익명성	13
19. 기타 사항	13
Ⅱ. 설계 지침
1. 대상지 개요	14
2. 제안범위	14
3. 예정 공사비	14
Ⅲ. 세부 설계 지침
1. 공간조성의 목표	17
2. 설계 주안점	17
3. 일반사항	18
4. 시설규모(안)	20
5. 수행과제	21
Ⅳ. 서식	22
붙임	36

Ⅰ. 규정 사항

1. 목적

가. 사업 목적

- 국립한글박물관은 2010년 설계 공모를 통한 당선안(지하1층, 지상3층)으로 2011년 착공하여 2013년 준공, 2014년 개관하였다. 이후 업무공간이 협소하여 1층 내 교육공간을 사무실로 변경하였고, 2016년 옥상층의 조경시설 일부가 사무공간(400㎡, 지상4층)으로 바뀌었다. 본 사업에서 옥상층의 조경 공간 전체를 프로그램 공간으로 전용하고자 한다.

- 증가하는 관람객을 위한 편의시설과 전시·교육·업무공간 부족으로 별관 건립을 검토하였으나, 국립중앙박물관과 대지를 공유함에 따른 건폐율 등의 법적 요건을 충족하기 위해 수직증축(지상4층)을 통해 필요한 공간을 확보하고자 한다.

- 본 사업을 통해 교육 및 업무공간의 부족을 해소하고 공간 재편성을 하여 증가하는 한글문화 체험교육 수요에 안정적으로 대응하고 한글문화 연구와 교육 전문기관으로서 경쟁력을 확보하고자 한다.

나. 공모 목적

- 본 공모는 외국인을 포함하여 다양한 연령대의 방문자가 편리하게 전시를 관람하고 한글문화교육에 참여할 수 있도록 박물관 공간을 개선하고, 직원들이 효율적으로 업무에 집중할 수 있는 공간을 제안하는 우수한 설계자 선정을 위한 ‘제안설계공모’이다.

- 기존 건물의 순환성이 부족한 내부 동선 체계와 출입구의 접근성·인지성 부족 등의 문제점을 개선하고, 향후 관람객·직원 등 해당 공간 사용자의 의견을 수렴하여 발주기관과 긴밀한 협의를 통해 공간 설계를 진행할 설계자를 선정하고자 한다.

<대상건축물 위치>

2. 공모 개요

가. 용 역 명 : 국립한글박물관 교육공간 조성 및 증축 설계

나. 발주기관 : 국립한글박물관

다. 공모방식 : 「건축 설계공모 운영지침(국토부고시 제2023-180호)」 제29조에 따른 제안공모

라. 위    치 : 서울특별시 용산구 서빙고로 139 (용산동6가)

마. 대상건축물 개요

1) 지역지구	:	자연녹지지역, 중점경관관리구역
2) 용 도	:	문화 및 집회시설(박물관)
3) 사용승인	:	2013. 8. 30.
4) 대지면적	:	285,990.7㎡
5) 연면적	:	11,767.29㎡
6) 건축면적	:	3,045.64㎡
7) 건폐율	:	18.26%
8) 용적률	:	40.79%
9) 구 조	:	철골철근콘크리트조 (지하1층/지상4층)
10) 주차대수	:	72대(일반49, 장애인전용3, 업무용2, 경차8, 여성행복10)
11) 건축인증	:	친환경건축물인증
12) 주요마감	:	T30화강석(고흥석), T24로이복층유리, T3알루미늄펀칭메탈
13) 내진설계	:	내진설계 반영(이중골조시스템, 중요도 특)
14) 승강기	:	3대 (승객용 18인승 2대, 화물용 2.5Ton 1대)
15) 에스컬레이터	:	옥내용 1대, 옥외용 1대
16) 냉난방방식	:	CONVECTOR+CAV+VAV
17) 오수정화시설	:	단독정화조(800인조)

바. 사업규모 : 2,258.00㎡ (용도 : 업무시설)

- 증축 면적 : 1,578㎡

- 리모델링 면적 : 680㎡

사. 예정 공사비 : 금6,090,000천원 (부가가치세 포함)

※ 제시된 공사비는 건축, 토목, 가설, 구조, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리, 철거 등에 대한 총공사비 (추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

아. 설계기간 : 착수일로부터 150일 (공휴일 포함)

자. 설계비 :　공고서에 따름

3. 일정 : 공고서에 따름

4. 설계공모 참가자격 : 조달청 공고서에 따름

5. 설계공모 참가등록 : 나라장터를 통한 참가 등록

6. 질의접수 및 회신

가. 질의 기간 : 공고서에 따름

나. 질의 방법 : 이메일로 설계공모 질의서 제출 [서식7]

※ 방문 및 우편접수 불가, 질의접수 이메일 수신 후 일 3회(12:00/15:00/17:30) 수신확인 이메일 발송 예정이며, 미수신 시 유선확인 필수 (접수누락 방지)

다. 이메일 : hangeul.competition@gmail.com

라. 회신 일정 : 공고서에 따름 (참가등록업체 이메일로 일괄회신, 누리집 게시)

※ 질의에 대한 회신 내용은 설계공모지침에 대한 추가·수정으로 간주하여 효력을 지닌다.

7. 언어 및 단위

가. 한국어 / SI 미터법 (Metric system)

나. 참가자의 제출물 및 질의는 국문으로 작성되어야 한다.

8. 제공자료

가. 나라장터, 국립한글박물관 누리집 등을 통해 제공한다.

- 설계공모 지침서, 설계용역 과업내용서

- 각종 제출 서식

- 준공 도면 : 건축, 구조, 설비 등 (참가등록 업체에 한하여 제공)

- 구조안전진단 보고서

나. 제공 도서 및 자료 내용의 일부 또는 전부는 설계 공모 외 다른 목적으로 사용할 수 없다.

9. 공모 관리

- 공모관리 담당은 설계 공모 일정과 규정을 준수하여 설계 공모를 진행한다.

가. 공모관리 : 국립한글박물관(담당: 신혜경 주무관, 02-2124-6243), 비온에이아키텍츠(02-907-5428)

나. 누 리 집 : https://www.hangeul.go.kr

10. 제출물 작성 및 제출

가. 제안서 제출

· 제출일시 : 공고서에 따름

· 제출방법 : 제안서 및 모든 서류는 이메일로 제출하며, 현장 및 우편접수는 불가하다.

· 이 메 일 : hangeul.competition@gmail.com

- 제출제목 : [국립한글박물관 교육공간 조성 및 증축] 대표설계사무소명 – 고유번호(PIN)

- 제출서류 : 아래 표의 목록을 참고하여 모든 제출서류를 PDF로 저장하여 제출하도록 한다.

나. 공모제안서의 작성 및 형식

제출항목

제출내용(별도 표기 없을 시 개수 제한 없음)

파일명

제안서

공모제안서

PIN번호_제안서.pdf

경력증명서

대표건축사의 경력증명서

PIN번호_증명서.pdf

제출서류

기타 참가 서류 스캔본(pdf) 결합파일 1개

- 설계공모 제안서 제출서 1부 [서식8]

서약서 1부 [서식3]

사전접촉 금지 서약서 1부 [서식4]

사용인감계 1부 [서식5]

위임장 1부 [서식6]

- 담당 건축사 경력 및 실적 1부 [서식9]

- 심사위원 기피·회피 신청서 1부 [서식10]

- 추정공사비 내역서 1부 [서식11]

- 건축사 면허증(자격증) 사본 1부

건축사사무소 신고필증 사본 1부

사업자등록증 사본

법인등기부등본 1부(법인에 한함)

* 2인 이상 공동응모 시

· 공동도급 대표자 선임계 1부 [서식1]

· 공동수급협정서 1부 [서식2]

· 공동응모자의 자격증 사본 1부(원본대조필)

PIN번호_서류.pdf

1) 목차 및 순서

순서	항목	세부사항	쪽수
1	표지	[서식 12]	1쪽
2	목차 및 개요	목차, 건축개요 및 시설면적표	1쪽
3	수행계획 및 방법	업무에 대한 이해도	2쪽	10쪽
4		주요 과제에 대한 제안	6쪽
5		수행계획	1쪽
6		기타	1쪽
7	설계자의 경험 및 역량	담당 건축사의 경력 및 유사 프로젝트 실적	1쪽
합계			13쪽

2) 규격

구분	수행계획 및 방법	설계자의 경험 및 역량
분 량	12쪽	1쪽
용지크기	A3(횡방향, 가로 420mm X 세로 297mm)
여 백	상 25mm / 하 25mm / 좌·우 20mm
글 자 체	한글 ‘나눔고딕’ / 영문 ‘ARIAL’ (권장)
글자크기	자율, 단 본문 내용 10포인트 미만 사용 불가
줄 간 격	130~160%

3) 작성 요령

- 아래 내용을 참고하여 목차 및 순서에 따라 제안서를 구성하여 작성·제출한다.

① 개요

② 업무에 대한 이해도

· 과업 수행 시 관련계획 및 법령 등의 적용방안, 설계 방향에서의 주요한 고려사항 등 명기

· 설계 및 시공, 운영 등에 있어 발생가능한 문제점을 지적하고 이에 대한 개선방안 제시

③ 주요 과제에 대한 제안

· 디자인 개념 설명

· 시설별 계획·개념도 등 (평면, 입면, 단면 개념도 등)

※ 각 도면 축척을 확인할 수 있는 축척이나 스케일바, 방위를 반드시 표기

※ 같은 종류의 도면끼리는 축척 통일, 창과 문은 단선으로 개구부 형태만 표시하고 그 외 상세한 표현은 금지

· 3차원 이미지 또는 개념도

※ 3차원 모델링 프로그램(SketchUp, Rhino 등)을 사용한 재료 표현과 이미지 편집 프로그램(Photoshop)을 이용한 간단한 색상보정은 가능하나, 외부 렌더링 프로그램을 이용한 과도한 작업 금지, 기본 Export 사용을 권장

※ 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시

©소보건축사사무소                                   ©비온에이아키텍츠

· 기타 계획안의 이해를 돕기 위한 자유 표현

④ 수행계획

· 수행해야 할 업무의 범위와 내용을 단계별로 분할한 후, 단계별 작업계획 및 작업 방법 제시(단계별 작업계획은 과업 수행 일정표를 포함, 총 설계 기간을 감안한 일정 계획)

· 단계별 업무수행에 따른 필요 전문가 및 용역수행팀 구성 방법 제시(익명성 준수)

※ 항공사진, 조감도, 시뮬레이션, 모형사진 사용금지, 3D효과 등 바탕면·여백부 등의 치장 금지

라. 제출물 공통

- 모든 제출물의 원본은 공모 참가자가 보관하고 있는 것으로 간주하며, 제출 과정 및 제출 후 발생한 손상에 대하여 발주기관은 책임을 지지 않는다. 또한, 어떠한 사유로 제출물의 손상 또는 분실이 발생하여 발주기관의 요청이 있는 경우에 한하여 공모 참가자는 제출물을 다시 제출하여야 하고, 제출 마감 시간 이후 제출팀의 요청에 의한 수정, 교체 제출은 불가하다.

- 참가자가 직접 생산하지 않은 참조 이미지나 사례 사진 사용은 금지한다.

- 제출되는 자료 파일은 설계공모 이후 작품집의 출판과 홍보를 위한 자료로서 설계도판 내용과 동일해야 한다.

- 사용하는 글꼴은 자유로이 선택하되 사용권을 가진 것으로 저작권법 위반의 문제가 없어야 한다.

- 고의로 오류 파일 제출 시 ‘제출 시간 미준수’로 판단해 실격 처리될 수 있다.

- 발주기관은 필요시 추가 서류를 요청할 수 있고, 그 경우 서식과 제출 방법은 이메일을 통해 개별 공지한다.

마. PIN번호(고유 식별 번호) 기재 방법

- 참가자는 임의의 알파벳 2자(업체명의 이니셜 영문제외)와 아라비아 숫자 3자로 구성된 PIN번호를 모든 제출 파일에 표기한다. 이 PIN번호는 공모 마감 시까지 일관되게 사용된다.

- 모든 파일명에 PIN번호를 표기하여 제출한다. (예: PIN번호_panel.jpg)

- 고유번호는 다른 어떠한 암호나 기호를 포함할 수 없다.

11. 심사

가. 심사위원회 운영

- 심사위원회는 5인의 심사위원과 2인의 예비 심사위원으로 구성한다.

연 번	위 원 명	소 속
1	김정임	서로아키텍츠
2	신호섭	신 아키텍츠
3	윤경숙	비그라운드 아키텍츠
4	최정우	울산대학교
5	조윤희	구보건축사사무소
예비 1	김도훈	오피스언노운 건축사사무소
예비 2	김나운	스튜디오 인로코

- 예비 심사위원은 심사위원 유고 시 예비순번에 따라 심사위원과 동일하게 심사에 참여한다.

- 심사위원회는 정수의 과반수 참석 시 개최 가능하다.

- 심사위원회는 협의를 통해 심사위원장을 선출한다.

나. 기술 검토

기술 검토는 2인의 전문위원이 수행한다.

연 번	위 원 명	소 속
외부위원	윤종인	아이앤아키텍츠 건축사사무소
내부위원	유주현	국립한글박물관 기획운영과

제출한 증빙서류에 대해 설계공모 지침서의 정량적 평가 기준에 따라 사전 평가하여 심사위원회에 전달한다.

기술 검토 결과는 1차 심사 후 심사위원회 의결을 거쳐 확정하며, 1차 심사 결과와 합산하여 2차 심사에 오를 제안서를 선정한다.

다. 일반사항

- 심사는 1차 및 2차 심사로 운영한다. 단, 제출된 작품이 5개 이하일 경우, 1차 심사를 생략하고 모든 작품에 대해 2차 심사(발표 심사)를 시행한다.

- 평가방식은 심사위원장이 심사위원들의 의견을 수렴하여 진행하며, 투표제를 원칙으로 하되 사업의 특성에 따라 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼합방식 등을 적용할 수 있다.

- 제출된 제안서가 없거나 1개뿐인 경우에는 재공모를 하거나 설계공모가 아닌 다른 입찰 방법을 적용할 수 있다.

- 아래 사유에 해당하는 제출물은 심사위원회의 합의에 따라 심사 진행과 관계없이 실격시킬 수 있으며 사후에 발견한 때에도 심사위원회 결정으로 수상을 취소할 수 있다.

· 동일인이 두 개 이상의 작품에 관여하여 응모한 경우

· 이 설계 공모와 관련하여 사전에 심사위원과 접촉(접촉을 시도)한 경우

· 최종 심사 결과 발표 이전에 작품을 공개한 경우(SNS 포함)

· 기존에 공개된 타인의 작품이거나 그와 유사한 경우

· 참가 자격에 해당하지 않은 자가 출품했을 경우

· 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시)」 제12조 제6항에 따른 제척 사항을 작품접수 마감 7일 전까지 사전에 신고하지 않은 경우

	< 심사위원 제척 >
- 참가자는 심사위원이 다음의 제척사항에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 공모안의 제출 마감일로부터 7일 전까지 그 근거자료를 설계 공모 담당자에게 제출(hangeul.competition@gmail.com) 하여야 한다. ([서식13]) ⓛ 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우 ② 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우 ③ 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우 ④ 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우 ⑤ 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체(학교)에 임원 또는 직원으로 재직한 경우 ⑥ 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우 (※ 설계공모를 공동응모 한 경우도 포함함) - 시점은 공고일 기준으로 산정하며, ⑥의 경우 준공 이후 공고일까지 2년 이내로 한다. (설계공모 공동 참여는 작품접수 이후 본 공모의 공고 시점까지로 산정함)

라. 심사 절차

1) 1차 심사(제안서 심사)

· 1차 심사에서는 2차 심사에 오를 7개 이내의 제안서를 선정한다. 이때, 선정 제안서의 수량은 심사위원회의 의결에 따라 변경될 수 있으며, 1차 심사 후 선정 PIN번호를 웹사이트에 공지하고 이메일로 개별 통보한다.

· 응모 제안서가 10개 이상일 경우 심사위원 소집 후 충분한 토론을 거쳐 심사하고, 10개 미만일 경우 서면 심사를 진행한다.

· 제안서 선정이 완료되면, 발주기관에서 준비한 양식에 맞춰 각 심사위원은 선정 사유 등에 대한 의견서를 작성한다.

2) 2차 심사(발표 심사)

· 작품 설명 방법은 PT 형식 발표이다. 발표 시간은 PT 10분 및 질의응답 15분으로 총 25분이며, 심사위원회 의결로 조정 가능하다.

· 발표 자료는 제출한 공모제안서 PDF만을 사용한다.

· 발표자는 심사 당일, 별도로 공지하는 시간까지 지정된 장소에 참석하여야 하며, 공지한 시간까지 지정한 장소에 참석하지 않는 경우, 작품설명 대상에서 제외하며 심사 대상에서 탈락하는 것으로 간주한다. 다만, 공지 시간에 늦은 참가자는 공지 시간 이전에 주최 측에 미리 연락하고 심사위원들이 전원 일치로 합의하여 특별한 사정으로 인정되면 마지막 순서로 설명을 할 수 있다.

· 심사 당일, 참가자는 원본 파일을 지참하며, 발표 순서는 발표 당일에 공개 추첨을 통해 결정한다.

· 발표자와 배석자는 공고일 이전부터 재직하였으며 작품 계획에 참여한 설계자 2인 이내에 한하며, 심사 당일 재직기간이 명기된 재직증명서 및 신분 확인을 위한 신분증 사본(주민등록증, 운전면허증, 여권)을 현장에서 제출하여 해당 사항을 확인받아야 한다.

※ 심사위원회에서 별도로 정하는 경우 사전에 공지한다.

· 발표자가 타 작품과의 비교 설명, 시간 초과 등 공정한 발표에 지장을 줄 수 있는 행위를 유발한 경우, 심사위원장은 즉시 발표를 중지시킬 수 있으며, 심사위원회 논의를 거쳐 심사에서 제외하도록 조치할 수 있다.

· 당선자 및 입상자의 선정이 완료되면, 발주기관에서 준비한 양식에 맞춰 각 심사위원은 당선자 및 입상자에 대한 선정 사유 및 보완사항 등에 대한 의견서를 작성한다.

마. 심사 평가기준

- 심사 기준은 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시)」, 등 관련 법령을 고려하여 심사위원회가 최종 결정한다.

- 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반 사항의 준수 여부에 따라 공정하게 심사한다. 필요한 경우 평가방식 또는 평가항목 등을 심사위원회에서 따로 정하여 심사할 수 있다.

- 설계공모 당선자로 선정되어 설계용역 수행 중 발주기관의 책임 없는 사유로 공사비가 소요 예산을 현저하게 초과하는 경우 설계자는 「건설기술 진흥법」 제34조에 따라 불이익 처분을 받을 수 있다.

- 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정한다. 당선 및 수상작과 이에 대한 사유 및 평가서는 추후 국립한글박물관 누리집을 통해 공개한다.

1) 설계자의 경험 및 역량(30점)

○ 경력 및 유사프로젝트 실적(20점) - 정량적 평가

평가 항목

배점기준

배점

세부배점기준

대표설계자의 경력*

10

6년 이상	5년 이상	4년 이상	3년 이상	3년 미만
10	9	8	7	6

대표설계자와 참여설계자의

유사 프로젝트** 실적

10

5건 이상	4건	3건	2건	2건 미만
10	9	8	7	6

계

20

* 건축사면허 취득일 이후 경력만을 공고일 기준으로 산정, 담당건축사의 경력과 실적은 경력·실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사실적관리 증명서) 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류를 제출해야 함

** 공공에서 시행한 사업 면적 300㎡ 이상의 리모델링(증·개축) 또는 인테리어(개·보수) 설계용역(시설용도 무관)

▶ 심사는 투표제를 원칙으로 하나, 심사위원회의 의결로 채점제를 채택할 경우 아래 평가 기준을 따른다.

○ 담당 설계자의 대표작품 포트폴리오(10점) - 정성 평가

평가항목	평가 주안점	배점
설계자의 역량	설계의 작품성, 창의성 등 - 최근 10년 이내 2작품 제출 (시설용도 무관)	10

2) 수행계획 및 방법 (70점)

평가항목	평가 주안점	배점
업무에 대한 이해도	해당 사업에 대한 전반적인 이해도 및 업무 추진 전략 ① 과업을 수행함에 있어 관련 계획 및 법령 등의 적용방안, 설계 방향에서의 주요한 고려사항 등 ② 사업계획, 설계 및 시공, 운영 등에 있어 발생 가능한 문제점 지적 및 이에 대한 개선방안 제시	5
주요 과제에 대한 제안	① 과제 1 : 기존 건물과 조화되는 증축부 건축계획	20
	② 과제 2 : 합리적인 교육공간과 업무공간 확보를 위한 공간재구성	20
	③ 과제 3 : 기존건물과 증축부 전체를 통합하는 합리적인 동선계획	20
설계용역 수행계획	해당 사업의 일정계획, 협업 계획, 단계별 업무 수행 전략 등 사업관리 방안 ① 관련 분야 전문가와 외부 전문가 구성계획 및 운영방안 ② 설계 업무상 중점사항 등을 생각한 설계 일정 계획 ③ 건축물의 완성도를 높이며 원활한 사업추진을 위한 합리적인 의사결정 방법 제시 ④ 업무 추진현황 보고 및 협의, 발주기관과의 긴밀한 협업 계획	5
계		70

○ 감점 기준

평가항목	조치사항	감점 한도
공모 작성 일반 사항 위반 시	항목당 0.5점	3점
제출물의 형식과 규격, 작성 기준 위반 시	항목당 0.5점	3점
지침서에 제시된 제안영역 범위를 벗어나는 경우	항목당 0.5점	3점

※ 표에서 명시하지 않은 사항과 추가 보완하여 적용될 기준은 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있다.

바. 실격 기준

- 제출물의 규격을 현격히 위반한 경우

- 제출 시간 미준수

- 공정한 평가를 하는 데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때

- 직·간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

- 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명한 경우 (접촉을 시도한 경우 포함)

- 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 것이 발견되었을 때

- 응모안에 응모자를 특정하게 기록하거나 암호를 기재하여 심사에 영향을 준다고 판단되거나, 그 사실이 발견되었을 때

- 공동응모의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴할 때

- 제출한 서류 등에 허위 사실이나 과제 누락 등 중대한 미비 사항이 발견될 경우

- 최종심사 결과 발표 이전에 응모작품을 공개한 자(SNS 포함)

- 기존에 공개된 타인 혹은 본인의 작품 혹은 그와 유사한 작품 등

- 심사위원회에서 응모작품이 실격이라고 의결한 경우

12. 결과 공고

- 당선자 및 입상자는 국립한글박물관 누리집(https://www.hangeul.go.kr)에 게시되고 국내 주요 건축 매체를 통해 공개 예정이다.

13. 수상

가. 당선자 및 입상자 구분

- 설계공모 결과 상위 5등 이내 당선자와 입상자를 선정한다.

- 1등 당선자에게는 발주기관과의 설계용역 계약상대자로 우선협상권을 부여한다.

- 2~5등 입상자에게는 설계공모 보상비를 지급한다.

- 심사 결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결되는 경우 당선자를 선정하지 아니할 수 있으며 입상자의 수를 조정할 수 있다.

- 입상자의 수가 조정될 경우 보상금액과 입상자의 수는 심사위원회의 논의를 거쳐 조정할 수 있다.

나. 보상금 지급

- 설계보상비 총액은 28,000천원(부가세포함)이며, 아래와 같이 지급한다.

순위	지급비율	보상금액
1등 / 1개사(팀)	-	설계용역 우선협상권
2등 / 1개사(팀)	설계보상비의 40%
3등 / 1개사(팀)	설계보상비의 30%
4등 / 1개사(팀)	설계보상비의 20%
5등 / 1개사(팀)	설계보상비의 10%

※ 보상 대상이 1개 팀일 경우 설계보상비의 3분의 1에 해당하는 금액을 지급한다.

※ 단, 발주기관의 사정으로 설계용역 계약 전 사업이 취소되는 경우, 당해 용역비의 10% 범위 내에서 응모 작품수 및 제출 도서를 고려하여 보상금을 지급할 수 있음

- 공동응모의 경우 대표자에게 지급한다.

- 한국 원화를 기준으로 지급한다.

- 보상금에는 심사 발표, 시상식에 참석할 경우의 교통비를 포함한 경비, 모든 저작권료와 세금 및 환 전 송금 등 각종 수수료를 포함한 것으로 하며, 세금은 세법 등 관련 법령을 적용한다.

- 발주기관은 1등 당선자가 우선협상권을 포기하거나 우선 협상이 결렬되는 경우 차순위 입상자에게 협상권을 부여할 수 있다. 이 경우 계약을 체결한 차순위 입상자는 수령한 보상금을 반환하여야 하며, 발주기관은 반환된 보상금을 1등 당선자에게 지급한다.

14. 설계용역 계약

- 1등 당선자는 발주기관과 설계용역 계약을 체결할 권한을 가진다.

- 당선자는 용역 수행 시 기계·전기·정보통신·소방·구조 분야 등 관계 전문기술자로부터 협력을 통해 계약상의 업무를 완수하여야 한다.

- 발주기관은 심사위원회 보완 요구 등의 사유로 당선자의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 적정성을 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다. 단, 설계 기간 증가나 설계 변경 범위에 따라 발주기관은 적정한 대가를 지급한다.

- 당선자는 계약 시와 계약 후 업무를 수행함에 있어 관계 법령에 따른 자격 및 면허 등을 갖추지 못한 경우 용역 수행이 불가능하므로 차순위 자에게 계약 우선협상권이 전환된다.

- 계약체결 시 기계설비·전기·통신·소방·구조 분야 등의 설계 자격이 없는 경우 아래와 같이 유자격 업체와 공동이행방식(또는 분담이행방식 또는 혼합방식)을 정해야 한다.

· 기계설비분야: 엔지니어링사업자로 등록한 자 또는 「기술사법」에 의한 건설분야의 건축기계설비 또는 기계분야의 공조냉동기계 등의 기술사사무소를 개설한 자

· 전기분야: 「전력기술관리법」에 의한 전문설계업 1종 이상을 등록한 자

· 정보통신분야: 「정보통신공사업법」에 의한 설계 유자격자

· 소방분야: 「소방시설공사업법」에 의한 일반(기계 및 전기) 또는 전문소방시설설계업 등록자

- 당선자에게 실격 사유가 발견된 경우 계약체결 전에는 당선을 무효로 하며, 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효(선금 및 기성금 회수)로 하고, 관련 법령에서 정한 사업 지연에 따른 민·형사상의 책임을 진다. 기타 입상자의 경우에는 입상 무효, 상금을 회수하며 경우에 따라 민·형사상의 책임을 진다.

- 과업지시서(안)에는 추후 당선자가 계약 후 이행해야 할 과업 내용이 포함되어 있고, 응모자는 반드시 이 내용을 숙지하고 공모에 참가해야 하며, 응모작을 제출함으로써 과업 내용을 이행할 것에 동의한 것으로 간주한다. 단, 제공된 과업내용서(안)에 제시된 시설 규모는 당선안에 따라 변동될 수 있다.

- 계약 후 발주기관이 사업을 중단할 경우, 중단 시점까지 정산하여 지급한다.

- 당선자는 계약 후 발주기관의 사전 승인 없이 용역 중 일부분이라도 타 업체에 하도급을 줄 수 없다.

15. 저작권

- 응모작품은 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해해서는 안 된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 참가자(팀)에게 있으며, 타인의 저작권을 침해했을 경우 수상이 취소될 수 있다.

- 응모작품의 모든 권리(저작권, 소유권 포함)는 참가자(팀)에게 있다. 필요한 경우 참가작에 관한 저작권을 양도받거나 이용 허락을 받을 수 있으며, 이 경우에는 참가자(팀)와 별도로 약정한다.

- 다만, 발주기관은 참가작품에 대해 참가자(팀)와 별도의 보상 및 협의 없이 상업적 이익을 목적으로 하지 않는 콘텐츠 관련 사업(아카이빙, 저작물의 복제, 전시, 배포, 공중송신, 2차적 저작물 작성)과 출판물에 이용할 수 있다. 참가자는 이상의 전시, 게재 및 발간에 적극적으로 협조하여야 하며 응모작품을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주한다.

- 발주기관은 공공건축물 설계공모백서를 발간하고 시민들에게 충분한 보급을 위하여 이익을 목적으로 하지 않는 금액으로 판매할 수 있으며, 참가자는 응모작품을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주한다.

16. 분쟁

- 설계 공모는 대한민국의 법률에 근거하여 집행되며 공모와 관련하여 분쟁이 발생할 경우 대한민국 소재의 법원에서 조정하거나 판결한다.

17. 전시 및 출판

- 발주기관은 필요하면 전시를 개최할 수 있으며, 설계공모 결과를 백서로 발간하여 공개 가능하다.

18. 익명성

- 발주기관에 제출한 정보는 심사 결과가 발표되기 전까지 공개되지 않으며, 공정한 심사 평가를 위하여 참가자 또한 당선자 선정 전까지 제출안을 공개하지 않는다.

- 발주기관에 제출한 정보 및 모든 제출물은 설계 공모 전체기간 동안 익명성이 유지되어야 하며, 이를 위해 당선자 선정 전까지 참가자 또한 SNS 등 매체를 통해 제출안을 공개하지 않는다.

- 모든 제출자료에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 등을 표기할 수 없다.

19. 기타 사항

- 참가자는 설계 공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주하며, 이 규정을 위반한 참가자는 설계공모 참가 자격을 상실하게 된다.

- 본 지침에서 명시하지 아니한 사항은 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호)」을 따른다.

- 본 지침서의 해석에 이견이 있거나 「건축 설계공모 운영지침」에 명시되어 있지 않은 사항은 발주기관의 해석을 우선한다.

- 본 설계공모를 위해 각 설계공모 참가자에게 제공한 각종 자료는 발주기관의 동의 없이 설계공모 이외의 목적으로 사용하거나 타인에게 제공하여서는 아니 된다.

- 설계공모 참가자는 본 설계공모와 관련한 현장조건을 조사한 후 계획에 반영할 것을 권장한다. 각종 안전사고 등이 발생하지 않도록 주의하여야 하며, 부주의로 발생하는 사고에 대한 책임은 참가자에게 있다.

- 응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모 규정의 제반 조건을 수락하는 것으로 간주한다.

- 당선자는 추후 「건축서비스산업 진흥법」 제22조에 따른 설계의도구현 용역 시행 시 계약상대자로서의 자격을 부여받으며, 해당 용역비는 설계 용역비와 별도로 추후 관계 법령에 따라 산정된다.

- 고의 또는 과실에 의해 사실과 다르게 기재하여 심사에 영향을 끼쳐 당선된 자는 당선 취소일로부터 향후 2년간 발주기관 주관의 용역에 대하여 참가 제한 등 불이익을 받을 수 있다.

- 본 지침서는 사정에 따라 변경될 수 있으며, 작품접수 후 일정 변경이나 수정사항은 누리집 게시 및 참가자에게 개별 이메일로 통보한다.

- 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 응모하여야 성립되며, 2개 미만의 업체가 응모한 경우 재공고한다.

- 재공고 후에도 응모 업체가 2개 미만인 경우 설계공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있다.

- 기타 입상자를 선정하기 곤란하다고 판단할 경우 발주기관은 설계공모 진행 여부 및 공모방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

- 응모자는 설계공모에 응모함으로써 이 지침서의 내용을 숙지하고 인정한 것으로 간주한다.

Ⅱ. 설계 지침

1. 대상지 개요

- 건물위치 : 서울시 용산구 서빙고로 139 (국립한글박물관)

- 조성규모 : 기존 건물(지하1층/지상4층, 11,767.29㎡) 中 조성면적 2,258㎡

· 지상1층 : 약 710.0㎡

· 지상2층~3층 : 전시공간을 제외한 공간 일부 약 180.0㎡

· 지상4층 : 약 1368.0㎡

- 설계범위

· 업무·교육공간 조성을 위한 현재 옥상정원 내 수직증축(기존 4층 사무실 철거 후)과 이에 수반되는 구조, 전기, 설비 등 일체

· 교육공간 조성을 위한 실내마감, 제작가구 등 인테리어 및 이에 수반되는 설비 등 일체

· 계단 또는 승강기 신설 및 기존 승강기와 계단의 4층으로의 연장 등 박물관 내부 동선 개선

· 1층 출입구의 인지성과 접근성 향상을 위한 외피(외벽, 창호 등) 일부 및 중정 등의 변경

2. 제안범위

- 아래 층별 평면개념도(안) 상 점선으로 구획된 범위의 공간에 대하여 종합적인 조성방안을 제안한다.

- 시설 규모 기준에서 요구하는 실에 대하여 실내마감, 설비, 가구, 시설 등 세부 조성방안을 제안하며, 기존 설비 및 마감 등을 최대한 활용하여 공사내용 및 금액을 최소화할 수 있도록 한다.

- 중정의 일부 또는 전체를 활용하여, 계단 또는 엘리베이터 등을 설치해 박물관의 동선과 공간 연계성 개선방안을 제안한다.

- 직원전용(업무용) 엘리베이터를 설치한다(지상1층~4층 운행)

※ 법규, 현장 여건 등의 사유로 공사범위 증가가 불가피한 경우, 지침서상 제시된 범위 외 제안을 허용하나, 예정 공사비 범위 내에서 제안하여야 함.

3. 예정 공사비

- 예정 공사비는 일금 6,090백만원 (건축, 구조, 기계, 전기, 승강기, 통신, 소방, 철거, 폐기물처리 등 전 분야에 걸친 총공사비, 부가세 포함)이다.

- 참가자는 예정공사비를 기준으로 실현 가능한 계획안을 구상해야 한다. (증축에 따른 구조보강 필요시, 이에 대한 공사비는 예정공사비 내에서 집행한다.)

- 당선자의 계획안이 공사비 범위를 초과할 경우, 당선자는 발주기관과 협의하여 설계를 변경할 의무를 지닌다. 이 의무를 불이행할 경우 설계권 포기로 간주한다.

책상 및 의자 등 기성 가구, 미술 장식품, 음향 장비 및 영상 장비 등은 공사비에 포함하지 않는다.

▶ 층별 평면개념도(안)                                              제안가능영역

1층
2층
3층
4층

Ⅲ. 세부 설계 지침

1. 기본방향

가. 변화하는 교육환경에 대응하는 한글문화 교육공간 조성

- 다양한 연령대의 내·외국인의 한글문화 체험교육 수요에 대응하는 기반 조성

- 1층 출입구와 로비의 인지성 확보 및 교육공간으로서의 성격 부여

나. 기존 시설 간의 명료하고 합리적인 수직·수평 동선 재조직

- 유아(유아차 수반) 및 어린이 동반 가족 방문객들의 내부 공간구조에 대한 인지성 및 이동성 향상

- 초·중·고 학생 단체 방문객들의 안전하고 효율적인 이동 동선 제안

다. 장래의 근무 여건 변화에 대응할 수 있는 유연한 업무공간

- 업무에 집중할 수 있는 최적의 공간구성

- 휴게 및 편의시설 활용이 용이한 공간조성

- 옥상 공간을 활용한 휴게공간 확보

라. 기존건축물을 고려한 합리적 수직증축 계획

- 기존 건물의 디자인과 조화로운 입면·마감 계획

- 구조적 안전성 확보와 하부 구조체에 하중 부담 최소화

- 기존 시설물의 기계·전기 계획에 부합하며 에너지 절약형 건물 계획

2. 설계 주안점

가. 교육공간

- 미래 교육환경 변화에 대비가 용이하고, 참여형 체험교육이 가능하도록 계획

- 어린이교육공간은 「환경보건법 시행령」 제16조제1항, 별표2 ‘어린이활동공간에 대한 환경안전관리기준’ 등 어린이 관련 법령을 준수하여 계획

- 전시 관람과 연계가 용이한 동선을 고려한 배치계획

나. 업무공간

- 용도별 시설 및 배치를 유기적으로 계획하고 근무 여건 변동에 대응이 가능한 구조

- 자연채광 및 환기를 적절하게 적용하고, 에너지 절약형 건축물 구현

- 통합 가능한 세부시설은 필요에 따라 유연하게 사용할 수 있도록 가변형 공간으로 구성

- 관람객 동선과 분리

다. 동선

- 주출입구의 위치, 외부에서의 접근성과 내부 동선 연계 방식 등의 현황을 파악하여 웨이파인딩(Wayfinding: 공간 안에서의 직관적 길 찾기)을 고려한 합리적인 동선 계획

	< 기존 현황 >
· 박물관의 주출입구는 건물 북측의 2층에 위치하여, 계단 또는 외부 에스컬레이터를 통해 진입하게 되고, 1층 출입구는 건물 북측 외부 에스컬레이터 하부에 위치하여, 외부에서의 인지성이 부족 · 2층과 3층의 전시영역에서의 이동은 주로 에스컬레이터를 이용하나 상행선만 존재하여 불편함이 전제 · 1층 출입구와 홀에서 2·3층의 전시영역으로의 수직 동선과 박물관 전체 공간의 연계성이 인식되지 않음

3. 일반사항

- 건축법 및 기타 관련 법규 및 도시계획을 면밀히 검토하여 규정에 위반됨이 없도록 설계한다.

- 대상 건물 북측의 국립중앙박물관 건물과 열린마당 등 시설과 조화될 수 있도록 계획한다.

- 건물 지하주차장을 통한 방문객의 동선을 고려한다.

- 외부공간과의 연계 또는 입구성 향상을 위해 일부 외피(창호, 외벽 등)·출입문 위치 등을 조정할 수 있다.

- 셉티드(CEPTED) 기법 반영, 건축물의 범죄예방 설계디자인 가이드라인을 반영하여 설계한다.

- 건축물은 디자인과 실용성을 겸비하여 계획하되 기존 변경 범위 내 유지 가능한 벽체 및 마감재를 부분적으로 유지하는 방안을 제안하여 과도한 설계변경으로 인한 공사비 상승 요인은 지양한다.

- 새로 조성한 부분과 기존의 경계 처리 계획을 면밀히 검토하여 조화로운 미관을 형성하고 공공건축물로서의 품질을 향상할 수 있도록 한다.

- 각 실의 성격에 적합한 마감 계획을 수립하고, 시설물 마감 재료는 방음, 방습 등 유지관리를 고려하여 계획한다.

- 제안내용에 대하여 대수선, 증·개축 등 건축행위 해당 여부를 확인하여야 하며, 건축법 등 관련 법령에 적합하게 설계한다.

- 시설물의 구획 변경에 따른 하중 조건 및 고정 방식, 설비 시스템, 소방 관련 구획 등을 확인하여 계획하고, 관계 법령에 적합한 전환이 되어야 한다. 기계, 전기, 소방, 통신 등 공간 개선에 따른 설비 계획은 조정된 영역과 기존 영역의 운영에 적합해야 하며, 필요시 관련 공간(덕트, 샤프트 등)을 확보한다.

- 구조안전진단 보고서는 당선자 확정시 제공하며, 필요시 구조 보강 계획을 제안내용에 포함한다.

- 단순하고 명쾌한 내·외부 동선계획을 통해 재난 발생 시 안전한 피난 동선 확보 및 긴급한 대피가 가능하도록 계획한다.

- 기존 건물의 에너지 절약 및 효율화 제고를 위하여 필요시 단열 또는 창호에 대한 교체 등 적절한 방안을 검토한다.

- 증축으로 인한 이용 인원 증가를 고려하여 열원 확보 방안(EHP, GHP 등)을 기계(가스), 전기 등 관련 법령에 적합하게 제안한다.

- 증축으로 인한 이용 인원 증가를 고려하여 건물 내 모든 공간의 환기 소요량이 충족되도록 환기 설비를 검토한다.

- 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」등 관련 법규를 준수하여 장애인 등의 사용자의 편의 증진 방안을 적극 제안한다.

- 장애인 및 노인, 임산부 등의 시설 이용이 편리한 동선을 계획하고, 출입구 및 복도, 문, 화장실 등 가급적 건물 전 영역에서 휠체어 및 유모차 등의 사용에 불편이 없도록 계획한다.

- 어린이를 대상으로 하는 공간이므로, 어린이 신체활동을 고려하여 손 끼임 방지문, 바닥 미끄럼 방지시설, 모서리 안전장치 등의 적용을 통해 안전사고를 방지한다.

※ 「환경보건법」 제23조 및 같은법 시행령 제16조에 따른 ‘어린이 활동공간의 환경안전관리기준’ 준수

- 각 실별 성격 및 요구사항을 만족하도록 인체의 크기 및 행동 특성에 적합한 실별 배치를 제안한다.

- 유니버설 디자인(Universal Design)을 적극 반영한다. (건축마감 및 가구 디테일 처리, 휴게공간, 핸드레일, 문손잡이 등)  ※ 「서울시 유니버설디자인 통합가이드라인」 준용

4. 시설규모 기준(안)

(단위 : ㎡)

층	프로그램	실명	개별면적	개수	면적	세부지침 및 참고사항
1층	교육시설	어린이체험실	80	1	370	유아 및 초등학교 저학년 어린이 대상 30인 기준, 최소 8X8m 공간확보
		스마트강의실	160	1		초중고등학생 및 성인, 전문가 대상 참여형 교육, 50인 기준, 최소 12X12m 공간확보
		체험실기실	90	1		초증고등학생 및 외국인, 성인 대상 30인 기준, 최소 8X10m 공간확보
		온라인스튜디오	40	1		영상콘텐츠 기획·제작(촬영·편집) 및 실시간 온라인수업, 10석 기준, 최소폭 5m 이상 확보
	도서관	한글도서관	240	1	240	자료정리공간 포함
	업무시설	회의실	30	1	30
	신설동선	계단	40	1	70
		업무전용 승강기	15	2		직원 전용
	공용	복도 및 홀 등				기존 건물 내 면적 자율
	소계		710
2층	신설동선	계단	40	1	70
		업무전용 승강기	15	2		직원 전용
	소계		70
3층	공용	계단실	20	2	40	2개소, 기존 직통계단의 증축부 연결
	신설동선	계단	40	1	70
		업무전용 승강기	15	2		직원 전용
	소계		110
4층	업무시설	관장실	50	1	50	부속실 포함
		기획운영과	220	1	560	30인 기준, 관장실과 근접
		전시운영과	170	1		20인 기준
		연구교육과	170	1		20인 기준
		중회의실	60	1	60	30인 이상, 관장실과 연접
	업무지원	소회의실	10	3	105	8~12인 기준, 과별 또는 부분 통합설치 가능
		비품 창고	10	3		과별 설치
		탕비실	15	3		과별 또는 부분 통합설치 가능
		통합문서고	90	1	140
		소모품 창고	30	1
		불용물품 창고	20	1
	서비스 /공용	휴게홀, 승강기, 계단, 공조실, 화장실 등	453
	소계		1,368
합계			2,258			전체면적 5% 이내 증감 허용

- 위 시설규모 기준은 발주기관의 요구사항을 반영한 것으로 설계 공모에 참고하되, 전체공사비 내에서 지침상 요구시설을 포함하여 창의적인 시설의 추가 및 실별 크기, 배치(평면 및 층별 위치) 등을 자유롭게 제안할 수 있으며, 추후 당선작 결정 후 발주기관과 세부 사항을 협의하여 확정한다.

- 기준 공사 면적 : 2,258.0㎡ (기존 건식벽체 내부마감, 설비 등의 해체·변경 및 신설 포함. 단, 예정 공사비 내 진행)

- 응모자(팀)는 예정 공사비 내에서 구현가능한 계획안을 제시하여야 하며, 예정 공사비 범위 외 제안사항은 [범위 외 제안내용]으로 별도 표기한다.

- 합리적 동선(수직, 내외부 연계 등) 재조직을 위해 1층 출입구 및 로비부, 중정 일부 또는 전체에 대해 제안 가능

각 교육실은 교구재 보관용 붙박이 가구 설치를 고려한다.

5. 수행 과제

가. 과제 1 : 기존 건물과 조화되는 증축부 건축계획

- 수직증축임을 고려하여 구조적 부담을 최소화하고, 신규 기둥 설치 등 보강 필요시 기존 건물의 대공간(전시영역)에 영향을 최소화하는 합리적이고 경제적인 방안 제시

- 기존 4층 증축부(400㎡)를 철거하고, 옥상부 전체를 활용하여 기존 건물과 조화되는 증축부를 제안(입면계획에 재료 명시)

- 옥상부의 바닥의 기존 레벨차(1.5m)를 설비 공간 등으로 활용하고, 동일한 레벨의 무장애 공간 제시

나. 과제 2 : 교육공간과 업무공간 확보를 위한 공간재구성

- 1층과 4층으로 분산된 사무공간의 업무 연계성을 고려한 업무공간 계획(평면계획)

- 전시와 연계한 교육프로그램 수행을 위한 교육공간 마련(평면계획)

인지성과 접근성 향상을 위한 박물관 1층 주출입구 재배치

※ 내부 리모델링의 한정적 조건에 머무르지 않고, 기존 외벽의 변형 및 부분 철거 등 가능

다. 과제 3 : 기존 건물에 부족한 동선 연계성·공간 인지성 향상을 위한 합리적 동선계획

- 방문객 동선의 불합리성을 해소하는 박물관 전 층을 포괄하는 동선계획

- 관람객과 박물관 근무자(연구·교육·관리자 등)의 동선 분리 방안 제시

- 유아를 동반한 가족(유아차 이용), 어린이의 접근성 강화(Barrier Free)

- 단순 동선으로서의 계단이 아니라, 층별 전시관람 등 프로그램과의 연계성 고려

- 기존 건물의 중정 공간 일부 또는 전체를 활용(내부화 또는 구조체 설치)하여 전체 박물관 공간을 통합·연계하는 새로운 동선 제안

IV. 서식

【서식 1】 공동도급 대표자 선임계(예시)

【서식 2】 공도수급 표준협정서(예시)

【서식 3】 서약서

【서식 4】 사전접촉금지서약서

【서식 5】 사용인감계

【서식 6】 위임장

【서식 7】 서면질의서

【서식 8】 설계공모제안서 제출서

【서식 9】 담당 건축사 경력 및 실적

【서식 10】 심사위원 기피·회피 신청서

【서식 11】 추정공사비 내역서

【서식 12】 제안서 표지

【붙  임】 설계공모 참가 등록 예시

[서식 1]

공동도급 대표자 선임계

본인은 국립한글박물관에서 시행하는 「국립한글박물관 교육공간조성 및 증축 사업」 설계공모(제안공모)에 관한 모든 권한을 공동수급 대표자 ○○○ 건축사사무소 ○○○에게 위임합니다.

※ 첨부서류 : 공동수급협정서(공동응모에 한함) 1부.

2023.    .   .

공동수급 대표자

○○○ 건축사사무소

대표 ○○○ (인)

공동수급 응모자

○○○○○○

대표 ○○○ (인)

국립한글박물관장 귀하

[서식 2]

공동수급 표준협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 국립한글박물관 교육공간조성 및 증축 제안설계공모를 (          )와 (           )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업 체 명 :

2. 소 재 지 :

3. 대표자명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (공동응모 비율) 공동응모 비율은 다음과 같다.

1. 대표업체명 :                 (응모비율 :             대표자 :       )

2. 공동응모업체명 :             (응모비율 :             대표자 :       )

제5조 (대표업체의 권한) 대표업체는 발주기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명·날인과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동응모업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호 간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호 간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격 요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 ( )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 1부씩 보관한다.

2023.      .      .

□	대표업체	업체명 :
		소재지 :
		전화번호 :
		대표자 :		(인)
□	공동응모업체	업체명 :
		소재지 :
		전화번호 :
		대표자 :		(인)

국립한글박물관장 귀하

[서식 3]

서   약   서

당사는 국립한글박물관에서 시행하는 「국립한글박물관 교육공간조성 및 증축」 설계 공모에 응모함에 있어 아래의 내용을 준수·이행할 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

1. 당사는 본 설계 공모 규정에서 정한 내용 및 절차를 인정하고, 설계공모 지침을 성실히 준수하겠으며, 본 지침을 위반할 시 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 당사는 설계설명서의 제반 사항을 사실적 근거에 의해 작성하겠으며, 그 내용에 대하여 법적·재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

3. 당사는 국립한글박물관에서 설계 공모 평가를 위해 구성하는 심사위원회 및 심사 방법, 심사 후 발표된 당선작에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2023.     .      .

□	대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
□	공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

국립한글박물관장 귀하

[서식 4]

사전접촉 금지 서약서

당사는 「국립한글박물관 교육공간 조성 및 증축」 설계 공모와 관련하여 관계 법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계 공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계 법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계 공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 본 설계 공모와 관련하여 공모 및 심사 전 과정에서 심사위원 등 공모관련자와 직·간접적으로 접촉·연락하지 않겠으며, 이유 여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

상기 내용을 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계 법령에 따라 일체의 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2023.    .    .

□	대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
□	공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

국립한글박물관장 귀하

[서식 5]

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

위 인감은 상기인이 사용하는 인감으로서 「국립한글박물관 교육공간조성 및 증축」 설계 공모에 대한 전반업무에 사용하겠으며, 위 인감 사용으로 인한 법률상 모든 책임은 상기인이 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

첨부  인감(법인)증명서 1부.

2023년    월     일

	주 소 :
	업체명 :
	대표자 :		(인)

국립한글박물관장 귀하

[서식 6]

위  임  장

대표자	업 체 명				성 명
	사업자등록번호				연락처
	주 소
대리인	업 체 명				성 명
	생년월일				연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 국립한글박물관에서 시행하는 「국립한글박물관 교육공간조성 및 증축 설계공모(제안공모)」에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2023. . . 업체명 : 대표자 : (인) 국립한글박물관장 귀하
재 직 증 명 서
성 명				생년월일
소 속				직 위
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직중임을 증명합니다. 2023. . . 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 7]

「국립한글박물관 교육공간조성 및 증축」 설계공모 질의서

대표자 (건축사)		(인)	신 청 접수번호	미 기재
업체명			전화번호
E-mail
지침서(Page)	질 의 내 용
	※ 질의서는 E-mail 접수하며, 발송 후 수신 여부에 대해 근무 시간 내 확인할 것 ※ 질의에 대한 회신은 지정된 회신 일자에 별도 회신

국립한글박물관장 귀하

[서식 8]

설계공모 제안서 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
제출자	업체명
	대표자(건축사)
	소재지					전화
국립한글박물관에서 시행하는 「국립한글박물관 교육공간조성 및 증축 설계공모(제안공모)」에 제안서를 제출합니다. 첨부 1. 설계자의 경험 및 역량 관련 자료(원본 1부) - 심사용 담당건축사의 경력 및 실적<서식11> - 담당건축사의 유사용역 실적 증명서 2. 추정공사비내역서 <서식13> 3. 설계공모 제안서 <서식14> 2023. . . 신청인 (인) 국립한글박물관장 귀하
(절 취 선)
「국립한글박물관 교육공간조성 및 증축 제안공모」 제안서 접수증
접수번호				접수일자				접 수 인
업 체 명				소 재 지
대표자 (건축사)				전화번호
제 출 자		소속 : 직위 : 성명 : (인)

[서식 9]

담당건축사 경력 및 실적

성 명
생 년 월 일
근무처주소지		(전화번호: )			E-Mail
					휴대전화
자 격 면 허	연 월 일		종 별	인 가 번 호		인 가 기 관
경 력	기간		근무처	부서		직위
유 사 프로젝트 실 적	사업명(공모명)			연면적		용역금액		발주처

※ 담당건축사의 경력은 경력관리수탁기관의 증명서로 확인하며, 설계분야 기간으로 평가

※ 필요에 따라 경력 및 실적란을 추가하거나 삭제 가능

※ 유사프로젝트 실적: 국가, 지방자치단체에서 발주한 사업(최근 10년 이내 용역 완료)으로, 사업 면적 300㎡ 이상 리모델링(증·개축) 또는 개보수(인테리어) 설계용역 실적

※ 실적관리수탁기관(대한건축사협회 건축사실적관리증명서) 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류를 함께 제출

[서식 10]

심사위원 기피·회피 신청서

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2023.    .    .

제출자	소 속 :
	직 위 :
	성 명 :		(인)
	연락처 :

국립한글박물관장 귀하

[서식 11]

개략 공사비 내역서

「국립한글박물관 교육공간조성 및 증축 설계공모(제안공모)」

(단위 : 천원)

공 종	세부(주요)공정	수량	설계금액	구성비	비고
건축공사	소계
	가설공사				공통, 가설 등
기계설비공사	소계
전기공사	소계
통신공사	소계
소방공사	소계
폐기물처리	소계
각종수수료	소계
기 타	소계
부가가치세
합 계					공사비 예산액 범위

[서식 12]

				-

국립한글박물관 교육공간조성 및 증축

제안서

2023.  .  .

[붙임]

설계공모 참가 등록 예시